송전용 고정형 점퍼지지 애자장치 공급자 등록요건

□ 규 격 명 : 송전용 고정형 점퍼지지 애자장치

□ 규격번호 : GS-5970-0058 (‘14. 5)

자재번호	세부 규격	비고
124701	154㎸ 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치	SRJ 154N, 일반형
124702	154㎸ 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치	SRJ 154F, 오손형
124703	345㎸ 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치	SRJ 345N, 일반형
124704	345㎸ 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치	SRJ 345F, 오손형

□ 공급자 등록요건

업종분류	분류Code	내 용
	23222	산업용 도자기 제조업
	28902	전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업

핵심부품	관리여부(○, ×)	부품 수
	×	-

현장심사	구 분	비 고
	기술분야	애자류 품목 현장심사 세부기준 적용
	품질분야	품질분야 현장심사 기준 적용

인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	○	대표규격	○
		상위규격	○

시험사용	대상여부(○, ×)	수 량	기 간
	○	철탑 10기분 (60Set)	1년

품목별 현장심사 세부기준

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 250㎜ 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0007]

○ 규격 2 : 초고압용 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0008]

○ 규격 3 : 송전용 폴리머 현수애자 [ES-5970-0014]

○ 규격 4 : 송전용 고정형 점퍼지지 애자장치 [GS-5970-0058]

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 ICT부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

NO	규격 1, 2		규격 3, 4
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	볼 밀	보 유	금구가공설비	외주가능
2	진동체, 탈철 시설	보 유	금구주조설비
3	Filter Press	보 유	도금설비
4	진공토련기	보 유	FRP ROD 가공설비
5	애자 자동성형기	보 유	폴리머 배합설비
6	건조실	보 유	외피재 성형설비	보유
7	자동시유기	보 유	조립(금구접속)설비	보유
8	샌드 도포기	보 유
9	턴넬/샤틀 소성로	보 유
10	금구 가공설비	외주가능
11	금구 주조설비
12	도금 설비

※ 외주시 계약관련 서류 확인

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 시험설비

NO	규격 1, 2		규격 3, 4
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	타격내하중 시험기	보 유	비틀림내하중 시험기	보 유
2	흡습시험기	보 유	염색용액침투 시험장비	보 유
3	상용주파유중파괴전압 시험기	보 유	인장파괴하중 시험기	보 유
4	냉열 시험기	보 유	접착력 시험기	보 유
5	도금 시험기	보 유	도금 시험기	보 유
6	과전파괴하중 시험기	보 유	스프리트핀 시험기*	보 유 *규격 4(미보유)
7	열충격 시험기 (유리애자)	보 유	인장내하중 시험기	보 유
8	스프리트핀,만곡,경도 시험기(초고압용)	보 유	기밀성 시험기	보 유
9	-	-	음향방출 측정 장치	보 유

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달