건설사업관리지구 중대재해 예방을 위한

세이프티 코디 () 추진방안

*

1	검토배경

ㅇ (중대재해 발생) 최근 우리공사 건설현장에서 연이은 중대재해가 감리지구 위주로 발생하고 있어 안전사고 재발방지 개선대책 필요

<최근 4년간 LH 건설현장 사망사고 및 감리 발주 현황>

【최근 4년 LH 건설현장 사망사고(질병 제외) 현황】

【연도별 감리 발주 현황】

ㅇ (자격 강화) 발주자 안전책무 강화 추세 및 감사경영권고에 따라 안전관리담당 기술인 자격 강화* 방안 수립 후 시범사업 추진중(‘20.6)

* 국가기술자격법에 따른 안전 자격증 취득자를 안전담당 기술인으로 배치

- 시범사업 시행(3개 현장) 이후 ’21년 단계적으로 자격 강화 도입 예정

ㅇ (전담 배치 의무화) ’20.10월 국토부 고시 개정*으로 안전관리 담당 기술인의 전담 배치가 의무화됨에 따라 기술인 역할 강화 필요

구분	당초	법령개정후	시행일
수행업무 개선	참여기술인 중 1인 겸직	전담배치 (겸무금지)	’20.10.06 이후 사전규격 공고분
대가적용	7.9인·일 ∼ 10.9인·일	22인·일

* 안전관리 전담인력 배치 등을 주요내용으로 하는 건설기술용역 대가기준 개정(’20.10)

2	세부 시행계획

□ LH형‘세이프티 코디’도입 및 역할 강화

◈ 공종별로 담당하는 안전관리 체계를 세이프티 코디 중심의 안전관리 체계로 전환하여 세이프티 코디가 점검 ․ 교육 ․ 조정 ․ 자문 업무 주도적 수행

‘세이프티 코디’도입배경

ㅇ (도입배경) 해외 Safety Coordinator 제도를 벤치마킹 + LH 고유의 안전관리 역할을 부여하여 LH형 ‘세이프티 코디*’ 제도 도입

* (세이프티 코디) 독일, 벨기에 등에서 안전관리를 유기적으로 조율하는 담당자인 Safety coordinator를 벤치마킹 → 안전담당 기술인의 공식 명칭으로 도입

<해외 안전 코디네이터(Safety coordinator) 제도 소개>

구 분	독일	벨기에, 오스트리아
주요 업무	- 발주자, 건설관계자 등에게 자문 및 보고, 의사결정 조율 - 지속적인 안전검사와 안전계획 준수 여부 점검 - 이해당사자간 기술협력 조정	- 건설 현장의 여러 위험 요소를 연구하고 안전보건대책이 준수될 수 있도록 관리 - 상호 공종간 작업장소, 시간,필요한 안전조치 등을 조정
특 징	- 시공사 중심의 안전관리 체계가 아닌 코디네이터를 중심으로 모든 참여자가 안전관리에 참여하는 형태

‘세이프티 코디’역할 강화

ㅇ (주요역할) “전 공종의 안전관리 조정관”으로서, 발주자와 (하)수급인, 현장관계자 등 사이의 안전관련 업무를 총괄하고 조율

<세이프티 코디 주요 역할>

ㅇ (공종간 유기적 조정) 건설현장에서 복합공종이 진행되는 경우 전 공종의 안전관리 조정 역할을 통해 유기적으로 작업이 진행될 수 있도록 관리

- 건설현장 특성상 다양한 공종의 작업이 동시다발적으로 이루어지므로 작업수행 장소, 시간 및 필요한 안전조치 등을 조정

ㅇ (위험 요소 발굴․자문․환류) 시공단계의 안전관리 영역을 확장하여 설계단계로의 환류를 위하여 주요 위험 요소를 발굴하고 자문 역할 수행

- (위험요소 발굴) 가시설, 타워크레인 등 주요 공종 작업시 일일 위험 요소(risk points) 발굴을 의무화하여 발주자 및 (하)수급인에 자문

- (설계 환류) 위험요소 중 공통적으로 발굴되는 사항은 설계단계로 환류하여 위험요소를 고려한 안전설계가 실시될 수 있도록 추진

위험요소 발굴					➡	자문 역할 수행				➡		설계 환류
- 일일 위험 요소(risk points)를 발굴						- 발주자 및 시공사에 위험요소 전달 및 자문						- 공통 위험요소를 설계단계 피드백하여 위험요소 사전 방지

ㅇ (자격 강화 조기시행) 당초 안전 담당 기술인 자격강화*를 금년 시범사업 적용 이후 ’21년 시행 예정이었으나 연이은 중대재해로 즉시 추진

* 건설사업관리용역 안전분야 기술인 배치 개선[건설관리처-3268(2020.06.22)]

- (현행) 교육훈련 이수, 안전업무 수행기간 3년마다 안전관리 전문교육 16시간 이상 이수한 건설사업관리기술인

- (개선) 산안법 시행령 별표4 제2∼3*호의 국가기술자격법에 따른 안전자격증 취득자로 초급 이상의 건설사업관리기술인

* 국가기술자격법에 따른 산업안전산업기사․건설안전산업기사 이상의 자격 취득자

- (시행시기) 금회 방침 이후 모든 발주용역을 대상으로 시행

□ 네이버 플랫폼을 활용한 세이프티 코디 소통 강화

◈ 네이버 밴드를 활용한 소통창구 운영, 밴드 Live를 활용한 실시간 비대면 교육 등 소통 강화로 예방 중심의 안전관리 추진

네이버 밴드를 활용한 양방향 소통체계 구축

ㅇ (양방향 소통체계) 세이프티 코디와의 실시간 안전 소통 플랫폼으로 “LH 세이프티 코디” 네이버 밴드* 활용 의무화하여 양방향 소통체계 구축

* 실시간 화상 회의 기능이 추가되어 양방향 소통 플랫폼으로 이용 증가 추세

- (주요사항 전파) 안전 주요정보, 세이프티 코디 활동 중 우수사례, 안전 법령 개정사항 및 점검 사례 등을 실시간으로 전파

- (활동사항 공유) 각 현장의 세이프티 코디 활동사례, 안전관리 개선사항 등을 공유하여 모든 현장이 우수사례를 실시간 공유․피드백

코로나19로 인한 밴드 Live 활용하여 비대면 교육 시행

ㅇ (화상교육 시행) 코로나 19 관련 비대면 교육 증가 트렌드에 맞춰 밴드 Live 활용하여 LH 참여중인 세이프티 코디 대상 실시간 화상교육 시행

- (대상/시기) 세이프티 코디 / 연간 2~3회

- (교육내용) 특별 안전교육, 위험성평가 실무 등 실시

- (강사) 내외부 전문가 초청하여 강의 추진

네이버 밴드 개설	밴드 Live 실시간 화상 교육 실시

□ 실행 중심 위험공정관리 실시

◈ 형식적 안전점검, 서류 검토 위주의 안전관리 의무를 실행 중심 위험공정 관리로 역할 강화

세이프티 코디 및 기술지원기술인 역할 강화

ㅇ (시기별 세이프티 코디 세부역할 부여) 시기별(상시/주간/월간/연간)로 구분하여 세이프티 코디의 세부 실행 업무 부여

<실행 중심의 세이프티 코디 세부 역할>

구 분	주요내용	비고
상 시	- 1회/일 이상 순회 점검* 시행 - 작업허가제(PTW) 대상공종시 필수 순회점검 및 입회 - 안전관리 개선사항 도출 - 안전 위험요소(risk points) 파악 - 주요 위험요소 안전조회(TBM) 참여하여 전파 - 취약분야(외국인 등) 안전교육 - 현장맞춤형 안전시설 개선 - 발주자 및 (하)수급인에 자문
주간단위	- 주초 상시 순회점검 (안전관리자, 하수급인, 작업반장 등 참여)	안전관리지침 별지 제17,21
월간단위	- 월간 안전점검
연간단위	- 연간 세이프티 코디 활동 결과보고 → LH	붙임1 양식

* 일간/주간/월간 순회점검은 LH 안전관리지침(별지 제17,21) 체크리스트 활용

ㅇ (기술지원기술인 역할 강화) 기술지원기술인(비상주) 제도가 형식적 운영, 사후서류작업 등의 문제가 있어 실질적 운영될 수 있도록 기술 지원체계 강화

- (합동 순회점검 신설) 정기적으로 현장 시공상태 점검(월 1회 이상)시 세이프티 코디와 안전분야 합동 순회점검 실시

- (월간단위 보고 의무화) 점검 결과에 대한 결과 보고시 사후 서류작업 방지를 위하여 월간 단위로 COTIS 시스템 통해 LH에 보고 의무화

□ 활동 실적 평가 도입으로 성과중심 안전관리

◈ 제재중심의 안전관리에서 세이프티 코디 활동실적 평가로 성과 중심의 안전관리 도입

용역 평가 입찰 환류

ㅇ (활동실적 평가) 용역 평가시 안전관리 항목에 세이프티 코디 활동 실적을 반영하여 입찰 점수에 환류

- (평가방법) LH형 세이프티 코디 과업내용에 대한 이행여부를 평가하여 「기술인평가」부문 점수 반영

건설사업관리용역 평가표 항목	평가내용 (세이프티 코디 과업내용)
기술인평가 2-3.2) 안전교육 및 점검	- 일간, 주간, 월간 안전점검 여부 - 취약분야 안전교육 여부
기술인평가 2-4) 계약내용 이행 충실성 - 과업지시서 이행 충실성	- 안전 위험요소 파악 여부 - 안전관리 개선사항 도출 여부 - 발주자 및 (하)수급인에 자문 여부 등

ㅇ (평가기준 개선 추진) 現 용역사업자 80%, 참여기술인(현장) 20% 평가체계에서 변별력 강화를 위해 기술인 안전 분야 배점 상향 추진

- (추진계획) 국토부와 평가기준 협의 후 개정 추진(’21년 상반기내)

포상제도 운영

ㅇ (목 적) 세이프티 코디 활동 실적이 우수한 현장 및 기술인에 인센티브를 부여하여 현장의 자발적이고 능동적인 안전관리 참여 유도

ㅇ (추진방안) 용역사업자 점검 및 평가시 세이프티 코디의 활동실적이 우수할 경우 사업자․기술인에 품질우수통지서 발급 및 연말 포상금 지급

구분	건설사업관리 지침 등 개정(추가)
선정기준	․건설사업관리용역에 대한 본사․지역본부 등의 현장 점검 및 평가시 도출
발급기준	․안전 담당 기술인의 안전관리 활동 실적이 우수할 경우 발급 가능

붙임 1		세이프티 코디 활동 결과 보고서(양식)

용역현황

용 역 명	○○지구 아파트건설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역
용역기간	‘○○.○.○ ~ ’○○.○.○	회사명	○○ 건축사사무소
용역금액	○○○원	담당자	홍길동(세이프티코디)

활동결과(요약)

제목
현황 및 문제점
추진내용	- 안전 위해요소(risk points) 발굴, 현장맞춤형 안전시설 개선 등 혁신적 안전관리 활동에 대한 내용 기술
추진성과

(본문)

제목 :

※ 10장 이내로 자유롭게 작성

현황 및 문제점

ㅇ

추진내용

ㅇ 활동 결과에 맞게 자유롭게 작성

ㅇ 활동 사진대지 포함

추진성과

ㅇ

※ 별첨 : 활동 증빙자료

붙임 2		안전 순회점검 체크리스트 (안전관리지침)

별지 제17호 서식 (3.3.1. 관련)

안전점검표	결재	세이프티 코디	책임 기술인

공사명 :	년   월   일	점검자 :            (인)

구분	점 검 사 항	상 태		지적부위
		양호	불량
일반 사항	ㆍ안전관리계획서의 작성 및 관리상태(해빙기･우기･태풍･동절기 대비 포함)
	ㆍ안전관리조직의 적정성
	ㆍ비상연락망 구축 여부(유관기관, 응급조치기관 포함)
	ㆍ비상대기반 편성 및 운영 여부
	ㆍ선임된 안전관리자 상주 여부
	ㆍ근로자 안전교육 실시 여부
	ㆍ안전관리비 적정사용 여부 및 각종 안전관련 일지･서류 정리 상태
	ㆍ안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 이행 및 적정성 여부
	ㆍ무재해운동 기록판의 정위치 배치 및 운영 여부
	ㆍ허약자 및 음주자 작업금지 여부
	ㆍ근로자 보호장비(안전모, 안전벨트등) 착용상태
	ㆍ특정(위험)작업 기능공의 자격 여부
	ㆍ자재 정리정돈, 보관, 청소상태
	ㆍ공사장 진입차량, 인원에 대한 통제
	ㆍ중기작업구간, 도로굴착 등으로 작업통제에 따른 신호수 배치
	ㆍ위험구역 안전표지판(위험안내, 출입금지 등) 부착 여부(위험장소마다)
	ㆍ추락위험부위 접근방지책, 안전난간대, 추락방지망, 작업발판 등 설치 및 출입통제 여부(개구부, 엘리베이터홀, 발코니, 장비반입구 등)
	ㆍ재난관리자원 비축･관리 상태(수방 자재, 장비 포함)
화재 폭발 질식 방동제	ㆍ가설숙소, 현장사무실, 창고 등 난방기구 배치 및 전열기 상태 - 난방기구 주변 유류 및 가연성물질 방치 여부 - 화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 진화장비 비치 여부 - 전기기계·기구의 누전차단기 설치 적정 여부
	ㆍ위험물질 관리상태의 적정성 여부(통풍 원활, 분리보관, 접근통제 등) - 용접작업 주변 신나, 방수제, 유류 등 인화성, 발화성 물질 방치 여부 - 위험물질 보관저장소의 위치, 상태 등의 적정성 여부
	ㆍ콘크리트 양생용 갈탄 사용 시 환기 또는 호흡용 보호구 착용 여부 및 환기 가능 여부
	ㆍ밀폐공간 내 환기·통풍시설 설치 및 정상 작동 여부(가설숙소, 지하 정화조, 저수조, 맨홀, 지하주차장 등)
	ㆍ밀폐공간 내 작업시 안전기준 준수여부 - 산소농도 측정 및 환기실시 여부 - 유기용제 사용작업장 주변 담배, 모닥불 등 화기 사용금지 여부 - 작업장소 출입시 호흡용 보호구 착용 여부
	ㆍ방동제 취급 근로자에 대한 교육 실시 여부
	ㆍ방동제 희석용 용기 및 소분용기에 경고표지 부착 여부

가설 공사	ㆍ리프트 안전검사 여부, 출입구 여닫이문 설치 상태 등
	ㆍ건물주출입구 및 호이스트 탑승장 상부 낙하물 방호선반 설치 상태
	ㆍ낙하물방지망 적정 설치 여부 및 침전물의 청소 및 관리상태 (설치부위: 건물외벽, 건물주출입구 상부, 호이스트출입부위 등)
	ㆍ가설통로, 경사로, 통로발판, 사다리 등의 시설 이상 유무 (안전난간대, 미끄럼막이 설치 등)
	ㆍ공사장내 가설 전기선로 규격·피복·접속·정리 및 분전함 설치 상태
	ㆍ임시가설전선 도로에 노출횡단 시 전선 보호시설 설치 상태
	ㆍ작업장 부근 고압전선의 위험요소 제거
	ㆍ위험기계기구 방호조치 여부 및 운전상태
	ㆍ거푸집 동바리 및 비계 설치상태 - 거푸집 동바리 및 비계 재료의 적정성(불량 미검정품 사용 등) - 구조검토 결과에 의한 조립도 작성 및 준수여부
	ㆍ거푸집 동바리 및 비계 안전기준(관련 법규) 준수 여부 - 설치간격, 높이, 수직도 등의 준수 여부 - 지지지반의 침하 방지조치 여부 - 전용철물 사용여부 - 상·하단부 고정조치 여부 - 수평 연결재 및 교차가새 등의 설치 여부 - 폭설·강풍·한파 등에 대비한 안정성 확보 여부
	ㆍ콘크리트 타설시 작업방법의 적정성 - 타설 전 거푸집동바리 변형, 변위 및 지반의 침하 유무 점검실시 여부 - 타설 전 타설순서, 타설방법, 타설인원 등 타설계획 수립 여부 - 타설 시 한 곳에 집중 타설 금지 준수 여부 - 동절기 콘크리트 초기동해방지를 위한 보온조치의 이상 유무
	ㆍ거푸집의 존치기간 적정 여부 및 해체작업 시 안전수칙 준수 여부
	ㆍ철근 가공, 운반 및 조립 안전사항 준수
건설 공사	ㆍ리프트, 크레인 등 운반기계류의 와이어로프 및 적재함의 상태
	ㆍ임시분전함의 설치상태, 시건장치, 안전표지 부착상태, 누전차단기 상태
	ㆍ임시수전설비의 위치 및 운영관리 상태 (가설철재휀스, 시건장치, 위험표지 부착, 휀스내 관계자외 출입상태 등)
	ㆍ전동공구 사용 시 누전차단기 설치 여부
	ㆍ발파작업 시 안전대책 수립 여부
	ㆍ석축, 옹벽, 건물 등 주요구조물의 기초부분 안전성
	ㆍ지하매설물 안전상태 확인 및 지하매설물 관련기관과의 협의 여부
	ㆍ깊은 웅덩이 및 물고임 방치 여부
	ㆍ사면 지반상태의 적정성 및 토사 붕괴 우려 해소 여부 - 사면 경사의 적정성 여부(설계기준 준수, 안전성 검토 여부) - 지반 내 간극수의 동결, 팽창으로 인한 사면 상태의 이상 유무 (암반 불연속면의 추가 발생, 틈새크기 증가, 인장균열 발생, 토사 및 암석 흘러내림 등) - 토석의 붕괴, 낙반 위험에 대한 조치 - 법면 지하수 용출 시 배수처리 조치 - 사면 노면수 유입 방지 시설 설치(산마루측구, 비닐천막 설치 등) - 굴착 단부 안전구역 확보, 안전울타리 설치, 장비･자재 적치 여부
	ㆍ흙막이 지보공 설치 상태 - 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부 - 지하공사 완료시까지 계측항목·계측주기 이행 여부 - 재료의 적정성 및 이음, 접합부위 조립도 작성 및 이상 유무 - 부재의 손상, 변형, 부식, 변위, 좌굴, 탈락 유무 - 흙막이지보공 해체시 적절한 구조검토 실시 유무 - 배면토사 충전 및 노면수 유입방지 조치 여부

※ 상기 서식, 국토교통부, 한국시설안전공단, 안전보건공단의 취약기 안전점검표 등 활용하여 현장여건에 맞게 안전점검표 변경 가능

별지 제21호 서식 (3.3.3. 관련)

취약기 안전점검표(해빙기) <예시>

공사명 :                                  년    월   일        점검자 :               (인)

구 분	점 검 사 항	점검결과	시정조치일
전도 붕괴 추락	․강풍·강설에도 안전하도록 가설물이 설치되어 있으며, 자재보관은 양호한가?
	․절개지 등 붕괴위험 예상부위에 안전시설은 설치되고 붕괴우려가 없는가?
	․비계다리 미끄럼방지 시설은 이상이 없는가?
석축 옹벽	․크랙이 발생한 곳은 없는가?
	․배수공이 막힌곳은 없는가 ?
	․침하, 전도활동으로 구조물이 불안정한 곳은 없는가 ?
	․구조물 상부, 맨홀, 빗물받이 등에 뚜껑은 설치되었는가?
가설재설치	․지반침하로 비계균형을 상실한 곳은 없는가?
	․비계고정 상태가 이완된 곳은 없는가?
	․낙하물 방지망이 파손된 곳은 없는가?
	․방지망 설치상태는 완벽한가 ?
	․거푸집 및 동바리 고정상태는 안전한가?
동해 동파	․건축기초, 옹벽, 스라브 등에 동해를 입은 곳은 없는가 ?
	․미장공사 부위에 들뜬부위 및 표면이 부실하거나 박리 되지 않는가?
	․타일공사부위 들뜬 및 탈락부위는 없는가?
	․조적쌓기부위 몰탈의 동해부위는 없는가?
	․각종 배관설비가 동파된 곳은 없는가?
	․방수층이 부실하거나 들뜬곳은 없는가?
흙막이지정	․버팀대의 설치상태는 안전한가?
	․말뚝이 균열 또는 파손된 것이 없는가?
전기설비	․가설전선은 옥외용 전선 또는 케이블을 사용하고, 지표상 2m 이상 떨어져 있는가?
	․전기용접기에는 자동전격방지장치가 부착되었는가?
	․가설전기용량은 적정하며 결선상태는 양호한가?
	․가설전기용 임시시설의 접지상태는 정상인가(분전함 등)?
	․전동기기류의 사용에 따른 안전장치 설치여부?
	․가설전기의 피복이 손상된 곳은 없는가?
	․가설전기선 주위 사용전압 및 위험표지판 설치상태는 양호한가?
안전시설물 설치	․깊은 터파기 및 위험부위의 접근금지 방지책은 설치되어 있고 관리상태는 양호한가? (설치부위: 공동구, 지하구조물, 맨홀 등의 깊은터파기 구간, 웅덩이, 경사지역, 윈치보호시설 등)
	․유해위험 장비류의 안전장치 및 운전상태(검사필 확인)

※ 국토교통부, 한국시설안전공단, 안전보건공단의 취약기 안전점검표 등 활용 가능

붙임 3		건설사업관리용역 과업내용서 수정(안)

현행	개정(안)
6.가.(4)③ 기술지원기술인의 역할 정기적(담당분야의 공종이 진행되는 경우 월 1회 시행하고, 분기별 각 1회 LH와 협의하여 결정한 날에는 LH의 공사관리관, 수급사 현장대리인과 기술지원기술인 전원이 합동으로 시행. 단, 분기별 합동 시행 시 해당 월의 개별 시행은 생략 가능)으로 현장시공 상태를 종합적으로 점검․확인․평가․기술지도를 하여야 하며, 책임건설사업관리기술인은 그 결과를 건설사업관리용역사업자 및 LH에 보고	6.가.(4)③ 기술지원기술인의 역할 정기적(담당분야의 공종이 진행되는 경우 월 1회 시행하고, 분기별 각 1회 LH와 협의하여 결정한 날에는 LH의 공사관리관, 수급사 현장대리인과 기술지원기술인 전원이 합동으로 시행. 단, 분기별 합동 시행 시 해당 월의 개별 시행은 생략 가능)으로 안전관리를 포함한 현장시공 상태를 종합적으로 점검․확인․평가․기술지도를 하여야 하며, 책임건설사업관리기술인은 그 결과(사진대지 포함)를 건설사업관리용역사업자 및 LH에 COTIS를 통해 다음 달 5일까지 보고
7.다.(19) 안전관리 ①~⑳.(생략)	7.다.(19) 안전관리 ①~⑳.(생략) <국토부 고시 ‘건설기술용역 대가 등에 관한 기준’ 개정에 따른 안전관리 전담배치 의무화 및 LH 건설관리처-7292(2020.11.25)호 ‘세이프티 코디 추진방안’에 의거 안전관리 건설사업관리기술인은 다음 각 항의 안전관리 업무를 수행하여야 한다.> ㉑ 건설현장에서 복합공종이 진행되는 경우 안전관리 건설사업관리기술인은 공종간 작업이 유기적으로 진행될 수 있도록 작업수행 장소, 시간 및 필요한 안전조치 등을 직접 조정하고, 산업안전보건법 제68조에 의한 안전보건조정자 역할을 수행하여야 한다. ㉒ 안전관리 건설사업관리기술인은 가시설, 타워크레인 등 주요공종 작업이 있는 경우 작업 전일 현장별 일일 위험요소(risk points)를 발굴하고 그 내용을 발주자 및 (하)수급인에 제출․자문하도록 하여, 주요공종 작업 전 건설근로자들이 위험요소를 숙지한 후 공사작업이 진행될 수 있도록 하여야 한다. ㉓ 안전관리 건설사업관리기술인은 시기별로 다음의 세부 실행 업무를 시행하고 그 활동 결과를 매 연도별로 작성하여 다음 해 1월 15일까지 LH에 보고하여야 한다. 1. 상시 - 1회/일 이상 순회 점검 시행 - 작업허가제(PTW) 대상공종시 사전 특별 순회점검 시행 및 입회 - 안전관리 개선사항 도출 - 주요 위험요소를 TBM 참여하여 전파 - 취약분야(외국인 등) 안전교육 실시 (신규채용자 교육과 별개 시행) - 현장맞춤형 안전시설 개선 - 기타 혁신적 안전관리 활동 - 상기 내용을 발주자 및 (하)수급인에 자문 2. 주간단위 - 주초 합동 순회점검 (안전관리자, 하수급인, 작업반장 등 참여) 3. 월간단위 - 월간 합동 안전점검 (기술지원기술인, 본사 기술지원팀 등 참여) 4. 연간단위 - ①~⑳ 과업 중 LH에 보고 및 제출하여야 되는 사항 및 ㉑~㉓ 과업에 대한 연간 활동 결과 보고서를 제출 (COTIS 및 ‘LH 세이프티코디 네이버 밴드’ 제출)