감손율 자료입력항목 설명

순번	항 목	필수 입력	문자 구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
1	산정년도	ㅇ	문자	ㅇ 산정년도를 4자리로 입력(자료작성년도)
2	업체코드	ㅇ	문자	ㅇ 업체 조달등록 코드 입력 ※ 신규등록업체는 조달본부에서 업체코드를 부여받아 사용
3	차수	ㅇ	숫자	ㅇ 동일년도 감손율자료 제출회수(수정제출은 기제출 차수 사용) ※ 신규품목, 정산품목등 수시로 감손율 산정요구에 따른 산정차수별 신뢰도 적용
4	재고번호	ㅇ	문자	ㅇ 국가품목식별부호(9자이내) / * 완제품, 반제품 재고번호 ㆍ반제품 재고번호는 조사표A(완제품)의 부품번호와 일치, ㆍ업체의 부품번호를 사용해도 됨 / 단, 9자이내만 가능
5	품명	ㅇ	문자	ㅇ 품명을 입력 (완제품 / 반제품명칭 )
6	규격번호	△	문자	ㅇ 제품의 규격서 번호(반제품 또는 SUB ASS'Y일 경우 포함) ※ 규격번호는 필수입력 항목이나 규격번호 없은 경우 예외
7	도면번호	△	문자	ㅇ 반제품 또는 SUB ASS'Y일 경우 도면번호 입력
8	단위	ㅇ	문자	ㅇ 완성제품의 단위를 입력(조달구매단위와 일치) 감손율산정편람 91~96쪽 참고
9	생산공장명	ㅇ	문자	ㅇ 조달본부에 등록한 업체 생산공장별 코드를 입력
10	제품분류	ㅇ	문자	ㅇ 제품분류는 완제품과 화학공정B(반제품)로 구분하고 화학공정B(반제품)인 경우는 다시 반제품으로 사용하는 경우와 완제품으로 납품하는 경우로 구분하여 입력 w “완제품”은 제품분류코드 1로 입력 w “화학공정B(반제품)”인 경우 제품분류코드 2로 입력 w “화학공정B(완제품)”인 경우 제품분류코드 3로 입력 "예" 타이어등 ※ 반제품이 여러품목에 공통으로 소요될 경우에는 조사표B의 생산량과 조사표A(화학공정A)의 총획득량이 일치하도록 입력하기 위하여 반제품 관리번호(임의재고번호)를 부여하여 등록
11	완제픔 재고번호		문자	ㅇ 반제품의 완성품재고번호 입력(모재고번호) ※ 반제품(화학공정)은 필수입력 항목

○ 품목등록

순번	항 목	필수 입력	문자 구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
1	산정년도	ㅇ	숫자	ㅇ 산정년도를 4자리로 입력(자료작성년도)
2	업체코드	ㅇ	문자	ㅇ 업체의 조달등록 코드를 입력 ※ 신규등록업체는 조달본부에서 업체코드를 부여받아 사용
3	재고번호	ㅇ	문자	ㅇ 국가품목식별부호(9자이내)/ * 완제품 재고번호 ㅇ TEXT로 입력 (예 → '371231234, '37A123456)
4	부품번호	ㅇ	문자	ㅇ 부품의 업체 관리번호를 입력 - 동일 재고번호 내에서 화학공정,기계가공,외부도입은 부품번호 중복사용 불가 - 외주가공은 화학공정,기계가공,외부도입과 중복사용 가능 ※ 포장재료비는 입력하지 말 것
5	부 품 명	ㅇ	문자	ㅇ 부품명칭을 입력
6	부품재고번호		문자	ㅇ 당해부품의 재고번호
7	획득구분	ㅇ	문자	ㅇ 화학공정: 1, 기계가공: 2, 외부도입: 3, 외주가공: 4
8	재료구분	ㅇ	문자	ㅇ 국내재료: 1, 국내구입부품: 2, 수입재료: 3, 수입부품 : 4, 관급재료: 5
9	규격		문자	ㅇ 부품의 외형 및 치수
10	재질		문자	ㅇ 부품의 기초소재로 재질명 또는 기호로 입력
11	도면번호		문자	ㅇ 규격서의 해당부품 도면번호
12	제출횟수	ㅇ	숫자	ㅇ 신규품목 : 1, 실적품목: 전번횟수 +1, 전번미제출품목: 88, 전번 88일경우: 2. ㅇ 생산실적이 없은 품목(제출횟수 66)은 제출하지 말 것 ․4년이하 실적없은 품목은 전번실적 +1로 입력 ․4년이상 계속 실적없은 품목은 신규품목으로 입력
13	단위	ㅇ	문자	ㅇ 원가계산 재료비 단위와 일치/감손율산정편람 91~96쪽 참고
14	단가	ㅇ	숫자	ㅇ 최근 구입실적가 (0.0보다 큰 수)
15	구입중량	△	숫자	ㅇ 기계가공 필수입력 항목 (0.0보다 큰 수) - 단위와 일치하는 중량(길이, 리터등)을 입력 - 구입중량과 투입중량이 같을 경우 자재당수량은 1로 입력 - 외부도입(다이케스팅, 단조품등)도 공수발생시 기계 가공으로 입력 ⇒ 구입중량 1, 자재당수량 1, 부품중량 1. ※ 화학, 외부, 외주공정은 입력 불필요
16	자재당수량	△	숫자	ㅇ 기계가공 필수입력 항목 (0.0보다 큰 수) - 구입중량으로 생산가능한 부품수량 ※ 화학, 외부, 외주공정은 입력 불필요

○ 조사표 A

○ 조사표 A

순번	항 목	필수 입력	문자구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
17	부품중량	ㅇ	숫자	ㅇ 부품중량은 정미소요량을 말함 (0.0보다 큰 수) * 외부도입 부품 단위가 KG, MR, CM, MM, LI, ML일 경우 부품의 단위당 소요량을 입력
18	구성수량	ㅇ	숫자	ㅇ 구성수량: 제품에 소요되는 수량을 입력 (1.0이상의 수) * 부품이 3M로 12개가 소요되는 경우 (단위: MR,부품중량: 3, 구성수량: 12) * 동일한 재료의 부품이 3M/1개 5M/2개가 소요되는 경우 부품번호를 각각 입력 (부품번호:XXXA, 단위:MR, 부품중량:3, 구성수량:1) (부품번호:XXXB, 단위:MR, 부품중량:5, 구성수량:2)
19	전기이월	ㅇ	숫자	ㅇ 조사대상기간 이전에 획득되어 생산에 투입되지 않고 당기로 이월된 물량 / 없은경우 0을 입력
20	총획득량	ㅇ	숫자	ㅇ 당기 자가제작부품(화학,기계) 생산량, 외부도입 획득량 / 없은경우 0을 입력
21	공정불량량	ㅇ	숫자	ㅇ 자가제작부품 가공시 발생되는 부품수량 주로기계가공에서 발생 / 없은경우 0을 입력 ※ 외부, 외주공정에서는 공정불량 부인
22	조립불량량		숫자	ㅇ 조립 및 완성품검사시 발생한 불량수량 / 없은경우 0을 입력
23	규격시료량	ㅇ	숫자	ㅇ 규격서에 의하여 발생된 시료 / 없은경우 0을 입력
24	규격외시료량	ㅇ	숫자	ㅇ 업체자체 생산기준서에 의한 품질개선 및 불량율 감소를 위하여 사용한 시료 / 없은경우 0을 입력
25	불량율실사용량	ㅇ	숫자	ㅇ 완성품 생산수량(최종합격수량)/ (1.0이상) - 불량 단위가 개일 경우(완성품수량 ×부품구성수량) - 불량 단위가 중량, 길이, 부피(LI, CC등)일 경우 (완성품수량 ×부품구성수량 × 제품중량)
26	시료율실사용량	ㅇ	숫자	ㅇ 시료사용량에 해당하는 로트수량(크기)/ (1.0이상)
27	차기이월	ㅇ	숫자	ㅇ 조사대상기간의 년도말 재고량 / 없은경우 0을 입력

순번	구 분			산 정 공 식
28	투입중량			구입중량 ÷ 자재당수량
29	손실량			투입중량 － 부품중량
30	손실율			표본조사품목 :(손실량 ÷ 투입중량)×100 표본조사아닌품목: [(손실량 ÷ 투입중량)×100]×손실신뢰도
31	공정불량율	표본조사품목		(공정불량량÷불량율실사용량)×100 → X
		표본조사 아닌품목		[(공정불량량÷불량율실사용량)×100] ×(공정불량신뢰도) → X
32	조립불량율	표본조사품목		(조립불량량÷불량율실사용량)×100 → X
		표본조사 아닌품목		[(조립불량량÷불량율실사용량)×100] ×(조립불량신뢰도) → X
33	전년도			전번 인정불량율
34	업체제시			업체제시 자료로 산정한 불량율 (공정불량량+조립불량량)÷ 불량율실사용량
35	인정불량율			다음쪽 참고
36	규격시료율		표본조사품목	규격시료량 ÷ 시료율실사용량 ×100
			표본조사아닌품목	[(규격시료량 × 규격시료신뢰도)÷ 시료율실사용량] ×100
37	규격외시료율		표본조사품목	규격외시료량 ÷ 시료율실사용량 × 100
			표본조사아닌품목	[(규격외시료량 × 규격외시료신뢰도)÷ 시료율실사용량] ×100
38	시료율			규격시료율 + 규격외시료율
39	단위소요량			[부품중량×( )] × [1+(인정불량율÷100)+(시료율÷100)]
40	총소요량			단위소요량 × 구성수량

○ 산정공식 설명(자동계산)

1

1-(손실율÷100)

순번	구 분						산 정 공 식
35	인정불량율						공정불량율 + 조립불량율
	공 정 ㆍ 조 립 불량율	신규품목	기준	표본조사품목			(공정(조립)불량량÷불량율실사용량)×100 → X ((X/(X+100))×100) → Y
				표본조사 아닌품목			((공정(조립)불량량÷불량율실사용량)×100) ×(공정(조립)불량신뢰도) → X ((X/(X+100))×100) → Y
			화학	0.0< Y < 7.0			(((X/(X+100))×100)×1.00)		(X/(100-X))×100
				7.1< Y <14.0			(((X/(X+100))×100)×0.75)+1.75		(X/(100-X))×100
				14.1< Y <67.5			(((X/(X+100))×100)×0.6121)+3.6806		(X/(100-X))×100
				67.5< Y			45.0		(X/(100-X))×100
			기계	0.0< Y < 6.0			(((X/(X+100))×100)×1.00)		(X/(100-X))×100
				6.1< Y <11.0			(((X/(X+100))×100)×0.75)+1.50		(X/(100-X))×100
				11.1< Y <67.5			(((X/(X+100))×100)×0.6239)+2.8871		(X/(100-X))×100
				67.5< Y			45.0		(X/(100-X))×100
			외부	0.0< Y < 2.5			(((X/(X+100))×100)×1.00)		(X/(100-X))×100
				6.1< Y < 4.0			(((X/(X+100))×100)×0.75)+0.625		(X/(100-X))×100
				11.1< Y <30.0			(((X/(X+100))×100)×0.6298)+1.1059		(X/(100-X))×100
				30.0< Y			20.0		(X/(100-X))×100
		실적품목	기준	표본조사품목			(공정(조립)불량량÷불량율실사용량)×100 → X
				표본조사 아닌품목			((공정(조립)불량량÷불량율실사용량)×100) ×(공정(조립)불량신뢰도) → X
			X < D		화학,기계		Z ＝ max[X, D/3]	Y ＝ min[Z, 81.8181]
					외부,외주		Z ＝ max[X, D/3]	Y ＝ min[Z, 25.0000]
			X = D		화학,기계		Z ＝ D	Y ＝ min[Z, 81.8181]
					외부,외주		Z ＝ D	Y ＝ min[Z, 25.0000]
			X > D		화학 기계	D＜2.0408	Z ＝ min[1.5D+3, X]	Y ＝ min[Z, 81.8181]
						D≥2.0408	Z ＝ min[(3X+D)/4, X]	Y ＝ min[Z, 81.8181]
					외부 외주	D＜1.0101	Z ＝ min[1.5D+1.5, X]	Y ＝ min[Z, 25.0000]
						D≥1.0101	Z ＝ min[(3X+D)/4, X]	Y ＝ min[Z, 25.0000]

○ 산정공식 설명(자동계산)

순번	항 목	필수 입력	문자 구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
1	산정년도	ㅇ	숫자	ㅇ 산정년도를 4자리로 입력
2	업체코드	ㅇ	문자	ㅇ 업체의 조달등록 코드를 입력
3	재고번호	ㅇ	문자	ㅇ 국가품목식별부호(9자이내) / * 완제품 재고번호 ※ 반제품 재고번호는 조사표A의 부품번호와 일치해야 됨
4	부품번호	ㅇ	문자	ㅇ 부품의 업체 관리번호를 입력 (원부자재 부품번호)
5	부 품 명	ㅇ	문자	ㅇ 부품명칭을 입력 (원부자재 부품명)
6	규격		문자	ㅇ 부품의 외형 및 치수 / 등급
7	재질		문자	ㅇ 부품의 소재, 재질명 또는 기호로 입력
8	재료구분	ㅇ	문자	ㅇ 국내재료: 1, 국내구입부품: 2, 수입재료: 3, 수입부품 : 4, 관급재료: 5
9	단위	ㅇ	문자	ㅇ 원가계산(재료비)시 적용 단위와 일치 감손율산정편람 91~96쪽 참고
10	단가	ㅇ	숫자	ㅇ 최근 구입실적가 / (0.0보다 큰 수)
11	배합비율		숫자	ㅇ 로트당 총투입량에 대한 부품(원부자재) 투입량의 비율
12	LOT1 투입량, 생산량	ㅇ	숫자	ㅇ 부품(원부자재)의 투입량을 작업로트별로 입력 ㅇ 작업회수가 8로트이상일 경우 8로트란에 나머지 로트 작업량을 합계하여 입력 ㅇ 로트가 불합격 처리 된경우 불량량으로 계산되며, 불량로트는 품관소의 적정한 인정사유를 받아 제시해야함 ※ LOT1 ~ LOT8의 생산량 합계가 조사표A의 총획득량과 일치
13	LOT1 시료량	ㅇ	숫자	ㅇ 부품(원부자재)의 시험시료(시약시료)
14	LOT1 합격여부	ㅇ	문자	ㅇ 로트당 생산량의 합격여부를 "Y", "N"으로 입력
15	투입량			ㅇ LOT1 ~ LOT8의 합격로트에 대한 투입량 합계 /자동계산
16	불량량			ㅇ LOT1 ~ LOT8의 불합격로트에 대한 투입량 합계 /자동계산
17	시료량			ㅇ LOT1 ~ LOT8의 로트에 대한 시료량 합계 /자동계산
18	생산량			ㅇ LOT1 ~ LOT8의 합격로트에 대한 생산량 합계 /자동계산
19	단위당소요량			ㅇ 부품별투입량 ÷ 총생산량 /자동계산
20	반제품단가			ㅇ [∑(단가 × 단위당소요량)] /자동계산

○ 조사표 B

감손율 자료입력 착안사항

순번	항 목	필수 입력	문자 구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
	제출횟수	ㅇ	숫자	ㅇ 신규품목 : 1, 실적품목: 전번횟수 +1, 전번미제출품목: 88, 전번 88일경우: 2. ㅇ 생산실적이 없은 품목 “제출횟수 66”제출하지 말 것
	단위	ㅇ	문자	ㅇ 단위는 구입중량, 제품중량과 일치 ㅇ 원가재료비 계산단위와 일치 ※ 단위의 사용기호 감손율산정편람 91~96쪽 참고
	단가	ㅇ	숫자	ㅇ 최근 구입실적가 (0.0보다 큰 수)
	구입중량	△	숫자	ㅇ 기계가공 필수입력 항목 (0.0보다 큰 수) - 단위와 일치하는 중량(길이, 리터등)을 입력 - 구입중량과 투입중량이 같을 경우 자재당수량은 1로 입력 - 외부도입(다이케스팅, 단조품등)도 공수발생시 기계가공 으로 입력 ⇒ 구입중량 1, 자재당수량 1, 부품중량 1. ※ 화학, 외부, 외주공정은 입력 불필요
	자재당수량	△	숫자	ㅇ 기계가공 필수입력 항목 (0.0보다 큰 수) - 구입중량으로 생산가능한 부품수량 ※ 화학, 외부, 외주공정은 입력 불필요
	부품중량	ㅇ	숫자	ㅇ 부품중량은 정미소요량을 말함 (0.0보다 큰 수) * 외부도입 부품 단위가 KG, MR, CM, MM, LI, ML일 경우 부품의 단위당 소요량을 입력
	구성수량	ㅇ	숫자	ㅇ 구성수량: 제품에 소요되는 수량을 입력 (1.0이상의 수) * 부품이 3M로 12개가 소요되는 경우 (단위: MR,부품중량: 3, 구성수량: 12) * 동일한 재료의 부품이 3M/1개 5M/2개가 소요되는 경우 부품번호를 각각 입력 (부품번호:XXXA, 단위:MR, 부품중량:3, 구성수량:1) (부품번호:XXXB, 단위:MR, 부품중량:5, 구성수량:2)

순번	항 목	필수 입력	문자 구분	항목별 입력내용설명 및 착안사항
	총획득량, 불량량,시료량 실사용량의 단위 일치		숫자	ㅇ 전기이월, 총획득량, 공정불량량, 조립불량량 규격시료량, 규격외시료량, 불량율실사용량, 시료율실사용량은 단위가 일치되어야 함 ※ 수량, 중량, 길이, 부피등
	공정불량량		숫자	ㅇ 공정불량은 기계가공에서 부품가공시 발생하는 불량을 말함 기계가공은 공정불량과 조립불량을 구분입력 ※ 외부도입, 외주가공 공정은 조립불량만 발생하므로 조립불량량만 인정(공정불량량은 불인정)
	불량율 실사용량	ㅇ	숫자	ㅇ 감손율 제출기간내 총생산수량 - 불량 단위가 개일 경우(완성품수량 ×부품구성수량) - 불량 단위가 중량, 길이, 부피(LI, CC등)일 경우 (완성품수량 ×부품구성수량 × 제품중량)
	시료율 실사용량	ㅇ	숫자	ㅇ 시료사용량에 해당하는 로트수량(크기)
	손실량	자동	숫자	ㅇ 부(-)의 손실량은 입력 오류 ※ 부품중량이 투입중량보다 큰 경우(투입중량 - 부품중량)
	총소요량	자동	숫자	ㅇ 총소요량이 단위소요량 보다 작은 경우 구성수량 입력 오류 ※ 구성수량과 제품중량을 혼돈 입력한 경우

엑셀자료 작성시 유의사항

w 재고번호, 부품번호, 부품명, 규격등 숫자와 문자가 혼합되어 있는 항목은

문자로 입력(예 → '371231234, '37A123456)

w 부품명, 규격등에 ", ', 특수문자 사용배제(예 → ASS'Y, 3'×6', 2.5" 등)

w EXCEL FILE로 작성시 조달홈페이지 엑셀 UP LOAD양식 참조