방산물자 감손율 산정편람 정오표

순번	페이지	오	정
1	8	(1) ....차이를 투입 원재료의	(1) ....차이를 완성제품의
2	22	① “작성년도”	① “산정년도”
3	29	외부도입란 ㅇ 부품중량을 1로 기재 외주가공란 ㅇ 부품중량을 1로 기재	외부도입란 ㅇ 단위가 EA일 경우 부품중량을 1로 기재 외주가공란 ㅇ 단위가 EA일 경우 부품중량을 1로 기재
4	42	c. ...취급성	c. ...취급상
5	45	3. 자 료 접 수 원: 4. 조 사 기 관:	3. 자 료 접 수 일: 4. 조 사 기 간:
6	54	a : 표본조사 거친 총생산수량 b : 업체제출 총생산수량 g : 표본조사 거친 총사용량(*) h : 총 사용량 ** 단위당단가 × 자재중량	a : 표본조사 거친 총획득량 b : 업체제출 총획득량 g : 표본조사 거친 불량율실사용량 h : 업체제출 불량율실사용량 ** 단위당단가 × 구입중량
7	54	∑(c × i) ∑(a × i) 공정불량 신뢰도 = ∑(d × i) ∑(b × i)	∑(c × i) ∑(g × i) 공정불량 신뢰도 = ∑(d × i) ∑(h × i)
8	55	a : 표본조사 거친 총생산수량 b : 업체제출 총생산수량 g : 표본조사 거친 총사용량(*) h : 업체제출 총사용량 ** 단위당단가 × 자재중량	a : 표본조사 거친 총획득량 b : 업체제출 총획득량 g : 표본조사 거친 불량율실사용량 h : 업체제출 불량율실사용량 ** 단위당단가 × 구입중량
9	58	45.0 = (X/(X+100)×100 Y = 45.0 = (X/(X+100)×100 20.0 = (X/(X+100)×100	45.0 = [45/(100-45)]×100 Y = 45.0 = [45/(100-45)]×100 20.0 = [20/(100-20)]×100