종합낙찰제세부운영기준 개정(전문)

○ 종합낙찰제세부용기준

1985.  12. 30.

[                   ]

조달청훈령 제654호

개정	1986.   9. 23 조달청훈령 제 674호

1989.   5. 19 조달청훈령 제 715호

1990.   4. 23 조달청훈령 제 753호

1993.   1. 25 조달청훈령 제 799호

1994.   7. 23 조달청훈령 제 847호

1994. 11. 25 조달청훈령 제 849호

1995.   8. 28 조달청훈령 제 908호

1997.   6. 26 조달청훈령 제 968호

1999. 11. 9 조달청훈령 제1081호

2001. 5. 31 조달청훈령 제1152호

2004. 12.29 조달청훈령 제1254호

제 1 조(목적) 본 기준은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령(이하 “시행령”이라 한다)제44조, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙(이하 “규칙”이라 한다)제46조의 규정에 의한 품질․성능․효율 등(이하 “품질등”이라 한다)을 종합적으로 고려한 제조 및 구매계약(이하 “종합낙찰제”라 한다)의 세부운용기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위) 종합낙찰제에 의한 구매절차는 따로 정한 것을 제외하고는 이 기준에 의한다.

제 3 조(대상품목) ①종합낙찰제를 적용할 수 있는 대상품목은 다음 각호의   1에 해당되고 추정가격이 3,000만원 이상인 품목으로 한다.

1. 변압기(전압 20KV 이상, 용량 3,000 KVA 이상에 한함. 단, 몰드변압기 제외)

2. 모터

3. 펌프(구경 500mm이상, 산업용에 한함)

4. 보일러(5톤이상 육용강제 및 주철제에 한함)

5. 교류전동기 속도제어장치(500KVA 이하에 한함)

6. 전기냉장고(정격소비전력이 500W 이하인 냉각장치를 갖는 것으로 유효 내용적이 1,000ℓ 이하인 냉장고 및 냉동냉장고에 한함)

7. 전기냉방기(전동기 정격소비전력의 합계가 7.5KW이하, 전열장치를 갖는 것에 있어서는 그 전열장치의 소비전력이 5KW이하인 전기 냉방기에 한한다.)

8. 백열전구. KSC 7501의 규정에 의한 백열텅스텐 전구로서 소비전력이 30W형 (24W-30W),60W형(54W-60W), 100W형

(90W-100W)인 것.

단 110V, 220V제품에 한함

9. 형광램프. KSC 7601의 규정에 의한 교류회로에서 점등되는 일반조명용의 옥내용 형광램프로서 전력이 20W형 (16W-20W),

40W형(34W-40W)인 직관형램프와 30W형

(25W-30W)인 환형(둥근형) 램프에 한함

10. 냉동기(150냉동톤 이상에 한한다)

11. 항온항습기(20냉동톤 이하의 전산실용에 한한다)

12. 공기압축기(소요동력 20KW 이상에 한한다)

13. 송풍기(소요동력 50KW 이상에 한한다)

14. 공기청정기(40평형 이상에 한한다)

15.엘리베이터(승객용 정격속도 90m/min 이상에 한한다)

16. 에스켈레이터(승객용에 한한다)

17. 전기온수기(축열식에 한한다)

18. 발전기(800kw 이상에 한한다)

19. 흡수식냉온수기(직화흡수식으로 정격냉방능력400usRT (1,407KW),

정격난방능력 1,060kcal/h (1,233KW) 이하의 것)

20. LED 교통신호등(역률이 90%이상이며, 경찰청에서 정한 LED 교통신호등 표준지침을 만족하는 것)

21. 무정전전원장치(KSC4310규정에서 정한 교류무정전전원장치 중 온라인 방식인 것으로 부하감속에 따라 인버터 작동이 정지되는 것)

②계약담당과장은 제1항의 대상품목에 대하여 발주관서의 장이 요청하  거나 동 품목이 종합낙찰제로 구매하는 것이 필요하다고 인정할 때에는 수요기관과 협의하여 종합낙찰제에 의거 구매할 수 있다.

제 4 조(조달요청) 계약담당과장은 종합낙찰제 적용대상 품목에 대하여는  수요기관에서 조달요청시 또는 제3조제2항에 의한 협의시 별표1에서     정한 사항을 명시하게 하여야 한다.

제 5 조(입찰공고) 계약담당과장은 제3조 제1항 각호에서 정한 품목을   종합낙찰제로 구매하고자 할 경우에는 시행령 제36조의 입찰공고 내용에 다음 각호의 사항을 추가하여  공고하여야 한다.

1. 당해 품목의 구매 또는 제조계약을 종합낙찰제에 의거 집행한다는 내용

2. 당해 품목의 에너지 소모비 산정에 필요한 이자율 및 내용년수

3. 별표1의 내용

4. 기타 필요한 사항

제 6 조(예정가격) 계약담당과장은 종합낙찰제에 의거 집행하는 품목에   대하여는 동 제도의 취지, 물품 수급상황, 기타 제반여건을 참작하여 예정가격 기초조사서를 작성하여야 한다.

제 7 조(입찰) 입찰집행관은 입찰집행에 앞서 당해 품목은 종합낙찰제에   의하여 구매한다는 내용을 선언한 후 입찰자로 하여금 입찰서와 함께 에너지 소모비(단가) 산정 내용이 포함된 품질 등의 표시서를 제출토록 하여야 한다.

제 8 조(품질 등의 표시서) 제7조의 규정에 의한 품질 등의 표시서(별지   제1호 서식)에는 별표2의 내용이 포함되어야 한다

제 9 조(낙찰자 결정) ①입찰집행관은 제8조 각호의 품질 등의 표시서 상의  총에너지 소모비를 심사한 후 그 금액과 입찰금액을 합산한 금액이 가장 낮은 자를 낙찰자로 선정하여야 한다. 이 경우 낙찰자 결정은 특별한 사유가 없는 한 개찰일로부터 10일이내에 한다. 다만, 낙찰자 선정이 곤란한 경우 계약담당과장은 조달청 계약심사협의회에 회부하여 최종낙찰자를 선정하게 할 수 있다.

②계약담당과장은 제8조의 품질등의 표시서 내용이 분명하지 않거나 심사위원회의 심사등을 위하여 필요한 경우에는 입찰자로 하여금 보완자료 등을 제출하게 할 수 있다.

③계약담당과장은 계약체결시 낙찰자가 제출한 품질등의 표시서를 포함하여 계약서를 작성하여야 한다.

제 10 조(입찰의 무효등) ①입찰집행관은 종합낙찰제로 집행하는 입찰에서  제8조의 규정에 의한 품질등의 표시서를 제출하지 아니한 입찰은 무효로 처리하여야 한다.

②계약담당과장은 제8조의 규정에 의한 품질등의 표시서 내용이 허위로 판명될 경우 시행령 제76조 제1항 제8호에 따라 부정당업자로 제재하여야 한다.

③기타 입찰 무효사항은 시행령 제39조 및 규칙 제44조의 규정에 따른다.

제 11 조(시험검사 및 납품) 계약상대자가 당해 물품을 납품하는 경우에는 국가공인시험기관의 시험검사를 필하여 시험성적서를 수요기관에 제출토록 하여야 한다. 다만, 수요기관의 장이 필요하다고 인정할 경우 시험검사기관을 따로 정할 수 있다.

부   칙 <1985.12.30>

이 영은 발령한 날로부터 시행한다.

부   칙 <1986. 9.23>

이 영은 발령한 날로 부터 시행한다.

부   칙 <1989. 5.19>

이 영은 발령한 날로부터 시행한다.

부   칙 <1990. 4.23>

이 영은 발령한 날로부터 시행한다.

부   칙 <1993. 1.25>

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙 <1994. 7.23>

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙 <1994.11.25>

이 영은 1995년 1월 1일부터 시행한다.

부   칙 <1995. 8.28>

이 영은 발령한 날로 부터 시행한다.

부   칙 <1997. 6.26>

이 영은 1997년 7월 1일 부터 시행한다.

부   칙 <1999. 11. 9>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부   칙 <2001. 5. 31>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙 <2004. 12. 29>

①(시행일)이 규정은 발령일로부터 시행한다.

②(경과조치)제3조 제21호의 무정전전원장치는 단체수의계약품목의 지정해제가 있는 날부터 종합낙찰제로 구매할 수 있다.

[별지 제1호 서식]

품질등의 표시서

조달청장 귀하	입찰일시：20   .    .    .

구매관리번호 제        호의 물품에 대하여 품질등의 표시서를 조달청 종합낙찰제세부운용   기준에 따라 제출하며 이 표시서는 사실과 상위 없음을 확인합니다.

입찰번호	일련번호	품 명	규격 또는 명 세	단 위	수 량	총 에너지 소모비
						단 가	금 액

합계(한글 또는 한자)

(숫자：                          )

※ 총 에너지 소모비(단가) 산출내용은 붙임과 같습니다.

20   년    월    일

상          호 :

주          소 :

대표자    성명 :

주민등록  번호 :

조달청등록번호 :

[붙임]          에너지 소모비(단가) 산정내용      <개정 ‘04. 12. 29.>

입 찰 회사명：                                   입찰일시：20   년  월  일

구매관리번호：

품        명：

규        격：

1. 총 에너지 소모비(단가) 산정

•[eqn: E~=~Y~ TIMES {(1+i) ^{n} -1} over {i(1+i) ^{n}} `=~Y~ TIMES ~C]	(1)

•[eqn: C~=~ {(1+i) ^{n} -1} over {i(1+i) ^{n}} `]

번 호	부 호	평 가 요 소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	E	내용기간중 소요될 총 에너지의 현재 가격(원)		입찰자가 수식(1)에 의거 계산 제시
2	Y	연간 평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산 제시
3	i	이자율 (은행의 일반자금 대출 이자율, %)		조달청이 공고시 제시
4	n	내용연수(년)
5	C	현 가 계 수 [eqn: {(1+i) ^{n} -1} over {i(1+i) ^{n}}]		번호 3,4에 의해 계산하되 소수이하 4자리까지 계산 백열전구 또는 형광 램프의 경우 수명기간이 1년 미만인 경우 c=1을 적용함

2. 변압기의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

Y=R1 + R2	(2)

R1 = L1 × W × t1	(3)

[eqn: R _{2=} `L _{2 TIMES } W TIMES t _{2} TIMES LEFT ( {C} over {COS theta } RIGHT ) ^{ 2} TIMESD ^{ 2}]	(4)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	변압기의 연평균 에너지소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산 제시
2	R1	무부하손에 의한 연간전력비(원)		입찰자가 수식(3)에 의거 계산 제시
3	R2	부하손에 의한 연간전력비(원)		입찰자가 수식(4)에 의거 계산 제시
4	L1	무부하손(KW) 역율 (1기준)		입찰자가 입증자료 제시, 기재하여 보증 하여야 함
5	L2	부하손(KW)역율 (1기준)		″
6	W	1 1KWH 전력단가 ((원/KWH)		조달청이공고시 제시
7	t1	무부하 연간 운전 시간(hr)		″
8	t2	연간운전시간(hr)		″
9	C	최대부하(KVA)/ 정격용량(KVA)		″
10	COSθ	부하역율		″
11	D	부하율[평균 부하 [(KVA)/(정격용량KVA)]		″

2. 모터(전동기)의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y= LEFT ( {P} over {eta } RIGHT ) TIMESW TIMESt]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	전동기의 연간 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	P	정격출력(KW)		조달청이 공고시 제시
3	η	전동기의 효율(%)		입찰자가 품질표시서에 기재,보증하여야 함
4	W	1 KWH 전력단가 (원/KWH)		조달청이 공고시 제시
5	t	전동기의 연간 사용시간(hr)		″

2. 펌프의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

Y=P × t × e	(2)

P = (0.163 rQH/1,000η)×t×e

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	펌프의 연평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	η	펌프의 효율(%)		입찰자가 품질표시서에 기재,보증하여야 함
3	t	연평균 운전시간(hr)		조달청이 공고시 제시
4	e	에너지단가 (원/KWH)		″
5	r	사용액체의 비중		″
6	Q	시방점의 토출량 (㎥/min)		″
7	H	시방점의 총양정(m)		″

2. 펌프․모타 일괄구매시 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y= {0.163`RQH} over {1,000 TIMES eta p TIMES eta m TIMES eta r} TIMES t TIMES e]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	펌프와 모터 일괄 구매시 연평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	ηp	펌프의 효율(%)		입찰자가 입증자료 제시, 기재하여 보증 하여야함
3	ηm	모터의 효율(%)		″
4	ηr	기타의 효율(%)		″
5	ηT	모터와 펌프의 종합효율(%)		″
6	t	연평균운전시간 (hr)		조달청이 공고시 제시
7	e	에너지단가 (원/KWH)		″
8	R	사용액체 비중		″
9	Q	시방점의 토출량 (㎥/min)		″
10	H	시방점의 총양정(m)		″

2-1 펌프와 모터 일괄구매시 효율보증서

항 목	펌프효율	모터효율	기타효율	종합효율
기 호	ηp	ηm	ηr	ηt
보증효율(%)

위와 같이 펌프와 모터에 대한 효율을 증빙자료를 첨부하여 보증합니다.

20    년    월    일

보증회사명：

대  표  자：                  (인)

첨부 1. 펌프의 성능보증자료

2. 모터의 성능보증자료

3. 기타참고사항.    끝.

2. 보일러의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y=`G`` TIMES T TIMES C]	(2)

[eqn: G=` {W TIMES (H chi -H)} over {HL TIMES eta TIMES CP} TIMES100]	(3)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	보일러의 연평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	G	보일러의 시간당 연료소모량(kg/hr)		입찰자가 수식(3)에 의거 계산 제시
3	T	보일러의 연평균 운전시간(hr)		조달청이 공고시 제시
4	W	시간당증발량(kg/hr) 정격용량 × 80% (최대가동율)		″
5	HL	연료의 저위 발열량 (kcal/kg)		″
6	H	급수의 엔탈피 (kcal/kg)급수온도와 동일치		″
7	Hx	사용압력의 증기 엔탈피(kcal/kg) [증기압력에 해당하는 포화수+(잠열×증기건도)]		″
8	Cp	연료의 비중		″
9	C	단위당 연료비 (원/kg)		″
10	η	보일러의 효율 (%)		입찰자가 품질표시서에 기재,보증하여야 함

2. 교류전동기 속도제어장치의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y= (1- eta)P TIMESW TIMESt]	(2)

[eqn: P=P _{1+}P _{ 2}]	(3)

[eqn: P _{1=`} K TIMES LEFT ( {f} over {f _{0}} RIGHT ) ^{ 3}]	(4)

[eqn: P _{2=} `K TIMES LEFT ( {f} over {f _{0}} RIGHT ) ^{ 1}]	(5)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연평균 에너지소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	η	P에서의 효율 (변압기 효율포함) (%)		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증하여야함
3	P	연평균운전주파수 (f)에서 교류전동기 속도 제어장치의 압력(KW)		입찰자가 수식(3)에 의거 계산, 제시
4	W	1 KWH전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
5	t	연간사용시간(hr)		″
6	P1	기승저감 Torque 부하시의 P(KW)		입찰자가 수식(4)에 의거 계산 제시
7	P2	P1이외 부하시의 P (KW)		입찰자가 수식(5)에 의거 계산 제시
8	K	정격주파수(f0)에서 교류전동기 속도제어장치의 입력(KW)		조달청이 공고시 제시
9	f	연평균운전주파수(Hz)		″
10	f0	정격주파수(Hz)		″

2. 전기냉장고의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y=C TIMES P TIMES 12 TIMES LEFT ( {C} over {Ct} RIGHT )]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	전기냉장고의 평균 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	C	월평균소비전력량 (KWH/월)		입찰자가 입증자료 제시, 기재하여 보증하여야함
3	P	1KWH 평균 판매단가(원)		조달청이 공고시 제시
4	Ct	목표월평균 소비 전력량(KWH/월) (정부고시기준)		″

2. 전기냉방기의 연평균 에너지 소모비산정(대당)

[eqn: Y=`C TIMES P TIMES 3 TIMES ` LEFT ( {G} over {R} RIGHT )]	(2)

(단, 목표에너지 소비효율이 없는 경우 [eqn: {G} over {R} =1])

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	전기냉방기의 평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	C	월평균소비전력량 (KWH/월)		입찰자가 입증자료제시, 기재하여 보증하여야함
3	P	1KWH 평균판매단가(원)		조달청이 공고시 제시
4	G	목표에너지 소비효율 (정부고시기준)		″
5	R	에너지 소비효율		입찰자가 입증자료제시, 기재하여 보증하여야함

2. 백열전구의 연평균 에너지 소모비산정(단가)

[eqn: Y= {I} over {1000} TIMES T TIMES P TIMES {G} over {R}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	백열전구의 평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	I	전구의 출력전력(W)		조달청이 공고시 제시
3	T	전구의 연간수명시간(hr)		″
4	P	1KWH 평균 판매단가(원)		″
5	G	목표에너지소비 효율(정부고시기준)		″
6	R	에너지소비효율		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증하여야함

2. 형광램프의 연평균 에너지 소모비산정(단가)

[eqn: Y= {I} over {1000} TIMES T TIMES P TIMES {G} over {R}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	형광램프의 평균 에너지소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	I	램프의 출력전력(W)		조달청이 공고시 제시
3	T	램프의 연간수명시간(hr)		″
4	P	1KWH 평균 판매단가(원)		″
5	G	목표에너지소비 효율(정부고시기준)		″
6	R	에너지소비효율		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증하여야함

2. 냉동기의 연평균 에너지소모비산정(대당)

가. 전기구동식의 경우

[eqn: Y=`P TIMES W TIMES t TIMES ` {Rs} over {R}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	P	시간당 전기 소모량(kwh)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
3	W	1kwh의 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
4	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
5	R	냉동능력 (kcal/hr)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
6	Rs	기준냉동능력(kcal/hr)		조달청이 공고시 제시

나. 흡수식의 경우

[eqn: Y=[(G TIMES C)+(P TIMES W)] TIMES t TIMES {Rs} over {R}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	G	시간당연료소모량 (N㎥/hr) 또는 열소모량 (kcal/hr)		입찰자가 입증자료 제시기재(보증) 하여야 함
3	C	1 N㎥의연료비(원) 또는 1kcal의 열가격(원)		조달청이 공고시 제시
4	P	시간당펌프소요동력 (kw/hr) 또는 전력소비량(kw/hr)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
5	W	1 kwh당 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
6	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
7	R	냉동능력 (kcal/hr)		입찰자가 입증자료제시 기재(보증)하여야 함
8	Rs	기준냉동능력 (kcal/hr)		조달청이 공고시 제시

2. 항온항습기의 연평균 에너지소모비산정(대당)

[eqn: Y=`P TIMES W TIMES t TIMES ` {COPs} over {COP}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산 제시
2	P	정격소비전력(kw)		입찰자가 입증자료제시, 기재(보증)하여야 함
3	W	1 kwh의 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
4	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
5	COP	성능계수		입찰자가 입증자료제시, 기재(보증)하여야 함
6	COPs	기준성능계수		조달청이 공고시 제시

2. 공기압축기의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

[eqn: Y=`Pw TIMES W TIMES t TIMES ` {Qs} over {Q} TIMES {Ps} over {P}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	Pw	정격소비전력(kw)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
3	W	1 kwh의 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
4	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
5	Q	압축공기토출량(ℓ/min)		입찰자가 입증자료제시 기재(보증)하여야 함
6	Qs	기준 압축공기 토출량(ℓ/min)		조달청이 공고시 제시
7	P	토출압력(kg/cm2)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
8	Ps	기준토출압력 (kg/cm2)		조달청이 공고시 제시

2. 송풍기의 연평균 에너지 소모비 산정(대당)

P

Y=      × W ×t	(2)

η

q×r

P=	(3)

6120

q =Pt2-Pt1=(Ps2+Pd2)-(Ps1+Pd1)	(4)

η=ηa×ηb	(5)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	P	정격소비전력(kw)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함. (수식(3)에의거 계산)
3	η	송풍기 효율		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함. (수식(5)에 의거 계산)
4	W	1kwh의 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
5	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
6	q	송풍기 전압(mmH2O)		입찰자가 수식(4)에의거 계산, 제시
7	r	송풍량(㎥/min)		조달청이 공고시 제시
8	6120	환산계수		조달청이 공고시 제시
9	Pt1	흡입구 전압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
10	Pt2	토출구 전압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
11	Ps1	흡입구 정압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
12	Ps2	토출구 정압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
13	Pd1	흡입구 동압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
14	Pd2	토출구 동압 (mmH2O)		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
15	ηa	송풍기 전압효율		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.
16	ηb	동력전달계수		입찰자가입증자료 제시 기재(보증)하여야 함.

2. 공기청정기의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

[eqn: Y=`P TIMES W TIMES t TIMES {1} over {eta } TIMES {Qs} over {Q}]	(2)

[eqn: n=`1-` {D _{2/} q _{2}} over {D/q _{1}} TIMES 100]	(3)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	P	정격소비전력(kw)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
3	W	1kwh의 전력단가 (원)		조달청이 공고시 제시
4	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
5	η	집진효율		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함 ( (수식(3)에의거 계산)
6	Q	처리풍량(N㎥/hr)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
7	Qs	기준 처리풍량 (N㎥/hr)		조달청이 공고시 제시
8	D1	공기유입측의 여과지 흑화도		입찰자가 입증자료 제시 기재(보증)하여야 함
9	D2	공기유출측의 여과지 흑화도		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
10	q1	공기유입측의 적산흡입공기량(ℓ)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
11	q2	공기유출측의 적산흡입공기량(ℓ)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함

2. 엘리베이터의 연평균 에너지 소모비 산정(대당)

Y=R1+R2	(2)

[eqn: R _{1=} ` LEFT ( {P _{1}} over {n _{1}} RIGHT ) TIMESW TIMESt _{ 1}]	(3)

[eqn: R _{2=} ` LEFT ( {P _{2}} over {n _{2}} RIGHT ) TIMESW TIMESt _{ 2}]	(4)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	R1	모터의 연간에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(3)에 의거 계산, 제시
3	R2	제어시스템의 연간 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(4)에 의거 계산, 제시
4	P1	모터의 정격출력 (KW)		입찰자가 입증자료 제시 기재(보증) 하여야 함
5	P2	제어시스템의 소비전력(KW)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증) 하여야 함
6	η1	모터의 효율(%)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증) 하여야 함
7	η2	제어시스템의 효율 (%)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증) 하여야 함
8	W	1KWh의 전력단가 (원)		조달청이 공고시 제시
9	t1	연간모터의 사용시간 (hr)		조달청이 공고시 제시
10	t2	연간제어시스템의 사용기간(hr)		조달청이 공고시 제시

2. 에스컬레이터의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

[eqn: Y= LEFT ( {P} over {eta } RIGHT ) TIMESW TIMESt]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균 에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	P	모터의 정격출력 (KW)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
3	η	모터의 효율(%)		입찰자가 입증자료 제시, 기재하여(보증)하여야함
4	W	1KWh의 전력단가 (원)		조달청이 공고시 제시
5	t	연간모터의 사용시간 (hr)		조달청이 공고시 제시

2. 전기온수기의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

[eqn: Y=t TIMES P _{1} TIMES W TIMES L TIMES D TIMES {1} over {eta }]	(2)

[eqn: n=`1-` {Q(t _{2-} t _{1} )} over {P _{2} TIMES 860}]	(3)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	t	축열시간(hr)		조달청이 공고시 제시
3	P1	정격소비전력(kw)		입찰자가입증자료제시 기재(보증)하여야 함
4	P2	1 일평균 소비전력량(kwh)		입찰자가 입증자료제시 기재(보증)하여야 함
5	W	1kwh당 평균 전력단가(원)		조달청이 공고시 제시
6	L	1 일평균 사용 용량계수		조달청이 공고시 제시
7	D	연간평균 사용일수(일)		조달청이 공고시 제시
8	η	에너지 효율		입찰자가 입증자료제시 기재(보증)하여야 함 (수식(3)에 의거 계산)
9	Q	탱크용량(ℓ)		조달청이 공고시 제시
10	t1	전기를 넣기 전의 물의 온도(℃)		조달청이 공고시 제시
11	t2	끓어 오르는 탕의 온도(℃)		조달청이 공고시 제시
12	860	환산계수		조달청이 공고시 제시

2. 발전기의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

Y=G × t × C	(2)

P × B

G=	(3)

K×η×1000

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간평균에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	G	시간당 연료소모량 (kg/hr)		입찰자가 입증자료제시, 기재(보증) 하여야 함 (수식(3)에 의거 계산)
3	t	연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
4	C	단위당 연료비 (원/kg)		조달청이 공고시 제시
5	P	발전기출력(kw)		조달청이 공고시 제시
6	B	엔진의 마력시간당 연료소모량(g/HP) H(英마력) 또는 PS.H(佛마력))		입찰자가 입증자료 제시 (보증)하여야 함
7	K	마력계수 (英 마력의 경우 0.746, 佛 마력의 경우 0.736)		조달청이 공고시 제시
8	η	발전기 효율		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함
9	1000	환산계수		조달청이 공고시 제시

2. 흡수식냉온수기의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

1

Y=[(A×C)+(B×D)]×W×	(2)

R

단, R을 제시하지 않는 입찰자는 정부공인기관에서 시험측정한 동종물품

최저성적계수(COP)의 90%로 한다.

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연평균 총에너지 소모비		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	A	연간 평균 냉방운전 시간(hr)		조달청이 공고시 제시
3	B	연간 평균 난방운전 시간(hr)		조달청이 공고시 제시
4	C	시간당 냉방연료 소비량(kg/hr 또는 N㎥/hr)		입찰자가 입증자료 제시, 보증하여야 함
5	D	시간당 난방연료 소비량(kg/hr 또는 N㎥/hr)		입찰자가 입증자료 제시, 보증하여야 함
6	W	연료 단위당 단가(원) ((kg. 또는 N㎥)		조달청이 공고시 제시
7	1.0	고위발열량 목표 성적계수(cop=1)		〃
8	R	고위발열량 당해제품 성적계수(cop)		입찰자가 입증자료 제시, 기재(보증)하여야 함

2. LED 교통신호등의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

[eqn: Y`= LEFT ( {T` TIMES W} over {1000} RIGHT ) TIMES {1} over {R}]	(2)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연간 평균 에너지 소모비		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	L	신호등의 소비전력 (wh)		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증
3	T	신호등의 연간 사용시간(hr)		조달청이 공고시 제시
4	W	1kwh 당 전력비 단가(원)		조달청이 공고시 제시
5	R	효율(전력소비율 역율× 광분포율)		입찰자가 입증자료 제시, 기재하여 보증

2. 무정전전원장치의 연평균 에너지소모비 산정(대당)

Y= R[eqn: {} _{1}]+R[eqn: {} _{2}] ………………………………… (2)

[eqn: R _{1}]=L[eqn: {} _{1}]×W×t[eqn: 1] ……………………………… (3)

R[eqn: {} _{2}]=L[eqn: {} _{2}] ×W×t[eqn: {} _{2}]×[eqn: LEFT ( {C} over {cos theta } RIGHT ) ^{2} TIMES D ^{2}]……………… (4)

번 호	부 호	평가요소	적용계수 및 계산금액	비 고
1	Y	연평균 총에너지 소모비(원)		입찰자가 수식(2)에 의거 계산, 제시
2	R[eqn: {} _{1}]	무부하손에 의한 년간 전력비(kwh)		입찰자가 수식(3)에 의거 계산, 제시
3	R[eqn: {} _{2}]	부하손에 의한 년간 전력비(kwh)		입찰자가 수식(4)에 의거 계산, 제시
4	L[eqn: {} _{1}]	무부하(KW) 역율(1기준)		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증
5	L[eqn: {} _{2}]	부하손(KW) 역율(1기준)		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증
6	t[eqn: {} _{1}]	무부하손 연간 운전시간(hr)		조달청이 공고시 제시
7	t[eqn: {} _{2}]	부하 연간 운전시간(hr)		조달청이 공고시 제시
8	C	최대부하율(최대부하 전력/정격부하전력)		조달청이 공고시 제시
9	COS[eqn: theta]	부하역율		조달청이 공고시 제시
10	D	부하율(평균부하 전력)/ ( 정격부하 전력)		입찰자가 입증자료 제시 기재하여 보증
11	W	1kwh당 전력비 단가		조달청이 공고시 제시

(별표1) 조달요청서 접수시 확인사항
순번	품 명	조달요청서 접수시 확인사항
1	변 압 기	①	1KWH 전력단가 (원)
		②	연간운전시간(hr)
		③	무부하연간운전시간(hr)
		④	최대부하(KVA)
		⑤	정격용량(KVA)
		⑥	부하율
		⑦	부하역율
2	모 터	①	1KWH 전력 단가(원)
		②	전동기의 연간사용시간(hr)
		③	정격출력(KW)
3	펌 프	①	1KWH에너지 단가(원)
		②	연평균 운전시간(hr)
		③	사용액체 비중
		④	시방점의 토출량(㎥/min)
		⑤	시방점의 총양정(m)
4	보 일 러	①	연평균 운전시간(hr)
		②	시간당 증발량(kg/hr)
		③	연료의 저위발열량(kcal/kg)
		④	급수의 엔탈피(kcal/kg)
		⑤	사용압력의 증기 엔탈피(kcal/kg)
		⑥	연료의 비중
		⑦	단위당 연료비(원/kg)
5	교류전동기 속도제어장치	①	1KWH 전력단가 (원)
		②	연간사용시간(hr)
		③	정격주파수에서 교류전동기 속도제어
			장치의 입력(KW)
		④	연평균 운전주파수(Hz)
		⑤	정격주파수(Hz)
6	전기냉장고	①	1KWH평균 판매단가(원)
		②	목표월평균 소비전력량(KWH/원)
			(정부고시기준)

순번	품 명	조달요청서 접수시 확인사항
7	전기냉방기	①	1KWH평균 판매단가(원)
		②	목표에너지 소비효율(정부고시기준)
8	백열전구 또는 형광램프	①	전구(또는 램프)의 출력 전력(W)
		②	전구(또는 램프)의 연간수명시간(hr)
		③	1KWH 평균 판매단가(원),
		④	목표에너지 소비효율(정부고시기준)
9	냉동기(전기구동식)	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간 사용시간(hr)
		③	기준냉동능력(kcal/hr)
10	냉동기(흡수식)	①	1N㎥의 연료비(원) 또는 1kcal의
			열가격(원), 1kcal의 전력단가(원)
		②	1Kcal의 전력단가(원)
		③	연간사용시간(hr)
		④	기준냉동능력(kcal/hr)
11	항온항습기	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간사용시간(hr)
		③	기준성능계수
12	공기압축기	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간 사용시간(hr)
		③	기준압축공기 토출량(ℓ/min)
		④	기준토출암력(kg/㎠)
13	송 풍 기	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간 사용시간(hr)
		③	송풍량(㎥/min)
14	공기청정기	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간사용시간(hr)
		③	기준처리풍량(N㎥/hr)
15	엘리베이터	①	1KWH의 전력단가(원)
		②	연간모터의 사용시간(hr)
		③	연간제어시스템의 사용시간(hr)
16	에스컬레이터	①	연간모터의 사용시간(hr)
		②	1KWH의 전력단가(원)
순번	품 명	조달요청서 접수시 확인사항
17	전기온수기	①	축열시간(hr)
		②	1KWH당 평균전력단가(원)
		③	1일 평균사용용량계수
		④	연간평균 사용일수(일)
		⑤	탱크용량(ℓ)
		⑥	전기를 넣기전의 물의온도(℃)
		⑦	끊어오르는 탕의 온도(℃)
18	발 전 기	①	연간사용시간(hr)
		②	단위당 연료비(원/kg)
		③	발전기출력(KW)
		④	마력계수(英 마력의 경우 0.746,
			佛 마력의 경우 0.736)
19	흡수식 냉온수기	①	정격 냉방능력(USRT/hr 또는 kw/hr)
		②	정격 난방능력(kcal/hr 또는 kw/hr)
		③	연간 냉방 기준운전시간(hr)
		④	연간 난방 기준운전시간(hr)
		⑤	냉방시간당 연료소모량(kg/hr 또는 N㎥/hr)
		⑥	난방시간당 연료소모량(kg/hr 또는 N㎥/hr)
		⑦	고위발열량 성적계수(COP=1.0기준)
		⑧	연료의 비중
		⑨	단위당 연료비(kg. ℓ 또는 ㎥) (원)
20	LED 교통신호등	①	신호등의 정격전력 (w/hr)
		②	신호등의 연간사용시간(hr)
		③	신호등의 효율(전력소비효율× 광분포효율)
		④	1KWH당 전력단가
21	무정전전원장치	①	정격소비전력(kwh)
		②	무부하 연간 운전시간(hr)
		③	부하 연간 운전시간(hr)
		④	최대부하율
		⑤	부하역율
		⑥	부하율[(평균부하(전력)]/[정격부하(전력)]
		⑦	1kwh당 전력비

(별표2) 품질등의 표시서에 포함할 내용
순번	품 명	품질등의표시서에 포함할 내용
1	변 압 기	①	15년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균에너지 소모비
		③	부하손 및 무부하손 등에 의한 연간전력비
		④	부하손
		⑤	무부하손
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
2	모터 · 펌프	①	7년동안의 퐁에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	보증효율
		④	기타 필요하다고 인정하는 사항
3	보 일 러	①	2년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	시간당 연료소모량
		④	보증효율
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항
4	교류전동기 속도제어장치	①	7년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지소모비
		③	효율(변압기 효율포함)
		④	연평균 운전주파수에서 교류전동기
			속도제어장치의 입력(P)
		⑤	이승저감 Torque 부하시(P)
		⑥	이외의 부하시(P)
		⑦	기타 필요하다고 인정하는 사항
5	전기냉장고	①	6년동안 총에너지 소모비
		②	평균에너지 소모비
		③	월평균 소비전력량
		④	에너지 소비효율
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항

순번	품 명	품질등의표시서에 포함할 내용
6	전기냉방기	①	9년동안 총에너지 소모비
		②	평균에너지 소모비
		③	월평균 소비전력량
		④	에너지 소비효율
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항
7	백열전구	①	수명기간 동안의 총에너지 소모비
		②	평균 에너지 소모비
		③	에너지 소비효율
		④	기타 필요하다고 인정하는 사항
8	형광램프	①	수명기간 동안의 총에너지 소모비
		②	평균 에너지 소모비
		③	에너지 소비효율
		④	기타 필요하다고 인정하는 사항
9	냉동기(전기구동식)	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	시간당 전기소모량
		③	시간당 냉동능력(kcal/hr)
		④	기타 필요하다고 인정하는 사항
10	냉동기(흡수식)	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	시간당 연료소모량(N㎥/hr)
			또는 열소모량(kcal/hr)
		④	시간당 펌프소요동력(kw/hr)
			또는 전력소모량(kw/hr)
		⑤	시간당 냉동능력(kcal/hr)
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항

순번	품 명	품질등의표시서에 포함할 내용
11	항온항습기	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	정격 소비전력
		⑤	성능계수
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
12	공기압축기	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	정격 소비전력
		④	압축공기 토출량(ℓ/min)
		⑤	토출압력(kgf/㎠)
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
13	송 풍 기	①	7년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	정격 소비전력
		④	송풍기 효율
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항
14	공기청정기	①	8년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	정격 소비전력(kw)
		④	집진효율
		⑤	처리풍량(N㎥/hr)
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항
15	엘리베이터	①	18년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	모터의 정격출력(kw)
		④	제어시스템의 소비전력(kw)
		⑤	모터의 효율
		⑥	제어시스템의 효율
		⑦	기타 필요하다고 인정하는 사항

순번	품 명	품질등의표시서에 포함할 내용
16	에스컬레이터	①	18년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	모터의 정격출력(kw)
		④	모터의 효율
		⑤	기타 필요하다고 인정하는 사항
17	전기온수기	①	6년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	정격 소비전력(kw)
		④	1일평균 소비전력량(kwh)
		⑤	에너지 효율
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
18	발 전 기	①	15년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 에너지 소모비
		③	시간당 연료소모량(kg/hr)
		④	엔진의 마력시간당 연료소비량(kg/HP)
		⑤	(英마력) 또는 PS.H(佛마력))
			발전기 효율
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
19	흡수식냉온수기	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균에너지 소모비
		③	연간 평균 냉방기준운전시간
		④	연간 평균 난방기준운전시간
		⑤	냉방시간당 연료소비량
		⑥	난방시간당 연료소비량
		⑦	고위발열량 성적계수(COP=1.0기준)
		⑧	고위발열량 당해제품 성적계수(COP)
		⑨	기타 필요하다고 인정하는 사항

순번	품 명	품질등의표시서에 포함할 내용
20	LED 교통신호등	①	3년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균에너지 소모비
		③	신호등의 소비전력량
		④	신호등의 연간평균사용시간
		⑤	신호등의 기준효율(전력소비효율×광분포효율)
		⑥	기타 필요하다고 인정하는 사항
21	무정전전원장치(AVR)	①	10년동안의 총에너지 소모비
		②	연평균 총에너지 소모비
		③	무부하손 및 부하손 등에 의한 연간전력비
		④	무부하손 및 부하손역율(1기준)
		⑤	무부하 및 부하 연간운전시간
		⑥	최대부하율(최대부하전력/정격부하전력)
		⑦	부하역율
		⑧	부하율(평균부하전력/정격부하전력)
		⑨	기타 필요하다고 인정하는 사항