2009년 상반기

건설공사 실적공사비

적용 공종 및 단가

2009. 02.

국  토  해  양  부

한국건설기술연구원

□  목	차  □

제1장 총칙

제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장 건축공사 실적공사비 적용 단가

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

제5장 항만공사 실적공사비 적용 단가

제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

※ 참고자료

1. 실적공사비 및 표준품셈관리규정(국토해양부훈령제78호)

2. 예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-5)

3. 실적공사비 적용코드 개정표

제1장 총칙

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-5)」제38조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(국토해양부 훈령 제78호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 실적공사비는 본 자료집을 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나   실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이  일치하지 않는 경우에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우 등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 “1-4 실적단가 중 노무비의 할증”을 적용한다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

1-4 실적단가 중 노무비의 할증

(1) 실적단가 중 노무비는 제2장～제4장에서 제시된 세부공종별 실적단가와 노무비율을 곱하여 산정한다.

(2) 실적단가 중 노무비의 할증 기준은 표준품셈 “제1장 적용기준” 중 “1-15 노임의 할증”과 “1-16 품의 할증”의 내용을 따른다.

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

<토목 - >

A. 공통공사	1

C. 지반개량공사	7

D. 토공사	8

E. 현장타설 콘크리트공사	30

G. 관공사	41

H. 배수공사	51

I. 강구조공사	62

J. 말뚝공사	64

K. 교량공사	67

L. 도로 및 포장공사	71

N. 터널공사	125

O. 하천 및 항만공사	126

Q. 기타공사(1)	128

R. 기타공사(2)	129

대분류 A	공 통 공 사

■ AA21*(AA28**) P.P마대 쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA210.90000	p,p마대 쌓기 및 헐기	45×70cm	m2	34,436	89%

【단가정의】

① 이 단가는 흙을 기준으로 한 것이며, P.P(Poly Propylene)마대의 제작 및 쌓기, 헐기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 조수 및 유수의 영향이 있는 곳에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

■ AA22*(AA22**) 물푸기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA220.50000	물푸기	-	hr	4,325	43%

【단가정의】

① 이 단가는 양수기(펌프의 토출 및 흡입구경 ∅150mm)의 손료, 운반 및 설치(목도운반)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AD24*(AA28**) 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	27,851	90%
AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	29,199	90%

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA31*(AA31**) 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.10000	강관비계	3개월이하	m2	10,021	89%
AA310.20000	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	10,817	83%
AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m	28,077	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32*(AA32**) 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA320.22000	목재동바리	4회	공m3	25,942	96%
AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	8,569	97%
AA320.11200	강관동바리	암거용(6개월)	공m3	8,996	95%
AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공m3	21,548	97%
AA320.21200	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	22,909	95%
AA320.51000	강관동바리	수평연결재 (3개월)	m2	3,318	84%
AA320.52000	강관동바리	수평연결재 (6개월)	m2	4,019	75%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.

■ AD42*(AD24**) 시공측량말뚝

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)	619	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 시공측량말뚝의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ AE11* H파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE110.10300	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	35,285	50%
AE110.10500	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	40,980	49%
AE110.10800	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	49,961	48%
AE110.11000	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	60,057	47%
AE110.20300	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	26,851	42%
AE110.20500	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	30,264	42%
AE110.20800	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	35,403	42%
AE110.21000	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	38,816	42%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식파일 해머에 의해 H파일을 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 보조크레인 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 파일근입장(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 사질토 및 역질토

- 파일크기(H) : 300×300

- 작업조건은 다음의 장애요인중 2항목 이하에 해당하는 경우에 준함

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	비계 상황에 따라 작업에 미치는 정도	연약지반등에 있어서 비계의 양부
4	시공규모	시공수량 50본 미만

■ AE13* 토류판 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE300.00300	토류판 설치 및 철거	3개월미만	㎡	39,531	42%
AE300.00600	토류판 설치 및 철거	3개월이상 ~6개월미만	㎡	45,104	33%
AE300.01200	토류판 설치 및 철거	6개월이상 ~12개월미만	㎡	54,738	29%

【단가정의】

① 이 단가는 지하 터파기용 흙막이 공사시 토류판 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 재료의 할증, 공구손료, 소운반, 뒷채움 비용을 포함한다.

③ 사용횟수는 1회 사용시에 준한다.

■ AE14* 쉬트파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE141.40110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=11m이하	본	83,546	40%
AE141.40140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=13m이하	본	105,333	33%
AE141.40170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=16m이하	본	125,096	33%
AE141.40200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=20m이하	본	144,859	33%
AE141.30050	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=5m이하	본	37,944	42%
AE141.30080	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=8m이하	본	58,094	42%
AE141.30110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=11m이하	본	76,937	40%
AE141.30140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=13m이하	본	108,491	33%
AE141.30170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=16m이하	본	128,617	33%
AE141.30200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=20m이하	본	148,739	33%
AE146.40150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=15m이하	본	49,289	40%
AE146.40180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=18m이하	본	59,276	33%
AE146.30150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=15m이하	본	51,805	40%
AE146.30180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=18m이하	본	61,682	33%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식 진동파일 해머에 의해 쉬트파일(강널말뚝)을 육상에서 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 트럭크레인 사용비용

- 전기 용접에 소요되는 비용

- 직선형 기준틀 제작 및 사용비용

- 쐐기형 쉬트파일 제작 및 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 항타길이(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 점성토

- 쉬트파일 규격은 다음에 준한다.

규격	비고
쉬트파일 Type3	400 × 150 × 13
쉬트파일 Type4	400 × 170 × 15.5

- 작업조건은 다음의 장애요인중 1항목 이하에 해당하는 경우에 준함

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	시공규모	시공수량 100본 미만

■ AE16* H-Beam 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE160.00030	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3m미만	본	137,445	60%
AE160.00050	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3-5m이하	본	147,655	60%
AE160.00080	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	6-8m이하	본	168,032	60%
AE160.00110	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	9-11m이하	본	175,659	60%
AE160.00150	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	12-14m이하	본	198,942	60%
AE160.00190	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	15-18m이하	본	230,287	61%

【단가정의】

① 이 단가는 H-Beam(H=300~500)의 설치 및 철거에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

대분류 C	지반개량 공사

■ CG11*(CG12**) 보강토블록 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.20000	보강토블록 쌓기	최상단블록(캡형)	m2	163,935	19%
CG110.10000	보강토블록 쌓기	일반블록(표준형)	m2	131,709	41%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 블록쌓기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 블록의 구입 및 운반비, 블록쌓기에 소요되는 설치비 및 잡재료비등이 포함된다.

■ CG11* 보강토 옹벽 / 그리드

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.30500	그리드	4T	m2	9,251	13%
CG110.31000	그리드	6T	m2	10,912	11%
CG110.32000	그리드	8T	m2	13,948	9%
CG110.33000	그리드	10T	m2	16,486	8%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 그리드의 구입, 운반, 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 그리드의 규격은 아래에 준한다.

규격	특성	인장강도
4T	강성그리드	40kn/m
6T	강성그리드	60kn/m
8T	강성그리드	80kn/m
10T	강성그리드	100kn/m

③ 터파기, 기초콘크리트 타설, 속채움, 뒷채움, 다짐, 마감면 정리에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10*(DA10**) 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA100.00000	벌개제근공	-	m2	212	100%

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DB***(DB10**) 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	m2	251	35%
DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	148	27%

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.12000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	125,387	89%
DC110.22000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	152,745	87%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.11000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	84,071	85%
DC110.21000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	99,373	84%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.10000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	29,925	35%
DC110.20000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	35,701	35%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 철근 콘크리트를 철거하는 비용으로 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.12000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	66,468	87%
DC120.22000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	66,468	83%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.11000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	42,201	82%
DC120.21000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	52,049	77%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.10000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	15,807	46%
DC120.20000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	20,061	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 무근 콘크리트를 철거하는 비용으로  소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC210.10000	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	25,251	71%
DC220.10000	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	m3	28,460	68%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m	1,596	54%
DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m	1,755	55%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC23*(DC23**) 기존구조물 철거/ 보도블록(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC230.00000	보도블록	-	m2	1,705	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존보도블럭 포장의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.90000	석축헐기	찰쌓기	m2	35,001	95%
DC320.90000	석축헐기	메쌓기	m2	18,450	96%

【단가정의】

① 이 단가는 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.50000	석축헐기	찰쌓기	m2	23,069	83%
DC320.50000	석축헐기	메쌓기	m2	12,427	80%

【단가정의】

① 이 단가는 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DC3**(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.00000	석축헐기	찰쌓기	m2	9,264	43%
DC320.00000	석축헐기	메쌓기	m2	6,300	49%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용이 포함된다.

■ DC4**(DC4***) 기존구조물 철거/ 파이프 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC410.00000	파이프 깨기	D=300mm이하	m	617	44%
DC420.00000	파이프 깨기	D=300~500mm	m	842	44%
DC430.00000	파이프 깨기	D=500mm초과	m	2,106	43%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 파이프의 철거에 소요되는 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며 철거한 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재, 운반 및 적하 비용은 제외한다.

■ DC72*(DC72**) 기존구조물 철거/ 가드레일(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC720.10000	가드레일 철거	-	m	5,565	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 가드레일의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC80*(DC79**) 건설폐기물 파쇄

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC800.00000	건설폐기물 파쇄	100mm	m3	5,385	18%

【단가정의】

① 이 단가는 재활용이 가능한 건설폐기물(콘크리트, 아스콘등)의 파쇄 비용으로 파쇄에 필요한 크라샤 투입 및 크라싱 비용이 포함된다.

② 기존 구조물의 철거비용과 건설폐기물의 크랴샤 설치장까지 운반비용은 제외한다.

■ DC90*(OH70**) 호안블록 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.10000	호안블록헐기	-	m2	1,004	78%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DC90*(OH70**) 돌망태 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.20000	돌망태헐기	-	m2	1,506	64%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DD***(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD100.10000	흙깎기공/토사	중규모이하	m3	892	35%
DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	m3	635	28%
DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,285	28%

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

② 흙깍기공 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용할 수 있다.

- 중규모이하 : 공사수량이 100,000m3 미만인 경우

- 대규모 : 공사수량이 100,000m3 이상인 경우

■ DD30*(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD300.10000	흙깍기공/발파암 /미진동 암파쇄굴착	-	m3	35,153	56%
DD300.20000	흙깍기공/발파암 /정밀진동제어발파	-	m3	23,507	56%
DD300.30000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만	m3	15,272	59%
DD300.40000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만	m3	10,154	49%
DD300.50000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만	m3	8,439	42%
DD300.60000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 20m3/공이상	m3	7,101	36%
DD300.70000	흙깍기공/발파암 /확장발파	-	m3	17,193	40%

【단가정의】

① DD300.10000는 특수화공품인 미진동 파쇄기에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

② DD300.20000는 정밀진동제어에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 발파보호를 위한 보호매트 설치 및 자재비용과, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다. (※이 단가는 이격거리 50~70m, 예상진동속도 0.1 cm/sec이하에 준하여 조사되었음.)

③ DD300.30000는 진동제어발파(발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

④ DD300.40000는 진동제어발파(발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑤ DD300.50000는 일반발파(발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑥ DD300.60000는 일반발파(발파규모 20m3/공이상)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑦ DD300.70000는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깍기비용으로 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑧ 정밀진동제어발파(DD300.20000), 진동제어발파(DD300.30000, DD300.40 000), 일반발파(DD300.50000/DD300.60000)는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.31110	터파기/육상토사	0-1m	m3	4,016	90%
DE100.31210	터파기/육상토사	0-2m	m3	5,212	92%
DE100.31310	터파기/육상토사	0-4m	m3	6,339	94%
DE100.33110	터파기/수중토사	0-1m	m3	6,866	93%
DE100.33210	터파기/수중토사	0-2m	m3	8,951	94%
DE100.33310	터파기/수중토사	0-4m	m3	13,394	96%
DE200.31310	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	107,750	90%
DE200.33310	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	164,101	94%
DE300.33310	터파기/수중발파암	0-4m	m3	414,364	96%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11110	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,911	77%
DE100.11120	터파기/육상토사	1-2m	m3	2,724	80%
DE100.11130	터파기/육상토사	2-3m	m3	3,169	84%
DE100.11140	터파기/육상토사	3-4m	m3	3,627	85%
DE100.11150	터파기/육상토사	4-5m	m3	4,064	86%
DE100.12110	터파기/용수토사	0-1m	m3	3,232	82%
DE100.12120	터파기/용수토사	1-2m	m3	3,896	85%
DE100.12130	터파기/용수토사	2-3m	m3	4,330	88%
DE100.12140	터파기/용수토사	3-4m	m3	5,443	89%
DE100.12150	터파기/용수토사	4-5m	m3	6,128	90%
DE100.13110	터파기/수중토사	0-1m	m3	3,707	81%
DE200.11110	터파기/육상리핑암	0-1m	m3	39,241	71%
DE200.11120	터파기/육상리핑암	1-2m	m3	43,027	72%
DE200.11130	터파기/육상리핑암	2-3m	m3	46,746	74%
DE200.11140	터파기/육상리핑암	3-4m	m3	49,399	75%
DE200.11150	터파기/육상리핑암	4-5m	m3	52,054	75%
DE200.12110	터파기/용수리핑암	0-1m	m3	52,712	76%
DE200.12120	터파기/용수리핑암	1-2m	m3	56,692	77%
DE200.12130	터파기/용수리핑암	2-3m	m3	60,674	79%
DE200.12140	터파기/용수리핑암	3-4m	m3	64,654	79%
DE200.12150	터파기/용수리핑암	4-5m	m3	68,634	81%
DE300.11110	터파기/육상발파암	0-1m	m3	52,913	70%
DE300.11120	터파기/육상발파암	1-2m	m3	57,939	74%
DE300.11130	터파기/육상발파암	2-3m	m3	60,918	74%
DE300.11140	터파기/육상발파암	3-4m	m3	68,125	79%
DE300.11150	터파기/육상발파암	4-5m	m3	78,846	83%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11210	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,185	79%
DE100.11220	터파기/육상토사	2-4m	m3	3,129	84%
DE100.11230	터파기/육상토사	4-6m	m3	4,141	88%
DE100.11240	터파기/육상토사	6-8m	m3	5,464	89%
DE100.11250	터파기/육상토사	8-10m	m3	6,489	91%
DE100.13210	터파기/수중토사	0-2m	m3	3,768	83%
DE100.13220	터파기/수중토사	2-4m	m3	6,464	88%
DE100.13230	터파기/수중토사	4-6m	m3	7,223	92%
DE100.13240	터파기/수중토사	6-8m	m3	10,334	93%
DE100.13250	터파기/수중토사	8-10m	m3	12,200	94%

【단가정의】

① 이 단가는 하천 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11310	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,636	83%
DE100.11320	터파기/육상토사	4m이상	m3	5,035	88%
DE100.13310	터파기/수중토사	0-4m	m3	4,624	90%
DE100.13320	터파기/수중토사	4m이상	m3	6,547	94%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽, 교량등 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/기계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE110.10000	터파기/육상토사	0-2m	m3	839	36%
DE120.10000	터파기/육상토사	0-4m	m3	923	36%
DE130.10000	터파기/육상토사	0-6m	m3	956	36%
DE140.10000	터파기/육상토사	6-10m	m3	1,197	42%
DE110.20000	터파기/용수토사	0-2m	m3	1,329	36%
DE120.20000	터파기/용수토사	0-4m	m3	1,406	36%
DE130.20000	터파기/용수토사	0-6m	m3	1,593	36%
DE140.20000	터파기/용수토사	6-10m	m3	1,823	42%
DE210.10000	터파기/육상리핑암	0-2m	m3	20,169	59%
DE220.10000	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	21,489	59%
DE230.10000	터파기/육상리핑암	0-6m	m3	21,684	59%
DE240.10000	터파기/육상리핑암	6-10m	m3	23,134	67%
DE210.20000	터파기/용수리핑암	0-2m	m3	28,154	59%
DE220.20000	터파기/용수리핑암	0-4m	m3	28,389	59%
DE230.20000	터파기/용수리핑암	0-6m	m3	28,892	59%
DE240.20000	터파기/용수리핑암	6-10m	m3	29,344	67%
DE310.10000	터파기/육상발파암	0-2m	m3	24,804	72%
DE320.10000	터파기/육상발파암	0-4m	m3	25,328	72%
DE330.10000	터파기/육상발파암	0-6m	m3	26,009	72%
DE340.10000	터파기/육상발파암	6-10m	m3	26,812	81%
DE310.20000	터파기/용수발파암	0-2m	m3	36,665	75%
DE320.20000	터파기/용수발파암	0-4m	m3	37,246	75%
DE330.20000	터파기/용수발파암	0-6m	m3	38,110	75%
DE340.20000	터파기/용수발파암	6-10m	m3	41,677	86%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 기계시공에 준한다.

② 발파암 터파기는 착암기에 의한 암석절취비용(발파비, 기계사용료) 및 집토비용을 포함한다.

■ DF1**(DF10**) 비탈면 고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF110.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,090	100%
DF120.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	3,344	62%
DF130.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	7,748	86%

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2**(DF2***) 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF210.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	405	35%
DF220.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	176	38%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DF3**(DF3***) 잔토처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF310.00000	잔토처리	토사	m3	441	31%
DF320.00000	잔토처리	리핑암	m3	575	31%
DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	m3	1,149	31%
DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	m3	1,193	35%

【단가정의】

① 이 단가는 관 부설시 터파기와 되메우기후 잔여 토사를 운반거리 20m이내의 지정장소에 버리는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,067	39%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,440	38%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	m3	530	28%

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.30000	되메우기/토사	-	m3	5,834	91%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.10000	되메우기/토사	-	m3	3,985	84%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.00000	되메우기/토사	-	m3	2,188	71%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.90000	되메우기/토사	-	m3	10,567	100%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DI11*(DF13**) 성토면 고르기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI110.00000	성토면 고르기	-	m2	1,044	100%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 비탈면의 인력 고르기 비용이 포함된다.

■ DI14*(DI60**) 교대앞 성토

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG140.00000	교대앞 성토	-	m3	4,116	79%

【단가정의】

① 이 단가는 교량부 교대앞 성토시 소요되는 성토재의 기계포설, 살수 및 다짐비가 포함된다. 성토재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI52*(DI52**) 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI520.35000	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	1,427	3%
DI520.50000	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	2,031	3%

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

■ DI54** 토목용 섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI540.00050	P.P mat 부설	5 Ton/m	m2	1,216	18%
DI540.00100	P.P mat 부설	10 Ton/m	m2	1,343	16%
DI540.00200	P.E.T. mat 부설	20 Ton/m	m2	2,915	7%
DI540.00300	P.E.T. mat 부설	30 Ton/m	m2	4,325	5%
DI540.00400	P.E.T. mat 부설	40 Ton/m	m2	5,614	4%

【단가정의】

① 이 단가는 연약지반용 매트부설(육상부설)에 소요되는 비용으로서, P.P mat 또는 P.E.T Mat의 구입(할증포함)과 부설비용을 포함한다.

■ DI61*(DI60**) 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,437	87%

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI90*(DI72**) 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.10000	층따기	-	m3	812	35%

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DI90*(DI11**) 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	m2	669	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DJ11*(DJ01**) 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	m2	4,400	86%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ12*(DJ02**) 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	m2	10,518	73%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ21*(DJ30**) 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	성토면	m2	2,323	49%

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

③ 다만, 거적덮기, 펌프 및 탑제용 트럭의 기계경비, 살수양생, 객토량등에 소요되는 비용은 제외한다.

■ DJ44* 비탈면 보호공 / 암절개면 보호식재공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ441.00050	암절개면보호식재공	발파암(T=5cm)	m2	29,343	36%
DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(T=7cm)	m2	36,887	32%
DJ441.00100	암절개면보호식재공	발파암(T=10cm)	m2	44,494	31%
DJ441.00150	암절개면보호식재공	발파암(T=15cm)	m2	57,317	31%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 고정핀, 착지핀, 부착망(PVC코팅), 철선(PVC코팅), 녹화기반제(유기자연토양), 양생제(섬유소), 안정제(침식방지제), 단립제(구조성형), 종자(6종혼합) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료를 포함하며, 면고르기 비용은 제외한다.

③ 비탈면 구배가 1:1내외의 지역으로 수직고 20m이하에 준한다.

④ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC***(EC****) 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	23,296	100%
EC120.11001	무근콘크리트타설	-	m3	24,836	100%
EC220.11001	철근콘크리트타설	-	m3	26,456	98%
EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	m3	36,625	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC110.11002 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC***(EC****) 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC120.12311	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	12,726	60%
EC120.12211	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	14,670	57%
EC120.12111	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	17,511	50%
EC120.12321	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	12,454	64%
EC120.12221	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	12,794	59%
EC120.12121	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	14,777	51%
EC220.12311	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	12,527	61%
EC220.12211	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	16,785	56%
EC220.12111	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	21,244	48%
EC220.12321	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	10,623	63%
EC220.12221	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,602	59%
EC220.12121	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	18,082	50%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ EC7** 비탈면 구조물 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC000.70010	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2～1:1.8 (1:1.2를 포함)	m3	51,856	56%
EC000.70020	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2보다 급한 경우	m3	72,788	58%

【단가정의】

① 이 단가는 절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 콘크리트 타설, 다짐에 소요되는 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 레미콘 재료비, 양생비, 잡재료비(급경사시 와이어메쉬)는 제외한다.

■ ED***(ED****) 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	21,240	69%
ED300.02000	거푸집/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	24,805	72%
ED300.03000	거푸집/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	26,838	74%
ED300.04000	거푸집/매끈한마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	27,985	76%
ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	45,470	80%
ED340.02000	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과 ～ 10m이하	m2	54,960	81%
ED340.03000	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과 ～ 13m이하	m2	62,700	81%
ED340.04000	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과 ～ 16m이하	m2	70,455	83%
ED200.01000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,874	70%
ED200.02000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	24,439	71%
ED200.03000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	26,158	74%
ED200.04000	거푸집/보통마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	27,878	75%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED100.01000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	15,615	68%
ED100.02000	거푸집/거친마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	19,911	70%
ED100.03000	거푸집/거친마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	21,306	71%
ED100.04000	거푸집/거친마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	22,701	74%
ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	23,830	66%
ED420.02000	거푸집/무늬거푸집	7m초과 ～ 10m이하	m2	29,308	68%
ED420.03000	거푸집/무늬거푸집	10m초과 ～ 13m이하	m2	32,736	68%
ED420.04000	거푸집/무늬거푸집	13m초과 ～ 16m이하	m2	37,575	71%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ ED41*(ED44**) 강재 거푸집(H=3m)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED410.01000	강재거푸집(h=3m)	0 ～ 7m	m2	30,043	84%
ED410.02000	강재거푸집(h=3m)	7m초과 ～ 10m이하	m2	32,396	86%
ED410.03000	강재거푸집(h=3m)	10m초과 ～ 13m이하	m2	34,712	87%
ED410.04000	강재거푸집(h=3m)	13m초과 ～ 16m이하	m2	35,763	88%

【단가정의】

① 이 단가는 강재 거푸집의 제작, 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 강재, U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 기준으로 하며, 강재는 두께(T) = 3.2mm에 준한다.

■ ED43*(ED****) 유로폼 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED430.01000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	14,652	85%
ED430.02000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,539	86%
ED430.03000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	18,715	87%
ED430.04000	거푸집/유로폼	13m초과 ～ 16m이하	m2	23,264	87%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

■ EE00*(EE0***) 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE000.10000	철근가공 및 조립	간단	ton	304,471	98%
EE000.20000	철근가공 및 조립	보통	ton	333,993	97%
EE000.30000	철근가공 및 조립	복잡	ton	394,244	97%
EE000.40000	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	419,209	97%

【단가정의】

① 이 단가에는 철근의 절단, 가공 및 조립에 필요한 비용이 포함되며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ EE71*(EE7***) 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE710.03000	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	4,921	5%
EE710.04000	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	5,770	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EE73*(EE73**) 철근인상

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton	20,591	35%

【단가정의】

① 이 단가에는 교각철근 인상작업에 따른 기계경비가 포함된다.

② 이 단가는 교각평균높이 30m이상인 경우에는 적용하지 아니한다.

■ EE80*(LD20**) 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE800.00000	와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,746	64%

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬(#8-150×150)의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

② EE800.00000 와이어메쉬 설치비가 콘크리트포장의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ EF42*(EF43**) 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF420.00000	지수판	200×5	m	21,581	61%

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF61*(EF6***) 조인트 / 스티로폼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF610.00500	조인트 / 스티로폼	T=5mm	m2	1,368	92%
EF610.01000	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,723	79%
EF610.02000	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	2,132	66%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

■ EF80* 조인트 / 다웰바

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF800.17010	다웰바	신축이음부 (D25×L1000)	ea(개)	9,579	76%
EF800.26050	다웰바	접속슬라브 (D25×L600)	ea(개)	24,280	30%

【단가정의】

① 이 단가는 조인트 시공시에 소요되는 다웰바 설치비용을 포함한다.

② 신축이음부의 다웰바 설치비는 다웰바 및 다웰캡의 설치, 철근가공조립, PVC파이프 설치비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(1000mm)

- 다웰캡(Dowelcap)

- 브라운 아스팔트

- PVC파이프

③ 접속슬라브의 다웰바 설치비는 다웰바 설치, 철근가공조립 비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(600mm)

- 타르페이퍼

- 브라운 아스팔트

- Steel파이프

- 방진고무판

■ ER13*(KG11**) 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.10000	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	393	35%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ ER13*(KG12**) 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.30000	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	425	25%

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

■ ER22*(EC00**) 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER220.12000	스페이셔	벽체용	m2	273	5%
ER220.11000	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	97	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ ER40*(ER4***) 신구-콘크리트 접합(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	m2	44,753	75%

【단가정의】

① 이 단가는 신구-콘크리트 접합에 소요되는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 접착비용을 포함한다.

② Epoxy 접착제, 신너등 신구 콘크리트 접합재료의 구입 및 운반비와 치핑 및 접합에 소요되는 인건비 및 기구손료를 포함한다.

■ ER40*(ER40**) 시공이음면 정리(콘크리트 치핑)(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.50000	시공이음면정리 (콘크리트치핑)	-	m2	24,476	97%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 기구손료를 포함한다.

■ ER50*(ER6***) 무수축 모르타르 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER500.00000	무수축 모르타르 타설	-	m3	163,319	79%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 모르타르의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입 /운반비는 제외된다.

■ ER60* 무수축 콘크리트 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER600.00000	무수축 콘크리트	-	m3	207,180	92%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 콘크리트의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입/운반비는 제외된다.

대분류 G	관 공 사

■ GA***(GA****) 흄관 접합 및 기계부설(P.E 수밀밸트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA210.02500	흄관 기계부설 및 접합	ø250mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	23,209	44%
GA210.03000	흄관 기계부설 및 접합	ø300mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	28,842	42%
GA210.03500	흄관 기계부설 및 접합	ø350mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	31,366	42%
GA210.04000	흄관 기계부설 및 접합	ø400mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	34,566	43%
GA310.04500	흄관 기계부설 및 접합	ø450mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	38,916	43%
GA310.05000	흄관 기계부설 및 접합	ø500mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	47,980	43%
GA310.06000	흄관 기계부설 및 접합	ø600mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	60,481	42%
GA410.07000	흄관 기계부설 및 접합	ø700mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	70,879	40%

【단가정의】

① 이 단가는 원심력 철근콘크리트관의 P.E 수밀밸트 접합 및 기계부설에 소요되는 비용으로서, 원심력 철근콘크리트관(직관A형), 접합부속물(P.E수밀밸트, 볼트)의 구입 및 운반비, 흄관 절단, 관 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기, 잔토처리등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준으로 하며 관 길이는 2.5m에 준한다.

④ 이 단가는 작업방해가 없는 대단위의 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00800	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	27,110	31%
GB200.01000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	27,231	30%
GB200.01500	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	42,897	28%
GB200.02000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	50,728	20%
GB300.03000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	67,403	16%
GB300.04000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	110,953	17%
GB400.05000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	154,242	16%
GB400.06000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø600mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	180,664	14%
GB400.07000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø700mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	223,763	13%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물, 수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00801	주철관 절단	ø80mm	nr(개소)	19,042	95%
GB200.01001	주철관 절단	ø100mm	nr(개소)	20,267	94%
GB200.01501	주철관 절단	ø150mm	nr(개소)	23,152	94%
GB200.02001	주철관 절단	ø200mm	nr(개소)	25,334	94%
GB300.03001	주철관 절단	ø300mm	nr(개소)	35,928	95%
GB300.04001	주철관 절단	ø400mm	nr(개소)	44,298	95%
GB400.05001	주철관 절단	ø500mm	nr(개소)	54,097	95%
GB400.06001	주철관 절단	ø600mm	nr(개소)	73,263	94%
GB400.07001	주철관 절단	ø700mm	nr(개소)	83,838	94%

【단가정의】

① 이 단가는 주철관 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ GD00*(GD60**) 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD000.05000	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,529	5%
GD000.10000	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	4,907	5%
GD000.15000	배수파이프	P.V.C. ∅150mm	m	11,982	5%
GD000.25000	배수파이프	P.V.C. ∅250mm	m	16,480	5%
GD000.30000	배수파이프	P.V.C. ∅300mm	m	23,455	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GD02* PVC 이중벽관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD020.15000	PVC 이중벽관	ø150mm	m	12,494	6%
GD020.20000	PVC 이중벽관	ø200mm	m	19,314	6%
GD020.25000	PVC 이중벽관	ø250mm	m	28,256	7%
GD020.30000	PVC 이중벽관	ø300mm	m	37,146	7%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC 이중벽관 설치에 소요되는 비용을 포함하며, 수압을 받지 않는 오수공사에 적용한다.

② PVC 이중벽관, PVC DC 고무링, PVC DC 소켓의 구입 및 운반비와 관의 절단 및 설치비용를 포함한다. 또한 소운반, 기구손료, 잡재료비, 자재할증비용을 포함한다.

③ 관로의 터파기, 모래부설 및 다짐, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GE*** GRP관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GE000.00200	GRP관 접합 및 부설	200mm	m	52,955	26%
GE000.00250	GRP관 접합 및 부설	250mm	m	59,730	20%
GE000.00300	GRP관 접합 및 부설	300mm	m	69,048	18%
GE000.00350	GRP관 접합 및 부설	350mm	m	81,203	16%
GE000.00400	GRP관 접합 및 부설	400mm	m	86,817	14%
GE000.00450	GRP관 접합 및 부설	450mm	m	102,719	14%
GE000.05000	GRP관 접합 및 부설	500mm	m	112,451	14%
GE000.06000	GRP관 접합 및 부설	600mm	m	142,656	12%
GE000.07000	GRP관 접합 및 부설	700mm	m	171,112	11%

【단가정의】

① 이 단가는 GRP관(유리섬유강화 열경화성 플라스틱 관, Glass-Reinforced Thermosetting Plastics Pipe)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 본관 및 이음관의 구입/운반비, 관의 소운반/절단/접합/부설비, 그리고 모래의 구입/운반/부설비를 포함한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기비용은 제외한다.

④ 시공시 적용기준은 다음에 준한다.

- 관경 250mm이하는 인력부설, 관경 250mm초과는 기계부설에 준한다.

- 수압을 받지않는 비압력관에 준한다.

■ GG10*(GG****) 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)	8,267	100%
GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)	10,262	100%
GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)	11,626	100%
GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)	12,331	100%
GG100.07500	나사접합	D=75mm	nr(개소)	16,764	100%
GG100.10000	나사접합	D=100mm	nr(개소)	22,175	99%

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI***(GI****) 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.00750	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	9,886	72%
GI210.01000	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	17,775	69%
GI210.01500	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	21,126	67%
GI210.02000	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	22,497	65%
GI310.03000	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	29,907	57%
GI310.04000	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	44,066	48%
GI310.05000	플랜지 접합	D=500mm	nr(개소)	52,910	43%
GI310.06000	플랜지 접합	D=600mm	nr(개소)	104,524	35%
GI310.07000	플랜지 접합	D=700mm	nr(개소)	137,395	29%

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI*** 주철이형관(시멘트라이닝 탁터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.10800	주철이형관 접합및부설	ø80mm	nr(개소)	17,817	54%
GI210.11000	주철이형관 접합및부설	ø100mm	nr(개소)	21,117	54%
GI210.11500	주철이형관 접합및부설	ø150mm	nr(개소)	30,091	54%
GI210.12000	주철이형관 접합및부설	ø200mm	nr(개소)	41,710	53%
GI310.13000	주철이형관 접합및부설	ø300mm	nr(개소)	60,549	53%
GI310.14000	주철이형관 접합및부설	ø400mm	nr(개소)	87,565	41%
GI310.15000	주철이형관 접합및부설	ø500mm	nr(개소)	108,870	41%
GI310.16000	주철이형관 접합및부설	ø600mm	nr(개소)	134,858	41%
GI310.17000	주철이형관 접합및부설	ø700mm	nr(개소)	171,459	41%

【단가정의】

① 이 단가는 주철 이형관(KP접합)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 접합부속품의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 주철 이형관의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GP01*(GP****) 주철제 게이트 제수변 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GP010.00801	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	101,196	12%
GP010.01001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	120,303	13%
GP010.01501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	135,408	15%
GP010.02001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	181,943	14%
GP010.03001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=300mm	nr(개소)	234,230	16%
GP010.03501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=350mm	nr(개소)	291,583	16%
GP010.04001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=400mm	nr(개소)	380,335	17%

【단가정의】

① 이 단가는 주철제 게이트 제수변의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다. 접합 및 부설은 플랜지접합 및 기계부설에 준한다.

② 주철제 게이트 제수변의 구입 및 운반비는 제외하나, 접합자재비(고무패킹, 볼트및너트)는 포함한다.

③ 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 비용은 제외한다.

■ GS02*(GS****) 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GS020.00800	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	174,500	100%
GS020.01000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	194,983	100%
GS020.01500	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	229,543	100%
GS020.02000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	238,997	100%

【단가정의】

① 이 단가는 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 본관 및 분기관 구경은 다음에 준한다.

	D=75mm	D=100mm	D=150mm	D=200mm
본관	75mm	100mm	150mm	200mm
분기관	50mm	75mm	100mm	150mm

③ 정자관, 접합부재(고무패킹, 볼트너트등)의 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 천공기, 기계경비, 기계운반비, 제수변실, 토공, 토류공, 안전보호책등에 소요되는 비용은 포함되지 않는다.

■ GS03*(GS****) 내충격 수도관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GS030.00250	내충격 수도관	D=25mm, 기초무	m	3,687	62%
GS030.00400	내충격 수도관	D=40mm, 기초무	m	7,813	61%
GS030.00500	내충격 수도관	D=50mm, 기초무	m	10,091	58%
GS030.00750	내충격 수도관	D=75mm, 기초무	m	12,695	26%
GS032.01000	내충격 수도관	D=100mm, 모래기초	m	18,647	29%
GS032.01500	내충격 수도관	D=150mm, 모래기초	m	35,022	20%
GS032.02000	내충격 수도관	D=200mm, 모래기초	m	43,767	19%

【단가정의】

① 이 단가는 수압을 받는 내충격수도관을 인력에 의해 접합, 부설, 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 모래기초는 모래의 구입, 운반, 부설비용과 수압시험비를 포함한다.

③ 내충격 수도관의 구입 및 운반비용을 포함한다.

④ 이탈방지장치(편수이탈방지압륜)의 설치 및 사용에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HB2** 변실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB231.10000	제수변실	1.8×1.2	nr(개소)	1,877,385	50%
HB231.20000	제수변실	2.5×2.0	nr(개소)	2,609,224	50%
HB231.30000	공기변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,351,038	50%
HB213.10000	이토변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,369,623	48%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), M.S맨홀조정세트, PVC파이프의 구입 및 설치, 쇄석골재, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<제수변실(1.8m×1.2m)>

<제수변실(2.5m×2.0m)>

<공기변실(1.2m×1.2m)>

<이토변실(1.2m×1.2m)>

■ HB24* 유량계실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	2,896,318	51%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), PVC파이프의 구입 및 설치, 자갈, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<유량계실(3.0m×1.8m)>

■ HC31* 조립식 U형 플륨

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.01010	조립식 U형플륨	50-150kg	m	4,652	60%
HC310.01020	조립식 U형플륨	150-300kg	m	5,417	63%
HC310.01030	조립식 U형플륨	300-500kg	m	6,676	66%
HC310.01040	조립식 U형플륨	500-700kg	m	8,023	69%
HC310.01050	조립식 U형플륨	700-900kg	m	9,282	70%
HC310.01060	조립식 U형플륨	900-1100kg	m	10,718	71%
HC310.01070	조립식 U형플륨	1100-1300kg	m	12,066	72%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 U형플륨(수로, 측구, 기타) 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② U형 플륨의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ U형 플륨의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HC31* 조립식 중량구조물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.02010	조립식 중량구조물	850-1,150kg	m	23,746	60%
HC310.02020	조립식 중량구조물	1,150-1,500kg	m	29,494	63%
HC310.02030	조립식 중량구조물	1,500-2,000kg	m	39,086	66%
HC310.02040	조립식 중량구조물	2,000-2,500kg	m	51,132	69%
HC310.02050	조립식 중량구조물	2,500-3,000kg	m	59,396	70%
HC310.02060	조립식 중량구조물	3,000-3,500kg	m	66,126	71%
HC310.02070	조립식 중량구조물	3,500-4,000kg	m	75,528	72%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 중량구조물(낙차공, 분수관, L형플륨, 기타)  설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 중량구조물의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ 중량구조물의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HD12*(HD12**) 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.01000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	10,316	53%
HD120.02000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(암구간)	m	8,389	61%
HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부 토사구간)	m	6,678	76%

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene), 부직포의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

【표준도】

<맹암거 형식-1>           <맹암거 형식-2>       <맹암거 형식-3>

■ HD22*(HD12**) 맹암거(고속국도)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.10000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	9,449	30%
HD120.20000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(리핑암구간)	m	15,952	56%
HD120.30000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-3(발파암구간)	m	18,691	59%
HD220.11000	맹암거	Type-4(절성경계부 토사구간)	m	6,311	31%

【단가정의】

① 이 단가는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene)의 구입/운반/접합/부설과 부직포 및 채움재의 구입 /운반/설치 및 기초터파기, 소운반에 소요되는 비용을 포함한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
리핑암구간	있음	없음
발파암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HG1***(HG****) 경계표식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG110.01000	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,711	5%
HG110.02000	분기표식	상,오수관용	nr(개소)	9,847	5%
HG120.01000	상수도관로 (경고)테이프 설치	흑갈색,폭 10cm	m	212	5%

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② HG110.01000은 분기표식 ELP관(Φ=80mm, H=1.5m), HG110.02000은 상, 오수관용 관로표시 못(황동재, ∅45×90±5mm)에 준한다.

③ HG120.01000 상수도관로(경고)테이프 설치비가 주철관 부설 및 접합의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ HH01*(HH****) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HH010.01100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×25mm	nr(개소)	45,723	40%
HH010.02100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×25mm	nr(개소)	46,059	40%
HH010.03100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×25mm	nr(개소)	49,529	40%
HH010.04100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×25mm	nr(개소)	56,338	40%
HH010.01200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×40mm	nr(개소)	75,577	28%
HH010.02200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×40mm	nr(개소)	78,661	28%
HH010.03200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×40mm	nr(개소)	84,224	27%
HH010.04200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×40mm	nr(개소)	88,762	27%
HH010.01300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×50mm	nr(개소)	84,600	24%
HH010.02300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×50mm	nr(개소)	88,645	24%
HH010.03300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×50mm	nr(개소)	92,302	24%
HH010.04300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×50mm	nr(개소)	93,274	23%

【단가정의】

① 주철관용 새들(단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 자재비(섀들분수전) 및 기계경비(수동식 상수도관 천공기), 인건비를 포함한다.

② 이 단가는 물이 흐르지 않는 상수도관을 분기하는 경우 적용하며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HH2**(HH2***) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HH210.01200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×13~20mm	nr(개소)	46,935	99%
HH210.01300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×25~30mm	nr(개소)	50,376	99%
HH210.01500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×40~50mm	nr(개소)	51,950	99%
HH220.02200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×13~20mm	nr(개소)	48,528	99%
HH220.02300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×25~30mm	nr(개소)	50,766	99%
HH220.02500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×40~50mm	nr(개소)	58,893	99%
HH220.03200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×13~20mm	nr(개소)	49,132	99%
HH220.03300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×25~30mm	nr(개소)	54,113	99%
HH220.03500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×40~50mm	nr(개소)	63,139	99%
HH220.04200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×13~20mm	nr(개소)	51,152	99%
HH220.04300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×25~30mm	nr(개소)	52,971	99%
HH220.04500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×40~50mm	nr(개소)	61,471	99%

【단가정의】

① 주철관용 새들(부단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

② 새들 및 볼트의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HM11* 표면배수시설 / 우수받이

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HM111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	176,049	78%
HM111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	229,091	76%

【단가정의】

① 이 단가는 우수받이 설치를 위한 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 설치 및 해체, 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 우수받이 뚜껑 및 받침틀의 자재비는 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<우수받이(0.3m×0.4m)>

<우수받이(0.3m×0.8m)>

대분류 I	강 구 조 공 사

■ IA***(IA****) 강교제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IA100.00000	강교제작	연속합성형□	ton	1,469,511	44%

【단가정의】

① 이 단가는 상자형 구조의 연속합성형 강교제작을 위한 부재제작 및 조립, 용접, 가조립, 공장제작에 따른 제경비, 시공상세도 작성에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 강재 구입 및 운반비, 고장력볼트의 조임비는 제외되며, 기타 부자재(앵카바, 용접봉, 산소, LPG가스, 잡품ㆍ기타등)비용은 포함된다.

③ 강교제작 단가의 적용기준은 다음과 같다.

항목	적용사항
강교형식	연속합성형□
강판재질	SM400 ~ SM490, SS400
교량 연수	2~6련(상하행선이 분리되지 않은 경우)
교량 총 중량	500ton이상
사각	85°이상
곡률	500≤R

■ IG21*(IG21**) 강교도장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IG210.10000	강교내부도장/공장	에폭시마감	m2	11,538	76%
IG210.40000	강교외부도장/공장	내후성중방식	m2	10,497	64%
IH210.10000	강교외부도장/현장	내후성중방식	m2	2,987	56%
IG210.30000	강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	에폭시마감	m2	7,090	48%
IH210.30000	강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	내후성중방식	m2	12,787	52%

【단가정의】

① 이 단가는 강재를 도장하는 비용으로, 표면 처리비, 전처리 프리이머, 도장비로 구성되며, 재료비(잡재료비포함)를 포함한다.

② 도장의 세부사양은 아래표와 같으며, 이는 “강도로교 용접 및 도장요령(건설교통부 제정)”을 기준으로 한 것이다.

도장계열	도장사양
	계열	표면처리	제1층	제2층	제3층	제4층	제5층
강교내부도장/공장	SIE	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료
강교외부도장/공장	SED	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료
강교외부도장/현장	SED	SSPC SPC10					폴리우레탄도료
강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	SIH	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료
강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	SEF	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료	폴리우레탄도료

대분류 J	말 뚝 공 사

■ JF1** 강관말뚝 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF100.01000	강관말뚝 천공	토사	m	26,855	77%
JF100.02000	강관말뚝 천공	풍화암	m	127,857	79%
JF100.03000	강관말뚝 천공	연암	m	132,206	77%

【단가정의】

① 이 단가는 말뚝박기용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트의 재료비 및 천공기계경비(보링기, 양수기, 디젤엔진)를 포함한다.

③ 잡재료비, 공구손료, 급수비 기타등이 포함되어 있다.

④ 천공은 말뚝건입용으로 40㎝에 기준하며, 비트 규격은 3-WING BIT에 준한다.

■ JF1** 어스앵커 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF101.01000	어스앵커 천공	토사	m	41,679	68%
JF101.02000	어스앵커 천공	풍화암	m	36,010	67%
JF101.03000	어스앵커 천공	연암	m	42,786	67%
JF101.04000	어스앵커 천공	보통암	m	49,235	66%
JF101.05000	어스앵커 천공	경암	m	57,670	72%

【단가정의】

① 이 단가는 어스앵커용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트등 소모재료 및 천공기계경비(공기압축기, 에어호스, 크롤러드릴)를 포함한다.

③ 토사층 Casing 작업에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 천공구경은 101～105㎜를 기준하며, 비트 규격은 크롤러드릴에 준한다.

■ JE1** 강관파일 항타 / 유압식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE100.01000	강관파일 항타 (유압식)	ø508.0mm	m	14,175	34%
JE100.02000	강관파일 항타 (유압식)	ø406.4mm	m	12,444	39%

【단가정의】

① 이 단가는 유압파일 해머에 의해 강관파일을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반 비용, 잡재료비(접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비) 및 손료를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 강관파일의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 말뚝두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 파일직경 : 508mm

- 항타길이 : 16m이하

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20이상

- 유압식 파일햄머 : 5Ton

- 파일이음시공이 아닌경우

- 단말뚝인 경우

■ JE1** 강관파일 항타 / 디젤식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE101.01050	강관파일 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 5m이하	본	50,937	65%
JE101.01080	강관파일 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 8m이하	본	59,611	64%
JE101.01100	강관파일 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 10m이하	본	65,546	64%
JE101.01200	강관파일 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 12m이하	본	168,512	70%
JE101.01500	강관파일 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 15m이하	본	177,928	69%
JE101.02050	강관파일 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 5m이하	본	45,068	66%
JE101.02080	강관파일 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 8m이하	본	50,342	65%
JE101.02100	강관파일 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 10m이하	본	53,842	65%
JE101.02120	강관파일 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 12m이하	본	142,052	70%
JE101.02150	강관파일 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 15m이하	본	147,518	70%

【단가정의】

① 이 단가는 디젤파일 해머에 의해 강관파일을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반비용, 잡재료비등 손료, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 파일이음에 따른 용접시간

- 강관파일의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 파일두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 파일직경 : 508.0mm 또는 406.4mm

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20회이하

- 디젤식 파일햄머의 중량 : 2.2ton급

- 작업현장의 넓이와 상태가 양호한 경우

- 파일세우기 횟수 : 1회

대분류 K	교 량 공 사

■ KD***(KD****) 교량 배수시설공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD110.00000	교량배수시설공 /배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)	51,233	5%
KD120.00000	교량배수시설공 /배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	288,624	56%
KD220.00000	교량배수시설공 /직관(육교용)	스텐레스	m	39,472	23%
KD320.00000	교량배수시설공 /곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)	35,398	55%
KD520.00000	교량배수시설공 /집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	95,429	53%

【단가정의】

① 이 단가는 배수시설별(스텐레스) 재료의 제작/공급 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

*L=700mm

<하천용 배수구(∅165.2×3×1000)>

<육교용 집수구(250×250) 및 배수구(∅165.2×3×4,320)>

<직관(∅ 165.2×3×1000)>                     <곡관(∅ 165.2×3×200)>

■ KD60*(KG****) 교면 물빼기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD600.00000	교면 물빼기공	유공관 (D=10mm)	m	12,006	17%

【단가정의】

① 이 단가는 교면 물빼기에 소요되는 재료비(유공관, 테이프) 및 설치비, 구멍뚫기(20m당 2개소) 및 잡재료비용이 포함된다.

■ KE15*(KE15**) 교량유지관리용 표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE150.20000	교량유지관리용 표지판	교각용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	70,760	42%
KE150.10000	교량유지관리용 표지판	박스거더 내부용 (930×350×0.5)	nr(개소)	25,373	86%
KE150.30000	교량유지관리용 표지판	방호벽용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	18,698	92%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량유지관리용 표지판 설치를 위한 알루미늄 재료비, 설치비, 도색비등이 포함된다.

② 교각용표지판 설치에는 고소작업에 따른 50%할증비용이 포함되며, 재료비는 고휘도반사지(바탕면적의 50%) 또는 접착제 비용이, 도색비에는 바탕처리(아연도금면 적용) 및 바탕도색(조합페인트 2회)에 소요되는 제비용이 포함된다.

■ KE3**(KE3***) 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	44,271	5%
KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	65,993	5%
KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	34,485	5%
KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	63,138	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KE52*(KE52**) 교대보호블록 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE520.11000	교대보호블록 설치	육교용 (400×250×120)	m2	18,491	72%
KE520.21000	교대보호블록 설치	하천용 (400×400×100)	m2	20,246	58%

【단가정의】

① 이 단가에는 교대 보호블록 설치에 소요되는 제비용이 포함된다.

② 육교용은 호안블록 자재비, 설치비, 뒷채움 콘크리트 비용이 포함되며, 하천용에는 호안블록, PVC 파이프(D=50mm)의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ KE60*(KE60**) 측량기준점 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE600.00000	측량기준점 설치	황동주물	nr(개소)	26,823	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 황동주물로 제작한 측량기준점(5kg)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LA10*(LX00**) 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LA100.15000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,162	39%
LA100.20000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,810	41%

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LB10*(OH80**) 막자갈부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	m3	2,832	66%

【단가정의】

① 이 단가는 하천의 제방축조시 성토다짐 후 막자갈 부설, 정지 및 다짐에 소요되는 제비용을 포함한다. 막자갈 부설 및 다짐은 기계시공, 정지작업은 인력 10%, 기계 90%에 준한다. 다만, 막자갈의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ LC11*(LC10**) 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC110.20000	아스콘포장 /프라임코팅	MC-1	m2	517	24%
LC110.10000	아스콘포장 /프라임코팅	RSC-3	m2	293	10%

【단가정의】

① LC110.20000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

② LC110.10000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(RSC-3) 80ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21*(LC21**) 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	m2	203	32%

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC30*(LC3***) 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC300.10000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	598	44%
LC300.15000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,322	45%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC40*(LC4***) 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC400.05000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	578	46%
LC400.08000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,469	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC50*(LC52**) 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC500.06000	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	561	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD14*(LD10**) 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD140.20000	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	7,462	46%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD40*(LD4***) 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD400.00000	분리막 설치	-	m2	333	56%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE40*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE400.10000	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	300	56%
LE400.20000	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	904	41%

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LE60*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE600.00000	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	10,298	67%

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LF10*(LF11**) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31212	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	13,170	63%
LF100.31512	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	14,458	51%
LF100.31515	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	15,781	51%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다. 또한 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF1**(LF****) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31517	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	27,667	32%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31825	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	23,401	49%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31820	보차도경계석 (화강석)	180×200×1000	m	22,316	59%
LF300.32025	보차도경계석 (화강석)	200×250×1000	m	23,958	25%
LF300.32030	보차도경계석 (화강석)	200×300×1000	m	28,888	32%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

- 보차도경계석(화강석) : 180(A)×200(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×250(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×300(B)×1000

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG7**(LG7***) 경하중포장/ 투수콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	m2	17,480	43%

【단가정의】

① 이 단가는 투수콘크리트, 모래, 쇄석등 재료구입 및 운반비를 포함한다.

② 투수콘크리트 포설 및 다짐(기계/인력조합), 모래부설, 쇄석부설 및 다짐, 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LG73* 경하중포장/ 세립도 투수콘크리트 박층포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG731.20000	세립도 투수콘크리트 박층포장	T=7cm	m2	23,886	34%

【단가정의】

① 이단가에는 세립토투수콘크리트(표층+기층 합성단가), 쇄석골재 및 모래의 구입 및 운반비를 포함한다.

② 모래의 부설, 쇄석의 부설, 살수 및 다짐, 기층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(5cm), 표층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(2cm), 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

<세립도 투수콘크리트 박층포장>

■ LG82*(LG82**) 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	m2	9,611	60%

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LC82* 아스콘포장/ 특수포장 / 미끄럼방지포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.01000	미끄럼방지포장		m2	38,938	34%

【단가정의】

① 이 단가에는 미끄럼방지 포장용 제강슬래그, 도료 및 충진재의 구입 및 운반비와 포장설치에 소요되는 비용이 포함된다.

■ LG83*(LG83**) 경하중 포장/ 시각장애인용 점자블록 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG830.33030	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	콘크리트	m2	32,286	25%
LG830.33130	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	인조대리석	m2	111,939	7%
LG830.33230	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	재생플라스틱	m2	158,525	4%

【단가정의】

① 이 단가는 시각장애인용 점자블록(점형 또는 유도블록) 포장에 필요한 블록, 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 쇄석부설 및 다짐(살수포함), 모래포설 및 블록포장, 표면다짐등에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LH31*(LH31**) 방호책 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH310.11000	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	5,443	63%
LH310.14000	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	7,668	100%
LH310.15000	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	1,924	100%
LH310.21000	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	5,331	64%
LH310.22000	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	15,322	100%
LH310.23000	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	3,427	100%

,

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH310.11000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.14000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.15000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.11000 가드레일 포스트, LH310.14000 표준레일, LH310.15000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH310.21000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.22000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.23000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.21000 가드레일 포스트, LH310.22000 표준레일, LH310.23000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH11*(LH10**) 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH110.10120	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	ea(개)	212,521	32%
LH110.10220	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	ea(개)	202,465	32%
LH110.10820	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	ea(개)	149,437	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>                   <원형표지판>

■ LH21*(LH21**) 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH210.12120	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,938	15%
LH210.12220	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,226	19%
LH210.11120	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	2,189	5%
LH210.32120	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,361	18%
LH210.31120	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,446	11%
LH210.22110	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,302	7%
LH210.22210	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,519	18%
LH210.21110	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	7,957	11%
LH210.22310	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	8,789	14%
LH210.22410	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	11,410	10%

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 재료비, 인건비 및 장비사용료를 포함한다.

■ LH22* 교통안전시설공/ 표식/ 도로표지병

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	13,220	13%
LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	13,642	12%

【단가정의】

① 이 단가는 도로표지병 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 도로표지병 설치비에는 도로표지병(사각형, 반사형) 및 접착제의 구입 및 운반비와 설치비가 포함된다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “도로표지병”의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH23*(LH23**) 데리네이타

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)	20,570	42%
LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)	13,032	6%

【단가정의】

① LH230.11000 토공용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 지주(ø48mm, pe pipe)설치, 터파기, 되메우기 및 다짐 비용을 포함한다.

② LH230.31000 가드레일용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 취부 부속자재의 설치비를 포함한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 데리네이터 “토공용” 또는 “가드레일용” 개별규격의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH34*(LH34**) 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m	15,797	73%
LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m	5,313	100%

【단가정의】

① LH340.01000(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH340.02000(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LJ1**(DE50**) 측구터파기/ 인력10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ110.00000	측구터파기	토사	m3	2,074	78%
LJ120.00000	측구터파기	리핑암	m3	38,110	70%
LJ130.00000	측구터파기	발파암	m3	59,108	69%

【단가정의】

① 이 단가는 배수공에 관계되는 측구터파기의 토질별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ LJ20*(LJ21**) V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m	57,870	73%
LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m	76,963	73%
LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m	89,707	75%

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ20*(LJ21**) V형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ210.10000	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	77,075	57%
LJ210.20000	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	97,964	58%
LJ210.32000	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	138,767	59%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속국도>

■ LJ30* 산마루측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ300.10000	산마루측구	TYPE-1	m	72,728	61%
LJ300.20000	산마루측구	TYPE-2	m	101,290	60%
LJ300.30000	산마루측구	TYPE-3	m	162,686	69%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ30*(LJ31**) 산마루측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ310.10000	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	76,453	56%
LJ310.20000	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	90,380	57%
LJ310.30000	산마루측구/토사구간	TYPE-3	m	137,320	54%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구 TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m	36,801	77%

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m	76,320	77%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ40*(LJ****) L형측구/ TYPE-4

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m	18,824	35%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-4)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 4>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-1 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.01000	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	16,999	24%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속국도>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.02000	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	47,052	18%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속국도>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.04000	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	12,069	29%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속국도>

■ LJ60*(LJ61**) U형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m	70,806	28%
LJ600.20000	U형측구	TYPE-2	m	140,195	55%
LJ600.30000	U형측구	TYPE-3	m	158,926	57%
LJ600.40000	U형측구	TYPE-4	m	177,655	59%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.3M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430) 구입 및 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4 (H=1M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 철근가공조립, 콘크리트 덮게, PVC(30mm)관 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 철근/콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

<U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

■ LJ61* U형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ610.10000	U형측구	Type-1	m	25,804	58%
LJ610.20000	U형측구	Type-2	m	183,887	56%
LJ610.30000	U형측구	Type-3	m	190,982	57%
LJ610.40000	U형측구	Type-4	m	232,650	58%
LJ610.50000	U형측구	Type-5	m	75,806	57%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.15M)

- 이 단가는 고속국도용 U형측구(형식-1)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 뚜껑 설치(스틸그레이팅의 자재구입 및 운반비는 제외), 줄눈설치, 비닐깔기 비용이 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4(H=1M)

- 이 단가는 U형측구(형식-2, 3 ,4)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근 가공조립, P.V.C파이프 재료비 및 설치비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 철근자재의 구입 및 운반비용이 포함된다.

- 뚜껑 설치 비용으로는 콘크리트 생산(또는 구입), 운반, 타설, 강재거푸집, 철근자재비 운반비, 철근가공조립 및 설치비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 형식-5(H=0.50M, 녹지대용)

- 이 단가는 U형측구(형식-5)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기, 철근자재 및 운반비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>           <U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

<U형측구 형식 5>

■ LJ75* 소단 측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ750.10000	소단 측구	Type-1 (깍기부)	m	40,121	51%
LJ750.40000	소단 측구	Type-4 (쌓기부,고성토구간)	m	12,822	48%

【단가정의】

① 이 단가에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 줄눈설치비용이 포함된다.

② 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<소단측구 형식 1>               <소단측구 형식 4>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.01000	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,859	26%
LJ800.02000	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	8,452	26%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.03000	콘크리트다이크	TYPE 2-1	m	9,234	31%
LJ800.05000	콘크리트다이크	TYPE 2-2	m	10,281	31%
LJ800.07000	콘크리트다이크	TYPE 3-1	m	9,316	32%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 2-1 : 콘크리트 포장 연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 2-2 : 아스콘 포장연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 3-1 : 방음벽 구간

<콘크리트 다이크 Type 2-1, 2-3>      <콘크리트 다이크 Type 3>

■ LJ9**(DI71**) 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	m3	5,335	100%

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ LK20*(LK2***) VR관 기계부설 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.31030	배수관(VR관) 기계부설	∅300mm	m	36,422	69%
LK200.31045	배수관(VR관) 기계부설	∅450mm	m	49,756	72%
LK200.31060	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	74,023	81%
LK200.31080	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	122,984	82%
LK200.31100	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	135,286	83%
LK200.31120	배수관(VR관) 기계부설	∅1200mm	m	196,384	85%

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20*(LK4***) 흄관 기계부설 / 소켓식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	25,282	82%
LK200.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	30,365	81%
LK200.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	48,116	86%
LK200.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	72,100	87%
LK200.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	116,360	91%
LK200.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	149,709	90%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20* 흄관 기계부설 / 칼라식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK201.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	22,707	82%
LK201.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	30,318	83%
LK201.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	45,855	87%
LK201.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	65,307	88%
LK201.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	109,831	92%
LK201.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	148,918	92%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40*(LK4***) 흄관 기계부설 / 칼라식 접합 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK400.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	42,631	56%
LK400.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	51,866	57%
LK400.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	78,188	59%
LK400.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	119,977	58%
LK400.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	174,903	59%
LK400.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	263,950	59%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비를 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40* 파형강관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK400.40300	파형강관 부설	D=300mm	m	25,020	9%
LK400.40450	파형강관 부설	D=450mm	m	40,880	9%
LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	49,401	9%
LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	88,692	9%
LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	113,144	9%
LK400.41200	파형강관 부설	D=1200mm	m	137,564	8%

【단가정의】

① 이 단가는 나선형 파형강관의 접합 및 부설 비용을 포함한다.

② 파형강관의 구입 및 운반비와 커플링밴드에 의한 관의 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

③ 관과 커플링 밴드의 규격 및 품질은 KSD 3590 규격에 준한다.

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리비용은 제외한다.

⑤ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LL10* 배수구조물 / 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	509,529	60%
LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	787,119	60%
LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	763,472	63%
LL110.71200	집수정/흙쌓기부	D=1200mm	nr(개소)	586,090	63%

【단가정의】

① 이 단가는 집수정 설치에 소요되는 토공비용과 구조물 설치비용을 포함한다.

② 토공비용에는 터파기 및 되메우기 비용이 포함된다.

③ 구조물 설치비용에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근구입 및 운반, 철근가공조립, 스틸그레이팅 설치, 계단철근도장비용이 포함되며,  콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용이 포함된다. 다만 스틸그레이팅 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

■ LL14* 배수구조물/ 중분대 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL140.01000	중분대 집수정	Type-1	m	260,045	55%
LL140.02000	중분대 집수정	Type-2	m	248,664	55%
LL140.03000	중분대 집수정	Type-3	m	245,868	54%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 생산(또는 구입)및 운반, 타설비, 합판거푸집, 철근 재료비 및 운반, 가공 조립, 터파기, 되메우기, 뚜껑의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산 및 운반(또는 구입)비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

<중분대 집수정 형식-1(1방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-2(2방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-3(3방향:580x830x1430)>

■ LL20*(LL****) 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)	101,772	73%
LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)	192,746	73%

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LL63* 배수구조물 / 배수관면벽 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL630.00600	배수관 면벽	D=600mm	nr(개소)	102,629	63%
LL630.00800	배수관 면벽	D=800mm	nr(개소)	171,551	61%
LL630.01000	배수관 면벽	D=1,000mm	nr(개소)	237,510	60%
LL630.01200	배수관 면벽	D=1,200mm	nr(개소)	355,693	60%

【단가정의】

① 이 단가는 배수관의 면벽설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 터파기, 되메우기, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비로 구성되며, 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재 투입비용 등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<배수관>

<면벽>

■ LR2** 낙석방지울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR212.10000	낙석방지울타리	형식2 /일반부	m	44,086	70%
LR212.20000	낙석방지울타리	형식2 /단부	nr(개소)	319,291	57%
LR212.30000	낙석방지울타리	형식2 /출입문	nr(개소)	17,645	100%
LR221.10000	낙석방지울타리	형식3 /일반부	m	88,031	63%
LR221.20000	낙석방지울타리	형식3 /단부	nr(개소)	665,459	59%
LR221.30000	낙석방지울타리	형식3 /출입문	nr(개소)	18,890	100%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽용 낙석방지울타리의 설치비용을 포함한다.

	적용부위	높이	경간
형식-2	옹벽용	2m	3m
형식-3	옹벽용	2.5m	3m

② 토공비용(터파기, 되메우기, 잔토처리), 구조물 시공비용(합판거푸집 설치, 콘크리트 생산 및 운반 타설비용과 철근 구입, 운반 및 가공조립), 낙석방지울타리의 설치비가 포함된다.

③ 다만 낙석방지울타리의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

낙석방지울타리 (TYPE-2)

낙석방지울타리 (TYPE-3)

■ LR41*(LR4***) 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR410.00000	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	17,947	13%
LR420.00000	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	9,377	19%

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<용지 경계표주>               <접도구역 경계표주>

■ LR50*(LR****) 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	30,234	18%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ LR50* 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석 (1,370×1,370mm)	nr(개소)	115,051	19%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 보호덮개의 구입 및 설치비는 제외한다.

【표준도】

<가로수분(받침틀)>

대분류 N	터널공사

■ NI21* 필터 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI210.00000	필터 콘크리트	-	m3	63,601	96%

【단가정의】

① 이 단가는 필터콘크리트의 배합 및 치기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 시멘트, 모래, 골재의 구입/운반비는 제외된다.

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB10*(OB****) 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB100.90000	사석부설 (인력)	30kg이상	m3	19,260	100%
OB100.10000	사석부설 (인력10%)	30kg이상	m3	3,741	76%

【단가정의】

① 이 단가는 인력 또는 인력10%, 기계90%에 의해 깬잡석을 부설하는데 소요되는 제비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	12,918	100%
OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	9,632	100%

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH150.00000	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	62,461	84%
OH180.03000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	6,463	90%
OH180.05000	게비온 매트리스	높이 50cm	m2	14,259	90%

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH4**(OH40**) 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	22,036	59%
OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	28,826	56%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

■ OH90*(OR0***) 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH900.10000	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	20,692	100%

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

※ 항만공사의 실적공사비 적용공종 및 단가는

『제5장 항만공사 실적공사비 적용단가』편을 참조.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ13*(QQ10**) 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	m2	6,378	67%

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

■ QQ***(QQ****) 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ410.00000	교면방수/침투식	-	m2	4,499	80%
QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	m2	18,956	48%

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ410.00000 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, QQ310.00000 도막식방수는 클로로프렌 고무계 또는 고무 아스팔트계 방수제에 기준한 것이다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 교면방수 “침투식” 또는 “도막방수” 개별규격의 전체 수량이 200㎡미만일 경우 위 단가의 110%를 적용한다.

대분류 R	기타공사(2)-울타리,석공,창호,수장,설비,전기통신

■ RB50*(OH70**) 돌붙임(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RB500.02500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	55,915	97%
RB500.03000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	60,601	97%
RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	61,629	97%
RB500.04000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	65,284	97%
RB400.02500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	57,362	97%
RB400.03000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	62,529	97%
RB400.03500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	64,573	97%
RB400.04000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	68,177	97%

【단가정의】

① 이 단가는 기계50%, 인력50%에 의한 돌붙임, 줄눈메꿈 모르타르채움, 콘크리트타설, PVC파이프(D=50mm) 설치, 소운반에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 돌붙임 틈메움돌, 채움 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ RC30*(OH70**) 잡석부설(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RC300.00000	잡석부설	150mm이하	m3	3,626	77%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 기초부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용으로 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다. 다만, 잡석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

A. 공통공사	1

D. 철근 콘크리트공사	9

E. 철골 공사	15

F. 조적공사	18

G. 미장공사	25

H. 방수공사	31

I.  목공사	37

J.  금속공사	39

K. 지붕 및 홈통공사	41

L. 창호 및 유리공사	46

M. 타일 및 돌공사	49

N. 도장공사	55

O. 수장공사	60

P. 건축물 부대공사	77

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*(AA16***) 가설울타리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA161.30000	가설울타리	칼라철판,12개월	m	36,419	75%
AA162.30000	가설울타리	EGI휀스,12개월	m	28,188	35%

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② AA161.30000은 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다. AA162.30000은 설치높이 2.4m, EGI철판 550×2400mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA28*(AA28***) 보호막설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,827	74%
AA280.62000	보호막설치	PE매쉬망	m2	1,629	94%

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA31*(AA310**) 비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA310.21000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,720	87%
AA310.22000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	10,060	84%
AA310.23000	외부쌍줄비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	12,664	75%
AA310.31000	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	30,282	80%
AA310.32000	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	32,033	74%
AA310.33000	비계다리	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	41,075	66%
AA310.41100	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	6,168	83%
AA310.41200	수평내부비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	7,096	80%
AA310.41300	수평내부비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	8,261	75%
AA310.51000	틀비계	강관, 3개월 이하	m2	2,458	79%
AA310.52000	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	2,966	71%
AA310.53000	틀비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	3,645	58%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA31*(AA310**) 조립 말비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA310.44100	조립말비계	강관, 3개월 이하 1단, 2m	대	61,837	63%
AA310.44200	조립말비계	강관, 3개월 이하 2단, 4m	대	71,402	58%
AA310.45100	조립말비계	강관, 6개월 이하 1단, 2m	대	86,125	52%
AA310.45200	조립말비계	강관, 6개월 이하 2단, 4m	대	93,503	47%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(가새, 수평띠장손잡이기둥, 손잡이, 바퀴, 자키등)와 손료 등을 포함한다.

② 비계기본틀(기둥)은 H1700×w1219, 1대당 설치높이 2m이하에 준한다.

■ AA32*(AA320**) 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11000	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,998	83%
AA322.21000	동바리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	6,430	75%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월	m2	3,445	95%
AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월	m2	4,451	95%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

■ AB21*(AB210**) 도급자용 사무실

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AB210.30000	도급자용 사무실	조립식 12개월미만	m2	63,983	66%
AB210.40000	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	75,108	62%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB22*(AB220**) 가설창고

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AB220.30000	가설창고	조립식 12개월미만	m2	43,990	68%
AB220.40000	가설창고	조립식 12-24개월	m2	46,171	66%

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB21* 콘테이너형 가설건축물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB215.11000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	464,751	24%
AB215.21000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	520,407	22%
AB215.31000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	645,633	17%
AB215.12000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	482,626	26%
AB215.32000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소	612,282	21%
AB215.22000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소)	665,204	19%
AB215.13000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	558,135	24%
AB215.23000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	634,662	21%
AB215.33000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	806,847	17%
AB215.14000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	606,117	25%
AB215.24000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소)	686,123	22%
AB215.34000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소	866,135	17%

【단가정의】

① 이 단가는 콘테이너형 가설건축물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 전기, 위생설비에 소요되는 비용은 제외한다. 또한 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피비용은 제외한다.

④ 특수구조의 콘테이너형 가설건축의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

■ AC11*(AC110**) 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AC110.10000	타워크레인	8 ton	대	2,004,626	10%
AC110.20000	타워크레인	10 ton	대	2,584,953	10%
AC110.30000	타워크레인	12 ton	대	3,127,513	10%

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC21*(AC210**) 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AC210.10000	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	8,147,354	27%
AC210.20000	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,421,831	27%
AC210.30000	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	8,644,590	25%

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD16*(AD160**) 현장정리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AD160.40000	현장정리	RC조	m2	7,657	100%
AD160.20000	현장정리	철골조	m2	3,870	100%

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

■ AD24*(AD240**) 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AD240.41000	측량 및 검측비	귀규준틀	nr(개소)	46,315	93%
AD240.42000	측량 및 검측비	평규준틀	nr(개소)	28,151	93%
AD240.43000	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,863	78%

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD240.43000 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD42*(AD420**) 준공도서비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
AD420.11000	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	215	0%
AD420.12000	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	119	0%
AD420.13000	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	2,075	0%
AD420.21000	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	17,448	0%
AD420.22000	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	21,679	0%
AD420.31000	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	7,515	0%

【단가정의】

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA301.21000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	29,817	71%
DA201.31000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	22,548	74%
DA202.32000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	27,507	76%
DA203.33000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	29,551	77%
DA101.61000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,993	70%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
매끈한마감	2회	노출콘크리트마감 또는 콘크리트면위 페인트마감등 비교적 미려하고 견고한 시공이 요구되는 구조
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물
거친마감	6회	옹벽기초, L형측구기초, 석축기초, 흄관기초등으로 땅속에 묻히는 시설이며 기능상 외관과는 관련이 없는 구조물

■ DA21*(DA210**) 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA210.10000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	23,626	76%
DA210.20000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	29,096	75%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA30*(DA400**) 제치장 거푸집

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA300.60000	제치장 거푸집	6회	m2	16,283	75%
DA300.80000	제치장 거푸집	10회	m2	12,303	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 제치장 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 동바리의 소요비용과, 곡면 및 특수형상부분(와플슬라브, 난간등)에 대한 비용은 제외한다.

■ DA40*(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA401.81000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	13,040	95%
DA402.82000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	18,982	86%
DA403.83000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	20,249	87%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DB00*(DB000**) 철근가공 및 조립

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DB000.20000	철근가공조립 (일반건축)	보통	ton	388,135	97%
DB000.21000	철근가공조립 (공동주택)	보통	ton	232,436	98%
DB000.31000	철근가공조립 (공동주택)	복잡	ton	267,878	98%

【단가정의】

① 철근자재비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 현장도착도 운반비는 제외한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB000.21000/DB000.31000은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB000.20000은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체 수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ DB*** 철근가공 및 조립 / 공장가공

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DB000.22000	철근가공조립 (공동주택)	보통(공장가공)	ton	288,581	98%
DB000.32000	철근가공조립 (공동주택)	복잡(공장가공)	ton	292,968	98%

【단가정의】

① 이 단가는 철근가공조립(공장가공)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철근구입 및 운반비(공장→현장)와 시공상세도(shop drawing)비용은 제외한다.

③ 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ DF***(DF*****) 콘크리트 타설

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DF102.50000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	9,044	54%
DF102.30000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	13,220	52%
DF102.10000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	16,481	43%
DF102.60000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	8,481	58%
DF102.40000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,328	55%
DF102.20000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	17,554	47%
DF202.50000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	10,531	57%
DF202.30000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	18,302	53%
DF202.10000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	22,269	44%
DF202.60000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	8,859	59%
DF202.40000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	17,362	56%
DF202.20000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	20,887	47%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF***(DF000**) 콘크리트 양생

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DF000.10000	콘크리트 양생	-	m2	196	100%

【단가정의】

① 이 단가는 살수양생에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR12*(DR120**) 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DR120.10000	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,960	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR13*(DF130**) 콘크리트 면처리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DR130.10000	콘크리트면처리 /벽	T=10cm	m	1,575	99%
DR130.40000	콘크리트면처리 /천장	T=10cm	m	1,886	99%

【단가정의】

① 이 단가는 내ㆍ외부 콘크리트면에 10cm 폭으로 적용부위별 면 처리(연마석 및 면처리 포함)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 E	철 골 공 사

■ EB*** 앵커볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB001.00600	앵커볼트 설치	D=16mm (L=600)	nr(개소)	11,742	93%
EB002.00500	앵커볼트 설치	D=19mm (L=500)	nr(개소)	18,169	93%
EB003.01000	앵커볼트 설치	D=24mm (L=1,000)	nr(개소)	20,044	78%
EB004.01200	앵커볼트 설치	D=28mm (L=1,200)	nr(개소)	22,617	92%

【단가정의】

① 이 단가는 일반 철골공사시 앵커볼트(Anchor Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

② 설치비용에는 인력설치에 의한 먹매김, 가조임 및 틀의 제작/설치 비용이 포함된다.

■ EB*** 스터드볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB011.00120	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=120)	nr(개소)	584	37%
EB012.00200	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=200)	nr(개소)	964	21%

【단가정의】

① 이 단가는 철골공사시 자동용접에 의한 스터드볼트(Stud Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

■ EC12*(ED10***) 철골가공조립(공장생산)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
EC120.11100	철골가공조립	ROLL, 30ton미만	ton	712,788	96%
EC120.11200	철골가공조립	ROLL, 30~60ton미만	ton	730,353	96%
EC120.21100	철골가공조립	Built-up, 30ton미만	ton	1,080,459	95%
EC120.21200	철골가공조립	Built-up, 30~60ton미만	ton	1,041,810	95%

【단가정의】

① 이 단가는 표준 라멘구조에 대한 철골제작 시 철골가공 및 조립에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 산소, 아세틸렌, 서비스 볼트, 보조강재등 철골가공 및 조립과정에서 소요되는 부자재 비용을 포함한다.

③ 다만, 철골의 구입/운반비, 용접, 현장철골세우기에 소요되는 비용은 제외한다.

④ Built-up방식은 전용접 부재, Roll은 H형강 부재에 준하며, 작업난이도는 사무청사등 표준라멘구조를 기준으로 한다.

■ EE12*(EE10***) 철골세우기(현장설치)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
EE121.34000	철골세우기	저층	ton	47,803	99%
EE122.32000	철골세우기	중층	ton	64,732	99%

【단가정의】

① 이 단가는 철골의 가조임, 변형잡기, 현장세우기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 기계경비 및 철골의 가설, 이동, 해체에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 철골세우기의 적용기준은 다음과 같다.

- 일반적인 철골세우기(현장설치)로서 저층(단층), 중층(6층)

- 철골세우기 1일 작업량은 15ton

- 1m2당 강재사용량은 90kg이상~110k미만

- 강재 총사용량은 250ton이상~500ton미만

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA111.11000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	19,624	66%
FA111.12000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	20,756	65%
FA111.13000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	17,460	68%
FA113.13000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	38,375	69%

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입, 운반, 쌓기비용을 포함한다.

② 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA111.21000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	12,320	100%
FA111.22000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	12,607	100%
FA111.23000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	11,566	100%
FA113.21000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	23,697	100%
FA113.22000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	24,829	100%
FA113.23000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	22,467	100%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA12*(FA12***) 벽돌공사/ 치장벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA121.11000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	38,711	100%
FA121.12000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	37,140	100%
FA121.13000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	33,304	100%
FA123.11000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	67,583	100%
FA123.12000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	59,206	100%
FA123.13000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	54,219	100%
FA121.21000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	45,194	100%
FA121.22000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	43,348	100%
FA121.23000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	39,653	100%
FA123.21000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	68,148	100%
FA123.22000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	65,380	100%
FA123.23000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	59,845	100%

【단가정의】

① 이 단가는 치장벽돌 쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비와 벽돌의 소운반 비용은 제외한다.

③ 층고는 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FB11*(FB1****) 블록공사/ 시멘트블록 치장쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FB111.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	19,029	79%
FB112.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (150*190*390)	m2	21,610	77%
FB113.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (190*190*390)	m2	35,939	76%
FB111.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	29,480	81%
FB112.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (150*190*390)	m2	33,493	79%
FB113.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (190*190*390)	m2	38,894	78%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록의 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 속빈 시멘트 블록의 구입 및 운반비(블록할증 포함)를 포함한다.

③ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비와 와이어 메쉬의 설치비용은 제외한다.

■ FB12* 블록공사/ 시멘트블록 보강쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB121.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	24,879	81%
FB122.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (150×190×390)	m2	29,355	79%
FB122.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (190×190×390)	m2	38,554	78%
FB121.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	30,933	80%
FB123.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (150×190×390)	m2	36,593	79%
FB123.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (190×190×390)	m2	46,744	79%

【단가정의】

① 이 단가는  시멘트블록의 보강 및 치장쌓기 비용을 포함한다.

① 보강쌓기에는 보강철근 가공조립 및 사춤몰탈 타설에 소요되는 비용이 포함되며, 치장쌓기에는 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 속빈시멘트블록(블록할증포함), 보강철근, 용접철망의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만 시멘트, 모래, 자갈의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR1** 콘크리트 인방

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR110.01010	콘크리트 인방	100×100 (가로×세로)	m	11,684	90%
FR110.01020	콘크리트 인방	100×200 (가로×세로)	m	14,769	87%
FR110.01515	콘크리트 인방	150×150 (가로×세로)	m	14,437	88%
FR110.01520	콘크리트 인방	150×200 (가로×세로)	m	16,179	87%
FR110.02010	콘크리트 인방	200×100 (가로×세로)	m	13,605	89%
FR110.02015	콘크리트 인방	200×150 (가로×세로)	m	15,864	88%
FR110.02020	콘크리트 인방	200×200 (가로×세로)	m	17,544	87%
FR110.02610	콘크리트 인방	260×100 (가로×세로)	m	15,465	88%
FR110.02620	콘크리트 인방	260×200 (가로×세로)	m	20,756	88%
FR110.02626	콘크리트 인방	260×260 (가로×세로)	m	23,244	87%
FR110.03620	콘크리트 인방	360×200 (가로×세로)	m	24,218	88%
FR110.03636	콘크리트 인방	360×360 (가로×세로)	m	34,339	88%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트 인방설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 콘크리트 비빔/타설, 고재비용등 인방제작 및 설치비용을 포함한다.

③ 시멘트, 모래, 자갈, 철근 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR4** 콘크리트 방수턱

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR400.01010	콘크리트 방수턱	100×100 (가로×세로)	m	4,896	74%
FR400.01020	콘크리트 방수턱	100×200 (가로×세로)	m	9,676	73%
FR400.01025	콘크리트 방수턱	100×250 (가로×세로)	m	11,928	73%
FR400.01030	콘크리트 방수턱	100×300 (가로×세로)	m	14,227	73%
FR400.01510	콘크리트 방수턱	150×100 (가로×세로)	m	5,096	75%
FR400.01520	콘크리트 방수턱	150×200 (가로×세로)	m	9,833	74%
FR400.01525	콘크리트 방수턱	150×250 (가로×세로)	m	12,128	74%
FR400.01530	콘크리트 방수턱	150×300 (가로×세로)	m	14,468	74%
FR400.02010	콘크리트 방수턱	200×100 (가로×세로)	m	5,169	76%
FR400.02020	콘크리트 방수턱	200×200 (가로×세로)	m	10,225	75%
FR400.02025	콘크리트 방수턱	200×250 (가로×세로)	m	12,618	75%
FR400.02030	콘크리트 방수턱	200×300 (가로×세로)	m	15,057	75%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 방수턱 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 레미콘타설등 콘크리트 방수턱 설치비용을 포함한다.

③ 철근 및 레미콘 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA10*(GA00***) 시멘트 모르타르 비빔

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GA100.01000	시멘트모르타르 비빔	1 : 3	m3	46,880	100%
GA100.03000	시멘트모르타르 비빔	1 : 7	m3	43,403	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르를 배합비별로 비비는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 재료의 할증부분, 공구손료, 소운반비용을 포함한다.

③ 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GA1**(GA*****) 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GA111.11000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,220	100%
GA113.00000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	12,582	100%
GA113.10000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,652	100%
GA123.00000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	12,835	100%
GA124.31000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	18,183	100%
GA134.11000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,254	100%
GD134.12000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=27mm)	m2	7,639	100%
GA134.13000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	10,068	100%
GA153.31000	시멘트모르타르 바름 (천정)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	16,309	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

■ GA2** 시멘트 페이스트 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GA211.00000	시멘트 페이스트 바름	내벽	㎡	4,171	96%
GA221.00000	시멘트 페이스트 바름	외벽	㎡	4,283	97%
GA212.00000	시멘트 페이스트 바름	내부천정	㎡	4,808	97%

【단가정의】

① 이 단가는 노출 콘크리트(제치장 콘크리트 또는 견출) 마감면에 대한 시멘트 페이스트의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 연마재, 감수재의 구입 및 운반비를 포함한다.

■ GF21*(GF*****) 판넬히팅시스템

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GF212.03000	경량기포바닥판넬(일반층) (시멘트모래 포함)	T = 110mm	m2	14,260	47%
GF212.05000	경량기포바닥판넬(지층) (시멘트모래 포함)	T = 140mm	m2	15,639	43%
GF212.01000	경량기포바닥판넬(일반층) (시멘트모래 제외)	T = 110mm	m2	10,730	61%
GF212.04000	경량기포바닥판넬(지층) (시멘트모래 제외)	T = 140mm	m2	12,896	55%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF212.03000/GF212.05000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF212.01000/GF212.04000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

④ 다음의 표준도에서 일반층은 스티로폼 T=20mm, 지층(1층)은 T=50mm를 적용한다.

⑤ 다음의 표준도에서 마감재의 구입 및 설치비용은 제외한다.

【표준도】

■ GH11*(GH110**) 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GH110.11000	시멘트모르타르 충전 (시멘트모래 포함)	창호주위	m	2,490	84%
GH110.10000	시멘트모르타르 충전 (시멘트모래 제외)	창호주위	m	1,602	100%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH110.11000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH110.10000 은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

■ GH12* 우레탄폼 충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GH120.10000	우레탄폼 충전	창호주위 (건식벽)	m	3,178	80%

【단가정의】

① 이 단가는 건식벽 창호주위의 우레탄폼 충전에 소요되는 비용을 포함한다.

② 우레탄폼(발포용량 30 ~ 40ℓ)의 재료비를 포함한다.

■ GJ00*(GJ*****) 비드 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
GJ001.10000	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	3,127	83%
GJ001.20000	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	3,125	81%
GJ001.31000	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	3,574	75%
GJ004.40000	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,630	52%
GJ005.21000	표준 코너비드설치	아연도 강판 (100×50×50)	m	3,136	84%

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HA2** 아스팔트 바름(솔칠)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HA200.11000	아스팔트 바름	벽	m2	3,471	65%
HA200.12000	아스팔트 바름	천정	m2	7,875	69%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 바름시 솔칠에 소요되는 비용이다.

② 아스팔트 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 벽은 솔칠1회, 천정은 솔칠2회에 준한다.

■ HC***(HC*****) 도막방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HC100.10000	우레탄도막방수	바닥, 노출 (T=3mm)	m2	23,316	33%
HC200.10000	우레탄도막방수	벽, 노출 (T=2mm)	m2	17,393	43%
HC900.10000	우레탄도막방수	접합부위, 비노출	m	4,745	44%
HA900.20000	고무아스팔트계 에멀션 방수	2.5KG/m2 바름	m2	24,692	76%

【단가정의】

① 도막방수 시공에 소요되는 재료비 및 인건비를 포함한다.

② 우레탄 도막방수 바닥시공은 우레탄 방수제(노출용), 마감코팅제, 프라이머, 회석제에 준하며, 벽 시공시 마감코팅제는 제외한다. 접합부위(벽, 바닥접합)는 우레탄 방수제(비노출용), 저밀도 PE테이프, 부직포에 준한다.

③ 고무아스팔트계 에멀션 방수는 고무아스팔트 에멀션, 프라이머, 부직포에 준한다.

④ 재료의 할증 및 소운반비용과 바탕 청소, 정리, 표면의 요철부 처리비용을 포함한다.

⑤ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ HF***(HF*****) 실링/ 유리공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HF131.10000	치오콜(삼각)	5mm × 5mm (복층유리)	m	183	82%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**(HF2****) 실링/ 창호공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HF211.30000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	942	81%
HF211.31000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm	m	1,486	79%
HF211.32000	실리콘(삼각)	15mm × 15mm	m	1,504	63%
HF211.10000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm 내곰팡이성	m	1,010	76%
HF211.20000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm 내곰팡이성	m	1,566	44%
HF212.10000	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	2,012	32%
HF212.20000	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	3,696	17%
HF241.10000	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	799	92%
HF241.20000	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	904	77%
HF241.40000	우레탄(삼각)	15mm×15mm	m	1,334	59%
HF242.10000	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	826	86%
HF242.22000	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,101	62%
HF242.31000	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,271	54%
HF242.32000	우레탄(사각)	15mm×15mm	m	1,513	43%
HF242.34000	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,559	32%
HF242.50000	우레탄(사각)	20mm×20mm	m	2,042	29%
HF242.60000	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,822	22%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF40*(HF*****) 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HF400.20000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,124	43%
HF400.30000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	415	59%

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG03*(HG*****) 방수모르타르위 내벽모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HG030.10000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 6mm	m2	9,433	98%
HG030.20000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 12mm	m2	13,270	98%

【단가정의】

① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다.

③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HG11*(HG*****) 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HG112.30000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,043	89%
HG112.50000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=10mm)	m2	4,880	88%
HG113.00000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=12mm)	m2	9,085	88%
HG113.10000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=15mm)	m2	10,478	87%
HG114.00000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=21mm)	m2	10,610	86%
HG114.20000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=24mm)	m2	14,264	85%
HG115.00000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=27mm)	m2	14,704	85%
HG115.10000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=30mm)	m2	15,933	84%

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ HI00*(HI*****) 시멘트액체방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HI000.10000	시멘트액체방수 (시멘트모래 포함)	1종	m2	14,123	73%
HI000.30000	시멘트액체방수 (시멘트모래 제외)	1종	m2	10,634	91%
HI000.20000	시멘트액체방수 (시멘트모래 제외)	2종	m2	8,255	94%

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI000.10000는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI000.30000 / HI000.20000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ11*(HJ11**) 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HJ111.30000	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	9,987	100%
HJ112.20000	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=50mm)	m2	10,461	100%

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK***(HK*****) 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
HK110.10000	방습필름 설치	바닥, 0.01mm, 1겹	m2	391	93%
HK110.22000	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	599	69%
HK110.23000	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	689	63%
HK210.21000	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	751	76%
HK210.22000	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	904	69%

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10*(IB10***) 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
IB101.11000	목조반자(달대없음) (일반층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	10,655	70%
IB101.51000	목조반자(달대없음) (일반층)	섬유강화시멘트판 (T=3mm)	m2	14,845	66%
IB101.51200	목조반자(달대없음) (일반층)	섬유강화시멘트판 (T=4mm)	m2	17,037	53%
IB101.83000	목조반자(평지붕) (최상층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	12,071	77%
IB100.20000	목조반자(평지붕) (최상층)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	17,315	52%

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ IB40*(IB4****) 먹매김

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
IB401.00000	먹매김	공동주택, 학교, 공장	m2	1,932	100%
IB402.00000	먹매김	일반(사무소등)	m2	4,020	100%

【단가정의】

① 이 단가는 먹매김에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 목조건물등에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

대분류 J	금속공사

■ JG33* 스텐PD 점검구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JG330.05020	스텐PD 점검구	500X200, 피스고정식	nr(개소)	13,979	54%
JG330.05021	스텐PD 점검구	500X210, 피스고정식	nr(개소)	14,009	54%

【단가정의】

① 이 단가는 피스고정식 스텐레스 PD(Pipe Duct) 점검구 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 판(T=1.5), ㄱ형강(L-30×30×3), 비스(3-18mm), 원형봉강(SS41 : 9mm)의 구입 및 운반비용과 고철공제비용을 포함한다.

■ JI1** 경량천정철골틀

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
JI110.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m미만.인써트유	m2	21,150	81%
JI120.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m이상.인써트유	m2	25,176	80%

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천정틀 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다음의 비용을 포함한다.

- 천정바탕재료의 제작 및 설치 : 달대볼트(9×1,000㎜), 인서트(φ 9㎜, 6㎜), 캐링채널, 마이너채널, 행거 및 핀, 채널클립, 캐링조인트

- M-BAR형 천정틀의 제작 및 설치 : M-BAR(더블 및 싱글), BAR클립, BAR조인트, 피스류(기타부속재)

- 재료의 할증 및 소운반 비용

③ 경량천장의 반자틀(M-BAR) 설치까지 마감(합판텍스류) 설치비용을 포함한다. 다만 재료비는 제외한다.

④ 각종 기구 부착에 따른 천장틀 보강비용은 제외한다.

⑤ 본 단가는 M-BAR의 기본형 방식에 준하며, 다음의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

- M-BAR의 기본형 방식이 아닌 변형방식의 경우

- 천장면적이 협소하거나 기타 작업환경의 난이도가 높은 경우

- 특수구조의 천장인 경우

⑥ JI120.01000 "M-BAR H:1m이상"의 최대높이(천장슬래브와 천장틀까지의 높이)는 2m미만으로 한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA51*(KA5****) 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KA510.10000	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	23,597	29%
KA510.20000	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	33,936	20%
KA510.30000	동판후레싱 설치	T=0.5mm (측벽접합부위)	m	9,791	18%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

【표준도】- 적용부위별 예시

<옥탑경사지붕>	<측벽접합부위>

■ KA5**(KA5***) 칼라아스팔트 싱글잇기

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KA530.10000	칼라아스팔트 싱글잇기	철골경사면	m2	24,614	16%

【단가정의】

① 이 단가는 칼라아스팔트 싱글, 합판, 코팅합판등 칼라 아스팔트 싱글잇기에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ KB***(KB10**) 홈통설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KB110.20000	칼라선홈통 설치	D-75	m	4,218	60%
KB110.30000	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	6,508	46%
KB100.40000	칼라선홈통 설치	D-100	m	5,481	59%
KB110.40000	강관선홈통 설치	D-100	m	31,839	92%
KB430.00000	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	22,157	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75, D-100 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KB11* 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1, D-50	m	7,205	57%
KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1, D-75	m	9,852	48%
KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1, D-100	m	12,015	45%
KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2, D-50	m	5,919	82%
KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2, D-75	m	6,828	71%
KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2, D-100	m	9,709	67%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② PVC관 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ PVC관은 일반용 경화염질비닐관(KSM3404)에 준한다.

■ KB14* 스테인레스 선홈통 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KB140.21000	스테인레스 선홈통 설치	D-50	m	19,863	45%
KB140.22000	스테인레스 선홈통 설치	D-75	m	25,026	36%
KB140.23000	스테인레스 선홈통 설치	D-100	m	33,372	35%

【단가정의】

① 이 단가는 스테인레스 선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 선홈통, 선홈통 지지철물의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 선홈통은 배관용 스테인레스 파이프(T=1.5mm)에 준한다.

■ KC11*(KC*****) 루프드레인(PVC배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KC110.10000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	34,349	44%
KC110.20000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	35,224	43%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(PVC배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(PVC 배관용)

규격	75A	100A
D1	176	176
D2	139	139
D3	75	99
D4	81	105
H1	82	82
H2	66	66

■ KC12*(KC*****) 루프드레인(강관배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KC120.01000	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	49,691	35%
KC120.02000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	55,103	29%
KC120.03000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	57,396	26%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(강관 배관용)

규격	50A	75A	100A
A	160	200	200
B	210	260	260
C	120	145	145
D	85	130	130

■ KC22* 루프드레인(강관배관용 L형)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
KC220.01000	루프드레인(L형) /주철제	D-50mm	nr(개소)	45,223	35%
KC220.03000	루프드레인(L형) /주철제	D-100mm	nr(개소)	62,848	27%
KC220.05000	루프드레인(L형) /주철제	D-150mm	nr(개소)	111,241	15%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, L형, ISRD8570)의 구입, 운반, 설치비를 포함한다. 또한 공구손료 및 잡재료 비용을 포함한다.

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF13* 도어록

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
LF131.01000	도어록	원통형 목재문	nr(개소)	1,014	97%
LF131.02000	도어록	원통형 철재문	nr(개소)	893	97%

【단가정의】

① 이 단가는 원통형 도어록의 재질별 설치비용을 포함한다.

② 도어록의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ LF16*(LF*****) 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
LF161.10000	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	42,120	11%
LF162.10000	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	25,825	20%

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	노무비율
도어체크 / 방화용	950×2,100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2,100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***(LF*****) 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
LF210.10000	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	55,156	13%

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	노무비율
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***(LG*****) 판유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
LG111.02000	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,681	64%
LG113.01000	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	9,939	48%
LG113.02000	맑은유리 / 일반유리	5mm (강재)	m2	12,257	56%
LG114.01000	맑은유리 / 일반유리	6mm (강재)	m2	25,494	72%
LG211.01000	색유리 / 일반유리	3mm	m2	9,468	46%
LG213.01000	색유리 / 일반유리	5mm	m2	11,456	46%
LG411.01000	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	8,334	61%
LG611.00000	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	16,709	34%
LG613.00000	에칭유리 / 일반유리	5mm	m2	18,172	33%
LG123.00000	강화유리	5mm	m2	15,133	34%
LG126.00000	강화유리	8mm	m2	33,874	48%
LG128.00100	강화유리	10mm	m2	44,498	48%
LG128.00120	강화유리	12mm	m2	46,926	48%

【단가정의】

① 유리 자재비 및 소운반, 설치 비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH***(LH11***) 복층유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
LH111.00000	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	18,889	33%
LH112.00000	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,367	28%
LH115.00000	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	35,964	25%
LH211.00000	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	26,810	26%
LH212.00000	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	27,480	26%
LH611.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	24,703	25%
LH612.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	30,863	25%
LH003.20000	양면강화유리	16mm	m2	39,418	20%

【단가정의】

① 복층유리 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA1**(MA11***) 도기질 타일붙이기/ 내벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
MA190.11000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×200)	주방벽, 접착식	m2	19,935	54%
MA190.12000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	21,327	52%
MA190.13000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 접착식	m2	22,075	45%
MA190.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 600×300)	주방벽, 접착식	m2	23,976	39%
MA112.21000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	29,748	73%
MA112.24000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	30,260	71%
MA112.22000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	31,036	65%
MA112.26000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	31,085	65%
MA112.16000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	34,201	78%
MA112.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	35,167	71%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다.

② 접착식 타일 붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 타일 떠붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 압착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA31*(MA13***) 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
MA311.22000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	19,832	68%
MA313.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	20,288	67%
MA312.31000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	20,446	67%
MA312.33000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	21,763	68%
MA312.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	23,929	69%
MA314.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	28,984	46%
MA314.42000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	34,459	65%
MA314.42500	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕45+압착5	m2	30,178	60%
MA314.43000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕65+압착5	m2	31,678	61%
MA314.44000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕95+압착5	m2	36,449	62%
MA314.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	24,764	68%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA311.22000/MA313.21000(욕실 및 샤워실),MA312.31000/MA312.33000 /MA312.41000(발코니),MA314.41000/MA314.42000/MA314.43000 /MA314.44000(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA314.21000(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA3** 석재타일 붙이기 /바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
MA312.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕20+압착5	㎡	30,809	53%
MA313.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕30+압착5	㎡	32,460	47%
MA313.80200	석재타일 붙이기/바닥 (200×200)	바탕30+압착5	㎡	41,626	36%

【단가정의】

① 이 단가는 석재타일의 바닥설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석재타일의 부착, 줄눈설치, 타일면 양생비용을 포함한다.

③ 석재(인조)타일, 혼화재(타일접착용)의 구입 및 운반비와 기구손료를 포함한다.

④ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ MA3** 건축물 보양

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	m2	3,173	4%
MA300.00300	석재면, 타일보양	하드롱지	m2	847	70%

【단가정의】

① 이 단가는 건축물 보양(석재면 또는 타일)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ MA3** 비닐타일 붙임 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.10304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스유	㎡	10,792	66%
MA300.10305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스유	㎡	11,835	60%
MA300.10306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스유	㎡	12,529	59%
MA300.10405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스유	㎡	12,529	57%
MA300.10406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스유	㎡	13,399	53%
MA300.11304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스무	㎡	9,153	62%
MA300.11305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스무	㎡	10,196	55%
MA300.11306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스무	㎡	10,456	54%
MA300.11405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스무	㎡	10,717	53%
MA300.11406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스무	㎡	10,890	52%

【단가정의】

① 이 단가는 비닐타일의 바닥깔기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 비닐타일, 접착제, 광택제(왁스시공시)등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

- 비닐타일 : 비닐무석면 디럭스타일

- 접착제   : 초산비닐계 접착제

- 광택제   : 수성왁스

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
MB303.21100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 20mm, t=25mm	m2	37,107	44%
MB303.24100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 25mm, t=25mm	m2	37,214	45%
MB303.25100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 30mm, t=25mm	m2	38,868	45%
MB313.21000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 20mm, t=25mm	m2	26,603	53%
MB313.24000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 25mm, t=25mm	m2	27,823	53%
MB313.25000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 30mm, t=25mm	m2	30,427	53%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

ㆍ타일(400×400×25)의 구입 및 운반비

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control joint)과 시공줄눈(Construction joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB303.21100/MB303.24100/MB303.25100은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB313.21000/MB313.24000/MB313.25000은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/바닥/습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
MB321.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 물갈기 25mm	m2	57,677	43%
MB321.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 물갈기 25mm	m2	57,827	43%
MB321.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 물갈기 25mm	m2	59,002	43%
MB311.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 버너구이 25mm	m2	57,271	44%
MB311.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 버너구이 25mm	m2	57,976	44%
MB311.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 버너구이 25mm	m2	58,423	44%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․화강석(포천석ㆍ황등석, 수마 T=25mm)의 구입 및 운반비

․화강석(포천석ㆍ황등석, 버너구이 T=25mm)의 구입 및 운반비

․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비 및 용수비를 제외한 단가이다.

【표준도】

<물갈기>	<버너구이>

대분류 N	도 장 공 사

■ NA01*(NA*****) 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NA014.12100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	2,908	83%
NA014.12200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 붓칠	m2	4,750	78%
NA014.12300	녹막이 페인트칠	철재면, 3회, 붓칠	m2	6,220	82%
NA015.31100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 뿜칠	m2	2,380	68%
NA015.31200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 뿜칠	m2	4,044	57%
NA015.12100	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 1회, 붓칠	m2	4,132	69%
NA015.12200	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 2회, 붓칠	m2	6,414	59%

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 도장공법별 녹막이용 페인트(KSM 5311) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ NB1**(NB1****) 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NB122.20200	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	4,646	78%
NB123.20200	조합페인트칠	목재면 천정 2회, 로울러칠	m2	5,724	80%
NB112.20200	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	4,157	76%
NB113.20200	조합페인트칠	철재면 천정 2회, 로울러칠	m2	5,293	77%
NB115.31200	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,710	75%
NB122.20300	조합페인트칠	목재면 3회, 로울러칠	m2	6,525	79%
NB123.20300	조합페인트칠	목재면 천정 3회, 로울러칠	m2	7,770	80%
NB112.20300	조합페인트칠	철재면 3회, 로울러칠	m2	6,195	77%
NB113.20300	조합페인트칠	철재면 천정 3회, 로울러칠	m2	7,286	77%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 도장공법별로 조합페인트(KSM 5312) 칠에 에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC13*(NC10***) 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NC132.21200	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	4,701	87%
NC133.21200	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	5,884	87%
NC132.23200	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	3,840	85%
NC139.21200	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	4,618	85%
NC132.21300	수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m2	5,259	88%
NC133.21300	수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	m2	6,472	89%
NC132.23300	수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	m2	5,668	86%
NC139.21300	수성페인트칠	외천장 3회, 로울러칠	m2	8,009	85%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

■ NC2**(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NC236.00200	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	8,402	81%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF02*(NF*****) 바니시칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NF020.00100	바니시칠	목재면 1회	m2	3,018	89%
NF020.00200	바니시칠	목재면 2회	m2	5,590	90%
NF020.00300	바니시칠	목재면 3회	m2	7,837	89%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NJ00*(NJ*****) 에폭시 코팅

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NJ001.03000	에폭시코팅	엘리베이터기계실 (EV)바닥	m2	4,663	52%
NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	m2	6,889	45%

【단가정의】

① 에폭시코팅(로울러칠)에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

② 에폭시코팅의 적용규격은 다음에 준한다.

	엘리베이터 기계실 바닥	주차장 바닥
도장 총 두께	0.15mm	0.3mm
도장 회수	3회	4회

③ 에폭시 코팅에 소요되는 재료는 에폭시 페인트(방진용), 에폭시 프라이머, 시너,  연마지(연질용)등이며, 바탕처리 및 파워트롤 시공에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ NO***(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
NO032.00200	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,354	71%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**(OA2****) 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OA242.00000	황동	W=50mm	m	8,991	48%
OA231.00000	스테인레스	W=50mm	m	12,474	58%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OA30*(OA3****) 바닥깔기/ 비닐장판 깔기

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OA301.10000	비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	8,274	15%
OA301.20000	비닐장판 깔기	T=2.3mm (중보행용)	m2	10,469	11%
OA301.30000	천연 비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	16,747	9%

【단가정의】

① 비닐장판, 접착제(아스타일용)의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

② 비닐장판의 적용규격은 다음에 준한다.

	종류	품질기준	두께		폭
			호칭 (mm)	허용오차 (%)	호칭 (mm)	허용오차 (%)
비닐장판 (T=2mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.0	+20, -10	1,830	+20, -10
비닐장판 (T=2.3mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.3	+20, -10	1,830	+20, -10
천연비닐장판 (T=2mm)	천연소재 바닥재	KS M 3802	2.0~2.5	+20, -10	2,000	0~+20

③ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ OB1**(OB1****) 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OB113.00000	벽지(초배유)	실크	m2	3,997	59%
OB111.00000	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,549	70%
OB118.00000	벽지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	4,556	56%
OB123.00000	벽지(초배무)	실크	m2	2,703	55%
OB121.00000	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,328	61%
OB128.00000	벽지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,358	48%
OB132.00000	천정지(초배유)	발포 (140g/m2 이상)	m2	4,686	73%
OB133.00000	천정지(초배유)	실크	m2	4,910	45%
OB148.01000	천정지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	4,648	50%
OB142.00000	천정지(초배무)	발포 (140g/m2 이상)	m2	2,963	67%
OB141.00000	천정지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,682	65%
OB143.00000	천정지(초배무)	실크	m2	3,301	50%
OB148.00000	천정지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,650	50%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OC3** 석고판 못붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반9.mm	㎡	7,608	79%
OC311.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반12.5.mm	㎡	8,473	71%
OC313.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화9.mm	㎡	9,092	66%
OC313.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화12.5.mm	㎡	9,437	63%
OC312.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수9.mm	㎡	9,160	65%
OC312.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수12.5.mm	㎡	10,721	56%
OC321.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,일반9.mm	㎡	9,753	80%
OC321.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,일반12.5.mm	㎡	10,284	76%
OC323.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,방화9.mm	㎡	10,418	75%
OC323.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,방화12.5.mm	㎡	11,247	69%
OC322.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,방수9.mm	㎡	10,971	71%
OC322.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,방수12.5.mm	㎡	12,532	62%
OC311.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 일반9.mm	㎡	14,383	86%
OC311.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 일반12.5.mm	㎡	14,928	83%
OC313.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방화9.mm	㎡	15,067	82%
OC313.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방화12.5.mm	㎡	15,920	77%
OC312.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방수9.mm	㎡	15,635	79%
OC312.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방수12.5.mm	㎡	17,241	71%
OC321.10100	석고판 못붙임/치장	천정,일반9.mm	㎡	18,109	89%
OC321.10200	석고판 못붙임/치장	천정,일반12.5.mm	㎡	18,654	86%
OC323.10100	석고판 못붙임/치장	천정,방화9.mm	㎡	18,793	86%
OC323.10200	석고판 못붙임/치장	천정,방화12.5.mm	㎡	19,645	82%
OC322.10100	석고판 못붙임/치장	천정,방수9.mm	㎡	19,361	83%
OC322.10200	석고판 못붙임/치장	천정,방수12.5.mm	㎡	20,967	77%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 못붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 못등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
못	일반못 N50

■ OC3** 석고판 본드붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.01100	석고판 본드붙임	벽, 일반9.mm	㎡	6,956	63%
OC311.01200	석고판 본드붙임	벽, 일반12.5.mm	㎡	7,413	59%
OC313.01100	석고판 본드붙임	벽, 방화9.mm	㎡	7,578	57%
OC313.01200	석고판 본드붙임	벽, 방화12.5.mm	㎡	8,353	52%
OC312.01100	석고판 본드붙임	벽, 방수9.mm	㎡	8,094	54%
OC312.01200	석고판 본드붙임	벽, 방수12.5.mm	㎡	9,555	45%
OC321.01100	석고판 본드붙임	천정,일반9.mm	㎡	7,975	68%
OC321.01200	석고판 본드붙임	천정,일반12.5.mm	㎡	8,430	65%
OC323.01100	석고판 본드붙임	천정,방화9.mm	㎡	8,589	63%
OC323.01200	석고판 본드붙임	천정,방화12.5.mm	㎡	9,333	58%
OC322.01100	석고판 본드붙임	천정,방수9.mm	㎡	9,084	60%
OC322.01200	석고판 본드붙임	천정,방수12.5.mm	㎡	10,487	52%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 본드붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 본드등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
본드	석고본드

■ OD1**(OD11***) 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OD111.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (20mm)	m2	6,026	86%
OD111.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	7,109	77%
OD111.34600	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	7,352	74%
OD111.34800	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (70mm)	m2	7,490	68%
OD122.31200	발포폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (35mm)	m2	11,569	46%
OD122.31300	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (45mm)	m2	12,185	40%
OD122.31500	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (65mm)	m2	15,340	35%
OD112.11400	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (80mm)	m2	19,578	29%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD12*(OD12***) 다공성단열재 설치/ 천정

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OD121.34100	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	11,023	77%
OD121.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	11,351	76%
OD121.34300	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (60mm)	m2	11,679	76%
OD121.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (80mm)	m2	12,296	76%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

■ OD13*(OD 11***) 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OD131.02100	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,40mm	m2	2,851	21%
OD131.02300	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,60mm	m2	3,756	20%
OD131.02400	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,90mm	m2	4,405	14%
OD131.02500	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,100mm	m2	6,027	12%
OD131.02600	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,110mm	m2	6,044	11%
OD131.42800	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	콘크리트타설부착 2호, 80mm	m2	7,893	55%
OD131.44100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 20mm	m2	3,158	83%
OD131.44400	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	4,036	66%
OD131.44600	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	4,389	62%
OD131.44700	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 70mm	m2	4,914	57%
OD131.44800	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	5,387	55%
OD132.45500	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착50mm	m2	8,680	28%
OD132.45600	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착60mm	m2	11,422	27%
OD132.45750	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착75mm	m2	12,134	22%
OD132.45900	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착90mm	m2	13,833	20%
OD131.02200	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	바닥 2호,50mm	m2	2,937	23%
OD131.04100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,40mm	m2	1,885	39%
OD131.04200	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,50mm	m2	1,975	34%
OD131.04300	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,60mm	m2	2,168	30%
OD132.03100	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,10mm	m2	3,671	74%
OD132.03200	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,15mm	m2	4,173	66%

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OD21*(OD 211**) 유리면보온재 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OD211.02100	유리보온재 설치	벽2호(40mm)	m2	4,596	51%
OD211.02200	유리보온재 설치	벽2호(50mm)	m2	4,832	45%
OD211.02300	유리보온재 설치	벽2호(70mm)	m2	5,783	35%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 보온판의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 유리보온재 설치는 조적벽과 조적벽사이의 공간에 유리면 보온판을 기밀하게 설치하는 경우에 준한다.

■ OG13*(OG100**) 재료분리대설치/ 스테인레스

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OG130.00100	재료분리대(스테인레스)	20×20×1.5	m	9,401	61%
OG130.00200	재료분리대(스테인레스)	20×30×1.5	m	10,423	60%
OG130.00350	재료분리대(스테인레스)	20×45×1.5	m	16,104	68%
OG130.00300	재료분리대(스테인레스)	20×40×1.2	m	11,704	64%

【단가정의】

① 다음을 포함한다.

ㆍ자재구입 및 운반비

ㆍ철물제작 및 설치비

■ OG43*(OG400**) 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OG430.01000	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,389	58%
OG430.02000	재료분리대(합성수지)	20×17 강화PVC수지	m	1,435	56%
OG430.03000	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,437	56%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH50*(OH500**) 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OH500.10000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,779	44%
OH500.20000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	5,115	54%
OH500.30000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,721	54%
OH500.40000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	5,288	52%
OH500.50000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	5,941	32%
OH500.60000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	6,606	48%
OH500.70000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,239	30%
OH500.80000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,895	46%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>

<Type B>

■ OI***(OI500**) 몰딩 / 반자돌림설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OI500.12000	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,640	80%
OI500.13000	반자돌림설치 (몰딩고정대포함)	20×20(10), PVC	m	1,645	74%
OI500.14000	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,697	47%
OI500.16000	반자돌림설치	60×15, PVC	m	1,960	41%
OI500.21000	반자돌림설치	45×45,합성수지위 비닐시트	m	2,015	42%
OI500.23000	반자돌림설치	52×65,합성수지위 비닐시트	m	3,262	28%
OI500.25000	반자돌림설치	72×65,합성수지위 비닐시트	m	3,557	25%
OI600.20000	반자돌림설치	45×45,MDF위 비닐시트	m	2,279	36%
OI600.30000	반자돌림설치	90×90,MDF위 비닐시트	m	6,192	36%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OI70*(OI700**) 몰딩 / 천정등 박스 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OI701.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	45,889	32%
OI701.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	55,565	32%
OI701.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	66,768	32%
OI701.40000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	2000×2000, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	83,150	32%
OI702.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	45,968	29%
OI702.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	54,916	29%
OI702.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	64,049	30%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 없음>

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 있음>

■ OJ11*(OJ110**) 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OJ110.21000	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,522	37%
OJ110.22000	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,199	33%

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OJ*** 복합판넬 설치/ 샌드위치(단열) 패널설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OJ411.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	25,510	34%
OJ412.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리우레탄계 (T=50mm)	m2	38,055	22%
OJ421.00500	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	24,465	21%
OJ421.01000	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=100mm)	m2	27,625	18%
OJ422.00750	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리우레탄계 (T=75mm)	m2	41,398	11%

【단가정의】

① 이 단가는 내부 칸막이벽 시공시 샌드위치(단열) 패널설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 샌드위치 패널 구입 및 운반비, 설치비, 먹매김, 공구손료를 포함한다.

③ 출입문과 패널의 연결부분에 사용되는 코킹, 줄눈재의 재료비 및 설치비는 제외한다.

■ OK30*(OK300**) 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OK300.10000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	19,706	36%
OK300.20000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	20,819	36%

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

■ OL10*(OL****) 걸레받이 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
OL100.20000	걸레받이 설치	90×80 (MDF위비닐시트)	m	1,679	42%
OL100.10000	걸레받이 설치	90×80 (합성수지위비닐시트)	m	1,701	45%
OL100.30000	걸레받이 설치	90×80 (인조대리석)	m	2,918	26%

【단가정의】

① 걸레받이 설치에 소요되는 재질별 재료비(접착제 포함) 및 설치비를 포함한다.

② 소운반 비용을 포함하며, 뒷채움 모르타르 비용은 제외된다.

■ OM*** 유리면 흡음판

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
0M101.01000	유리면 흡음판	벽	m2	27,039	67%
0M201.01000	유리면 흡음판	천정	m2	29,042	72%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 흡음판 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 유리면 흡음재(50T, 유공 G/W64K+G/C), PVC조이너(50T), 초산비닐계 접착재의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ 재료의 할증 및 소운반비용을 포함한다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC22*(PC223**) 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
PC223.30200	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	14,637	16%
PC223.30100	우편함 설치	스테인레스	세대	6,914	30%

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

B. 배관공사	1

D. 보온공사	6

F. 밸브설비	13

G. 측정기기	17

I. 공기조화설비	18

K. 소방공사	19

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm (탄소용강관)	m	15,046	74%
BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm (탄소용강관)	m	19,076	72%
BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm (탄소용강관)	m	24,553	72%
BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm (탄소용강관)	m	29,431	69%
BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm (탄소용강관)	m	38,541	67%
BB221.00000	백강관 옥내일반배관	D125mm (탄소용강관)	m	52,964	65%
BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm (탄소용강관)	m	62,753	65%
BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm (탄소용강관)	m	10,157	83%
BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm (탄소용강관)	m	10,487	81%
BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm (탄소용강관)	m	14,016	80%
BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm (탄소용강관)	m	20,701	79%
BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm (탄소용강관)	m	28,908	77%
BA274.00000	백강관 기계실배관	D65mm (탄소용강관)	m	33,462	77%
BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm (탄소용강관)	m	37,634	74%
BB214.00000	백강관 기계실배관	D100mm (탄소용강관)	m	46,601	73%
BB234.00000	백강관 기계실배관	D150mm (탄소용강관)	m	71,852	71%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	5,709	43%
BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	7,565	36%
BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	10,903	32%
BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	14,244	30%
BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m	17,627	27%
BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m	25,054	23%
BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m	35,533	20%
BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m	44,835	19%
BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m	72,840	16%
BD213.00000	동관 공동구배관	L_Type D15mm	m	5,575	41%
BD223.00000	동관 공동구배관	L_Type D20mm	m	7,832	33%
BD243.00000	동관 공동구배관	L_Type D32mm	m	13,999	28%
BD263.00000	동관 공동구배관	L_Type D50mm	m	22,469	25%
BD273.00000	동관 공동구배관	L_Type D65mm	m	32,316	23%
BD283.00000	동관 공동구배관	L_Type D80mm	m	45,008	20%
BD233.10000	동관 공동구배관	L_Type D150mm	m	132,058	18%
BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m	6,415	50%
BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m	8,322	45%
BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m	11,995	38%
BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m	19,281	33%
BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m	27,323	28%
BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	38,141	24%
BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	48,896	24%
BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m	75,947	23%
BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m	108,946	23%
BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m	140,983	21%
BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m	258,747	16%
BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m	318,863	16%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m	4,816	52%
BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m	6,460	44%
BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m	8,606	40%
BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m	11,781	36%
BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m	14,906	31%
BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m	21,758	27%
BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m	29,774	25%
BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m	38,529	22%
BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m	5,197	56%
BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m	6,941	48%
BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m	9,262	44%
BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m	12,717	40%
BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m	15,991	35%
BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m	24,839	30%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수 등 배관시험비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BI*****, BJ***** PVC관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
BI241.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D35mm(VG2)	m	5,315	90%
BI251.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D40mm(VG2)	m	5,517	89%
BI261.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D50mm(VG2)	m	6,817	89%
BI281.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D75mm(VG2)	m	8,872	82%
BJ211.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D100mm(VG2)	m	10,868	79%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 PVC관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BP*****, BQ***** 관접합

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
BP310.37000	동관용접(Brazing)	D15mm	nr(개소)	1,872	95%
BP320.37000	동관용접(Brazing)	D20mm	nr(개소)	2,223	92%
BP330.37000	동관용접(Brazing)	D25mm	nr(개소)	2,758	92%
BP340.37000	동관용접(Brazing)	D32mm	nr(개소)	3,403	91%
BP350.37000	동관용접(Brazing)	D40mm	nr(개소)	3,798	90%
BP360.37000	동관용접(Brazing)	D50mm	nr(개소)	4,849	89%
BP370.37000	동관용접(Brazing)	D65mm	nr(개소)	6,283	88%
BP380.37000	동관용접(Brazing)	D80mm	nr(개소)	7,497	87%
BQ310.37000	동관용접(Brazing)	D100mm	nr(개소)	10,799	85%
BQ320.37000	동관용접(Brazing)	D125mm	nr(개소)	13,705	84%
BQ330.37000	동관용접(Brazing)	D150mm	nr(개소)	19,537	83%
BQ340.37000	동관용접(Brazing)	D200mm	nr(개소)	34,830	78%
BP310.36000	동관용접(Soldering)	D15mm	nr(개소)	1,993	96%
BP320.36000	동관용접(Soldering)	D20mm	nr(개소)	2,318	96%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관접합에 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 공동주택에 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA117.30000	관보온T=5mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	848	72%
DA127.30000	관보온T=5mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,133	75%
DA137.30000	관보온T=5mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,312	75%
DA237.30000	관보온T=10mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,558	71%
DA247.30000	관보온T=10mm	D32mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,903	74%
DA257.30000	관보온T=10mm	D40mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,237	72%
DA267.30000	관보온T=10mm	D50mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,345	68%
DA277.30000	관보온T=10mm	D65mm (은박발포폴리에틸렌)	m	3,635	74%
DA287.30000	관보온T=10mm	D80mm (은박발포폴리에틸렌)	m	4,133	73%
DA317.30000	관보온T=15mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,803	62%
DA327.30000	관보온T=15mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,176	65%
DA337.30000	관보온T=15mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,691	64%
DA511.50000	관보온T=25mm	D15mm (유리솜매직)	m	3,685	73%
DA521.50000	관보온T=25mm	D20mm (유리솜매직)	m	3,715	73%
DA531.50000	관보온T=25mm	D25mm (유리솜매직)	m	4,356	74%
DA541.50000	관보온T=25mm	D32mm (유리솜매직)	m	5,063	75%
DA551.50000	관보온T=25mm	D40mm (유리솜매직)	m	5,778	75%
DA561.50000	관보온T=25mm	D50mm (유리솜매직)	m	5,997	71%
DA571.50000	관보온T=25mm	D65mm (유리솜매직)	m	7,212	75%
DA581.50000	관보온T=25mm	D80mm (유리솜매직)	m	7,733	71%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DB511.50000	관보온T=25mm	D100mm (유리솜매직)	m	10,168	74%
DB521.50000	관보온T=25mm	D125mm (유리솜매직)	m	15,524	77%
DA517.10000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,545	73%
DA527.10000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,752	71%
DA537.10000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,167	73%
DA547.10000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,651	73%
DA557.10000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,385	74%
DA567.10000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,647	71%
DA577.10000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	8,746	74%
DA587.10000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,245	71%
DB517.10000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,062	75%
DA517.50000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,090	60%
DA527.50000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,441	62%
DA537.50000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,310	64%
DA547.50000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,061	64%
DA557.50000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,081	65%
DA567.50000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,354	61%
DA577.50000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	7,727	63%
DA587.50000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,315	63%
DB517.50000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	10,571	64%
DB527.50000	관보온T=25mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,668	66%
DB537.50000	관보온T=25mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,442	61%
DB547.50000	관보온T=25mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	23,950	59%
DA661.50000	관보온T=40mm	D50mm (유리솜매직)	m	9,410	68%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DA671.50000	관보온T=40mm	D65mm (유리솜매직)	m	10,603	71%
DA681.50000	관보온T=40mm	D80mm (유리솜매직)	m	11,680	67%
DD611.50000	관보온T=40mm	D100mm (유리솜매직)	m	13,161	69%
DD617.50000	관보온T=40mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,125	55%
DD627.50000	관보온T=40mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	21,387	57%
DD637.50000	관보온T=40mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	22,835	53%
DD647.50000	관보온T=40mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	30,265	48%
DA711.50000	관보온T=50mm	D15mm (유리솜매직)	m	6,648	64%
DA721.50000	관보온T=50mm	D20mm (유리솜매직)	m	6,846	64%
DA731.50000	관보온T=50mm	D25mm (유리솜매직)	m	7,959	68%
DA741.50000	관보온T=50mm	D32mm (유리솜매직)	m	9,288	68%
DA751.50000	관보온T=50mm	D40mm (유리솜매직)	m	9,548	68%
DA761.50000	관보온T=50mm	D50mm (유리솜매직)	m	9,943	65%
DA781.50000	관보온T=50mm	D80mm (유리솜매직)	m	12,497	65%
DB711.50000	관보온T=50mm	D100mm (유리솜매직)	m	14,884	65%
DB721.50000	관보온T=50mm	D125mm (유리솜매직)	m	22,977	69%
DA717.10000	관보온T=50mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	8,860	53%
DA727.10000	관보온T=50mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,481	50%
DA737.10000	관보온T=50mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	11,397	54%
DA747.10000	관보온T=50mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,297	55%
DA757.10000	관보온T=50mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	13,133	53%
DA767.10000	관보온T=50mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	14,381	51%
DA777.50000	관보온T=50mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,403	50%
DA787.50000	관보온T=50mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,421	50%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DB717.50000	관보온T=50mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,249	50%
DB727.50000	관보온T=50mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	27,619	52%
DB737.50000	관보온T=50mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	33,441	45%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

⑤ 배관보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

⑥ 알루미늄밴드 비용을 포함한다.

■ DC*****, DD*****, DG***** 밸브보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DC151.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜포리마)	nr(개소)	15,182	86%
DC161.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜포리마)	nr(개소)	15,201	85%
DC171.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜포리마)	nr(개소)	16,571	86%
DC181.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜포리마)	nr(개소)	17,544	86%
DD111.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜포리마)	nr(개소)	21,844	82%
DC151.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜매직)	nr(개소)	15,537	76%
DC161.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,343	76%
DC171.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,783	77%
DC181.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜매직)	nr(개소)	17,902	78%
DD111.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜매직)	nr(개소)	22,037	75%
DC361.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=50mm (유리솜매직)	nr(개소)	17,180	75%
DC371.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=65mm (유리솜매직)	nr(개소)	19,202	77%
DC381.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=80mm (유리솜매직)	nr(개소)	21,313	79%
DD311.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=100mm (유리솜매직)	nr(개소)	26,074	74%
DD321.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=125mm (유리솜매직)	nr(개소)	29,781	73%
DD331.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=150mm (유리솜매직)	nr(개소)	31,469	73%
DC221.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D20mm	nr(개소)	63,418	93%
DC231.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D25mm	nr(개소)	66,412	92%
DC241.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D32mm	nr(개소)	66,639	92%
DC251.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D40mm	nr(개소)	67,482	91%
DC361.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D50mm	nr(개소)	70,504	90%
DC371.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D65mm	nr(개소)	85,446	91%
DC381.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D80mm	nr(개소)	87,370	91%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DD311.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D100mm	nr(개소)	94,254	90%
DD321.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D125mm	nr(개소)	105,206	89%
DD331.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D150mm	nr(개소)	115,067	89%
DD341.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D200mm	nr(개소)	136,707	88%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

④ 밸브보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

■ DG***** 발열선(정온전선)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
DG101.20000	발열선 (세대내)	1.0m센서,접지)	nr(개소)	15,004	19%
DG101.30000	발열선 (세대내)	1.5m(센서,접지)	nr(개소)	19,822	21%
DG101.40000	발열선 (세대내)	2.0m(센서,접지)	nr(개소)	24,475	22%
DG101.50000	발열선 (세대내)	2.5m(센서,접지)	nr(개소)	29,594	23%
DG101.60000	발열선 (세대내)	3.0m(센서,접지)	nr(개소)	33,677	25%
DG101.70000	발열선 (세대내)	3.5m(센서,접지)	nr(개소)	39,626	25%
DG101.80000	발열선 (세대내)	4.0m(센서,접지)	nr(개소)	42,947	26%
DG101.01000	발열선 (세대내)	4.5m(센서,접지)	nr(개소)	49,081	25%
DG101.02000	발열선 (세대내)	5.0m(센서,접지)	nr(개소)	54,438	26%
DG101.03000	발열선 (세대내)	5.5m(센서,접지)	nr(개소)	58,965	26%
DG101.04000	발열선 (세대내)	6.0m(센서,접지)	nr(개소)	62,277	27%
DG101.05000	발열선 (세대내)	6.5m(센서,접지)	nr(개소)	69,138	26%
DG101.06000	발열선 (세대내)	7.0m(센서,접지)	nr(개소)	72,521	26%
DG101.07000	발열선 (세대내)	7.5m(센서,접지)	nr(개소)	77,747	27%
DG101.08000	발열선 (세대내)	8.0m(센서,접지)	nr(개소)	82,363	27%
DG101.00200	발열선 (세대내)	9.0m(센서,접지)	nr(개소)	95,675	27%
DG101.00400	발열선 (세대내)	10.0m(센서,접지)	nr(개소)	102,442	27%

【단가정의】

① 이 단가는 발열선(정온전선)에 적용되는 비용이다.

② 세대내 급수, 급탕, 계량기 주위, 가스보일러하부배관 등의 설치기준이다.

③ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	7,210	42%
FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5kg/cm2	nr(개소)	9,381	31%
FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,670	32%
FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	10,058	24%
FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	15,815	17%
FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	20,632	13%
FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	25,962	11%
FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	36,041	7%
FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	57,198	18%
FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	65,701	16%
FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	79,972	13%
FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	132,573	20%
FA282.30000	글로브밸브설치(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	85,708	14%
FB212.30000	글로브밸브설치(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	113,672	11%
FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,692	67%
FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	7,112	55%
FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,227	47%
FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	10,347	37%
FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,505	19%
FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	14,714	8%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA422.30000	스트레이나(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,477	46%
FA432.30000	스트레이나(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	11,819	37%
FA542.10000	체크밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,217	20%
FA552.10000	체크밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	20,506	12%
FA562.10000	체크밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	27,660	7%
FA542.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	37,923	9%
FA552.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	51,277	8%
FB512.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	83,790	19%
FB513.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 20kg/cm2	nr(개소)	200,291	8%
FB532.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	212,675	18%
FB533.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 20kg/cm2	nr(개소)	480,469	8%
FA652.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	46,273	6%
FA682.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	69,754	18%
FB612.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	80,637	14%
FB622.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	13,4549	25%
FB632.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	14,9564	22%
FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,984	42%
FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,234	32%
FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,189	24%
FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	23,895	16%
FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	28,999	14%
FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	39,591	10%
FA822.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	25,271	13%
FA832.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	35,384	10%
FA842.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	43,584	8%
FA852.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	49,553	7%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FA862.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	58,352	5%
FA862.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	82,727	3%
FA872.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	102,555	13%
FA882.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	117,852	11%
FB812.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	151,587	8%
FC112.00310	감압밸브 (나사식/세대용)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	37,379	11%
FC122.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	50,342	6%
FC132.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	156,898	3%
FC142.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	221,541	2%
FC152.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	252,694	2%
FC320.00000	밸런싱밸브	D20mm	nr(개소)	42,755	10%
FC330.00000	밸런싱밸브	D25mm	nr(개소)	49,988	9%
FC340.00000	밸런싱밸브	D32mm	nr(개소)	83,043	4%
FC350.00000	밸런싱밸브	D40mm	nr(개소)	87,800	5%
FC360.00000	밸런싱밸브	D50mm	nr(개소)	106,913	4%
FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5kg/cm2	nr(개소)	8,444	44%
FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	9,926	37%
FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,327	74%
FE822.30000	안전밸브 설치(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	42,590	9%
FE832.30000	안전밸브 설치(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	48,954	8%
FH151.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D40mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	29,731	11%
FH161.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D50mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	53,918	10%

공종코드	공종명	규격	단위	단가	노무비율
FH171.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D65mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	75,849	27%
FH181.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	84,799	25%
FI111.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D100mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	104,858	21%
FI121.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D125mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	134,421	41%
FI131.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D150mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	140,538	35%
FI141.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D200mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	235,249	43%
FH221.01110	익스펜션조인트 (단식)	D20mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	52,649	60%
FH231.01110	익스펜션조인트 (단식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	62,951	65%
FH241.01110	엑스펜숀죠인트 (단식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	68,716	55%
FH251.01110	익스펜션조인트 (단식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	80,241	60%
FH231.01210	익스펜션조인트 (복식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	96,069	53%
FH241.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	105,312	49%
FH251.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	122,455	50%
FH261.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D50mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	149,371	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 스트레이나, 체크밸브, 버터플라이밸브, 목긴볼밸브, 스트레이나일체형밸브, 감압밸브, 밸런싱밸브, 앵글밸브, 볼탭, 안전밸브, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA*****, GC***** 측정기기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	노무비율
GA411.11000	수도미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)		25,289	48%
GA431.11000	수도미터기 (직독식)	D25mm(단갑건식)	nr(개소)		43,752	44%
GA441.12000	수도미터기 (직독식)	D32mm(복갑습식)	nr(개소)		73,350	29%
GA412.11000	온수미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)		28,334	48%
GA422.11000	온수미터기 (직독식)	D20mm(단갑건식)	nr(개소)		42,600	46%
GC110.20000	압력계 (강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)		19,315	76%
GC110.10000	압력계 (동관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)		9,880	55%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 수도미터기, 온수미터기, 압력계에 적용되는 비용이다.

② 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 통수 등 배관시험비용을 포함한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	노무비율
II702.10000	온수분배기(청동)	2구수직 노출형	nr(개소)		49,439	55%
II702.20000	온수분배기(청동)	3구수직 노출형	nr(개소)		63,666	51%
II702.30000	온수분배기(청동)	4구수직 노출형	nr(개소)		75,564	43%
II702.40000	온수분배기(청동)	5구수직 노출형	nr(개소)		90,133	42%
II702.50000	온수분배기(청동)	6구수직 노출형	nr(개소)		102,198	41%
II702.60000	온수분배기(청동)	7구수직 노출형	nr(개소)		115,328	40%
II702.70000	온수분배기(청동)	8구수직 노출형	nr(개소)		132,728	39%
II702.80000	온수분배기(청동)	9구수직 노출형	nr(개소)		145,816	39%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브 및 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ*****,, KO***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기, 피난기구류

공종코드	공종명	규격		단위	단가	노무비율
KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)		14,080	7%
KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)		8,906	44%
KF010.00000	연결송수구 (쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)		117,149	33%
KF020.00000	연결송수구 (단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)		92,068	47%
KI111.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		9,657	62%
KI112.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)		14,079	56%
KI113.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)		14,079	56%
KI131.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		14,984	58%
KI132.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121℃이하	nr(개소)		16,246	55%
KI171.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		14,762	56%
KI172.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)		15,580	50%
KJ401.10000	자동식소화기	LNG용 가스렌지기계식	nr(개소)		145,395	25%
KJ402.10000	자동식소화기	LPG용 가스렌지기계식	nr(개소)		188,126	32%
KO100.11000	완강기	3층용	nr(개소)		58,206	14%
KO100.21000	완강기	4층용	nr(개소)		61,530	13%
KO100.31000	완강기	5층용	nr(개소)		64,723	13%
KO100.41000	완강기	6층용	nr(개소)		68,036	12%
KO100.51000	완강기	7층용	nr(개소)		71,437	11%

공종코드	공종명	규격		단위	단가	노무비율
KO100.61000	완강기	8층용	nr(개소)		74,744	11%
KO100.71000	완강기	9층용	nr(개소)		78,068	10%
KO100.81000	완강기	10층용	nr(개소)		81,394	10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기, 완강기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결, 경보장치, 가스차단밸브 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

⑥ 완강기는 피난용 기준이며, 지지대, 보호함, 안전표시 설치 비용을 포함한다.

제5장 항만공사 실적공사비 적용단가

<항만공사 - >

※ 항만 및 어항공사	1

대분류	항만 및 어항공사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만공사에 적용한다.

② 이 단가는 도서지구일 경우 적용하지 아니한다.

③ 규격에 수록된 장비는 본 단가를 구성하고 있는 장비이며, 현장여건 및 장비의 작업능력, 작업반경 등에 따라 적절한 장비를 선택하여 적용한다.

④ 순수 준설공사는 본 실적공사비를 적용하지 아니한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA020.41000	배사관부설및철거 (해상관)	D760㎜×6m (양묘선 120HP)	본	104,961	89%
OA020.61000	배사관부설및철거 (육상관)	D760㎜×6m	본	87,049	100%

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 비용이다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비이며, 해상관은 부설 및 철거에 필요한 장비(양묘선 120HP) 및 인력의 비용이다.

③ 해상관에서 대선적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB0**사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB002.11000	사석덤프적재	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,855	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB0** 사석 투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB010.11000	사석육상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,796	35%
OB020.10000	사석육상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	5,314	65%
OB020.11000	사석육상수중망태투하	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,503	68%
OB030.11000	사석해상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	2,169	35%
OB040.11000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	4,626	64%
OB040.21000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 2.0㎥, 잠수조)	㎥	6,003	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 해상투하에서 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

④ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도우저 19톤)	㎥	436	28%
OB001.21000	사석투하정리	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	902	27%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

■ OB30* 피복석 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB301.22000	피복석대선적재	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,083	77%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB320.02000	피복석육상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤)	㎥	5,550	65%
OB320.12000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,036	80%
OB320.11000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,549	72%

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수상 또는 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB330.11000	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	9,782	85%
OB340.11000	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,331	83%
OB340.21000	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,653	83%
OB340.31000	피복석해상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	13,919	82%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상 또는 수중 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB410.11000	필터사석육상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	936	38%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB430.11000	필터사석해상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,225	36%
OB440.11000	필터사석해상수중투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	4,141	68%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OC1** 사석기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC110.11000	기초고르기	수상	㎡	13,193	100%
OC120.11000	기초고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	53,412	85%

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡	10,435	100%
OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	24,853	85%

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	22,393	79%
OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	50,982	74%
OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6-1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	63,100	64%
OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	39,002	97%
OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3-0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	39,379	94%
OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	54,559	88%
OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3-0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	74,134	87%
OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6-1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	99,299	78%

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	23,351	78%
OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	26,666	79%
OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	52,480	75%
OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	48,435	88%
OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3-0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	60,453	87%

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡	965	100%
OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	11,962	86%

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.11000	유로폼	벽체, 0~7m 미만	㎡	18,536	88%

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	12,135	64%
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	13,764	65%
OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	37,109	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 비용이다.

② 단, 레미콘 재료비와 양생비용은 별도 계상한다.

③ 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥ 내외, 기계비빔 10㎥ 내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	401,974	99%
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	439,999	99%
OD000.81000	철근가공 및 조립	복잡	ton	580,553	99%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근 재료비와 현장까지의 운반비는 별도 계상한다.

③ 이 단가는 철근의 사용고재가 감액되어 있다.

④ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ OD00* 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (T=0.1㎜)	㎡	237	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 비닐깔기에 소요되는 비용이다.

② 비닐 재료비는 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD403.11000	블록대선적재	5-10톤 미만 (크레인 20톤)	개	16,634	66%
OD403.31000	블록대선적재	15-20톤 미만 (크레인 25톤)	개	19,187	62%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD400.51000	이적및대선적재	25-40톤 미만 (크레인 50톤)	개	77,805	44%
OD400.61000	이적및대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	97,376	46%
OD400.71000	이적및대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	101,348	46%
OD400.81000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 80톤)	개	136,756	37%
OD400.91000	이적및대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	143,987	36%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 또는 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	10,255	78%
OD401.31000	블록전치(1회)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	15,474	70%
OD401.51000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 35톤)	개	22,574	53%
OD401.61000	블록전치(1회)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	27,794	52%
OD401.71000	블록전치(1회)	25~40톤 미만 (크레인 70톤)	개	39,022	44%
OD402.01000	블록전치(1회)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	61,854	35%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 또는 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	66,475	83%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD033.31000	블록거치(해상수상)	15-20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	221,023	70%
OD033.51000	블록거치(해상수상)	25-40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	436,961	68%
OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	117,705	82%
OD043.11000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	136,705	79%
OD043.21000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 25톤, 잠수조)	개	197,556	77%
OD043.31000	블록거치(해상수중)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	329,332	74%
OD043.41000	블록거치(해상수중)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	491,959	71%
OD043.51000	블록거치(해상수중)	25~40톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	495,098	70%
OD043.61000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	584,631	65%
OD043.71000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	608,951	63%
OD043.81000	블록거치(해상수중)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	682,255	58%
OD043.91000	블록거치(해상수중)	65-80톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	688,445	57%
OD043.92000	블록거치(해상수중)	80톤 이상 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	696,594	50%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 또는 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD303.01000	이형블록대선적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	10,385	77%
OD303.21000	이형블록대선적재	10-15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	20,746	63%

【단가정의】

① 이 단가는 이형 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.31000	이형블록이적및덤프적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	22,058	78%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 이적 또는 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.32000	이형블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	10,608	78%
OD301.61000	이형블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 15톤)	개	18,637	71%
OD301.81000	이형블록전치(1회)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	30,282	51%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 이적 또는 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD34* 이형 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD343.11000	이형블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	66,658	81%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 이형 블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 이형 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OI10* 오탁방지막 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI100.11000	오탁방지막대선적재	h=3~5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	33,034	77%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 앵카블럭 제작 및 운반 비용은 별도 계상한다.

■ OI11* 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI110.11000	오탁방지막조립및설치	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	142,706	78%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 조립 및 설치에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 별도 계상한다.

② 단, 앵커블록 제작 및 설치비는 별도 계상한다.

■ OI12* 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI120.11000	오탁방지막해체및철거	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	141,201	81%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 해체 및 철거에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함된다.

② 단, 앵커블록의 해체 및 철거비는 별도 계상한다.

■ OG20** 고무 방충재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	151,132	69%

【단가정의】

① 이 단가는 고무방충재를 설치하는 경우에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 고무방충재 재료비(고무방충재, 앵커볼트 등), 작업대 설치비와 앵커구멍 천공비 및 방충재의 소운반비는 별도 계상한다.

■ OR12* 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR120.11000	계선곡주설치	각종 (크레인 10톤)	기	91,672	74%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치 시 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앵커볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)는 별도 계상한다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	152,821	24%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물 제작설치 등 모서리 보호 설치에 소요되는 비용이다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX002.31000	필터매트 부설	수상	㎡	737	100%
OX002.41000	필터매트 부설	수중 (잠수조)	㎡	1,215	92%

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 매트 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12㎜)	㎡	14,701	100%

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 소요되는 비용이다.

② 합판과 충진재의 재료비는 별도 계상한다.

제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

<조정계수 - >

제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

<조정계수 - >

□ 2009년 조정계수

구분		토목			건축
		재료비율1)	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율2)	기타경비 기초금액 상한비율3)	재료비율1)	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율2)	기타경비 기초금액 상한비율3)
5억원 미만	6개월이하	0.496	0.916	0.975	0.556	0.942	0.990
	7～12개월	0.492			0.552
	13개월이상	0.511			0.571
5~30억	6개월이하	0.499			0.559
	7～12개월	0.495			0.555
	13개월이상	0.514			0.574
30~50억	6개월이하	0.503			0.563
	7～12개월	0.499			0.559
	13개월이상	0.518			0.578
50억원 이상	6개월이하	0.533			0.592
	7～12개월	0.529			0.588
	13개월이상	0.548			0.607

1) 재료비율 : 직접공사비(재료비+직접노무비+산출경비)에서 재료비가 차지하는 비율

2) 산업안전보건관리비 기초금액 상한비율 : 직접공사비에서 산업안전보건관리비 요율을 적용하는 기초금액이 차지하는 비율의 상한 (관급자재비를 제외한 산업안전보건관리비 요율적용 기초금액은 직접공사비에 동비율을 곱한 금액을 초과할 수 없다. 관급자재비는 기초금액에 추가로 계상한다)

3) 기타경비 기초금액 상한비율 : 직접공사비에서 기타경비 요율을 적용하는 기초금액이 차지하는 비율의 상한 (기타경비 요율적용 기초금액은 직접공사비에 동비율을 곱한 금액을 초과할 수 없다)

※ 본 자료는 “예정가격작성준칙(회계예규 2200.04-160-5)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따름

□ 조정계수 적용 예시

ㅇ 적용조건 가정

- 공사종류 : 국도 확․포장공사 (토목)

- 직접공사비 :  1,000억원 (50억 이상), 관급자재 없음

- 예정공기 : 48개월 (13개월 이상)

ㅇ ‘09년 조정계수

구분		토목
		재료비율	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율	기타경비 기초금액 상한비율
50억원 이상	6개월이하	0.533	0.916	0.975
	7～12개월	0.529
	13개월이상	0.548

※ 발주청별로 별도 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 비목별 요율적용 기준(예시)

세 부 비 목	요율적용 기초금액	적용요율	비고
간접노무비	직접노무비	(12.2%)
산재보험료	노무비	(3.6%)
고용보험료	노무비	(1.17%)
건강보험료	직접노무비	(1.49%)
연금보험료	직접노무비	(2.43%)
퇴직공제부금	직접노무비	(2.3%)
산업안전보건관리비	재+직노+관	(1.88%)
환경보전비	직공	(0.9%)
공사이행보증수수료	직공	(0.014%)	[직접공사비×요율+6.6백만원] ×공기(년)
하도급지급보증수수료	직공	(0.037%)
기타경비	재+노	(7.3%)
일반관리비	재+노+경	-	회계예규 참조.
이윤	재+노+경+일	-	회계예규 참조.

※ 세부비목 및 적용요율 등은 예시이며, 발주청별 별도의 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 조정계수에 의한 간접공사비 등 산정 예시 - 1

구 분			산출과정 (직접공사비×해당조정계수×적용요율)	금액(예시)
가.	직접공사비		세부공종별 [수량×단가] 집계	100,000,000,000
	A. 직접노무비		실적단가 적용분에 대해서는 세부공종별로 실적단가와 함께 제시된 노무비율을 적용하여 산출	30,000,000,000
나.	간 접 공사비	B. 간접노무비	직접노무비(A)×12.20%	3,660,000,000
		산재보험료	노무비(A+B)×3.6%	1,211,760,000
		고용보험료	노무비(A+B)×1.17%	393,822,000
		건강보험료	직접노무비(A)×1.49%	447,000,000
		연금보험료	직접노무비(A)×2.43%	729,000,000
		퇴직공제부금	직접노무비(A)×2.3%	690,000,000
		산업안전보건관리비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.548)+직접노무비(A) =84,800,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.916) =91,600,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하지 않으므로 ①에 관급자재비(여기서는 “0”)를 더하여 기초금액 결정 (2) 경비산정 기초금액(84,800,000,000)×1.88%	1,594,240,000
		환경보전비	직접공사비×0.9%	900,000,000
		공사이행보증수수료	[직접공사비×0.014%+6.6백만원]×4년	82,400,000
		하도급보증수수료	직접공사비×0.037%	37,000,000
		기타경비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.548)+노무비(A+B)] =88,460,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.975) =97,500,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하지 않으므로 ①을 기초금액으로 결정 (2) 경비산정 기초금액(88,460,000,000)×7.3%	6,457,580,000
다.	일반관리비		[가+나]×5% (상한적용 경우)	5,810,140,100
라.	이윤		[가+나+다]×10.0% (상한적용 경우)	12,201,294,210

※ 발주청별 조정계수, 적용요율 등에 따라 금액이 달라질 수 있음

ㅇ 조정계수에 의한 간접공사비 등 산정 예시 - 2

구 분			산출과정 (직접공사비×해당조정계수×적용요율)	금액(예시)
가.	직접공사비		세부공종별 [수량×단가] 집계	100,000,000,000
	A. 직접노무비		실적단가 적용분에 대해서는 세부공종별로 실적단가와 함께 제시된 노무비율을 적용하여 산출	40,000,000,000
나.	간 접 공사비	B. 간접노무비	직접노무비(A)×12.20%	4,880,000,000
		산재보험료	노무비(A+B)×3.6%	1,615,680,000
		고용보험료	노무비(A+B)×1.17%	525,096,000
		건강보험료	직접노무비(A)×1.49%	596,000,000
		연금보험료	직접노무비(A)×2.43%	972,000,000
		퇴직공제부금	직접노무비(A)×2.3%	920,000,000
		산업안전보건관리비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.548)+직접노무비(A) =94,800,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.916) =91,600,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하므로 상한(②)에 관급자재비(여기서는 “0”)를 더하여 기초금액 결정 (2) 경비산정 기초금액(91,600,000,000)×1.88%	1,722,080,000
		환경보전비	직접공사비×0.9%	900,000,000
		공사이행보증수수료	[직접공사비×0.014%+6.6백만원]×4년	82,400,000
		하도급보증수수료	직접공사비×0.037%	37,000,000
		기타경비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.548)+노무비(A+B)] =99,680,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.975) =97,500,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하므로 상한(②)을 기초금액으로 결정 (2) 경비산정 기초금액(97,500,000,000)×7.3%	7,117,500,000
다.	일반관리비		[가+나]×5% (상한적용 경우)	5,968,387,800
라.	이윤		[가+나+다]×10.0% (상한적용 경우)	12,533,614,380

※ 발주청별 조정계수, 적용요율 등에 따라 금액이 달라질 수 있음

참 고 자 료

<참고자료 - >

1. 실적공사비 및 표준품셈관리 규정(국토해양부 훈령 제78호)	1

2. 예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-5)	9

3. 실적공사비 적용코드 개정표	42

실적공사비및표준품셈관리규정

건설교통부훈령 제446호 [제정 2003. 12. 31]

건설교통부훈령 제643호 [개정 2006. 12. 15]

국토해양부훈령 제 65호 [개정 2008. 04. 17]

국토해양부훈령 제 78호 [개정 2008. 05. 06]

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③국토해양부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국철도시설공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비건설협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②국토해양부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은    실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 국토해양부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 「예정가격 작성기준」 제39조 제3항에 규정된 법정요율에 관한 사항

5. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②국토해양부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③국토해양부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에   대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에  대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여   실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 국토해양부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하□실적공사비 단가□라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  국토해양부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 국토해양부장관에게 제출하여야 하며 국토해양부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제3항제1호 내지 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등□이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제3항제1호 내지 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 품셈 항목을 각 그룹별로 분류하여 상시관리체계를 구축하고, 품셈의 제정 등이 필요한 항목을 상시적으로 검토․관리하여야 한다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제3항제1호 내지 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

⑤공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제3항제1호 내지 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑥산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시  조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②국토해양부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③국토해양부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 제11조 제3항의 규정에 의해 수집된 품셈 항목을 제1항에 의한 추진계획에 포함하여 품셈의 제정 등을 추진하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 표준품셈을 확정하여야 한다.

②다만, 법령의 제․개정 및 금리, 환율 등의 변동사항을 반영할 경우에는 제1항에 의한 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회 심의를 실시하지 않고 수시로 품셈을 제․개정할 수 있다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 국토해양부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 둔다.

②제1항의 공사비산정위원회에 실적공사비 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 그 밖에 실적공사비 관리 업무에 관한 사항

③제1항의 공사비산정위원회에 표준품셈 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의그룹별위원회(이하 “그룹별위원회”라 한다)를 둔다.

1. 품셈의 제정 등의 필요한 항목 검토

2. 품셈의 제정 등에 대한 심의

3. 기타 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의 표준품셈에 관한 사항

④공사비산정위원회 및 분과위원회, 그룹별위원회(이하 “공사비산정위원회 등”이라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 국토해양부 장관과 협의하여 정한다.

⑤공사비산정위원회 등의 위원은 건설공사비 산정과 관련한 국가기관의 업무담당자 및 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 국토해양부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 하며, 그룹별위원회는 시민단체 및 관련협회의 장이 추천하는 전문가를 포함할 수 있다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 국토해양부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 2004년 1월1일부터 시행한다.

②(다른 훈령의 개정) 건설기술개발및관리등에관한운영규정(건설교통부훈령 제389호)중 제54조 내지 제59조는 삭제한다.

부      칙 <06․12․15>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 실적공사비 및 표준품셈의 관리와 관련하여 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 추진중인 내용은 종전의 규정(건설교통부훈령 제446호)을 적용할 수 있다.

부      칙 <08․4․17>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부      칙 <08․5․6>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 국민연금보험료 건강보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 공사비산정기준 관리기관의 장이 정한다.

｢예정가격 작성기준｣ (회계예규 2200.04-160-5, 2008.12.29)

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 예규는 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 “조사기관”이라 한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제2장  원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절  총  칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절의 규정에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 의함을 원칙으로 한다.

ㅇ 재료비 = 재료량 × 단위당가격

ㅇ 노무비 = 노무량 × 단위당가격

ㅇ 경  비 = 소요(소비)량 × 단위당가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 계산한다.

③재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다.

④제3항의 각 세비목 및 그 물량산출에 있어서는 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법이어야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성함에 있어서는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 제조원가계산을 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만, 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 제조중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 ｢근로기준법｣상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급(｢통계법｣ 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 기획재정부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)

2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다)

3. 상여금

4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 제1항 각호 및 단서의 규정은 이를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 예정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 당해 목적물 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.

5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되는 때로서 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

6. 기술료는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

7. 연구개발비는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

8. 시험검사비는 당해 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 당해 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비(“중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다”이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대 등 소모품을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 공장이 당해 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다.

20. 지급수수료는 법률로서 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조의 규정에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익(비영리법인의 경우에는 목적사업이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말한다. 이하 같다.)을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤을 25%를 초과하여 계상할 수 없다.

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조의 규정을 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.

4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

5. 기술료는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.

6. 연구개발비는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

7. 품질관리비는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것을 제외한다.

8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙사, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건 에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 ｢건설산업기본법｣ 제22조제5항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다.

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모용품을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과공과는 시공현장에서 당해공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.

20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서의 규정에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제30조 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다.

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.

22. 보상비는 당해 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거하게 됨에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 당해공사를 위한 용지보상비는 제외한다.

23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

24. 건설근로자퇴직공제부금비는 관계법령에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조의 규정에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.

25. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.

제20조(일반관리비) 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감적용한다.

일 반 건 설 공 사		전문․전기․정보통신․소방공사 및 기타공사
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
5억원미만 5억원~30억원미만 30억원이상	6.0 5.5 5.0	5천만원미만 5천만원~3억원미만 3억원이상	6.0 5.5 5.0

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제22조(공사손해보험료) ①공사손해보험료는 회계예규 ｢공사계약일반조건｣ 제10조의 규정에 의하여 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항의 규정에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. “책임연구원”이라 함은 당해 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다.

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 “인건비”라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분 작성한다. 다만, 제23조제2호 및 제3호에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다.

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제26조(인건비) ①인건비는 당해 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, ｢근로기준법｣에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음년도부터는 매년 전년도 소비자물가상승율만큼 인상한 단가를 기준단가로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원 및 연구보조원은 동표 제2호등급을 기준으로 한다.

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 당해 비용을 말한다.

5. 회의비는 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 당해연도 예산편성 기준상 2급 공무원이상 수준의 위원회위원수당을 기준으로 한다.

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 당해 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 당해 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제12조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율 5%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 대하여 시행규칙 제8조에 규정된 이윤을 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①학술연구용역 의뢰시에는 당해 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 당해 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다.

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 당해 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 청소용역 등 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는 ｢통계법｣ 제8조의 규정에 따라 중소기업협동조합중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사노임중 보통인부 노임에 의하되, ｢근로기준법｣에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

제6절  원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) 시행규칙 제9조제2항의 규정에 의한 원가계산용역기관(이하 “용역기관”이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역대상기관

가. 정부 및 정부투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관

나. ｢고등교육법｣ 제2조 각호의 규정에 의한 학교의 연구소

다. ｢민법｣ 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인

라. ｢공인회계사법｣ 제23조의 규정에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것

나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술․기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 8인이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인이하 이어야 한다.

다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 “나”목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것.

제32조(원가계산용역 의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조에 정한 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 원가계산용역기관들의 단체로서 ｢민법｣ 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조의 규정에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항

2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항

3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항

4. 기타 발주관서의 장이 필요하다고 인정되는 사항

③계약담당공무원은 최종원가계산서에 당해 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.

④계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가를당사자로하는계약에관한법령, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 당해 원가계산의 적정을 기하여야 한다.

제7절 보 칙

제33조(특례설정 등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 장에 의하기 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 의거 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 당해업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 하여야 한다.

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 “표준품셈”에 따라 제15조의 비목별 가격결정의 기초자료로 하며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 기획재정부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 안전관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문․전기․정보통신․소방공사 및 기타공사
(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율(%)	(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율(%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원~30억원미만	5.5	5천만원~3억원미만	5.5
30억원이상	5.0	3억원이상	5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 전문가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 전문가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다.

제46조(등록자격요건) 조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인

2. 별첨 “표준가격조사요령”에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표 7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부

2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부

3. 조사요원 재직증명서 1부

4. ｢국가기술자격법 시행규칙｣ 제4조관련 별표5(기술․기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 기획재정부장관은 제47조에 의한 조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①조사기관으로 등록한 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 기획재정부장관에게 60일이내에 신고하여야 한다.

②기획재정부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다.

제51조(등록의 취소) 기획재정부장관은 다음 각호의 1에 해당될 경우에는 조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조의 규정에 의한 자격요건에 미달될 때

2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우

3. 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우

4. 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우

5. 타조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ①기획재정부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②기획재정부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

부    칙

이 예규는 2006년  12월  29일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2006년 7월 13일부터 시행한다.

부    칙

이 회계예규는 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2008년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

(별표1) 제조원가계산서

품명:        생산량:

규격:        단위:         제조기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
제조원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 감가상각비 수리수선비 특허권사용료 기술료 연구개발비 시험검사비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
		소 계
일반관리비( )%
이윤( )%
총원가

(별표2) 공사원가계산서

공사명:             공사기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
순공사 원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소 계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 기계경비 특허권사용료 기술료 연구개발비 품질관리비 가설비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 환경보전비 보상비 안전관리비 건설근로자퇴직공제부금비 기타법정경비
		소 계
일반관리비[(재료비+노무비+경비)×( )%]
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×( )%]
총원가
공사손해보험료[보험가입대상공사부분의총원가×()%]

(별표2-1) 공사원가계산시 간접노무비 계산방법

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 노무비단가는「통계법」제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

(라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율

나. 계상방법

(가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산자료, 즉 개별(현장별) 공사원가명세서, 노무비명세서(임금대장) 또는 직·간접노무비 명세서를 확보한다.

(나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법

① 개별(현장별) 공사원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.

② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.

③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.

④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계산방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 당해 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비×간접노무비율)를 계상할 수 있다.

구 분	공사종류별	간접노무비율
공사 종류별	건 축 공 사 토 목 공 사 특수공사(포장, 준설 등) 기타(전문, 전기, 통신 등)	14.5 15 15.5 15
공사 규모별	5억원 미만 5~30억원 미만 30억원 이상	14 15 16
공사 기간별	6개월 미만 6~12개월 미만 12개월 이상	13 15 17

* 공사규모가 10억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

- 간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

(별표3) 일반관리비율

업 종	일반관리비율(%)
◦제조업 음․식료품의 제조․구매 섬유․의복․가죽제품의 제조․구매 나무․나무제품의 제조․구매 종이․종이제품․인쇄출판물의 제조․구매 화학․석유․석타․고무․플라스틱제품의 제조․구매 비금속광물제품의 제조․구매 제1차 금속제품의 제조․구매 조립금속제품․기계․장비의 제조․구매 기타물품의 제조․구매 ◦시설공사업	14 8 9 14 8 12 6 7 11 6

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

(별표4) 학술연구용역원가계산서

구분 비목	금액	구성비	비고
인건비 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원
경비 여비 유인물비 전산처리비 시약및연구용역재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비 일반관리비( )% 이윤( )% 총원가

(별표 5) 학술연구용역인건비기준단가 (‘08)

등 급	월 임금
책임연구원	월 2,531,531원
연구원	월 1,941,142원
연구보조원	월 1,297,590원
보조원	월 973,226원

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

※ 상기단가는 2008년도 기준단가로 회계예규 ｢예정가격 작성기준｣ 제26조제2항에 따라 소비자물가상승율(2007년 2.5%)을 반영한 단가이며,

소숫점 첫째자리에서 반올림한 금액임

(별표 6) 총 괄 집 계 표

공사명：                      공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

(별표 7) 전문가격조사기관 등록신청서

전문가격조사기관 등록신청서
①법인명
②대표자성명
③주 소
④법인설립허가관청
예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) (전화 : ) 재정경제부 장관 귀하
구비서류 1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. 2. 예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. 3. 조사요원재직증명서 1부. 4. 품셈분야별 기술자재직증명서 1부.

22451-01511일                                                     201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                              인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 8) 전문가격조사기관 등록증

전문가격조사기관등록증

등록번호  제   호 (   년   월   일)

1. 법  인  명 :

2. 대표자성명 :

3. 주      소 :

예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.

년   월   일

재 정 경 제 부 장 관

22451-01611일                                                 201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                          인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 9) 전문가격조사기관 등록사항 변경신고서

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서
① 등록번호	제 호 ( 년 월 일)
② 법인명
③ 대표자성명
④ 주소
변경내용	변경전의 사항	변경후의 사항
예정가격 작성기준 제50조의 규정에 의하여 위와 같이 등록사항중 변경내용을 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 재정경제부 장관 귀하

22451-01611일                                                201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                       인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 10) 조사상품기본조사표

① 상 품 명		② 통상명칭		③ 코 오 드 번 호		④ 수록단위 품 종 명

상 품 내 용		품 질․규 격		단 위 품 목 수		생산자별취급구분
⑤주요용도		⑧공인규격 유무및종류		⑪단위품목 구분기준		⑭생산자별 구분여부		기본단위
⑥주 재 질		⑨공인형식 또는성능		⑫규격품목과 유통품목수		⑮총생산자수		포장단위 및그수량
⑦상품형상		⑩규격유무별 유통비중		⑬주종품목과 거 래 비 중		조사대상 생산자의범위		거래단위

조 사 가 격 의 종 류	＊1 수급사정(수량 또는 금액)	＊2 원가구성내용(구성비：%)
연도별 조사조건별	년	년	년	연도별 수급구분	년	년	년	연도별 요소비목	년	년	년
가 격 성 격				공급	년 간 능 력				재 료 비
국 산				-1 재료비 내 역
조 사 지 역
수 입
조 사 단 계
단 위 거 래 량 의 구 분 여 부
수요	년 간 능 력				기 타
내 수				노 무 비
			수 출				경 비
계 절 성				일 반 관 리 비 및 이 윤
참고사항	관 련 단 제	전 문 가
단 체 성 격	단 체 (기관)명	관련부서명 및 담당자	전화번호	성 명	소 속․직 위	전 화 번 호
종 목 별 단 체
연 구 단 체
정 부 기 관

22451-01811 일

297mm×54g/㎡

93.5.18 승인

신문용지 54g/㎡

※ 조사상품기본조사표의 기재요령 (별표 10 서식)

(1)상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭

(2)공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭

(3)코오드번호 부여 후에 기입

(4)수록단위품종 편성 후에 기입

(5)용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도

(6)성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②

(7)상품의 외관상의 형태, 형상

(8)공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류

(9)형식승인된 공인된 시험성능

(10)규격품과 비규격품의 유통비중

(11)단위품목을 구분하는 기준의 종류

(12)규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수

(13)단위품목중 시중거래비중이 가장높은 품목과 그거래비중

(14)품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무

(15)총생산자수

(16)총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수

(17)상품의 수량을 계산하는 기초단위

(18)상품의 포장단위와 포장단위의 수량

(19)시중에 유통되는 거래단위

(20)가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분

(21)조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등

(22)유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시

(23)동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에 따라 가격의 차이에 따른 구분여부 표시

(24)국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시

(25) ~ (26) 생략

(27)내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시

(28) ~ (29) 생략

(30)상품수급에 있어서 계절적인변화시기를 성수기와 비수기간을 표시

(31)기업회계상 각상품의 생산비에서 재료비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(32)기업회계상 각 상품의 생산비에서 노무비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(33)기업회계상 각 상품의 생산비에서 경비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(34)기업회계상 각상품의 생산비이외에 판매비, 일반관리비 및 이윤이 차지하는 비율

(35)조사상품에 관계가 있는 단체등에서 자문을 구할 기관

(36)조사상품에 관해 업계, 학계의 전문자중 자문을 구할 수 있는 자

(별표 11) 조사처 대장

1. 업체개요

상 호	대 표 자	형 태
소 재 지	창 립 년 월 일	취 급 종 목
소 속 업 종 별 단 체	경 쟁 업 체 수

2. 면접담당자

위 촉 년 월 일	성 명	부서, 직위	전 화

22451-01911일                                                201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                         인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 12) 품목별조사처대장

조사품목		조사처			면접담당자			등록
코드 번호	품종별	업체별	업태	소재지	성명	부서․직위	직통 전화	접수	말소

22451-02011일                                          201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                 인쇄용지(특급) 70g/㎡

<실적공사비 적용코드 개정표>

1. 토목부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
AA2800	AA210.90000	p,p마대쌓기및헐기	45×70cm	㎡
AA2261	AA220.50000	물푸기	-	hr
AA3165	AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m
AA3161	AA310.10000	강관비계	3개월이하	㎡
AA3162	AA310.20000	강관비계	3개월초과～6개월이하	㎡
AA3262	AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공㎥
AA3272	AA320.11200	강관동바리	암거용(6개월)	공㎥
AA3253	AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공㎥
AA3263	AA320.21200	강관동바리	교량용(6개월)	공㎥
AA3261	AA320.22000	목재동바리	4회	공㎥
AA3266	AA320.51000	강관동바리	수평연결재(3개월)	㎡
AA3276	AA320.52000	강관동바리	수평연결재(6개월)	㎡
AA2811	AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)
AA2812	AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)
AD2461	AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)
	AE110.10300	H파일항타	h=300*300, 3m	본	08하신규
	AE110.10500	H파일항타	h=300*300, 5m	본	08하신규
	AE110.10800	H파일항타	h=300*300, 8m	본	08하신규
	AE110.11000	H파일항타	h=300*300, 10m	본	08하신규
	AE110.20300	H파일항발	h=300*300, 3m	본	08하신규
	AE110.20500	H파일항발	h=300*300, 5m	본	08하신규
	AE110.20800	H파일항발	h=300*300, 8m	본	08하신규
	AE110.21000	H파일항발	h=300*300, 10m	본	08하신규
	AE300.00300	토류판설치 및 철거	3개월미만	㎡	08하신규
	AE300.00600	토류판설치 및 철거	3개월이상~6개월미만	㎡	08하신규
	AE300.01200	토류판설치 및 철거	6개월이상~12개월미만	㎡	08하신규
	AE141.40110	쉬트PILE박기(전동식진동)	type4,11m	본	08하신규
	AE141.40140	쉬트PILE박기(전동식진동)	type4,14m	본	08하신규
	AE141.40170	쉬트PILE박기(전동식진동)	type4,17m	본	08하신규
	AE141.40200	쉬트PILE박기(전동식진동)	type4,20m	본	08하신규
	AE141.30050	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,5m	본	08하신규
	AE141.30080	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,8m	본	08하신규
	AE141.30110	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,11m	본	08하신규
	AE141.30140	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,14m	본	08하신규
	AE141.30170	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,17m	본	08하신규
	AE141.30200	쉬트PILE박기(전동식진동)	type3,20m	본	08하신규
	AE146.40150	쉬트PILE인발(전동식진동)	type4,15m	본	08하신규
	AE146.40180	쉬트PILE인발(전동식진동)	type4,18m	본	08하신규
	AE146.30150	쉬트PILE인발(전동식진동)	type3,15m	본	08하신규
	AE146.30180	쉬트PILE인발(전동식진동)	type3,18m	본	08하신규
	AE160.00030	H-beam설치및철거(H=300~500)	3m	본	08하신규
	AE160.00050	H-beam설치및철거(H=300~500)	3-5m	본	08하신규
	AE160.00080	H-beam설치및철거(H=300~500)	6-8m	본	08하신규
	AE160.00110	H-beam설치및철거(H=300~500)	9-11m	본	08하신규
	AE160.00150	H-beam설치및철거(H=300~500)	12-15m	본	08하신규
	AE160.00190	H-beam설치및철거(H=300~500)	16-19m	본	08하신규
CG1220	CG110.10000	보강토블록쌓기	일반블록(표준형)	㎡
CG1210	CG110.20000	보강토블록쌓기	최상단블록(캡형)	㎡
	CG110.30500	그리드	4T	㎡	07하신규
	CG110.31000	그리드	6T	㎡	07하신규
	CG110.32000	그리드	8T	㎡	07하신규
	CG110.33000	그리드	10T	㎡	07하신규
DA1000	DA100.00000	벌개제근공	-	㎡
DB1010	DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	㎡
DB1020	DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	㎡
DC1180	DC110.10000	철근콘크리트깨기(기계)	T=30cm미만	㎥
DC1160	DC110.11000	철근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm미만	㎥
DC1110	DC110.12000	철근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm미만	㎥
DC1185	DC110.20000	철근콘크리트깨기(기계)	T=30cm이상	㎥
DC1170	DC110.21000	철근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm이상	㎥
DC1120	DC110.22000	철근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm이상	㎥
DC1280	DC120.10000	무근콘크리트깨기(기계)	T=30cm미만	㎥
DC1260	DC120.11000	무근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm미만	㎥
DC1210	DC120.12000	무근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm미만	㎥
DC1285	DC120.20000	무근콘크리트깨기(기계)	T=30cm이상	㎥
DC1270	DC120.21000	무근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm이상	㎥
DC1220	DC120.22000	무근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm이상	㎥
DC2100	DC210.10000	콘크리트포장깨기	T=30cm미만	㎥
DC2200	DC220.10000	아스팔트포장깨기	T=30cm미만	㎥
DC2160	DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m
DC2260	DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m
DC2300	DC230.00000	보도블록	-	㎡
DC3170	DC310.00000	석축헐기(기계)	찰쌓기	㎡
DC3160	DC310.50000	석축헐기(인력50%)	찰쌓기	㎡
DC3110	DC310.90000	석축헐기(인력)	찰쌓기	㎡
DC3270	DC320.00000	석축헐기(기계)	메쌓기	㎡
	DC320.50000	석축헐기(인력50%)	메쌓기	㎡	08하신규
	DC320.90000	석축헐기(인력)	메쌓기	㎡	08하신규
	DC410.00000	파이프깨기	D=300mm이하	m	08상신규
DC4200	DC420.00000	파이프깨기	D=300~500mm	m
DC4300	DC430.00000	파이프깨기	D=500mm초과	m
DC7210	DC720.10000	가드레일철거	-	m
DC7900	DC800.00000	건설폐기물파쇄	100mm	㎥
OH7021	DC900.10000	호안블록헐기	-	㎡
OH7023	DC900.20000	돌망태헐기	-	㎡
DD1010	DD100.10000	흙깎기공/토사	소규모	㎥
DD1020	DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	㎥
DD2000	DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	㎥
DD3210	DD300.10000	흙깍기공/발파암/미진동암파쇄굴착	-	㎥
DD3200	DD300.20000	흙깍기공/발파암/정밀진동제어발파	-	㎥
DD3400	DD300.30000	흙깍기공/발파암/진동제어발파	발파규모2㎥/공이상~5㎥/공미만	㎥
DD3500	DD300.40000	흙깍기공/발파암/진동제어발파	발파규모5㎥/공이상~10㎥/공미만	㎥
DD3600	DD300.50000	흙깍기공/발파암/일반발파	발파규모10㎥/공이상~20㎥/공미만	㎥
DD3700	DD300.60000	흙깍기공/발파암/일반발파	발파규모20㎥/공이상	㎥
DD3800	DD300.70000	흙깍기공/발파암/확장발파	-	㎥
DE1101	DE100.31110	터파기/육상토사(인력30%)	0-1m	㎥
DE1102	DE100.31210	터파기/육상토사(인력30%)	0-2m	㎥
DE1104	DE100.31310	터파기/육상토사(인력30%)	0-4m	㎥
DE1161	DE100.33110	터파기/수중토사(인력30%)	0-1m	㎥
DE1162	DE100.33210	터파기/수중토사(인력30%)	0-2m	㎥
DE1164	DE100.33310	터파기/수중토사(인력30%)	0-4m	㎥
DE2103	DE200.31310	터파기/육상리핑암(인력30%)	0-4m	㎥
DE2161	DE200.33310	터파기/수중리핑암(인력30%)	0-4m	㎥
DE3164	DE300.33310	터파기/수중발파암(인력30%)	0-4m	㎥
DE1171	DE100.11110	터파기/육상토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE1171.12	DE100.11120	터파기/육상토사(인력10%)	1-2m	㎥
DE1171.13	DE100.11130	터파기/육상토사(인력10%)	2-3m	㎥
DE1171.14	DE100.11140	터파기/육상토사(인력10%)	3-4m	㎥
DE1171.15	DE100.11150	터파기/육상토사(인력10%)	4-5m	㎥
DE1171.21	DE100.12110	터파기/용수토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE1171.22	DE100.12120	터파기/용수토사(인력10%)	1-2m	㎥
DE1171.23	DE100.12130	터파기/용수토사(인력10%)	2-3m	㎥
DE1171.24	DE100.12140	터파기/용수토사(인력10%)	3-4m	㎥
DE1171.25	DE100.12150	터파기/용수토사(인력10%)	4-5m	㎥
DE1176	DE100.13110	터파기/수중토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.11	DE200.11110	터파기/육상리핑암(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.12	DE200.11120	터파기/육상리핑암(인력10%)	1-2m	㎥
DE2171.13	DE200.11130	터파기/육상리핑암(인력10%)	2-3m	㎥
DE2171.14	DE200.11140	터파기/육상리핑암(인력10%)	3-4m	㎥
DE2171.15	DE200.11150	터파기/육상리핑암(인력10%)	4-5m	㎥
DE2171.21	DE200.12110	터파기/용수리핑암(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.22	DE200.12120	터파기/용수리핑암(인력10%)	1-2m	㎥
DE2171.23	DE200.12130	터파기/용수리핑암(인력10%)	2-3m	㎥
DE2171.24	DE200.12140	터파기/용수리핑암(인력10%)	3-4m	㎥
DE2171.25	DE200.12150	터파기/용수리핑암(인력10%)	4-5m	㎥
	DE300.11110	터파기/육상발파암(인력10%)	0-1m	㎥	08하신규
	DE300.11120	터파기/육상발파암(인력10%)	1-2m	㎥	08하신규
	DE300.11130	터파기/육상발파암(인력10%)	2-3m	㎥	08하신규
	DE300.11140	터파기/육상발파암(인력10%)	3-4m	㎥	08하신규
	DE300.11150	터파기/육상발파암(인력10%)	4-5m	㎥	08하신규
DE1172	DE100.11210	터파기/육상토사(인력10%)	0-2m	㎥
DE1172.11	DE100.11220	터파기/육상토사(인력10%)	2-4m	㎥
DE1172.12	DE100.11230	터파기/육상토사(인력10%)	4-6m	㎥
DE1172.13	DE100.11240	터파기/육상토사(인력10%)	6-8m	㎥
DE1172.14	DE100.11250	터파기/육상토사(인력10%)	8-10m	㎥
DE1177	DE100.13210	터파기/수중토사(인력10%)	0-2m	㎥
DE1172.31	DE100.13220	터파기/수중토사(인력10%)	2-4m	㎥
DE1172.32	DE100.13230	터파기/수중토사(인력10%)	4-6m	㎥
DE1172.33	DE100.13240	터파기/수중토사(인력10%)	6-8m	㎥
DE1172.34	DE100.13250	터파기/수중토사(인력10%)	8-10m	㎥
DE1174	DE100.11310	터파기/육상토사(인력10%)	0-4m	㎥
DE1175	DE100.11320	터파기/육상토사(인력10%)	4m이상	㎥
DE1178	DE100.13310	터파기/수중토사(인력10%)	0-4m	㎥
DE1179	DE100.13320	터파기/수중토사(인력10%)	4m이상	㎥
DE1181	DE110.10000	터파기/육상토사(기계)	0-2m	㎥
DE1182	DE120.10000	터파기/육상토사(기계)	0-4m	㎥
DE1183	DE130.10000	터파기/육상토사(기계)	0-6m	㎥
	DE140.10000	터파기/육상토사(기계)	6-10m	㎥	08하신규
DE1281	DE110.20000	터파기/용수토사(기계)	0-2m	㎥
DE1282	DE120.20000	터파기/용수토사(기계)	0-4m	㎥
DE1283	DE130.20000	터파기/용수토사(기계)	0-6m	㎥
	DE140.20000	터파기/용수토사(기계)	6-10m	㎥	08하신규
DE1481	DE210.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-2m	㎥
DE1482	DE220.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-4m	㎥
DE1483	DE230.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-6m	㎥
	DE240.10000	터파기/육상리핑암(기계)	6-10m	㎥	08하신규
	DE210.20000	터파기/용수리핑암(기계)	0-2m	㎥	08상신규
	DE220.20000	터파기/용수리핑암(기계)	0-4m	㎥	08상신규
	DE230.20000	터파기/용수리핑암(기계)	0-6m	㎥	08상신규
	DE240.20000	터파기/용수리핑암(기계)	6-10m	㎥	08하신규
	DE310.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-2m	㎥	07상신규
	DE320.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-4m	㎥	07상신규
	DE330.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-6m	㎥	07상신규
	DE340.10000	터파기/육상발파암(기계)	6-10m	㎥	08하신규
	DE310.20000	터파기/용수발파암(기계)	0-2m	㎥	08상신규
	DE320.20000	터파기/용수발파암(기계)	0-4m	㎥	08상신규
	DE330.20000	터파기/용수발파암(기계)	0-6m	㎥	08상신규
	DE340.20000	터파기/용수발파암(기계)	6-10m	㎥	08하신규
DF1100	DF110.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	토사	㎡
DF1200	DF120.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	리핑암	㎡
DF1300	DF130.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	발파암	㎡
DF2100	DF210.00000	흙깎기의부대공/노상준비공	깍기부	㎡
DF2200	DF220.00000	흙깎기의부대공/노상준비공	기존도로부	㎡
DF3110	DF310.00000	잔토처리	토사	㎥
DF3210	DF320.00000	잔토처리	리핑암	㎥
DF3232	DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	㎥
DF3231	DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	㎥
DG2200	DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	㎥
DG2100	DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	㎥
DG2300	DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	㎥
DI7060	DG140.00000	교대앞성토	-	㎥
DH1170	DH110.00000	되메우기/토사(기계)	-	㎥
DH1160	DH110.10000	되메우기/토사(인력10%)	-	㎥
DH1100	DH110.30000	되메우기/토사(인력30%)	-	㎥
DH1175	DH110.90000	되메우기/토사(인력)	-	㎥
DF1305	DI110.00000	성토면고르기	-	㎡
DI5210	DI520.35000	필터매트부설/하천호안용	350g/㎡	㎡
DI5220	DI520.50000	필터매트부설/하천호안용	500g/㎡	㎡
	DI540.00050	P.P매트부설	5Ton/m	㎡	08하신규
	DI540.00100	P.P매트부설	10Ton/m	㎡	08하신규
	DI540.00200	P.E.T매트부설	20Ton/m	㎡	08하신규
	DI540.00300	P.E.T매트부설	30Ton/m	㎡	08하신규
	DI540.00400	P.E.T매트부설	40Ton/m	㎡	08하신규
DI6000	DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	㎥
DI7200	DI900.10000	층따기	-	㎥
DI1100	DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	㎡
DJ0100	DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	㎡
DJ0200	DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	㎡
DJ3010	DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기(Seedspray)	성토면	㎡
	DJ441.00050	암절개면보호식재공	발파암(t=5cm)	㎡	08하신규
	DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(t=7cm)	㎡	07하신규
	DJ441.00100	암절개면보호식재공	발파암(t=10cm)	㎡	08하신규
	DJ441.00150	암절개면보호식재공	발파암(t=15cm)	㎡	08하신규
EC1001	EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	㎥
EC1069	EC120.11001	무근콘크리트타설	-	㎥
EC1051.3	EC120.12111	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50㎥미만)	㎥
EC1052.3	EC120.12121	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50㎥미만)	㎥
EC1051.2	EC120.12211	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50~100㎥미만)	㎥
EC1052.2	EC120.12221	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50~100㎥미만)	㎥
EC1051.1	EC120.12311	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(100㎥이상)	㎥
EX1052.1	EC120.12321	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(100㎥이상)	㎥
EC1050	EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	㎥
EC2079	EC220.11001	철근콘크리트타설	-	㎥
EC1061.3	EC220.12111	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50㎥미만)	㎥
EC1062.3	EC220.12121	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50㎥미만)	㎥
EC1061.2	EC220.12211	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50~100㎥미만)	㎥
EC1062.2	EC220.12221	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50~100㎥미만)	㎥
EC1061	EC220.12311	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(100㎥이상)	㎥
EC1062	EC220.12321	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(100㎥이상)	㎥
	EC000.70010	비탈면콘크리트타설	1:1.2 ~ 1:1.8	㎥	08하신규
	EC000.70020	비탈면콘크리트타설	1:1.2 이상	㎥	08하신규
ED1061	ED100.01000	거푸집/거친마감	0～7m	㎡
ED1062	ED100.02000	거푸집/거친마감	7m초과～10m이하	㎡
ED1063	ED100.03000	거푸집/거친마감	10m초과～13m이하	㎡
ED1064	ED100.04000	거푸집/거친마감	13m초과～16m이하	㎡
ED2061	ED200.01000	거푸집/보통마감	0～7m	㎡
ED2062	ED200.02000	거푸집/보통마감	7m초과～10m이하	㎡
ED2063	ED200.03000	거푸집/보통마감	10m초과～13m이하	㎡
ED2064	ED200.04000	거푸집/보통마감	13m초과～16m이하	㎡
ED3061	ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0～7m	㎡
ED3062	ED300.02000	거푸집/매끈한마감	7m초과～10m이하	㎡
ED3063	ED300.03000	거푸집/매끈한마감	10m초과～13m이하	㎡
ED3064	ED300.04000	거푸집/매끈한마감	13m초과～16m이하	㎡
ED3461	ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0～7m	㎡
ED3462	ED340.02000	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과～10m이하	㎡
ED3463	ED340.03000	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과～13m이하	㎡
ED3464	ED340.04000	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과～16m이하	㎡
ED4410	ED410.01000	강재거푸집(h=3m)	0～7m	㎡
ED4420	ED410.02000	강재거푸집(h=3m)	7m초과～10m이하	㎡
ED4430	ED410.03000	강재거푸집(h=3m)	10m초과～13m이하	㎡
ED4440	ED410.04000	강재거푸집(h=3m)	13m초과～16m이하	㎡
ED4060	ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0～7m	㎡
ED4061	ED420.02000	거푸집/무늬거푸집	7m초과～10m이하	㎡
ED4062	ED420.03000	거푸집/무늬거푸집	10m초과～13m이하	㎡
ED4063	ED420.04000	거푸집/무늬거푸집	13m초과～16m이하	㎡
ED4010	ED430.01000	거푸집/유로폼	0～7m	㎡
ED4011	ED430.02000	거푸집/유로폼	7m초과～10m이하	㎡
ED4012	ED430.03000	거푸집/유로폼	10m초과～13m이하	㎡
ED4013	ED430.04000	거푸집/유로폼	13m초과～16m이하	㎡
EE0160	EE000.10000	철근가공및조립	간단	ton
EE0260	EE000.20000	철근가공및조립	보통	ton
EE0360	EE000.30000	철근가공및조립	복잡	ton
EE0460	EE000.40000	철근가공및조립	매우복잡	ton
EE7103	EE710.03000	나사식이음	직경16~25mm	nr(개소)
EE7104	EE710.04000	나사식이음	직경29~35mm	nr(개소)
EE7301	EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton
LD2060	EE800.00000	와이어메쉬	#8-150×150	㎡
EF4300	EF420.00000	지수판	200×5	m
	EF610.00500	조인트/스티로폼	T=5mm	㎡	08하신규
EF6010	EF610.01000	조인트/스티로폼	T=10mm	㎡
EF6020	EF610.02000	조인트/스티로폼	T=20mm	㎡
	EF800.17010	다웰바설치	신축이음부	ea(개)	07하신규
	EF800.26050	다웰바설치	접속슬라브	ea(개)	07하신규
KG1100	ER130.10000	교량표면처리/슬라브양생	피막양생	㎡
KG1200	ER130.30000	교량표면처리/슬라브면고르기	데크피니셔	㎡
EC0063	ER220.11000	스페이셔	슬라브및기초	㎡
EC0062	ER220.12000	스페이셔	벽체용	㎡
ER4000	ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	㎡
ER4005	ER400.50000	시공이음면정리(콘크리트치핑)	-	㎡
ER6000	ER500.00000	무수축모르타르타설	-	㎥
	ER600.00000	무수축 콘크리트	-	㎥	09상신규
GA2010	GA210.02500	흄관기계부설및접합	ø250mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA2210	GA210.03000	흄관기계부설및접합	ø300mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA2310	GA210.03500	흄관기계부설및접합	ø350mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA2410	GA210.04000	흄관기계부설및접합	ø400mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA3110	GA310.04500	흄관기계부설및접합	ø450mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA3210	GA310.05000	흄관기계부설및접합	ø500mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA3310	GA310.06000	흄관기계부설및접합	ø600mm,기초무,PE수밀밸트	m
GA4110	GA410.07000	흄관기계부설및접합	ø700mm,기초무,PE수밀밸트	m
GB2050	GB200.00800	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB2051	GB200.01000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB2052	GB200.01500	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB2053	GB200.02000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB3051	GB300.03000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB3055	GB300.04000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초,KP매카니칼	m
GB4051	GB400.05000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초,KP매카니칼	m
	GB400.06000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø600mm,토사기초,KP매카니칼	m	08하신규
	GB400.07000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø700mm,토사기초,KP매카니칼	m	08하신규
GB2070	GB200.00801	주철관절단	ø80mm	nr(개소)
GB2071	GB200.01001	주철관절단	ø100mm	nr(개소)
GB2072	GB200.01501	주철관절단	ø150mm	nr(개소)
GB2073	GB200.02001	주철관절단	ø200mm	nr(개소)
GB3075	GB300.03001	주철관절단	ø300mm	nr(개소)
GB3077	GB300.04001	주철관절단	ø400mm	nr(개소)
GB4075	GB400.05001	주철관절단	ø500mm	nr(개소)
	GB400.06001	주철관절단	ø600mm	nr(개소)	08하신규
	GB400.07001	주철관절단	ø700mm	nr(개소)	08하신규
GD6061	GD000.05000	배수파이프	P.V.C.50mm	m
GD6062	GD000.10000	배수파이프	P.V.C.100mm	m
	GD000.15000	배수파이프	P.V.C.150mm	m	07상신규
	GD000.25000	배수파이프	P.V.C.250mm	m	08상신규
	GD000.30000	배수파이프	P.V.C.300mm	m	08상신규
	GD020.15000	PVC 이중벽관	ø150mm	m	09상신규
	GD020.20000	PVC 이중벽관	ø200mm	m	09상신규
	GD020.25000	PVC 이중벽관	ø250mm	m	09상신규
	GD020.30000	PVC 이중벽관	ø300mm	m	09상신규
	GE000.00200	GRP관 접합및부설	ø200mm	m	08하신규
	GE000.00250	GRP관 접합및부설	ø250mm	m	08하신규
	GE000.00300	GRP관 접합및부설	ø300mm	m	08하신규
	GE000.00350	GRP관 접합및부설	ø350mm	m	08하신규
	GE000.00400	GRP관 접합및부설	ø400mm	m	08하신규
	GE000.00450	GRP관 접합및부설	ø450mm	m	08하신규
	GE000.05000	GRP관 접합및부설	ø500mm	m	08하신규
	GE000.06000	GRP관 접합및부설	ø600mm	m	08하신규
	GE000.07000	GRP관 접합및부설	ø700mm	m	08하신규
GG1142	GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)
GG1145	GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)
GG1152	GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)
GG1162	GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)
	GG100.07500	나사접합	D=75mm	nr(개소)	08하신규
	GG100.10000	나사접합	D=100mm	nr(개소)	08하신규
GI1182	GI110.00750	플랜지접합	D=75mm	nr(개소)
GI2122	GI210.01000	플랜지접합	D=100mm	nr(개소)
GI2142	GI210.01500	플랜지접합	D=150mm	nr(개소)
GI2152	GI210.02000	플랜지접합	D=200mm	nr(개소)
GI3122	GI310.03000	플랜지접합	D=300mm	nr(개소)
GI3142	GI310.04000	플랜지접합	D=400mm	nr(개소)
	GI310.05000	플랜지접합	D=500mm	nr(개소)	08상신규
	GI310.06000	플랜지접합	D=600mm	nr(개소)	08상신규
	GI310.07000	플랜지접합	D=700mm	nr(개소)	08하신규
	GI110.10800	KP이형관접합및부설	D=80㎜	nr(개소)	08상신규
	GI210.11000	KP이형관접합및부설	D=100㎜	nr(개소)	08상신규
	GI210.11500	KP이형관접합및부설	D=150㎜	nr(개소)	08상신규
	GI210.12000	KP이형관접합및부설	D=200㎜	nr(개소)	08상신규
	GI310.13000	KP이형관접합및부설	D=300㎜	nr(개소)	08상신규
	GI310.14000	KP이형관접합및부설	D=400㎜	nr(개소)	08하신규
	GI310.15000	KP이형관접합및부설	D=500㎜	nr(개소)	08하신규
	GI310.16000	KP이형관접합및부설	D=600㎜	nr(개소)	08하신규
	GI310.17000	KP이형관접합및부설	D=700㎜	nr(개소)	08하신규
	GP010.00801	G.V제수변접합및부설	GV,φ80㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.01001	G.V제수변접합및부설	GV,φ100㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.01501	G.V제수변접합및부설	GV,φ150㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.02001	G.V제수변접합및부설	GV,φ200㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.03001	G.V제수변접합및부설	GV,φ300㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.03501	G.V제수변접합및부설	GV,φ350㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.04001	G.V제수변접합및부설	GV,φ400㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GS020.00800	부단수천공기정자관접합및부설	(φ80㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.01000	부단수천공기정자관접합및부설	(φ100㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.01500	부단수천공기정자관접합및부설	(φ150㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.02000	부단수천공기정자관접합및부설	(φ200㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS030.00250	내충격수도관	D=25mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00400	내충격수도관	D=40mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00500	내충격수도관	D=50mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00750	내충격수도관	D=75mm,기초무	m	07상신규
	GS032.01000	내충격수도관	D=100mm,모래기초	m	07상신규
	GS032.01500	내충격수도관	D=150mm,모래기초	m	07상신규
	GS032.02000	내충격수도관	D=200mm,모래기초	m	07상신규
	HB213.10000	이토변실	1.2×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB231.10000	제수변실	1.8×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB231.20000	제수변실	2.5×2.0m	nr(개소)	07하신규
	HB231.30000	공기변실	1.2×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	07하신규
	HC310.01010	조립식 U형플륨	50-150kg	m	09상신규
	HC310.01020	조립식 U형플륨	150-300kg	m	09상신규
	HC310.01030	조립식 U형플륨	300-500kg	m	09상신규
	HC310.01040	조립식 U형플륨	500-700kg	m	09상신규
	HC310.01050	조립식 U형플륨	700-900kg	m	09상신규
	HC310.01060	조립식 U형플륨	900-1100kg	m	09상신규
	HC310.01070	조립식 U형플륨	1100-1300kg	m	09상신규
	HC310.02010	조립식 중량구조물	850-1,150kg	m	09상신규
	HC310.02020	조립식 중량구조물	1,150-1,500kg	m	09상신규
	HC310.02030	조립식 중량구조물	1,500-2,000kg	m	09상신규
	HC310.02040	조립식 중량구조물	2,000-2,500kg	m	09상신규
	HC310.02050	조립식 중량구조물	2,500-3,000kg	m	09상신규
	HC310.02060	조립식 중량구조물	3,000-3,500kg	m	09상신규
	HC310.02070	조립식 중량구조물	3,500-4,000kg	m	09상신규
HD1261	HD120.01000	맹암거(유공관200mm)	Type-1(토사구간)	m
HD1262	HD120.02000	맹암거(유공관200mm)	Type-2(암구간)	m
HD1263	HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부/토사)	m
HD1271	HD120.10000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-1(토사구간)	m
HD1272	HD120.20000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-2(리핑암구간)	m
HD1273	HD120.30000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-3(발파암구간)	m
HD1274	HD220.11000	맹암거/고속도로	Type-4(절성경계부/토사)	m
HG1150	HG110.01000	분기표식ELP관	Φ=80m/m,H=1.5m	nr(개소)
HG1155	HG110.02000	분기표식	상,오수관용	nr(개소)
HG1210	HG120.01000	상수도관로(경고)테이프설치	흑갈색,폭10cm	m
HH0213	HH010.01100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=75×25mm	nr(개소)
HH0015	HH010.01200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=75×40mm	nr(개소)
	HH010.01300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=75×50mm	nr(개소)	08하신규
HH0223	HH010.02100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×25mm	nr(개소)
HH0215	HH010.02200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×40mm	nr(개소)
HH0226	HH010.02300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×50mm	nr(개소)
HH0243	HH010.03100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=150×25mm	nr(개소)
HH0245	HH010.03200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=150×40mm	nr(개소)
	HH010.03300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=150×50mm	nr(개소)	08하신규
HH0253	HH010.04100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×25mm	nr(개소)
HH0255	HH010.04200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×40mm	nr(개소)
HH0256	HH010.04300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×50mm	nr(개소)
	HH210.01200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ75㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH210.01300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ75㎜×25~30)	nr(개소)	08하신규
	HH210.01500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ75㎜×40~50)	nr(개소)	08하신규
	HH220.02200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.02300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×25~30)	nr(개소)	07상신규
	HH220.02500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×40~50)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×25~30)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×40~50)	nr(개소)	07상신규
	HH220.04200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ200㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.04300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ200㎜×25~30)	nr(개소)	08하신규
	HH220.04500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ200㎜×40~50)	nr(개소)	08하신규
	HM111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	07하신규
	HM111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	07하신규
IA1010	IA100.00000	강교제작	연속합성형□	ton
IG2116	IG210.10000	강교내부도장/공장	에폭시마감	㎡
IH2165	IG210.30000	강교내부볼트및연결판도장/현장	에폭시마감	㎡
IG2122	IG210.40000	강교외부도장/공장	내후성중방식	㎡
IH2122	IH210.10000	강교외부도장/현장	내후성중방식	㎡
IH2172	IH210.30000	강교외부볼트및연결판도장/현장	내후성중방식	㎡
	JF100.01000	강관말뚝천공	토사	m	08하신규
	JF100.02000	강관말뚝천공	풍화암	m	08하신규
	JF100.03000	강관말뚝천공	연암	m	08하신규
	JF101.01000	어스앵커천공	토사		08하신규
	JF101.02000	어스앵커천공	풍화암		08하신규
	JF101.03000	어스앵커천공	연암		08하신규
	JF101.04000	어스앵커천공	보통암		08하신규
	JF101.05000	어스앵커천공	경암		08하신규
	JE100.01000	강관파일 항타(유압식)	Φ508.0mm	m	08하신규
	JE100.02000	강관파일 항타(유압식)	Φ406.4mm	m	08하신규
	JE101.01050	강관파일 항타(디젤식)	Φ508.0mm/5m	본	08하신규
	JE101.01080	강관파일 항타(디젤식)	Φ508.0mm/8m	본	08하신규
	JE101.01100	강관파일 항타(디젤식)	Φ508.0mm/10m	본	08하신규
	JE101.01200	강관파일 항타(디젤식)	Φ508.0mm/12m	본	08하신규
	JE101.01500	강관파일 항타(디젤식)	Φ508.0mm/15m	본	08하신규
	JE101.02050	강관파일 항타(디젤식)	Φ406.4mm/5m	본	08하신규
	JE101.02080	강관파일 항타(디젤식)	Φ406.4mm/8m	본	08하신규
	JE101.02100	강관파일 항타(디젤식)	Φ406.4mm/10m	본	08하신규
	JE101.02120	강관파일 항타(디젤식)	Φ406.4mm/12m	본	08하신규
	JE101.02150	강관파일 항타(디젤식)	Φ406.4mm/15m	본	08하신규
KD1100	KD110.00000	교량배수시설공/배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)
KD1200	KD120.00000	교량배수시설공/배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KD2200	KD220.00000	교량배수시설공/직관(육교용)	스텐레스	m
KD3200	KD320.00000	교량배수시설공/곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KD5200	KD520.00000	교량배수시설공/집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KG0010	KD600.00000	교면물빼기공	유공관(D=10mm)	nr(개소)
KE1510	KE150.10000	교량유지관리용표지판	박스거더내부(930×350×0.5)	nr(개소)
KE1520	KE150.20000	교량유지관리용표지판	교각용(1,200×900×1.0)	nr(개소)
KE1530	KE150.30000	교량유지관리용표지판	방호벽용(1,200×900×1.0)	nr(개소)
KE3101	KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)
KE3102	KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)
KE3201	KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)
KE3202	KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)
KE5210	KE520.11000	교대보호블록설치	육교용(400×250×120)	㎡
KE5220	KE520.21000	교대보호블록설치	하천용(400×400×100)	㎡
KE6000	KE600.00000	측량기준점설치	황동주물	nr(개소)
LX0061	LA100.15000	동상방지층/보조기층포설및다짐	15cm/30cm	㎥
LX0062	LA100.20000	동상방지층/보조기층포설및다짐	20cm/40cm	㎥
OH8050	LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	㎥
LC1070	LC110.10000	아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	㎡
LC1000	LC110.20000	아스콘포장/프라임코팅	mC-1	㎡
LC2100	LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	㎡
LC3360	LC300.10000	아스콘포장/기층/포설및다짐	T=10cm	㎡
LC3460	LC300.15000	아스콘포장/기층/포설및다짐	T=14-15cm	㎡
LC4260	LC400.05000	아스콘포장/표층/포설및다짐	T=5.0cm	㎡
LC4360	LC400.08000	아스콘포장/표층/포설및다짐	T=8-10cm	㎡
LC5262	LC500.06000	아스콘포장/중간층/포설및다짐	T=6cm	㎡
LD1305	LD140.20000	콘크리트포장/포설	T=20cm	㎡
LD4000	LD400.00000	분리막설치	-	㎡
LE4007	LE400.10000	스티로폼줄눈	T=10mm	m
LE4008	LE400.20000	스티로폼줄눈	T=20mm	m
LE0010	LE600.00000	부체도로용줄눈	판재(200×15)	m
LF1162	LF100.31212	대지경계블록(콘크리트)	120×120×1000	m
LF1163	LF100.31512	도로경계블록(콘크리트)	150×120×1000	m
LF1164	LF100.31515	도로경계블록(콘크리트)	150×150×1000	m
LF6131	LF100.31517	보차도경계블록(콘크리트)	150×170×200×1000	m
LF3010	LF300.31820	보차도경계석(화강석)	180×200×1000	m
LF3132	LF300.31825	보차도경계석(화강석)	180×250×1000	m
LF3020	LF300.32025	보차도경계석(화강석)	200×250×1000	m
LF3030	LF300.32030	보차도경계석(화강석)	200×300×1000	m
LG7350	LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	㎡
	LG731.20000	세립토 투수콘크리트 박층포장	7cm	㎡	07하신규
	LG820.01000	미끄럼방지포장		㎡	07하신규
LG8210	LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	㎡
LG8300	LG830.33030	맹인용점자블록	300×300×60(유색)	㎡
	LG830.33130	맹인용점자블록(인조대리석)	300×300×60(유색)	㎡	08하신규
	LG830.33230	맹인용점자블록(재생플라스틱)	300×300×60(유색)	㎡	08하신규
LH1061	LH110.10120	교통안전표지판/삼각표지판	120cm	ea(개)
LH1062	LH110.10220	교통안전표지판/원형표지판	90cm	ea(개)
LH1063	LH110.10820	교통안전표지판/부착식/원형	90cm	ea(개)
LH2113	LH210.11120	가열(페인트)형기계식/실선,황색1종	-	㎡
LH2101	LH210.12120	가열(페인트)형기계식/실선,백색	-	㎡
LH2102	LH210.12220	가열(페인트)형기계식/파선,백색	-	㎡
LH2129	LH210.21110	융착성도료형수동식/실선,황색	-	㎡
LH2109	LH210.22110	융착성도료형수동식/실선,백색	-	㎡
LH2110	LH210.22210	융착성도료형수동식/파선,백색	-	㎡
LH2158	LH210.22310	융착성도료형수동식/횡단보도,주차장/백색	-	㎡
LH2159	LH210.22410	융착성도료형수동식/문자,기호,백색	-	㎡
LH2125	LH210.31120	상온(페인트)형기계식/실선,황색1종	-	㎡
LH2107	LH210.32120	상온(페인트)형기계식/실선,백색	-	㎡
	LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	07하신규
	LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	07하신규
LH2310	LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)
LH2320	LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)
LH3111	LH310.11000	방호책/가드레일1단	가드레일포스트	nr(개소)
LH3112	LH310.14000	방호책/가드레일1단	표준레일	nr(개소)
LH3113	LH310.15000	방호책/가드레일1단	단부레일	nr(개소)
LH3121	LH310.21000	방호책/가드레일2단	가드레일포스트	nr(개소)
LH3122	LH310.22000	방호책/가드레일2단	표준레일	nr(개소)
LH3123	LH310.23000	방호책/가드레일2단	단부레일	nr(개소)
LH3401	LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m
LH3402	LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m
DE5001	LJ110.00000	측구터파기	토사	㎥
DE5002	LJ120.00000	측구터파기	리핑암	㎥
	LJ130.00000	측구터파기	발파암	㎥	08상신규
LJ2191	LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m
LJ2192	LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m
LJ2193	LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m
LJ2111	LJ210.10000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ2112	LJ210.20000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
LJ2113	LJ210.32000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-3	m
	LJ300.10000	산마루측구	TYPE-1	m	08하신규
	LJ300.20000	산마루측구	TYPE-2	m	08하신규
	LJ300.30000	산마루측구	TYPE-3	m	08하신규
LJ3111	LJ310.10000(변경)	산마루측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ3112	LJ310.20000(변경)	산마루측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
	LJ310.30000(변경)	산마루측구/토사구간(고속도로)	TYPE-3	m	08하신규
LJ4111	LJ400.01000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ4112	LJ400.02000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
LJ4113	LJ400.04000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-4	m
LJ4191	LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m
LJ4192	LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m
LJ4194	LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m
LJ6191	LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m
	LJ600.20000	U형측구	TYPE-2	m	08하신규
	LJ600.30000	U형측구	TYPE-3	m	08하신규
	LJ600.40000	U형측구	TYPE-4	m	08하신규
	LJ610.10000	U형측구(고속도로)	TYPE-1	m	08상신규
	LJ610.20000	U형측구(고속도로)	TYPE-2	m	08상신규
	LJ610.30000	U형측구(고속도로)	TYPE-3	m	08하신규
	LJ610.40000	U형측구(고속도로)	TYPE-4	m	08상신규
	LJ610.50000	U형측구(고속도로)	TYPE-5	m	08상신규
	LJ750.10000	소단측구	TYPE-1, 깎기부	m	08상신규
	LJ750.40000	소단측구	TYPE-4, 쌓기부	m	08상신규
LJ8111	LJ800.01000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE1-1	m
LJ8112	LJ800.02000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE1-2	m
LJ8113	LJ800.03000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE2-1	m
LJ8114	LJ800.05000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE2-2	m
LJ8115	LJ800.07000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE3-1	m
DI7100	LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	㎥
LK4361	LK200.21030	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	300mm	m
LK4362	LK200.21045	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	450mm	m
LK4363	LK200.21060	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	600mm	m
LK4462	LK200.21080	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	800mm	m
LK4561	LK200.21100	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	1000mm	m
LK4563	LK200.21120	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/소켓식	1200mm	m
	LK201.21030	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	300mm	m	08하신규
	LK201.21045	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	450mm	m	08하신규
	LK201.21060	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	600mm	m	08하신규
	LK201.21080	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	800mm	m	08하신규
	LK201.21100	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	1000mm	m	08하신규
	LK201.21120	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)/칼라식	1200mm	m	08하신규
	LK200.31030	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	300mm	m	08하신규
	LK200.31045	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	450mm	m	08하신규
LK2371	LK200.31060	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	600mm	m
LK2472	LK200.31080	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	800mm	m
LK2571	LK200.31100	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	1000mm	m
LK2572	LK200.31120	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	1200mm	m
	LK400.21030	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	300mm	m	08상신규
	LK400.21045	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	450mm	m	08상신규
LK4373	LK400.21060	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	600mm	m
LK4472	LK400.21080	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	800mm	m
LK4571	LK400.21100	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	1000mm	m
LK4573	LK400.21120	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)/칼라식	1200mm	m
	LK400.40300	파형강관 부설	D=300mm	m	08하신규
	LK400.40450	파형강관 부설	D=450mm	m	08하신규
	LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	07하신규
	LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	07하신규
	LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	07하신규
	LK400.41200	파형강관 부설	D=1200mm	m	08하신규
	LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	07하신규
	LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	07하신규
	LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	07하신규
	LL110.71200	집수정/흙쌓기부	D=1200mm	nr(개소)	09상신규
	LL140.01000	중분대집수정-형식1	1방향(580x830x1430)	nr(개소)	08상신규
	LL140.02000	중분대집수정-형식2	2방향(580x830x1430)	nr(개소)	08상신규
	LL140.03000	중분대집수정-형식3	3방향(580x830x1430)	nr(개소)	08상신규
LL2010	LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)
LL2020	LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)
	LL630.00600	배수관면벽	D=600mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.00800	배수관면벽	D=800mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.01000	배수관면벽	D=1000mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.01200	배수관면벽	D=1200mm	nr(개소)	07하신규
	LR212.10000	낙석방지울타리	형식2/일반부	m	07하신규
	LR212.20000	낙석방지울타리	형식2/단부	nr(개소)	07하신규
	LR212.30000	낙석방지울타리	형식2/출입문	nr(개소)	07하신규
	LR221.10000	낙석방지울타리	형식2/일반부	m	07하신규
	LR221.20000	낙석방지울타리	형식2/단부	nr(개소)	07하신규
	LR221.30000	낙석방지울타리	형식2/출입문	nr(개소)	07하신규
LR4100	LR410.00000	경계표주	접도구역/경계표주	nr(개소)
LR4200	LR420.00000	경계표주	용지/경계표주	nr(개소)
LR5010	LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형(1200×950m/m)	nr(개소)
	LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석(1370×1370mm)	nr(개소)	07하신규
	NI210.00000	필터 콘크리트	-	㎥	09상신규
OB0007	OB100.10000	사석부설(인력10%)	30kg이상	㎥
OB0006	OB100.90000	사석부설(인력)	30kg이상	㎥
OH1320	OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이45cm	㎡
OH1420	OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이40cm	㎡
OH1510	OH150.00000	게비온옹벽	높이5m이하	㎥
OH1000	OH180.03000	게비온매트리스	높이30cm	㎡
	OH180.05000	게비온매트리스	높이50cm	㎡	08상신규
OH4010	OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	㎡
OH4080	OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	㎡
OR0010	OH900.10000	천단잡석부설	100~200mm	㎥
QQ1005	QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	㎡
QQ0062	QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	㎡
QQ0061	QQ410.00000	교면방수/침투식	-	㎡
	RB500.02500	돌붙임/찰붙임	깬돌뒷길이25cm	㎡	08하신규
	RB500.03000	돌붙임/찰붙임	깬돌뒷길이30cm	㎡	08하신규
OH7011	RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌뒷길이35cm	㎡
	RB500.04000	돌붙임/찰붙임	깬돌뒷길이40cm	㎡	08하신규
	RB400.02500	돌붙임/메붙임	깬돌뒷길이25cm	㎡	08하신규
	RB400.03000	돌붙임/메붙임	깬돌뒷길이30cm	㎡	08하신규
	RB400.03500	돌붙임/메붙임	깬돌뒷길이35cm	㎡	08하신규
	RB400.04000	돌붙임/메붙임	깬돌뒷길이40cm	㎡	08하신규
OH7050	RC300.00000	잡석부설	150mm이하	㎥

2. 건축부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
AA16060	AA161.30000	가설울타리	칼라철판,12개월	m
AA16070	AA162.30000	가설울타리	EGI펜스,12개월	m
AA28060	AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	㎡
	AA280.62000	보호막설치	PE메쉬망	㎡	08상신규
AA31020	AA310.21000	비계/외부쌍줄비계	강관,3개월이하	㎡
AA31021	AA310.22000	비계/외부쌍줄비계	강관,3-6개월	㎡
AA31022	AA310.23000	비계/외부쌍줄비계	강관,6-12개월	㎡
AA31031	AA310.31000	비계/비계다리	강관,3개월이하	㎡
AA31030	AA310.32000	비계/비계다리	강관,3-6개월	㎡
AA31032	AA310.33000	비계/비계다리	강관,6-12개월	㎡
AA31040	AA310.41100	비계/내부수평비계	강관,3개월이하	㎡
AA31041	AA310.41200	비계/내부수평비계	강관,3-6개월	㎡
AA31042	AA310.41300	비계/내부수평비계	강관,6-12개월	㎡
AA31060	AA310.44100	조립말비계	3개월,1단(2m)	㎡
AA31061	AA310.44200	조립말비계	3개월,2단(4m)	㎡
AA31065	AA310.45100	조립말비계	6개월,1단(2m)	㎡
AA31066	AA310.45200	조립말비계	6개월,2단(4m)	㎡
AA31051	AA310.51000	비계/틀비계	강관,3개월이하	㎡
AA31050	AA310.52000	비계/틀비계	강관,3-6개월	㎡
AA31052	AA310.53000	비계/틀비계	강관,6-12개월	㎡
AA32010	AA322.11000	동바리	강관,3개월이하	㎡
	AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월)	㎡	07하신규
	AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월)	㎡	07하신규
AA32020	AA322.21000	동바리	강관,3-6개월	㎡
	AB210.30000	도급자용가설건물/사무실	조립식,12개월	㎡	07상신규
AB21020	AB210.40000	도급자용가설건물/사무실	조립식,12-24개월	㎡
	AB220.30000	도급자용가설건물/가설창고	조립식,12개월	㎡	07상신규
AB22020	AB220.40000	도급자용가설건물/가설창고	조립식,12-24개월	㎡
	AB215.11000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.21000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.31000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.12000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.32000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소	09상신규
	AB215.22000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.13000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.23000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.33000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.14000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.24000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소)	09상신규
	AB215.34000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소	09상신규
AC11008	AC110.10000	수송비/타워크레인	8ton	대
AC11010	AC110.20000	수송비/타워크레인	10ton	대
AC11012	AC110.30000	수송비/타워크레인	12ton	대
AC21008	AC210.10000	임대료/타워크레인	T형, 8ton	월
AC21010	AC210.20000	임대료/타워크레인	T형,10ton	월
AC21012	AC210.30000	임대료/타워크레인	T형,12ton	월
	AD160.20000	현장정리	철골조	㎡	07상신규
AD16060	AD160.40000	현장정리	RC조	㎡
AD24010	AD240.41000	측량및검측비	귀규준틀	nr(개소)
AD24020	AD240.42000	측량및검측비	평규준틀	nr(개소)
AD24090	AD240.43000	측량및검측비	수평규준틀(벽식구조)	m
AD42011	AD420.11000	준공도서비/준공도서(문서)제작	16mm(ROLL및SCANNING)	매
AD42012	AD420.12000	준공도서비/준공도서(문서)제작	16mm(출력자료,이미지파일제공시)	매
AD42013	AD420.13000	준공도서비/준공도서(도면)제작	35mm(ROLL및SCANNING)	매
AD42021	AD420.21000	준공도서비/준공도서(m/f복제)	16mm(2500면당)	roll
AD42022	AD420.22000	준공도서비/준공도서(m/f복제)	35mm(550면당)	roll
AD42031	AD420.31000	준공도서비/준공도서(CD-ROm복제)	문서35000,도면3000면당	장
	DA101.61000	거푸집공사/거친마감	0-7m이하	㎡	07상신규
DA20090	DA201.31000	거푸집공사/보통마감	0-7m이하	㎡
DA20091	DA202.32000	거푸집공사/보통마감	7m초과-10m이하	㎡
DA20092	DA203.33000	거푸집공사/보통마감	10m초과-13m이하	㎡
	DA301.21000	거푸집공사/매끈한마감	0-7m이하	㎡	07상신규
DA21010	DA210.10000	거푸집공사/보통마감/수평면	4.2m이하	㎡
DA21020	DA210.20000	거푸집공사/보통마감/수평면	4.2m초과	㎡
DA40095	DA300.60000	제치장코팅합판거푸집	(6회)	㎡
DA40097	DA300.80000	제치장코팅합판거푸집	(10회)	㎡
DA40090	DA401.81000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	0-7m이하	㎡
DA40091	DA402.82000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	7m초과-10m이하	㎡
DA40092	DA403.83000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	10m초과-13m이하	㎡
DB00050	DB000.20000	철근가공및조립(보통)	일반건축	ton
DB00010	DB000.21000	철근가공및조립(보통)	공동주택	ton
DB00020	DB000.31000	철근가공및조립(복잡)	공동주택	ton
	DB000.22000	철근가공조립(보통, 공장가공)	공동주택	ton	07하신규
	DB000.32000	철근가공조립(복잡, 공장가공)	공동주택	ton	07하신규
DF00010	DF000.10000	콘크리트양생	-	㎡
DF10012	DF102.10000	무근콘크리트타설	무근,50㎥미만(s=8-12)	㎥
DF10011	DF102.30000	무근콘크리트타설	무근,50-100㎥미만(s=8-12)	㎥
DF10010	DF102.50000	무근콘크리트타설	무근,100㎥이상(s=8-12)	㎥
DF10017	DF102.20000	무근콘크리트타설	무근,50㎥미만(s=15)	㎥
DF10016	DF102.40000	무근콘크리트타설	무근,50-100㎥미만(s=15)	㎥
DF10015	DF102.60000	무근콘크리트타설	무근,100㎥이상(s=15)	㎥
DF20022	DF202.10000	철근콘크리트타설	철근,50㎥미만(s=8-12)	㎥
DF20021	DF202.30000	철근콘크리트타설	철근,50-100㎥미만(s=8-12)	㎥
DF20020	DF202.50000	철근콘크리트타설	철근,100㎥이상(s=8-12)	㎥
DF20032	DF202.20000	철근콘크리트타설	철근,50㎥미만(s=15)	㎥
DF20031	DF202.40000	철근콘크리트타설	철근,50-100㎥미만(s=15)	㎥
DF20030	DF202.60000	철근콘크리트타설	철근,100㎥이상(s=15)	㎥
DR12010	DR120.10000	표면마무리/쇠흙손마감	콘크리트면	㎡
DR13010	DR130.10000	콘크리트면처리(벽)	(폭10Cm)	m
DR13020	DR130.40000	콘크리트면처리(천정)	(폭10Cm)	m
	EB001.00600	앵커볼트설치	D=16mm(L=600)	nr(개소)	07하신규
	EB002.00500	앵커볼트설치	D=19mm(L=500)	nr(개소)	07하신규
	EB003.01000	앵커볼트설치	D=24mm(L=1000)	nr(개소)	07하신규
	EB004.01200	앙카볼트설치	D=28mm이상(L=1200)	nr(개소)	08상신규
	EB011.00120	스터드볼트설치/자동용접	D=19mm(L=120)	nr(개소)	07하신규
	EB012.00200	스터드볼트설치/자동용접	D=19mm(L=200)	nr(개소)	07하신규
ED10211	EC120.11100	철골가공조립(보통)	ROLL,30톤미만	ton
ED10212	EC120.11200	철골가공조립(보통)	ROLL,30-60톤	ton
ED10221	EC120.21100	철골가공조립(보통)	builtup,30톤미만	ton
ED10222	EC120.21200	철골가공조립(보통)	builtup,30-60톤	ton
EE10010	EE121.34000	철골세우기(저층)	90∼109kg/㎡,250∼499톤	ton
EE10020	EE122.32000	철골세우기(중층)	90∼109kg/㎡,250∼499톤	ton
FA11101	FA111.11000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	1층소운반	㎡
FA11102	FA111.12000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	2층소운반	㎡
FA11105	FA111.13000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	리프트운반	㎡
FA11110	FA111.21000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	1층소운반	㎡
FA11120	FA111.22000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	2층소운반	㎡
FA11150	FA111.23000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	리프트운반	㎡
FA11305	FA113.13000	시멘트벽돌/1.0B(재료비포함)	리프트운반	㎡
FA11310	FA113.21000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	1층소운반	㎡
FA11320	FA113.22000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	2층소운반	㎡
FA11350	FA113.23000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	리프트운반	㎡
FA12111	FA121.11000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12112	FA121.12000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12113	FA121.13000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12311	FA123.11000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12312	FA123.12000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12313	FA123.13000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12121	FA121.21000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12122	FA121.22000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12123	FA121.23000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12321	FA123.21000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12322	FA123.22000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12323	FA123.23000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FB11110	FB111.10000	블록/일반쌓기/4인치/일면치장	100*190*390	㎡
FB11120	FB112.10000	블록/일반쌓기/6인치/일면치장	150*190*390	㎡
FB11130	FB113.10000	블록/일반쌓기/8인치/일면치장	190*190*390	㎡
FB12110	FB111.20000	블록/일반쌓기/4인치/양면치장	100*190*390	㎡
FB12120	FB112.20000	블록/일반쌓기/6인치/양면치장	150*190*390	㎡
FB12130	FB113.20000	블록/일반쌓기/8인치/양면치장	190*190*390	㎡
	FB121.10000	블록보강치장쌓기	100*190*390	㎡	08상신규
	FB122.10000	블록보강치장쌓기	일면치장(150*190*390)	㎡	07하신규
	FB122.20000	블록보강치장쌓기	일면치장(190*190*390)	㎡	07하신규
	FB121.20000	블록보강치장쌓기	양면치장(150*190*390)	㎡	08상신규
	FB123.10000	블록보강치장쌓기	양면치장(150*190*390)	㎡	07하신규
	FB123.20000	블록보강치장쌓기	양면치장(190*190*390)	㎡	07하신규
	FR110.01010	철근콘크리트인방	100*100	m	08하신규
	FR110.01020	철근콘크리트인방	100*200	m	08하신규
	FR110.01515	철근콘크리트인방	150*150	m	08하신규
	FR110.01520	철근콘크리트인방	150*200	m	08하신규
	FR110.02010	철근콘크리트인방	200*100	m	08하신규
	FR110.02015	철근콘크리트인방	200*150	m	08하신규
	FR110.02020	철근콘크리트인방	200*200	m	08하신규
	FR110.02610	철근콘크리트인방	260*100	m	08하신규
	FR110.02620	철근콘크리트인방	260*200	m	08하신규
	FR110.02626	철근콘크리트인방	260*260	m	08하신규
	FR110.03620	철근콘크리트인방	360*200	m	08하신규
	FR110.03636	철근콘크리트인방	360*360	m	08하신규
	FR400.01010	콘크리트방수턱	100*100	m	08하신규
	FR400.01020	콘크리트방수턱	100*200	m	08하신규
	FR400.01025	콘크리트방수턱	100*250	m	08하신규
	FR400.01030	콘크리트방수턱	100*300	m	08하신규
	FR400.01510	콘크리트방수턱	150*100	m	08하신규
	FR400.01520	콘크리트방수턱	150*200	m	08하신규
	FR400.01525	콘크리트방수턱	150*250	m	08하신규
	FR400.01530	콘크리트방수턱	150*300	m	08하신규
	FR400.02010	콘크리트방수턱	200*100	m	08하신규
	FR400.02020	콘크리트방수턱	200*200	m	08하신규
	FR400.02025	콘크리트방수턱	200*250	m	08하신규
	FR400.02030	콘크리트방수턱	200*300	m	08하신규
GA00010	GA100.01000	시멘트몰탈비빔	(1:3)	㎥
GA00030	GA100.03000	시멘트몰탈비빔	(1:7)	㎥
GA11003	GA111.11000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=6mm	㎡
GA11005	GA113.00000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=11mm	㎡
GA11010	GA113.10000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=18mm	㎡
GA12006	GA123.00000	몰탈바름/외벽	콘크리트면t=15mm	㎡
GA12010	GA124.31000	몰탈바름/외벽	콘크리트면t=24mm	㎡
GA13010	GA134.11000	몰탈바름/바닥	콘크리트면t=24mm	㎡
	GA134.12000	몰탈바름/바닥	콘크리트면t=27mm	㎡	09상신규
GA13050	GA134.13000	몰탈바름/바닥	콘크리트면t=30mm	㎡
GA15030	GA153.31000	몰탈바름/천정	콘크리트면t=15mm	㎡
	GA211.00000	시멘트페이스트바름(견출)	내벽	㎡	08상신규
	GA221.00000	시멘트페이스트바름(견출)	외벽	㎡	08상신규
	GA212.00000	시멘트페이스트바름(견출)	지붕	㎡	08상신규
GF21231	GF212.01000	경량기포바닥판넬/일반층(시멘트모래제외)	T:110mm	㎡
GF21230	GF212.03000	경량기포바닥판넬/일반층(시멘트모래포함)	T:110mm	㎡
GF21281	GF212.04000	경량기포바닥판넬/지층(시멘트모래제외)	T:140mm	㎡
GF21280	GF212.05000	경량기포바닥판넬/지층(시멘트모래포함)	T:140mm	㎡
GH11050	GH110.10000	시멘트모르터충전(시멘트모래제외)	창호주위	m
GH11010	GH110.11000	시멘트모르터충전(시멘트모래포함)	창호주위	m
	GH120.10000	창문틀우레탄폼충진	건식벽	m	08상신규
GJ00010	GJ001.10000	걸레받이비드 설치	AL, H=10mm	m
GJ00020	GJ001.20000	미장용 코너비드 설치	AL, H=13mm	m
GJ00030	GJ001.31000	조인트비드 설치	AL, H=12mm(크랙방지)	m
GJ00040	GJ004.40000	타일벽 코너비드 설치	PVC	m
GJ00050	GJ005.21000	표준 코너비드 설치	아연도강판(100*50*50)	m
	HA200.11000	아스팔트 바름(솔칠)	벽	㎡	07하신규
	HA200.12000	아스팔트 바름(솔칠)	천정	㎡	07하신규
	HA900.20000	고무아스팔트에멀죤방수	2.5KG/㎡바름	㎡	07상신규
	HC100.10000	우레탄도막방수(노출,바닥)	바닥, 노출	㎡	07상신규
	HC200.10000	우레탄도막방수(노출,벽)	벽, 노출	㎡	07상신규
	HC900.10000	우레탄도막방수(접합부위)	접합부위, 비노출	m	07상신규
HF13110	HF131.10000	치오콜/삼각	5㎜*5㎜	m
HF21110	HF211.30000	실리콘/삼각	5㎜*5㎜	m
	HF211.31000	실리콘/삼각	10㎜*10㎜	m	08하신규
	HF211.32000	실리콘/삼각	15㎜*15㎜	m	08하신규
HF21115	HF211.10000	실리콘/삼각/실리콘계내곰팡이성	5㎜*5㎜	m
HF21117	HF211.20000	실리콘/삼각/실리콘계내곰팡이성	10㎜*10㎜	m
HF21220	HF212.10000	실리콘/사각	10㎜*10㎜	m
HF21230	HF212.20000	실리콘/사각	15㎜*15㎜	m
HF24110	HF241.10000	우레탄/삼각	5㎜*5㎜	m
HF24120	HF241.20000	우레탄/삼각	10㎜*10㎜	m
	HF241.40000	우레탄/삼각	15㎜*15㎜	m	07상신규
HF24210	HF242.10000	우레탄/사각	5㎜*5㎜	m
HF24220	HF242.22000	우레탄/사각	10㎜*10㎜	m
HF24232	HF242.31000	우레탄/사각	10㎜*15㎜	m
HF24233	HF242.32000	우레탄/사각	15㎜*15㎜	m
HF24235	HF242.34000	우레탄/사각	15㎜*25㎜	m
HF24237	HF242.50000	우레탄/사각	20㎜*20㎜	m
HF24240	HF242.60000	우레탄/사각	25㎜*25㎜	m
HF40010	HF400.20000	발포우레탄/자기소화성	10mm,1액형, 자기소화성	m
HF40020	HF400.30000	발포우레탄/자기소화성	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m
HG03010	HG030.10000	방수몰탈위내벽몰탈	(방수6mm+미장6mm)	㎡
HG03020	HG030.20000	방수몰탈위내벽몰탈	(방수6mm+미장12mm)	㎡
	HG112.30000	방수몰탈	6mm	㎡	08상신규
	HG112.50000	방수몰탈	10mm	㎡	07상신규
HG22010	HG113.00000	방수몰탈	12mm	㎡
HG22020	HG113.10000	방수몰탈	15mm	㎡
HG22030	HG114.00000	방수몰탈	20mm	㎡
HG21020	HG114.20000	방수몰탈	24mm	㎡
HG22050	HG115.00000	방수몰탈	27mm	㎡
HG22060	HG115.10000	방수몰탈	30mm	㎡
HI10010	HI000.10000	시멘트액체방수	1종(재료비포함)	㎡
HI10060	HI000.20000	시멘트액체방수	2종(재료비제외)	㎡
HI10050	HI000.30000	시멘트액체방수	1종(재료비제외)	㎡
HJ11010	HJ111.30000	보호몰탈(옥상)	콘크리트면,24mm	㎡
HJ11050	HJ112.20000	보호몰탈(옥상)	콘크리트면,50mm	㎡
HK11005	HK110.10000	방습필름	바닥,0.01mm,1겹	㎡
HK11010	HK110.22000	방습필름	바닥,0.03mm,2겹	㎡
HK11020	HK110.23000	방습필름	바닥,0.04mm,2겹	㎡
HK12010	HK210.21000	방습필름	벽,0.03mm,2겹	㎡
HK12020	HK210.22000	방습필름	벽,0.04mm,2겹	㎡
IB10020	IB100.20000	목조반자/달대없음/지붕	PVC판넬	㎡
IB10010	IB101.83000	목조반자/달대없음/지붕	석고보드(9.5mm)	㎡
IB10130	IB101.11000	목조반자/달대없음/일반층	석고보드(9.5mm)	㎡
IB10110	IB101.51000	목조반자/달대없음/일반층	섬유강화시멘트판(3mm)	㎡
IB10120	IB101.51200	목조반자/달대없음/일반층	섬유강화시멘트판(4mm)	㎡
IB40010	IB401.00000	먹메김	(주택용)	㎡
IB40020	IB402.00000	먹메김	(일반용)	㎡
	JG330.05020	스텐PD 점검구	500X200, 피스고정식	nr(개소)	09상신규
	JG330.05021	스텐PD 점검구	500X210, 피스고정식	nr(개소)	09상신규
	JI110.01000	경량철골천정틀	M-BAR H-1m미만.인써트유	㎡	09상신규
	JI120.01000	경량철골천정틀	M-BAR H-1m이상.인써트유	㎡	09상신규
KA51100	KA510.10000	동판후레싱	(T=0.3mm)	㎡
KA51200	KA510.20000	동판후레싱	(T=0.5mm)	㎡
KA51500	KA510.30000	동판후레싱	(측벽접합부위)	m
KA53100	KA530.10000	칼라아스팔트슁글잇기	목재면	㎡
	KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1 D-50	m	07하신규
	KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1 D-75	m	07하신규
	KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1 D-100	m	07하신규
	KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2 D-50	m	07하신규
	KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2 D-75	m	07하신규
	KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2 D-100	m	07하신규
KB11010	KB110.20000	칼라선홈통	D-75	m
KB11020	KB110.30000	칼라선홈통	D-75(이중관)	m
	KB100.40000	칼라선홈통	D-100	m	07상신규
KB12010	KB110.40000	강관선홈통	D-100	m
KB13010	KB430.00000	쳐마홈통	D-75	m
	KB140.21000	선홈통-스텐레스파이프	Ø50mmx1.5t이하	m	08상신규
	KB140.22000	선홈통-스텐레스파이프	Ø75mm*1.5t이하	m	08상신규
	KB140.23000	선홈통-스텐레스파이프	Ø100mmx1.5t이하	m	08상신규
KC12010	KC110.10000	루프드레인/pvc	D-75	nr(개소)
KC12020	KC110.20000	루프드레인/pvc	D-100	nr(개소)
KC12100	KC120.01000	루프드레인/주철재	D-50mm	nr(개소)
KC12200	KC120.02000	루프드레인/주철재	D-75mm	nr(개소)
KC12300	KC120.03000	루프드레인/주철재	D-100㎜	nr(개소)
	KC220.01000	루프드레인(L형)/주철제	D-50mm	nr(개소)	09상신규
	KC220.03000	루프드레인(L형)/주철제	D-100mm	nr(개소)	09상신규
	KC220.05000	루프드레인(L형)/주철제	D-150mm	nr(개소)	09상신규
	LF131.01000	도아록설치	원통형(목재문),재료비별도	nr(개소)	08상신규
	LF131.02000	도아록설치	원통형(철재문),재료비별도	nr(개소)	08상신규
LF16110	LF161.10000	도어체크/방화용	FSD	nr(개소)
LF16210	LF162.10000	도어체크/일반용	SD	nr(개소)
LF21010	LF210.10000	후로아힌지설치	강화유리문	nr(개소)
LG11100	LG111.02000	맑은유리/일반유리	3mm	㎡
LG11300	LG113.01000	맑은유리/일반유리	5mm	㎡
LG11330	LG113.02000	맑은유리/일반유리	5mm,강재	㎡
LG11430	LG114.01000	맑은유리/일반유리	6mm,강재	㎡
LG12300	LG123.00000	맑은유리/강화유리	5mm	㎡
LG12600	LG126.00000	맑은유리/강화유리	8mm	㎡
	LG128.00100	맑은유리/강화유리	10mm	㎡	08하신규
	LG128.00120	맑은유리/강화유리	12mm	㎡	08하신규
LG21100	LG211.01000	색유리/일반유리	3mm	㎡
LG21300	LG213.01000	색유리/일반유리	5mm	㎡
LG41100	LG411.01000	무늬유리/일반유리	3mm	㎡
LG61100	LG611.00000	에칭유리/일반유리	3mm	㎡
LG61300	LG613.00000	에칭유리/일반유리	5mm	㎡
LH00320	LH003.20000	양면강화유리	16mm	㎡
LH11100	LH111.00000	투명유리/일반유리	12mm	㎡
LH11200	LH112.00000	투명유리/일반유리	16mm	㎡
LH11500	LH115.00000	투명유리/일반유리	28mm	㎡
LH21100	LH211.00000	칼라유리/일반유리	12mm	㎡
LH21200	LH212.00000	칼라유리/일반유리	16mm	㎡
LH61100	LH611.00000	불투명에칭유리/일반유리	12mm	㎡
LH61200	LH612.00000	불투명에칭유리/일반유리	16mm	㎡
MA11160	MA112.14000	도기질타일/내벽/(250X400)	바탕12+압착5	㎡
	MA112.16000	도기질타일/내벽/(200X250)	바탕12+압착5	㎡	07상신규
MA11120	MA112.21000	도기질타일/내벽/(200X250)	떼붙임12mm	㎡
MA11140	MA112.22000	도기질타일/내벽/(250X400)	떠붙임12mm	㎡
MA11130	MA112.24000	도기질타일/내벽/(200X250)	떠붙임18mm	㎡
MA11150	MA112.26000	도기질타일/내벽/(250X400)	떠붙임18mm	㎡
MA11200	MA190.11000	도기질타일/내벽/(200X200)	접착식	㎡
MA11210	MA190.12000	도기질타일/내벽/(200X250)	접착식	㎡
MA11230	MA190.13000	도기질타일/내벽/(400X250)	접착식	㎡
MA11250	MA190.14000	도기질타일/내벽/(300X600)	접착식	㎡
	MA300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	㎡	07하신규
	MA300.00300	석재면, 타일보양	하드롱지	㎡	08하신규
	MA300.10304	비닐타일붙임(300X300)	바닥2.0mm,왁스유	㎡	08하신규
	MA300.10305	비닐타일붙임(300X300)	바닥2.5mm,왁스유	㎡	08하신규
	MA300.10306	비닐타일붙임(300X300)	바닥3.0mm,왁스유	㎡	08하신규
	MA300.10405	비닐타일붙임(450X450)	바닥2.5mm,왁스유	㎡	08하신규
	MA300.10406	비닐타일붙임(450X450)	바닥3.0mm,왁스유	㎡	08하신규
	MA300.11304	비닐타일붙임(300X300)	바닥2.0mm,왁스무	㎡	08하신규
	MA300.11305	비닐타일붙임(300X300)	바닥2.5mm,왁스무	㎡	08하신규
	MA300.11306	비닐타일붙임(300X300)	바닥3.0mm,왁스무	㎡	08하신규
	MA300.11405	비닐타일붙임(450X450)	바닥2.5mm,왁스무	㎡	08하신규
	MA300.11406	비닐타일붙임(450X450)	바닥3.0mm,왁스무	㎡	08하신규
MA31120	MA311.22000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕10+압착5	㎡
MA31251	MA312.31000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕15+압착5	㎡
MA31253	MA312.33000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕20+압착5	㎡
MA31255	MA312.41000	자기질타일/바닥/(300X300)	바탕15+압착5	㎡
MA31220	MA313.21000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕25+압착5	㎡
MA31275	MA314.21000	자기질타일/바닥/(200X200)	판넬히팅65+압착5	㎡
MA31261	MA314.41000	자기질타일/바닥/(300X300)고급문양	바탕65+압착5	㎡
MA31265	MA314.42000	자기질타일/바닥/(300X300)고급문양	바탕95+압착5	㎡
	MA314.42500	자기질타일/바닥/(400X400)고급문양	바탕45+압착5	㎡	08하신규
MA31266	MA314.43000	자기질타일/바닥/(400X400)고급문양	바탕65+압착5	㎡
MA31267	MA314.44000	자기질타일/바닥/(400X400)고급문양	바탕95+압착5	㎡
	MA312.80100	바닥석재타일붙이기	(100X100,바탕20+압착5)	㎡	09상신규
	MA313.80100	바닥석재타일붙이기	(100X100,바탕30+압착5)	㎡	08상신규
	MA313.80200	바닥석재타일붙이기	(200X200,바탕30+압착5)	㎡	08상신규
MB31320	MB303.21100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕20mm,t=25mm	㎡
MB31325	MB303.24100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕25mm,t=25mm	㎡
MB31330	MB303.25100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕30mm,t=25mm	㎡
MB31350	MB313.21000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕20mm,t=25mm	㎡
MB31355	MB313.24000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕25mm,t=25mm	㎡
MB31360	MB313.25000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕30mm,t=25mm	㎡
MB31131	MB311.11000	화강석바닥깔기	바탕20mm+버너구이25mm	㎡
MB31133	MB311.12000	화강석바닥깔기	바탕25mm+버너구이25mm	㎡
MB31135	MB311.13000	화강석바닥깔기	바탕30mm+버너구이25mm	㎡
MB31121	MB321.11000	화강석바닥판깔기	바탕20mm+물갈기25mm	㎡
MB31123	MB321.12000	화강석바닥판깔기	바탕25mm+물갈이25mm	㎡
MB31125	MB321.13000	화강석바닥판깔기	바탕30mm+물갈기25mm	㎡
NA02070	NA014.12100	녹막이페인트	1회,철제면,븟칠	㎡
NA02071	NA014.12200	녹막이페인트	2회.철재면,븟칠	㎡
NA02072	NA014.12300	녹막이페인트	3회.철재면,븟칠	㎡
NA02073	NA015.31100	녹막이페인트	1회.철재면,뿜칠	㎡
NA02074	NA015.31200	녹막이페인트	2회.철재면,뿜칠	㎡
	NA015.12100	녹막이페인트(무기징크)	1회,철제면,븟칠	㎡	08하신규
	NA015.12200	녹막이페인트(무기징크)	2회.철재면,븟칠	㎡	08하신규
NB11070	NB112.20200	조합페인트	철재면2회,로울러칠	㎡
NB11080	NB112.20300	조합페인트	철재면3회,로울러칠	㎡
NB11073	NB113.20200	조합페인트	철재면2회로울러칠,천정	㎡
NB11083	NB113.20300	조합페인트	철재면3회,로울러칠,천정	㎡
NB11075	NB115.31200	조합페인트	철재면2회,뿜칠	㎡
NB12070	NB122.20200	조합페인트	목재면2회,로울러칠	㎡
NB12080	NB122.20300	조합페인트	목재면3회,로울러칠	㎡
NB12073	NB123.20200	조합페인트	목재면2회,로울러칠,천정	㎡
NB12083	NB123.20300	조합페인트	목재면3회,로울러칠,천정	㎡
NC13201	NC132.21200	수성페인트	내부벽(2회),로울러칠	㎡
NC13203	NC132.21300	수성페인트	내부벽(3회),로울러칠	㎡
NC13205	NC132.23200	수성페인트	외부벽(2회),로울러칠	㎡
NC13207	NC132.23300	수성페인트	외부벽(3회),로울러칠	㎡
NC13301	NC133.21200	수성페인트	내부천정(2회),로울러칠	㎡
NC13303	NC133.21300	수성페인트	내부천정(3회),로울러칠	㎡
NC13305	NC139.21200	수성페인트	외부천정(2회),로울러칠	㎡
NC13208	NC139.21300	수성페인트	외천정3회/로울러칠	㎡
NC13075	NC236.00200	아크릴수지(걸레받이용페인트)	몰탈면2회,붓칠	㎡
NF00005	NF020.00100	바니시칠	1회,목재면	㎡
NF00007	NF020.00200	바니시칠	2회,목재면	㎡
NF00010	NF020.00300	바니시칠	3회,목재면	㎡
	NJ001.03000	에폭시코팅	EV기계실바닥	㎡	07상신규
	NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	㎡	07상신규
NC13070	NO032.00200	아크릴수지(낙서방지용페인트)	몰탈면2회,로울러칠	㎡
OA23030	OA231.00000	계단논슬립설치/스텐레스	W=50mm	m
OA24030	OA242.00000	계단논슬립설치/황동	W=50mm	m
	OA301.10000	륨카펫트붙이기	(T2.0,일반용)	㎡	07상신규
	OA301.20000	륨카펫트붙이기	(T2.3,목무늬)	㎡	07상신규
	OA301.30000	천연륨카펫트붙이기	T2.0mm	㎡	07상신규
OB11990	OB111.00000	벽지(초배유)	합지	㎡
OB11300	OB113.00000	벽지(초배유)	실크	㎡
	OB118.00000	벽지(초배유)	한지	㎡	07상신규
OB12990	OB121.00000	벽지(초배무)	합지	㎡
OB12300	OB123.00000	벽지(초배무)	실크	㎡
OB12800	OB128.00000	벽지(초배무)	한지	㎡
OB13214	OB132.00000	천정지(초배유)	발포	㎡
	OB133.00000	천정지(초배유)	실크	㎡	08하신규
OB13800	OB148.01000	천정지(초배유)	한지	㎡
OB14214	OB142.00000	천정지(초배무)	발포	㎡
	OB143.00000	천정지(초배무)	실크	㎡	08하신규
OB14800	OB148.00000	천정지(초배무)	한지	㎡
	OB141.00000	천정지(초배무)	합지	㎡	08하신규
	OC311.00100	석고판못붙임/바탕/벽	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC311.00200	석고판못붙임/바탕/벽	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC313.00100	석고판못붙임/바탕/벽	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC313.00200	석고판못붙임/바탕/벽	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC312.00100	석고판못붙임/바탕/벽	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC312.00200	석고판못붙임/바탕/벽	방수12.5mm	㎡	08하신규
	OC321.00100	석고판못붙임/바탕/천정	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC321.00200	석고판못붙임/바탕/천정	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC323.00100	석고판못붙임/바탕/천정	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC323.00200	석고판못붙임/바탕/천정	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC322.00100	석고판못붙임/바탕/천정	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC322.00200	석고판못붙임/바탕/천정	방수12.5mm	㎡	08하신규
	OC311.10100	석고판못붙임/치장/벽	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC311.10200	석고판못붙임/치장/벽	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC313.10100	석고판못붙임/치장/벽	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC313.10200	석고판못붙임/치장/벽	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC312.10100	석고판못붙임/치장/벽	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC312.10200	석고판못붙임/치장/벽	방수12.5mm	㎡	08하신규
	OC321.10100	석고판못붙임/치장/천정	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC321.10200	석고판못붙임/치장/천정	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC323.10100	석고판못붙임/치장/천정	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC323.10200	석고판못붙임/치장/천정	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC322.10100	석고판못붙임/치장/천정	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC322.10200	석고판못붙임/치장/천정	방수12.5mm	㎡	08하신규
	OC311.01100	석고판본드붙임/바탕/벽	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC311.01200	석고판본드붙임/바탕/벽	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC313.01100	석고판본드붙임/바탕/벽	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC313.01200	석고판본드붙임/바탕/벽	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC312.01100	석고판본드붙임/바탕/벽	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC312.01200	석고판본드붙임/바탕/벽	방수12.5mm	㎡	08하신규
	OC321.01100	석고판본드붙임/바탕/천정	일반9.5mm	㎡	08하신규
	OC321.01200	석고판본드붙임/바탕/천정	일반12.5mm	㎡	08하신규
	OC323.01100	석고판본드붙임/바탕/천정	방화9.5mm	㎡	08하신규
	OC323.01200	석고판본드붙임/바탕/천정	방화12.5mm	㎡	08하신규
	OC322.01100	석고판본드붙임/바탕/천정	방수9.5mm	㎡	08하신규
	OC322.01200	석고판본드붙임/바탕/천정	방수12.5mm	㎡	08하신규
OD11112	OD111.34200	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,20mm)	㎡
OD11114	OD111.34500	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,40mm)	㎡
OD11115	OD111.34600	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,50mm)	㎡
OD11117	OD111.34800	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,70mm)	㎡
OD11222	OD122.31200	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	압출스치로폴(특호,35mm)	㎡
OD11224	OD122.31300	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,45mm)	㎡
OD11226	OD122.31500	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,65mm)	㎡
OD11227	OD112.11400	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,80mm)	㎡
OD12140	OD121.34100	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	4호40mm	㎡
OD12150	OD121.34200	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	4호50mm	㎡
OD12160	OD121.34300	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	4호60mm	㎡
OD12180	OD121.34500	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	4호80mm	㎡
OD13110	OD131.02100	다공성단열재/옥상바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,40mm)	㎡
OD13115	OD131.02300	다공성단열재/옥상바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,60mm)	㎡
	OD131.02400	다공성단열재/옥상바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,90mm)	㎡	08하신규
OD13117	OD131.02500	다공성단열재/옥상바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,100mm)	㎡
	OD131.02600	다공성단열재/옥상바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,110mm)	㎡	07상신규
OD13118	OD131.42800(변경)	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	콘크리트타설부착(2호80mm)	㎡
OD13119	OD131.44100	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,20mm)	㎡
OD13120	OD131.44400	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,50mm)	㎡
OD13123	OD131.44600	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,60mm)	㎡
OD13124	OD131.44700	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,70mm)	㎡
OD13125	OD131.44800	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,80mm)	㎡
	OD132.45500	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(특호50mm)	㎡	08하신규
	OD132.45600	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(특호60mm)	㎡	07상신규
	OD132.45750	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(특호75mm)	㎡	08하신규
	OD132.45900	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(특호90mm)	㎡	07상신규
OD13151	OD131.02200	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,50mm)	㎡
	OD131.04100	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,40mm)	㎡	07상신규
OD13152	OD131.04200	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,50mm)	㎡
	OD131.04300	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,60mm)	㎡	07상신규
OD13171	OD132.03100	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	압축스치로폴(3호,10mm)	㎡
OD13175	OD132.03200	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	압축스치로폴(3호,15mm)	㎡
OD21110	OD211.02100	유리면보온재설치	벽2호(40mm)	㎡
OD21120	OD211.02200	유리면보온재설치	벽2호(50mm)	㎡
OD21140	OD211.02300	유리면보온재설치	벽2호(70mm)	㎡
OG10010	OG130.00100	스텐레스재료분리대	(20X20X1.5)	m
OG10020	OG130.00200	스텐레스재료분리대	(20X30X1.5)	m
	OG130.00350	스텐레스재료분리대	(20X45X1.5)	m	09상신규
OG10050	OG130.00300	스텐레스재료분리대	(20X40X1.2)	m
OG40030	OG430.01000	합성수지재	25X9/강화PVC수지	m
OG40035	OG430.02000	합성수지재	20X17/강화PVC수지	m
OG40040	OG430.03000	합성수지재	26X24/강화PVC수지	m
OG50001	OH500.10000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트40X12	m
OG50002	OH500.20000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트40X12	m
OG50005	OH500.30000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트60X15	m
OG50006	OH500.40000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트60X15	m
OG50011	OH500.50000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트52X65	m
OG50012	OH500.60000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트52X65	m
OG50021	OH500.70000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트72X65	m
OG50022	OH500.80000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트72X65	m
OI50012	OI500.12000	PVC/반자돌림설치	20X20,PVC	m
OI50013	OI500.13000	PVC/반자돌림설치(몰딩고정대포함)	20X20(10),PVC	m
OI50014	OI500.14000	PVC/반자돌림설치	40X12,PVC	m
OI50016	OI500.16000	PVC/반자돌림설치	60X15PVC	m
OI50021	OI500.21000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	45X45/합성수지위비닐쉬트	m
OI50023	OI500.23000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	52X65/합성수지위비닐쉬트	m
OI50025	OI500.25000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	72X65/합성수지위비닐쉬트	m
OI60050	OI600.20000	mDF위비닐쉬트/반자돌림설치	45X45/MDF위비닐쉬트	m
OI60070	OI600.30000	mDF위비닐쉬트/반자돌림설치	90X90/MDF위비닐쉬트	m
OI70110	OI701.10000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1100X1100/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70140	OI701.20000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1400X1400/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70150	OI701.30000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1500X1500/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70170	OI701.40000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	2000X2000/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70210	OI702.10000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1100X1100/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70240	OI702.20000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1400X1400/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70250	OI702.30000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1500X1500/합성수지위비닐시트	nr(개소)
OJ11010	OJ110.21000	벽체보온틀설치/유리면	외벽(지지핀/프리캡)/폴리에스터(T70)	㎡
OJ11020	OJ110.22000	벽체보온틀설치/유리면	측벽(지지핀/프리캡)/폴리에스터(T95)	㎡
	OJ411.00500	샌드위치(단열)패널설치	벽-폴리스틸렌계(EPS)-T50mm	㎡	08상신규
	OJ412.00500	샌드위치(단열)패널설치	벽-폴리우레탄계(PIR)-T50mm	㎡	08상신규
	OJ421.00500	샌드위치(단열)패널설치	지붕-폴리스틸렌계(EPS)-T50mm	㎡	08상신규
	OJ421.01000	샌드위치(단열)패널설치	지붕-폴리스틸렌계(EPS)-T100MM	㎡	08상신규
	OJ422.00750	샌드위치(단열)패널설치	지붕-폴리우레탄계(PIR)-T75MM	㎡	08상신규
OK30010	OK300.10000	마루굽틀/압출성형인조대리석	T=110	m
OK30020	OK300.20000	마루굽틀/압출성형인조대리석	T=140	m
OL10020	OL100.10000	걸레받이설치	(9X80,합성수지위비닐시트)	m
OL10010	OL100.20000	걸레받이설치	(9X80,MDF위비닐시트)	m
	OL100.30000	걸레받이설치	(9X80,인조대리석)	m	08하신규
	OM101.01000	유리면 흡음판	벽	㎡	09상신규
	OM201.01000	유리면 흡음판	천정	㎡	09상신규
PC22320	PC223.30100	우편물수취함설치/우편함설치	스테인레스	세대수
PC22310	PC223.30200	우편물수취함설치/폐건전지수거함	-	nr(개소)

3. 기계설비부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
BA25100	BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm(탄소용강관)	m
BA26100	BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm(탄소용강관)	m
BA27100	BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm(탄소용강관)	m
BA28100	BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm(탄소용강관)	m
BB21100	BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm(탄소용강관)	m
	BB221.00000	백강관 옥내일반배관	D125mm(탄소용강관)	m	08하신규
BB23100	BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm(탄소용강관)	m
BA21400	BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm(탄소용강관)	m
BA22400	BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm(탄소용강관)	m
BA23400	BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm(탄소용강관)	m
BA25400	BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm(탄소용강관)	m
BA26400	BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm(탄소용강관)	m
	BA274.00000	백강관 기계실배관	D65mm(탄소용강관)	m	08하신규
BA28400	BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm(탄소용강관)	m
	BB214.00000	백강관 기계실배관	D100mm(탄소용강관)	m	08하신규
	BB234.00000	백강관 기계실배관	D150mm(탄소용강관)	m	08하신규
	BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	07상신규
	BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	07상신규
	BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	07상신규
	BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	07상신규
BC25100	BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m
BC26100	BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m
BC27100	BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m
BC28100	BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m
BD21100	BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m
	BD213.00000	동관 공동구배관	L_Type D15mm	m	08하신규
	BD223.00000	동관 공동구배관	L_Type D20mm	m	08하신규
	BD243.00000	동관 공동구배관	L_Type D32mm	m	08하신규
	BD263.00000	동관 공동구배관	L_Type D50mm	m	09상신규
	BD273.00000	동관 공동구배관	L_Type D65mm	m	09상신규
	BD283.00000	동관 공동구배관	L_Type D80mm	m	09상신규
	BD233.10000	동관 공동구배관	L_Type D150mm	m	09상신규
BC21400	BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m
BC22400	BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m
BC23400	BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m
BC25400	BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m
BC26400	BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m
	BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	07상신규
	BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	07상신규
BD21400	BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m
BD22400	BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m
BD23400	BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m
BD24400	BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m
BD25400	BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m
BC31100	BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m
BC32100	BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m
BC33100	BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m
BC34100	BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m
BC35100	BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m
BC36100	BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m
BC37100	BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m
BC38100	BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m
BC31500	BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m
BC32500	BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m
BC33500	BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m
BC34500	BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m
BC35500	BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m
BC36500	BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m
	BI241.25000	오배수 PVC배관	D35mm(VG2)	m	08하신규
	BI251.25000	오배수 PVC배관	D40mm(VG2)	m	08하신규
	BI261.25000	오배수 PVC배관	D50mm(VG2)	m	08하신규
	BI281.25000	오배수 PVC배관	D75mm(VG2)	m	08하신규
	BJ211.25000	오배수 PVC배관	D100mm(VG2)	m	08하신규
	BP310.37000	동관용접(Brazing)	D15mm	nr(개소)	08하신규
	BP320.37000	동관용접(Brazing)	D20mm	nr(개소)	08하신규
	BP330.37000	동관용접(Brazing)	D25mm	nr(개소)	08하신규
	BP340.37000	동관용접(Brazing)	D32mm	nr(개소)	08하신규
	BP350.37000	동관용접(Brazing)	D40mm	nr(개소)	08하신규
	BP360.37000	동관용접(Brazing)	D50mm	nr(개소)	08하신규
	BP370.37000	동관용접(Brazing)	D65mm	nr(개소)	08하신규
	BP380.37000	동관용접(Brazing)	D80mm	nr(개소)	08하신규
	BQ310.37000	동관용접(Brazing)	D100mm	nr(개소)	08하신규
	BQ320.37000	동관용접(Brazing)	D125mm	nr(개소)	08하신규
	BQ330.37000	동관용접(Brazing)	D150mm	nr(개소)	08하신규
	BQ340.37000	동관용접(Brazing)	D200mm	nr(개소)	08하신규
	BP310.36000	동관용접(Soldering)	D15mm	nr(개소)	08하신규
	BP320.36000	동관용접(Soldering)	D20mm	nr(개소)	08하신규
	DA117.30000	관보온 T=5mm	D15mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA127.30000	관보온 T=5mm	D20mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA137.30000	관보온 T=5mm	D25mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA237.30000	관보온 T=10mm	D25mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA247.30000	관보온 T=10mm	D32mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA257.30000	관보온 T=10mm	D40mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA267.30000	관보온 T=10mm	D50mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA277.30000	관보온 T=10mm	D65mm(은박발포폴리에틸렌)	m	08상신규
	DA287.30000	관보온 T=10mm	D80mm(은박발포폴리에틸렌)	m	08상신규
	DA317.30000	관보온 T=15mm	D15mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA327.30000	관보온 T=15mm	D20mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA337.30000	관보온 T=15mm	D=25mm(은박발포폴리에틸렌)	m	08상신규
DA51106	DA511.50000	관보온 T=25mm	D15mm(유리솜매직)	m
DA52106	DA521.50000	관보온 T=25mm	D20mm(유리솜매직)	m
DA53106	DA531.50000	관보온 T=25mm	D25mm(유리솜매직)	m
DA54106	DA541.50000	관보온 T=25mm	D32mm(유리솜매직)	m
DA55106	DA551.50000	관보온 T=25mm	D40mm(유리솜매직)	m
DA56106	DA561.50000	관보온 T=25mm	D50mm(유리솜매직)	m
DA57106	DA571.50000	관보온 T=25mm	D65mm(유리솜매직)	m
DA58106	DA581.50000	관보온 T=25mm	D80mm(유리솜매직)	m
DB51106	DB511.50000	관보온 T=25mm	D100mm(유리솜매직)	m
DB52106	DB521.50000	관보온 T=25mm	D125mm(유리솜매직)	m
DA51701	DA517.10000	관보온 T=25mm	D15mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA52701	DA527.10000	관보온 T=25mm	D20mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA53701	DA537.10000	관보온 T=25mm	D25mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA54701	DA547.10000	관보온 T=25mm	D32mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA55701	DA557.10000	관보온 T=25mm	D40mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA56701	DA567.10000	관보온 T=25mm	D50mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA57701	DA577.10000	관보온 T=25mm	D65mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA58701	DA587.10000	관보온 T=25mm	D80mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DB51701	DB517.10000	관보온 T=25mm	D100mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA51706	DA517.50000	관보온 T=25mm	D15mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA52706	DA527.50000	관보온 T=25mm	D20mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA53706	DA537.50000	관보온 T=25mm	D25mm(발포폴리에틸렌매직)	m
	DA547.50000	관보온 T=25mm	D32mm(발포폴리에틸렌매직)	m	08상신규
DA55706	DA557.50000	관보온 T=25mm	D40mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA56706	DA567.50000	관보온 T=25mm	D50mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA57706	DA577.50000	관보온 T=25mm	D65mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA58706	DA587.50000	관보온 T=25mm	D80mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB51706	DB517.50000	관보온 T=25mm	D100mm(발포폴리에틸렌매직)	m
	DB527.50000	관보온 T=25mm	D125mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
	DB537.50000	관보온 T=25mm	D150mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
	DB547.50000	관보온 T=25mm	D200mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
	DA661.50000	관보온 T=40mm	D50mm(유리솜매직)	m	08상신규
	DA671.50000	관보온 T=40mm	D65mm(유리솜매직)	m	08상신규
	DA681.50000	관보온 T=40mm	D80mm(유리솜매직)	m	08상신규
	DD611.50000	관보온 T=40mm	D100mm(유리솜매직)	m	08상신규
	DD617.50000	관보온 T=40mm	D100mm(발포폴리에틸렌매직)	m	08상신규
	DD627.50000	관보온 T=40mm	D125mm(발포폴리에틸렌매직)	m	08상신규
	DD637.50000	관보온 T=40mm	D150mm(발포폴리에틸렌매직)	m	08상신규
	DD647.50000	관보온 T=40mm	D200mm(발포폴리에틸렌매직)	m	08상신규
DA71106	DA711.50000	관보온 T=50mm	D15mm(유리솜매직)	m
DA72106	DA721.50000	관보온 T=50mm	D20mm(유리솜매직)	m
DA73106	DA731.50000	관보온 T=50mm	D25mm(유리솜매직)	m
DA74106	DA741.50000	관보온 T=50mm	D32mm(유리솜매직)	m
DA75106	DA751.50000	관보온 T=50mm	D40mm(유리솜매직)	m
DA76106	DA761.50000	관보온 T=50mm	D50mm(유리솜매직)	m
DA78106	DA781.50000	관보온 T=50mm	D80mm(유리솜매직)	m
DB71106	DB711.50000	관보온 T=50mm	D100mm(유리솜매직)	m
DB72106	DB721.50000	관보온 T=50mm	D125mm(유리솜매직)	m
DA71701	DA717.10000	관보온 T=50mm	D15mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA72701	DA727.10000	관보온 T=50mm	D20mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA73701	DA737.10000	관보온 T=50mm	D25mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA74701	DA747.10000	관보온 T=50mm	D32mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA75701	DA757.10000	관보온 T=50mm	D40mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA76701	DA767.10000	관보온 T=50mm	D50mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA77706	DA777.50000	관보온 T=50mm	D65mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA78706	DA787.50000	관보온 T=50mm	D80mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB71706	DB717.50000	관보온 T=50mm	D100mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB72706	DB727.50000	관보온 T=50mm	D125mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB73706	DB737.50000	관보온 T=50mm	D150mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DC15101	DC151.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D40mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC16101	DC161.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D50mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC17101	DC171.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D65mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC18101	DC181.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D80mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DD11101	DD111.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D100mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC15106	DC151.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D40mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC16106	DC161.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D50mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC17106	DC171.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D65mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC18106	DC181.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D80mm(유리솜매직)	nr(개소)
DD11106	DD111.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D100mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC26106	DC361.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D50mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC27106	DC371.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D65mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC28106	DC381.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D80mm(유리솜매직)	nr(개소)
DD21106	DD311.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D100mm(유리솜매직)	nr(개소)
	DD321.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D125mm(유리솜매직)	nr(개소)	08하신규
	DD331.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D150mm(유리솜매직)	nr(개소)	08하신규
DC62003	DC221.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D20mm	nr(개소)
DC63003	DC231.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D25mm	nr(개소)
DC64003	DC241.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D32mm	nr(개소)
DC65003	DC251.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D40mm	nr(개소)
DC66003	DC361.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D50mm	nr(개소)
	DC371.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D65mm	nr(개소)	08상신규
DC68003	DC381.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D80mm	nr(개소)
	DD311.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D100mm	nr(개소)	08상신규
DD62003	DD321.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D125mm	nr(개소)
DD63003	DD331.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D150mm	nr(개소)
	DD341.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D200mm	nr(개소)	08상신규
	DG101.20000	발열선설치(센서,접지)	1.0m	nr(개소)	07상신규
DG13100	DG101.30000	발열선설치(센서,접지)	1.5m	nr(개소)
	DG101.40000	발열선설치(센서,접지)	2.0m	nr(개소)	07상신규
	DG101.50000	발열선설치(센서,접지)	2.5m	nr(개소)	07상신규
DG16100	DG101.60000	발열선설치(센서,접지)	3.0m	nr(개소)
DG17100	DG101.70000	발열선설치(센서,접지)	3.5m	nr(개소)
DG18100	DG101.80000	발열선설치(센서,접지)	4.0m	nr(개소)
DG21100	DG101.01000	발열선설치(센서,접지)	4.5m	nr(개소)
DG22100	DG101.02000	발열선설치(센서,접지)	5.0m	nr(개소)
DG23100	DG101.03000	발열선설치(센서,접지)	5.5m	nr(개소)
DG24100	DG101.04000	발열선설치(센서,접지)	6.0m	nr(개소)
DG25100	DG101.05000	발열선설치(센서,접지)	6.5m	nr(개소)
DG26100	DG101.06000	발열선설치(센서,접지)	7.0m	nr(개소)
DG27100	DG101.07000	발열선설치(센서,접지)	7.5m	nr(개소)
DG28100	DG101.08000	발열선설치(센서,접지)	8.0m	nr(개소)
DG32100	DG101.00200	발열선설치(센서,접지)	9.0m	nr(개소)
DG34100	DG101.00400	발열선설치(센서,접지)	10.0m	nr(개소)
FA12110	FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FA13110	FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FA11210	FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA12210	FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA13210	FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA14210	FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA15210	FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA16210	FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA17230	FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA18230	FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB11230	FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB12230	FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FA282.30000	글로브밸브설치(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FB212.30000	글로브밸브설치(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
FA31220	FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA32220	FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA33220	FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA34220	FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA35220	FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA36220	FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FA422.30000	스트레이나 설치(주철제)	D20mm 10KG/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA432.30000	스트레이나 설치(주철제)	D25mm 10KG/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA542.10000	체크밸브 설치(청동제)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA552.10000	체크밸브 설치(청동제)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA562.10000	체크밸브 설치(청동제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
FA54231	FA542.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA55231	FA552.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FB512.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D100mm 10kg/c㎡	nr(개소)	09상신규
	FB513.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D100mm 20kg/c㎡	nr(개소)	09상신규
	FB532.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D150mm 10kg/c㎡	nr(개소)	09상신규
	FB533.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D150mm 20kg/c㎡	nr(개소)	09상신규
	FA652.34220	버터플라이밸브 설치(주철제)	D40mm 10kg/c㎡	nr(개소)	08하신규
	FA682.34220	버터플라이밸브 설치(주철제)	D80mm 10kg/c㎡	nr(개소)	08하신규
	FB612.34220	버터플라이밸브 설치(주철제)	D100mm 10kg/c㎡	nr(개소)	08하신규
	FB622.34220	버터플라이밸브 설치(주철제)	D125mm 10kg/c㎡	nr(개소)	08하신규
	FB632.34220	버터플라이밸브 설치(주철제)	D150mm 10kg/c㎡	nr(개소)	08하신규
FA71220	FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA72220	FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA73220	FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA74220	FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA75220	FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA76220	FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA82210	FA822.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA83210	FA832.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA84210	FA842.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA85210	FA852.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA86210	FA862.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA86230	FA862.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA87230	FA872.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D65mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA88230	FA882.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D80mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB81230	FB812.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D100mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FC112.00310	감압밸브 설치	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FC122.00320	감압밸브 설치	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FC132.00320	감압밸브 설치	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FC142.00320	감압밸브 설치	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FC152.00320	감압밸브 설치	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
FC32000	FC320.00000	밸런싱밸브설치	D20mm	nr(개소)
FC33000	FC330.00000	밸런싱밸브설치	D25mm	nr(개소)
FC34000	FC340.00000	밸런싱밸브설치	D32mm	nr(개소)
FC35000	FC350.00000	밸런싱밸브설치	D40mm	nr(개소)
FC36000	FC360.00000	밸런싱밸브설치	D50mm	nr(개소)
FE21110	FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FE22110	FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FE31210	FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FE822.30000	안전밸브 설치(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	FE832.30000	안전밸브 설치(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	08하신규
FH25101	FH151.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D40mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH26101	FH161.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D50mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH27101	FH171.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D65mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH28101	FH181.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D80mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI21101	FI111.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D100mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI22101	FI121.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D125mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI23101	FI131.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D150mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI24101	FI141.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D200mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH32102	FH221.01110	익스펜션조인트(단식)	D20mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH33102	FH231.01110	익스펜션조인트(단식)	D25mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH34102	FH241.01110	엑스펜숀죠인트(단식)	D32mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH35102	FH251.01110	익스펜션조인트(단식)	D40mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH43102	FH231.01210	익스펜션조인트(복식)	D25mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH44102	FH241.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D32mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH45102	FH251.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D40mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH46102	FH261.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D50mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
GA41101	GA411.11000	수도미터설치(직독식)	D13mm (단갑건식)	nr(개소)
GA43101	GA431.11000	수도미터설치(직독식)	D25mm (단갑건식)	nr(개소)
GA44101	GA441.12000	수도미터설치(직독식)	D32mm (복갑건식)	nr(개소)
GA41201	GA412.11000	온수미터설치(직독식)	D13mm (단갑건식)	nr(개소)
GA42201	GA422.11000	온수미터설치(직독식)	D20mm (단갑건식)	nr(개소)
	GC110.20000	압력계 (강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	08하신규
	GC110.10000	압력계 (동관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	08하신규
II71200	II702.10000	온수분배기(청동)	2구수직 노출형	nr(개소)
II72200	II702.20000	온수분배기(청동)	3구수직 노출형	nr(개소)
II73200	II702.30000	온수분배기(청동)	4구수직 노출형	nr(개소)
II74200	II702.40000	온수분배기(청동)	5구수직 노출형	nr(개소)
II75200	II702.50000	온수분배기(청동)	6구수직 노출형	nr(개소)
II76200	II702.60000	온수분배기(청동)	7구수직 노출형	nr(개소)
II77200	II702.70000	온수분배기(청동)	8구수직 노출형	nr(개소)
	II702.80000	온수분배기(청동)	9구수직 노출형	nr(개소)	07상신규
KC13000	KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)
KC62000	KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)
KF01000	KF010.00000	연결송수구(쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)
KF02000	KF020.00000	연결송수구(단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)
KI11100	KI111.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D1579℃이하	nr(개소)
KI11200	KI112.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)
KI11300	KI113.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)
KI13100	KI131.00000	스프링클러헤드(폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)
KI13200	KI132.00000	스프링클러헤드(폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121도	nr(개소)
KI17100	KI171.00000	스프링클러헤드(폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)
KI17200	KI172.00000	스프링클러헤드(폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)
KJ40101	KJ401.10000	자동식소화기	LNG용가스렌지 기계식	nr(개소)
KJ40201	KJ402.10000	자동식소화기	LPG용가스렌지 기계식	nr(개소)
KO10001	KO100.11000	완강기+지지대설치	3층용	nr(개소)
KO10002	KO100.21000	완강기+지지대설치	4층용	nr(개소)
KO10003	KO100.31000	완강기+지지대설치	5층용	nr(개소)
KO10004	KO100.41000	완강기+지지대설치	6층용	nr(개소)
KO10005	KO100.51000	완강기+지지대설치	7층용	nr(개소)
KO10006	KO100.61000	완강기+지지대설치	8층용	nr(개소)
KO10007	KO100.71000	완강기+지지대설치	9층용	nr(개소)
KO10008	KO100.81000	완강기+지지대설치	10층용	nr(개소)

4. 항만공사부문

＇06하 코드	＇07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
OA0204.1	OA020.41000	배사관부설및철거(해상관)	D760㎜×6ｍ (양묘선 120HP)	본
OA0206.1	OA020.61000	배사관부설및철거(육상관)	D760㎜×6ｍ	본
	OB002.11000	사석덤프적재	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	07하 신규
OB0101.1	OB010.11000	사석육상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥
	OB020.10000	사석육상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	08상 신규
OB0201.1	OB020.11000	사석육상수중망태투하	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥
OB0301.1	OB030.11000	사석해상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥
OB0401.1	OB040.11000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥
	OB040.21000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 2.0㎥, 잠수조)	㎥	09상 신규
OB0011.1	OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도우저 19톤)	㎥
	OB001.21000	사석투하정리	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	09상 신규
OB3012.2	OB301.22000	피복석대선적재	0.1-0.4㎥급 (크레인 10톤)	㎥
	OB320.02000	피복석육상수상투하	0.1-0.4㎥급 (크레인 25톤)	㎥	09상 신규
OB3201.1	OB320.11000	피복석육상수중투하	0.1-0.4㎥급 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥
OB3201.2	OB320.12000	피복석육상수중투하	0.1-0.4㎥급 (크레인 10톤, 잠수조)	㎥
OB3301.1	OB330.11000	피복석해상수상투하	0.1-0.4㎥급 (조합기중기선10톤)	㎥
OB3401.1	OB340.11000	피복석해상수중투하	0.1-0.4㎥급 (조합기중기선10톤, 잠수조)	㎥
OB3402.1	OB340.21000	피복석해상수중투하	0.5-0.7㎥급 (조합기중기선10톤, 잠수조)	㎥
OB3403.1	OB340.31000	피복석해상수중투하	0.8-1.0㎥급 (조합기중기선10톤, 잠수조)	㎥
OB4101.1	OB410.11000	필터사석육상수상투하	φ100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥
	OB430.11000	필터사석해상수상투하	φ100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	08상 신규
OB4401.1	OB440.11000	필터사석해상수중투하	φ100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥
OC1101.1	OC110.11000	기초고르기	수상	㎡
OC1201.1	OC120.11000	기초고르기	수중(H=0-15ｍ) (잠수조)	㎡
OC2101.1	OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡
OC5201.1	OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0-15ｍ) (잠수조)	㎡
OC3100.1	OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡
OC3101.1	OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤, 잠수조)	㎡
OC3101.2	OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6-1.0㎥ 이하 (크레인 25톤, 잠수조)	㎡
OC3300.1	OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡
OC3300.2	OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3-0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡
OC3401.1	OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하( 이우선 1톤, 잠수조)	㎡
OC3401.2	OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3-0.5㎥ 이하 (이우선 3톤, 잠수조)	㎡
OC3401.3	OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6-1.0㎥이하 (조합기중기선10톤,잠수조)	㎡
OC4101.1	OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡
OC4101.2	OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6-1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡
OC4201.2	OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤, 잠수조)	㎡
OC4201.1	OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤, 잠수조)	㎡
	OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3-0.5㎥ 이하 (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	07하 신규
OC7101.1	OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡
OC7201.1	OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0-15ｍ) (잠수조)	㎡
OD0001.1	OD000.11000	유로폼	벽체, 0-7ｍ 미만	㎡
OD0002.1	OD000.21000	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 8-12cm	㎥
OD0003.1	OD000.31000	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 8-12cm	㎥
	OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	08상 신규
OD0004.1	OD000.41000	철근가공및조립	간단	ton
OD0005.1	OD000.51000	철근가공및조립	보통	ton
	OD000.81000	철근가공및조립	복잡	ton	08하 신규
OD0006.1	OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (T=0.1㎜)	㎡
	OD403.11000	블록대선적재(1회)	5-10톤 미만 (크레인 20톤)	개	08하 신규
	OD403.31000	블록대선적재(1회)	15-20톤 미만 (크레인 25톤)	개	09상 신규
	OD400.51000	블록이적및대선적재(2회)	25-40톤 미만 (크레인 50톤)	개	07하 신규
	OD400.61000	블록이적및대선적재(2회)	40-45톤 미만 (크레인 70톤)	개	07하 신규
	OD400.71000	블록이적및대선적재(2회)	45-55톤 미만 (크레인 70톤)	개	07하 신규
	OD400.81000	블록이적및대선적재(2회)	55-65톤 미만 (크레인 80톤)	개	07하 신규
	OD400.91000	블록이적및대선적재(2회)	65-80톤 미만 (크레인 100톤)	개	07하 신규
	OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	08상 신규
	OD401.31000	블록전치(1회)	5-10톤 미만 (크레인 15톤)	개	09상 신규
OD4015.1	OD401.51000	블록전치(1회)	15-20톤 미만 (크레인 35톤)	개
OD4016.1	OD401.61000	블록전치(1회)	20-25톤 미만 (크레인 35톤)	개
OD4017.1	OD401.71000	블록전치(1회)	25-40톤 미만 (크레인 70톤)	개
OD4020.1	OD402.01000	블록전치(1회)	55-65톤 미만 (크레인 100톤)	개
	OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	08하 신규
	OD033.31000	블록거치(해상수상)	15-20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	09상 신규
	OD033.51000	블록거치(해상수상)	25-40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	08하 신규
	OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선15톤,잠수조)	개	08하 신규
OD0431.1	OD043.11000	블록거치(해상수중)	5-10톤 미만 (조합기중기선15톤,잠수조)	개
	OD043.21000	블록거치(해상수중)	10-15톤 미만 (조합기중기선25톤,잠수조)	개	07하 신규
	OD043.31000	블록거치(해상수중)	15-20톤 미만 (조합기중기선40톤,잠수조)	개	07하 신규
	OD043.41000	블록거치(해상수중)	20-25톤 미만 (조합기중기선50톤,잠수조)	개	07하 신규
OD0435.1	OD043.51000	블록거치(해상수중)	25-40톤 미만 (조합기중기선70톤,잠수조)	개
	OD043.61000	블록거치(해상수중)	40-45톤 미만 (조합기중기선80톤,잠수조)	개	07하 신규
	OD043.71000	블록거치(해상수중)	45-55톤 미만 (조합기중기선100톤,잠수조)	개	07하 신규
	OD043.81000	블록거치(해상수중)	55-65톤 미만 (조합기중기선150톤,잠수조)	개	07하 신규
	OD043.91000	블록거치(해상수중)	65-80톤 미만 (조합기중기선150톤,잠수조)	개	08하 신규
	OD043.92000	블록거치(해상수중)	80톤 이상 (조합기중기선200톤,잠수조)	개	08하 신규
	OD303.01000	이형블록대선적재(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	08하 신규
	OD303.21000	이형블록대선적재(1회)	10-15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	08하 신규
OD3013.1	OD301.31000	이형블록이적및덤프적재(2회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개
OD3013.2	OD301.32000	이형블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개
OD3016.1	OD301.61000	이형블록전치(1회)	10-15톤급 미만 (크레인 25톤)	개
OD3018.1	OD301.81000	이형블록전치(1회)	20-25톤급 미만 (크레인 35톤)	개
OD3431.1	OD343.11000	이형블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선10톤,잠수조)	개
	OI100.11000	오탁방지막대선적재	h=3-5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	08하 신규
OL110.11000	OI110.11000	오탁방지막조립및설치	h=3-5m, 1경간=20m (조합기중기선10톤,잠수조)	경간	07하 신규
OL120.11000	OI120.11000	오탁방지막해체및철거	h=3-5m, 1경간=20m (조합기중기선10톤,잠수조)	경간	07하 신규
	OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	08상 신규
OR3000.1	OR300.01000	모서리보호공	STS강판 (9t*100w)	ｍ
OR1201.1	OR120.11000	계선곡주설치	각종 (크레인 10톤)	기
OX0023.1	OX002.31000	필터매트부설	수상	㎡
OX0024.1	OX002.41000	필터매트부설	수중 (잠수조)	㎡
OX0040.1	OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12㎜)	㎡