중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준

중소기업청 고시 제2007- 2호(2007.  1.  3.     제정)

중소기업청 고시 제2007-13호(2007.  2. 15. 전부개정)

중소기업청 고시 제2007-18호(2007.  5.  3. 일부개정)

중소기업청 고시 제2008-10호(2008.  2. 22. 일부개정)

중소기업청 고시 제2008-22호(2008.  5. 29. 일부개정)

중소기업청 고시 제2008-52호(2008. 10. 24. 일부개정)

중소기업청 고시 제2009- 7호(2009.  1. 15. 일부개정)

중소기업청 고시 제2009-37호(2009.  8. 24. 일부개정)

중소기업청 고시 제2009-38호(2009.  8. 27. 일부개정)

중소기업청 고시 제2010- 4호(2010.  1. 13. 일부개정)

중소기업청 고시 제2010-11호(2010.  2. 12. 일부개정)

1. 총  칙

가. 직접생산 정의

ㅇ 각 제품별 직접생산 정의는 해당 제품에 대한 직접생산 여부를 확인하는 참고기준으로 적용한다.

나. 직접생산 확인 항목

① 생산공장

ㅇ 사업자 등록은 조사일 기준 해당품목(세부품목) 관련 업종에 대한 최근 3개월 이내에 발급한 사업자등록증명으로 확인한다.

ㅇ 공장보유 여부는 해당업종의 조사일 기준 최근 3개월 이내에 발급한 공장등록증명서에 의하여 확인하며, 임차공장의 경우 임차계약서와 임차료 납부내역을 추가로 확인한다.

ㅇ ｢소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법｣에 따라 공장면적이 500㎡미만인 소기업이 공장을 미등록한 경우에는 해당 건물이 ‘공장’ 용도 또는 제1종, 제2종 근린생활시설 용도로 허가 또는 신고된 건축물인지를 해당 건물의 건축물대장을 징구하여 확인하고 건축물대장에 용도변경이 미기재된 ‘제조업소’(건축물 전체가 ｢산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률｣ 제2조제1호에 따른 공장인 경우에 한함)에 대해서는 현장에서 확인한다.

ㅇ ｢장애인복지법｣ 제58조제1항제3호에 의한 장애인 직업재활시설의 경우 공장등록증명서에 갈음하여 같은 법 시행규칙 제43조제5항에 의한 장애인복지시설신고증(시설의 종류가 ‘장애인직업재활시설’) 및 해당 건물의 건축물대장을 징구하여 해당 건축물이 ‘노유자시설’ 용도로 허가 또는 신고된 건축물인지 확인한다.

ㅇ ｢형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률｣ 제68조제1항에 따른 외부기업체로써 법무부 예규 ｢교도작업운영지침｣ 제3조제4호의 구외공장 입주 외부기업체에 해당하는 경우에는 공장등록증명서에 갈음하여 동 운영지침 제97조에 따른 구외공장통근작업계약서 및 해당 건물의 건축물대장을 징구하여 해당 건축물이 ‘교정시설’ 용도로 허가 또는 신고된 건축물인지 확인한다.

② 생산시설

ㅇ 별첨의 해당품목(세부품목)별로 제시된 시설(생산·검사설비)보유 여부를 확인하며 제1항 생산공장(또는 사업자등록상의 사업장소)의 설비에 한정하여 인정함을 원칙으로 한다.

ㅇ 확인방법 : 생산·검사설비의 구매 또는 설치 증빙서류(계약서, 세금계산서 등)를 기초로 현장의 설치설비와 대조 확인하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 설비 설치 이후 장기간 경과 등으로 관련 증빙서류의 확인이 불가능한 경우, 보유하고 있는 사진으로 대신할 수 있다.

ㅇ 동일설비를 사용하여 다수 품목을 생산할 때에는 해당설비의 연간생산능력과 수주실적을 감안하여 생산시설 보유 여부를 판단할 수 있다.

ㅇ 중소기업진흥공단 기업간협력사업(협동화사업) 중 공동화사업 승인을 받은 기업과 창업보육센터 입주기업이 공동으로 사용하는 시설은 해당기업이 보유한 것으로 인정한다.

ㅇ 중소기업청 연구장비 공동이용 클러스터 사업에 참여하여 바우처(장비이용 쿠폰)를 구입하거나, 지방중소기업청과 시험연구설비 사용계약을 체결하여 보유 하고 있지 않은 설비를 사용할 수 있는 여건을 구비한 경우 해당기업이 해당설비를 보유한 것으로 인정한다.

③ 생산인력

ㅇ 별첨의 해당품목(세부품목)별로 제시된 생산인력 기준을 확인한다.

ㅇ 인력 확인방법

- 생산인력은 4대 보험 납부증명으로 조사일 기준 최근 3개월 평균인원을 확인한다(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보).

- 단, 신청일 기준 사업자등록일로부터 3개월미만인 신규기업은 사업영위기간의 평균인원을 확인하며, 가족형 기업 등 4대 보험 납부증명으로 확인이 불가능하다고 판단되는 영세 소상공인에 대해서는 가족의 상시근로를 증빙하는 자료로서 대표자의 가족관계증명서와 국민건강보험가입 증빙자료를 징구하여 생산인력을 확인한다.

④ 생산공정

ㅇ 별첨의 해당품목(세부품목)별로 제시된 필수 생산공정 기준을 확인한다.

⑤ 기타

ㅇ 별첨의 해당제품별로 제시된 기준을 확인하며, 납품실적은 민간납품을 포함한다.

ㅇ 신기술(공법)을 개발하여 기존 생산시설 또는 공정이 필요치 않거나 상이한 시설 및 공정이 수반되는 중소기업자간 경쟁제품은 중소기업청장과 협의를 거쳐 공인기관의 직접생산관련 인증을 받은 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다.

이 경우 생산확인 현장실사가 이루어지 않은 경우에는 해당 중소기업자간 경쟁제품의 직접생산확인기준을 준용하여 실태조사를 하여야 한다.

ㅇ 협업승인을 받은 협업체가 직접생산 확인기준을 만족하는 경우에는 협업에 의한 최종제품을 생산하는 업체에 한하여 직접생산 확인을 갖춘 것으로 본다.

다. 구매 공공기관 등의 준수사항

ㅇ 직접생산 여부확인(해당품목 기준 고시근거)은 해당입찰 건별로 발주 공공기관이 확인하는 것을 원칙으로 하되 공공구매정보망에 등록된 정보를 근거로 확인할 수 있다.

라. 기타의 규정

ㅇ 중소기업자간 경쟁제도의 운영에 필요한 사항으로 각종 법률과 이 총칙에서 정한 사항 이외의 사항은 중소기업청장이 정하여 고시한 ｢중소기업제품 공공구매제도 운영요령｣에 따라 운영한다.

2. 중소기업자간 경쟁제품별 직접생산 확인기준 : <붙임> 참조

부       칙<제2010-11호, 2010.2.12>

1. 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

2. 이 고시 시행과 동시에 중소기업청 고시 제2010-4호(2010.1.13.)는 폐지한다.

3. ｢훈령‧예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정｣(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일로 한다.

<붙임> 중소기업자간 경쟁제품별 직접생산 확인기준

연번	제품명	연번	제품명
1	가구	26	콘베어시스템
2	문	27	크레인
3	실내장식가구	28	탈수및배수장치
4	창	29	탈취기
5	기념품	30	통상여과기
6	단추	31	파쇄기
7	안내(표지)판	32	하수처리장치 및 구성품 (정수.분뇨용, 배수.빗물펌프장용 포함)
8	표시물	33	항온항습기
9	견장및어깨장식	34	혼합기 및 교반기
10	광고판	35	팬코일유닛
11	전시대	36	공기살균기
12	현수막	37	내의
13	공기조화기	38	양말
14	냉각탑	39	운동복
15	냉동기	40	장갑
16	대형냉장고	41	레미콘
17	무대장치	42	아스팔트콘크리트
18	송풍기	43	난간
19	약품투입기(오존발생장치 제외)	44	창
20	열교환장치	45	프라이팬 및 냄비
21	음식물쓰레기처리기	46	인쇄물
22	응집기	47	폴리에스테르직물
23	일체형청정장비(크린룸)	48	혼방소모직물
24	자외선살균기	49	콘크리트배수로
25	재활용품 자동선별기	50	콘크리트벽돌

연번	제품명	연번	제품명
51	콘크리트블록	76	방음판 및 방음벽(금속제)
52	맨홀박스	77	일반철물
53	쓰레기통	78	케이블트레이(닥트카바 포함)
54	전선관	79	파형관
55	폴리에틸렌(PE)관	80	금속울타리용철물
56	폴리에틸렌제품	81	스테인레스 물탱크
57	플라스틱자루	82	김치
58	폴리에틸렌필름	83	농업용관리기계
59	F.R.P제품 및 SMC 포함 (창호는 합성수지제도 포함)	84	수문
60	가방	85	모터펌프 (발전용 및 LNG용 제외 단,농업용은 토출구경에 관계없이 포함)
61	벨트	86	교통신호등
62	폐쇄회로텔레비젼시스템	87	도로표지병
63	건축물 일반청소업	88	도로표지판
64	경비업	89	도자기제식기
65	사업시설유지관리서비스업	90	세라믹기와
66	수도미터	91	타일
67	유량계	92	위생도기
68	프로세스제어반	93	정복
69	골판지상자 및 판지상자	94	학생복
70	교육 및 실험용과학기기	95	각재
71	석회석	96	판재
72	가드레일	97	폴리염화알루미늄
73	가로등주	98	종이제문구
74	강관	99	밸브
75	조립식구조물(금속제)	100	소방기

연번	제품명	연번	제품명
101	보일러 및 구성품 (발전용과 가정용은 제외)	126	화장지
102	토목섬유	127	식육가공품
103	부직포	128	계장(계측)제어장치
104	폐기물 소각로(70ton/일이하)	129	자동제어반
105	펠릿 연소기기	130	고추장
106	석재	131	된장
107	석회질비료	132	혼합간장
108	분사장비 및 약제	133	수도계량기 보호통
109	소방용방재장치	134	개폐기
110	소방자동차	135	무정전전원장치(UPS)
111	구기운동용구	136	발전기
112	육상경기용구	137	배전반
113	전광스코아판	138	변압기
114	체력단련기구	139	애자
115	체육공원시설(근린공원이나 산책로에 고정 설치한 스포츠 시설)	140	충전장치
116	승강기	141	경관조명기구(광섬유, LED용 및 제어장치 포함)
117	승강기유지보수	142	전기스탠드
118	손목시계	143	형광등기구(LED용 기구 포함)
119	씽크대	144	전산업무(소프트웨어)개발 (S/W산업진흥법령에의한대기업참여제한범위에따름)
120	생선묵튀김	145	자료처리업무(S/W산업진흥법령에의한대기업참여제한범위에따름)
121	여과기	146	비닐절연전선
122	PVC관(염화비닐관)	147	강심알미늄연선
123	비디오물	148	전기용연선
124	철근콘크리트관(원심력제품)	149	제어케이블
125	콘크리트파일	150	실물,모형

연번	제품명	연번	제품명
151	무선통신장치	174	주차장치
152	방송장치, 구내	175	종이자루
153	유·무선원격제어장치	176	공간정보 데이터베이스 및 시스템구축 (S/W산업진흥법령에의한대기업참여제한범위에따름)
154	전광판	177	지질조사 및 탐사업
155	열차행선안내장치	178	우물공사 및 관정공사
156	점토벽돌	179	철근콘크리트관
157	다중화장치	180	돌망태
158	데이터포트장치	181	철망
159	전화.교환기네트워크연결장치	182	매트리스 및 카바
160	정수기	183	모포,담요
161	건빵	184	이부자리
162	빵	185	침낭
163	배낭 및 조끼류	186	커튼
164	요대류	187	수건.타올
165	의류대	188	통(병)조림(식품공전 제3. 장기보존 식품의 기준 및 규격 1. 통. 병조림식품 규격기준에 적합한 품목에 한함)
166	천막류	189	페인트
167	카바류, 멜빵류	190	기동복(전투복 및 예비군복 포함)
168	섬유로프	191	작업복 및 근무복(성하복 포함)
169	취사용기구(가정용 제외)	192	잠바
170	가로등기구(LED용 및 제어장치 포함)	193	조미김(맛김)
171	자동점멸기	194	활성탄
172	선박(G/T1000톤 이상 제외)	195	조립식 철근콘크리트 암거블럭
173	주물제품	196	고무발포단열재

1	가구

□ 직접생산 정의 금속제제외 가구의 직접생산은 주요자재인 목재류(PB, MDF, 합판, 원목, 집성목)와 부재료(파이프, 경첩, 기타 잡철물)를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단가공, 재단가공, 볼링가공, 마감작업[에찌가공, 샌딩 및 도장(외주가공) 등], 조립작업 등 각각의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 금속제 가구의 직접생산은 원재료인 철판, 파이프와 부분품인 목재류(PB, MDF, 합판)를 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단, 절곡, 프레스가공, 조립, 용접, 표면처리, 도장 등의 각 생산공정 중 4가지 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 : 가구제조 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임1-1 “가구류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임1-1 “가구류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
기 타	① 공장소유자(사업자등록자) 명의의 전기사용 실적 ② 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85%이상(금속제 제외에만 해당) - 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF 기준)을 공제한 비중이 51% 이상 ③ 원자재 구매실적(금속제에만 해당) - 철판, 파이프, 합판(PB, MDF 포함), 페인트	- 전기료사용내역 (한국전력공사 확인) - 수입신고필증 (수입업체에 한함) - 매입세금계산서

[붙임 1-1]

< 가구류 세부 제품별 생산시설 기준 >

구 분			OA가구	의자류	칸막이 (OA사무용)	일 반 가구류	소파류	침대류(스프링매트리스 포함)
생산시설	금속제 제외		①재단기 ②에찌밴딩기 ③볼링기 ④루터 ⑤콤프레샤	①절단기 ②행절기 ③재봉틀 ④타카 ⑤콤프레샤	①프레스 ②재단기 ③콤프레샤 ④타카	①재단기 ②자동대패 ③각끌기 ④콤프레샤 ⑤테노나 (창호에 한함)	①원형톱 ②루타기 ③재봉틀 ④보루방 ⑤콤프레샤	<스프링매트리스> ①스프링성형기 ②조립기 ③퀼팅기 ④봉합기 ⑤재봉틀 ⑥콤프레샤 <프레임> ㅇ ‘금속제 제외’ - 금속제 제외의 ‘일반가구류’ 생산시설 적용 ㅇ ‘금속제’ - ‘금속제’ 생산 시설 적용
	금속제		①절단기 ②절곡기 ③프레스 ④용접기 ⑤표면처리기 ⑥도장시설 ⑦재봉틀 중 4종 이상 생산설비 보유 ※ 단, 의자인 경우에는 콤퓨레샤, 타카 포함.
생산공정	금속제 제외	전체공정	<OA가구> 원재료 수급→절단→재단→외부가공(볼링가공,에찌가공등)→조립 <의자류> 원자재수급→원재료절단(목재,천,레자,가죽,스펀지폼등)→가공→ 조립→포장 <칸막이(OA사무용)> 원재료 수급→재단→가공→마무리가공(타카작업등)→조립 <일반가구류> 원재료 수급→절단→재단→가공→조립→외부마감처리(도장등) <소파류> 원자재 수급→원재료 절단(목재,천,레자,가죽,스펀지폼)→가공→ 조립 및 마무리가공 <매트리스(스프링)> 원자재수급 → 스프링성형 및 조립 → 퀼팅작업 → 마무리가공
		필수공정	<OA가구> 재단→가공→마무리가공(볼링,에찌가공등)→조립 <의자류> 원재료 재단(목재,천,레자,가죽,스펀지폼)→가공→조립 <칸막이(OA사무용)> 재단→가공→마무리가공(타카작업등)→조립 <일반가구류> 절단→재단→가공→조립 <소파류> 원재료 재단(목재,천,레자,가죽,스펀지폼)→가공→조립 및 마무리가공 <매트리스(스프링)> 스프링성형 및 조립→재봉작업→퀼팅작업→마무리가공
	금속제	전체공정	철판,파이프 등 절단→절곡→프레스가공→조립→용접→표면처리→ 도장→완제품
		필수공정	전체공정 7가지중 4가지이상 공정을 직접 수행

2	문(금속제 제외)

□ 직접생산 정의 문의 직접생산은 주요자재인 목재류(PB, MDF, 합판, 원목,집성목)와 부재료(손잡이 등)를 사용, 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 절단가공, 재단가공, 볼링가공, 조립작업, 마감작업〔샌딩 및 도장(외주가공) 등〕 등 각각의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 가구제조 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※붙임1-1 “가구류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료 수급→절단→재단→가공→조립→마무리가공
	필수공정	절단→재단→가공→조립→마무리가공
기 타		① 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85%이상 ㅇ 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 51% 이상 ② 공장소유자(사업자등록자) 명의의 전기사용 실적	- 수입신고필증 (수입업체에 한함) - 전기료사용내역 (한국전력공사 확인)

3	실내장식가구

□ 직접생산 정의 금속제 제외 실내장식가구의 직접생산은 주요 자재인 목재류(PB, MDF, 합판, 원목, 집성목)와 부재료(기타 금속제)를 사용, 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 절단가공, 재단가공, 볼링가공, 마감작업〔에찌가공, 샌딩 및 도장(외주가공) 등〕, 조립작업 등 각각의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 금속제 실내장식가구의 직접생산은 원재료인 철판, 파이프와 부분품인 목재류(PB, MDF, 합판)를 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단, 절곡, 프레스가공, 조립, 용접, 표면처리, 도장 등의 각 생산공정 중 4가지 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목			내 용	비 고
생산공장			① 사업자등록 : 가구제조 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설			※ 붙임1-1 “가구류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력			① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	금속제 제외	전체공정	원재료 수급 → 절단 → 재단 → 가공 → 마무리가공(에찌가공 및 도장등) → 조립
		필수공정	절단 → 재단 → 가공 → 마무리가공 → 조립
	금속제	전체공정	철판,파이프 등 절단 → 절곡 → 프레스가공 → 조립 → 용접 → 표면처리 → 도장 → 완제품
		필수공정	전체공정 7가지중 4가지이상 공정을 직접 수행
기 타			① 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85%이상 ㅇ 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 51% 이상 ② 공장소유자(사업자등록자) 명의의 전기사용 실적	- 수입신고필증 (수입업체에 한함) - 전기료사용내역 (한국전력공사 확인)

4	창(금속제 제외)

□ 직접생산 정의 창의 직접생산은 주요자재인 목재류(PB, MDF, 합판, 원목, 집성목)와 부재료(손잡이 등)를 사용, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단가공, 재단가공, 볼링가공, 조립작업, 마감작업〔샌딩 및 도장(외주가공) 등〕 등 각각의 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 가구제조 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※붙임1-1 “가구류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료 수급→절단→재단→가공→조립→마무리가공
	필수공정	절단 → 재단 → 가공 → 조립 → 마무리가공
기 타		① 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85%이상 ㅇ 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 51% 이상 ② 공장소유자(사업자등록자) 명의의 전기사용 실적	- 수입신고필증 (수입업체에 한함) - 전기료사용내역 (한국전력공사 확인)

5	기념품

□ 직접생산 정의 기념품의 직접생산은 각종 원자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 가공(조각, 커팅, 인쇄 등) 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 또는 해당업종 10년 이상 경력의 사업자등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		(기념패) ① 실크인쇄기 또는 레이저조각기 ② 콤프레셔 또는 작업판 (장식물) ① 조각기 ② 콤프레셔
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원자재(동판, 주석, 크리스탈 등) 구입 → 가공 → 조각, 커팅, 인쇄 등 → 완제품 생산
	필수 공정
기 타

6	단추

□ 직접생산 정의 단추의 직접생산은 플라스틱제, 금속제 등 각종 원자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 가공(절단 또는 사출 등) 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 또는 해당업종 10년 이상 경력의 사업자등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 프레스기 또는 절단기 ② 금형기 또는 사출기 또는 해당 금형
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원자재(플라스틱제, 금속제등) 구입 → 가공 → 금형 또는 사출 → 완제품조립 생산
	필수 공정
기 타

7	안내(표지)판

□ 직접생산 정의 안내(표지)판의 직접생산은 원재료인 알루미늄, 스테인레스, LED, 아크릴, 포맥스 등을 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 프레임 및 내‧외부 부속구조물을 생산하고 자체에서 생산한 실사출력물을 결합하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(안내판 및 사인물 제조 또는 광고물 제작) ② 옥외광고업등록(옥외용에 한함) ③ 작업장 : 사무실을 포함한 연면적 9.9㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 옥외광고업등록증
생산시설		① 실사출력기 ② 컷팅기 ③ 용접기 ④ 콤프레셔 또는 전동드릴
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재 구입 → 프레임제작 → 부속구조물제작 → 실사출력 → 프레임과 부속구조물 결합 → 완성품제작
	필수 공정	프레임제작 → 부속구조물제작 → 실사출력 → 프레임과 부속구조물 결합 → 완성품제작
기 타

8	표시물

□ 직접생산 정의 금속명패(건물번호판)의 직접생산은 아크릴, 포맥스, 스테인레스 등 각종 원자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 각 생산공정(반사지부착, 인쇄, 컷팅 등)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 조각(조형물)의 직접생산은 목재, 철재, 석재, 플라스틱 등 각종 원자재를 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 각 생산공정(원형제작, 거푸집 제작 또는 조립 등)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(금속명패 : 금속명패 또는 건물번호판 제조, 조각 : 조형물 또는 모형물 제조) ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<금속명패(건물번호판)> ① 실사출력기 또는 인쇄기기 ② 컷팅기 또는 절단기 ③ 콤프레셔 <조각(조형물)> ① 조각기(레이저조각기 포함) 또는 거푸집 ② 용접기 ③ 콤프레셔
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<금속명패(건물번호판)> 원자재(아크릴, 포맥스, 스테인레스 등) 구입 → 가공 → 조각, 컷팅, 인쇄, 부착 → 완제품 조립 생산 <조각(조형물)> 원자재(목재, 철재, 석재, 플라스틱 등) 구입 → 가공, 원형제작 → 거푸집틀 완성 또는 조립 → 완제품 생산
	필수 공정
기 타

9	견장 및 어깨장식

□ 직접생산 정의 견장 및 어깨장식의 직접생산은 포제(섬유), 금속제(금속) 등 각종 원자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 각 생산공정(미싱, 자수, 프레스 가공 등)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 또는 해당업종 10년 이상 경력의 사업자등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<포제> ① 미싱기 또는 컴퓨터자수기 ② 재단판 1개 이상 <금속제> ① 연마기 ② 프레스기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원자재(플라스틱제, 금속제등) 구입 → 가공 → 금형 또는 사출 → 완제품조립 생산
	필수 공정
기 타

10	광고판

□ 직접생산 정의 광고판의 직접생산은 원재료인 알루미늄, 스텐레스, LED, 아크릴 등을 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 프레임 및 내‧외부 부속구조물을 생산하고 자체에서 생산한 실사출력물을 결합하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 광고판 또는 광고물제작 ② 옥외광고업등록 ③ 작업장 : 사무실을 포함한 연면적 9.9㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 옥외광고업등록증
생산시설		① 실사출력기 ② 컷팅기 ③ 용접기 ④ 콤프레셔 또는 전동드릴
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재 구입 → 프레임제작 → 부속구조물제작 → 실사출력 → 프레임과 부속구조물결합 → 완성품생산
	필수 공정	프레임제작 → 부속구조물제작 → 실사출력 → 프레임과 부속구조물결합 → 완성품
기 타

11	전시대

□ 직접생산 정의 전시대의 직접생산은 원재료인 알루미늄, 스텐레스, LED, 아크릴, 목재 등을 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 프레임 및 내‧외부 부속 구조물을 결합하여 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 광고판 또는 광고물제작 ② 옥외광고업등록 ③ 작업장 : 사무실을 포함한 연면적 9.9㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 옥외광고업등록증
생산시설		① 실사출력기 ② 컷팅기 ③ 용접기 ④ 콤프레셔
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재 구입 → 프레임제작 → 부속구조물제작 → 프레임과 부속구조물결합 → 완성품생산
	필수 공정	프레임제작 → 부속구조물제작 → 프레임과 부속구조물결합 → 완성품
기 타

12	현수막

□ 직접생산 정의 현수막의 직접생산은 원재료인 실사천 등을 구입, 이를 생산시설인 실사출력기와 인력을 활용하여 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 옥외광고업등록(옥외용에 한함) ③ 작업장 : 사무실을 포함한 연면적 9.9㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 옥외광고업등록증
생산시설		① 실사출력기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재 구입 → 실사출력 → 부속구조물결합 → 완성품생산
	필수 공정	실사출력 → 부속구조물결합 → 완성품
기 타

13	공기조화기

□ 직접생산 정의 공기조화기의 직접생산은 철판, 송풍기, 코일, 필터, 가습기 등(제습기는 철판․제습로타 등, 환기댐퍼는 철판․엑츄레이터 등)을 구입하거나 자체 생산하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 케이싱 등 구조물과 함께 조립 및 용접공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 등 가공제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 가공 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

[별첨 13-1]

기계류 관련 자격증 적용 대상

분 야 별	세부분야	자 격 증
기계분야	공유압	공유압기능사
	공조냉동기계	공조냉동기계기능사, 공조냉동기계기사 공조냉동기계기술사, 공조냉동기계산업기사
	금형	금형기술사, 금형제작기능장, 사출금형기능사 사출금형산업기사, 사출금형설계기사, 프레스금형기능사 프레스금형산업기사, 프레스금형설계기사
	기계가공	기계가공기능장, 밀링기능사, 선반기능사, 연삭기능사 컴퓨터응용가공산업기사
	기계공정설계	기계공정설계기술사
	기계설계	기계설계기사,기계설계산업기사,전산응용기계제도기능사
	기계정비	기계정비기능사, 기계정비산업기사
	기계제작	기계제작기술사
	기계조립	기계조립기능사, 기계조립산업기사
	메카트로닉스	메카트로닉스기능사, 메카트로닉스기사, 메카트로닉스산업기사, 생산자동화기능사, 생산자동화산업기사
	배관	배관기능사, 배관기능장, 배관설비산업기사
	산업기계	산업기계설비기술사
	용접	가스용접기능사, 용접기능장, 용접기사, 용접기술사 용접산업기사, 전기용접기능사, 특수용접기능사
	일반기계	일반기계기사
	전산응용가공(CAM)	수치제어밀링기능사, 수치제어선반기능사
	정밀측정	정밀측정기능사, 정밀측정산업기사
	제관	제관기능사
	판금	판금기능사, 판금제관기능장, 판금제관산업기사
환경분야	대기환경	대기관리기술사, 대기환경기사, 대기환경산업기사 환경기능사
	소음진동	소음진동기사, 소음진동기술사, 소음진동산업기사
	수질환경	수질관리기술사, 수질환경기사, 수질환경산업기사
	폐기물처리	폐기물처리기사, 폐기물처리기술사, 폐기물처리산업기사
금속분야	금속재료	금속기사(가공분야), 금속기사(재료분야), 금속기사(제련분야), 금속재료기능장, 금속재료기술사 금속재료산업기사, 금속재료시험기능사, 열처리기능사
	비철야금	비철야금기술사
	주조	금속가공기술사, 원형기능사, 주조기능사, 주조기능장 주조산업기사
	표면처리	표면처리기능사, 표면처리기능장, 표면처리기술사 표면처리산업기사

분 야 별	세부분야	자 격 증
전기분야	건축전기설비	건축전기설비기술사
	전기	전기기사, 전기산업기사
	전기공사	전기공사기사, 전기공사산업기사
	전기기기	전기기기산업기사, 전기기능사, 전기기능장
전자분야	전자	전자캐드기능사
토목분야	상하수도	상하수도기술사
	토목	전산응용토목제도기능사, 토목구조기술사, 토목기사 토목산업기사, 토목시공기술사, 토질 및 기초기술사
건축분야	건축설비	건축기계설비기술사, 건축설비기사, 건축설비산업기사
	건축	건축사
안전관리분야	건설안전	건설안전기사, 건설안전기술사, 건설안전산업기사
	산업안전	기계안전기술사, 산업안전기사, 산업안전산업기사 전기안전기술사, 화공안전기술사
	산업위생관리	산업위생관리기사, 산업위생관리기술사 산업위생관리산업기사
산업디자인분야	제품디자인	제품디자인기사, 제품디자인기술사, 제품디자인산업기사
에너지분야	에너지관리	에너지관리기사, 에너지관리산업기사
산업응용분야	공정관리	공장관리기술사
	승강기	승강기기능사, 승강기기사, 승강기산업기사
	품질관리	품질경영기사, 품질경영산업기사, 품질관리기술사

◎ 관련자격증 적용은 상기 자격증(분야별, 세부분야 구분제외) 전체 중에서 보유한 자격증을 인정

14	냉각탑

□ 직접생산 정의 냉각탑의 직접생산은 철판, 모터, 파이프 등을 구입하거나 자체 생산하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 프레임 등 구조물과 함께 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 가공 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 가공 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

15	냉동기

□ 직접생산 정의 냉동기의 직접생산은 철판, 압축기, 증발기, 응축기, 팽창변 및 유분리기 등을 구입하거나 자체생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 케이싱 등 구조물과 함께 조립 및 용접공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 가공제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 가공 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

16	대형냉장고

□ 직접생산 정의 대형냉장고의 직접생산은 철판, 패널, 냉동기계장치 등을 구입하거나 자체 생산하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 케이싱 등 구조물에 장착 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 부분 구성품 가공→구조물에 장착→완제품 생산
	필수공정	부분 구성품의 가공→구조물에 장착→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

17	무대장치

□ 직접생산 정의 무대장치의 직접생산은 활차, 제어장치, 인양장치, 감속기, 로프 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 바튼 등의 구조물에 장착 공정 등을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 부분 구성품 가공→구조물에 장착→완제품 생산
	필수공정	부분 구성품의 가공→구조물에 장착→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

18	송풍기

□ 직접생산 정의 송풍기의 직접생산은 철판, 모터, 플라스틱, 케이싱, 전선, 베어링 등(소음기는 철판, 스플리터, 후렌지 등)을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 임펠러(소음기는 케이싱) 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→임펠러(환기댐퍼와 소음기는 케이싱) 가공→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	임펠러(환기댐퍼와 소음기는 케이싱) 가공→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

19	약품투입기(오존발생장치 제외)

□ 직접생산 정의 약품투입기의 직접생산은 펌프, 유량계, 밸브류 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

20	열교환장치

□ 직접생산 정의 열교환장치의 직접생산은 철판, 모터, 송풍기, 코일, 배관류, 필터 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링(또는 CNC), 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD), 오일프레스, 터닝로울러 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시근로자 : 생산직 3인이상(대표자 포함) ② 기능, 기술인력 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

21	음식물쓰레기처리기

□ 직접생산 정의 음식물쓰레기처리기의 직접생산은 철판, 모터, 수분조절장치, 발효조, 컨베이어, 트리퍼, 혼합기, 포장기 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

22	응집기

□ 직접생산 정의 응집기의 직접생산은 철재류, 모터, 감속기, 임펠러 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

23	일체형청정장비(크린룸)

□ 직접생산 정의 일체형청정장비의 직접생산은 공조기, 철재류, 헤파박스, 에어샤워, 바이패스 유니트 등을 구입하거나 자체 생산하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

24	자외선살균기

□ 직접생산 정의 자외선살균기의 직접생산은 철재류, 자외선램프, 석영관 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

25	재활용품 자동선별기

□ 직접생산 정의 재활용품자동선별기의 직접생산은 철재류, 압축기, 컨베이어, 파쇄기(압축기는 케이싱, 철재류, 실린더 등) 등을 구입하거나 자체 생산하고, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 또는 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 또는 케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 또는 케이싱 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

26	콘베어시스템

□ 직접생산 정의 콘베어시스템의 직접생산은 철재류, 모터, 벨트 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

27	크레인

□ 직접생산 정의 크레인의 직접생산은 철재류, 와이어류 또는 체인, 모터, 제어장치 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

28	탈수 및 배수장치

□ 직접생산 정의 탈수 및 배수장치의 직접생산은 철재류, 모터, 탈수장치 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 또는 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 또는 케이싱 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 또는 케이싱 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

29	탈취기

□ 직접생산 정의 탈취기의 직접생산은 철재류, 탈취제, 송풍기 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

30	통상여과기

□ 직접생산 정의 통상여과기의 직접생산은 철재류, 펌프, 여과재 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

31	파쇄기

□ 직접생산 정의 파쇄기의 직접생산은 철재류, 모터, 투입장치, 파쇄장치 등을 구입하거나 자체 생산하고, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

32	하수처리장치 및 구성품

□ 직접생산 정의 하수처리장치 및 구성품의 직접생산은 철재류(비금속인 경우 비금속자재류), 모터(불필요한 경우 제외), 감속기(필요한 경우) 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 또는 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→ 원재료 및 부분품 구입→ 외주가공→ 구조물 또는 케이싱 등 제작→ 조립 및 용접→ 완제품 생산	- 설계도면 확인
	필수공정	설계→ 구조물 또는 케이싱등 제작→ 조립 및 용접→ 완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

33	항온항습기

□ 직접생산 정의 항온항습기의 직접생산은 판재류, 배관류, 필터, 코일, 히터, 모터, 송풍기 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

34	혼합기 및 교반기

□ 직접생산 정의 혼합기 및 교반기의 직접생산은 철재류, 모터, 감속기, 임펠러 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 구조물 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	구조물 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

35	팬코일유닛

□ 직접생산 정의 팬코일유닛의 직접생산은 철판류, 배관류, 송풍기, 열교환기, 필터 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 케이싱 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD) 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱 등 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

36	공기살균기

□ 직접생산 정의 공기살균기의 직접생산은 팬모터, 필터, 유브이램프(음이온램프 등 방식에 따라 변경), 철판류(플라스틱 케이스) 등을 구입하거나 자체 생산하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 케이싱 또는 모듈 등과 조립 및 용접 공정 등을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 임대공장은 결산서상 임차보증금(임차료) 결산서 계상 要	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 천정크레인, 선반, 밀링, 드릴머신, 절곡기, 절단기, 용접기, 설계설비(CAD), 촉매코팅설비, 살균성능시험기, VOC측정기, 미세먼지측정기, CO2측정기 중 4종 이상 ② 재무제표상 취득금액이 1천만원 이상
생산인력		① 상시 근로자 : 3인이상(대표자 포함) ② 생산직 : 2인이상 포함 - 기능 : 기능사이상 - 기술 : 산업기사이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 관련 자격증 (별첨 13-1 참조)
생산공정	전체공정	설계→원재료 및 부분품 구입→외주가공→ 케이싱 또는 모듈 제작→조립 및 용접→완제품 생산
	필수공정	케이싱 또는 모듈 제작→조립 및 용접→완제품 생산
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

37	내의

□ 직접생산 정의 내의의 직접생산은 원재료 원단 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉제 등의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 특종기 3대이상 ② 본봉기 3대이상 ③ 재단기 1대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원단구입 → 재단 → 봉제 → 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

38	양말

□ 직접생산 정의 양말의 직접생산은 원재료 원사 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 편직, 봉제 등의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡ 이상		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		갑 종	을 종
		갑종편직기 10대이상	을종편직기 10대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원사구입 → 편직 → 봉제 → 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

39	운동복

□ 직접생산 정의 편직 운동복의 직접생산은 원재료 원단과 부분품 단추, 지퍼 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉재 등의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 편직제외 운동복의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가, 다만 패딩 및 솜 등의 봉제는 외주가능)하고 검사 및 포장(제사처리 등, 외주가능)하는 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 특종기 3대이상 ② 본봉기 3대이상 ③ 재단기 1대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<편직> 재단 → 봉제 → 포장 <편직 제외> 재단 → 봉제 → 다듬질 → 검사 및 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

40	장갑

□ 직접생산 정의 편직 장갑의 직접생산은 원사를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 편직, 작석 등의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 편직제외 장갑의 직접생산은 원재료인 가죽 및 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단[재단판 및 재단기(프레스), 외주불가] 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가)하고 안감을 제작(특종기, 외주가능)하여 부착(본봉기, 외주불가)한 후 검사(셋팅 및 제사처리, 외주가능) 및 포장하는 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ㅇ 편직 : 제조시설면적 33㎡ 이상 ㅇ 편직제외 : 제조시설면적 60㎡ 이상		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		편직	편직제외
		① 편직기 7대이상 ② 작석기	① 특종기 2대이상 ② 본봉기 3대이상 ③ 재단기(프레스) 1대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) ㅇ 편직 : 생산직 1인이상 ㅇ 편직제외 : 생산직 3인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<편직> 편직 → 작석 → 포장 <편직제외> 재단 → 봉제 → 셋팅 → 검사 및 포장
	필수 공정	<편직> 편직 → 작석 <편직제외> 재단 → 봉제
기 타

41	레미콘

□ 직접생산 정의 레미콘의 직접생산은 원재료 시멘트, 자갈, 모래, 물과 혼화제 등을 구입하여 수요자가 주문한 규격을 요청한 시기에 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산하여 공급하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ KS인증 ④ 가동 중인 공장일 것	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - KS인증서 - 납품서(송장) 및 판매원장
생산시설		① 배처플랜트
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	주문(건설사 등 수요자) → 생산(원자재 투입) → 출하 → 운반(믹서트럭) → 타설(공사현장)
	필수 공정	생산(원자재 투입)
기 타		① 품질관리상태 ㅇ원자재 보관 상태, 혼화제 관리, 양생수조관리, 배합설계데이터자료, 압축강도 시험자료, 체가름시험(잔골재) 자료 ② 수퍼프린트 등록

42	아스팔트콘크리트

□ 직접생산 정의 아스팔트콘크리트의 직접생산은 주재료인 아스팔트(AP)와 선별된 골재(자갈, 모래 등)를 자체 생산시설인 플랜트에서 자체 인력을 활용하여 가열, 혼합과정을 거쳐 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		일반아스팔트콘크리트	재생아스팔트콘크리트	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서(다만, 재생 아스팔트콘크리트의 경우 폐기물재활용신고필증 또는 중간처리업허가증은 예외) - 관련인증서(재생아스팔트콘 크리트 제외)
		①사업자등록 (아스팔트콘크리트 제조) ②공장등록 ③KS인증 또는 단체표준 인증	①사업자등록(재생아스팔트콘크리트 제조) ②공장등록(다만, 폐기물관리법에 의한 폐기물재활용 신고 또는 건설폐기물재활용촉진에 관한 법률에 의한 중간처리업허가는 예외)
생산시설		일반아스팔트콘크리트	재생아스팔트콘크리트	- 가열, 혼합, 선별, 운반, 저장시설 등 확인
		①KS F 2356 또는 단체표준에서 정한 시설	①KS F 2356에서 정한 시설 또는 폐기물관리법에 의한 폐기물재활용시설로서 재생아스팔트생산시설 또는 건설폐기물재활용 촉진에 관한 법률에 의한 건설폐기물재활용시설로서 재생아스팔트콘크리트 생산시설(다만, 폐기물재활용시설 또는 건설폐기물재활용시설 설치 신고 또는 허가된 소재지 생산시설만 인정)
생산인력		일반아스팔트콘크리트	재생아스팔트콘크리트	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
		①상시근로자(대표자 제외) : 생산직1인이상	①상시근로자(대표자 제외) : 생산직1인이상
생산 공정	전체 공정	저장(주재료) → 선별(골재 등) → 혼합 및 가열(플랜트)→ 제품 → 운반(공사현장)
	필수 공정	저장(주재료) → 선별(골재 등) → 혼합 및 가열(플랜트)→ 제품
기 타		① 원자재 사용실적 (다만, 재생아스팔트콘크리트는 폐아스팔트콘크리트 사용실적 포함) ② 최근 3개월 판매실적		- 원자재수불대장 - 판매대장

43	난간

□ 직접생산 정의 알루미늄제품 난간의 직접생산은 직접 생산 또는 외부 구매한 알루미늄 합금 압출형재를 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 절단 및 천공 등 기계적으로 가공하고 부자재인 체결부품과 결합하여 조립한 후 검사 과정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 주물제품 난간의 직접생산은 설계 사양에 적합한 주형을 제작하여 원재료인 선철, 고철, 알루미늄괴를 용해하여 주형에 주입하고 냉각 후 주형을 해체하여 합금주물을 완성한 후 표면처리 등 후 처리를 거쳐(또는 외부구매) 레일 및 포스트 등 부품을 결합‧조립하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록, ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<알루미늄제품> ① 프레스 ② 절단기 ③ 컷팅기(필요선택) ④ 용접기(산소 및 전기) ⑤ 드릴머신(필요시 탁상드릴머신) <주물제품> ① 유도로 1기 ② 아크로 1기 ③ 용선로(큐폴라) 1기 ④ 단체표준규격 표시인증 ⑤ KS규격 표시인증 ※ 위 5개 항목중 1개 이상 해당되면 적격
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	<알루미늄제품)> 압출형재(직접생산 또는 자재구매)→절단→천공→가공→조립→검사→포장→출고 <주물제품> 원자재 장입→용해→금형조형→쇳물주입→탈사→후처리 →가공→조립→검사
	필수 공정	<알루미늄제품)> 압출형재(직접생산 또는 자재구매)→절단→천공→가공→조립→검사→포장→출고 <주물제품> 원자재 장입→용해→금형조형→쇳물주입→탈사→후처리 →가공
기 타

44	창

□ 직접생산 정의 창의 직접생산은 알루미늄합금 압출형재를 직접 생산 또는 구매하고, 이를 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 설계와 치수에 따라 절단하는 절단공정, 천공 등 기계가공공정, 조립공정, 검사과정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절단기(또는 컷팅기) ② 드릴머신(필요시 탁상드릴머신) ③ 용접기(산소 및 전기용접기)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	압출형재(직접생산 또는 자재구매)→절단→가공→조립→ 검사→포장→출고
	필수 공정
기 타

45	프라이팬 및 냄비

□ 직접생산 정의 프라이팬 및 냄비의 직접생산은 알루미늄합금 판재를 직접 생산 또는 구매하고, 이를 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 설계된 형상으로 프레스 성형하는 과정, 내‧외부 코팅 공정, 절삭 공정 및 용접 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 프레스 ② 연마기 ③ 컷팅기 ④ 코팅설비기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	판재 입고→성형(프레스)→코팅(내‧외부)→절삭→용접→ 포장→출고
	필수 공정
기 타

46	인쇄물

□ 직접생산 정의 인쇄물의 직접생산은 지류, 잉크, 기타 인쇄재료를 구매하고, 이를 자체 보유 인쇄기와 인력을 활용하여 인쇄공정을 거쳐 제작 생산한 인쇄물을 말함. 다만, 실사출력인쇄물(프린터라벨)의 직접생산은 천, 유포지, 후렉스, PVC원단 등과 염료, 안료, 솔벤 등을 구입, 자체 보유한 실사출력기와 인력을 활용하여 디자인된 도안을 실사출력(프린트)하여 자외선 코팅, 아크릴 등 각종 판에다 부착, 재봉 등의 공정을 거쳐 스티커, 각종 안내판, 현수막 등의 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 인쇄업등록(정기간행물에 한함)	- 사업자등록증명 - 인쇄업등록증
생산시설		<실사출력인쇄물 제외> ㅇ 아래 인쇄기 중 1대이상 보유. 단, 신문은 윤전기 또는 옵셋인쇄기를 반드시 보유하여야 하고, 컴퓨터 출력용지는 전산폼인쇄기 또는 플렉소인쇄기를 반드시 보유하여야 함 ① 마스터인쇄기 ② 윤전기 ③ 옵셋인쇄기 ④ 디지털인쇄기 ⑤ 전산폼인쇄기 또는 플렉소인쇄기 <실사출력인쇄물(프린터라벨)> ① 실사출력기	- 임차의 경우 인쇄기 전용 임차계약서 - 보유 인쇄기 전체의 유니트 확인(색도확인)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<실사출력인쇄물 제외> 기획.편집 등 제판 → 인쇄 → 제본(제책) <실사출력인쇄물(프린터라벨)> 사진,원고촬영→디자인,도안(필름현상-스켄)→실사출력 (프린트)→코팅,판부착,제봉 등
	필수 공정	<실사출력인쇄물 제외> 인쇄기에 의한 인쇄 <실사출력인쇄물(프린터라벨)> 실사출력기에 의한 실사출력(프린트)
기 타

47	폴리에스테르직물

□ 직접생산 정의 폴리에스테르직물의 직접생산은 폴리에스테르사를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 제직, 염색가공(외주가능), 검사 등 각 생산공정을 거쳐 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 제직기 ㉠ 직물폭 2m이하 : 10대이상 ㉡ 직물폭 2m이상 : 5대이상 ※ 자동견직기로서 레피어 및 워터젯트 직기
생산인력		① 상시근로자(대표자제외) : 생산직 10인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	제직➝ 염색가공(외주가능)➝ 검사➝ 출하
	필수 공정	제직
기 타

48	혼방소모직물

□ 직접생산 정의 혼방소모직물의 직접생산은 모혼방사를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 정경, 제직, 염색가공(외주가능), 검사 등 각 생산공정을 거쳐 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 정경기 : 1대이상 ② 제직기 : 10대이상 (자동견직기로서 레피어 및 워터젯트 직기)
생산인력		①상시근로자(대표자제외) : 생산직 10인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	정경➝ 제직➝ 염색가공(외주가능)➝ 검사➝ 출하
	필수 공정	제직
기 타

49	콘크리트배수로

□ 직접생산 정의 콘크리트배수로의 직접생산은 원재료 시멘트와 부자재 철선 등과 모래, 자갈, 석분 등 골재를 구입하거나 직접 채취하여 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 혼합공정(믹서기, 외주불가), 성형공정[성형(진동․압축)기 또는 몰드(진동)시설, 외주불가], 양생(탈형)공정[양생시설, 외주불가] 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록, ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 혼합(믹서)기 ② 성형(진동․압축)기 또는 규격별 몰드(진동기) ③ 양생시설 ④ 제품 검사시설
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상 (품질관리담당자 포함)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	혼합과정[믹서기를 이용 원․부자재 혼합, 시멘트, 골재 등 보관시설 포함] → 성형과정[성형기 또는 몰드(진동)를 이용 제품성형] → 양생(탈형)[제품양생시설이용] → 제품검사‧출하[시험검사기기 이용 제품검사 후 출하]
	필수 공정	ㅇ 원부자재 혼합(믹서)과정 ㅇ 제품 성형(진동)과정 ㅇ 제품 양생(탈형)과정
기 타		※ 최근 3개월 이상의 아래 증빙자료를 갖출 것 ① 제품별 생산․판매실적(생산일보, 매출장 등) ② 원․부자재 구입자료(매입자료) ③ 수도광열비 지출자료(관련기관 확인) ④ KS표시인증서(KS제품에 한함)	- 납품실적증명서 또는 매출․매입세금계산서 (부가세신고서 확인) - 월별수도전기사용내역 (한전 등 확인) - 인․허가증 등

50	콘크리트벽돌

□ 직접생산 정의 콘크리트벽돌의 직접생산은 원재료 시멘트와 부자재 모래, 자갈, 석분 등 골재를 구입하거나 직접 채취하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 혼합공정(믹서기, 외주불가), 성형공정[성형(진동․압축)기시설, 외주불가], 양생(탈형)공정[양생시설, 외주불가] 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ KS표시인증	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 인․허가증 등
생산시설		① 혼합(믹서)기 ② 성형(진동․압축)기 ③ 양생시설 ④ 제품 검사시설
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상 (품질관리담당자 포함)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	혼합과정[믹서기를 이용 원․부자재 혼합, 시멘트, 골재 등 보관시설 포함] → 성형과정[성형(진동․압축)기를 이용 제품성형] → 양생(탈형)[제품양생시설이용] → 제품검사‧출하[시험검사기기 이용 제품검사 후 출하]
	필수 공정	ㅇ 원부자재 혼합(믹서)과정 ㅇ 제품 성형(진동․압축)과정 ㅇ 제품 양생(탈형)과정
기 타		※ 최근 3개월 이상의 아래 증빙자료를 갖출 것 ① 제품별 생산․판매실적(생산일보, 매출장 등) ② 원․부자재 구입자료(매입자료) ③ 수도광열비 지출자료(관련기관 확인)	- 납품실적증명서 또는 매출․매입세금계산서 (부가세신고서 확인) - 월별수도전기사용내역 (한전 등 확인)

51	콘크리트블록

□ 직접생산 정의 콘크리트블록의 직접생산은 원재료 시멘트와 부자재 철근 등과 모래, 자갈, 석분 등 골재를 구입하거나 직접 채취하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 혼합공정(믹서기, 외주불가), 성형공정[성형(진동․압축)기 또는 몰드(진동)시설, 외주불가], 양생(탈형)공정[양생시설, 외주불가] 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 혼합(믹서)기 ② 성형(진동․압축)기 또는 규격별 몰드(진동기) ③ 양생시설 ④ <삭제>
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상 (품질관리담당자 포함)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	혼합과정[믹서기를 이용 원․부자재 혼합, 시멘트, 골재 등 보관시설 포함] → 성형과정[성형(진동․압축)기 또는 몰드(진동)를 이용 제품성형] → 양생(탈형)[제품양생시설이용] → 제품검사.출하[시험검사기기 이용 제품검사 후 출하]
	필수 공정	ㅇ 원부자재 혼합(믹서)과정 ㅇ 제품 성형(진동․압축)과정 ㅇ 제품 양생(탈형)과정
기 타		※ 최근 3개월 이상의 아래 증빙자료를 갖출 것 ① 제품별 생산․판매실적(생산일보, 매출장 등) ② 원․부자재 구입자료(매입자료) ③ 수도광열비 지출자료(관련기관 확인) ④ KS표시인증서(KS제품에 한함)	- 납품실적증명서 또는 매출․매입세금계산서 (부가세신고서 확인) - 월별수도전기사용내역 (한전 등 확인)

52	맨홀박스(유리섬유 복합관 맨홀 제외)

□ 직접생산 정의 맨홀박스의 직접생산은 원재료 시멘트와 부자재 철선 등과 모래, 자갈, 석분 등 골재를 구입하거나 직접 채취하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 혼합(믹서기, 외주불가), 성형[성형(진동․압축)기시설, 외주불가], 양생(탈형)[양생시설, 외주불가] 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 혼합(믹서)기 ② 성형(진동․압축)기 또는 규격별 몰드(진동기) ③ 양생시설 ④ 제품 검사시설
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상 (품질관리담당자 포함)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	혼합과정[믹서기를 이용 원․부자재 혼합, 시멘트, 골재 등 보관시설 포함] → 성형과정[성형(진동․압축) 또는 몰드(진동)를 이용 제품성형] → 양생(탈형)[제품양생시설이용] → 제품검사.출하[시험검사기기 이용 제품검사 후 출하]
	필수 공정	ㅇ 원부자재 혼합(믹서)과정 ㅇ 제품 성형(진동․압축)과정 ㅇ 제품 양생(탈형)과정
기 타		※ 최근 3개월 이상의 아래 증빙자료를 갖출 것 ① 제품별 생산․판매실적(생산일보, 매출장 등) ② 원․부자재 구입자료(매입자료) ③ 수도광열비 지출자료(관련기관 확인) ④ KS표시 등 하수도법에 의한 인증	- 납품실적증명서 또는 매출․매입세금계산서 (부가세신고서 확인) - 월별수도전기사용내역 (한전 등 확인) - 인․허가증 등

53	쓰레기통

☐ 직접생산 정의

금속제 쓰레기통의 직접생산은 원재료인 철판, 스테인레스 판, 파이프 등을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단(절단기, 외주불가), 용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능) 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

폴리에틸렌제 쓰레기통의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 혼합하여 보유 생산설비와 인력을 활용, 사출성형 또는 압출성형 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		금속제품	폴리에틸렌제품
		① 절단기 ② 절곡기(절곡작업이 필요 없는 경우 제외) ③ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ④ 연마기	<사출성형> ① 배합설비 ② 사출성형기(금형포함) <압출성형> ① 배합설비 ② 압출성형기(금형포함) ③ 가공설비(융착기등 )
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) - 금속제품 : 생산직 3인이상 - 폴리에틸렌제품 : 생산직 1인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	금속제품	폴리에틸렌제품
	전체 공정	절단→절곡(절곡작업이 필요 없는 경우 제외)→용접→연마	원료투입→성형→가공 →검사→포장
	필수 공정		성형
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적(폴리에틸렌제품 에만 한함) ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적		- 원자재 매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

54	전선관

☐ 직접생산 정의

전선관의 직접생산은 유화사로부터 구입한 폴리에틸렌수지, 폴리염화비닐수지 또는 폴리염화비닐 컴파운드를 원재료로 하며, 안정제 및 활제 등을 첨가하여 보유 생산시설과 인력을 활용, 규정된 제조공정에 따라 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 배합설비 ② 압출성형설비(성형기 및 금형 포함) ④ 접합부성형설비 및 금형설비(염화비닐관 TS 또는 편수칼라에만 해당) ⑤ 냉각설비 ⑥ 인취설비 ⑦ 권취설비 ⑧ 절단설비
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	폴리에틸렌제품	염화비닐관제품	- 폴리염화비닐 컴파운드를 사용 하는 경우 배합공정 생략 - 접합부 성형공정 및 조립은 해당 제품에만 적용
	전체 공정	원료투입성형→가공→검사→포장	배합→압출성형→냉각 및 인취→표시→절단→접합부 성형→완제품
	필수 공정	성형	배합→압출성형→냉각 및 인취→절단→접합부 성형→ 완제품
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ④ KS 및 단체표준 인증 ※ 단, KS 및 단체표준 미제정 또는 인증받지 않은 제품은 증빙자료(사양서, 제품 사진) 첨부		- 원자재 매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서 - KS 및 단체표준인증서 - 제품사양서, 제품사진 등

55	폴리에틸렌(PE)관

☐ 직접생산 정의

폴리에틸렌관의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 혼합하여 보유하고 있는 생산설비와 인력을 활용, 관 또는 이음관 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		< 관 > ① 배합설비 ② 압출성형설비(성형기 및 금형 포함) ③ 냉각설비 ④ 인취설비 ⑤ 권취설비 ⑥ 절단설비 <이음관류> - 사출기, 융착기, 절곡기, 가공기 중 해당 이음관 생산설비 적용
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	관	이음관류
	전체 공정	원료투입성형→가공→검사→포장	원료투입→가공→검사→포장
	필수 공정	성형	가공
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적		- 원자재 매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

56	폴리에틸렌제품

☐ 직접생산 정의

폴리에틸렌제품의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 혼합하여 보유하고 있는 생산설비와 인력을 활용, 사출성형 또는 압출성형 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<사출성형제품> ① 배합설비 ② 사출성형기(금형포함) <압출성형제품> ① 배합설비 ② 압출성형기(금형포함) ③ 가공설비(융착기등 )
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	사출성형제품	압출성형제품
	전체 공정	원료투입→성형→가공 →검사→포장	원료투입→성형→가공 →검사→포장
	필수 공정	성형	성형
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적		- 원자재 매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

57	플라스틱자루

☐ 직접생산 정의

폴리에틸렌제 플라스틱자루의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 보유하고 있는 생산설비와 인력을 활용하여 배합, 압출성형, 권취, 제대, 접합, 인쇄 등 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

폴리프로필렌제 플라스틱자루의 직접생산은 원재료 폴리프로필렌과 칼라색소재인 마스터배치, 첨가제인 Calpet를 유화사로부터 구입, 보유 생산설비와 인력을 활용하여 연신작업인 제사(외주불가), 직조작업인 제직(외주불가), 인쇄, 봉제 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ※ 단, 폴리프로필렌제품은 대지 660㎡이상, 건물 330㎡이상일 것		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		폴리에틸렌제품	폴리프로필렌제품
		① 배합설비 ② 압출성형기(금형포함) ③ 권취기 ④ 제대기 ⑤ 접합기 ⑥ 인쇄기	① 제사기 1대이상 ② 제직기 4대이상 ③ 인쇄기 자동1대이상 ④ 봉제기 자동 또는 수동미싱 1대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자제외) : 생산직 1인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<폴리에틸렌제품> 원료투입→성형→가공→검사→포장 <폴리프로필렌제품> 원료배합→압출→연신(제사)→와인더작업→원형직기 제직→인쇄→봉제→포장
	필수 공정	<폴리에틸렌제품> 성형 <폴리프로필렌제품> 연신(제사)→원형직기 제직→인쇄→봉제
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적 다만, 신규업체에 대한 납품실적은 동일시설로 생산한 유사제품 납품실적 인정		- 원자재매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

58	폴리에틸렌필름

☐ 직접생산 정의

폴리에틸렌필름의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 혼합하여 보유하고 있는 생산설비와 인력을 활용, 필름(시트) 또는 봉투) 등 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<필름 및 시트> ① 배합설비 ② 압출성형기(금형포함) ③ 절단기 <봉투> ① 배합설비 ② 압출성형기(금형포함) ③ 권취기④ 제대기⑤ 접합기 ⑥ 인쇄기
생산인력		① 상시근로자(대표자제외) : 생산직 1인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	필름 및 시트	봉투
	전체 공정	원료투입→성형→ 가공→검사→포장	원료투입→성형→ 가공→검사→포장
	필수 공정	성형	성형
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적 다만, 신규업체에 대한 납품실적은 동일시설로 생산한 유사제품 납품실적 인정		- 원자재매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

59	FRP제품 및 SMC제품(창호는 합성수지제도 포함)

☐ 직접생산 정의

FRP제품 및 SMC제품의 직접생산은 유화사로부터 구입한 수지와 첨가제를 혼합하여 보유하고 있는 생산설비와 인력을 활용하여 핸드레이업 및 스프레이업 또는 압축성형 또는 와인딩 등의 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

☐ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<핸드레이업 및 스프레이업 제품> ① 몰드표면처리설비 ② 겔코딩설비 ③ 경화설비 ④ 성형(적층)설비 ⑤ 탈형설비 ⑥ 가공설비 <압축성형 제품> ① 재단․계량설비 ② 압축성형설비(프레스 및 금형 포함) ③ 탈형설비 ④ 가공설비 <와인딩공법 제품> ① 와인딩기 ② 몰드표면처리설비 ③ 겔코딩설비 ④ 경화설비 ⑤ 성형(적층)설비 ⑥ 탈형설비 ⑦ 가공설비 <창 및 화장실> ① 절단설비 ② 가공설비 ③ 조립설비(용접기등 ) ④ 부속부품부착설비
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료투입→성형→가공→검사→포장 ※ 다만, 창 및 화장실은 원료투입→가공→ 검사→포장
	필수 공정	성형 ※ 다만, 창 및 화장실은 가공
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 최근 3년이내 해당제품 납품실적	- 원자재매입계산서(납품실적증명) - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

60	가방

□ 직접생산 정의 가방의 직접생산은 원단인 피혁이나 나일론 등과 기타 금구류(금속장식 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단공정(재단기, 외주불가), 봉재공정(봉재기, 외주불가), 조립공정(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		➀ 사업자등록 ➁ 공장등록 : 공장면적 100㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		➀ 재단기(프레스, Hand Knife 등) ※ 단, 비닐제품 소지품케이스에는 미적용 ➁ 봉재기 : 10대이상 ※ 단, 비닐제품 소지품케이스에는 미적용 ③ 고주파기 ※ 단, 비닐제품 소지품케이스에만 적용
생산인력		➀ 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	절단(절단기, Hand Knife, 프레스)➝봉재(본봉, 2본봉, 17종 M/C)➝접착➝조립
	필수 공정
기 타

61	벨트

□ 직접생산 정의 벨트의 직접생산은 원단인 피혁이나 소폭직물 등과 기타 금구류(버클 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단공정(재단기, 외주불가), 봉재공정(봉재기, 외주불가), 조립공정(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		➀ 사업자등록 ➁ 공장등록 : 공장면적 100㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		➀ 재단기 ➁ 봉재기 10대이상
생산인력		➀ 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	절단(절단기, Hand Knife, 프레스)➝봉재(본봉, 2본봉, 17종 M/C)➝접착➝조립
	필수 공정
기 타

62	폐쇄회로텔레비전시스템

□ 직접생산 정의 폐쇄회로텔레비전시스템의 직접생산은 시스템을 구성하는 세부제품들 중 한 제품 이상을 외부 구입한 원재료인 부분품 및 모듈(PCB Ass'y 외주가능) 등과 보유시설(벡터스코프, 패턴제너레이터 등) 및 인력을 활용하여 자체 생산하고, 카메라 및 렌즈를 구성으로 하는 영상 정보 수집에 필요한 부품 및 주변장치(하우징, 브라켓, 회전기)와 녹화장치, 저장장치, 전송장치, 제어장치를 함께 통합하여 시스템을 조립한 후, 시험 및 조정하는 공정과 영상 전송 및 표출을 위한 운영소프트웨어를 개발하여 시스템에 장착, 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 33㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 62-1 “폐쇄회로텔레비젼시스템 세부제품별 생산시설 및 필수공정” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1명 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	부품구입→조립생산(외주가공조립·소프트웨어장치포함)→ 제품시험→주변기기장착→완제품검사→출하(납품)
	필수 공정	※ 붙임 62-1 “폐쇄회로텔레비젼시스템 세부제품별 생산시설 및 필수공정” 참조
기 타		① 최근 1년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 원․부자재 구입내역 ③ 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매출세금계산서 사본 - 매입세금계산서 사본 - 월별전기사용내역 사본 (한국전력공사 확인)

[붙임62-1]

폐쇄회로텔레비전시스템 세부 제품별 생산시설 및 필수공정 기준

제품별	생산시설	필수공정	비 고
보안용카메라	<생산설비> ①전동공구(드라이버,드릴) ②인두기, 납제거기 ③절단기(니퍼) ④와이어스트리퍼 ⑤작업대 <검사설비> ①오실로스코프 ②패턴제네레이터 ③벡터스코프 ④오디오신호발생기 ⑤모니터 ⑥테스트기 ⑦전원공급장치(AC/DC) ⑧자동전압조정기(AVR)	카메라류, 렌즈류, 컨트롤러류, 서버류, 녹화장치류, 영상추적장치류, 전송장치류 중 1개이상 제품을 직접생산할 것	-검사설비(①-④)는 국가공인 교정성적서 보유
차량번호 판 독 기	<생산설비> ①전동공구(드라이버,드릴) ②인두기, 납제거기 ③절단기(니퍼) ④와이어스트리퍼 ⑤작업대 <개발설비> ①캡쳐장치, 검지장치, 번호 인식모듈S/W ②개발용 컴퓨터 ③운영S/W 생산설비(컴퓨터, 라벨프린터,CD라이터) <검사설비> ①오실로스코프 ②모니터 ③테스트기 ④전원공급장치(AC/DC) ⑤자동전압조정기(AVR)	캡쳐장치, 차량검지장치, 메인보드,번호인식모듈S/W, 조명컨트롤러, 조명장치를 직접생산할 것	-검사설비(①)는 국가공인 교정성적서 보유

63	건축물 일반청소업

□ 직접생산 정의 건축물 일반청소업의 직접생산은 상업용 또는 공공부문건축물을 대상으로 미관을 유지하고 건축물 재료의 보호와 위생환경을 확보하기 위하여 생산시설과 인력을 확보한 후 관할구청장에 건축물일반청소업 신고를 하고, 일반청소용역을 수행하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 영업신고(위생관리용역)	- 사업자등록증명 - 영업신고증
생산시설		① 25㎝이상 마루광택기 2대이상 ② 진공청소기(집수 및 집진용) 2대 이상 ③ 안전벨트 ④ 안전모 및 로프 ⑤ 먼지, 일산화탄소, 이산화탄소 측정장비(*공중위생관리법시행령 제3조 제1호의 규정에 의한 규모이하 건축물 청소에는 미적용)
생산인력		공중위생관리법 시행규칙 제23조에 정한 교육 이수자 1인 이상
생산공정	전체공정	시.군.구청에 영업신고→업업신고증 수령→청소용역 수주 →청소용역 수행
	필수공정
기 타

64	경비업

□ 직접생산 정의 경비업의 직접생산은 경비업법에 규정되어 있는 시설경비, 호송경비 신변보호, 기계경비, 특수경비업종에 대한 인력장비와 시설을 확보한 후 지방경찰청장으로부터 영업허가를 득하고, 해당 업종의 용역에 대한 일부 또는 전부를 도급받아 경비용역을 수행하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 경비업 허가	- 사업자등록증명 - 경비업허가증
생산시설		① 기준경비인력 이상을 동시에 교육할 수 있는 교육장	- 건물등기부 등본 또는 임대차계약서
생산인력		① 일반경비지도사 : 1인 이상 선임 ② 배치된 경비원의 신임교육이수 여부 ※ 상시근로자 기준, 모든 경비인력은 경비업법 시행령 제18조 내지 제19조에 정한 교육 이수	- 경비원 배치시 경비 지도사 선임서류 사본 - 배치후 1개월 경과자 신임교육 이수증번호
생산공정	전체공정	관할지방경찰청에 경비업영업허가 신청 → 경비업영업 허가증 수령 → 시설 및 인력 확보 → 경비용역 수주 →경비용역 수행
	필수공정
기 타		① 납입자본금 : 1억원 이상 법인

65	사업시설유지관리서비스업

□ 직접생산 정의 사업시설유지관리서비스업의 직접생산은 상업용 또는 공공부문건축물을 대상으로 건축물 유지를 위해 소방, 기계, 전기, 주차, 조경관리 인력을 투입하여 건축물 등 시설 보호와 유지 관리용역을 수행하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 사무실	- 사업자등록증명 - 건물등기부등본 또는 건물 임대차계약서
생산시설
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 5인이상(소방, 기계, 전기, 주차, 조경관리 각 1인이상) ※ 주차관리인은 2종보통이상 자동차운전면허 소지	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 자동차운전면허증
생산공정	전체공정	사업자등록 → 시설관리유지용역 수주 → 용역수행
	필수공정
기 타

66	수도미터

□ 직접생산 정의 수도미터의 직접생산은 원재료(주물부품)와 부분품(합성수지부품)을 구입, 이를 보유 생산‧시험 시설과 인력을 활용하여 원재료가공(외주가능), 내갑‧외갑조립, 시험 및 조정 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 계량기제작업등록(수도미터) 및 형식승인 보유 ③ 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 계량기제작업등록(수도미터) 및 형식승인서 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 규격별 유량시험장치·기준탱크·검사대 ② 내압시험기 <시험설비> ① 버니어캘리퍼스 ② 하이트게이지 ③ 마이크로미터
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	① 원재료가공(주물부품, 합성수지부품) → ② 내갑조립 → ③ 내갑․외갑조립 → ④ 시험 및 조정 → ⑤ 각인 → ⑥ 봉인 → ⑦ 검정
	필수 공정	① 내갑․외갑조립 → ② 시험 및 조정 → ③ 각인 → ④ 봉인 → ⑤ 검정
기 타		※ 2011.1.1일부터는 계량부 또는 계수부를 자체개발 보유할 것

67	유량계

□ 직접생산 정의 유량계의 직접생산은 원재료(주물품, 플라스틱사출품, P.C.B A'ssy 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품(변환부, 검출부)과 함께 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 드릴링머싱 ② 전기용접기 ③ 절단기 ④ 탭핑머신 ⑤ 배관기구 ⑥ 배선기구 ⑦ 납땜공구 <시험설비> ① 유량시험장치(유량계에 한함) ② 관련계측기기별 전용 시험·검사장치 ③ 표준전압·전류발생기 ④ Decade Resistance Box(온도계에 한함) ⑤ 절연저항계 ⑥ 내전압시험기 ⑦ 디지털멀티미터 ⑧ 버니어캘리퍼스	- 시험설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인 (치수측정검사설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	① 기계가공 ② 도장 ③ 사출성형 ④ 변환부조립 ⑤ 검출부조립 ⑥ 부분품조립(완제품) ⑦ 시험 및 조정
	필수 공정	① 변환부조립 ② 검출부조립 ③ 부분품조립(완제품) ④ 시험 및 조정
기 타

68	프로세스제어반

□ 직접생산 정의 프로세스제어반의 직접생산은 원재료(외함, 판넬용계기, 분석기기류 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 생산한 부분품(제어부, 프로그램)과 함께 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 프로그램 로더 ② 데모설비 ③ 드릴링머신 ④ 절단기 ⑤ 탭핑머신 ⑥ 배관기구 ⑦ 배선기구 ⑧ 납땜공구 <시험설비> ① 표준전압·전류발생기 ② 네트웍케이블검사장치 ③ Decade Resistance Box ④ 시스템로직프로그램 ⑤ 절연저항계 ⑥ 디지털멀티미터 ⑦ 버니어캘리퍼스	- 시험설비는 공인검사 기관의 교정성적서 확인 (치수측정검사설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	① 원부자재가공 ② 조립(기기취부) 및 배선 ③ 제어프로그램밍 ④ 시험 및 조정
	필수 공정	① 조립(기기취부) 및 배선 ② 제어프로그램밍 ③ 시험 및 조정
기 타

69	골판지상자 및 판지상자

□ 직접생산 정의 골판지상자 및 판지상자의 직접생산은 원재료인 골판지 및 종이판지를 자체 생산 또는 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단기, 인쇄기, 접합기, 합지기를 이용하여 가공하거나 또는 프린터 슬롯터(Printer Slotter), 후렉소 폴더(Flexo Folder), 다이커터(Die Cutter) 등 각 생산시설을 이용한 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		○ 재단기, 인쇄기, 접합기, 합지기를 보유하거나 또는 프린터 슬롯터(Printer Slotter), 후렉소 폴더(Flexo Folder), 다이커터(Die Cutter)등 3종 중 1기종 이상 보유
생산인력		○ 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1명 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<골판지상자> 원지투입→골성형A→골성형B→합지→횡절단→종절단→인쇄→슬롯터→접합→포장 <판지상자> 원지투입→횡절단→종절단→인쇄→슬롯터→접합→포장
	필수 공정	횡절단→종절단→인쇄→슬롯터→접합
기 타

70	교육 및 실험용 과학기기

□ 직접생산 정의 교육 및 실험용 과학기기의 직접생산은 세부제품별 필요한 각종 원부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체설계에 따라 조립, 가공(일부품목에 해당), 검사, 포장 및 출하 등 각 제품별 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록(인터렉티브화이트보드 및 액세서리만 해당)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임70-1 “교육 및 실험용 과학기기 세부 제품별 생산시설 및 생산공정 기준” 참조 ※ 검사설비는 자체보유만 인정	- 생산설비 임차의 경우 임대 계약서 및 임차료납부 증빙자료
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	※ 붙임70-1 “교육 및 실험용 과학기기 세부 제품별 생산시설 및 생산공정 기준” 참조
	필수공정
기 타

[붙임 70-1]

<교육 및 실험용 과학기기 세부 제품별 생산시설 및 생산공정 기준>

구 분		실험용가열판, 교반가열판, 실험실용조직배양장치, 실험실용초저온냉동고, 초자기세척기, 무균함, 무균대, 실험실용연기후드및찬장, 항온항습조, 대형온습도환경조성실, 실험실용순환식수조, 실험실용항온수조, 실험용혼합기, 자력교반기, 회전식진탕기, 왕복식진탕기, 탈이온또는탈염장비, 초순수제조장치, 저온BOD배양기, 진탕배양기, 이산화탄소배양기, 진공오븐, 건조캐비넷또는오븐, 실험용박스로, 증류실험장치, 식물생장계, 식물생장조절실, 고압증기멸균기또는소독기, 초음파청소기	멀티미터, 오실로스코프, 서보시험장치, 종합계측기, 함수발생기, 통신교육용모의장치, 주파수분석기, 주파수카운터, 신호발생기, 유압제어실험장치, 전기전자교육자료, 공정제어실험장치, 전자공학교육용품, 회로실험장치, 컴퓨터실험장치	만능재료시험기	자동차교육관련자료
생산시설		<생산설비> ①전동드릴 ②절단기 ③그라인더 ④바이스 ⑤각종공구세트 <검사설비> ①회로시험기	<생산설비> ①작업대 ②인두기 <검사설비> ①전원공급장치 ②오실로스코프 ③디지털멀티미터 ④주파수카운터 ⑤LCR미터 ⑥신호발생기	①선반 ②밀링 ③용접기 ④절단기 ⑤연마기 ⑥정반 ⑦전동식드릴머신 ⑧각종공구세트	①선반 ②밀링 ③용접기 ④절단기 ⑤정반 ⑥연마기 ⑦작업대 ⑧콤프레셔 ⑨각종공구세트
생산공정	전체공정	설계→원부자재 구입 →가공→ 조립→검사→포장 →출하	설계→원부자재 구입 → 조립→검사→포장→출하	설계→원부자재구입→가공→조립→검사→포장→출하	설계→원부자재구입→가공→조립→검사→포장→출하
	필수공정	가공→조립→검사	조립→검사	설계→가공→조립→검사	가공→조립→검사

구 분		인터렉티브화이트보드 및 액세서리	영사용스크린, 영사대	실물화상기	멀티미디어학습시스템, 어학실습기자재	생물실험용키트, 신체․체질또는조직모델, 기초물리실험장치
생산시설		<생산설비> ①전동드릴 ②절단기 ③오토캐드프로그램 ④설계전용컴퓨터 ⑤각종공구세트 <검사설비> ①버니어캘리퍼스 ②오실로스코프 ③회로시험기 ④전압조정기	①재단용작업대 ②용접기 ③전동식드릴머신 ④제품보관작업대 ⑤포장기계 ⑥절단기	<생산설비> ①작업대 ②에어드라이버 ③전동식드릴머신 ④바이스 ⑤그라인더 <검사설비> ①마이크로미터 ②버어니어캘리퍼스 ③전압계 ④전류계 ⑤전력계 ⑥디지털온도계 ⑦전압조정기 ⑧내전압시험기 ⑨누설전류계 ⑩절연저항계 ⑪전자저울 ⑫회로시험기	<생산설비> ①작업대 ②전동식드릴머신 ③각종공구세트 <검사설비> ①전압조정기 ②회로시험기	<생산설비> ①전동식드릴머신 ②양두연삭기 ③바이스 ④전동드릴 ⑤전기인두 ⑥드라이버세트 ⑦와이어스트리퍼 ⑧롱로우즈플라이어 ⑨니퍼 <검사설비> ①회로시험기 ②버어니어캘리퍼스
생산 공정	전체 공정	설계→원부자재 구입→가공→조립→검사→포장→출하	설계→원부자재 구입→가공→조립→검사→포장→출하	설계→원부자재 구입 → 조립→검사→포장→출하	설계→원부자재 구입 → 조립→검사→포장→출하	설계→원부자재 구입→가공→조립→검사→포장→출하
	필수 공정	가공→조립→검사	가공→조립→검사	설계→조립→검사	조립→검사	가공→조립→검사

71	석회석

□ 직접생산 정의 석회석의 직접생산은 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 갱내에서의 굴착, 천공 및 발파작업(외주가능)과 갱외에서의 파쇄 및 선별작업(외주불가) 등 각 생산 작업공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록	- 사업자등록증명
생산시설		① 파, 분쇄기 100Hp이상 보유	- 광산보안센터에 신고된 시설사용허가증명원
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 보안 및 작업관리자 1인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	암석굴진(천공) → 암석발파 → 광물운반 → 파쇄 → 선별 → 규격별 제품적재 → 출하
	필수 공정	파쇄 → 선별
기 타		① 생산능력 ㅇ 매장량 100만톤 이상 ㅇ 최근 3년간 평균 15만톤 이상 생산실적이 있는 자(단, 신규업체의 경우 월평균 2만톤이상 생산실적 또는 능력이 있는 자)로서 광업법에 따라 등록된 광업권자 또는 조광권자 ② 생산량 : 광산물생산보고서 ③ 품질 : CaCO₃95% 이상 (CaO 53.2%이상)	- 한국광물자원공사 (정밀조사보고서 기준) - 도, 시, 군, 구 보고 기준

72	가드레일

□ 직접생산 정의 가드레일의 직접생산은 원재료인 일반구조용 압연강재(KS D 3503) 철판 코일과 파이프 또는 H빔을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단(가드레일 자동성형기 중 절단기, 외주불가), 타공(가드레일 자동성형기 중 프레스, 외주불가), 성형(가드레일 자동성형기 중 포밍기, 외주불가), 도금(용융아연도금, 외주가능) 등 각 공정을 거쳐 가드레일 판을 제작하고, 또한 파이프 또는 H빔 절단(규격에 적합하게 절단, 외주가능), 필요시 용접(재질에 따른 용접기, 외주불가), 타공(드릴M/C, 외주불가), 도금(용융아연도금, 외주가능) 등 각 공정을 거쳐 가드레일 지주를 제작하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 가드레일자동성형기 ② 절단기 ③ 프레스 ④ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<가드레일판> 절단→천공→성형→도금 <지주> 절단→천공→용접→도금
	필수공정	<가드레일판> 절단→천공→성형 <지주> 절단→천공
기 타		① 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

73	가로등주

□ 직접생산 정의

가로등주의 직접생산은 원재료인 파이프(철재 또는 스테인레스) 또는 철판(스테인레스 또는 철재)을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 파이프형 또는 TAPPER형 각각의 생산공정을 거쳐 완제품으로 생산하는 것을 말함.

주물제품 가로등주(가로등, 기둥 및 그부속자재)의 직접생산은 보유하고 있는 금형에 따라 자체 또는 외주생산된 주물에 해당 업체로부터 구입한 복합 재질(스테인레스 또는 철재) 및 부품(등기구, 앰블램, 등가오스, 볼트, 악세사리 등) 등을 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 절단, 절곡, 가공, 후처리, 조립, 판금, 도장, 검사 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		주물제외 제품	주물제품
		<파이프형> ① 절단기 ② 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ③ 천공기 ④ 연마기 ⑤ 작업대 <Tapper형> ① 절곡기(12m이상) ② 교정기 ③ 절단기 ④ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ⑤ 천공기 ⑥ 연마기 ⑦ 작업대	① 생산설비 및 제품금형(선반, 드릴머신, 나사가공기, 절단기, 용접기, 도장설비, 금형) ② 단체표준규격 표시인증 ※ 위 2개 항목중 1개 이상 해당되면 적격
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	구분	주물제외 제품	주물제품
	전체공정	<파이프형> 절단→용접→천공→연마→도금 <Tapper형> 절단→절곡→교정→용접→천공→연마→도금	자재절단→절곡→가공→후처리→조립→판금→도장→검사
	필수공정	<파이프형> 절단→용접→천공→연마 <Tapper형> 절단→절곡→교정→용접→천공→연마	자재절단→절곡→가공→후처리→조립→판금→도장
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 3년이내 원부자재 구입실적 ③ 최근 1년간 전기사용실적(주물제품에만 한함)		- 납품실적증명서 또는 매출 세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인

74	강관

□ 직접생산 정의

PE피복강관의 직접생산은 원재료인 파이프 및 PE분말 또는 아스팔트분말을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 강관 내․외면 녹제거(쇼트블라스트기, 외주불가), 예열(예열기, 외주불가), 관 외부피복[폴리에틸렌피복기(T다이형, 0다이형 압출식) 또는 분말융착식피복기, 외주불가], 관 내부도장(내부에폭시 라이닝기, 외주불가) 등의 각 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

아스팔트도복장강관의 직접생산은 원재료인 파이프 및 PE분말 또는 아스팔트분말을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 강관 내‧외면 녹제거(쇼트블라스트기, 외주불가), 관 외부피복(아스팔트도복장기, 외주불가), 관 내부도장(내부에폭시 라이닝기, 외주불가) 등의 각 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<PE피복강관> ① 쇼트블라스트기 ② 예열기(로) ③ 폴리에틸렌피복기(T다이형 및 O다이형 압출식) 또는 분말융착식피복기 ④ 내부에폭시 라이닝기 <아스팔트 도복장강관> ① 쇼트블라스트기 ② 아스팔트도복장기 ③ 내부에폭시 라이닝기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<PE피복강관> 쇼트→예열→외부피복→내부피복 <아스팔트 도복장강관> 쇼트→외부도복장→내부피복
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

75	조립식구조물(금속제)

□ 직접생산 정의

조립식구조물의 직접생산은 원재료인 철판, 스테인레스판, 파이프, H빔 등 철강재를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단(절단기, 외주불가), 용접(재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능) 등의 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절단기 ② 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ③ 천공기 ④ 연마기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	절단→용접→천공→연마→도금
	필수공정	절단→용접→천공→연마
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

76	방음판 및 방음벽(금속제)

□ 직접생산 정의

방음판 및 방음벽(금속제)의 직접생산은 방음판의 전면판은 알루미늄판 또는 도금강판을 사용하고 방음판의 후면판 및 측면판은 아연도금강판을 사용하며 방음판의 흡음재는 발암 물질 등 인체에 유해한 물질을 함유하지 아니한 재질로 하고 방음벽지주는 H빔 또는 파이프를 원재료로 하여 보유 생산시설과 인력을 활용하여 아래와 같은 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

○ 전면판 : 타공(방음판성형기 또는 프레스-금형, 외주불가), 성형(방음판성형기 또는 절곡기, 외주불가), 절단(방음판성형기 또는 절단기, 외주불가), 전면판과 후면판 사이에 흡음재를 넣어 조립

○ 후면판 : 성형(방음판성형기 또는 절곡기, 외주불가), 절단(방음판성형기 또는 절단기, 외주불가), 전면판과 후면판 사이에 흡음재를 넣어 조립

○ 흠음재 : 구입, 외주가능

○ 방음벽지주 : H빔 또는 파이프 절단(절단기, 규격에 적합하게 절단 외주가능), 용접(재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능)

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 방음판 성형기(또는 절곡기, 프레스, 금형) ② 절단기(컷팅기), ③ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<전면판> 타공→성형 또는 절곡→절단→조립 <후면판> 절단→성형 또는 절곡→조립
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

77	일반철물

□ 직접생산 정의

스틸그레이팅의 직접생산은 원재료인 철판, I-BAR, 앵글 등을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단(절단기, 외주불가), 용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금 (필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능) 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

입식재털이의 직접생산은 원재료인 철판, 스테인레스 판, 파이프 등을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단(절단기, 외주불가), 용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능) 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

건설용거푸집(데크플레이트에 한함)의 직접생산은 원재료인 철판, 필요시 철선을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 철판성형(덱크플레이트 성형기, 외주불가), 철판절단(절단기, 외주불가) 등 각각의 공정 또는 필요시 철선용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가), 하부강판과 철선거더조립용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가) 등의 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<스틸그레이팅> ① 절단기 ② 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ③ 프레스 ④ 용접틀 ⑤ 연마기 ⑥ 레이저가공기(레이저가공형에 한함) <입식재털이> ① 절단기 ② 절곡기(절곡작업이 필요 없는 경우 제외) ③ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ④ 연마기 <건설용거푸집(데크플레이트에 한함)> ① 덱크플레이트 성형기 ② 절단기 ③ 원자재 재질에 따른 용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<스틸그레이팅> 절단→용접→연마→도금 또는 도장 ※ 레이저 가공형 : 레이저 가공→도금 또는 도장 <입식재털이> 절단→절곡(절곡작업이 필요 없는 경우 제외)→용접→연마 <건설용거푸집(데크플레이트에 한함)> 철판 성형→철판 절단→철선 절단, 절곡→용접
	필수공정	<스틸그레이팅> 절단→용접→연마 ※레이저 가공형 : 레이저 가공 <입식재털이> 절단→절곡(절곡작업이 필요 없는 경우 제외)→용접→연마 <건설용거푸집(데크플레이트에 한함)> 철판 성형→철판 절단→철선 절단, 절곡→용접
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

78	케이블트레이(닥트카바 포함)

□ 직접생산 정의

케이블트레이의 직접생산은 원재료인 철판을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 아래와 같은 생산 공정을 거쳐 완제품으로 생산하는 것을 말함.

○ 사다리형 : 성형(포밍기 또는 절곡기, 외주불가), 절단(절단기, 외주불가), 용접(원자재 재질에 따른 용접기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능)

○ 펀칭형 : 타공(프레스, 외주불가), 성형(포밍기 또는 절곡기, 외주불가), 절단(절단기, 외주불가), 도금(필요시 용융아연도금 또는 분체도장, 외주가능)

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 포밍기 또는 절곡기 ② 절단기 또는 컷팅기 ③ 원자재 재질에 따른 해당 전용 용접기 ④ 펀칭형 전용 성형기(펀칭형에 한함)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<사다리형> 성형→절단→용접→도금 또는 도장 <펀칭형> 타공→성형→절단→도금 또는 도장
	필수공정	<사다리형> 성형→절단→용접 <펀칭형> 타공→성형→절단
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

79	파형관

□ 직접생산 정의

파형관의 직접생산은 원재료인 용융아연도금강판(KS D 3506)을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 성형(파형강관 제조기, 외주불가), 조관(파형강관 제조기, 외주불가), 절단(절단기, 외주불가), 양끝부분 재성형(리콜게이터, 관끝단 재성형이 필요없는 경우 제외) 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 파형강관 제조기 ② 절단기 ③ 리콜게이터(관 끝단 재성형이 필요없는 경우 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	성형→ 조관→ 절단→ 관끝단 부분 재성형
	필수공정	조관→ 절단
기 타		① 최근 3년이내 원자재 구입실적 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적	- 매입세금계산서 - 매출세금계산서

80	금속울타리용철물

□ 직접생산 정의

금속울타리용철물 제품의 직접생산은 원재료 아연도철선, STS PIPE 등과 부분품 밴드, 볼트․너트 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 메쉬판, 능형망 등과 함께 절단공정(절단기, 외주불가), 용접공정(용접기, 외주불가), 도장공정(분체도장 등, 외주 가능) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	<생산설비> ① 금속재울타리 -디자인형울타리 : 절단설비,성형설비(파이프벤딩기),천공 설비, 용접설비(알곤용접기),검사설비 -창살형울타리 : 절단설비,성형설비,천공설비,용접설비, 검사설비 -메쉬형울타리 : 절단설비,천공설비,성형설비(메쉬판망기), 용접설비,검사설비 -일반용울타리 : 절단설비,성형설비(포밍기 또는 절곡기), 천공설비,능형망설비,용접설비,검사설비 -EGI울타리 : 절단설비,성형설비,천공설비,검사설비 -Y․L형울타리 : 절단설비,성형설비(포밍기 또는 절곡기), 천공설비, 능형망설비(능형망기,EX판망기), 용접설비,검사설비 ② 낙석방지책 : 절단설비,성형설비,천공설비,능형망설비, 용접설비,검사설비 ③면도날(윤형)철조망 : 테이프가공설비,클립가공설비,철조망 설비, 보빙기,권취기,클립끼우기,검사설비 <검사설비> ① 치수측정기기류 ② 각도측정기(필요시)
생산인력	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)

생산공정	전체공정	<디자인형울타리> 절단→성형→천공→조립→용접→검사 <창살형울타리> 절단→성형→천공→조립→용접→분체도장→검사 <메쉬형울타리> 절단→천공→메쉬판→성형→분체도장→조립→검사 <EGI형울타리> 절단→성형→천공→조립→검사 <일반용울타리,낙석방지책,Y․L형울타리> 절단→성형→천공→능형망→조립→용접→도금→검사 <면도날철조망> 테이프가공→클립가공→철조망성형→보빙→권취→클립끼우기→ 콜탈도포→검사
	필수공정	<디자인형울타리> 절단→성형→천공→조립→용접→검사 <창살형울타리> 절단→성형→천공→조립→용접→검사 <메쉬형울타리> 절단→천공→메쉬판→성형→조립→검사 <EGI형울타리> 절단→성형→천공→조립→검사 <일반용울타리,낙석방지책,Y․L형울타리> 절단→성형→천공→능형망→조립→용접→검사 <면도날철조망> 테이프가공→클립가공→철조망성형→보빙→권취→클립끼우기→검사
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용실적	- 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

81	스테인레스물탱크

□ 직접생산 정의

스테인레스물탱크의 직접생산은 제작방법에 따라 패널형과 원통형으로 구분하고, 원재료인 스테인리스강판과 부분품인 앵글, 스테인리스 볼트 및 너트, 보온재, 마감재, 등을 구입하여 보유 생산시설과 인력을 활용하여 패널형은 절단→성형(유압프레스 및 금형 외주가능)→용접(압접 또는 조립)→보온→설치→누수 및 성능시험의 공정을 통하여, 원통형은 절단→절곡→  로울링→용접(압접 또는 조립)→보온(우레탄발포기 외주가능, 폴리에스텔흡음단열재 외주시 우레탄 발포기 제외)→설치→누수 및 성능시험 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목	내 용		비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 330㎡ 이상		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	패널형 물탱크	원통형 물탱크
	<생산시설> ①절단기 ②유압프레스 ③금형 ④절곡기 ⑤우레탄발포기 ⑥아크용접 ⑦TIG용접 *외주의 경우 프레스나 금형 및 우레탄발포기 제외 <검사시설> ①두께측정기 ②치수측정기(강제출자,버니어캘리퍼스,마이크로미터,강제곧은자) ③다이얼게이지	<생산시설> ①절단기 ②절곡기 ③밴딩로라 또는 압착기 ④TIG용접 ⑤우레탄발포기 *폴리에스터흡음단열재 사용의 경우 우레탄발포기는 제외 <검사시설> ①두께측정기 ②치수측정기(강제출자,버니어캘리퍼스,마이크로미터,강제곧은자)
생산인력	① 상시근로자 : 생산직 5인이상(대표자 포함)		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)

생산공정	전체공정	<패널형> 절단→성형(유압프레스 및 금형외주가능)→용접(압접또는부분조립)→보온→설치→누수및성능시험 <원통형> 절단→절곡→로울링→용접(압접또는부분조립)→보온(우레탄발포기 외주가능 폴리에스터 흡음단열재 사용시 우레탄발포기 제외)→설치→누수및성능시험
	필수공정	<패널형> 절단, 용접, 보온, 설치, 누수 및 성능시험 <원통형> 절단, 절곡, 로울링, 용접, 설치, 누수및성능시험
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

82	김치

□ 직접생산 정의

김치의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체적으로 직접 배추, 무, 고춧가루 등을 주원료로 절임, 세척, 양념, 발효숙성 등 각 생상공정을 거쳐 제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산 확인기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 영업신고 ③ 공장등록 ④ 품목제조신고	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절임조(4톤이상) ② 세척조(3단이상) 및 무우세척기 ③ 탈수대 ④ 혼합기 ⑤ 속넣기 작업대 ⑥ 냉장숙성실(33㎡이상) ⑦ 냉장차량 ⑧ <삭제>
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	전처리→절임→세척→ 탈수→양념가공→속넣기→포장
	필수공정	절임→세척→ 탈수→양념가공→속넣기→포장
기 타		① 임가공 여부는 계약처의 기준에 따름 ② 식품위생법시행규칙 제19조에 따른 자가품질검사성적서 (조사일기준 6개월이내)	-

83	농업용관리기계

□ 직접생산 정의 농업용관리기계의 직접생산은 원재료와 부분품(시중에 판매되는 규격품)을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작(가공)한 부분품과 외주가공(판금, 제관, 펀칭, 절단, 절곡, 레이져 등 금속가공)으로 제작한 부분품을 조립(용접 포함)하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ※ 임대공장은 결산서상 임차보증금 또는 임차료가 계상된 경우 인정	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		금속공작기계 및 금속가공기계 4종이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 3인이상 ② 생산직 : 2인이상 포함	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	설계 →원자재 구매 → 가공 → 조립(용접 공정 포함) → 도장(외주가공 가능) → 검사	- 설계도면 확인
	필수 공정	① 설계 ② 1가지 이상의 가공공정 공장 내 실행 ③ 조립, 검사 공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85 %이상 ㅇ 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 51% 이상	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

84	수문

□ 직접생산 정의 수문의 직접생산은 원재료와 부분품(시중에 판매되는 규격품)을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작(가공)한 부분품과 외주가공(판금, 제관, 펀칭, 절단, 절곡, 레이져 등 금속가공)으로 제작한 부분품을 조립(용접 포함)하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ※ 임대공장은 결산서상 임차보증금 또는 임차료가 계상된 경우 인정	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		금속공작기계 및 금속가공기계 4종이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 3인이상 ② 생산직 : 2인이상 포함	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<주물> 설계→주조→열처리→기계가공→조립→도장→검사 <강판> 설계→절단→성형→용접→기계가공→조립→도장→검사	- 설계도면 확인
	필수 공정	① 설계 ② 1가지 이상의 가공공정 공장 내 실행 ③ 조립, 검사 공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년이내 원재료 구매실적 ③ 최근 6개월이내 전기사용실적 ④ 총 제조원가중 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 85%이상 ㅇ 수입원료의 세번(HS 6단위)과 상이한 세번의 물품을 생산하는 경우 수입원료 가격(CIF기준)을 공제한 비중이 51% 이상	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

85	모터펌프

□ 직접생산 정의 모터펌프의 직접생산은 원재료와 모터, 주물품 등 부분품을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작(가공)한 부분품과 외주가공으로 제작한 부분품을 조립(용접 포함)하여 생산한 제품을 자체 시험설비에 의해 시험을 거쳐 합격한 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 (임대공장은 결산서상 임차보증금 또는 임차료가 계상된 경우 인정)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 85-1 “모터펌프 토출구경별 생산시설 기준 등” 참조	- 전자(또는 초음파)유량계의 경우 공인검교정성적서 확인
생산인력		※ 붙임 85-1 “모터펌프 토출구경별 생산시설 기준 등” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	설계 → 원자재 구매 → 가공 → 조립(용접 공정 포함) → 도장(외주가공, 생략 가능) → 펌프시험
	필수 공정	① 1가지 이상의 가공공정 공장내 실행 ② 조립, 펌프시험 공정
기 타		※ 붙임 85-1 “모터펌프 토출구경별 생산시설 기준 등” 참조

[붙임 85-1]

< 모터펌프 토출구경별 생산시설 기준 등 >

구 분		300㎜미만	300㎜이상 ～600㎜미만	600㎜이상 ～900㎜미만	900㎜이상
생산시설	제조설비 및 금속 공작기계, 가공기계	①선반, 밀링머신, 드릴링머신, 바란 싱머신, 연삭기 컷팅기,용접기 중 4종 이상	①목형(자가보유) ②선반, 밀링머신, 드릴링머신, 바란 싱머신, 연삭기 컷팅기,용접기 중 4종 이상	①목형(자가보유) ②선반,밀링머신, 드릴링머신, 바란 싱머신, 연삭기 컷팅기, 용접기 중 5종 이상	①목형(자가보유) ②선반, 밀링머신, 드릴링머신, 바란 싱머신, 연삭기 컷팅기,용접기 중 6종 이상
	토출량시험설비	<수전용량> - 30KW이상 <수조용량> - KS B 6302 규정에 의한 삼각위어 보유 또는 50㎜이상의 전자(또는 초음파)유량계 보유 - 수조용량 2톤이상	<수전용량> - 50KW 이상 <수조용량> - KSB 6302 규정에 의한 수로폭 0.5～6.3m이상의 사각위어 보유 또는 전자 유량계 300 mm이상 보유 - 수조용량 5톤이상	<수전용량> - 고압수전 100KW 이상 <수조용량> - KSB 6302 규정에 의한 노치폭 1.2m이상의 전폭위어 보유 또는 전자유량계 600mm이상 보유 - 수조용량 20톤이상	<수전용량> - 고압수전150KW 이상 <수조용량> - KSB 6302 규정에 의한 노치폭 2m이상의 전폭위어 보유 또는 전자유량계 900mm 이상 보유 - 수조용량 50톤이상
	시험시설	①축동력시험설비(전류계, 압계, 전력계) ②양정시험설비(압력계 2, 10, 20 Kgf/㎠ 각 1개이상, 진공계 또는 U자관 Mano Meter) ③내수압시험기 또는 콤프레샤 ④치수측정기구(디지털버니어캘리퍼스, 디지털외측마이크로메타, 봉형내측 마이크로메타, 실린더게이지, 다이알게이지등) 1가지 이상 보유 ⑤온도계
생산인력	상시근로자 (대표자 제외)	3인 이상	5인 이상	7인 이상	10인 이상
	생산직	1인 이상	2인 이상	3인 이상	5인 이상
	기계류 관련자격증 소지(1인 1자격 인정)		1개 분야 이상	2개 분야 이상	3개 분야 이상
기 타	직접생산확인 신청 물품에 대한 납품실적(관납실적 또는 민수실적 인정)	①직접생산확인 신청 해당제품 (세부품명)납품 실적(최근 3년이내)	①토출구경 300mm이상 해당제품 (세부품명)납품실적(최근 3년이내)	①토출구경 600mm이상 해당제품 (세부품명)납품실적(최근 3년이내)	①토출구경 900mm이상 해당제품 (세부품명)납품실적(최근 3년이내)

86	교통신호등

□ 직접생산 정의 교통신호등(교통신호제어기 포함)의 직접생산은 외함(FRP, 철물 및 알루미늄으로 제작)과 발광다이오드(소자), CPU, USU 등 부품을 구입, 이를 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용 조립 및 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 100㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 납땜설비 ② 조립설비 <검사설비> ① 치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터) ② 전압계․전류계․전력계 (0.5급이상 계기로서 주파수 40Hz에서 50kHz범위) ③ 절연저항측정기 ④ 내전압시험기 ⑤ 온도측정설비 ⑥ 파형측정기(오실로스코프 등) ⑦ 점등시험장치(ON-OFF시험장치) ⑧ 전압조정기 ⑨ 광도계(교통신호제어기는 적용 제외)	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<교통신호등> LED모듈+POWER모듈조립→함체조립→광학장치조립→ 배선연결→문조립→출력확인검사 <교통신호제어기> 함체→콘트렐라부착→단자함조립→수동조작판부착→ 명판부착→받침대부착
	필수공정
기 타

87	도로표지병

□ 직접생산 정의 도로표지병의 직접생산은 다이캐스팅, 반사판 등을 구입, 이를 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 조립, 검사 등 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 100㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 재귀성 반사체 성형설비 - 프리즘형 플라스틱 재귀성 반사체 - 유리 구면 렌즈형 재귀성 반사체 ② 접착 및 조립설비(해당 설비에 한함) ※ ①은 외주설비 이용이 가능하고, 유리구면 렌즈형 재귀성 반사체를 수입하여 제조하는 경우, KS A 3806에 따라 굴절률을 관리하는 때에는 설비를 갖추지 않아도 됨. <검사설비> ① 치수 측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터) ② 항온기 ③ 렌즈 충격 시험기 ④ 색차계 ⑤ 반사성능시험기 ※ ④⑤는 외부공인 시험기관의 설비계약 사용 가능	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외) - 설비사용계약서
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	다이게스팅에 반사판 접착→조립→검사
	필수공정
기 타

88	도로표지판

□ 직접생산 정의 도로표지판의 직접생산은 원재료인 알루미늄, 스텐레스 등을 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 원판 및 외부 부속구조물을 생산하고 자체 생산한 실사출력물을 결합하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 300㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		[생산설비] ① 알곤용접기 ② 컴퓨터그래픽디자인평판머신 ③ 강압(로라)압착기(2.5*6m) [검사설비] ① 겉모양검사설비 ② 치수측정기(버니어캘리퍼스,마이크로미터) ③ 항온항습기 ④ 색차계 ⑤ 반사성능시험기 ※ 색차계와 반사성능시험기는 외부공인시험기관의 설비사용 계약을 체결한 경우 보유한 것으로 인정	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(겉모양 검사설비 및 치수측정설 비는 제외) - 설비사용계약서
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재 구입 → 원판제작 → 부속구조물제작 → 실사 출력 → 원판과 부속구조물 결합 → 완성품생산
	필수 공정
기 타

89	도자기 제식기

□ 직접생산 정의 도자기제식기의 직접생산은 점토, 고령토, 장석, 납석 등의 주원료를 자체 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 분쇄, 성형, 건조한 기물에 유약 또는 채색 가공 후 가마에 소성하여 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 성형기 ② 시유기 ③ 소성기(가마)
생산인력		① 상시 근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	①제토 ②성 형 ③건 조 ④시 유 ⑤1차소성 ⑥전사 ⑦2차소성 ⑧선별 ⑨출하
	필수 공정	①성형 ②시유 ③소성
기 타

90	세라믹기와

□ 직접생산 정의 세라믹기와의 직접생산은 주원료인 점토를 자체 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 제토, 성형, 시유, 건조한 후 가마에 소성하여 선별, 포장작업을 거친 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		그을림 한식기와	오지ㆍ유약기와
		① 제토설비 - 공급기 - 석별기 - 롤크러셔 ② 성형설비 - 진공토련기 - 절단기 - 수동 및 자동프레스 ③ 건조설비 - 50㎡이상 개방형 또는 단속 및 연속건조실 ④ 소성설비 - 20㎡ 이상스틸 소재 셔틀킬른	① 제토설비 - 공급기 - 석별기 - 롤크러셔 ② 성형설비 - 진공토련기 - 절단기 - 자동 프레스 - 금형(해당제품) ③ 건조설비 - 50㎡ 이상 연속 건조실 - 건조대차 ④ 시유설비 - 볼밀 - 교반기 - 유약탱크 - 시유기 ⑤ 소성설비 - 50m 이상 턴넬킬른 - 소성대차
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료→공급기→석별→분쇄→혼수혼련→숙성→ 진공,토련→절단→성형→건조→시유(유약기와) →요적→소성→선별→포장
	필수 공정	제토→성형→건조→소성→포장
기 타

91	타일

□ 직접생산 정의 타일제품의 직접생산은 점토, 고령토, 장석, 규석, 석회석 등의 주원료를 자체 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 분쇄-혼합-성형의 공정을 거친 후 무기안료, 프리트(외주), 장석 등을 배합한 유약을 착색시켜 가마에서 1,000℃ 이상의 고온으로 소성하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 그림타일과 파타일은 위 완제품에 세라믹안료, 세라믹전사용 레이져프린팅기에 의한 전사지 또는 분쇄, 성형기 등으로 소비자가 원하는 문양, 디자인을 입힌 후 다시 800℃ 이상에서 소성하여 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용				비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록				- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		도기질타일	자기질타일	그림타일	파타일	- 그림타일, 파타일은 국내 타일 생산업체가 생산한 타일을 원재료로 하여야 함(타일구매계약서 및 세금계산서 확인)
		① 분쇄기 ② 건조기 ③ 성형기 ④ 인쇄기 ⑤ 시유기 ⑥ 적재기 ⑦소성기(가마) ⑧ 선별기 ⑨ 포장기	① 분쇄기 ② 건조기 ③ 성형기 ④ 인쇄기 ⑤ 시유기 ⑥ 적재기 ⑦소성기(가마) ⑧ 선별기 ⑨ 포장기	①디자인 전용컴퓨터 ②세라믹전사전용레이저프린팅기 ③코팅기 ④건조기 ⑤적재기 ⑥소성기(가마) (면적 : 2㎥이상, 소성온도 : 800℃이상) ⑦포장기	① 성형기 ② 건조기 ③ 시유기 ④ 적재기 ⑤소성기(가마) (면적 : 2㎥이상, 소성온도 : 800℃이상) ⑥ 선별판 ⑦ 포장기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상				- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	①소지미분쇄 ②유약 미분쇄 ③분무건조 ④성형 ⑤건조 및 1차 소성 ⑥시유 및 프린트 ⑦2차 소성 ⑧선별 및 포장
	필수 공정	①성형(그림타일, 파타일 : 채색가공) ②건조 및 소성 ③선별 및 포장
기 타		①그림타일(실사타일)의 경우, 지정이미지 완제품 검수

92	위생도기

□ 직접생산 정의 위생도기의 직접생산은 점토, 고령토, 장석, 납석 등의 주원료를 자체 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 분쇄, 성형, 시유, 건조한 후 가마에 소성하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 분쇄기 ② 제형 ③ 성형기 ④ 시유기 ⑤ 요적기 ⑥ 소성기(가마)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 10인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료입고 → 분쇄 → 제형 → 성형 → 시유 → 요적 → 소성 → 검사 → 포장
	필수 공정	원료분쇄→ 제형 →성형 → 시유 → 소성 → 검사 → 포장
기 타

93	정복

□ 직접생산 정의 정복의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가)하고, 깃, 주머니뚜껑, 소매부리 등 부속품을 제작(외주가능), 단추구멍, 단추달이 등을 가공(외주가능)하여 최종 합봉(본봉기 및 특종기, 외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 본봉기 : 3대이상 ② 특종기 : 3대이상 ③ 재단판 : 1개이상
생산인력		① 상시근로자(대표자제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	재단→ 봉제→ 가봉→ 봉제→ 다듬질→ 검사→ 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

94	학생복

□ 직접생산 정의 학생복의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가)하고, 깃, 주머니뚜껑, 소매부리 등 부속품을 제작(외주가능), 단추구멍, 단추달이 등을 가공(외주가능)하여 최종 합봉(본봉기 및 특종기, 외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 본봉기 : 3대이상 ② 특종기 : 3대이상 ③ 재단판 : 1개이상
생산인력		① 상시근로자(대표자제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	재단 → 봉제 → 가봉 → 봉제
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

95	각재

□ 직접생산 정의 각재의 직접생산은 원목(제재목)을 용도에 맞게 제재한 것 중 두께가 7.5cm미만이고 폭이 두께의 4배 미만인 목재로서 보유 제재기(절단기)와 인력을 활용하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자 등록 ② 공장등록 : 공장면적 1000m2이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 제재기(절단기) ② 대패(고정식)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원목(제재목) → 제재 → 가공
	필수 공정
기 타		① 최근 3개월간 전기사용 실적 ② 각재(목재지주대) 납품 실적	- 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

96	판재

□ 직접생산 정의 판재의 직접생산은 원목(제재목)을 용도에 맞게 제재한 것 중 두께가 7.5cm미만이고 폭이 두께의 4배 이상인 목재로서 보유 제재기(절단기)와 몰딩기, 인력을 활용하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자 등록 ② 공장등록 : 공장면적 1000m2이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 제재기(절단기) ② 몰딩기 ③ 대패(고정식)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원목(제재목) → 제재 → 가공
	필수 공정
기 타		① 최근 3개월간 전기사용 실적 ② 목재판재(목재벽판재), 목재마루재 납품실적	- 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매출세금계산서

97	폴리염화알루미늄

□ 직접생산 정의 폴리염화알루미늄의 직접생산은 주원료인 수산화알루미늄과 부재료인 염산을 국내의 제조사로부터 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 원료계량, 혼합, 반응, 여과, 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 수처리제 등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 수처리 등록증
생산시설		① 계량조 또는 혼합조 ② 반응기 ③ 여과기 ④ 저장조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료계량→혼합→반응→여과→검사→제품저장
	필수 공정	원료계량→혼합→반응→여과→검사
기 타		①KS M 1510 인증 ②최근 3년이내 해당제품 판매실적 ③최근 3년이내 원재료 구매실적 ④최근 1년간 전기사용 실적	- KS인증서 - 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

98	종이제문구

□ 직접생산 정의 종이제문구의 직접생산은 원재료인 종이시트와 포장에 필요한 비닐원단 또는 종이원단과 포장용 박스를 구입, 보유하고 있는 생산시설인 재단기, 자동포장기를 활용하여 재단(외주불가), 포장(외주불가) 등 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록	- 사업자등록증명
생산시설		① 재단기 ② 자동포장기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	종이재단 → 포장
	필수공정
기 타

99	밸브

□ 직접생산 정의 밸브의 직접생산은 원재료(주조품, 강판, 스테인레스강봉, 동 및 동합금봉 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 기계가공(외주불가, 단, 기어가공은 외주가능), 조립(외주불가), 도장(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 생산한 반제품과 밸브조작기구(전동 및 유‧공압조작기구는 외주가능)를 합하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(밸브 제조) ② 공장등록(밸브관련 제조업)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 99-1 “밸브류 세부 제품별 생산시설 기준” 참조	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인 (치수측정검사설비는 제외)
생산인력		① 상시인원 : 생산직 5인이상(대표자 포함)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	※ 붙임 99-1 “밸브류 세부 제품별 생산시설 기준” 참조
	필수 공정
기 타		①최근 1년이내 원재료 구매실적 ②최근 6개월간 전기사용 실적	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

[붙임 99-1]

< 밸브류 세부 제품별 생산시설 기준 >

구 분		버터플라이밸브	제수밸브	체크밸브
생산시설		①용접기 ②절단기 ③선반 ④드릴머신 ⑤나사가공기 ⑥보링머신 ⑦연삭기 ⑧도장설비	<주철,닥타일,스테인레스> ①선반 ②드릴링머시인 ③나사가공기 ④연삭기 ⑤도장설비 <소프트실> ①선반 ②드릴링머시인 ③나사가공기 ④연삭기 ⑤분체도장설비	<호칭지름200mm이상> ①선반 ②드릴링머신 ③밀링머신 ④보오링머신 ⑤도장설비 <호칭지름200mm미만> ①선반 또는 복합가공기 ②드릴링머신
검사설비		①수압테스터 ②토크게이지 ③밸브작동시험설비 ④도막두께 측정기	<주철,닥타일,스테인레스> ①수압테스터기 ②토오크게이지 ③밸브작동시험설비 ④도막두께측정기 <소프트실> ①수압테스터기 ②토오크게이지 ③밸브작동시험설비 ④전자식도막측정기 ⑤홀리데이디텍터 ⑥밸브내구성시험설비	<호칭지름200mm이상> ①수압테스터 ②도막두께 측정기 <호칭지름200mm미만> ①내압시험기 ②플러그게이지(PT나사게이지) ③두께게이지
생산 공정	전체 공정	<주물> 주조→열처리→기계가공→조립→도장 <강판> 절단→성형→용접→기계가공→조립→도장	주조→열처리→기계가공→조립→도장	주조→열처리→기계가공→조립→도장
	필수 공정	기계가공→조립(검사)→도장(검사)	기계가공→조립(검사)→도장(검사)	기계가공→조립(검사)→도장(검사)
제작도면		보유 필수	보유 필수	보유 필수
제작모형		보유 필수	보유 필수	보유 필수
기 타

100	소방기

□ 직접생산 정의 소방기의 직접생산은 원재료 철판, 소화약제, 밸브 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체제작 생산한 소화약제 및 GAS주입 및 충전 장치와 함께 성형(외주가능), 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 단, 소화전의 직접생산은 원재료(주조품, 청동주물 등)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 기계가공(외주불가), 조립(외주불가), 도장(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 150㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 100-1 “소방기 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	※ 붙임 100-1 “소방기 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
	필수공정
기 타		※ 붙임 100-1 “소방기 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조

[붙임 100-1]

< 소방기 세부 제품별 생산시설 기준 등 >

세부제품	생산시설	생산공정		기타
		전체공정	필수공정
분말 및 액체소화기 (수동식 및 자동식)	① 조립시설 ② 소화약제 충진시설 ㉠질소 보관탱크 ㉡컴프레셔 ㉢분말소화약제 주입 설비	실린더 제작→ 방사밸브 제작→ 실린더 및 방사밸브 결합→ 소화약제 주입→ 가압용 가스주입	소화약제 주입 및 가압용GAS 주입	- 한국소방산업 기술원의 형식 승인을 득할 것 - 한국가스안전 공사 생산승인 득할 것(자동 식에 한함)
GAS소화기(수동식 및 자동식)	① 조립시설 ② 소화약제 충진시설 ㉠GAS소화약제 보관 탱크 ㉡컴프레셔 ㉢충전용기보관실	실린더 제작→ 방사밸브제작→ 실린더 및 방사밸브 결합→ 소화약제 주입	소화약제 주입	- 한국소방산업 기술원의 형식 승인을 득할 것 - 고압가스 제조 허가증 및 신고 필증(GAS 간이소화용구 및 휴대용 소화기는 제외)
포소화약제	① 조립시설 ② 소화약제 충진시설 ㉠교반탱크	교반탱크에 원자재주입→ 약제배합→ 혼합→ 개별 보관용기 주입		- 한국소방산업 기술원의 형 식승인을 득할 것
간이소화용구	① 조립시설 ② 소화약제 충진시설 ㉠컴프레셔 ㉡충전압력측정기	실린더 제작→ 방사밸브 제작→ 실린더 및 방사밸브 결합→ 소화약제 주입→ 가압용 가스주입(분말 적용, GAS제외)	소화약제 주입→ 소화약제 주입 → 가압용GAS 주입(분말 적용, GAS제외)	- 한국소방산업 기술원의 형 식승인을 득할 것
소화전	<생산설비> ①선반 ②드릴링머시인 ③밀링머시인 ④도장설비 <검사설비> ①수압테스터기 ②나사게이지 ③도막두께측정기	주조→열처리→기계가공→조립→도장	기계가공→조립(검사)→도장(검사)	- 한국소방산업 기술원의 형 식승인을 득할 것

101	보일러 및 구성품

□ 직접생산 정의 보일러의 직접생산은 원재료 철판, 강관과 부분품 버너, 송풍기, 펌프, 밸브류를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 보일러 본체와 함께 용접 및 조립(생산시설, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 버너품의 직접생산은 중요부품인 솔밸브 콘트롤모타 등과 주물 및 제관품인 케이싱(하우징)등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 조립 및 실험(검사)를 거쳐 한국가스안전공사로부터 정밀검사와 제품검사를 받아 최종 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 * 강철제보일러는 전문건설업 등록 필요 * 버너는 가스용품제조업 허가 필요 ② 공장등록 ※ 공장규모 : 붙임101-1 “보일러 세부제품별 시설기준 등” 참조	- 사업자등록증명 - - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임101-1 “보일러 세부제품별 시설기준 등” 참조	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인 (치수측정검사설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(기술인력) ※ 붙임101-1 “보일러 세부제품별 시설기준 등” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	※ 붙임101-1 “보일러 세부제품별 시설기준 등” 참조
	필수공정
기 타

[붙임 101-1]

< 보일러 세부 제품별 생산시설 기준 등 >

세부제품	공장규모	생산시설	생산인력 (기술인력)	생산공정
				전체공정	필수공정
강철제보일러 (연관,수관,폐열)	①부지 : 1,650㎡ ②건물 : 660㎡ ※ 다만, 관류는 제조시설 330㎡이상	<생산설비> ①절단기 ②용접기(관류는 3대이상 보유) ③레디알드릴(관류는 드릴머신 보유) ④크레인( 또는 지게차) ⑤벤딩롤러 ⑥파이프벤더 ⑦확관기 ※ 다만, 관류는 ⑤⑥⑦제외 <검사설비> ① 수압측정기 ② 연소가스분석기 ※ 다만, 관류는 ①제외	①상시근로자(대표자 제외) : 7인이상 ※ 다만, 관류는 5인이상 ②생산기술자격 - 에너지,기계분야 기사 또는 업계 경력10년이상1인 - 용접사 또는 업계 경력5년이상 1인 - 에너지,기계분야 기능사 또는 업계 경력5년이상 1인 ※ 다만, 관류는 에너지,기계분야 기능사 1인이상	철판재단→ 용접→비파괴검사 및 열처리→조립→검사 <관류> 철판가공->용접(조립)->검사	용접→비파괴검사→열처리 →조립→검사 <관류> 용접(조립)
진공온수보일러 (간접가열)	①제조시설 및 부대시설면적 : 330㎡이상	<생산설비> ①절단기 ②용접기 3대 ③드릴머신 ④크레인( 또는 지게차) <검사설비> ①연소가스분석기	①상시근로자(대표자 제외) : 5인이상 ②생산기술자격 - 기계, 에너지분야 기능사이상 1인	철판가공→ 용접(조립)→검사	용접(조립)
연소기 또는 버너	①제조시설 및 부대시설면적 : 330㎡이상	<생산설비> ①보통선반 ②드릴머신 ③밀링머신 ④용접기 ⑤Hoist Crain ⑥그라인더 ⑦관절단기 ⑧바이스플라이어 <검사설비> ①치수측정설비 ②기밀시험설비 ③안전장치작동시험설비 ④시험가스공급설비 ⑤가스소비량측정설비 ⑥연소가스분석기 ⑦절연저항측정기 ⑧연소시험료	①상시근로자(대표자 제외) : 5인이상 ②생산기술자격 - 기계, 에너지분야 기능사이상 2인	설계→조립→ 검사	조립

102	토목섬유

□ 직접생산 정의 토목섬유의 직접생산은 세부 품목별 각각의 핵심원료를 품목별 생산시설과 인력을 활용하여 각각의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임102-1 “토목섬유 세부제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	※ 붙임102-1 “토목섬유 세부제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준” 참조	- 전체공정과 필수공정 동일
	필수 공정
기 타		① 최근 3년이내 제품별(세부품목별) 판매실적 ② 최근 3년이내 핵심원료 구매실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서

[붙임 102-1]

< 토목섬유 세부 제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준 >

세부제품		핵심원료	생산시설	생산공정
토목용 부직포		① 폴리에스터 S/F (약칭 PET) ② 폴리프로필렌S/F (약칭 PP)	① 카드기 ② 성형기 ③ 니들펀칭기 (니들룸 포함)	카드기→성형기→니들펀칭→부직포완성 < 복합포 > 일반토목용 공정 중 성형과정에서 직포를 추가하여 일체화를 위해 니들펀칭으로 결합
차수매트	지 오 컴포지트	① 스펀본드부직포(장섬유) 또는 니들펀칭(펠트) 부직포(단섬유) ② HDPE레진, ③ 시방에 따라 PP직포 부착	① 플라스틱 압출기 (망 형태로 압출) ② 열 융착기	플라스틱 코아 압출 → 부직포 열융착 부착
	벤토나이트 매 트	① 벤토나이트가루 ② 니들펀칭 부직포 (단섬유) ③ 시방에 따라 방수시트 (필름)가 부착됨	① 성형기 (벤토나이트가루 혼합기) ② 니들펀칭기	벤토나이트 혼합→ 분말과 직포성형(1)→ (1)과 부직포 성형→ 니들펀칭 결합
	PE도포방식	① 니들펀칭부직포 (단섬유) ② PE(폴리에틸렌)레진	① 카드기 ② 성형기 ③ 니들펀칭기 (니들룸 포함) ④ PE용융설비	카드기→성형기→니들펀칭→부직포완성→PE코팅
직포매트		①폴리프로필렌(Polypropylene) ②고강력 PET 폴리에스터(Polyester)사	① 제사기 1대 이상(P.P MAT) ② 연사기 1대 이상(PET MAT) ③ 정경기 1대 이상 ④ 제직기 6대 이상 ⑤ 봉제기 1대 이상	<전체공정> 원사입고→연사→정경→ 제직→검단→봉제→포장 <필수공정> 정경→제직→봉제

103	부직포

□ 직접생산 정의 부직포의 직접생산은 세부 품목별 각각의 핵심원료를 품목별 생산시설과 인력을 활용하여 각각의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임103-1 “부직포 세부제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	※ 붙임103-1 “부직포 세부제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준” 참조	- 전체공정과 필수공정 동일
	필수 공정
기 타		① 최근 3년이내 제품별(세부품목별) 판매실적 ② 최근 3년이내 핵심원료 구매실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서

[붙임 103-1]

< 부직포 세부 제품별 핵심원료, 생산시설 및 생산공정 기준 >

세부제품		핵심원료	생산시설	생산공정
지반배수용구조재 (드레인보드)		① HDPE레진 ② 스펀본드부직포(장섬유)	① 플라스틱 압출기 또는 사출기 ② 초음파 결합기 또는 접착기	플라스틱 압출 또는 사출 → 부직포 결합 (초음파 / 레진(접착제)에 의한 접착방법)
큘팅원단		① 폴리에스터 S/F ② 나일론 직물	① 카드기 ② 성형기 ③ 접착제 스프레이기 ④ 건조기 ⑤ 큘팅기(외주가능)	카드기→성형기→접착제 스프레이→건조기→패딩 완성→직포원단과 일체화→큘팅기(누빔장치) 또는 열롤러 방식에 의한 결합(외주가능)
보온덮개	패딩형	① 폴리에스터 S/F	① 카드기 ② 성형기 ③ 접착제 스프레이기 ④ 건조기	카드기→성형기→접착제 스프레이→건조기
	니 들 펀칭형	① 폴리에스터 S/F (약칭 PET) ② 폴리프로필렌S/F (약칭 PP)	① 카드기 ② 성형기 ③ 니들펀칭기 (니들룸 포함)	분쇄기→카드기→성형기→ 니들펀칭기
공조용 필터		① 폴리에스터 S/F 등	① 카드기 ② 성형기 ③ 스프레이기 ④ 니들펀칭기 ⑤ 건조기	카드기→성형기→접착제스프레이→니들펀칭

104	폐기물소각로(70Ton/일이하)

□ 직접생산 정의

페기물소각로의 직접생산은 원재료인 철판, 내화벽돌 등과 부분품인 연소버너, 송풍기, 필터 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품인 연소실, 방지시설 등과 함께 절단(외주가능), 용접(외주불가), 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 (산업로 및 오븐 제조업 확인)
생산시설		① 호이스트 또는 크레인 ② 전기용접기 ③ CO2 용접기 ④ 드릴머신 ⑤ 도장설비 ⑥ 절단기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계 → 자재입고→절단→용접→조립→도장→제품검사
	필수공정	용접 → 조립
기 타

105	펠릿 연소기기

□ 직접생산 정의

펠릿 연소기기의 직접생산은 원재료인 철판, 내화재 등과 부분품인 모타(송풍기), 버너 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품인 연소실(열교환기, 버너) 등과 함께 절단(외주가능), 용접(외주불가), 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 호이스트 또는 크레인 ② 전기용접기 또는 CO2 용접기 ③ 드릴머신 ④ 도장설비 ⑤ 절단기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계 → 자재입고→절단→용접→조립→도장→제품검사
	필수공정	용접 → 조립
기 타

106	석재

□ 직접생산 정의 석재블럭의 직접생산은 원석을 채취 또는 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 1차 원석 절삭(폭 또는 두께 절삭, 할석기), 2차 절삭(폭, 두께 및 길이절삭, 할석기), 모서리접기, 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 석재타일 및 판석의 직접생산은 원석을 채취 또는 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 1차 원석 절삭(두께절삭, 할석기), 2차 표면가공(버너, 연마, 다듬 등 표면가공, 버너기 또는 연마기 등), 3차 절삭(넓이 또는 폭재단, 재단기), 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. * 굴림보도판석의 경우 1차 원석절삭공정(두께절삭 또는 절단, 할석기), 2차 절단공정(넓이 또는 폭절단, 절단기), 굴림통 작업공정을 거쳐 완제품을 생산함. 화강암의 직접생산은 원석을 채취 또는 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 1차 원석절삭(할석기), 2차 가공(재단 및 표면처리, 재단기, 버너기, 연마기 등), 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 조경석의 직접생산은 원석을 채취(발파) 또는 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 가공(굴삭기 또는 조경석가공기) 후 검사, 상차 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	<석재블록, 화강암, 석재타일 및 판석> ① 사업자등록 ② 공장등록(건설용 석제품제조업 또는 기타 석제품 제조업) <조경석> ① 사업자등록 ② ㉠㉡㉢중 하나이상 보유 ㉠토석채취(채석) 허가증 또는 채석단지내 채석신고수리서 또는 산림청장과의 토석 매매계약서(용도가 토목, 조경, 또는 공예에 한함) ㉡조경석 생산사업장 보유자 원석공급계약서 및 원석공급자의 토석채취(채석)허가증 또는 채석단지내 채석신고수리서 또는 산림청장과의 토석 매매계약서 첨부 ㉢공장등록(건설용 석제품제조업 또는 기타 석제품제조업) 원석공급계약서 및 원석공급자의 토석채취(채석)허가증 또는 채석단지내 채석신고수리서 또는 산림청장과의 토석 매매계약서 첨부	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 사업자등록증명 - 토석채취(채석)허가증 - 채석단지내 채석신고수리서 - 산림청장과의 토석매매계약서 - 생산사업장임차의 경우 임대차 계약서 및 임차료 납부내역 - 공장등록증명서 (조경석가공기 보유 필수)

생산시설		석재블록	화강암		석재타일 및 판석		조경석
		① 할석기 (3대이상필수) ②마구리절삭기(필수)	①할석기 (3대이상필수) ②재단기(부수) ③연마기(부수) ④버너기(부수)		①할석기 (3대이상필수) ②재단기(필수) ③연마기(부수) ④버너기(부수) ※ 단, 굴림보도판석의 경우 ①할석기(3대 이상 필수) ②보도판석 굴림기(필수)		①굴삭기 1대이상 사업장별 자가보유 (건설기계등록원부(갑)상규격:28톤 이상) ※ 단, 조경석 생산사업장 보유자는 사업장별로 굴삭기 2대 이상 자가 보유
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상 ※ 조경석은 사업장별 굴삭기운전면허자 1인 이상 단, 조경석 생산사업장 보유자는 사업장별 굴삭기 면허자가 대표자 포함 2인 이상(중복적용은 불가)						- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	구분	석재블록, 화강암		석재타일 및 판석		조경석		- 공정순서는 바뀔수 있음 (다만, 조경석은 제외)
	전체공정	①원석절삭 ②2차절삭 ③모서리접기 (부수) ④검사		①원석절삭 ②표면가공 ③재단 ④검사		①발파 또는 원석 매입 ②가공(연마 등) ③검사
	필수공정	①원석절삭 ②2차절삭		①원석절삭 ②표면가공 ③재단		①발파 또는 원석 매입 ②가공(연마 등)
기 타		①최근 3개월이내 해당제품 판매실적 ②최근 3개월이내 원부자재 매입실적 ③최근 3개월이내 전기사용실적(석재블록, 화강석, 석재타일, 판석에 한함. 다만, 조경석은 전기사용자에 한함) ④최근 3개월이내 유류 매입실적(조경석에 한함) ⑤굴삭기 운전면허증(조경석에 한함)						- 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매입세금계산서 - 굴삭기 운전면허증사본

107	석회질비료

□ 직접생산 정의

석회질비료의 직접생산은 원재료 석회석(백운석)을 광산에서 채굴하거나 구매하고 이를 보유생산시설과 인력을 활용하여 분쇄(분쇄기, 외주불가), 소성(소성로, 외주불가), 포장(포장기, 외주불가), 입상의 경우 성형(성형기, 외주불가), 건조(건조기, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 비료등록 ③ 공장등록 또는 파쇄시설	- 사업자등록증명 - 비료등록증 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 107-1 “석회질비료 세부제품별 생산시설 및 생산공정 기준” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1명 이상	- 4대 보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	※ 붙임 107-1 “석회질비료 세부제품별 생산시설 및 생산공정 기준” 참조
	필수 공정
기 타		① 등록, 허가서상 주소와 실생산공장 주소 일치 ② 생산출하공장의 종사자급여, 건강보험, 복리후생 및 각종 세금납부서 확인 ③ 등록공장에서 제품판매량이 원료 수급량 초과 여부 확인 (해당제품에 대한 원료수급계산서 및 제품판매계산서 대조)	- 세금납부증명서 - 원료수급계산서 - 제품판매계산서

[붙임 107-1]

석회질비료 세부 제품별 생산시설 및 생산공정 기준

구 분		석회고토비료	생석회비료	소석회비료	패화석비료	규산질비료
생산시설		① 분쇄기 ② 포장기 * 입상은 건조기 성형기 추가	① 소성로 ② 포장기 * 입상은 건조기 성형기 추가	① 소성로 ② <삭제> ③ 포장기 * 입상은 건조기 성형기 추가	① 분쇄기 ② <삭제> ③ 포장기 * 입상은 건조기 성형기 추가	① 분쇄기 ② 포장기 * 입상은 건조기 성형기 추가
생산공정	전체공정	① 분쇄 ② 선별 ③ 성형(입상) ④ 건조(입상) ⑤ 선별 ⑥ 포장	① 분쇄(외주가능) ② 선별(외주가능) ③ 소성 ④ 선별공정 ⑤ 성형(입상) ⑥ 건조(입상) ⑦ 선별 ⑧ 포장	① 분쇄(외주가능) ② 선별(외주가능) ③ 소성 ④ 수화 ⑤ 성형(입상) ⑥ 건조(입상) ⑦ 선별 ⑧ 포장	① 분쇄 ② 건조 ③ 선별 ④ 성형(입상) ⑤ 건조(입상) ⑥ 선별 ⑦ 포장	① 분쇄 ② 선별 ③ 성형(입상) ④ 건조(입상) ⑤ 선별 ⑥ 포장
	필수공정	① 분쇄 ② 포장 * 입상은 성형, 건조 추가	① 소성공정 ② 포장공정 * 입상은 성형, 건조 추가	① 소성공정 ② 수화공정 ③ 포장공정 * 입상은 성형, 건조 추가	① 분쇄공정 ② 포장공정 * 입상은 성형, 건조 추가	① 분쇄공정 ② 포장공정 * 입상은 성형, 건조 추가

※ 소석회비료의 수화공정과 패화석비료의 건조공정의 경우 별도의 시설없이 자연수화 및 자연

108	분사장비 및 약제

□ 직접생산 정의 오염제거기의 직접생산은 원재료인 스테인레스, 모터, 약제저장탱크, 외부 케이스 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 약제 분사장비와 함께 성형(외주가능), 용접(외주불가), 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함 소방호스 및 노즐의 직접생산은 원재료인 원사 및 폴리우레탄 튜브(소방호스), 동 주물(노즐) 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 성형(<소방호스 : 호스 및 튜브 합포, 노즐 : 열처리>, 외주가능), 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 150㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 108-1 “분사장비 및 약제 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	※ 붙임 108-1 “분사장비 및 약제 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
	필수공정
기 타		※ 붙임 108-1 “분사장비 및 약제 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조

[붙임 108-1]

< 분사장비 및 약제 세부 제품별 생산시설 기준 등 >

세부제품		생산시설	생산공정		기타
			전체공정	필수공정
오염제거기		① 조립시설 ② 알곤 및 스포트 용접기	부품성형→용접→ 조립	용접 및 조립
소방호스, 노즐	소방호스	① 캬플링 결합기 ② 수압시험기 ③ 한계게이지 ④ 항온기 ⑤ 내마모시험기 ⑥ 고무두께측정기 ⑦ 고무인장시험기 ⑧ 고무경도시험기 ※ ⑥～⑧은 고무내장 호스에 한함	직조→ 우레탄튜브 삽입 및 접착→ 캬플링 결합→수압테스트 및 각종시험	캬플링 결합 및 수압테스트	- 한국소방산업 기술원의 형식 승인을 득할 것
	노즐	① 선반 ② 방사각도 시험기	선반작업→ 방사각 테스트

109	소방용방재장치

□ 직접생산 정의 소방용방재장치의 직접생산은 원재료인 컴퓨터, 모니터와 부분품 케이스 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 설계 제작한 수신기, 중계기, 감지기 등의 동작 프로그램 및 시험시설과 함께 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 150㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 조립시설 ② 동작프로그램 제작 시설 <검사설비> ① 진동시험기 ② 충격전압시험기 ③ 버어니아캘리퍼스 ④ 마이크로메타 ⑤ 절연저항계 ⑥ 절연시험내력기 ⑦ 디지털멀티메타 ⑧ 교류전압 전류계 ⑨ 직류전압 전류계 ⑩ 정류기 ⑪ 소음계(수신기 및 중계기에 한함) ⑫ 항온기(수신기 및 중계기에 한함) ⑬ 지시온도계(감지기에 한함) ⑭ 풍속계(감지기에 한함) ⑮ 내식시험기구(감지기에 한함)	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	동작프로그램 설계, 제작→각종 부품 조립→테스트
	필수공정
기 타		① 수신기, 중계기, 감지기 각각에 대한 한국소방산업기술원 형식승인을 득할 것(단, 수입 완제품인 경우 불인정)

110	소방자동차

□ 직접생산 정의 소방자동차의 직접생산은 원재료 트럭, 펌프 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 펌프제어시스템과 함께 조립(외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 300㎡ 이상 ③ 차량제작자등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 차량제작자등록증
생산시설		① 설계프로그램 ② 천정크레인 ③ 조립시설
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	펌프제어시스템 설계→ 각종 부품 조립→ 펌프 테스트 (펌프 미장착 제외)
	필수공정	펌프제어시스템 설계→ 각종 부품 조립
기 타		① 한국소방산업기술원 형식승인 득할 것 단, 펌프 미장착차량은 기술검토서로 대체

111	구기운동용구

□ 직접생산 정의

구기운동용구의 직접생산은 철재 및 철재파이프나 목재, 그물망, 기타 부분품 원재료를 구입, 이를 생산시설과 인력을 활용하여 절단․가공․용접․도장․조립 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 용접기 ② 드릴머신 ③ 콤푸레샤 ④ 절단기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	절단 → 가공 → 용접 → 도장 → 조립
	필수공정	가공 → 용접 → 조립
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용 실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

112	육상경기용구

□ 직접생산 정의

육상경기용구의 직접생산은 철재 및 철파이프 원재료를 구입하여 절단․가공․용접․도장․조립 등 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 용접기 ② 드릴머신 ③ 콤푸레샤 ④ 절단기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	절단 → 가공 → 용접 → 도장 → 조립
	필수공정	가공 → 용접 → 조립
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용 실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

113	전광스코아판

□ 직접생산 정의

전광스코아판의 직접생산은 발광소자(LED)를 구입, 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 자체적으로 발광모듈을 생산하거나 또는 발광모듈을 구입한 후 후레임과 조립하고, 스포츠 경기상황을 입력하여 표출 할 수 있는 컴퓨터 콘트롤시스템을 제작 또는 구입하여 발광보드와 결합, 연결한 후 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 조립작업대(전동공구 포함) ② 에어 콤푸레샤 ③ 숄더링기 ④ 오슬로스코프 ⑤ 주파수측정기 ⑥ 멀티 테스트기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	조립작업대(전동공구 포함)
	필수 공정	PCB기판조립 → LED모듈조립 → 테스트
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용 실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

114	체력단련기구

□ 직접생산 정의

체력단련기구는 철재 및 철파이프, 철재판(혹은 고무판), 벨트 등 기타 원재료 부품을 구입, 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 절단․가공․용접․도장․조립 등 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 용접기 ② 드릴머신 ③ 콤푸레샤 ④ 선반 ⑤ 절단기 ※ ④는 트레드밀 세부품명에는 적용하지 않음
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	절단 → 가공 → 용접 → 도장 → 조립
	필수공정	가공 → 용접 → 조립
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용 실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

115	체육공원시설(근린공원이나 산책로에 고정 설치한 스포츠시설)

□ 직접생산 정의

체육공원시설의 직접생산은 철재나 목재, PE 등 기타 부분품을 구입, 보유하고 있는 생산시설과 인력을 활용하여 절단․가공․용접․도장 등 각 생산 공정(PE제품은 성형․가공․조립공정)을 거쳐 각각의 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 165㎡ 이상		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		운동시설물, 조합놀이대, 조경시설물	퍼걸러
		① 아래 생산시설 중 4종이상 보유 - 용접기, 드릴머신, 콤푸레샤, 절단기, 목재가공기(자동톱 또는 대패), PE제품성형 설비(성형기 및 금형 포함)	<목․철재구조> ① 용접기 ② 드릴머신 ③ 콤푸레샤 ④ 밴딩기 또는 목재가공기 (자동톱 또는 대패) ⑤ 절단기 <천막구조> ① 원단재단기 ② 미싱 ③ 고주파접착기 ④ 용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<목․철재제품> 절단 → 가공 → 용접 → 도장 → 조립 <PE제품> 성형 → 가공 → 조립
	필수공정	<목․철재제품> 절단 → 가공 → 조립 <PE제품> 성형 → 가공 → 조립
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3개월간 전기사용 실적		- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

116	승강기

□ 직접생산 정의 승강기의 직접생산은 원재료인 레일, 스텐레스강판 등과 부품인 권상기, 제어반 등을 자체 제작 또는 구입하고, 이를 보유한 생산시설 및 인력을 활용하여 자체 설계에 따라 가공(판금, 제관, 펀칭, 절단, 절곡, 레이저, 용접, 도색 등), 조립, 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용			비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록			- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		기계설비	전기설비	기타설비	- 기계설비 14개 항목 중 10개 이상 구비 - 생산설비 가동체제 상시 유지
		① 선반 ② 밀링 ③ 프라즈마절단기 ④ 알곤용접기 ⑤ 아크용접기 ⑥ CO2용접기 ⑦ 벤드슈(자동톱) ⑧ 마그네틱 드릴 ⑨ 레디알 드릴 ⑩ 콤푸레샤 (5마력이상) ⑪ 절단기 ⑫ 절곡기 ⑬ 프레스 ⑭ 스팟트용접기	① 제어반 조립라인 또는 스텐드 ② 제어반 시뮬레이션 시험설비 ③ 단자 압축기 ④ 암메타 ⑤ 볼트메타 ⑥ 절연저항계	①지게차 2톤 이상 또는 천정크레인 2톤 이상
생산인력		① 상시 일반임직원 : 3인이상(대표자 포함) ② 상시 생산 및 보수직 : 5인이상			- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	수주→설계→원자재구매→가공(판금, 제관, 펀칭, 절단, 절곡, 레이저, 용접, 도색 등)→조립→검사→포장→설치
	필수공정	수주→설계→제관작업→조립→검사
기 타		아래 공동구매품은 국내부품을 사용하여야 한다. ① 기어드 T.M. ② 가바나 머쉰 ③ 쉬브류 ④ 와이어로프 ⑤ 리미트스위치(방폭스위치 제외) ⑥ 버튼류 ⑦ 인디케이터 디스플레이 ⑧ 메인 컨트롤 판넬 ⑨ 버퍼 ⑩ 비상전원장치 ⑪ 유압식 승강기용 실린더			- 사후관리시 적용

117	승강기 유지보수

□ 직접생산 정의 승강기유지보수의 직접생산은 불특정다수인이 이용하는 승강기에 대한 사고예방 및 승강기이용자 안전을 확보하기 위하여, 승강기 일상유지관리 및 수리정비를 안전하게 할 수 있도록 “승강기시설 안전관리법”에서 정한 승강기보수업등록과 자본금, 승강기정비관리대수에 따른 적정 기능‧기술인력, 보수정비에 필요한 수리 계측장비 보유 및 유지관리상태 등을 법률로 정한 기준에 맞게 확보하고 승강기 보수정비와 일상관리하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 승강기보수업등록 ③ 사무실 30㎡이상 (소유또는 1년이상 전세(임차)권 보유)	- 사업자등록증명 - 승강기보수업등록증
생산시설		① 겝게이지 1대 이상 ② 속도계 1대 이상 ③ 절연저항계 1대 이상 ④ 소음계 1대 이상 ⑤ 진동계 1대 이상 ⑥ 분동 1천 킬로그램(자동차용은 2천 킬로그램) ⑦ 멀티테스터 1대 이상 ⑧ 버니어 캘리퍼스 1대 이상 ⑨ 조도계 1대 이상	- ②④⑤⑨유효기간 내의 공인기관 검교정확인필증 확인
생산인력		① 상시 보수책임 인력 : 2인 이상 ㅇ 승강기시설안전관리법령에 따른 승강기보수에 관한 교육을 받은 자 ② 상시 실무기술 인력 : 아래 각 호의 어느 하나에 해당 하는 자 3인이상 1. 승강기 기능사 또는 기계, 전기 및 유사분야기능사 자격증 이상 소지자 2. 승강기 관련6개월 이상 실무경력자로서 승강기 시설 안전관리법령에서 정하는 승강기안전관리 교육을 받은 자	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 소득자별 근로소득원천징수영수증명 - 국가기술자격법령에 의한 자격증 - 100대 이하5인, 초과시 100대당 1인
생산 공정	전체 공정
	필수 공정
기 타		① 자본금 1억원 이상 * 법인사업자는 자본금 기준, 개인사업자는 자산평가액 기준 ② 승강기유지보수 계약을 체결하고, 유지보수중에 있을 것.	- 승강기유지보수계약서

118	손목시계

□ 직접생산 정의

손목시계의 직접생산은 무브먼트, 케이스, 유리, 문자판, 바늘, 버튼 등의 부품들을 자체 제조하거나 구입하고, 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 조립, 시험 및 검사 등 각각의 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록	- 사업자등록증명
생산시설		<생산설비> ① 바늘 조립기 ② CASE BACK 압축기 ③ SCREW BACK 개폐기 ④ 정밀 확대경 ⑤ 유리 접착기 ⑥ 용심 절단기 ⑦ 핸드 프레스 ⑧ 콤프레샤 ⑨ VACUUM 펌프 <검사설비> ① 물 방수기 ② 기압 방수기 ③ 조정기(쿼츠 테스터, 기계식 테스터)	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인이 필요한 경우 성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<제1공정> 케이스검사→파이프류조립→유리검사→유리접착·건조 →버튼조립 <제2공정> 무브먼트검사→문자판검사→문자판조립→바늘검사→ 바늘조립 <제3공정> 케이싱(1공정에 2공정 완성품을 삽입→-홀더검사→홀더 조립→용심절단→용두조립→백에 오링삽입→백조립→방수시험→헤드검사→밴드검사→밴드조립→포장→제품검사
	필수공정	무브먼트검사→문자판조립→바늘조립→케이싱→용두 조립→백조립→방수시험→밴드조립
기 타		① 총 제조원가중 국내원가 발생분이 51% 이상 ② 최근 1년이내 제품판매실적 ③ 최근 3개월간 월별전기사용 실적	- 원가구성표(최근 1년이내 재료구매실적 포함) 및 매입세금계산서 - 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

119	씽크대

□ 직접생산 정의 씽크대(가정용개수대, 조리대, 찬장, 주방기기용받침대)의 직접생산은 원재료 파티클보드(PB)와 부분품인 문짝, 상판(스테인리스, 인조대리석), 악세사리 등을 구입, 자가 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체제작한 몸체와 함께 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준 ※ 금속제 씽크대의 경우에는 ‘169 취사용기구(가정용 제외)’의 직접생산 정의 및 기준을 적용
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절단설비 ② 구멍가공설비 ③ 접착설비 ④ 집진설비 ※ 부수시설(외주가능) : 도장설비(문짝),프레스, 용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	① 몸체가공(절단,접착,구멍가공) ② 상판가공 ③ 문짝가공	- 공정작업일지
	필수 공정	몸체가공(① 절단 ② 접착 ③ 구멍가공)
기 타		① 최근 6개월이내 필수자재[파트클보드(PB), 씽크볼] 구매실적 ② 최근 1년이내 제품납품 실적 ③ 최근 1개월간 전기사용실적	- 매입세금계산서 - 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

120	생선묵튀김

□ 직접생산 정의 생선묵튀김의 직접생산은 원재료인 연육, 전분, 밀가루, 설탕 등을 구입, 이를 보유하고 있는 싸이렌카타기에 넣고 배합하여 성형, 튀김, 탈유, 냉각 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		①사업자등록 ②식품위생법 제22조에 의거한 영업신고 및 품목제조보고 ③공장등록	- 사업자등록증명 - 영업신고증 및 품목제조 보고서 - 공장등록증명서
생산시설		①배합기 ②성형기 ③튀김솥 ④탈유기 ⑤냉각기 ⑥급속 및 일반 냉동기 ⑦냉동운반차량
생산인력		①상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	배합→성형→튀김→탈유→냉각→포장→급속 또는 일반냉동 →출고
	필수 공정
기 타		①식품위생법시행규칙 제19조에 의한 자가품질검사기준에 적합(자가품질검사서 6개월 보유) ※ 임가공 또는 위탁가공제품 불인정	- 자가품질검사서

121	여과기

□ 직접생산 정의 집진기(기체여과기)제품의 직접생산은 원재료인 철재류(철판, 형강, 파이프), 모터와 부분품인 전장류(Pulse v/v, Timer 기판), Rotary v/v 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 집진기 부분품 Body(집진기 본체), Fan, Stack, Duct 등을 절단, 제단, 용접, 사상, 도장, 조립 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 액체여과기의 직접생산은 원재료인 여과지, 철판과 부분품인 패킹 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 절곡여과기, 캡, 코어와 함께 프레스공정(프레스기, 외주가능), 절곡(절곡기, 외주불가), 조립(도포기, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 에어필터의 직접생산은 원재료인 팩메디아, 또는 절곡된 알미늄 또는 스테인레스(스크린망)을 구입하여 이를 자체 제작한 후레임(알미늄 등), 기타 부분품과 함께 조립하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용					비 고
생산공장		① 사업자등록 : 제조(필터류, 공해방지시설) ② 공장등록 : 공장규모 165.29㎡이상					- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<집진기>		<액체여과기>	<에어필터>
		① 프레스 ② 절단기 ③ 절곡기 ④ 에어콤프레샤 ⑤ 드릴링머신 ⑥ 알곤용접기 ⑦ 아크용접기 ⑧ CO2용접기 ⑨ 프라즈마 ⑩ 계측기 ⑪ 호이스트(또는 크레인) ⑫ 공구류 1식 ※ 위 12종 시설중 7종 이상 보유		① 프레스 ② 콤프레샤 ③ 탭핑머신 ④ 용접기 ⑤ 시밍기 ⑥ 스포트기 ⑦ 도포기 ⑧ 인쇄기 ⑨ 포장기(밴딩기) ⑩ 절곡기 ⑪ 드릴링머신 ⑫ 공구류 1식 ※ 위 12종 시설중 6종 이상 보유	① 프레스 ② 절단기 ③ 절곡기 ④ 에어콤프레샤 ⑤ 드릴링머신 ⑥ 알곤용접기 ⑦ 아크용접기 ⑧ CO2용접기 ⑨ 프라즈마 ⑩ 계측기 ⑪ Pleater(플리터) ⑫Corrugator(콜게 이터) ⑬ 우레탄토출기 ⑭ 공구류 1식 ※ 위 14종 시설중 7종 이상 보유
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상					- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	구분	<집진기>	<액체여과기>			<에어필터>
	전체공정	철판구입(원재료등)→절곡,절단→필터장착→용접→조립및 설치	철판구입→절단, 절곡→여과지등 삽입→시밍→포장			팩메디아(절곡된 여과지)구입→철망등구입→알미늄등절단→조립및부착
	필수공정
기 타		① 최근 1년이내 해당제품 납품실적					- 매출세금계산서

122	PVC관(염화비닐관)

□ 직접생산 정의 PVC관 및 이음관의 직접생산은 폴리염화비닐수지 또는 폴리염화비닐 컴파운드를 원재료로 하며, 안정제 및 활제 등을 첨가하여 보유 생산시설과 인력을 활용, 규정된 제조공정에 따라 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		※ 붙임 122-1 “PVC관 세부 제품별 생산시설 기준” 참조
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<PVC관> 배합→압출성형→냉각 및 인취→표시→절단→접합부 성형→완제품 <PVC이음관> - 사출성형제품 : 배합→사출성형→조립 - 2차가공제품 : 압출성형된 관을 2차가공한 제품	- 폴리염화비닐 컴파운드를 사용 하는 경우 배합공정 생략 - 접합부 성형공정 및 조립은 해당제품에만 적용
	필수 공정	<PVC관> 배합→압출성형→냉각 및 인취→절단→접합부 성형→ 완제품 <PVC이음관> - 사출성형제품 : 배합→사출성형→조립 - 2차가공제품 : 압출성형된 관을 2차가공한 제품
기 타		① KS 및 단체표준 인증 ※ 단, KS 및 단체표준 미제정 또는 인증받지 않은 제품은 증빙자료(사양서, 제품 사진) 첨부	- KS 및 단체표준인증서 - 제품사양서, 제품사진 등

[붙임 122-1]

<PVC관 세부 제품별 생산시설 기준>

세부제품	생산설비	비 고
수도용 경질염화비닐관	<직관> ① 압출성형설비 ② 금형설비 <TS관> ① 압출성형설비 ② 금형설비 ③ 접합부 성형설비(TS가공기) 및 TS 금형설비 <칼라관> ① 압출성형설비 ② 금형설비 ③ 접합부 성형설비(편수칼라가공기) 및 편수 칼라 금형설비	- 제조설비 보유 현황 - 품목별 금형 보유 현황 ※ 증빙서류 : 계약서, 세금계산서, 사진 등
일반용 경질염화비닐관
경질염화비닐이음관	<수도용이음관, 일반용이음관, 일반용부속품> ① 사출성형설비(해당제품을 생산할 수 있는 용량의 사출기 보유) ② 금형설비 ③ 2차가공설비(압출성형된 관을 2차 가공하는 이음관에만 적용)	- 제조설비 보유 현황 - 품목별 금형 보유 현황 ※ 증빙서류 : 계약서, 세금계산서, 사진 등

123	비디오물

□ 직접생산 정의 비디오물의 직접생산은 원재료인 테이프, CD, 필름을 구입하여 비디오소프트 생산을 위한 감독(연출), 자료수집, 기획구성, 시나오리 감수(콘티) 출연자 선정, 촬영 등의 전반작업과 음향(녹음), 편집 등의 후반작업을 보유하고 있는 장비와 인력을 활용하여 완성한 후 실사를 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 비디오제작업자 신고	- 사업자등록증명 - 비디오물 제작업 신고증
생산시설		① 비디오카메라 1set 이상 ② 편집기기 1set 이상 ③ 조명기기 1set 이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	기획구성→인력장비→촬영→편집→실사
	필수 공정	시나리오(소재)→촬영,녹음,조명→편집
기 타

124	철근콘크리트관(원심력제품)

□ 직접생산 정의 철근콘크리트관의 직접생산은 한국산업규격 KS F-4403을 보유한 업체가 원재료인 시멘트, 모래, 자갈과 철선을 자재 업체로부터 구입, 이를 자체 보유 생산시설과 인력을 활용하여 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 강재 절단기, 철롱 편성기 ② 배차플랜트(믹서기, 투입기) ③ 원심대, 몰드, 증기양생실, 탈형기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	배합설계 → 철롱 편성 → 콘크리트배합 → 투입 → 원심성형 → 증기양생 → 탈형 → 마킹 → 시험검사 → 야적 → 출하전 검사 → 출하
	필수 공정	배합설계 → 철롱 편성 → 콘크리트배합 → 투입 → 원심성형 → 증기양생 → 탈형 → 마킹 → 시험검사 → 야적 → 출하전 검사 → 출하
기 타		① KS인증(KS F-4403) 보유

125	콘크리트파일

□ 직접생산 정의 콘크리트파일의 직접생산은 원재료 시멘트, 모래, 자갈과 PC강봉, 철선을 자재업체로부터 구입, 이를 자체 보유 생산시설과 인력을 사용하여 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 강재 절단기, 철롱 편성기 ② 배차플랜트(믹서기, 투입기), 인장기 ③ 원심대, 몰드, 증기양생실, 탈형기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	배합설계 → 철롱 편성 → 콘크리트배합 → 투입 → 원심성형 → 증기양생 → 프리스트레스 도입 → 탈형 → 마킹 → 시험검사 → 야적 → 출하전 검사 → 출하
	필수 공정
기 타		① KS인증(KS F - 4306) 보유

126	화장지

□ 직접생산 정의 화장지의 직접생산은 화장지 원지를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 규격에 따라 권취, 재단, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 공장면적 : 부지 230㎡이상, 건물 99㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 권취기 1대 이상 ② 재단기 1대 이상 ③ 포장기 및 미터측정기 1대 이상
생산인력		① 상시 근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원지구입 → 권취(권취기) → 포장(포장기) → 재단(재단기) → in 포장[개별포장 : 두루마리(종이), 점보롤(비닐)] → out 포장[두루마리(비닐봉지), 점보롤(골판지)]
	필수 공정
기 타

127	식육가공품

□ 직접생산 정의

식육가공품의 직접생산은 원재료인 식육과 부재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 각각의 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 영업허가, 품목제조신고 ④ 축산물가공처리법 시행규칙 제29조 영업의 종류별 시설기준 충족	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 영업허가증 - 품목제조신고서
생산시설		① 햄버거패티 육분쇄기, 배합기, 성형기, 튀김시설, 급냉시설, 포장시설 ② 돈까스(비후까스 포함) 육절단기, 분쇄기, 배합기, 성형기, 피복기, 급속동결기 ③ 햄(훈연햄 포함) 육분쇄기, 혼합기, 충진기, 훈연시설, 열탕처리 시설, 포장기 ④ 소시지 육분쇄기, 세절기, 충진기, 열처리시설, 포장시설 ⑤ 미트볼 육분쇄기, 배합기, 성형기, 고정화시설, 급속동결시설, 포장기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	① 햄버거패티 원·부자재 절단 및 세절→혼합→성형→튀김→포장→ 냉동보관→출고 ② 돈까스(비후까스 포함) 원·부자재 입고 및 검사→절단 및 세절→혼합 →성형→피복 →급속냉동 ③ 햄(훈연햄 포함) 원료전처리→분쇄→혼합→충진→훈연→냉각→포장 ④ 소시지 원료 선별 및 전처리→분쇄 및 혼합→충진→열처리→포장→살균→출고 ⑤ 미트볼 원료 부재료 절단 및 세절→혼합→성형→고정화→급속동결→포장→출고
	필수공정	① 햄버거패티 : 성형 ② 돈까스(비후까스 포함) : 피복, 급속동결 ③ 햄(훈연햄 포함) : 충진, 훈연 ④ 소시지 : 충진, 열처리 ⑤ 미트볼 : 고정화, 급속동결
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 식품위생법시행규칙 제19조에 의한 자가품질검사기준에 적합	- 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 자가품질검사서

128	계장(계측)제어장치

□ 직접생산 정의 계장(계측)제어장치의 직접생산은 수요기관에서 승인한 시방서 또는 규격서에 따라 외함을 제작(외주가능)하여 보유 생산시설 및 인력을 활용, 구성품(PLC,신호변환기,통신장치 등)을 장착, 현장제어반(RTU, TM/TC, RCS 등)을 만들어 현장에 설치하고, 현장에 설치한 계측기기와 배관, 배선으로 결선한 후 컴퓨터s/w 프로그램으로 시퀀스시험을 거쳐 타 기계설비와 같이 시운전을 완료하고, 납품하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 33㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 설계설비(CAD system) ② PLC, DCS, BAS system중 1개 이상의 Demo 장비(h/w 및 s/w package 포함) ③ 조립 및 배선공구 <검사설비> ① 오실로스코프 ② 직류전압, 전류발생기 ③ 저항가감기 ④ 캘리브레이터 ⑤ 디지털멀티테스터 ⑥ 계장신호측정기	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계→ 외함생산→ 조립 및 배선→ 구성부품 취부 및 검사 → 시퀀스분석 및 시험→ 시운전
	필수공정	설계→ 조립 및 배선→ 구성부품 취부 및 검사→ 시퀀스 분석 및 시험→ 시운전
기 타

129	자동제어반

□ 직접생산 정의 자동제어반의 직접생산은 수요기관에서 승인한 시방서 또는 규격서에 따라 외함을 제작(외주가능)하여 보유 생산시설 및 인력을 활용, 구성품(PLC, 신호변환기, 통신장치 등)을 장착, 현장제어반(RTU, TM/TC, RCS, DDC 등)을 설치하고, 현장에 설치한 센서(온도,습도,전력,댐퍼 등)와 배관, 배선으로 결선한 후 컴퓨터s/w 프로그램으로 시퀀스시험을 거쳐 타 기계설비와 같이 시운전을 완료하고 납품하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 33㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 설계설비(CAD system) ② PLC, DCS, BAS system중 1개 이상의 Demo 장비(h/w 및 s/w package 포함) ③ 조립 및 배선공구 <검사설비> ① 오실로스코프 ② 직류전압, 전류발생기 ③ 저항가감기 ④ 캘리브레이터 ⑤ 디지털멀티테스터 ⑥ 계장신호측정기	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계→ 외함생산→ 조립 및 배선→ 구성부품 취부 및 검사 → 시퀀스분석 및 시험→ 시운전
	필수공정	설계→ 조립 및 배선→ 구성부품 취부 및 검사→ 시퀀스분석 및 시험→ 시운전
기 타

130	고추장

□ 직접생산 정의 고추장의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체적으로 직접 밀쌀, 소맥분 등을 주원료로 증자, 제국, 발효숙성, 살균, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 영업신고, 품목제조보고 ④ 식품위생법시행규칙 제20조 업종별 시설기준 충족	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 영업신고증 - 품목제조보고서
생산시설		① 원료 전처리 설비 ㅇ 세척기, NK증자관 또는 증자설비, 소맥분 연속처리 증자기 또는 증자기 ② 제국설비 ㅇ 자동제국장치 및 제국실, 온습도 조절장치 또는 확인설비 ③ 발효설비 ㅇ 숙성탱크, 이송장치(콤프레셔, 모노펌프, 벨트컨베어 등), 혼합기 ④ 살균 및 냉각설비 ㅇ 살균설비 ⑤ 포장설비 ㅇ 제품저장탱크, 자동(반자동)포장설비, 밴딩설비
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료(밀쌀 또는 소맥분)→증자→제국→발효숙성→살균(고춧가루, 혼합양념, 식품첨가물 등 첨가)→포장
	필수 공정
기 타		제품검사 : 자가품질검사 또는 공인기관 위탁시험 의뢰

131	된장

□ 직접생산 정의 된장의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체적으로 직접 대두, 밀쌀, 소맥분 등을 주원료로 세척, 증자, 제국, 발효숙성, 살균, 포장등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 영업신고, 품목제조보고 ④ 식품위생법시행규칙 제20조 업종별 시설기준 충족	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 영업신고증 - 품목제조보고서
생산시설		① 원료 전처리 설비 ㅇ 콩세척기, NK증자관 또는 증자설비, 소맥분 연속처리 증자기 또는 증자기 ② 제국설비 ㅇ 자동제국장치 및 제국실, 온습도 조절장치 또는 확인설비 ③ 발효설비 ㅇ 숙성탱크, 이송장치(콤프레셔, 모노펌프, 벨트컨베어 등), 혼합기 ④ 살균설비 ㅇ 살균솥 또는 열교환기 ⑤ 포장설비 ㅇ 제품저장탱크, 자동(반자동)포장설비, 밴딩설비
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원료(대두, 밀쌀, 소맥분)→증자→제국→발효숙성→살균(식품첨가물 등 첨가)→포장
	필수 공정
기 타		제품검사 : 자가품질검사 또는 공인기관 위탁시험 의뢰

132	혼합간장

□ 직접생산 정의 혼합간장의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 양조간장원액, 산분해간장원액 등을 주원료로 배합, 살균, 청정, 여과, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 영업신고, 품목제조보고 ④ 식품위생법시행규칙 제20조 업종별 시설기준 충족	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 영업신고증 - 품목제조보고서
생산시설		① 원액보관설비 ㅇ 양조간장원액 및 산분해간장원액 보관탱크 ② 배합설비 ㅇ 배합탱크 ③ 살균설비 ㅇ 살균기 또는 열교환기 ④ 청정 및 여과설비 ㅇ 청정탱크, 여과장치 ⑤ 포장설비 제품저장탱크, 자동(반자동)포장설비, 밴딩설비
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	양조간장원액, 산분해간장원액→배합→살균(과당,카라멜, 식품첨가물 등)→청정→여과→포장
	필수 공정
기 타		제품검사 : 자가품질검사 또는 공인기관 위탁시험 의뢰

133	수도계량기보호통

□ 직접생산 정의 수도계량기보호통의 직접생산은 원재료인 재생용플라스틱을 보유하고 있는 생산시설(규격별 몸통, 뚜껑 금형)을 활용하여 성형(외주가능)하고, 성형된 반제품을 보유하고 있는 생산인력을 활용하여 조립공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ① 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 13㎜, 20㎜, 25㎜ - 몸통 : 사출 또는 프레스 금형 보유 - 뚜껑 : 1개 재질 이상 금형 보유 ② 32㎜, 40㎜, 50㎜ - 몸통(사출 또는 프레스) 및 뚜껑제작 금형 보유(3인 이내 공동보유 가능)	- 보유 금형에 회사명(또는 로고) 표시(단, 산업재산권이 설정된 회사고유 금형은 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	성형→조립
	필수공정	조립
기 타

134	개폐기

□ 직접생산 정의 가공설치용 SF6가스개폐기의 직접생산은 원자재 SF6가스, 철판, 붓싱 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 용접 및 조립 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 330㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 용접기 <검사설비> ① 절연저항측정기 ② 내전압시험기 ③ 부분 방전시험기 ④ 가스리크 메타(검교정 제외)	- 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 10인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	용접 → 조립
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입,매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

135	무정전전원장치(UPS)

□ 직접생산 정의 무정전전원장치의 직접생산은 원자재 인버터, 컨버터, 밧데리, 차단기 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계, 조립, 배선, 조정, 감사 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 165㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 외함 생산설비(절단기, 절곡기, 프레스, 드릴머싱, 천공기, 밀링기, 커팅기, 용접기, 도장설비) ② 변압기 생산설비(권선기, 건조설비, 코아절단기, 함침설비) ③ PCB 생산설비(납땜설비) ※ ①②는 외주가능 <검사설비> ① 온도측정계 ② 소음계 ③ 누설전류시험기 ④ 내전압 시험기 ⑤ 전압조정장치 ⑥ 주파수 조정설비 ⑦ 파형왜율측정설비 ⑧ 부하측정설비(R-L-C 부하기) ⑨ 감전보호시험기	- 외주가능 품목은 근거서류 제출 - 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 7인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계→조립→배선→조정→검사
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입,매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

136	발전기

□ 직접생산 정의 발전기의 직접생산은 원자재 디젤엔진, 코아, 동선, 샤프트, 주물 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계, 권선, 동체제작, 조립, 시험 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 330㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 건조로 ② 권선기 ③ 바란스머싱 ④ 함침기 ⑤ 금형 ⑥ 유압프레스 <검사설비> ① 부하시험설비	- 부하시험설비, 바란스머싱 등 보유 생산시설을 기준으로 직접생산확인증명서에 업체별 생산가능용량을 세부적으로 명기 - ⑤은 설계도면을 기준으로 생산가능 여부를 감안하여 적정 보유여부 판단 - 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 7인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	동체설계→권선→동체제작→발전기세트조립→운전반제작(단, 외함은 외주제작 가능)→부하시험 ※ 동체설계는 설계도면을 기준으로 생산공정 적정여부 판단
	필수공정
기 타		① 코 아 - 20 (ton) 이상 ② 동 선 - 5 (ton) 이상 ③ 샤프트 - 5 (ton) 이상 ④ 주 물 - 10 (ton) 이상 ⑤ 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ⑥ 최근 1년간 전기사용실적	- 확인시점 기준으로 1년 이내 구매실적으로 판단 - 매입‧매출금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

137	배전반

□ 직접생산 정의 배전반의 직접생산은 원자재 외함, 차단기, 부스바, 전선 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 가공, 배선, 시험 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 264.46㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 부스바 절단·절곡기 <검사설비> ① 3상 종합회로시험기 ② 내전압시험기(50kv이상)	- 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	부스바가공→배선→시험
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입‧매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인

138	변압기

□ 직접생산 정의 변압기의 직접생산은 원자재 규소강판, 외함, 부싱, 동제품 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 권선, 조립, 시험 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 330㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 절연지 절단기 ② 철심조립설비(철심조립대) ③ 권선기 ④ 기중기(운반설비) ⑤ 건조로 ⑥ 소둔로 ⑦ 절연유 주유 및 탈기 설비 (여과기 포함) ※ ⑥⑦은 “건식변압기”는 제외 <검사설비> ① 절연내력 시험설비(사용주파 및 충격파) ② 온도상승 시험설비(온도계) ③ 유도절연 시험설비 ④ 특성시험설비	- 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 10인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	권선→철심조립→변압기조립
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입,매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

139	애자

□ 직접생산 정의 애자의 직접생산은 원자재 흙(와목점토), 알루미나, 유약, 금구류 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 성형, 소성, 건조, 조립, 시험, 포장 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설 200㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 토련기 ② 성형기 ③ 소성가마 <검사설비> ① 인장하중기 ② 흡습시험기 ③ 내전압시험기	- 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	성형→소성→건조→조립→시험→포장
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입,매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인

140	충전장치

□ 직접생산 정의 충전장치의 직접생산은 원자재 인버터, 컨버터, 외함, 소형변압기, 차단기, 전선 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계, 조립, 배선, 조정, 검사 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설 165㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 외함 생산설비 (절단기, 절곡기, 프레스, 드릴머싱, 천공기, 밀링기, 커팅기, 용접기, 도장설비) ② 변압기 생산설비(권선기, 건조설비, 코아절단기, 함침설비) ③ PCB 생산설비(납땜설비) ※ ①②는 외주가능 <검사설비> ① 온도측정계 ② 소음계 ③ 누설전류시험기 ④ 내전압 시험기 ⑤ 전압조정장치 ⑥ 주파수 조정설비 ⑦ 파형왜율측정설비 ⑧ 부하측정설비(R-L-C 부하기) ⑨ 감전보호시험기	- 외주가능 품목은 근거서류 제출 - 검사설비는 공인검사기관의 유효기간내 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 7인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	설계→조립→배선→조정→검사
	필수공정
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 1년간 전기사용실적	- 매입,매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인

141	경관조명기구 (광섬유, LED용 및 제어장치 포함)

□ 직접생산 정의 경관조명기구의 직접생산은 일반등기구의 경우 등기구몸체, 반사판, 모갈, 클램프, LED용의 경우 등기구몸체, 방열판, 모듈, 컨버터 등 각각의 원재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 각각의 전체 공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 제조업/조명기기 ② 공장등록 : 공장의 업종(표준산업분류번호) - 일반조명장치 제조업체 : 28422 - 광고용조명장치 제조업체 : 28423 - 배전반 및 자동제어 제조업체 : 28122 - 기타조명장치 제조업체 : 28429	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 조립설비 ② 용접설비 ③ 절단기 ④ 드릴 ⑤ 스캐너 ⑥ 설계소프트웨어 ⑦ 프레스기 ⑧ 에이징설비 <검사설비> ① 치수측정설비 ② 전압계 ③ 전류계 ④ 전력계 ⑤ 조도계 ⑥ 절연저항계 ⑦ 내전압시험기 ⑧ 방수시험설비 ⑨ 소음시험기 ⑩ 누설전류계 ⑪ 항온항습기 ⑫ 표면온도계 또는 자동온도기록계 ※ ⑧,⑪항은 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인 시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정	- 모든 생산시설은 자체 보유하여야 함(임차시설은 인정안됨). 다만, ②용접설비, ③절단기, ⑦프레스기는 외주 가능 - 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	몸체 드릴 텝가공→ 반사판지지대 또는 방열판조립→ 반사판 또는 모듈조립→ 모갈조립→ 클램프고정→ 클립고정→ 패킹 또는 실리콘→ 배선 또는 컨넥터→ 박스포장	- 생산공정에 대한 해당제품 자사기준 또는 작업표준첨부(회사사규참조)
	필수 공정	박스포장을 제외한 8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접이행하여야 함
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3년이내 원자재 구입실적 ③ 최근 1년간 전기사용실적	- 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

142	전기스탠드

□ 직접생산 정의 전기스탠드의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 몸체 사출, 도장, 조립, 검사 등 4개 전체공정 중 3개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 콤푸레샤 ② 조립설비 ③ 드릴링머신 ④ 전동드릴 ⑤ 와이어스트리퍼 <검사설비> ① 전압계 ② 전류계 ③ 전력계 ④ 절연저항계 ⑤ 내전압시험기 ⑥ 소음계 ⑦ 전압조정기 ⑧ 조도계 ⑨ 점등설비 ⑩ 버니어캘리퍼스 ⑪ 마이크로메타 ⑫ 내충격시험기 ⑬ 파워미터 ⑭ 온도지시기록계 ⑮ 소음측정설비 ⑯ 표면온도계	- 모든 생산시설은 자체보유 하여야함 - 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	몸체사출→ 도장→ 조립→ 검사→ 포장	- 생산공정에 대한 해당제품 자사기준 또는 작업표준첨부(회사내규참조)
	필수 공정	포장을 제외한 4개 전체공정 중 3개이상의 공정을 직접이행하여야 함
기 타		① 안전인증 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ③ 최근 3년이내 원자재 구입실적 ④ 최근 1년간 전기사용실적	- 안전인증서(이동형) - 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

143	형광등기구 (LED용기구 포함)

□ 직접생산 정의 형광등기구 및 다운라이트설비의 직접생산은 원재료 냉간압연강판을 가공한 철판가공품과 부분품인 안정기, 반사갓, 소켓, 조립 부품을 자체 생산하거나 구입하고, 이를 보유 생산시설(금속가공설비)과 인력을 활용하여 조립(외주불가), 검사(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 등안정기의 직접생산은 원재료 PCB, 외함(케이스)과 부분품 콘덴서, 휴즈, 바리스터, 저항류, 다이오드, 전선류 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. LED조명(일체형)의 직접생산은 원재료인 LED소자, 철판 또는 알루미늄 부분품, 구동장치, 절연재료, 볼트류, 단자류, 철판 및 알루미늄 가공품, 커버류, 전선류, PCB 및 반도체소자류를 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정에서 5개 공정 이상을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임 143-1 “형광등기구 세부 제품별 생산시설, 생산인력 및 생산공정 기준” 참조	- 모든 생산시설은 자체보유하여야 함. 다만, 제조공정 중 일부를 외주 가공할 경우 제품의 품질을 보증하기 위하여 외주공장의 설비도 본 공장의 설비와 똑같은 관리를 실시하고 있어야 하며, 이 경우 동 공정에 필요한 제조설비는 갖추지 않아도 됨(외주가공가능 표시품에 한함) - 검사설비의 경우 공인기관의 검교정성적서 확인
생산인력	※ 붙임 143-1 “형광등기구 세부 제품별 생산시설, 생산인력 및 생산공정 기준” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임 143-1 “형광등기구 세부 제품별 생산시설, 생산인력 및 생산공정 기준” 참조
기 타	① KS인증(형광등, 등안정기류에 한함), 안전인증(다운라이트설비에 한함) 획득. 단, LED조명의 경우 해당 품목별 KS인증 또는 안전인증 획득 ② 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ③ 최근 3년이내 외주가공 실적 ④ 최근 3년이내 원자재 구입실적 ⑤ 최근 1년간 전기사용실적	- 해당 인증서(KS의 경우 형광등 KSC 7603, 등안정 기류는 KSC 8100) - 매출세금계산서 - 외주세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

[붙임 143-1]

<형광등기구 세부 제품별 생산시설, 생산인력 및 생산공정 기준>

구분	형광등기구	등안정기류	다운라이트설비	LED조명(일체형)
생산 시설	<생산설비> ①금속가공설비(외주가능) - 프레스,절단기,절곡기 등 ②기계가공설비(외주가능) - 선반 등 ③용접설비 ④조립설비 ⑤금형 ⑥드릴링머신 <검사설비> ①전압계 ②전류계 ③전력계 ④점등설비 ⑤항온항습기 ⑥치수측정기 ⑦내충격시험기 ⑧절연저항계 ⑨내전압시험기 ⑩소음측정설비 ⑪표면온도계	<생산설비> ①Soldering Machine(PCB납땜기) - 디핑기,커팅기(단품일 경우) ②몰딩기(외주가능) ③용접기 ④점등대 ⑤조립설비 ⑥충진설비(외주가능) <검사설비> ①전압계 ②전류계 ③전력계 ④치수측정기 ⑤오실로스코프 2대 ⑥온도측정설비 ⑦점등시험설비 ⑧소음계 ⑨LCR측정기 ⑩전압조정기 ⑪절연저항계 ⑫내전압계 ⑬조도계 ⑭항온항습기	<생산설비> ①금속가공설비(외주가능) - 프레스,절단기,절곡기 등 ②기계가공설비(외주가능) - 선반 등 ③용접설비 ④조립설비 ⑤금형 ⑥드릴링머신 <검사설비> ①전압계 ② 전류계 ③전력계 ④ 점등설비 ⑤항온항습기 ⑥치수측정기 ⑦내충격시험기 ⑧절연저항계 ⑨내전압시험기 ⑩소음측정설비 ⑪표면온도계	<생산설비> ①부품삽입설비 ②soldering machine(PCB납땜기) ③금속가공설비 - 프레스, 절단기, 드릴링머신 ④도장설비 ⑤조립설비 ⑥에이징설비 ※①～④항의 설비는 외부 협력업체를 활용하는 경우 성능유지를 위한 점검, 보수 등의 자체 관리규정을 정하고 관련기록을 보유하고 있을 것 ※②④항의 설비는 자동온도 조절가능한 설비일 것. <검사설비> ①치수측정설비(버니어캘리퍼스,마이크로미터 등) ②전압계 ③전류계 ④전력계 ⑤자동온도기록계 ⑥절연저항계 ⑦내전압시험기 ⑧LCR메타 ⑨누설전류계 ⑩조도계 ⑪항온항습기 ※①②③④⑥항의 설비는 제품특성을 충분히 측정 가능한 용량의 기기일 것.
	※항온항습기는 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정
생산인력	상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상			상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상

구분		형광등기구	등안정기류	다운라이트설비	LED조명(일체형)
생산공정	전체공정	①철판 절단 ②프레스가공 ③절곡 ④용접 ⑤철판 표면처리 ⑥도장 및 건조 ⑦조립 ⑧검사 ⑨박스포장	①PCB 삽입 ②1차 Solder Dipping ③Cutting ④2차 Solder Dipping ⑤몰딩 ⑥1차검사 ⑦조립(Case결합) ⑧2차검사 ⑨에이징검사	①철판 절단 ②프레스가공 ③절곡 ④용접 ⑤철판 표면처리 ⑥도장 및 건조 ⑦조립 ⑧검사 ⑨박스포장	①철판 및 알루미늄가공 ②표면처리 ③건조 및 도장 ④소자(부품)조립 ⑤납땜 ⑥커팅 ⑦조립 ⑧최종검사
	필수공정	조립, 검사	몰딩공정을 제외한 8개 전체공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여야 함	조립, 검사	8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접 이행하여야 함

144	전산업무(소프트웨어)개발(S/W산업진흥법령에 의한 대기업 참여제한 범위에 따름)

□ 직접생산 정의 소프트웨어개발의 직접생산은 소프트웨어 사업자로 신고하고, 일정 규모의 작업장과 컴퓨터(PC) 시설을 보유하여 이를 기반으로 개발툴, 인터넷통신 등을 지원받아 자체 전문기술인력이 여러 생산공정을 통하여 제품을 완성하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		①사업자등록 ②소프트웨어사업자 신고 ③사업장 면적 10㎡ 이상	- 사업자등록증명원 - 소프트웨어사업자신고서 - 임대차계약서 등
생산시설		① 개발용 컴퓨터(PC) 1대이상
생산인력		① 대표자포함 소프트웨어개발인력 1인이상 - 자격 및 경력증명 : 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제5호 및 시행령 제1조의 2에 해당하는 소프트웨어 기술자 - 졸업증명 : 소프트웨어공학, 컴퓨터공학, 전자상거래, 인터넷, 시스템공학, 정보보호, 지식정보 등	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 증명서 사본제출
생산 공정	전체 공정	정보화전략수립→요구사항정의→분석→설계→구현→ 시험→준공(납품)→운용 및 유지보수
	필수 공정	요구사항정의→분석→설계→구현→시험→준공(납품) →운용 및 유지
기 타		① 최근 1년이내 납품실적(대표자 포함 생산인력 2인 이하인 경우에만 해당)	- 계약서사본 및 매출세금계산서

145	자료처리업무(S/W산업진흥법령에 의한 대기업 참여 제한 범위에 따름)

□ 직접생산 정의 자료처리업무의 직접생산은 비전자자료(종이문서)를 전자자료로 변환하여 출력, 검색할 수 있도록 정보화하는 것으로, 보유시설(서버, 스캐너, pc) 및 인력을 활용하여 자료의 선별, 분류, 스캐닝, 보정 및 점검, 품질검사 등의 각 공정을 거쳐 자료관시스템DB에 입력하여 출력 및 검색할 수 있도록 하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 작업장 면적 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 자가보유인 경우 건물 등기부 등본, 임차인 경우 임대차 계약서 및 임대료 납부 증빙자료
생산시설		<입력부분> ① 서버 1대 이상 ② 스캐너 3대 이상 ③ 입력기기(pc) 6대 이상 <DM 및 출력부분> ① DM관련장비 3대 이상 ② 출력 장비 2대 이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 자료처리업무인력 2인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	자료선별→분류 및 정리→면표시→색인 및 입력→스캐닝 작업→보정 및 점검→품질검사→시스템DB입력→기록물 재편철
	필수 공정
기 타

146	비닐절연전선

□ 직접생산 정의 비닐절연전선의 직접생산은 원재료 CU도체와 부분품 PVC(90℃)를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 신선(외주가능), 연선(외주불가), 압출(외주불가), 검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 연선기 ② 압출기 ③ 신선기(옥외용 비닐절연전선에 한함) ④ 연합기(인입용 비닐절연전선에 한함) <검사설비> ① 마이크로미터 ② 버니어케리퍼스 ③ 다이알게이지 ④ 도체인장시험설비 ⑤ 내전압시험설비 ⑥ 절연저항시험설비, ⑦ 도체저항측정설비 ⑧ 절연체인장시험설비 ⑨ 가열변형시험설비 ⑩ 권부가열시험설비 ⑪ 난연성시험설비 ⑫ 저온신장시험설비(인입용 비닐절연전선은 제외) ⑬ 천평(300/500V기기배선용 및 450/750V 일반용단심비닐절연전선에 한함) ⑭ 열안정성시험설비(300/500V 기기배선용단심비닐절연전선에 한함)	- ⑫설비는 공인검사기관과 설비사용 계약을 체결하여 이용하거나 1년 1회 이상 시험성적서를 비치한 경우에는 설비를 갖춘 것으로 인정 - 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료구입 → 신선 → 연선 → 압출 → 검사 → 포장
	필수공정	연선 → 압출
기 타		KS 또는 안전인증

147	강심알미늄연선

□ 직접생산 정의 강심알미늄연선의 직접생산은 원재료 AL도체와 부분품 강선을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 신선(외주가능), 연선(외주불가), 절연(외주불가), 검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. (단, ACSR-OC제품은 ACSR 제품에 PE로 절연공정 추가) □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산시설> ① 신선기 ② 연선기 ③ CCV라인(ACSR-OC제품만 적용) <검사설비> ① 마이크로미터 ② 버니어케리퍼스 ③ 다이알게이지 ④ 도체인장시험설비 ⑤ 내전압시험설비 ⑥ 절연저항시험설비, ⑦ 도체저항측정설비 ⑧ 절연체인장시험설비 ⑨ 가열변형시험설비 ⑩ 권부가열시험설비 ⑪ 난연성시험설비	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료구입 → 신선 → 연선 → 절연(CCV) → 검사 → 포장	- 절연(CCV) 공정은 ACSR-OC제품만 적용
	필수공정	연선 → 절연(CCV)
기 타		KS인증

148	전기용연선

□ 직접생산 정의 전기용 연선은 직접생산은 원재료 CU도체를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 신선(외주가능), 소둔(외주가능), 연선(외주불가), 검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 신선기 ② 소둔설비 ③ 연선기 <검사설비> ① 마이크로미터 ② 버니어캘리퍼스 ③ 도체인장시험설비 ④ 절연체인장시험설비	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료구입 → 신선 → 소둔 →연선 → 검사 → 포장
	필수공정	연선
기 타		KS인증

149	제어케이블

□ 직접생산 정의 제어케이블의 직접생산은 원재료 CU도체와 PVC 및 기타 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 신선(외주가능), 연선(외주불가), 절연(외주불가), 연합(외주불가), 압출(외주불가), 검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산시설> ① 연선기 ② 연합기 ③ 압출기 <검사설비> ① 마이크로미터 ② 버니어케리퍼스 ③ 다이알게이지 ④ 도체인장시험설비 ⑤ 내전압시험설비 ⑥ 절연저항시험설비 ⑦ 도체저항측정설비 ⑧ 절연체인장시험설비 ⑨ 가열변형시험설비 ⑩ 권부가열시험설비 ⑪ 난연성시험설비 ⑫ 저온신장 시험설비 ⑬ 저온충격시험설비	- ⑫설비는 공인검사기관과 설비사용 계약을 체결하여 이용하거나 1년 1회 이상 시험성적서를 비치한 경우에는 설비를 갖춘 것으로 인정. - 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인(치수측정 설비는 제외)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원재료구입 → 신선 → 연선 → 절연 → 연합 → 압출 → 검사 → 포장
	필수공정	연선 → 절연 → 연합 → 압출
기 타		KS 또는 안전인증

150	실물, 모형

□ 직접생산 정의 실물, 모형의 직접생산은 전시물 제작에 필요한 자재 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계도면에 따라 설계, 자재구입, 가공․절단, 조립․제작, 설치, 납품검사 등 각각의 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 전시용영상의 직접생산은 과업지시 및 설계도서에 따라 생산시설과 인력을 활용하여 시나리오 작성, 영상제작․편집, 설치, 납품검사 등 각각의 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 전시물, 영상제작 ② 작업장 보유 - 작업장 면적 : 33㎡ 이상(전시용 영상은 제외)	- 사업자등록증명
생산시설		<실물모형(특수효과장치, 과학전시물 포함)> ① 조각기, 전동대패류, 샌딩머신, 선반, 그라인더, 직소기, 밀링, 용접기, 콤프레샤, 기계톱류, 전동드릴, 연마기, 실사출력기, 코팅기, 시트지컷팅기, 타카기, 루터기, 절단기, 절곡기, 진공탈포기(주형기) 중 10종 이상 <전시용 영상> ① 비디오물제작업 신고	- 생산시설사진 첨부 (전시용영상은 제외) - 비디오물제작업신고증 (전시용 영상에 한함)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<실물모형(특수효과장치, 과학전시물 포함)> 설계→자재구입→가공․절단→조립․제작→설치→납품 검사 <전시용 영상> 시나리오 작성→중간 검사→영상제작․편집→중간 검사→설치
	필수 공정	<실물모형(특수효과장치, 과학전시물 포함)> 가공․절단→조립․제작→설치 <전시용 영상> 영상제작․편집→설치
기 타

151	무선통신장치

□ 직접생산 정의 무선통신장치의 직접생산은 원재료 PCB, 알루미늄 다이캐스팅과 부분품 스피커 Ass'y 프런트, 키패드 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 또는 외주 생산한 부분품 프레임에 PCB 부품삽입(외주가능), 프레임 조립(인두기 등, 외주불가), 작동검사(주파수카운터 등, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설 면적 30㎡ 이상 ③ 정보통신기기 인증(제조/대한민국)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 정보통신기기인증서
생산시설		<생산시설> ① 전동공구(드라이버,드릴) ② 인두기 및 납제거기 ③절단기 ④와이어스트리퍼 ⑤작업대 <검사설비> ① 스펙트럼 분석기 ② 오실로스코프 ③ 오실레이터 ④ 주파수카운터 ⑤ 와트미터	- 검사설비는 국가공인교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	PCB부품삽입→프런트Ass'y작업→프레임조립→동작 및 성능 검사	- 조립 과정 및 작동 상태 확인
	필수 공정	① 프레임조립(프레임에 스피커Ass'y 프런트, LED, 키패드 안착) ② 작동검사
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

152	방송장치, 구내

□ 직접생산 정의 방송장치의 직접생산은 원재료 PCB, IC와 부분품 오디오 믹서, 이퀄라이저 등을 구입, 랙 캐비닛 등의 부분품 중 1개 제품 이상을 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산하고 PCB 부품삽입(외주가능), 케이스․기기 조립 및 연결(전동공구 등, 외주불가), 작동검사(오실레이터 등, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 30㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명
생산시설		<생산시설> ① 전동공구(드라이버,드릴) ② 인두기 및 납제거기 ③ 절단기 ④와이어스트리퍼 ⑤ 작업대 <검사설비> ① 스펙트럼 분석기 ② 오실로스코프 ③ 오실레이터 ④ 주파수 카운터 ⑤ 임피던스미터	- 검사설비는 국가공인교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	부분품 생산 및 PCB 부품삽입→케이스 결선 및 기기 조립→동작 및 성능 검사	- 조립 과정 및 제품(각 부분품) 작동상태 확인
	필수 공정	① 부분품 생산(1개 제품이상) ② 조립공정(랙 캐비닛에 앰프, 매트릭스, 오디오 믹서, 이퀄 라이저, 채널 스위치, 오디오 분배기, 전원 분배기 장착 및 마이크, 스피커 연결) ③ 동작 및 성능 검사
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

153	유․무선원격제어장치

□ 직접생산 정의 유무선원격제어장치의 직접생산은 원재료 PCB, IC와 부분품 랙 케이스를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 컨트롤러와 함께 PCB 부품입(자삽기, 외주가능), 케이스 조립(전동공구, 외주불가), 작동검사(절연저항측정기, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설 면적 30㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산시설> ① 전동공구(드라이버,드릴) ② 인두기 및 납제거기 ③ 절단기(니퍼) ④ 와이어 스트리퍼 ⑤ 작업대 <검사설비> ① 주파수 변환기 ② 내전압시험기 ③ 절연저항측정기 ④ 자동전압조정기	- 검사설비는 국가공인교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	시스템 설계→프로그램 개발→PCB 부품삽입→케이스제작 →PCB와 케이스 조립→작동검사	- 조립 과정 및 제품 작동상태 확인
	필수 공정	① 시스템 설계 ② 프로그램 개발 ③ 케이스 조립
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

154	전광판

□ 직접생산 정의 전광판의 직접생산은 원재료 LED, PCB와 부분품 프레임을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 컨트롤러, 프로그램 등과 함께 모듈제작(자삽기, 외주가능), 프레임 조립(전동공구, 외주불가), 작동검사(오실로스코프, 외주불가) 등 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 일반전광판 : 제조시설면적 80㎡이상 - 교통정보전광판 : 제조시설면적 80㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산시설> ① 전동공구(드라이버,드릴) ② 인두기 및 납제거기 ③ 절단기(니퍼) ④ 와이어스트리퍼 ⑤ 작업대 <검사설비> ① 휘도계 ② 오실로스코프 ③ 멀티미터 ④ 절연저항측정기	- 검사설비는 국가공인교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	시스템설계→프로그램 및 컨트롤러 제작→모듈제작→작동검사→모듈 프레임 조립→테스트	- 조립 과정 및 제품 작동상태 확인
	필수 공정	① 컨트롤러 제작 및 모듈 프레임 조립 ② 작동검사
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

155	열차행선안내장치

□ 직접생산 정의 열차행선안내장치의 직접생산은 원재료 LED, PCB와 부분품 프레임을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 컨트롤러, 프로그램 등과 함께 모듈제작(자삽기, 외주가능), 프레임 조립(전동공구, 외주불가), 작동검사(오실로스코프, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 100㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산시설> ① 전동공구(드라이버,드릴) ② 인두기 및 납제거기 ③ 절단기(니퍼) ④ 와이어스트리퍼 ⑤ 작업대 <검사설비> ① 휘도계 ② 오실로스코프 ③ 멀티미터 ④ 절연저항측정기	- 검사설비는 국가공인교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	시스템설계→프로그램 및 컨트롤러 제작→모듈제작→작동 검사→모듈 프레임 조립→테스트	- 조립 과정 및 제품 작동상태 확인
	필수 공정	① 컨트롤러 제작 및 모듈 프레임 조립 ② 작동검사
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용 내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

156	점토벽돌

□ 직접생산 정의 점토벽돌의 직접생산은 원재료인 점토, 고령토 등과 기타 부재료 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 제토, 성형, 건조, 적재, 소성, 선별 및 포장 등 각 생산공정을 거쳐 점토벽돌 완제품을 제조하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록(점토벽돌 제조)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		①석별기 ②분쇄기 ③토련기 ④성형기 ⑤절단기 ⑥송풍기 ⑦공급기 ⑧혼수혼련기 ⑨건조실 ⑩건조대차 ⑪소성로(터널킬른가마) ⑫소성대차 ⑬연소기(버너)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙 자료 확보)
생산공정	전체공정	제토→성형→건조→적재→소성→선별 및 포장
	필수공정
기 타		① 단체표준인증 (정부물품분류번호 5620-144 점토바닥벽돌) ② KSL4201인증 (정부물품분류번호 5620-019 미장벽돌)	- ①,②중 1개 이상 충족

157	다중화장치

□ 직접생산 정의 시분할다중화장치(PCM단국장치)의 직접생산은 원재료 PCB, IC등과 부분품 각종 기구들을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 셀프, 보드와 함께 보드 SMD 및 수삽(외주가능), 부분품 및 완성품 제작(전동드릴, 외주불가), 시험(Puncture Tester, 외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 다중통신장비의 직접생산은 원재료 PCB, IC와 부분품 전원부, 전송 모듈 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 제어카드, 다중화카드, 회선카드, 셀프렉 등과 함께 PCB부분조립(외주가능), 기기 조립 및 셀프렉 조립(전동공구 및 인두기, 외주불가), 동작검사(Puncture Tester, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 광다중화장치의 직접생산은 원재료 회로칩셋, PCB와 부분품 전원모듈 및 각종 통신소자를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 샤시 및 광통신모듈과 함께 모듈조립(외주가능) 및 샤시삽입 또는 완제품제작(전동드릴, 외주불가), 시험(Puncture Tester, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(제조/통신기기 또는 유선통신기기제조) ② 공장등록(통신기기 또는 유선통신기기 제조)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ①Vernier Calipers ②)Micro Meter ③인두기 ④래핑기 ⑤전동드릴 ⑥DC Power Supply <검사시설> ①Puncture Tester ②Insulation Tester	- 검사설비는 공인검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<시분할다중화장치(PCM단국장치)> PCB내 부품삽입 및 Solder작업→ 기구 단품조립 및 기구물에 PCB Ass'y 조립→랙 및 Shelf 에 기능별회로카드 조립 및 Cable류 연결 →기능시험 및 환경시험 <다중통신장비> 음성통합 기판제작→ PCB조립→ 음성(E1)소자 삽입→ 성능테스트 <광다중화장치> 회로도 설계→ 부품 삽입→ 모듈 조립→성능테스트	- 완제품 메뉴얼
	필수 공정	<시분할다중화장치(PCM단국장치)> ㅇ 조립공정(랙 및 Shelf 에 기능별회로카드 조립 및 Cable류 연결) ㅇ 기능시험 및 환경시험(제품의 특성 시험 및 사용 환경 조건 으로 제품 신뢰성 시험) <다중통신장비, 광다중화장치> ㅇ 랙(샤시)에 각종 모듈 삽입(전원, CPU, 통신 및 기타) 및 성능 Test
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 (생산완제품이 비치되고 시험운용이 가능해야 함) ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 정보통신공사업등록증(정보통신공사업등록수첩 첨부)	- 물품계약서 및 매출세금계산서 - 한국전력공사 확인 - 등록증 및 자격자 확인

158	데이터포트장치

□ 직접생산 정의 데이터포트장치의 직접생산은 원재료 PCB, IC와 부분품 전원부, 모듈 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 제어카드, 회선카드, 셀프렉 등과 함께 PCB부분조립(외주가능), 기기 조립 및 셀프렉 조립(전동공구 및 인두기, 외주불가), 동작검사(Puncture Tester, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(제조/통신기기 또는 유선통신기기제조) ② 공장등록(통신기기 또는 유선통신기기 제조)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ①Vernier Calipers ②)Micro Meter ③인두기 ④래핑기 ⑤전동드릴 ⑥DC Power Supply <검사시설> ①Puncture Tester ②Insulation Tester	- 검사설비는 공인검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	PCB부분조립→ 기기 조립 및 셀프렉 조립→ 동작검사	- 완제품 메뉴얼
	필수 공정	기기 조립 및 셀프렉 조립→ 동작검사
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 (생산완제품이 비치되고 시험운용이 가능해야 함) ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 정보통신공사업등록증(정보통신공사업등록수첩 첨부)	- 물품계약서 및 매출세금계산서 - 한국전력공사 확인 - 등록증 및 자격자 확인

159	전화‧교환기 네트워크 연결장치

□ 직접생산 정의 자동안내시스템의 직접생산은 원재료 음성카드 및 부품 카드, 서버 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 개발한 프로그램 등과 함께 음성카드 및 부품 카드 삽입, 프로그램 인스톨(외주가능), 케이스, 기기조립 및 연결 프로그램 환경 설정(전동공구 등, 외주불가), 작동검사(Insulation Tester 등, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 배선반의 직접생산은 원재료 황동, SUS와 부분품 각종 Terminal, 광아답터 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품 랙, 캐비닛, 단자함과 함께 가공(외주가능), 조립(전동공구, 외주불가), 검사(Puncture Tester, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산 하는 것을 말함. 동보장치의 직접생산은 원재료 PCB, IC와 PC, 음성/팩스보드 등의 부분품을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품인 시스템보드, 가입자 보드와 함께 PCB부분 삽입(외주가능), 케이스, 기기조립 및 연동(전원부분 조립, 외주불가), 기기작동 및 기능검사(Puncture Tester 외, 외주불가) 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록증(제조/통신기기 또는 유선통신기기제조) ② 공장등록증(통신기기 또는 유선통신기기 제조)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ①Vernier Calipers ②)Micro Meter ③인두기 ④래핑기 ⑤전동드릴 ⑥DC Power Supply <검사시설> ①Puncture Tester ②Insulation Tester	- 검사설비는 공인검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	<자동안내시스템> 자재입고→ 단위자재 Test→ 제품 조립→ 시스템 조립→ 프로 그램 설치→ 통합 테스트→ 완제품 포장 <배선반> 원재료 가공→ 부분품구입 및 반제품생산→ 공정검사 및 완제품 조립→ 제품검사 <동보장치> PCB 부품삽입→ 케이스 결선 및 기기 조립→ 동작 및 성능검사	- 완제품 메뉴얼
	필수 공정	<자동안내시스템> ㅇ 시스템 조립 (서버/음성보드 조립 및 장착, 교환기 회선 연결) ㅇ 프로그램 설치 (시나리오 적용 프로그램 설치 및 단위 테스트) <배선반> 반제품생산→ 공정검사 및 완제품 조립(Data, Voice 및 Local 단자반 접지단자반, 서지프로텍트 장착)→ 제품검사 <동보장치> 조립공정(랙 캐비닛에 PC,시스템보드 및 가입자카드, 전원부 장착등)
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 (생산완제품이 비치되고 시험운용이 가능해야 함) ② 최근 1년간 전기사용실적 ③ 정보통신공사업등록증(정보통신공사업등록수첩 첨부)	- 물품계약서 및 매출세금계산서 - 한국전력공사 확인 - 등록증 및 자격자 확인

160	정수기

□ 직접생산 정의 정수기의 직접생산은 본체와 필터, 튜빙, 피팅 등을 자체 생산 또는 구입하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 조립 등 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		①사업자등록 ②공장등록 : 제조시설 및 부대시설 면적 70㎡이상 ③정수기제조업 신고(먹는물관리법)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 정수기제조업신고증명서
생산시설		①조립시설
생산인력		①상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상 ②품질관리인	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 먹는물관리법령에 의한 품질관리인 자격확인(품질관리이수증 등)
생산 공정	전체 공정	자재구입→필터장착→배관연결→케이스조립→검수→포장
	필수 공정	필터장착→배관연결→케이스조립
기 타		①원재료(필터 등) 구매실적 ②품질검사	- 매입세금계산서 - 품질검사성적서

161	건빵

□ 직접생산 정의 건빵의 직접생산은 원부재료 밀가루, 쌀가루, 설탕, 전분, 첨가물 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 배합, 성형, 굽기, 냉각, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 영업허가 ③ 품목제조신고 ④ 공장등록 : 대지 1,320㎡, 건물(제조시설, 원료창고, 사무실, 검사실 등) 660㎡	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 식품위생법 제20조 업종별 시설기준 충족 (원료 및 제품보관, 작업장, 식품취급시설, 급수시설, 편의시설, 창고 등의 시설) ㅇ 배합기(100kg이상) ㅇ 1차,2차,3차 반죽기 ㅇ 성형기 ㅇ 터널식오븐(15×1m이상) ㅇ 냉각콤베어(100×1m이상) ㅇ 제품저장탱크 ㅇ 자동포장기 ② 자가품질검사 시설 (또는 공인기관 위탁)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원료계근 및 검사→배합→성형→굽기→냉각→포장
	필수공정
기 타		① 해당 제품별 판매실적 ② 원․부자재 구매실적 ③ 식품위생법 시행규칙 제19조에 의거 자가품질검사실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 자가품질검사서

162	빵

□ 직접생산 정의 빵의 직접생산은 원부재료 밀가루, 팽화쌀가루, 설탕, 첨가물 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 1차배합, 1차발효, 2차배합, 분활, 성형, 2차발효, 굽기(튀김), 냉각, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 영업허가 ③ 품목제조신고 ④ 공장등록 : 대지 1,320㎡, 건물(제조시설, 원료창고, 사무실, 검사실 등) 660㎡	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 식품위생법 제20조 업종별 시설기준 충족 (원료 및 제품보관, 작업장, 식품취급시설, 급수시설, 편의시설, 창고 등의 시설) ㅇ 배합기(60kg이상 2대) ㅇ 분활기(1회 4알 이상) ㅇ 프로파 ㅇ 라운더 ㅇ 몰다 ㅇ 터널실오븐(13×1m이상) ㅇ 냉각콤베어(80×1m이상) ㅇ 자동포장기 ㅇ 발효실 ② 자가품질검사 시설 (또는 공인기관 위탁)
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	원료계근 및 검사→1차배합→1차발효→2차배합→분활→ 성형→2차발효→굽기(튀김)→냉각→포장
	필수공정
기 타		① 해당 제품별 판매실적 ② 원․부자재 구매실적 ③ 식품위생법 시행규칙 제19조에 의거 자가품질검사실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 자가품질검사서

163	배낭 및 조끼류

□ 직접생산 정의 배낭 및 조끼류의 직접생산은 원재료인 나일론 옥스퍼드지(n/f95,185,365), 망사(T/C185 T/C원단)와 부자재인 지퍼, 소폭직물 등 금구류 프라스틱을 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉제, 금구류부착, 부분봉제, 합봉, 자체완제품검사, 포장 등 각 생산공정에 의해 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 165㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 일반본봉 ② DY340 미싱(111종 후직1본침) ③ 바텍미싱 ④ 2본침 체인미싱 ⑤ 금구류부착기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	원단정부검사→재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사→포장→정부검사	- 일일생산일지 확인
	필수 공정	재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사
기 타

164	요대류

□ 직접생산 정의 요대류의 직접생산은 원착사 및 원사를 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 제직한 후, 나염업체에 의뢰하여 나염을 하고, 불칼로 절단구멍을 뚫어 끝쇠 및 구멍쇠를 결합, 조립, 검사, 포장 등 각 생산공정에 의해 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 165㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증명서
생산시설		① 소폭직기 ② 정경기 ③ 열처리절단기 ④ 금구류부착기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	제직→정부검사→절단→금구류부착→자체완제품 검사→포장→정부검사	- 일일생산일지 확인
	필수 공정	제직→절단→금구류부착→자체완제품검사
기 타

165	의류대

□ 직접생산 정의 의류대의 직접생산은 원자재인 나일론옥스포드지(n/f185)원단 및 웨빙 금구류 등을 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉제, 금구류부착, 부분봉제, 합봉, 자체완제품검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 165㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 일반본봉 : DY340(111종 후직1본침) ② 2본침 체인미싱 ③ 금구류부착기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원단정부검사→재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사→포장→정부검사	- 일일생산일지 확인
	필수 공정	재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사
기 타

166	천막류

□ 직접생산 정의 군용천막류의 직접생산은 원재료인 범포지(20s 3×3)에 방수, 방매, 방염처리된 원단과 모기장 등 부자재를 구입하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉제, 금구류부착, 부분봉제, 합봉, 봉제선에 대한 최종 콤파운드 칠, 자체 설치검사, 포장 등 각 생산공정에 의해 완제품을 생산하고 납품장소에 설치 완료함을 말함. 천막류(일반)의 직접생산은 시중천막지(고주파 접착 가능원단 다중)를 원단 생산업체로부터 구입(부자재 동시 구입)하고 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 접착, 금구류부착, 부분봉제 및 접착, 합봉, 자체 설치검사, 포장 등 각 생산공정에 의해 완제품을 생산하고 납품장소에 설치 완료함을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 330㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임 166-1 “천막류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력	※ 붙임 166-1 “천막류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임 166-1 “천막류 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 일일생산일지 확인
기 타

[붙임 166-1]

< 천막류 세부 제품별 생산시설 기준 등 >

구 분		군용천막	일반/행사용 천막
		개인․분대․일반․지휘용천막
생산시설		① DY340 미싱(111종 후직 1본침) ② 체인미싱(닥고) ③ 후직미싱(144, 145) ④ 금구류부착기	① DY340 미싱(111종 후직 1본침) ② 쌍침 ③ 고주파기 - 5kw : 1대이상 - 10kw : 1대이상 ④ 금구류부착기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인이상 ② 기술자(3년이상) : 1명이상	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인이상 ② 기술자(3년이상) : 1명이상
생산공정	전체공정	원단정부검사 → 재단 → 봉제 → 금구류 부착 → 부분봉제 → 합봉 → 컴파운드칠 → 자체 완제품 설치검사 → 포장 → 정부검사	원단 → 재단 → 접착 → 봉제 → 금구류 부착 → 부분봉제 및 접착 → 합봉 → 자체 완제품 설치검사 → 포장 → 검사
	필수공정	재단 → 봉제 → 금구류부착 → 합봉 → 컴파운드칠 → 자체 완제품 설치검사	재단 → 접착, 봉제 → 금구류부착 → 합봉 → 자체 완제품 설치검사

167	카바류, 멜빵류

□ 직접생산 정의 기동‧총포‧통신 및 카바류의 직접생산은 원재료인 범포지(20s 9×9)와 코니탑 원단 등 다종의 원단과 부자재를 구입하여 보유하고 있는 생산시설과 인력을 활용, 재단 및 봉제 후 부대장비 부착시험을 거쳐 금구류부착, 부분봉제, 합봉, 자체완제품검사, 포장 등 각 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 구급대, 수통피, 야전삽피, 탄입대류의 직접생산은 원단(n/f185,365)과 부자재인 소폭직물, 큘팅, 금구류 등을 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단, 봉제, 금구류부착, 부분봉제, 합봉, 자체완제품검사, 포장 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 165㎡이상		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		기동, 총포, 통신 및 일반카바류	구급대,수통피, 야전삽피, 탄입대류
		① DY340 미싱(111종 후직1본침) ② 2본침 체인미싱 ③ 후직 (145)미싱 ④ 금구류부착기	① DY340 미싱 ② 지그재그미싱 ③ 오바로크미싱 ④ 금구류부착기 ⑤ 바텍미싱
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	원단정부검사→재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사→포장→정부검사		- 일일생산일지 확인
	필수 공정	재단→봉제→금구류부착→부분봉제→합봉→자체완제품검사
기 타

168	섬유로프

□ 직접생산 정의 섬유로프의 직접생산은 원재료 나프타와 부분품을 정유업체로부터 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체제작 또는 구매한 실(섬유)을 합사, 제강, 포장, 검사, 출고 등의 각 생산 공정을 거쳐 완제품을 생산 하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 1,500㎡이상. (단 등산용, 인명구조용 등 12㎜이하 생산업체는 150㎡ 이상)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 제강기 5대이상 ② 연사기 2대이상 ③ 방사기 1대이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	압출 → 합사→ 제강→ 포장→ 검사→ 출고
	필수 공정
기 타

169	취사용기구(가정용 제외)

□ 직접생산 정의 취사용기구의 직접생산은 스테인레스판을 주원재료로 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 절단, 절곡, 부속품 조립․부착․용접, 연마, 검사 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절단기 ② 절곡기 ③ 코너절단기 ④ 전기용접기 ⑤ 알곤용접기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상 (다만, 상업용식기세척기, 상업용밥솥, 업소용곰솥 또는 국솥은 생산직 4인이상)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	절단→절곡→부속품 조립․부착․용접→연마→검사
	필수공정
기 타		① 가스용품제조업허가(가스식 상업용식기세척기․상업용밥솥․업소용곰솥 또는 국솥․부침기․상업용레인지에 한함) ② 전기용품안전인증(주방기구소독기, 배식대에 한함)	- 가스용품제조허가증 - 전기용품안전인증

170	가로등기구(LED용 및 제어장치 포함)

□ 직접생산 정의 가로등기구의 직접생산은 일반등기구의 경우 등기구몸체, 반사판, 모갈, 클램프, 그리고 LED용의 경우 등기구몸체, 방열판, 모듈, 컨버터 등 각각의 원재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 램프류의 직접생산은 메탈할라이드등, 고압나트륨등의 경우 유리구, 내관, 후레임, 베이스, 도입선, 가스 등 원재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정 중 5개 이상의 공정을 직접이행하여 완제품을 생산하는 것을 말하며, LED램프의 경우는 반도체 소자류, 커페시터, 트랜스포머 및 인덕터, 저항, 퓨즈, PCB기판, 방열판, 열보호기, 캡(베이스)형태, 내부배선, 외함 등 원재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. 일반안정기의 직접생산은 철심, 동선, 함침, 충진물, 인출선, 절연물, 콘덴서, 외함, 이그나이터 등의 원재료를 구입하고, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 권선작업, 철심조립, 철심알곤용접, 콘덴서부착, 펄스부착, 인출선연결, 충진물충전, 안정기건조 등 8개 전체 공정 중 5개이상의 공정을 직접이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. LED컨버터의 직접생산은 반도체소자류, 콘덴서, 트랜스포머 및 인덕터, 저항, 퓨즈, PCB기판, 방열판, 과열보호장치, 나사 및 단자, 전선, 외함, 커넥터 등의 원재료를 구입하고, 이를 보유시설과 인력을 활용하여 전체 8개 공정 중 5개이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 제조업/조명기기 ② 공장등록 : 공장의 업종(표준산업분류번호) - 일반조명장치 제조업체 : 28422 - 램프류 제조업체 : 28410 - 등안정기류 제조업체 : 28113	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 절단기 ② 프레스기 ③ 드릴 및 텝 ④ 콤프레샤 ⑤ 조립설비 ⑥ 용접기 <검사설비> ① 버니어켈리퍼스 ② 마이크로메타 ③ 전압계 ④ 전류계 ⑤ 전력계 ⑥ 절연저항계 ⑦ 내전압시험기 ⑧ 온도측정설비 ⑨ 자동전압조정기(AVR) ⑩ 표준램프 및 안정기(LED가로등기구는 제외) ⑪ 조도계 ⑫ 항온항습기 ⑬ 방수시험설비 ※ ⑫⑬항은 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인 시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정 ※ 램프류와 안정기류는 붙임 170-1을 적용	- 모든 생산시설은 자체 보유하여야 함(임차시설은 인정안됨). 다만, 프레스기는 외주 가능 ※가로등기구(광원일체형)의 경우에 한하여 생산설비 중 ①③⑥은 외주가능, ④는 제외, ⑦에이징설비는 추가함 - 검사설비의 경우 공인 검교정성적서 확인 ※가로등기구(광원일체형)의 경우에 한하여 검사설비 중 ⑨⑩은 제외, ⑭LCR메타는 추가함
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상 단, 가로등기구(광원일체형)의 경우 생산직 3인 이상 ※ 램프류와 안정기류는 붙임 170-1을 적용	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	몸체 드릴 텝가공→반사판지지대 또는 방열판조립→반사판 또는 모듈조립→모갈조립→클램프고정→클립고정→패킹또는 실리콘→배선 또는 컨넥터→박스포장 ※ 램프류와 안정기류는 붙임 170-1을 적용	- 생산공정에 대한 해당제품 자사기준 또는 작업 표준 첨부(회사사규참조)
	필수공정	박스포장을 제외한 8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접이행하여야 함 ※ 램프류와 안정기류는 붙임 170-1을 적용
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3년이내 원자재 구입실적 ③ 최근 1년간 전기사용실적 ④ KS인증, 안전인증, 단체표준인증 중 1개 이상 획득(램프류 및 안정기류에 한함).	- 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 해당 인증서

[붙임 170-1]

< 램프류 및 안정기류 생산시설 및 생산공정 기준 >

구분	램프류		안정기류
	메탈할라이드등 고압나트륨등	LED	일반 안정기류	컨버터
생산설비	<생산시설> ①배기기 ②씨링기 ③스템기 <검사시설> ①전압계 ②전류계 ③전력계 ④구형광속계 ⑤자동전압조정기(AVR) ⑥마이크로메타 ⑦버니어켈리퍼스 ⑧베이스게이지 ⑨에이징설비 ⑩특성시험대 ⑪표준램프 및 안정기 (생산 전 규격)	<생산설비> ①부품삽입설비 ②soldering machine(PCB납땜기) ③금속가공설비(프레스) ④조립설비 ⑤에이징설비 ※②항의 설비는 자동온도 조절 가능한 설비일 것. ※③프레스는 외주가능 <검사설비> ①치수측정설비(버니어캘리퍼스,마이크로미터 등) ②전압계 ③전류계 ④전력계 ⑤자동온도기록계 ⑥절연저항계 ⑦내전압시험기 ⑧LCR메타 ⑨고전압테스터 ⑩소음시험기 ⑪누설전류계 ⑫적외선온도계 ⑬조도계 ⑭항온항습기 ※⑭항은 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정. ※①②③④⑥항의 설비는 제품특성을 충분히 측정 가능한 용량의 기기일 것.	<생산시설> ① 드릴링기 ② 코일권선기 ③ 진공함침기 ④ 건조설비 ⑤ 충진물충전설비 <검사시설> ① 전압계 ② 전류계 ③ 전력계 ④ 절연저항측정기 ⑤ 내전압시험기 ⑥ 자동전압조정기(AVR) ⑦ 표준램프(생산 전 규격) ⑧ 안정기(생산 전 규격) ⑨ 오실로스코프 ⑩ 항온항습기 ⑪ 특성시험대 ※⑩항은 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정.	<생산설비> ①부품삽입설비 ②soldering machine(PCB납땜기) ③금속가공설비(프레스,절단기,드릴링머신) ④도장설비 ⑤조립설비 ⑦에이징설비 ※③④항의 설비는 외부 협력업체를 활용하는 경우 성능유지를 위한 점검, 보수 등의 자체관리규정을 정하고 관련기록을 보유하고 있을 것. ※②④항의 설비는 자동온도조절 가능한 설비일 것. <검사설비> ①치수측정설비(버니어캘리퍼스, 마이크로미터 등) ②전압계 ③전류계 ④전력계 ⑤자동온도기록계 ⑥절연저항계 ⑦내전압시험기 ⑧LCR미터 ⑨소음시험기 ⑩조도계 ⑪누설전류계 ⑫항온항습기 ※⑫항은 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정. ※①②③④⑥항의 설비는 제품특성을 충분히 측정가능한 용량의 기기일 것.
	* 검사설비의 경우 교정성적서 첨부 * 모든 생산시설은 자체 보유하여야 함(임차시설은 인정안됨)
생산인력	상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상

구분		램프류		안정기류
		메탈할라이드등 고압나트륨등	LED	일반 안정기류	컨버터
생산공정	전체공정	후레임조립→ 씨링작업→ 스템→ 배기봉입→ 겟다→ 베이스접착→ 도입선납땜→ 마킹→포장	외함가공→ 모듈조립→ 부품조립→ 내부배선→ 납땜→ 캡(베이스)조립 및 접착→ 총조립→ 에이징→ 포장	권선작업 또는 PCB기판조립→ 철심조립 또는 납땜→ 철심알곤용접 또는 외함가공→ 콘덴서부착 또는 방열판조립→ 펄스부착 또는 커넥터작업→ 인출선 연결→ 충진물충전 또는 총조립→ 안정기건조 또는 에이징→ 명판부착	철판 및 알루미늄가공→ 표면처리→ 건조 및 도장→ 부품 조립→ 납땜→ 커팅→ 총조립→ 최종검사
	필수공정	포장을 제외한 8개 전체공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여야 함		명판부착을 제외한 8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접 이행하여야 함	8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접 이행하여야 함

171	자동점멸기

□ 직접생산 정의 자동점멸기의 직접생산은 외함, 차단기, PCB, 단자대, 퓨즈, 트랜스 등의 원재료를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 외함제작, PCB제작(납땜), PCB부착, 단자조립, 퓨즈장착, 내부배선, 라벨부착, 완제품시험 등 8개 전체공정 중 5개 이상의 공정을 직접 이행하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 : 제조업/자동점멸기,조명제어 ② 공장등록 : 공장의 업종(표준산업분류번호) - 배전반 및 전기자동제어 제조업체 : 28122	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 드릴링머신 ② 컷팅기 ③ PCB납땜기 ④ 포밍기(저항접기) ⑤ 조립설비 ⑥ FM신호발생기(무선식에 한함) ⑦ 주파수카운터(무선식에 한함) ⑧ 직류전원장치(무선식에 한함) <검사설비> ① 버니어캘리퍼스 ② 마이크로메타 ③ 절연저항계 ④ 내전압시험기 ⑤ 오실로스코프 ⑥ 조도계 ⑦ 자동전압조정기(AVR) ⑧항온항습기 ⑨ 자동점멸개폐시험기 및 내구성시험기 ⑩ 수신감도측정기(무선식에 한함) ⑪ 점소등신호 간이송신기(무선식에 한함)	- 모든 생산시설은 자체보유 하여야 함(임차시설은 인정안됨) 다만, 검사설비 중 항온항습 기는 공공연구기관 또는 단체 에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인 시험기관의 시험성적 서를 첨부하는 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정 - 검사설비의 경우 공인 검교정성적서 확인
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	외함제작→ PCB제작(납땜)→ PCB부착→ 단자조립→ 퓨즈장착→ 내부배선→ 라벨부착→ 완제품시험→ 포장	- 생산공정에 대한 해당제품 자사기준 또는 작업표준첨부(회사사규참조)
	필수공정	포장을 제외한 8개 전체공정 중 5개이상의 공정을 직접이행하여야 함
기 타		① 최근 3년이내 해당제품 납품실적 ② 최근 3년이내 원자재 구입실적 ③ 최근 1년간 전기사용실적	- 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)

172	선박(G/T 1000톤이상 제외)

□ 직접생산 정의 선박의 직접생산은 선체 재질별 제조방법에 따라 강선, 목선, 합성수지선, 경금속제선 등 세부품목별로 선박을 구분하고, 수요기관의 사용목적에 따라 강선은 강판, 목선은 목재, 합성수지선은 합성수지재, 경금속제선은 경금속재 등을 원재료로 하여 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계, 선각공사, 의장공사, 도장공사, 진수, 시운전(검사) 등의 생산공정 및 절차를 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록(공장보유) ※붙임172-1 “선박 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 사업자등록증명서 - 공장등록증명서 - 건축물대장 - 2개 이상 공장 보유 기업은 주된 공장의 대지 및 건물 등이 기준 충족 필요
생산시설		※붙임172-1 “선박 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력		① 기술/기능인력 : 최근 6개월이상 근무 ㅇ 국가기술자격법에 의한 관련 자격 취득자, 공업계전문 대학이상 졸업자, 근로자직업훈련촉진법에 의거 관련 과정 이수자 ㅇ 강선업 및 경금속제선업은 3년이상 실무에 종사한 자, 합성수지선업은 해당분야 2년이상 실무 종사자 ※붙임172-1 “선박 세부 제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 상시근로자 기준 - 원천징수이행상황신고서 - 6개월 미만의 신규업체는 해당 사업영위기간의 평균인력을 확인
생산공정	전체공정	설계→선각공사→의장공사→도장공사→진수→시운전 (검사)→인도
	필수공정	선각공사→의장공사→도장공사→진수→시운전(검사)
기 타

[붙임 172-1]

<선박 세부 제품별 생산시설 기준 등>

세부제품		생산공장	생산인원	생산설비
강선	1000톤이하	① 대지 2,000㎡ 이상 ② 건물 200㎡ 이상	① 상시근로자 : 10인 이상 ② 기술(기능)인 : 2인 포함	① 동력 ② 철재가공설비 ③ 조선및상가선대 60m이상 1기 이상 (간조시 육상부 최대길이)
	300톤이하	① 대지 1,000㎡ 이상 ② 건물 100㎡ 이상	① 상시근로자 : 5인 이상 ② 기술(기능)인 : 1인 포함	① 동력 ② 철재가공설비 ③ 조선및상가선대 40m이상 1기 이상 (간조시 육상부 최대길이)
	100톤이하	① 대지 800㎡ 이상 ② 건물 80㎡ 이상	① 상시근로자 : 5인 이상 ② 기술(기능)인 : 1인 포함	① 동력 ② 철재가공설비 ③ 조선및상가선대 40m이상 1기 이상 (간조시 육상부 최대길이)
목 선		① 대지 500㎡ 이상 ② 건물 50㎡ 이상	① 상시근로자 3인 이상	① 동력 ② 제재설비
합성수지선	50톤이상	① 건물 1,000㎡	① 상시근로자 : 10인 이상 ② 기술(기능)인 : 4인 포함	① 항온적층실 ② 재료창고 ③ 몰드보관창고 ④ 온도,배기,통풍설비 ⑤ 집진시설 ⑥ 채광,조명,소화설비 ⑦ 운반시설
	50톤미만	① 건물 700㎡	① 상시근로자 : 5인 이상 ② 기술(기능)인 : 1인 포함
	10톤미만	① 건물 350㎡	① 상시근로자 : 3인 이상 ② 기술(기능)인 : 1인 포함	① 항온적층실 ② 재료창고 ③ 몰드보관창고 ④ 집진시설 ⑤ 채광,조명,소화설비 ⑥ 운반시설
경금속제선		① 건물 700㎡	① 상시근로자 : 5인 이상 ② 기술(기능)인 : 1인 포함	① 동력 ② 전용 용접설비 ③ 재료창고 ④ 경금속제 가공설비

173	주물제품

□ 직접생산 정의 맨홀뚜껑, 맨홀보조물, 압륜의 직접생산은 원재료인 선철, 고철 및 기타 부자재를 구입, 보유하고 있는 용해설비 및 조형설비(금형) 등의 생산시설과 인력을 활용하여 생산된 주물을 후처리, 가공, 검사 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 교좌장치의 직접생산은 보유하고 있는 금형에 따라 자체 또는 외주 생산된 주물에 구입한 복합 재질(스텐레스, 알루미늄, 황동 등) 및 부품(등기구, 앰블램, 등가오스, 볼트, 악세사리 등) 등을 보유하고 있는 생산시설 및 인력을 활용하여 절단, 절곡, 가공, 후처리, 조립, 판금, 도장, 검사 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<맨홀뚜껑, 맨홀보조물, 압륜> ① 유도로 1기 ② 아크로 1기 ③ 용선로(큐폴라) 1기 ④ 단체표준규격 표시인증 ⑤ KS규격 표시인증 ※ 위 5개 항목중 1개 이상 해당되면 적격 <교좌장치(슈)> ① 생산설비 및 제품금형[선반, 드릴머신, 나사가공기, 절단기, 용접기, 도장설비, 금형] ② 단체표준규격 표시인증 ※ 위 2개 항목중 1개 이상 해당되면 적격	- 공기관에 등록된 해당설비확인서
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) ㅇ 맨홀뚜껑, 맨홀보조물, 압륜 : 생산직 6인 이상 ㅇ 교좌장치(슈) : 생산직 4인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<맨홀뚜껑, 맨홀보조물, 압륜> 원자재 장입→용해→금형조형→쇳물주입→탈사→후처리 →가공→검사 <교좌장치(슈)> 자재절단→절곡→가공→후처리→조립→판금→도장→검사
	필수공정	<맨홀뚜껑, 맨홀보조물, 압륜> 원자재 장입→용해→금형조형→쇳물주입→탈사→후처리 →가공 <교좌장치(슈)> 자재절단→절곡→가공→후처리→조립→판금→도장
기 타		① 최근 3년이내 해당제품(세부품명) 납품실적 ② 최근 3년이내 원부자재 구입 실적 ③ 최근 1년간 전기사용실적	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인

174	주차장치

□ 직접생산 정의 주차관제장치의 직접생산은 원재료인 철판, 보드와 부분품인 리더기 및 컴퓨터 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품을 조립‧가공(외주불가), 프로그래밍(외주가능), 검사(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 주차구조물의 직접생산은 원재료인 H-빔, 철판과 볼트, 너트 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 설계(외주가능), 절단 및 가공(외주불가), 설치(외주불가), 검사(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 자동차주차장치의 직접생산은 원재료인 H-빔, 철판과 부분품인 모터, 컴퓨터 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작 생산한 부분품을 조립 및 가공(외주불가), 프로그래밍(외주가능), 설치(외주불가), 검사(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함 □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임 174-1 “주차장치 세부 제품별 생산시설 및 생산 공정 기준” 참조	- 검사설비의 경우 공인 검교정성적서 확인(치수측정설비는 제외)
생산인력	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임 174-1 “주차장치 세부 제품별 생산시설 및 생산 공정 기준” 참조
기 타

[붙임 174-1]

<주차장치 세부 제품별 생산시설 및 생산공정 기준>

구 분		주차관제	주차구조물	자동차주차장치
생산시설		<생산설비> ① HAND DRILL MACHINE ② BENCH DRILL PRESS ③ 주차요금계산 S/W ④ 정기권관리 S/W ⑤ 서버연동 S/W ⑥ 기기관리 S/W ※ ③～⑥은 외주 가능 <검사설비> ① ROM ERASER ② ROM WRITE ③ OSCILLOSCOPE ④ POWER SUPPLY ⑤ PROTOCOL ANALYZER ⑥ 테스터기	① 플레이트보드 ② 절단기 ③ 펀칭기 ④ 용접기	<생산설비> ① 밀링머신 ② 드릴링머신 ③ 천정크레인 ④ 용접기 <검사설비> ① 버니어화이트게이지 ② 아날로그레벨기 ③ 멀티테스터기 ④ 버니아캘리퍼스 ⑤ 피치게이지 ⑥ 스텐다드블럭 ⑦ 아웃사이드마이크로메타 ⑧ 캡게이지 ⑨ 속도계 ⑩ 소음계 ⑪ 진동계 ⑫ 경도계 ⑬ 절연저항계
생산시설	전체공정	원자재구입→조립․가공․제작(프로그램장착 포함)→ 검사→납품 및 설치	원자재구입→설계→가공․ 절단→현장설치→검사	원자재구입→설계→조립․가공․제작→현장설치→검사
	필수공정	조립․가공․제작→검사→ 납품 및 설치	가공․절단→현장설치→검사	설계→조립․가공․제작→현장설치→검사

175	종이자루

□ 직접생산 정의 종이자루의 직접생산은 원재료인 크라프트지와 기타 부재료를 구입, 이를 보유 생산시설(제대기)과 인력을 활용하여 인쇄 및 절단, 봉재 등의 각 일관된 생산공정을 거쳐 시멘트, 쌀, 밀가루, 설탕, 동물사료 등을 포장하는 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록(지대제조업) ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 제대기 ② 인쇄기(쌀포장용 종이자루는 6색도이상 보유) ③ 공업용미싱 및 자동미싱 3대 이상 ④ 포장기 및 하조기
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 10인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	인쇄→접지 및 절단→봉제
	필수공정
기 타

176	공간정보데이터베이스 및 시스템구축(S/W산업진흥 법령에 의한 대기업 참여제한 범위에 따름)

□ 직접생산 정의 공간정보데이터베이스 및 시스템구축의 직접생산은 각종 자연물(산, 강, 토지 등)과 인공물(건물, 도로, 철도 등)에 대해 자료취득 측량장비를 이용하여 확보한 데이터의 속성정보, 공간정보를 컴퓨터 운영체계 안에서 질의‧분석‧가공하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 측량업등록(측량업에만 적용) ③ 항공기사용사업등록(항공촬영업에만 적용) ④ 소프트웨어사업자 신고(GIS응용개발업에만 적용)		- 사업자등록증명 - 측량업등록증 또는 측량업등록수첩 - 항공기사용사업등록증 - 소프트웨어사업자신고서
생산시설		측량업	GIS응용개발업	* 입찰대상용역에 의한 입찰참가자격 기준에 한함
		① 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제36조의 규정에 의한 “측량업의 등록기준” 충족	① 개발용PC 3대 이상 ② 서버 1대 이상
생산인력		측량업	GIS응용개발업	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보) - 기술능력 해당 자격증 확인 상시근로자(대표자제외) 기준
		① 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제36조의 규정에 의한 “측량업의 등록기준” 충족	① 정보처리(산업)기사 2인 이상
생산 공정	전체 공정	① 공간정보 수집(측량) ② 공간정보 가공/처리 ③ 공간정보 유통/판매 ④ 2차 가공 부가가치산출 ⑤ 공간정보 컨텐츠 서비스 및 시스템 개발		- 해당 면허‧등록 요건에 의한 실제 용역투입 기술인력 확인
	필수 공정
기 타		① 측량‧수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제36조의 규정에 의한 “측량업의 등록기준” 충족(측량업에만 적용)

177	지질조사 및 탐사업

□ 직접생산 정의 지질조사 및 탐사업의 지질관련용역의 직접생산은 지각의 구조 및 특성, 성인, 암석을 구성하는 광물에 대한 전문적인 지식 등을 바탕으로 한 기술적 용역으로 이러한 용역수행에 필요한 분야에 대한 신고 또는 등록을 필하고 이에 대한 보고서 또는 기타 성과물을 작성하는 것을 말함. 지질조사 및 탐사업의 지구물리관련용역의 직접생산은 지구의 내부구조의 물리학적 전문지식을 바탕으로 한 기술적 용역으로 이러한 용역수행에 필요한 분야에 대한 신고 또는 등록을 필하고 이에 대한 보고서 또는 기타 성과물을 작성하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 관련법에 따른 수행분야 등록 또는 신고 ㅇ지하수영향조사 - 지하수영향조사기관 등록 (지하수법 제27조 제1항) ㅇ온천조사 - 온천전문조사기관 등록 (온천법 제7조 제1항) ㅇ먹는물환경영향조사 - 먹는물관련 조사대행자 등록 (먹는물관리법 제12조) ㅇ광해방지사업 - 전문광해방지사업자 등록 (광산피해의 방지 및 복구에 관한법 제13조 제1항) ㅇ지질 및 지반분야 : 아래 각 호의 어느 하나를 충족할 것 1. 엔지니어링활동주체 신고 (엔지니어링기술진흥법 제4조 제1항) 2. 기술사사무소 등록 (기술사법 제6조 제1항)	- 사업자등록증명 - 수행분야별 등록 또는 신고증
생산시설		① 사업자등록된 사업장	- 등기부등본 또는 임대차계약서
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 조사 및 탐사인력 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	현장조사➝실내조사➝보고서 작성(성과물)
	필수 공정
기 타

178	우물공사 및 관정공사

□ 직접생산 정의 우물공사 및 관정공사의 직접생산은 지하수시공업등록증을 보유한 업체로서 보유 생산시설인 시추기와 인력을 활용하여 음용수나 농업용수, 공업용수, 민방위비상급수 등의 지하수를 개발하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 지하수시공업등록 ③ 사무실	- 사업자등록증명 - 지하수시공업등록증명서 - 자체보유의 경우 부동산 등기부등본, 임차의 경우 임대차계약서 및 임대료 납부 증빙자료 확인
생산시설		①시추기 1대 이상
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 지하수개발인력 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	착정신고 → 장비안착 → 굴착 → 양수시험 및 수질검사 → 상부보호공설치 → 준공검사
	필수 공정	착정신고 → 굴착 → 양수시험 및 수질검사 → 준공검사
기 타

179	철근콘크리트관

□ 직접생산 정의 철근콘크리트관(진동 및 전압 제품)의 직접생산은 원재료인 시멘트, 골재와 철선을 구입, 이를 보유 생산시설(성형기, 배치플랜트, 몰드)과 인력을 활용하여 철선성형, 원재료믹서, 진동 및 전압 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 성형기 ② 배처플랜트(믹서기) ③ 몰드
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원재료의 수입검사 → 철선조립 → 콘크리트투입 → 진동 및 전압성형 → 증기양생 → 제품검사
	필수 공정	콘크리트투입 → 진동 및 전압성형 → 증기양생
기 타		KS인증 보유

180	돌망태

□ 직접생산 정의

돌망태의 직접생산은 원재료 아연도철선 3종을 구입, 보유하고 있는 돌망태 제작기계(열선제조기)로 생산인력을 활용하여 몸통 제작(외주불가), 뚜껑 제작(외부불가) 등 각 생산 공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함.

매트리스/개비온의 직접생산은 원재료 아연도철선 5종을 구입하여 보유하고 있는 육각(매트리스)개비온 또는 오각(매트리스)개비온 또는 사각(매트리스)개비온 기계로 생산인력을 활용하여 각 육각망 또는 오각망 또는 사각망을 제작(외주불가), 칸막이 제작(외주불가), 꼬임작업(외주불가) 등 각 생산 공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임180-1 “돌망태 세부 제품별 생산시설기준 등”참조
생산인력	상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임180-1 “돌망태 세부 제품별 생산시설기준 등”참조
기 타	돌망태(타원형, 원형, 사각형) : KS인증(KS F 4601) ※ 사각(매트리스)개비온, 오각(매트리스)개비온, 육각(매트리스)개비온은 제외

[붙임180-1]

<돌망태 세부 제품별 생산시설기준 등>

세부제품	생산설비	검사설비	생산공정
돌망태	① 열선제조기 ② 뚜껑틀제조기 ③ 절단기	① 인장시험기 ② 아연도금부착량시험기 ③ 감기 및 비틀림시험기 ④ 치수측정기	직조→제조(단꼬임)→ 조립→검사
사각(매트리스) 개비온	① 직선 ② 용접 ③ 절단 ④ 스프링기 * 체결, 결속용	① 만능금속재료시험기 ② 용접점전단강도시험기 ③ 아연도금부착량시험기 ④ 감기시험설비 ⑤ 치수측정기	직선→용접 및 절단→ 조립→검사
오각(매트리스) 개비온	① 직조 ② 꼬임 ③ 직선 ④ 절단	① 만능금속재료시험기 ② 아연도금부착량시험기 ③ 감기 및 비틀림시험 ④ 치수측정기	직조→조립→검사
육각(매트리스) 개비온	① 스프링 ② 직조 ③ 꼬임 ④ 직선 ⑤ 절단	① 만능금속재료시험기 ② 아연도금부착량시험기 ③ 감기 및 비틀림시험기 ④ 치수측정기	직조→스프링→조립→검사

181	철망

□ 직접생산 정의

철망의 직접생산은 원재료인 롯드 또는 보통철선을 구입, 이를 보유 생산시설(직선기계, 용접철망기계)과 인력을 활용하여 직선철선 절단(외주불가), 용접철망제작(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산확인 기준

항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설		<생산설비> ① 직선 ② 용접 ③ 절단설비 <검사설비> ① 만능금속재료시험기 ② 용접점전단강도시험기 ③ 굽힘시험설비 ④ 치수측정기류
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료확보)
생산 공정	전체 공정	직선→용접 및 절단→조립→검사
	필수 공정
기 타		KS인증(KS D 7017)	-KS인증서

182	매트리스 및 카바

□ 직접생산 정의 매트리스 및 카바의 직접생산은 원재료 T/C원단, 패드부직포, 지퍼를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 “뽄”에 의해 재단하여 생산시설에 의해 재단, 지퍼봉제, 몸체봉제(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 단, 매트리스용패드의 직접생산은 원재료 폴리에스테르 저융점, 화이버는 구입, 이를 보유생산 시설과 인력을 활용 전체공정 혼합(super blenher), 호파 또는 지져브, 소면, 적층, 결합, 냉각, 폭재단, 길이재단, 검사(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ㅇ 덮개용 : 공장등록증 ㅇ 패드용 : 1,320㎡(생산면적 825㎡)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 재단대 ㅇ 덮개용 : 폭 3M, 길이 6M 이상 ㅇ 패드용 : 폭 3M, 길이 6M 이상 ② 필수장비 ㅇ 덮개용 - 전기재단기, 사절미싱, 쌍침미싱, 체인미싱, 징검기(고인찌), 오바로크미싱 ㅇ 패드용 - 재단칼, 사절미싱, 슈퍼크리너(2대), 밸브레카, 호파-지져브 (3대), 카드기(3대), 성형기(3대), 결합기, 냉각기, 폭재단기, 길이재단기, 검사대, 전자저울, 오바로크미싱 ③ 저장공간(원부자재 및 완제품) ㅇ 패드용 : 230㎡ ㅇ 완제품 메트리스 : 150㎡(메트리스카바만 생산시 : 제외)	- 완제품 부피 고려
생산인력		상시 근로자(대표자 제외) ㅇ 덮개용 : 생산직 3인 이상 ㅇ 패드용 : 생산직 7인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	시방서 및 규격서 확인 → 원부자재 확보 → 재단(몸판, 지퍼부위 원단, Lot 재단) → 지퍼봉제 → 몸체봉제 → 합봉봉제 → 완성 → 검사
	필수공정	재단(몸판, 지퍼부위 원단, Lot 재단) → 지퍼봉제 → 몸체봉제 → 합봉봉제
기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외

183	모포, 담요

□ 직접생산 정의 모포, 담요의 직접생산은 원재료 원단을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 수요처 요구에 따라 랍바미싱, 삼봉미싱, 오바로크미싱 작업 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 재단대 : 폭 2M, 길이 6M 이상 ② 필수장비 : 사절미싱(3대), 쌍침미싱(2대), 랍바미싱(2대), 오바로크미싱, 전기재단기
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	재단 → 봉제(랍바, 삼봉, 오바) → 검사 → 포장 → 출고
	필수공정	재단 → 봉제(랍바, 삼봉, 오바) → 검사
기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외

184	이부자리

□ 직접생산 정의 이부자리의 직접생산은 원재료 이불카바 T/C원단, 이불솜 및 부분품을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 LOT별 재단한 치수에 따라 부분품인 지퍼와 함께 재단, 부속봉제, 합봉봉제, 다림질, 이불솜 삽입, 완성 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 재단대 (폭 2M, 길이 6M 이상) ② 컴퓨터누빔기 또는 원헤드기(일반 누빔기 / 퀼팅기 제외) ③ 사절미싱(3대) ④ 쌍침미싱(2대) ⑤ 랍바미싱(2대) ⑥ 오바로크미싱(2대) ⑦ 전기재단기 ⑧ 전자저울 ⑨ 검사대 (폭 2M, 길이 6M 이상) ※ 단, 이불커버(52121503), 베게(52121505), 누비덮개요(52121506), 시트(52121509)의 제품은 컴퓨터누빔기(또는 원헤드기)는 제외
생산인력		상시 근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상 단, 이불커버, 베개, 누비덮개요, 시트는 3인이상(대표자 제외)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	시방서, 규격서 확인 → 원부자재 확보 → 재단 → 부속봉제(끈, 지퍼, 부착물) → 합봉봉제 → 다림질 → 이불솜 삽입 → 완성 → 검사
	필수공정	재단 → 부속봉제(끈, 지퍼, 부착물) → 합봉봉제 → 다림질 → 이불솜 삽입
기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 컴퓨터누빔기(또는 원헤드기)는 지면에 견고히 고정 ③ 고장 장비는 제외

185	침낭

□ 직접생산 정의 침낭의 직접생산은 원재료 T/C원단, 퀼팅원단, 방투습원단, 방투습부직포와 부분품인 지퍼, 금구류, 세폭직물을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 제작한 “뽄”에 의해 재단, 앞판 부속(봉제), 뒷판 합폭, 목부분 봉제 금구류 부착, 완성 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 공장면적 495㎡ (생산면적 200㎡)	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 재단대 : 폭 2.5M, 길이 10M 이상 ② 필수장비 전기재단기, 사절미싱(5대), 체인미싱, 쌍침미싱, 스넵기계(2대), 웨빙절단기, 전자저울, 심실링기계 ③ 저장공간(원부자재 및 완제품) : 100㎡
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 5인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	시방서 규격서 확인 → 원부자재 확보 및 시험 → 재단 → 앞판봉제 → 부속봉제 → 뒷판봉제 → 합폭봉제 → 목부분봉제 → 금구류 부착 → 완성 → 검사
	필수공정	재단 → 앞판봉제 → 부속봉제 →뒷판봉제 → 합폭봉제 → 목부분봉제 →금구류 부착
기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 저장 공간은 우천피해 지역, 통로는 제외 ③ 고장 장비는 제외

186	커튼

□ 직접생산 정의 커튼의 직접생산은 원재료 커튼 원단, 레일 외 부분품 및 장식품을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 상레일 재단, 레일조립, 원단재단, 원단봉제, 원단결속, 검사 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 무대막, 암막의 직접생산은 원재료 무대막 원단, 레일, 부분품인 레이스 외 기타 부품을 구입하여 원단재단(size별), 전체봉제, 상‧중고리 부착, 상부분 부착, 검사, 완성 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 무대면막의 직접생산은 원재료 원사를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 준비작업, 원사가공, 틀제작, 제작, 마무리, 설치 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 블라인드, 버티칼블라인드의 직접생산은 원재료 원단, 레일, 부분품 체인 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 레일재단/조립, 원단재단, 완성 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. 롤스크린의 직접생산은 원재료 원단, 레일, 부분품 체인 등을 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 레일재단/조립, 원단재단, 완성 등 각 생산공정(외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 공장면적 : 붙임 186-1 “커튼류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	※ 붙임 186-1 “커튼류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조
생산인력	※ 붙임 186-1 “커튼류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	※ 붙임 186-1 “커튼류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조
기 타	※ 붙임 186-1 “커튼류 세부제품별 생산시설 기준 등” 참조

[붙임 186-1]

< 커튼류 세부 제품별 생산시설 기준 등 >

세부제품		구 분		내 용
커튼	천 커튼	생산시설		<천커튼> ① 재단대 : 폭 2M, 길이 4M 이상 ② 전기재단기 ③ 사절미싱 ④ 로라미싱 ⑤ 절단기(알류미늄 컷팅기) ⑥ 인타로크미싱 <고속철도차량커튼> ① 재단대 : 폭 2M, 길이 4M 이상 ② 사절미싱 ③ 랍바미싱 ④ 로라미싱 ⑤ 쌍침미싱 ⑥ 전기재단기
		생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상
		생산 공정	전체 공정	상레일재단 → 레일조립 → 원단재단 → 원단봉제 → 원단결속 → 검사
			필수 공정
		기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적(단, 고속철도차량커튼은 납품실적 3년이내 제외) ② 고장 장비는 제외
	무대막	생산시설		① 재단대(폭 2M, 길이 4M 이상) ② 쌍침미싱 ③ 로라미싱 또는 원폭기 ④ 사절미싱 (2대) ⑤ 오바로크미싱 (2대)
		생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상
		생산 공정	전체 공정	원단재단(size별) → 전체봉제 → 상․중고리 부착 → 상부분 부착 → 검사 → 완성
			필수 공정	원단재단(size별) → 전체봉제 → 상․중고리 부착 → 상부분 부착 → 검사
		기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외
	무대면막	공장규모		1,320㎡이상 (생산면적 660㎡이상)
		생산시설		① 직기-32m고정형 ② 직기-4m가변형(6대) ③ 사절미싱(2대) ④ 와인다(2대) ⑤ 합사기 ⑥ 권사기(2대) ⑦ Mixer ⑧ 롤러-100kg ⑨ 전자저울 ⑩ 정경기(지면고정)
		생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 15인이상
		생산 공정	전체 공정	원사발주 → 확대작업(도안설치) → 와인다 → 합권사 → 정경작업 → 도안설치 → 직조작업 → 검사 → 건조 → 풀칠 → 건조 → 뒷면가공 → 포장출고 → 검사 → 설치
			필수 공정	확대작업(도안설치) → 와인다 → 합권사 → 정경작업 → 도안설치 → 직조작업 → 검사 → 건조 → 풀칠 → 건조 → 뒷면가공 → 포장출고 → 검사 → 설치
		기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외

세부제품		구 분		내 용
블라인드, 버티컬블라인드		생산시설		블라인드	버티컬블라인드
				① 재단대 (폭 3.7M, 길이 2.5M 이상) ② 울트라재단기 ③ 고정용절단기(알루미늄컷팅기) ④ 조립검수대 ⑤ 전기용 펀칭기	① 재단대 (폭 3.7M, 길이 2.5M 이상) ② 전기재단기 ③ 고정용절단기(알루미늄컷팅기) ④ 고주파 접착기 ⑤ 조립검수대 ⑥ 사절미싱 ⑦ 전기용 펀칭기
		생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상
		생산 공정	전체 공정	원단입고 → 상레일재단 → 레일조립 → 원단재단 → 원단결속 → 검사 → 포장 → 출고
			필수 공정	상레일재단 → 레일조립 → 원단재단 → 원단결속 → 검사
		기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외
롤 업 셰이드	롤스크린	생산시설		① 울트라재단기 ② 재단대 (폭 3.7M, 길이 2.5M 이상) ③ 절단기 (알루미늄 컷팅기) ④ 조립검수대
		생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상
		생산 공정	전체 공정	원단입고 → 상레일재단 → 레일조립 → 원단재단 → 원단결속 → 검사 → 포장 → 출고
			필수 공정	상레일재단 → 원단재단 → 원단결속 → 검사
		기 타		① 최근 3년이내 제품 납품실적 ② 고장 장비는 제외

187	수건·타월

□ 직접생산 정의 수건‧타월의 직접생산은 원재료인 순면사를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 정경‧싸이징(외주가능), 제직(외주불가), 표백‧염색(외주가능), 호발(외주가능), 봉제(외주불가) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		①사업자등록 ②공장등록 : 공장면적 330㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 타올직기 : 아래 4개항목 중 8대이상 보유 또는 총 보유 직기의 총합 rpm 1,500이상 。구직기 (rpm 130회전 이상) 。개조직기 (rpm 180회전 이상) 。중속직기 (rpm 180회전 이상) 。고속직기 (rpm 300회전 이상) ② 봉제기 : 삼봉침 2대이상, 본봉 3대이상
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	정경·싸이징→ 제직→ 표백·염색→ 호발→ 봉제→ 포장
	필수 공정	① 제직 ② 봉제
기 타

188	통(병)조림(식품공전 제3. 장기보존 식품의 기준 및 규격 1. 통‧병조림식품 규격기준에 적합한 품목에 한함)

□ 직접생산 정의 통(병)조림의 직접생산은 식품재료를 규격에 따라 통 또는 병에 넣어, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 탈기와 밀봉 및 살균(멸균) 등의 처리 공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 증자관 ② 자동 또는 반자동 배합기 ③ 자동 또는 반자동 충진기 ④ 탈기시설 ⑤ 권체기 ⑥ 살균기 ⑦ 냉각시설 ⑧ 세관시설 또는 세병기 ⑨ 보일러 <검사설비> ① 검사실 ② 자가품질 검사시설 보유 (공인기관 위탁검사시 인정)
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	원부자재(품질검사) → 원료처리 → 캔(병)투입 → 탈기 → 밀봉 → 살균(멸균) → 냉각 → 검사(7일 보관후 타관검사) → 포장 → 출하
	필수 공정
기 타

189	페인트

□ 직접생산 정의 페인트 및 신나류의 직접생산은 원료를 수입 및 타 업체로부터 구매하고, 보유 생산시설과 인력을 이용하여 배합, 분산, 조정, 검사 등의 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<페인트> ① 배합설비 : 배합용기, 교반기. ② 분산설비 : 샌드밀, 스텐드밀, 다이노밀. ③ 조정설비 : 혼합설비(조정용기). ④ 검사설비 : 필름아프리케이터, 주도시험기, 광택도측정기, 색차시험기. ⑤ 포장설비 : 포장기. <시너> ① 배합설비 : 배합용기. ② 검사설비 : 비중측정기, 증류시험기. ③ 포장설비 : 포장기.	- 검사설비의 경우 공인 검교정성적서 확인
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상.	- 4대 보험 납부 증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체 공정	<페인트> 배합 → 분산 → 조정 → 검사 → 포장 <시너> 배합 → 검사 → 포장
	필수 공정
기 타		KS 인증, 단체표준 인증 또는 기타 관련인증서	- 해당 인증서

190	기동복(전투복 및 예비군복 포함)

□ 직접생산 정의 기동복의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가)하고, 깃, 주머니뚜껑, 소매부리 등 부속품을 제작(외주가능), 단추구멍, 단추달이 등을 가공(외주가능)하여 최종 합봉(본봉기 및 특종기, 외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 본봉기 : 3대이상 ② 특종기 : 3대이상 ③ 재단판 : 1개이상
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	재단 → 봉제 → 다듬질 → 검사 및 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

191	작업복 및 근무복(성하복 포함)

□ 직접생산 정의 작업복 및 근무복의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가)하고, 깃, 주머니뚜껑, 소매부리 등 부속품을 제작(외주가능), 단추구멍, 단추달이 등을 가공(외주가능)하여 최종 합봉(본봉기 및 특종기, 외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 : 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 본봉기 : 3대이상 ② 특종기 : 3대이상 ③ 재단판 : 1개이상
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	재단 → 봉제 → 다듬질 → 검사 및 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

192	잠바

□ 직접생산 정의 잠바의 직접생산은 원재료인 원단과 부재료인 안감 및 재봉사 등 부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 재단(재단판 및 재단기, 외주불가) 및 봉제(본봉기 및 특종기, 외주불가) 하고, 깃, 주머니뚜껑, 소매부리 등 부속품을 제작(외주가능), 단추구멍, 단추달이 등을 가공(외주가능)하여 최종 합봉(본봉기 및 특종기, 외주불가)을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 : 제조시설면적 60㎡이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 본봉기 : 3대이상 ② 특종기 : 3대이상 ③ 재단판 : 1개이상
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	재단 → 봉제 → 다듬질 → 검사 및 포장
	필수 공정	재단 → 봉제
기 타

193	조미김(맛김)

□ 직접생산 정의 조미김의 직접생산은 원재료인 화입김(마른김인 경우 화입을 하여야 함)과 부재료인 식용유(식용유, 옥배유, 포도씨유 등 기타 식용가능유지), 참기름, 맛소금을 구입, 이를 보유한 생산시설과 인력을 활용하여 자체적으로 1차구이, 조미(식용유 도포 및 맛소금 살포), 2차구이, 계수, 절단 및 포장 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. ※ 단, 원재료 마른김 구매시 화입은 외주가공할 수 있음. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		①사업자등록 ②공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 공급기 ② 구이기(2열식) ③ 조미기(식용유도포 및 맛소금살포) ④ 계수기 ⑤ 절단 및 포장기(8절 줄줄이 포장) ⑥ 포장봉투접착기(자동밴드씰러)
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	공급→1차구이→조미(식용유도포 및 맛소금살포)→2차구이→계수→절단 및 포장→포장봉투접착→box포장
	필수 공정
기 타		①최근 3년이내 해당제품 납품실적 ②최근 1년간 전기사용실적 ③원부자재(화입김,식용유,참기름,맛소금) 매입 실적 ④식품위생법 제19조 및 동법 시행규칙 제19조에 의한 조미김 자가품질검사서(최근1년이내)	- 납품실적증명서 또는 매출세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인) - 매입세금계산서 - 자가품질검사서

194	활성탄

□ 직접생산 정의 활성탄의 직접생산은 원재료인 야자각 char, 목탄(참숯, 소나무수 숯), 석탄계, 석유화학계(오일카본) 등을 수입하거나 타 업체로부터 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 활성화[활성화로(로타리킬른 또는 다단로), 외주불가], (미)분쇄[(미)분쇄기, 외주불가], 혼합[가수혼합기, 외주불가] 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말하며, 재생 활성탄소의 직접생산은 폐활성탄소를 원재료로 상기 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용		비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 ③ 수처리제제조업등록 ④ 폐기물재활용신고		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서 - 수처리제제조업등록증 - 폐기물재활용신고필증
생산시설		입상활성탄소 (석탄계 제외)	분말활성탄소
		① 로타리킬른 또는 다단로 ② 냉각장치 ③ 분쇄기 ④ 선별기 ⑤ 보일러	① 로타리킬른 또는 다단로 ② 집진기 ③ 미분쇄기 ④ 혼합기
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1인 이상		- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	구분	입상활성탄소 (석탄계 제외)	분말활성탄소
	전체 공정	① 활성화 ② 냉각 ③ 분쇄 ④ 선별 ⑤ 포장	① 활성화 ② 냉각 ③ 미분쇄 ④ 혼합 ⑤ 포장
	필수 공정	① 활성화	① 활성화 ② 미분쇄
기 타		① 주요 원료 매입 실적 1) 야자각 Char 2) 목탄(참숯, 소나무 숯) 3) 석탄계 4) 석유화학계(오일카본)		- 매입세금계산서 또는 수입신고필증

195	조립식 철근콘크리트암거블록

□ 직접생산 정의 조립식철근콘크리트암거블록의 직접생산은 원재료 시멘트, 골재, 모래 및 철근등의 원부자재를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 자체 시설인 배치플랜트로 콘크리트를 배합하고, 이를 철근배근과 함께 형틀(몰드)에 투입하고 증기양생하여 완성된 제품으로서 원자재를 제외한 모든 공정이 직접생산공장에서 생산공정을 통하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 배치플랜트 설치 ② 암거몰드 보유 <시험설비> ① 시험검사설비 보유 - 외압(압축)강도 시험기	- 배치플랜트 : 매달림자동 저울 공인기관 검교정검사 성적서 확인 - 암거몰드 : 몰드보유대장 - 외압(압축)강도시험기 : 공인기관 검교정검사성적서 확인
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 1명 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	자재입고 → 인수검사 → 형틀조립 → 철근조립→ 콘크리트배합 → 중간검사 → 콘크리트투입 → 양생 → 탈형 → 제품검사
	필수 공정	콘크리트배합(배치플랜트) → 콘크리트투입(암거몰드) → 양생 → 제품검사(외압,압축강도)	- 제조공정도
기 타		단체표준표시(KPCC-0001)인증, 특허(실용신안) 및 암거관련인증 중 1개 이상 보유	- 인증서 및 특허증

196	고무발포단열재

□ 직접생산 정의 고무발포단열재의 직접생산은 원재료인 NBR, EPDM 고무원료와 부분품인 발포제, 촉진제, 기타 첨가제를 구입, 이를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 믹싱(외주불가), 압출(외주불가), 발포(외주불가), 포장(외주가능) 등 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산확인 기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		<생산설비> ① 원료배합믹싱설비(밤바리/밀/니더기) ② 압출발포 냉각설비 ③ SHEET SLICE기 <검사설비> ① 레오메터 ② 무늬메터	- 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서 확인
생산인력		상시근로자(대표자 제외) : 생산직 15인 이상	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산 공정	전체 공정	믹싱→압출→발포→포장
	필수 공정	믹싱→압출→발포
기 타		① 최근 1년간 원․부자재 구입 내역 ② 최근 3개월간 전기사용내역	- 매입세금계산서 - 월별전기사용내역 (한국전력공사 확인)