목    차

1. 과 업 설 명 서

2. 과 업 지 시 서

3. 예 정 공 정 표

4. 설 계 예 산 서

5. 위    치    도

1.  과 업 설 명 서

Ⅰ. 과 업 설 명 서

1. 과업의 목적

본 과업은 순천시 관내 해룡육교등14개 교량에 대한 정밀점검을 실시하여 시설물의 물리적․기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고, 이에 대한 신속하고 적절한 조치 방법을 제시하여 향후 유지관리의 효율성을 제고하는자 함.

2. 과업개요

정밀점검 : 해룡육교등 14개 교량

3. 대상시설물

연번	교 량 명	위 치			교 량 제 원						구조형식		설계 하중	준공 년도	비고
		시.군	읍.면	동.리	교장및연장	총폭	교고 (높이)	차로	경간	최 대 경간장	상부	하부
계	14개교
1	해룡육교	순천	해룡	호두	160.0	20.0	20.0	4	4	40.0	강상자 형 교	반중력식	DB 24	1992	시가도로교
2	해룡1교	순천	해룡	호두	160.0	9.25	7.8	1	4	40.0	강상자 형 교	반중력식	DB 24	1992	시가도로교
3	신성교	순천	해룡	신성	130.0	8.0	8.0	2	3	50.0	프리플렉스빔교	벽식	DB 24	2003	시가도로교
4	신성1교	순천	해룡	신성	205.0	24.5	10.0	6	4	58.0	강박스 거더교	T형	DB 24	2003	시가도로교
5	선변교	순천	황전	선변	104.0	7.0	13.0	2	8	13.0	RCS	반중력식	DB 24	1990	시가도로교
6	양율교	순천		덕흥	140.0	15.0	10.0	2	4	35.0	RCS	중력식	DB 24	1998	시가도로교
7	연동교	순천		덕월	153.0	20.0	12.0	4	5	30.6	RCS	중력식	DB 24	1998	시가도로교
8	이수교	순천		동외	100.0	20.0	8.0	4	6	16.7	RCT 형교	T형	DB 24	1988	시가도로교
9	팔마대교	순천		풍덕	143.0	25.0	13.0	6	3	48.0	강상자 형 교	T형	DB 24	1993	시가도로교
10	순천교	순천		조곡	108.0	20.0	7.5	4	15	29.5	RCS	T형	DB 24	1983	시가도로교
11	동천교	순천		풍덕	108.0	20.0	7.5	4	15	30.6	RCS	T형	DB 24	1990	시가도로교
12	강변고가교	순천		풍덕	680.0	7.0	8.0	2	40	40.0	강상자 형 교	T형	DB 24	1998	시가도로교
13	구동천교	순천		홍내동	160.0	5.0	15.0	1	8	20.0	RCT	라멘식	DB 24	1982	시가도로교
14	육교	순천			309.0	3.0	5.0	1	1					1999	시가도로교

① 교량

② 육교

연번	육교명	노선명	위치	규모(m)		통과높이(m)			구조	표지판 (높이)	설치년도	관리 상태	비고
				이수육교	폭	좌	중앙	우
1	이수육교	시도 (학동이길)	조곡	13.4	2.55	4.7	4.7	4.7	철골	4.5 (규격0.5)	1991	양호
2	여상육교	시도 (학동이길)	조곡	13.4	2.55	4.7	4.7	4.7	철골	4.5 (규격0.5)	1991	양호
3	효천육교	국도2호선 (우석로)	덕흥	24.7	3.75	4.6	4.6	4.7	〃	〃	1991	〃
4	조례육교-1 (동산여중)	〃	인월	18.6	3.70	4.9	5.3	5.3	〃	〃	1991	〃
5	조례육교-2 (조례초등)	시도 (학동이길)	조례	15.5	2.45	5.6	5.6	5.7	〃	〃	1992	〃
6	조례육교-3 (현대@입구)	국도2호선 (평화로)	〃	26.0	3.00	4.4	4.7	4.3	〃	〃	1992	〃
7	남산육교	국도17호선 (백강로)	〃	23.9	2.70	5.0	4.9	5.0	〃	〃	1995	〃
8	금당육교	시도 (남산로)	풍덕	16.3	3.70	4.5	4.6	4.5	〃	〃	1993
9	풍전육교	국도2호선 (백강로)	연향	29.0	2.70	4.9	4.9	5.0	〃	〃	1995
10	시영육교 (조레저수지)	국도2호선 (평화로)	조례	28.0	2.20	5.5	5.4	5.4	〃	〃	1997
11	강변육교 (풍덕동사무소옆)	국도17호선 (백강로)	〃	28.0	2.20	5.7	5.5	5.6	〃	〃	1997
12	연향철도육교	시도 (강변로)	풍덕	16.7	1.6	4.8	5.0	4.8	〃	〃	1998
13	송촌육교	시도 (전라․경전선)	연향	35.0	3.5	7.0	7.0	7.0	〃	〃	2000

4. 용역기간

가. 본 과업의 용역기간은 착수일로부터 70일간으로 한다.

나. 다음의 경우에는 우리소와 협의하여 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

2) 우리 시의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때

3) 우리 시의 계획변경으로 과업내용의 변경 및 증․감이 있을 때

5. 설계변경 조건

가. 본 용역은 조사당시 수집된 자료에 의거 설계된 바, 과업수행상 변경사항이 발생하였을 때에는 실지 여건에 맞추어 변경한다.

나. 수량변동이 생겼을 때

다. 천재지변으로 본 설계도서대로 용역수행이 불가능할 때

라. 기타 우리 시의 사정으로 설계변경이 불가피할 때

2.  과 업 지 시 서

Ⅱ. 과 업 지 시 서

1. 안전관리

가. 일반사항

시설물 안전점검 시에는 점검자의 안전은 물론 공공의 안전이 중요하므로 점검 및 진단종사자가 점검 기구와 장비를 적절히 운용하고 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

나. 점검자의 안전

점검자는 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호 장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 장구 및 기계를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다. 밀폐된 작업공간에서의 유해물질 및 가스와 산소결핍 등에 대한 조사와 대책이 사전에 마련되어야 한다.

다. 공공의 안전

공공의 안전측면에서 점검자는 시설물 점검기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위한 적절한 조치를 해야한다.

2. 안전점검

가. 기본과업

기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다.

1) 자료 수집 및 분석

점검자는 다음 사항을 검토 후 점검한다.

∘ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리・수문계산서

∘ 시공・보수・보강도면, 제작 및 작업도면

∘ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험자료

∘ 시설물관리대장 등

2) 현장조사 및 시험

∘ 주요부재의 외관조사(육안검사)

- 콘크리트 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출

- BOX내 이물질 적체상태 등

∘ 간단한 비파괴 현장시험

- 반발경도시험

- 중성화시험

∘ 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재에 대한 외관조사망도 작성

3) 상태평가

∘ 외관조사 결과분석

∘ 비파괴 현장시험 결과 분석

∘ 문제부위 부재에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급에 대한 책임기술자의 소견

4) 보고서 작성

∘ CAD 도면 작성 등 보고서 작성

나. 점검방법

정밀점검에서 실시하여야 할 사항은 아래와 같다.

1) 교  량

점 검 부 위	점 검 항 목	점 검 장 비
상부구조	<육안검사> ․상부구조의 지지상태, 전반적 외관상태 ․교면포장, 배수시설, 난간 ․바닥판 균열, 탈락, 누수, 백태 ․신축이음 파손 및 유간 ․시설물의 처짐, 변형 <간단한 측정> ․반발경도법에 의한 강도조사 ․중성화 시험	- 슈미트 해머 - 균열경 및 균열측정기 - 망치, 카메라, 손전등, 필기도구, 줄자
하부구조	<육안검사> ․전반적 외관상태 ․받침의 손상, 열화, 기능 ․교각, 교대의 손상, 결함, 열화 ․기초 및 파일의 침식, 세굴 <간단한 측정> ․반발경도법에 의한 강도조사 ․중성화 시험

2) 육교

점 검 부 위	점 검 항 목	점 검 장 비
상부구조	<육안검사> ․ 상부구조의 지지상태, 전반적 외관상태 ․ 바닥판 부식상태 ․ 바닥판 도색상태 ․ 난간 도색 및 지지상태 ․ 계단 부식 및 도색상태 ․ 논슬립 설치 여부 및 상태
하부구조	<육안검사> ․ 전반적 외관상태 ․ 기초 구조물 상태 ․ 구조물 하면 부식 및 도색 상태

다. 적용기준

시설물의 정기점검 및 조사결과 기입에 있어서 관련법령(규칙포함) 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것 이외에는 본 특별 지침서를 따른다.

본 특별 지침서에서 정하지 않은 사항은 다음에 열거하는 법령 및 지침서에 의거하여 시행하고 동법령 및 지침서에 명시되지 않은 사항은 감독원의 지시를 받아 시행하여야 한다.

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법

2) 교량, 터널 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 건설교통부

3) 교량조사 기입 지침서, 건설교통부

4) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

라. 각종 법령 및 규칙의 준수

점검기관 및 점검업무 종사자는 현재 대한민국 내에서 효력을 가진 모든 법률, 조례 및 다음 법률을 준수하여야  한다.

1) 건설기술 관리법

2) 건설산업 기본법

3) 도로법

4) 기타 상기법률과 관련된 령, 규칙, 규정 등

마. 안전점검원의 자격

시설물 점검을 실시할 수 있는 책임기술자는 아래의 자격 동등 이상 학력․경력자로서 「시설물의안전에관한특별법」시행규칙 제4조2의 규정에 의한 교육기관에서 시행하는 해당 기술분야의 안전점검 및 정밀안전진단 교육과정을 10일 이상 이수한 자(이하 “책임기술자“라 한다)로 다음과 같다.

1) 토목,건설안전분야의 기술사

2) 토목,건설안전분야의 기사자격을 소지한 자로서 당해분야에서 7년이상 근무한 자

3) 토목,건설안전분야의 산업기사의 자격을 소지한 자로서 당해분야에서 10년이상 근무한 자

4) 토목분야 박사학위를 가진 자

5) 토목분야 석사학위를 가진 자로서 당해분야에서 6년이상 근무한 자

6) 토목분야 학사학위를 가진 자로서 당해분야에서 9년이상 근무한 자

7) 토목분야 전문대학을 졸업한 자로서 당해분야에서 12년이상 근무한 자

8) 토목분야 고등학교를 졸업한 자로서 당해분야에서 15년이상 근무한 자

바. 점검계획 및 방법

1) 고려사항

효과적인 안전점검을 수행하기 위해서는 현장의 사전조사를 통해 철저한 점검계획이 수립되고 적절한 점검방법이 강구되어야 함은 필수적이며 아래의 사항을 고려하여야 한다.

∘ 점검의 범위 및 내용, 장비에 관한 사항

∘ 시설물의 기초와 주위지반에 대한 조사여부, 조사항목 및 범위

∘ 점검대상 시설물의 설계자료, 관리이력

∘ 개개의 시설물에 대한 독특한 구조적 특성 및 특별한 문제여부

∘ 시설물의 규모 및 점검의 난이도

∘ 최근의 점검기술 및 장비 등의 적용

∘ 점검자의 자격 및 안전관리에 관한 사항

∘ 기상조건, 현장여건 및 주변환경

∘ 기타 관련사항

2) 점검계획

계획수립을 위하여는 사전조사(현장답사, 기본자료 수집)가 필요하며, 이를 요약하면 아래와 같다.  단, 필요에 따라서 안전관리에 대한 사항은 기관별 자체 안전관리규정에 따라 시설물별로 안전관리계획서를 별도 작성하여 시행한다.

∘ 점검형식의 결정

∘ 점검을 수행하는데 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정

∘ 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 점검 및 진단자료의 검토

∘ 점검․진단기간과 계획된 작업시간의 예측

∘ 교통통제 계획 및 타 기관 또는 주민과의 협조 사항

∘ 현장기록의 서식을 취합하고 대표부위에 대한 적절한 사전 스케치

∘ 비파괴시험 및 재료시험의 실시위치 및 시험 실시계획에 대한 적정성 판단

∘ 교량의 붕괴유발부재, 피로 취약구조부위, 단재하경로 부재와 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재와 부위 확인

∘ 시설물의 주변환경에 대한 조사여부, 조사항목 및 범위의 판단

∘ 기타 관련사항

3) 과업수행계획서제출

∘ 착수계 및 대리인계 제출

계약후 착수계획기간내에 관련법규에 의거 현장대리인을 선임 착수계를 제출하여야 한다.

∘ 과업수행계획서제출

착수후 7   일 이내에 용역과업을 수행할 인원에 대한 경력서 및 세부 수행계획을 항목별로 작성하여제출 승인 받아야 하며, 동 계획서에는 아래와 같은 내용이 첨부되어야 한다.

- 과업수행 계획서

- 과업수행에 대한 세부 공정계획에 관한 사항

- 시설물 안전점검 조사 실적에 관한 사항

3. 보고서 작성

1) 일반사항

현장에서 사용하는 점검 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며 결함에 대한 설명과 결함의 개략도가 포함되어야 한다. 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다. 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 입체단면도와 평면도를 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있게 하여야 한다.

보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 점검과 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

2) 정밀점검 보고서에 포함되어야 할 사항

가) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(안전점검전문기관의 장)

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진

∘ 정밀점검 실시결과 요약문

∘ 보고서 목차

나) 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∘ 점검의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 점검의 범위 및 과업내용

∘ 사용장비 및 기기

∘ 점검 수행일정

다) 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석과 시설물의 상태평가 결과를 작성한다.

∘ 주요부재별 외관조사 결과분석

∘ 측정결과와 재료시험 결과의 분석

∘ 주요한 결함의 발생원인 분석

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 주요 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급 결정

라) 종합결론 및 건의

∘ 정밀점검 결과의 종합결론

∘ 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

∘ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

마) 부록

∘ 육안검사 사진

∘ 외관 조사망도

∘ 측정, 시험 성과표

∘ 기타 참고자료

4. 안전점검 요령

가. 일 반

각 시설물별 안전점검 세부점검서식은 시설물별 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(이하 “세부지침”이라  한다)을 활용한다.

나. 현장조사

현장조사는 기존시설물에 관한 최소한의 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변화를 추적하기 위하여 수행한다. 시설물현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 수 있는 정도면 충분하다.

다. 안전점검 부위의 청소

부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접조사하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

라. 시설물의 상태평가, 안전성평가 및 종합평가

서로 다른 책임기술자에 의하여 다른 시간대에 수행된 안전점검 결과의 일관성을 확보하기 위하여 책임기술자 등은 시설물의 상태평가, 안전성평가 및 종합평가를 통일된 서식과 기준(시설물별 세부지침 참조)에 의하여 실시하도록 한다.

마. 중대한 위험이 예견되는 결함

현장에서의 안전점검 기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 수 있는 구조물의 결함이 발견되는 경우에는 즉시 관리주체에 통보하여야 한다.

5. 재료시험

가. 일반사항

시설물의 상태 평가를 적절히 수행하기 위하여 안전점검 목적에 부합하는 비파괴 현장시험을 실시하여야 하며 이를 위해 사전현장조사, 도면 및 이전의 점검보고서 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험횟수를 산정하여야 한다. 일반적인 점검시 시설물별로 필요한 비파괴 현장시험의 최소 시험항목과 회수는 시설물별 세부지침을 참조하며 시설물의 특성 및 점검 목적에 따라 조정할 수 있다.

나. 비파괴 현장시험

비파괴 현장시험은 시설물이 위치하는 현장에서 구조물에 손상을 입히지 않고 강도 및 결함 등을 측정하는 것으로 이에 대한 세부사항은 시설물별 세부지침을 참조한다.

비파괴시험법은 구조물의 특성을 간접적으로 측정하는 시험방법이므로 시험장비 및 측정방법의 특징, 적용한계 등을 충분히 고려하여 측정하여야 하며, 시험을 하는 자는 시험장비의 사용법을 숙지하고 충분한 경험을 갖추어야 하며 필요한 검․교정을 한 장비를 사용하여야 한다.

다. 시험결과의 해석 및 평가

비파괴 현장시험 및 실내시험 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석 평가하여야 하며 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악하여야 한다.

필요한 경우 기존자료와 현장계측자료를 토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 모델링을 통하여 이론적 해석을 실시할 수 있다.

라. 시험 보고서

모든 비파괴 현장시험 결과는 시험 보고서의 형태로 안전점검 보고서에 수록하여 시설물관리에 필요한 자료의 일부로 사용하여야 한다.

6. 시설물의 상태평가 기준 및 방법

상태평가는 재료시험 및 육안조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함․손상․열화를 근거로 하여 시설물별 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀점검에서는 각 부재별로 점검하되 주요부재의 문제 부위에 대하여 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 다음의 상태평가등급 부여 기준에 따라 시설물 전체에 대한 상태평가등급을 매긴다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검을 실시한 자는 육안조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

상태평가등급	시설물의 상태
A	문제점이 없는 최상의 상태
B	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

1) 상태평가등급 산정절차

외관조사결과 부재별로 상태등급을 매긴 후, 부재별 중요도를 고려한 가중치를 고려하여 전체 평가등급을 산정토록한다.

- 개별부재등급의 산정

․ 개별부재의 상태평가기준 평가항목 별로 평가한 후 각 항목의 등급을 평균하여 개별부재등급을 산정한다.

- 경간(지점)별 부재등급의 산정방안

․ 한 경간내에서 부재가 여러개 있을 경우는 각 부재의 등급을 평균하여 경간별 부재등급을 산정한다.

- 시설물 전체에 대한 상태평가등급의 결정

․ 경간별로 결정된 부재등급에 각 부재별로 가중치를 적용함으로 시설물 전체에 대한 상태평가등급을 구한다

7. 과업수행 지침

1) 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주처와 사전협의하여 결정하여야 한다.

2) 외관조사는 안전점검 및 정밀안전진단 지침 및 세부지침에 따라 조사 및 작성하여야 한다.

3) 하부구조의 수중부위에 대한 점검은 갈수기 동안의 관찰 및 침식의 흔적조사에 국한한다.

4) 보고서 작성시 손상상태 평가는 경간별 지점별로 하고 문제부위에 대하여는 외관조사망도를 구성하여 등급표시를 하여야 한다.

5) 보고서 작성은 조사내용과 평가사항이 포함되어야 하며, 수록 내용과 편집 순위 등에 대하여는 감독자와 사전 협의하여야 한다.

6) 본 용역 완료 후라도 성과품의 보완지시가 있을 때에는 과업수행자의 부담으로 보완하여야 한다.

7) 과업 수행자가 작성 제출한 용역 과업수행 계획서 내용을 변경하여 수행하고자 할 때에는 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

8) 과업 수행자는 과업수행시 세부추진 일정 및 현지조사 계획 등에 대하여 감독자와 사전 긴밀히 협의 수행하여야 한다.

9) 외관조사 완료즉시 우리 시에 조사내용을 1부 제출하고 상호 검토하여 내업방안을 협의하여야 한다.

10) 사진첩에는 교량의 정․측면도를 첨부하고 교량의 각 부분별 외관조사 사항에 대한 사진번호 표기 및 개략 설명을 기재하여야 한다.

11) 보고서는 국․한문을 혼용하고 기술용어는 국토부에서 제정한 용어를 사용하여야 하고, 내용은 현장에서 실시한 제반조사 사항과 이에 대한 분석 결과를 상세히 검토 수록하여야 한다.

12) 보고서에 과업수행 참여자의 학력, 경력, 전공분야를 기록, 날인하여 첨부하여야 한다.

13) 과업수행자는 점검결과 현 교량 상태판정이 과소 또는 과대 평가되지 않도록 정확하게 평가하여야 한다.

14) 교량상태의 판정시 교량등급에 의한 판정을 지양하고 부위별 저항응력을 철저히 분석․평가하여 종합 판정하여야 한다.

15) 보고서 작성시에는 3페이지 이내의 요약서를 첨부하여야 한다.

16) 교량의 현장조사시는 사고예방을 위하여 교통안전관리를 철저히 하고 가급적 차량소통에 큰 지장이 없도록하여야 하며, 만일 교통사고 및 안전사고는 과업수행자가 전적 책임을 져야 한다

17) 외업 시작전 7일이전 교통통제 계획 및 타기관과의 협의사항은 각 기관과 협의후 그 결과를 제출 하여야 한다.

18) 과업 수행계획서는 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 하며, 동 계획서에는 아래와 같은 내용이 첨부되어야 한다.

가. 과업 수행 참여자에 대한 학력, 경력, 전공분야 등 상세한 기술

나. 과업 수행계획 사항 (안전관리계획 포함)

다. 과업 수행에 대한 세부 공정계획에 관한 사항

라. 대표자 및 과업수행자의 보안 사항

19) 육교는 육교별로 도면(평면도,정면도등)을 작성하고, 도색물량을 구조별로 세부적으로 산출하여 작성

하여야 하며 보수사항을 세부적으로 작성 제출하여야 한다

8. 성과품 제출내용

종 류	제 출 시 기	내 용	부 수
최종보고서 (안) 최종보고서	준공일 7일전 준공일	- 최종보고서 (안) - 최종보고서(요약문 포함) - 현장 점검자료 및 관계 기록사진 - CD보고서 - 육교 도면(평면도,정면도등)	각 2부 각 5부 2부 2부 4부

9. 보안대책

본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야하며 다음과 같이 보안 대책을  이행하여야 한다.

1) 용역회사 대표자는 용역착수시 자필 서명한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임 하에 징구제출하여야 한다.

2) 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3) 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다

4) 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야 하며 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 우리소의 비밀 취급인가자의 입회하에 행하여야 한다.

5) 용역참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한후 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

6) 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우 이를 준수하여야 한다.

7) 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야 한다.

- 용역설계 참여자 명단 제출

- 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

- 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제

- 용역자료등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기외 보관은 금한다.

- 불필요한 원고 및 자료는 필히 감독 입회하에 소각조치할 것.

8) 과업수행시 각종자료 및 성과품에 대하여는 용역감독관과 사전 협의하여 관리하여야 하며 용역 준공시 성과품과 원고, 설계도서 등 전량을 제출하여야 한다.

9) 모든 관계서류, 자료 등은 본 사업 이외의 여타목적을 위해 사용해서는 안되며 서면상의 사전 승인 없이 제공하거나 대여할 수 없다.

10) 기타사항에 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

					현 장 조 사
										․설계도면 및 관련자료 검토
					외 관 조 사
상부구조, BOX 외관조사			하부구조 외관조사							시설물 제원확인
․균열조사 ․박리, 탈락 조사 ․철근노출 조사 ․노면상태 조사 ․부대시설 조사 ․육안변형 조사	․재료분리 조사 ․신축이음 조사 ․부식상태 조사 ․반발경도 시험 ․받침부 상태조사 ․연단거리 조사		․균열, 철근노출, 재료분리 조사 ․박리, 박락 조사 ․기초노출 상태조사 ․기초세굴 상태조사 ․부등침하 조사							․구조물 단면조사 ․철근 탐사
					측정결과 분석
					안전도 평가
☆ 정밀점검
․현상태와 이전상태의 비교 판단 ․정밀안전진단 여부 평가 ․유지, 보수․보강 자료
					보고서 작성

3.  예 정 공 정 표

❍ 예정 공정표

공종 / 일정	10	20	25	30	40	50	60	70
자료수집 및 검토
현황 및 재원조사
육안검사
비파괴검사
상태평가 및 종합평가 중간 보고서
보수․보강등 유지관리 대책수립
보고서 작성
결과협의 및 성과품 납품