첨부1

지사ㆍ운암 소규모처리시설 설치사업 공법선정

기 술 제 안 서 작 성 지 침

2010. 00.

임  실  군

1. 지침의 목적

본 지침은 임실군에서 시행하는 지사ㆍ운암 소규모처리시설 설치사업을 추진하는데 있어 최적의 처리공법을 선정하기 위한 공법보유사의 기술제안서 작성에 대한 유의사항을 안내하기 위한 것임.

2. 과업개요

2.1 시설용량 : 지사 소규모처리시설 Q = 80㎥/일

운암 소규모처리시설 Q = 110㎥/일

3. 기술제안서 제출일시 및 작성 부수

3.1 기술제안서 제출일시 : 2010년 05월 10일(월) 09:00 ~ 18:00까지

3.2 제출부수 : 10부 (CD-ROM 1식 별도)

※ 각 소규모처리시설 별로 각각 제출하여야 함.

3.3 제출장소 : 임실군 환경보호과

4. 작성시 유의사항

4.1 작성시 유의사항과 감점사항을 숙지하여 회사에 불이익을 당하지 않도록 작성

4.2 작성요령

1) 표 지 : 코팅불가, 따로 붙임(양식1)을 반드시 참조하여 작성

2) 표지 좌측상단에 접수번호 등을 표기할 수 있도록 양식1과 같은 크기의 칸을 반드시 표시할 것.

4.3 제안서 규격 및 지질

1) 크 기 : A4(210mm× 297mm), A3(420mm× 297mm)

2) 지 질 : 백상지 100g/㎡ (복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

4.4 제안서 제본방법 : 세로좌철(무선철)

4.5 제안서 형식

1) 제안서는 흑백으로 작성하여야 함.(칼라 사용 금지)

2) 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성제출 한 경우 A4크기로 환산한 쪽 수량으로 평가함.

(예 : A3  1쪽은 A4  2쪽으로 간주함, 도면 제외)

3) 쪽수표기는 총 매수 중 현재쪽수를 표시(예: 100-1, 100-2...  100-100)

4) 글씨체 : 신명조(단, 원본의 부록 글씨체 형식은 자유)

5) 글씨크기 : 11 Point를 원칙으로 작성

4.6 제안서 분량

- A4 100페이지 이내(표지, 목차, 간지 및 인쇄 내용이 없는 면은 쪽수에 미포함)로 하되 투시도, 조감도 등은 사용할 수 없음.(첨부 자료는 별도임)

4.7 제출문과 목차의 양식은 (양식2, 3)과 같음.

5. 기술제안서에 포함되어야 할 사항

5.1 공정(공법) 개요

1) 개발의 개요

2) 공정의 원리

3) 공정의 특징

4) 처리성능 관련 자료

5.2 용량계산

1) 유입 및 처리수질

2) 용량계산 결과(물질수지도 포함)

3) 수리학적 부하검토

5.3 부하변동에 따른 처리수질

1) 유입수질변동에 대한 보증범위

2) 유입수온에 대한 보증범위

3) 보증처리수질

5.4 시설물 계획

1) 전체계획평면도

2) 처리계통도

3) 설비 계통도

4) 기계배치 평면도

5.5 유지관리 계획

5.6 공법보유사의 기술지원 사항 및 공급설비

5.7 공사비 및 유지관리비

1) 공사비

2) 유지관리비

3) 오염물질처리비용

※ 『공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007.10, 환경부)』[붙임2]에 따라 작성하되            건설비 중 조경 공사비는 제외

5.8 국내 하수처리시설 공법적용 사례 (실적증명서 포함)

5.9 기타 평가시 필요한 자료

6. 기타 작성에 참고할 사항

6.1 지사(Q=80㎥/일)ㆍ운암(Q=110㎥/일) 소규모처리시설 설치에 대하여 기술제안서를 접수하여 각각 평가한 후 2개 소규모처리시설을 동일공법으로 선정함.

6.2 기술제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제출자가 부담하며, 제출된 기술제안서는 규정된 쪽수를 초과할 수 없음.

6.3 기한 내 접수되지 아니한 제안서는 무효이며, 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하고 기술제안 내용의 지적 소유권은 우리군에 귀속됨.

6.4 기술제안서 제출 시는 회사대표 공문으로 제출하여야 함.

6.5 기타 자세한 사항은 설계용역회사로 문의하시기 바람.

7. 세부 작성지침 : 별첨

(양식1)

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서

(38Point)

(지사ㆍ운암 소규모처리시설 하수처리 공법)

(18Point)

2010. 00.

공 법 회 사 명

(양식2)

제   출   문

제안명 : 지사ㆍ운암 소규모처리시설 설치사업 공법선정 기술제안서

귀군의 기술제안서 작성지침에 의거 작성한 기술제안서를 붙임과 같이 제출   합니다.

붙임 : 기술제안서 ○부

2010.  .   .

업체명:               업체(주)

임실군수 귀하

(양식 3)

목        차

1. 공정(공법) 개요

2. 용량계산

3. 부하 변동에 따른 처리수질

4. 시설물 계획

5. 유지관리 계획

6. 공법보유사의 기술지원 사항 및 공급설비

7. 공사비 및 유지관리비

8. 국내 하수처리시설 공법적용 사례

9. 기타(첨부자료)

※ 목차는 상기 순서를 원칙으로 함

별첨

기술제안서 세부 작성지침서

2010. 00.

임  실  군

1. 공정(공법)개요

1.1 개발의 개요

1) 개발 목적

2) 기술 개발 연혁

3) 지적재산권 등(특허, 신기술 등)

1.2 공정의 원리

1) 공정 개요

2) 공정 원리(공정 모식도 포함)

3) 단위 공정별 특징 등

1.3 공정의 특징

1) 사전조사 및 분석

2) 처리공정의 적정성

3) 해당공법의 특장점(기술적, 경제적, 유지관리적 측면 등) 등

1.4 처리성능 관련자료

1) 실운전시설 또는 모형실험 시설명 및 시설개요

2) 프로세스 구성 및 제원

3) 운전자료 (유입, 처리수질, 반응조 MLSS, MLVSS, DO, HRT, SRT 등)

4) 동절기(12월~3월) 운전자료 포함

5) 슬러지 발생량

2. 용량계산

2.1 유입 및 처리수질

1) 유입수질(㎎/L) (유입하수량 : Q=80㎥/일, Q=110㎥/일)

구 분	BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
계획수질	150.0	130.0	150.0	35.0	3.5	100,000

주) 계획유입수질은 「임실군 하수도정비 기본계획(변경)(2009.11)」상의 계획수질 적용

2) 처리수질(㎎/L)

구 분	1차 침전지(반류수 고려)			주처리＋2차침전지			비 고
	유입 (㎎/L)	유출 (㎎/L)	제거효율 (%)	유입 (㎎/L)	유출 (㎎/L)	제거효율 (%)
BOD
CODMn
SS
T-N
T-P

주) 1. 최저유입수온 13℃와 평균수온 20℃, 최고수온 30℃ 에 대해 제시.

2. 처리수질은 공법사에서 제시하는 저농도 및 고농도의 조건에서도 보증수질을 만족할 수 있는 범위

내에서 자율 제시하시기 바람.

3. 슬러지처리계통에서 발생하는 반류수의 적정 부하는 공법보유사가 제시할 것.

4. 1,2차침전지는 공법보유사의 공법 특성에 따라 미기재 가능.

2.2 용량계산

1) 설계인자 기초자료를 제시할 것(문헌치를 이용할 경우 문헌명을 명기할 것)

◦ 운전조건(공법사 제시 범위 및 설계적용치 구분하여 작성)

- pH, 온도(℃), 반응조별 DO, F/MV비, 반응조별 ORP(필요시), MLSS, HRT

내부순환율, 슬러지 반송율, 반송슬러지농도, 담체충진율(%) 등

2) 설계인자(해당 항목 기재, 항목 추가도 가능)

◦ 설계인자 1

인 자	㎛ (/d)	Y(net) (㎎VSS/㎎BODrem)	Yn(net) (㎎VSS/㎎NH4Nrem)	Kd (VSS기준)	SNR (㎎N/㎎MLSS)
범 위
설계적용치

◦ 설계인자 2

인 자	SDNR (㎎N/㎎MLSS)	SPRR (㎎P/㎎MLSS)	SPUR (㎎P/㎎MLSS)	BOD/Prel (인방출시)	BOD/Prem (인제거시)
범 위
설계적용치

◦ 설계인자 3

인 자	BOD/NOx-N	N/VSS(%)	N/TSS(%)	P/VSS(%)	P/TSS(%)
범 위
설계적용치

주) 해당사항이 없을 경우 “ -”로 표시

◦ 설계인자 4

인 자	HRT(hr)	SRT(day)	MLSS(㎎/L)	F/M비 (kgBOD/kgSS일)
범 위
설계적용치

3) 물질수지와 관련된 용량계산서 필요(물질수지는 전산자료 포함)

4) 공법보유사가 제시한 설계인자를 이용한 용량계산과 주처리공법(반응조, 침전지, 슬러지 처리시설 등)에 대한 검토를 반드시 시행할 것.

5) 각 시설물의 규격을 제시할 것.

6) 처리계통도를 작성하여 제시할 것.

7) 산소요구량 및 공기공급량을 산정

- 산소전달효율은 “하수도 시설기준, p418 (2005년)” 상에서 제시된 산기장치별 효율의 중간값을 적용하여 산출

- 송풍기 용량산정시 여유율은 부하변동률 등을 고려하여야 하며 “하수도 시설기준, p436 (2005년)”에 의거 10% 적용

8) 고형물체류시간(SRT) 및 슬러지발생량 산정

9) 변동부하에 대비한 외부탄소원 및 알칼리도, Alum(인 제거용) 필요여부 산정

10) 2차침전지 용량계산내에는 고형물부하, 수면적부하, 예상슬러지 계면높이 등을 포함 할 것.

11) 관련기계설비 용량계산은 “하수도 시설기준 (2005년)”에 제시된 자료를 기준으로 작성하며, 제시되어 있지 않은 설비 또는 설계인자 적용시 관련 문헌명을 표시할 것.

2.3 수리학적 부하 검토

최초침전지, 반응조, 최종침전지 수리조건 제시

3. 부하 변동에 따른 처리수질

3.1 유입수질변동에 대한 보증범위

(단위 : ㎎/L)

구 분			BOD	CODMn	SS	T-N	T-P
유입수질	설 계 수 질
	보증범위	저농도
		고농도

1) 공법사가 제시한 보증수질을 만족할 수 있는 계획유입수질 대비 BOD, CODMn, SS, T-N, T-P의 고농도 및 저농도 유입수질 범위를 제시할 것.

2) 공법회사에서 제시된 고농도 및 저농도 보증범위는 어떠한 부하변동시(C/N비의 변동부하 등)에도 별도의 추가시설이나 약품주입 없이 만족하여야 함.

3) 제시된 수질에 대한 운전조건을 명확히 기재할 것.(반응조 등)

3.2 유입수온에 대한 보증범위

구 분	최 저	최 고	비 고
보증범위(℃)

1) 보증수질을 만족할 수 있는 최저, 최고 온도 보증범위를 제시할 것.

2) 제시된 온도에 대한 운전조건을 명확히 기재할 것.

3.3 보증처리수질(반응조 + 2차침전지)

(단위 : ㎎/L)

구 분	BOD	CODMn	SS	T-N	T-P
보증수질

※ 공법보유사에서 제시된 보증수질은 부하변동시에도 만족되어야 하며, 공법보유사에서 제시한 보증기간내에서는 지방자치단체 또는 민간위탁운영자에 의한 운영 시에서도 부하변동 범위내 수질 유입시 보증에 대한 책임이 있음을 고려하여 부하변동 범위를 제시하여야 함.

4. 시설물 계획

4.1 전체계획평면도 (현장 적용 가능한 시설물 배치 평면도 제시) : 규격 A3

4.2 처리계통도 : 규격 A3

4.3 설비계통도(P&ID, 장비목록 포함) : 규격 A3

4.4 기계배치 평면도(주요 단면도 포함) : 규격 A3

※  신설 구조물 일반도(규격 A3)는 첨부자료로 제시

관련 도면이 많을 경우 첨부자료로 제시

5. 유지관리 계획

ㆍ유지관리 업무, 유지관리체계 및 유지관리계획의 수립 제시

ㆍ운전의 용이성(운전의 난이도, 수질악화시 대처의 용이성, 공정운영 발생폐수) 및

슬러지 처리의 용이성, 자동운전, 기기교체 및 손상부위 수선의 용이성 등에 대한

계획 수립 제시

ㆍ공공하수도 시설 운영 ․ 관리업무지침(2009.12)의 유지관리지침 작성기준의 해당

항목 작성

6. 공법보유사의 기술지원 사항 및 공급설비

6.1 기술이전에 관한 사항 제시

6.2 공법채택시 향후 운영관리기술을 포함한 기술지원 범위

6.3 공법보유사가 공급하는 기자재(약품 등도 포함)의 보증범위, 가격, 국외산 여부를 기재하고, 유사시 대처방안을 제시(다음 표 양식을 기준으로 제시)

6.4 특허화된 공급기자재 및 소모재

※ 공법보유회사가 공급하여야 하는 설비

(담체, 막, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등을 포함함.)

� 시설에 필요한 설비

명 칭	규 격	단 가	수 량	총 액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

주) 1. 해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기

2. 현장 도착도 기준 (설치비 포함일 경우 표기)

� 유지관리에 필요한 소모재

명 칭	규 격	단 가	수 량	총 액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

주) 1. 해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기

2. 현장 도착도 기준 (설치비 포함일 경우 표기)

7. 공사비 및 유지관리비

작  성  지  침

○ 제출된 공사비 및 유지관리비에 대한 증액은 불가함.

○ 제시된 설비 및 재료(스패어 파트)가 운전관리 시에도 지속적으로 공급해야 하는 품목은 국내 도매물가 상승지표 내에서 공급하여야 함.(특수한 경우에는 그 조건을 명시할 것)

○ 공급해야 할 기자재는 현장도착도(하차비 포함) 기준

○ 공급기자재는 사양 및 제원(구조 및 재질, 예비품 등이 명시된 제작시방 제시)을 명확히 제시하여야 함.(단, 타 공법보유사와 동일하게 적용된 기종이 현저한 가격차이가 있을 경우 적정가격으로 변경한 금액으로 평가할 수 있음)

○ 공법보유사의 공급기자재 견적 시 기자재별 상세내역 견적서(기자재 중량포함)를 첨부자료로 제시

○ 가격정보 및 물가자료지에 등록된 품목이면 그에 해당하는 가격 제시

○ 공사비 및 유지관리비 산정 시 별도로 제시된 단가 외에는 2010년 상반기 실적공사비(건교부)와 2010년 3월 단가(물가자료, 물가정보, 가격정보)를 적용하며 허위사실 및 미기재시 해당항목에 대하여 최저등급을 적용함.

○ 공사비 및 유지관리비에 대한 비용은「공공하수도시설 설치사업 업무지침(환경부, 2007.10)」Ⅴ.6.가.의 ⑥항에 의거 기술제안서 제출 시 적용 단가를 기준으로 하므로 실시설계 시 증액할 수 없으며, 공사 발주 시 전체 공정에 대한 단가 변경 시에만 변경(실적공사비 및 물가자료 단가 적용 항목만 해당) 할 수 있음.

○ 기술제안서 제출 시 적용한 단가 중 공법보유사에서 제시한 견적 항목에 대해서는 공사 발주 시에 단가 변경을 할 수 없음.(단 발주처 사정 등으로 기술제안서 제출일 기준으로 공사 발주가 2년 이상 늦어질 경우 발주처와 협의 후 소비자 물가 상승률 범위 내에서 변경 할 수 있음)

○ LCC분석 시 적용 기준은 아래와 같음

- 내구년한 : 토목․건축 → 35년,  기계․전기 → 15년

- 할인율 : 2010년 3월 기준(국고채 3년)

- 투입비용 및 평가기간 시작점 : 2010년 3월

- 평가기간 : 35년

○ 공사비 및 유지관리비 산정 시 허위사실 기재 또는 “기술제안서 작성지침”에서 제시한 기준과 상이하게 산출된 경우 경제성 LCC평가 항목 점수는 최하점("가“  등급)이 적용됨에 유념하시고 건설비 및 유지관리비 산출시 신중을 기하여 작성하여 주십시오.

공사비 및 유지관리비 총괄

○ 사 업 명 : 00 소규모처리시설 설치사업

○ 시설용량 : Q = 00㎥/일

(단 위 : 백만원)

구 분		A 공 법	비 고
부지면적(m2)
건설비	토목
	건축
	기계
	전기․계측제어
	조경	-
	기술사용료
	계
유지관리비	인건비	-
	전력비
	상수도비
	연료비
	약품비
	하수찌꺼기(슬러지)처리비
	개․보수비
	소모품비
	기타
	계
총LCC(백만원)
오염물질처리비용	BOD제거(원/kg)
	SS제거(원/kg)
	T-N제거(원/kg)
	T-P제거(원/kg)

주) 오염물질 처리비용은 공사비 및 유지관리비를 기준으로 산정

• 부지면적 산출표

구 분		수평투영면적	비고	구 분		수평투영면적	비고
토목	반응조			건축	관리동
토목	소 계			건축	소 계
수평투영면적 계
도 로 면 적
부 지 면 적

주) ① 배치도상 토목․건축물의 수평투영면적의 합계를 기준으로, 도로부분은 수평투영면적의 70%, 부지

면적은 수평투영면적과 도로면적 합계의 200%를 적용하여 산출한다.

② 토목구조물 상부에 건축물이 놓이는 경우에는 이를 2중 계상하지 아니한다.

7.1 건설비용 산정기준

• 고도처리 공법과 직접 관련된 시설에 관하여 산출

1) 공사비 산출시 단가적용

가) 토목공사(순공사비)

공 종			단 위	단가적용 기준	비 고
토목	토공	터파기	㎥	실적공사비 적용	인력 10% 기준
		되메우기	㎥	실적공사비 적용	인력 10% 기준
		잔 토	㎥	실적공사비 적용	토사 기준
	펌프카타설(철근)		㎥	실적공사비 적용	슬럼프 15cm 기준
	유 로 폼		㎡	실적공사비 적용
	거 푸 집		㎡	실적공사비 적용	보통마감 기준
	철근가공조립(복잡)		ton	실적공사비 적용	자재비 포함
	강관동바리		공/㎥	실적공사비 적용	암거용(3개월)기준
	강관비계		㎡	실적공사비 적용	3개월 이하
	부대공 및 기타		식	실적공사비 및 가격정보지 적용
기계 ‧ 전기 ‧ 계장			식	공법보유사 제시금액적용
담체, 막 등			식	공법보유사 제시금액적용	최초 시설비

가) 건축공사(순공사비)

구 분	층수	연면적	단 위	단 가 (백만원)	순공사비 (백만원)	비고
관리동
유입펌프동
설비동
기타
계

주) ① 공사금액은 건축기계설비를 포함한 순공사비를 기준으로 별동으로 계획이 필요한 시설을 구분하여

산정한다.

② 단가산정은 건축물 규모 및 기초형태, 내․외장재료를 고려한 과거의 설치사례를 제시하고, 이를

근거로 물가상승률을 고려한 면적당 단가를 적용한다.(규모 및 단가산정근거제시)

다) 기계공사(순공사비)

공 종		규 격	단위	수량	단 가 (백만원)	순공사비 (백만원)	비 고
펌프장 설비	수 문
	스크린
	침사제거기
	펌 프
	유량조정조
송풍기설비
수처리 설비	1차침전지
	반응조
	2차침전지
하수찌꺼기 (슬러지) 처리	농축설비
	탈수설비
용수설비
소독설비
탈취설비
종합시운전
기 타

주) 특허기자재 구입비는 구분하여 표기할것

라) 전기 및 계측제어공사(순공사비)

(1) 전기․계장분야의 검토 및 공사비 산정을 위해서는 기본적으로 다음의 내용을 포함한 자료를 제시하여야 함

(가) 전기설비

․ 공법과 관련하여 추가, 변경 및 재이용하는 동력설비 부하목록 - 수전 설비 용량산정, 전동기 기동반(MCC) 작성, 배관배선 물량산출 및 전력비 산정에 필요한 자료

․ 전력비 산정를 위한 시간대별 유사처리장의 전력사용량을 조사한 자료

(나) 감시제어설비

․ 감시제어설비 계통도 및 Instrument Flow Sheet - 프로세스의 자동화  운전에 필요한 동력설비 및 계측기와의 연동관계/운전방안을 표현하여 공사범위를 선정 (제어반은 기존계통과의 연계, 기종, 처리속도 및 처리용량 등을 명기한 H/W와 S/W로 구분하여 규격, 수량 및  특허관련 기술료 등을 기술하며 공사비는 일관된 비교, 공사의 효율성 등을 위하여 전기분야에 산정)

․ I/O, 제어실의 Software 부분 등의 물량산출, 금액산정 및 근거제출

(다) 현장계측기기

․ 공법과 관련하여 수질계 및 현장계기(유량, 수위, 압력 등)

- 계측기는 지별로 어떻게 설치할 것인지에 대하여 운전방안과 관련하여     구체적으로 명기되어야 함

(라) 전기공사

․ 공법과 관련하여 전기공사와 계측제어공사로 배관배선 물량

- 각종 패널, 계측기간의 배관배선 물량 및 공사비 산정

(2) 모든 물량은 산출근거가 제시되어야 하며 1식 단가의 공사비교가 불가하며, 평가상의 불이익이 발생할 수 있음

구 분	단 위	단 가(백만원)	순공사비(백만원)	비고
수변전설비
예비전원설비
특수전원설비
부하설비
건축전기설비
감시제어설비 (계측기 포함)
통합운영관리설비
계측기기설비
감시제어반
보안감시제어장치
정보통신장치
기타
계

주) 계측제어분야로 무인자동화시스템을 포함하여 작성할 것

2) 공사비(순공사비 기준) 산출

(단위 : 백만원)

구 분	수 량	단 위	금 액	비 고
1. 토 목 공 사	1	식
2. 건 축 공 사	1	식
3. 기 계 공 사	1	식
4. 전기 ․ 계측제어공사	1	식
5. 기술사용료	1	식
6. 시운전비	1	식
합 계

주) ① 공법회사가 공급하여야 하는 설비 포함하고 조경공사비는 제외

② 단위공정별 공사비 산출근거를 제시할 것 (상세근거는 첨부자료로 제시)

③ 공사비 산출근거(기계, 계측제어 등)를 상세히 제시할 것

④ 기자재의 국산, 외산을 정확히 표기하고 국산화율을 기재할 것.

(예 : 국산기자재수/총기자재수) ×  100%

⑤ 공사비 등 허위사실 및 미기재시 해당항목에 대하여 최저등급으로 산정

○ 토목공사 공사비 산출 기준

￭ 터파기 공사

• 터파기 경사는 1 : 0.5를 표준으로 함.

• 터파기량 산정 시 구조물 외부벽체에서 1.0m 이격시켜 터파기량 산정

• 토질조건은 양질의 토사를 기준으로 함.

￭ 구조물 공사

• 콘크리트량 산정 시 단면의 두께는 바닥슬라브 500mm, 외부벽체 400mm, 내부   벽체 300mm, 중간슬라브 및 상부슬라브는 300mm 기준으로 산정함.

• 철근량 산정은 콘크리트 수량의 16%를 기준으로 산정토록 함.

￭ 기타 산출근거에 대하여서는 상세한 산출근거를 산정하여 제출하여야 함.

3) 기술료

가) 기술료 산정 대상 공사범위(구체적)

공 종	공사범위 및 내용(구체적)	공사금액	비 고
토 목
건 축
기 계
전기/계측제어
기 타
계

주) ① 해당 공사범위에 해당하는 직접공사비(인건비＋재료비＋기계경비)가 산출 기준이 됨.

② 해당 공사범위에 대해서는 추후 설계완료시 기술료 적용 대상항목이 되므로 정확하게 기재

③ 공사금액에 대해서는 공법회사가 생각하는 공사금액을 기재

나) 기술료

구 분	내 용
기 술 료	백만원
기술료/공사비	(%)

주) 공법회사가 특허공법(신기술사용료 포함, 이하 같음)을 제공함에 있어 기자재의 공급을 포함하는 경우,

공급되는 기자재의 납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한함. 「공공하수도

시설 설치사업 업무지침(2007.10, 환경부)」 “특허사용료 지불방법”에 따름

4) 시운전비

가) 산출근거는 별첨자료로 제출(분야별 투입기간, 투입인원 등, 시운전기간은 6개월로 작성)

나) 성능확인 및 시운전을 위한 투입되는 인원에 대한 기술지원료를 대상으로 산정

다) 2010년 엔지니어링사업 노임단가 적용 및 기준 참조

7.2 유지관리비

1) 산정기준

• 처리 공법과 직접 관련된 시설에 관하여 산출

• 인건비 항목은 제외

• 환율 : 2010년 3월 기준 적용

• 유지관리비 단가 기준

구 분		적 용	비 고
전 력 비	계 약	6,180원/kw	12개월기준(산업용(을),고압AⅡ,1000㎾이하)
	사 용	55.5원/kwh
약 품 비	Alum(7%)	130원/㎏	365일/년 기준
	메탄올	200원/kg
	Media	가격정보지 참조	교체횟수/년, 1회교체량, 폐기 및 재생고려
슬러지처리비		51,000원/㎥	함수율 80% 기준

주) 위의 표에 제시된 것 외에 필요한 단가는 공법회사에서 별도 적용하며 이에 대한 근거 제시

2) 유지관리비

• 전 력 비

(단위 : 천원)

구 분	기기 명칭	대 수 (예 비)	소요동력 (kw)	운전시간 (hrs)	사용전력 (kwh)	단 가 (원/kwh)	전력비 (천원)	비 고
반응조 (송풍시설 포함)
침전시설
슬 러 지 처리시설	내부 반송
	슬러지반송
총 계	-	-	-	-	-	-

주) 공법회사별로 해당사항만 기재함.

• 약 품 비

(단위 : 천원)

구 분		년간소요량	단 가	총 액	비 고
약 품 비	탄소원
	응집제
	기 타
	계	-	-

주) 공법회사에서 제공하는 품목도 포함하며, 해당되는 사항만 기재함.

(단 용량계산에서의 약품요구량이 근거가 되어야 하며, 용량계산후 누락한 경우 별도 계상하여 합산함.)

• 수 선 비

(단위 : 천원)

구 분		년 간 소요량	단 가	총 액	비 고
수 선 비	담 체 비
	분리막비
	기 타
	계	-	-

주) 담체나 분리막 뿐만 아니라 부속품까지 포함함.

• 슬러지 처리비

(단위 : 천원)

구 분	년간 발생량	단 가	총 액	비 고
슬러지처리비

주) 슬러지 발생량 구입 및 근거 및 인자 값 반드시 표기.

• 유지관리비 총괄

(단위 : 천원)

구 분	전력비	약품비	수선비	슬러지처리비	계	비고
유지관리비

7.3 오염물질 처리비용

(단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
오염물질처리비용	BOD제거(원/kg)
	SS제거(원/kg)
	T-N제거(원/kg)
	T-P제거(원/kg)

○ 경제성평가(LCC)시 고려사항

지방공기업법 및 하수도시설 효율성 향상을 위한 LCA기법 및 성과분석 (2003. 12   환경관리공단) 참조

• 내구년한 : 토목 ․ 건축(35년), 기계(15년), 전기(15년)

• 여재나 분리막 등이 투여되는 공법은 각각에 대하여 따로 내구년한을 제시

• 할인율은 2010년 3월 현재 국고채(3년) 기준

• 투입비용은 평가기간 시작점인 2010년 3월을 평가기간 시점으로 가정

• 유지관리비등 허위사실 및 미기재시 해당항목에 대하여 최저등급으로 산정

• 자세한 분석 내용은 근거 및 산정방법을 별첨자료로 제시(미첨부시 경제성 평가대상에서 제외되어 0점 처리됨)

8. 국내 하수처리시설 공법적용 사례

◦ 적용사례(제시된 자료에 대해서만 적용사례로 인정됨.)

◦ 가동중인 시설의 경우 실적증명서를 제시하여야 함.

◦ 적용사례가 많을 경우 요약분만 제시하고 상세자료는 별첨자료로 제시하여도 무방함.

◦ 적용사례

처리장명	시설용량	설계 및 처리수질(㎎/L)			비고
		항목	설계수질	처리수질
		BOD
		CODMn
		SS
		T-N
		T-P

주) ① 설계수질은 주처리공법이 적용된 반응조에 유입되는 반송수를 고려한 수질임.

② 처리수질은 반응조에서 처리된 수질을 의미함.

③ 설계, 시공, 가동여부(가동기간)를 비고란에 표시

8.1 가동중인 하수처리시설

1) ○○하수처리시설(연속번호 부여하여 계속 작성)

가) 위치 : 도시(시) 시(군) 동(읍, 면)

나) 시설용량 : ㎥/일

다) 하수배제방식 :

라) 운영관리 주체 :

마) 가동일시 :    년   월   일

바) 계획하수량

구 분	일 최 저	일 평 균	일 최 대	시간최대	우 천 시
설계하수량(㎥/일)
실유입하수량(㎥/일)

주) 실유입하수량은 해당처리장의 운영자료를 공문(FAX가능)으로 제시받아 근거자료를 제출할 것.

사) 운영수질 (㎎/L : 제거효율을 제외한 모든 단위에 적용됨)

구 분	유입수질 (현재)	실시설계수질			운영수질
		유입수질	유출수질	제거효율 (%)	유입수질	유출수질	제거효율 (%)
BOD
CODMn
SS
T-N
T-P

주) 실시설계 및 운영수질 중 유입은 반송수를 고려한 반응조에 유입되는 수질을 말함.

아) 반응조 및 2차침전지 설계

생 물 반 응 조			2 차 침 전 지
설계HRT	MLSS	F/M비	수면적부하	고형물부하	HRT	유효깊이

주) 일최대 하수량 기준임.

자) 전체처리 공정도(다이아그램 작성)

차) 처리장공사비(차집관거 및 하수관거 공사비 제외)

구 분	금액(천원)	공사기간	비 고
토 목
건 축
기 계
전기 ․ 계측제어
조 경
기 타
계

카) 유지관리비(연간)

구 분	금액(천원/년)	유지관리비 산정기간	비 고
인건비
전력비
약품비
슬러지처분비
수선비(기계, 전기)
수선비(토목, 건축)
수도비
기 타
계

8.2 건설중인 하수처리시설

- 상기 8.1 항목의 기준에 의하여 작성

- 운영자료 관련 항목은 설계자료 기준으로 기재

9. 기타(첨부자료)

각종 산출근거는 별첨 자료로 제출

기 술 제 안 서  유 의 사 항

1. 확약서 제출

가) 기술제안서 제출시 회사대표자의 인감이 날인된 확약서를 제출하여야 합니다.

(첨부양식 1)

2. 성능보증확약서 제출

가) 기술제안서 제출시 대표자의 인감이 날인된 성능보증확약서를 제출하여야 합니다.

(첨부양식 2)

나) 공법보유사는 계획유입수질 및 공법보유사가 제시한 유입수질 변동(고농도 또는 저농도)범위내 유입시 보증기간 내에서는 지방자치단체 및 민영화 위탁관리에 대한 운영관리시에도 보증범위에 책임이 있음을 알려드립니다.

다) 성능보증기간에 대한 세부계획서(방법, 기간명시)를 제출하여야 합니다.

3. 실적증명서 및 신기술(특허증 포함) 지정서 제출

가) 공법보유사는 제시한 공법이 국내의 하수처리시설에서 정상 가동되고 있을 경우 증명(해당 발주처의 확인 필)하여야 하며, 증빙자료는 유입량, 유입수질, 방류수질 등을 포함한 구체적 평가가 가능한 자료를 제시하기 바랍니다. 판단자료 미비시 불이익이 있을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

- 실적증명발급일은 공고일을 기준으로 최근 1년 이내 발행분에 한함.

- 발주처란 지방자치단체 또는 공공기관을 말함.

나) 국내 신기술인 경우「공공시설의 신기술적용 촉진을 위한 업무처리 규정(환경부 훈령 제 859호)」에 의한 실적 인정 대상으로서 실적을 증명하여야 하며 신기술 지정서(검증 받은 경우 증빙자료 첨부)를  첨부하여 주시기 바랍니다. (특허인 경우 특허증)

4. 제출일정 준수사항

가) 보유공법 기술제안서는 2010년 05월 10일(월) 09:00 ~ 18:00까지 공문 및 첨부자료로 제출하여야만 접수 가능합니다.

5. 설계조건

가) 공사비는 토목, 건축, 기계, 전기/계측제어 분야별로 산정하여야 하며 본 지침의 기준에 의한 단가(2010년 상반기 실적공사비 및 2010년 3월 단가) 미적용 시 임의 처리합니다.

나) 기술제안중 수처리시설은 여과시설(설치여부 및 설계는 향후 설계사에서 수행)이전 까지로 제한하며, 특히 하수찌꺼기는 임실군 내 공공하수처리시설으로 이송하여 공동처리하여야 함으로 탈수설비는 설치할 수 없음.

다) 기술제안은 최신 정부제정 “공공하수도시설 설치사업 업무지침” 등의 각종지침, 하수도설계기준, 임실군 하수도현황 등을 기준으로 하여야 함.

라) 공법 채택시 공법보유사는 제안한 시설에 대해 무상으로 설계를 수행하며, 설계사의 전반적인 고도처리시설 설계에 적극 협조하여야 합니다.

마) 선정된 공법에 대하여 기본 및 실시설계시에 설계인자를 재검토하여 최종적인 방류수질의 확보 결정.

사) 선정된 공법에 대하여 최종 결정은 설계 자문 및 설계심의 등을 거쳐 확정됨을 유의하시기 바랍니다.

아) 공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007.10, 환경부)에 의거 공사비 자료에 대한 객관성을 유지하기 위해 제출한 처리공정, 공정별(기자재포함) 공사비(공법보유사 공급범위)에 대해 추후 실시설계시 공사비는 제출한 자료를 적용하며 제안서에 제시한 금액을 초과할 수 없음.

자) 제시된 설비 및 재료가 운전관리시에도 지속적으로 공급해야 하는 품목은 국내 도매물가 상승지표내에서 공급하여야 합니다.(특수한 경우에는 그 조건을 명시할 것)

차) 공급해야 할 기자재는 현장도착도(하차비) 기준입니다.

카) 제시한 공사비는 향후 공사발주시 낙찰율이 적용됩니다.

타) 제출된 공사비는 별도의 사유없이 공법사 임의대로 변경조정이 불가합니다.

파) 제출된 공사비가 추후 실시설계시 공사비를 초과할 경우 탈락사유가 되므로 공사비 산정시 적정기준으로 산정바랍니다.

하) 하수처리시설 운영시 제출된 유지관리비를 초과할 경우 제안자가 부담하여야 합니다.

거) 가격정보 및 물가자료지에 등록된 품목이면 그에 해당하는 가격도 제시하여 주십시오.

너) 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.

더) 공법사가 특허공법을 제공함에 있어 기자재의 공급을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의  납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한합니다.

러) 선정된 공법사는 이행보증과 이에 대한 공증 서류를 제시하여야 합니다.

머) 성능보증에 대한 세부계획서(방법, 기간 등을 명시)를 제시하여야 합니다.

6. 비용부담사항 및 선정취소사항

가) 공법보유사가 제시한 보증수질 기준 초과로 발생하는 제재(수질초과부과금)에 대해서는 공법보유사가 책임져야 합니다.

- 부과금 = 오염물질 배출량(㎏) × 1㎏당 부과금액 × 지역별 부과계수 × 연도별부담금

산정지수 × 협의기준 초과율별 부과계수 × 위반 횟수별 부과계수

나) 기술제안서 제출시 제시된 건설비 및 유지관리비 초과시 초과금액에 대해서는 공급보유사가 부담하여야 합니다.

다) 선정된 후 내용의 중대한 허위가 발견될 시 선정을 취소하고, 형사고발 및 설계지연에 따른 비용을 발주처에 변상하여야 합니다.

7. 평가시 감점사항

가) 제안서 평가는 평가기준요약에 의거 세부평가기준을 마련하여 평가하며, 공법보유사는 평가결과에 대하여 이의를 제기할수 없습니다.

나) 선정된 공법의 제출자료가 다음과 같은 감점기준에 해당되었을 시에는 최종평가 점수에서 감점합니다.

다) 감점기준

제안서 작성시 기술평가와 관계없는 사항에 필요이상 투자하는 것을 방지하고자 다음과 같이 감점처리 기준을 명기하니 반드시 유념하여야 합니다.

- 도서 제출부수 부족시 1부당 1.0점 감점

- 제안서 해당 페이지 초과시 1페이지당 0.1점 감점. 그러나 제안서 해당페이지 미달시 에는 무방하며 보고서의 A3규격은 2페이지로 간주(표지, 목차, 간지 및 인쇄내용이 없는 면은 페이지 수에 불포함)

- 제안서의 규격과 지질 미준수시 각각 1페이지당 0.1점 감점

- 제안서내 사진을 직접(부착) 사용해서는 안되며 다만 사진(천연색 또는 흑색)을 인쇄  하여 사용하는 것은 가능하나 천연색의 사용 및 간지사용은 불가하며 미준수시에는 1매 초과 시마다 0.5점 감점

- 공사비 및 유지관리비”의 허위사실 기재 또는 “기술제안서 작성지침”에서 제시한 기준과 상이하게 산출된 경우 경제성 LCC평가 항목의 점수는 최하점 또는 평가대상에서 제외 할 수 있음.

- 제안서의 각각의 평가항목에 대해 미기재 또는 허위기재 시 해당항목에 대하여 “0”점    처리함

8. 제안 공법 채택시 보상

가) 특허료(신기술 사용료 포함)는□공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007.10,환경부)□에 따라 지급할 수 있습니다.

나) 공법 채택에 따른 설계비 보상과 시공권은 부여치 않습니다.

다) 채택 공법과 관련된 Media, 막, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등이 특허화 된 경우에 한하여 적법 절차에 따라 공급할 수 있습니다.

라) 시운전은 발주처가 지정하는 업체 또는 기관이 시행하며 이때 공법사는 보증수질이 나오도록 협조하여야 합니다.

【첨부양식 1】

확   약   서

본인은 임실군에서 추진중인 지사ㆍ운암 소규모처리시설 설치사업 공법선정에 참여코자 붙임과 같이 기술제안서를 제출하오며, 기술제안서 유의사항을 준수할 것이며 본 제안서의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는   평가상의 불이익과 공법선정 대상에서 제외 등 귀 군의 어떠한 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2010년      월       일

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :                  (인)

전 화 번 호 :

임실군수 귀하

【첨부양식 2】

성 능 보 증 확 약 서

수  신 : 임실군수

경  유 : 환경보호과

제  목 : 성능보증확약서 제출

지사ㆍ운암 소규모처리시설 설치사업을 시행함에 있어 성능보증 책임이 당사에 있음을 알려드립니다.

당사는 본 적용공법의 기술 공급자로서 공법선정에 필요한 기술제안서에 제시된 바와 같은 내용으로 제반 성능을 보장합니다.

그리고 성능 미달시 및 기술제안서 제출시 제시된 건설비 및 유지관리비 초과시 초과금액에 대해서는 당사에서 부담할 것을 확약합니다.

( 보증기간 :                          )

업 체 명   대표이사(대표자)                인