서울대학교 대학원생활관 네트워크시스템 구축

설 치․위탁운용 시방서

Ⅰ. 구매내역서

Ⅱ. 일반조건

Ⅲ. 상세 규격

Ⅳ. 특수조건

Ⅴ. 제안서 작성

2010. 05.

	서울대학교 관악사

I. 구 매 내 역 서

구분	품 목	수량	단위	용 도 및 기 준
H/W	인터넷스위치	1	대	1.서울대학교 대학원 생활관 네트워크 시스템 2.사업자가 제안하는 네트워크 시스템에 따라 장비 규격 및 수량에 변동 가능
H/W	백본스위치	1	대
H/W	워크그룹스위치A	68	대
H/W	워크그룹스위치B	12	대
H/W	워크그룹스위치C	7	대
H/W	GBIC (싱글)	13	개
H/W	GBIC (멀티)	162	개
인프라	인터넷전용회선 1G	1	회선	백본 네트워크
H/W	QoS 장비PL 7600	1	대	학교에서 장비 제공. 설치및 운영은 선정된 사업자 과업에 포함

Ⅱ. 일 반 조 건

1. 사 업 명 : 서울대학교 관악사 대학원생활관 네트워크 시스템 구축

2. 납품 및 설치장소 : 서울대학교 지정장소

3. 목적 : 서울대학교 신축기숙사의 원활한 인터넷네트워크 환경구축과 위탁운용으로 최적의 서비스제공

4. 납품 및 설치기한 : 발주기관 요청일 (계약일로부터 2개월 이내)

5. 서비스 기간 : 계약일로부터 3년~5년

(단, 동시장에 대한 가격 변동율을 매년 반영한다.)

6. 기숙사 특수성을 고려 : 월 평균 공실률 5%를 반영.

7. 납품 물품 규격 : 상세규격 참조

8. 입찰참가자격

○ 입찰서 접수마감일 전일까지“ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제12조 및 동법시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 자

Ⅲ. 상세 규격

○ 인터넷스위치

구 분		세 부 규 격	수량
Switching Capacity		bandwidth: 8.8 Gbps , rate: 6.5 mpps	1 EA
Routing Protocol		Static, RIPversions1and2, EIGRP, OSPF, BGPv4
Quality of Service		802.1p class of service 지원
ACL(Access Control List)		Layer 2/3 ACL 지원
Multicast Routing Protocol		RIPv1/v2,EIGRP,OSPF,IS-IS,andBGPv4, PIM-SM, and PIM-DM (metro IP access only)
Virtual LAN		802.1Q VLAN Tagging, 1005개
Management		- SNMP versions 1, 2, and 3, HTTP, Telnet, RMON1.2, TFTP, SSH - Web based 및 SNMP, RMON을 이용한 GUI Management 제공 - 장비에서 지원되는 Management S/W 제공
보안기능		- IEEE802.1x를 이용한 web based network Login 인증 제공 - DoS Protection 기능 제공
IPv6		H/W 기반구조 지원
Power Supply		Fixed AC power supply
Interface Module	Ports	24 x 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
	Uplink/Additional Port	2 x SFP/1000Base-T Combo
	Console Port Type	Serial (9-pin) • Ethernet RJ-45
기 타		- 802.1D STP, 802.3ad Link Aggregation 지원 - IPv6: MLD Snooping v1 and v2

○ 백본스위치

구 분		세 부 규 격	수량
Chassis		샤시형 7 Slot 제공	1 식
Switching Capacity		Non-Blocking 64 Gbps 제공
Routing Protocol		EIGRP/OSPF/ BGP/IS-IS 지원
Quality of Service		Entries 64K
ACL(Access Control List)		포트/라우팅/VLAN 기반의 ACL 지원
Multicast Routing Protocol		PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, MBGP VRRP 또는 HSRP 지원
Management		-SNMPv2/3, Syslog, L2(MAC) 기반의 traceroute, Telnet, SSH,RMON 지원 - 포트 미러링/리모트 포트 미러링 지원 - 친환경 그린 IT를 위한 전력 제어 및 모니터링 기능 지원
보안기능		- 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능 지원 - ARP spoofing 공격 방지 지원 - 암호 및 TACACS+ - DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능 지원 - 비 정상적 트래픽에 대한 제어부 보호 기능 지원
IPv6		H/W 기반구조 지원
Power Supply		2개이상 제공
Interface Module	10GE-X	최대 2Port 지원
	1GE-X	최대 244Port 지원, 20Port 이상 제공
	1GE-T	최대 240Port 지원, 48Port 이상 제공
기 타		- 802.1D STP, 802.3ad Link Aggregation 지원 - Switched Port Analyzer (SPAN) - 운영 중 전원 및 모듈 탈부착 가능

○ 워크그룹스위치 A

구 분		세 부 규 격	수량
Switching Capacity		Non-Blocking 96 Gbps	68 EA
L2 Performance		71.4 Mpps
Routing Protocol		정적라우팅, Classless Interdomain Routing
Quality of Service		802.1p Priority, DiffServ 지원
ACL(Access Control List)		1,018개 지원
Multicast Routing Protocol		IGMP v1/v2
Virtual LAN		802.1Q VLAN Tagging, 256개
Management		- SNMP, RMON, Web based CLI, Telnet, SSH - 장비에서 지원되는 Management S/W 제공
보안기능		- IEEE802.1x를 이용한 web based network Login 인증 제공 - DoS Protection 기능 제공
Stacking		최대 8개 지원
Interface Module	1000 BASE-T	최대 48Port 지원
	1000 BASE-X	4Port 제공
기 타		- 802.1D STP, 802.3ad Link Aggregation 지원

○ 워크그룹스위치 B

구 분		세 부 규 격	수량
Switching Capacity		Non-Blocking 48 Gbps	12 EA
L2 Performance		35.7 Mpps
Routing Protocol		정적라우팅, Classless Interdomain Routing
Quality of Service		802.1p Priority, DiffServ 지원
ACL(Access Control List)		1,018개 지원
Multicast Routing Protocol		IGMP v1/v2
Virtual LAN		802.1Q VLAN Tagging, 256개
Management		- SNMP, RMON, Web based CLI, Telnet, SSH - 장비에서 지원되는 Management S/W 제공
보안기능		- IEEE802.1x를 이용한 web based network Login 인증 제공 - DoS Protection 기능 제공
Stacking		최대 8개 지원
Interface Module	1000 BASE-T	최대 24Port 지원
	1000 BASE-X	4Port 제공
기 타		- 802.1D STP, 802.3ad Link Aggregation 지원

○ 워크그룹스위치 C

구 분		세 부 규 격	수량
Switching Capacity		Non-Blocking 32 Gbps	7 EA
L2 Performance		17.8 Mpps
Routing Protocol		Static, RIPv1.v2, BGPv4, OSPF, EIGRP, IS-ISv4, PBR, HSRP
Quality of Service		802.1p Priority, DiffServ 지원
ACL(Access Control List)		IP,MAC/라우팅/VLAN 기반의 ACL 지원
Multicast Routing Protocol		IPM-SM, PIM-DM
Virtual LAN		802.1Q VLAN Tagging, VTP 지원
Management		- SNMP, RMON, Web based CLI, Telnet, SSH - 장비에서 지원되는 Management S/W 제공
보안기능		- IEEE802.1x를 이용한 web based network Login 인증 제공 - 암호 및 TACACS+ - 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능 지원
Stacking		최대 9개 지원
Interface Module	1000 BASE-X	최대 12Port 지원, 12Port 제공
기 타		- 802.1D STP, 802.3ad Link Aggregation 지원

인터넷트래픽 제어관리시스템(QoS) 정보

□ 도입정보

구분	모델명	도입일	도입가(원)	Warranty
QoS 장비	PL 7600	2006.12	59,256,400
By-pass 모듈		“	6,140,000
합계			65,396,400	3년

□ 세부규격

품명		규격
QoS 장비 (PLR01G -07FSB)	H/W	1. CPU : Dual AMD Opteron 2.6GHz MPG 2. Memory : 4GB(Working memory : 2GB) 3. HDD : 300GB 4. Interface : 1000Base-LX 2 Port, 10/100/1000Base-T Admin Management 2 Port(Adimn. AUX), Console port 5. Power Supply : 1 Unit 6. Throughput : 단방향 1Gbps(양방향 2Gbps) 7. Connection : 1,000,000 8. By-Pass : 외장형 H/W, S/W, O/S, Power Fault Support 9. System Status LCD : State Monitoring, Traffic Monitoring, Simple Configuration 지원 10. Size : 19" Rack mountable
	S/W	1. IP License : Unlimited 2. Surveillance - 실시간 모니터링 : Host IP별, service 별, 네트워크 그룹별 traffic bandwidth (In/Out 구분) 및 session 수 - 특정 커넥션에 대한 상세 정보 (src IP, dest IP, server Port, client Port, protocol, L7 contents) - 전체 Host 에 대한 IP주소, 대역폭사용량 (up/down 구분), sorting기능지원 - 커넥션 찾기 기능 : IP주소, 프로토콜, 서버명, 기간별 찾기 기능 3. Traffic Shaping - 우선순위 10 등급 제공 - shaping rule : 100,000 - 트래픽 제어 항목 : 네트웍별 (host/network group), port별, IP protocol별, application별, 시간대별, 트래픽방향별 (In/Out bound) 4. FireWall - 방화벽 룰 : 100,000 - L7 contents 기반의 차단, 거부, 통과 기능제공 - 제어대상 : 네트웍별(host/network group), port별, IP protocol별, application별, 시간대별, 트래픽방향별 (In/Out bound)
By-pass Module (96593)	HW	By-pass module Gigabit LX/ LH by-pass

□ 학교에서 장비제공을 하며, 설치 및 운영 관리는 선정된 사업자가 관리

학교측에서 요청하는 정책관리 및 정책관리안 요청시 자료 제출 및 시행을 함.

Ⅳ. 특수조건

1. 물품 납품 및 설치

○ “을”은 상세규격에 기재된 내용에 근거하여 물품을 납품하여야 하며 구매규격에 위배하여 납품하였을 경우에는, 그 책임은 “을”에게 있으며, “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

○ 장비 설치에 대한 모든 부대비용은 “을”이 부담하며, 설치 중 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적․기술적 문제의 처리는 “을”의 책임으로 한다.

○ 장비 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등은 “갑”과 사전 협의 하에 승인을 받고 설치한 후 원상복구 시켜야 한다.

○ “을”은 장비 설치 시 “갑”의 일과업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며, 작업에 필요한 각종 부대장비, 소모품 등은 계약자가 적시에 무상으로 공급하여야 한다.

○ “을”은 장비 설치 시 “갑”의 전산실내에 이미 설치된 서버 및 통신망 운용에 지장이 없도록 완벽히 호환되도록 하며 전체 시스템에 간섭 또는 영향을 주어서는 안된다.

○ “을”은 장비 설치 후 “갑”의 이전 관련 요청이 있을 경우 이를 무상으로 지원 하여야 한다.

○ 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해 “을”은 장비 운영상 하자가 발생되지 않도록 사전 조치하여야 한다.

2. 물품검사 및 검수

○ “을”은 장비 설치를 완료한 후 “갑”의 감독관에게 각종 현장시험 및 성능시험을 실시하여 “갑”이 요구한 규격을 만족함과 정상 가동함을 입증하여야 한다.

○ 물품규격의 확인은 본 시방서 및 상세규격의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 “을”은 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 문제발생 시점 7일 이내에 상세규격에 맞추어 입증하여야 한다.

○ 검수결과 하자 발생 시 이의 개선에 필요한 모든 작업은 “을”의 부담으로 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

3. 위탁운용 관리

○ 365일 24시간 시스템이 정상적으로 운영 및, 사용자(고객,운영자,상담원,출동요원)별 특성에 맞는 개인화된 UI 환경을 제공하며, 관리 화면은 발주기관 담당자도 접근할 수 있는 권한이 제공되어야 한다.

○ 웹기반에서 실시간 장애 , 망구성도, 성능 감시 , 보고서 등 다양한 서비스 메뉴를 통하여, 사용자가 확인할 수 있어야 하며, 고객지원 메뉴를 통하여, 온.오프라인으로 네트워크에 대한 상담 및 관리를 받을 수 있어야 한다.

○ 본교 대학원 생활관내에 상기 설치된 장비로 인턴넷 공급 장소 변경 및 사용 요청시에는 인터넷 서비스를 제공하여야 한다.

○ 매월 말에 유통량 분석 보고서 제출(대금 청구서와 함께 제출)

○ 발주기관의 환경에 맞게 장애 유형 등급 정하여 상시 장애 모니터링이 가능하여야 하며, 장애 유형 및 장애 조치에 따라 SMS 발송을 통해 고객이 즉각적으로 인지 할 수 있어야 한다.

○ 고정IP를 부여하는 경우 IP충돌로 인한 인터넷 장애 발생 방지 및 관리가 가능하여야하며, 이에 준하는 IP정책을 제시하여야 한다.

5. 현장관리 및 보안관리

○ 구축 도중 기존 시설물의 파괴 또는 손상 시에는 즉시 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재설치하여야 하며 이에 소용되는 제반 경비는 납품ㆍ설치 업체의 부담으로 한다.

○ 공급자는 서울대학교의 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제발생시 민․형사상의 모든 책임을 진다.

○ 공급업체 대표는 서울대학교 보안서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

6. 계약의 변경 및 해지

○ 계약의 계속 또는 변경을 하고자 할 경우는 상호 합의하여 시행하고, 해지 등의

사유가 발생할 경우에는 최소 90일 이전에 상대방에게 서면으로 통보한다.

7. 제출서류

○ “을”은 계약 및 물품 납품 시 아래 서류를 “갑”에게 제출하여야 한다.

1) 계약 시 제출서류(계약 후 7일 이내)

㉠ 납품 일정 및 시스템 설치 계획서

㉡ 제조사 또는 국내 지사의 정품공급확약서 및 기술지원 확약서

2) 설치 완료시 제출서류

㉠ 납품내역서 및 상세규격

㉡ 기술지원 교육계획서 및 전담기술요원 명단

○ 기타 감독관과 검사관이 필요로 하는 사항

Ⅴ. 제안서 작성

1. 제안서 작성

가. 제안개요

나. 회사 일반 소개

(1) 연혁

(2) 재무구조 및 사업실적

(3) 조직편성도

(4) 사업수행관리 등

다. 세부 공사방안 및 속도증속방안 등 기술 제시

라. 회선 및 장비 사양 및 시스템 구성도

마. 유지보수 및 장애대책

바. 제안서 작성 요령

(1) 제안서는 정식 문서로, 회사 대표자의 인감으로 날인하여 제출한다.

(2) 제안서 용지 크기는 A4종 흑백 또는 컬러로 작성함을 원칙으로

하되, 양식특성상 필요시 A3횡으로 할 수 있다.

(3) 제안서는 원본 1부, 사본9부를 제출하되 평가기준 순서와 동일하게 작성하여 제안서와 함께 동일부수를 제출한다.

(4) 제안서 내용은 CD에 수록하여 별도 2매 제출한다.

2. 제안서 목차

가. 제안 목차 및 작성 내용

목 차	작 성 내 용
I. 제안 개요
1. 제안 배경 및 목적	∙ 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위, 배경 및 기대효과 및 장점을 요약 하여 기술
II. 제안업체일반
1. 일반현황	∙ 일반현황 및 주요 사업연혁, 최근 3년간 제무 구조 공인기관의 신용평가등급서
2. 조직 및 인원	∙ 조직 및 본 사업에 투입할 인원현황을 제시
3. 주요 사업 실적	∙ 해당또는 유사 사업에 대한 사업 실적을 제시 (인터넷 및 전용회선 구축 실적)
4. 제안사 특장점	∙ 본 사업구축시 제안사의 특ㆍ장점을 제시
III. 세부 구축방안 및 기타
1. 시스템 구축 방안	∙ 인터넷 백본 구성 방안 ∙ 기숙사 LAN 구성방안 ∙ 구축장비 소요량 및 제원
2. 회선 증속 관련 사항	∙ 속도증속의 용이성등 사항
Ⅳ. 유지보수방안
1. 유지보수방안	∙ 유지보수의 범위, 조직, 절차 및 기간 제시 ∙ 품질 보증방안
2. 비상시 지원 대책	∙ 장애 발생시 대응책

나. 가격제안 : 단위:원, 월(부가세 포함)

구분	계약기간	합계요금
대학원 생활관 인터넷 사용	3년
	5년

3. 제안서 평가

○ 평가 방침

가. 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점한도는 행정자치부예규 협상에 의한 계약체결기준에 의거하여 제안

사항 전반을 종합적으로 고려하여 평가한다 .

나. 제안업체는 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 세부적인  평가항목 및 결과는 공개하지 아니한다.

다. 제안서평가는 서울대학교 관악사에서 구성한 평가 위원회에서 평가하며, 조달청에서 수행할 경우 조달청의 평가절차와 규정에 따른다.

라. 입찰등록 마감일 전일까지 입찰참가 제한 처분을 받은 업체는 사업참여시 불합격 처리한다.

○ 평가 기준

가. 제안서는 총점 100점 기준으로 각 평가항목에 대한 점수를 환산, 합  산하여 평가하되 80점 이상인 자를 적격으로 한다.

나. 다만, 대항목중 1개 부문이라도 70%미만이 있는 경우 탈락처리한다.

4.참고 사항

가. 제안서에 기술되는 모든 내용은 허위가 없어야 하며, 서울대학교 관악사에서 관련 자료 요구시 요청시간 이내에 증빙자료를 제출해야 한다.

나. 최종 낙찰자는 서울대학교 관악사와(계약)서를 작성하여 각각 날인하여 보    관한다.

다. 제출한 제안서는 낙찰자로 결정시 기본 협약서와 동일한 효력을 발생한다.

라. 채택된 제안서는 현장사정 및 위원회의 회의 결과 등으로 본교의 결정에 따라 설계변경 및 금액 등 조정이 가능하며, 본교에서 제시한 조정(안)을 채택업체에서는 수용하여야 하고, 수용하지 않을 시는 계약을 포기하는 것으로 간주함.

바.  제출된 제안서, 추가자료 등은 반환하지 않는다.

마. 사업 문의처 계약서류 관련 서울대학교 관악사 행정실(881-9008).끝.