2010년도

울릉(사동)항 2단계 개발사업 기본 및 실시설계용역 설계서

경 상 북 도

【목        차】

1. 과업의 개요		3. 기초자료 조사
1.1 과업의 목적		3.1 자연조건 조사
1.2 과업의 위치		3.1.1 공통사항
1.3 과업의 범위		3.1.2 기상자료
1.4 과업기간		3.1.3 해상자료
1.5 과업시행방법		3.1.4 지형조사
1.6 설계변경조건		3.1.5 동력 및 용수현황 조사
		3.2 현지조사
2. 일반사항		3.2.1 공통사항
2.1 과업수행의 기준		3.2.2 지형측량
2.2 각종 기술기준의 적용		3.2.3 수심측량 및 지층탐사
2.3 공사비산정 적용기준		3.2.4 해양조사
2.4 과업착수와 관련한 제출물		3.2.5 지반조사 및 실내시험
2.5 참여기술자		3.2.6 용지 및 보상물건 조사
2.6 과업지시서의 해석		3.2.7 지장물 및 지하매설물 조사
2.7 과업추진에 대한 일반사항		3.2.8 재료원 조사
2.8 과업수행결과에 대한 책임		3.3 항만현황 검토
2.9 하도급 시행		3.3.1 일반사항
2.10 위반행위에 대한 조치		3.3.2 항만의 개요
2.11 보고사항		3.3.3 항만의 특성
2.12 설계자문		3.3.4 항만시설 현황
2.13 과업완료후의 보완요청등		3.4 관련계획 검토
2.14 성과 품의 소유
2.15 보안대책
2.16 기타사항

4. 수치 및 수리모형실험		7. 분야별 세부수행기준
4.1 수치모형실험		7.1 콘크리트 설계기준강도
4.1.1 기본사항		7.2 철근콘크리트 구조물
4.1.2 천해설계파 실험		7.3 수역시설
4.1.3 정온도 실험		7.4 접안시설
4.1.4 항만가동율 실험		7.5 호안시설
4.1.5 해수유동 실험		7.6 방파제
4.1.6 부유사 확산 실험		7.7 준설 및 매립
4.1.7 해수교환 실험		7.8 부대시설
4.2 수리모형실험
4.2.1 과업의 목적		8. 문화재 지표조사
4.2.2 단면수리모형실험		8.1 목적
4.2.3 평면수리모형실험		8.2 일반사항
		8.3 주요 역무내용
5. 기본계획 검토		8.4 용역완성의 의무
		8.5 용역수행방법
6. 세부수행사항		8.6 용역수행 장소
6.1 공통사항		8.7 인력투입
6.2 공법 및 단면검토		8.8. 용역수행상의 결함시정
6.3 구조계산		8.9 보안유지
6.4 세부수량 및 공사비 산출		8.10 책임조사원
6.5 건설계획수립		8.11 작업원(조사원, 조사보조원, 보조원)
6.6 용지 및 보상물건조사		8.12 하자책임
6.7 관련 서류 및 기타자료 수집․작성		8.13 공공시설 보호 및 민원예방
6.8 설계도서의 작성		8.14 불명기 사항

9. 해상교통 안전진단		11.3.2 사업 및 사업지역의 개요
9.1 과업 목적		11.3.3 해역이용협의 대상지역 설정
9.2 과업 범위		11.3.4 지역개황
9.3 과업수행방법 및 지침		11.3.5 평가항목 설정
9.3.1 기본사항		11.3.6 평가항목별 현황조사․영향예측․ 저감방안의 내용, 범위 및 방법
9.3.2 선박조종 시뮬레이션
9.3.3 해상교통 현황 및 관측조사		11.3.7 해양환경영향조사
9.3.4 해상교통혼잡도 평가		11.3.8 부 록
9.3.5 해상교통류시뮬레이션		11.3.9 해역이용협의서 작성
9.3.6 계류안정성 평가		11.310 해양항만청 등 관계기관 협의 및 보완자료 작성
9.3.7 통항안전대책
9.3.8 보고서 적성		11.4 기 타
10. 사전재해 영향성검토		12. 군관리계획(변경)결정 및 지형도면고시
10.1 일반사항		12.1 과업 목적
10.1.1 공통사항 검토		12.2 과업 범위
10.1.2 입지 유형별 검토		12.3 과업 내용
10.1.3 검토 체계		12.3.1 군관리계획 결정조서 및 도면(용도 지역, 지구, 도시계획시설, 항만 시설에 대한 세부조성계획)
10.2 세부 과업지침
10.2.1 공통사항 검토
10.2.2 입지 유형별 검토		12.4 일반 지침
10.2.3 어항 및 항만개발 분야		12.5 세부 지침
		12.5.1 군관리계획 결정 변경 요청서 첨부서류 작성
11. 해역이용협의(인․허가 관련서류 작성)
11.1 과업 목적		12.5.2 군관리계획 결정 변경 요청서 첨부서류 작성 기준
11.2 과업일반지침
11.3 세부과업 수행사항		12.5.3 지형도면고시도 작성
11.3.1 요약문		12.6 성 과 품

13. 종합 및 건의
14. 설계도서 작성방법
14.1 공통사항
14.2 설계도 작성
14.3 공사시방서 작성
15. 성과물 제출

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 용역은 독도 영토관리 강화를 위한 독도의 모도(母島)로서 울릉(사동)항의 정책적 개발 필요성과 관광객 증가에 따른 관광인프라 확충 및 연안크루즈 등 해양관광과 연계된 종합적인 장기항만개발 계획을 수립하고 국가경제 성장에 따른 권역별 연안물동량의 증가추세에 대비한 물류유통기지로서의 역할 수행이 가능한 항만개발을 위한 기본 및 실시설계를 실시하는데 그 목적이 있음

1.2 과업의 위치

경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 전면해상 일원

1.3 과업의 범위

◎ 과업대상

ㆍ 외곽시설 : 동방파제 650m, 북방파제 300m, 방파호안 200m

ㆍ 접안시설 : 여객부두(5,000 톤급) 150m, 보안부두 370m(해군, 해경부두), 기타부두 305m

1. 기초자료 조사

○ 지형 및 수심측량                   ○ 지질조사 : 30공(해상)             ○ 해양조사

2. 수치 및 수리모형실험 1식

3. 기본계획 재검토

4. 기본 및 실시설계 1식

5. 문화재 지표조사 1식

6. 사전재해영향성 검토 1식

7. 해상교통 안전진단

8. 해역이용협의(인․허가 관련서류 작성) 1식

9. 군관리계획(변경)결정 및 지형도면고시 1식

1.4 과업기간

착수일로부터 12개월 간으로 한다.

1.5 과업시행방법

본 과업지시서에 의거 도급으로 시행한다.

1.6 설계변경조건

다음과 같은 사항이 발생시 계약금액 범위 내에서 설계변경을 할 수 있다.

1. 과업의 범위가 변동되었을 때

2. 현지조사(지질조사, 지형측량, 수심측량 및 지층탐사 등) 결과 과업량의 증ㆍ감이 발생하는 경우

3. 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

4. 기타 발주청이 필요하다고 인정할 때

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

(1) 용역과업수행은 이 “과업지시서”와 이 과업지시서상의 “2.4 (2)호의 과업수행계획서”에 의하여 시행하여야 한다.

(2) 수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주처에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

(3) 도급자는 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다 계상이 되지 않도록 하여 공사 시공시 이로 인한 분쟁이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(4) 수급인은 기 시행된 용역의 내용을 특별한 이유 없이 바꾸어서는 안 된다.

2.2 각종 기술기준의 적용

(1) 정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야 하며, 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주자가 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야 한다.

(2) 과업수행중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다

2.3 공사비산정 적용기준

(1) 노임단가 : 용역준공시의 대한건설협회 및 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회 등에서 조사 공표한 노임(이월시는 성과품 납품 당해 연도분 적용)

(2) 환     율 : 용역준공기준 해당 연도의 기준환율 적용

(3) 중기사용료 : 용역준공기준 해당 연도의 조달청 중기사용료

(4) 자재단가 : 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

(5) 수량 및 단가산출 : 정부제정 건설공사 표준품셈 및 국토해양부의 적산기준 등에 의하여 산출(이에 의할 수 없는 경우는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출)

2.4 과업착수와 관련한 제출물

(1) 착수계 및 책임기술자 선임계

(2) 과업참여자 명단 및 보안각서

① 도급자는 과업에 참여할 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 및 분야별 참여기술자(사업수행능력 평가대상자에 한함)를 담당과업 수행 분야별로 편성 운영하여야 한다.

② 사업책임기술자 및 분야별책임기술자는 자격증사본, 개인이력서를 첨부하여야 한다.

(3) 과업수행계획서

① 도급자는 본 용역 시행에 대한 수행계획, 수행방법 등에 대하여 과업수행계획서를 작성하여야 한다.

② 과업수행계획서는 용역과업을 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 세부공정계획등이 포함되어야 한다.

(4) 착수계 및 과업수행계획서 등은 착수후 10일 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

2.5 참여기술자

(1) 사업책임기술자는 과업지시서 및 계약서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 감독자와 협의하여야 한다.

(2) 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주청의 사전승인을 득하여야 한다.

(3) 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

2.6 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주청과 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주청의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.7 과업추진에 대한 일반사항

(1) 감독자가 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체 없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 이 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

2.8 과업수행결과에 대한 책임

(1) 발주처의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구 없이 수급인의 책임하에 수정 보완하여야 한다.

(2) 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인이 책임을 져야 한다.

2.9 하도급시행

(1) 과업 수행을 위하여 타 전문기관을 활용하거나 하도급을 시행할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주처의 승인을 받아야하며, 계약과 동시에 하도급 계약내용을 발주처에 제출하여야 한다. 이 경우 선정된 타 전문기관은 발주청의 감독을 받는다.

(2) 발주청의 승인을 받지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며, 이 경우에도 계약과 동시에 하도급 계약내용을   발주청에 제출하여야 한다.

- 현지조사(지형 및 수심측량, 지질조사 등), 도면 작성, 수량내역서 작성 및 견적업무 등

(3) 하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급 계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

○ 계약건명

○ 계약금액

○ 하도급 부분 및 내역

○ 하도급자

○ 계약 이행기간

○ 하도급 사유(하도급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

○ 계약서 사본(계약체결 후 제출)

○ 기타 참고사항

(4) 도급자는 하도급자로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 풍부한 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여  면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

(5) 도급자는 하도급 부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 때에는 지체 없이 하도급자에게 대금을 지급하여야 한다.

(6) 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주청에 대한 책임은 도급자가 져야 한다.

2.10 위반행위에 대한 조치

(1) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

① 제반지시사항을 특별한 이유 없이 기한 내에 이행치 않을 때

② 계약기간 내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

④ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(2) 발주청이 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치 전에 2회이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다.

2.11 보고사항

(1) 공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기 공정보고를 하여야 하며 보고양식은 감독자와 협의하여 정하도록 한다.

(2) 중간보고 및 최종보고

① 1회 이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고횟수, 보고시기, 보고장소에 대해서는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

② 감독자가 특별히 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

③ 수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)를 제출하여야 하며 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

(3) 발주청에서 과업의 진행내용을 파악하기 위하여 수행된 과업내용에 대한 설명을 하도록 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야 한다.

2.12 설계자문

(1) 수급인은 당해용역 수행중 발주청의 설계자문을 받아야 하고 자문위원회에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하며, 자문결과의 관련내용을 검토하여 조치계획을 수립, 발주청에 제출하고 승인을 받아야 한다. 이 경우 자문내용에 이의가 있을 경우에는 수급인 은 그 사유와 근거를 제시하여야 한다.

(2) 발주처의 승인을 얻어야 할 조치계획은 그 내용을 설계에 반영하고 감독자의 확인을 받아야 한다.

2.13 과업완료후의 보완요청 등

과업 완료 후라도 이 용역에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요하여 발주청의 요청이 있을 때에는 별도의 비용 청구 없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2.14 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도 등 일체의 성과품을 발주처의 소유로 하고 발주처의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역 외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주청에 정리 제출하여야 한다.

2.15 보안대책

(1) 이 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

(2) 용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육 등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

2.16 기타사항

(1) 용역보고서 외에 도시계획 반영 등과 같이 차후 이 용역과업에 의한 공사추진시 필요로 하는 자료가 있을 경우에는 별도로 작성 제출하여야 한다.

(2) 이 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체를 책임져야 한다.

(3) 과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 감독자의 승인을 득한후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법 등은 별도로 사전에 협의하여야 하며, 검토서, 계산서, 각 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(4) 현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩을 작성, 용역 완료시 제출  하여야 한다.

(5) 수급인이 공동으로 용역과업을 수행할 때에는 과업의 효율적 수행과 작업능률 향상을 위해 발주처의 요구가 있을 때에는 합동사무실을 수급인 부담으로 설치하되, 설치위치에 대해서는 발주청과 협의한다.

(6) 감독자와 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용 청구 없이 수급인의 책임 하에 수정․보완하여야 한다.

3. 기초자료조사

3.1 자연조건 조사

3.1.1 공통사항

(1) 기본 및 실시설계에 필요한 자연조건을 조사하되 기본계획 용역시 조사된 내용 또는 계획대상항만에 대하여 관련된 적정자료가 있을 때에는 이를 확인한 다음 이용한다.

(2) 자연조건조사는 이 절의 아래 항목의 내용에 따라 정리되어져야 한다.

3.1.2 기상자료

(1) 과거 30년 간의 기상자료를 수집, 이를 다음 사항별로 정리․분석하여 개발계획 및 이 과업의 수행에 이용하여야 한다.

① 풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월별, 계절별로 분석․정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속 등을 조사하여야 한다.

② 과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균 최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압 등을 조사하여야 한다.

③ 연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석 정리하여야 한다.

④ 연간, 월별, 계절별 안개발생일수 및 농도 등을 조사․정리하여야 한다.

⑤ 연간, 월별 최고, 최저 및 평균기온을 정리하여야 한다.

(2) 수급인은 조사․정리된 기상자료와 해상자료 등을 토대로 육상 및 해상작업일수를 추정하되 공사기간 부족으로 부실공사가 발생되지 않도록 하여야 한다.

3.1.3  해상자료

(1) 계획대상항만에서의 조위, 조류, 파랑 등을 조사․분석하여야 하며 필요시 또는 필요하다고 감독자가 지시할 경우에는 직접 관측을 실시하여야 한다.

(2) 조사된 바람자료 및 기존의 관측된 파랑자료를 이용하여 설계파고 및 파향을 추정하여야 하며 그 추정방법은 감독자의 승인을 얻어야 한다.  또한 계획 대상지점들의 파고, 파향, 주기 및 발생빈도를 결정하고, 굴절도, 회절도 등을 작성하여 굴절 및 회절에 의한 파의 변화를 검토하여야 한다.

(3) 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 분석 정리하여야 하며 필요시 또는 감독자가 필요하다고 인정하여 지시가 있을 경우에는 조석관측을 시행하여 이를 분석 정리하여야 한다.

(4) 대상수역 및 인근수역의 기존 조류자료를 수집․분석하여 대상수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하여 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

3.1.4 지형조사

(1) 계획 대상지의 인근 지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획대상지의 지정학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

(2) 계획 대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치를 조사․정리하여야 하며, 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이를 이용하여야 한다.

3.1.5 동력 및 용수현황 조사

(1) 배후지역의 동력사용과 공급시설현황을 조사하여야 한다.

(2) 상수도와  하수도현황(하수종말처리장 포함)을 조사․정리하여야 한다.

3.2 현지조사

3.2.1 공통사항

(1) 이 과업지시서의 “1.3 과업범위”에 포함되어 있거나, 과업의 목적 달성을 위해서 세부적인 조사가 필요하다고 판단되거나 또는 감독자가 필요하다고 판단하여 지시할 때에는 실시설계를 위한 조사를 이 과업지시서의 다음의 내용에 따라 시행하고 이를 보고서에 정리하여야 한다.

(2) 기본계획 용역시 조사된 내용을 검토하여 기본 및 실시설계에 필요한 현지조사시 이를 최대한 이용하여야 하며 조사위치와 범위, 방법, 사용장비, 조사반 구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한 세부조사시행계획서를 발주처에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

(3) 세부조사시행계획서를 제출하여 승인을 득하여야 하는 조사는 지형측량, 수심측량 및 지층탐사, 지반조사 및 실내시험 등이며 기타 과업수행상 필요한 조사가 있어 감독자가 지시하는 경우에도 세부조사시행계획서를 제출하여야 한다.

(4) 현지조사는 관련 표준시방서 및 항만공사 전문시방서에 따라야 하며 세부조사 시행계획서 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

3.2.2 지형측량

(1) 지형측량은 기본계획 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여야 하며, 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.

(2) 측량범위는 설계대상지역 인근 및 배후도로 일대가 나타나도록 하되, 국립지리원의 기본삼각점을 이용, 삼각측량을 실시하여 조사구역내에 필요한 수의 보조삼각점을 설치하여야한다.

(3) 설치된 보조삼각점을 이용하여 지형 현황측량을 실시하여야 하며 국립해양조사원의 T. B. M을 조사구역의 제반 기준점에 연결하여 지형측량에 활용하여 필요시 국립지리원의 B. M과 비교하여야 하고 감독자의 지시에 따라 표석을 설치하여 멸실 되지 않도록 하여야 한다.

(4) 지형지물은 상세히 원도에 표시하여야 하며 현지에 노출된 지장물, 그 규격 및 표고를 기록하여 평면도에 표시하여야 한다.

(5) 계획평면도 등에는 기존시설물 및 신규시설물의 위치의 곡부에 그 위치를 좌표로 명시하여야 한다.

3.2.3 수심측량 및 지충탐사

(1) 수심측량은 기본계획 수립을 위한 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.  또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 수심측량 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 하고, 기본계획 수립시 시행한 성과물과 비교 검토한다.

(2) 측량 및 탐사구역은 발주청이 이에 대한 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라야 하며 제시된 평면도가 없을 경우에는 감독자의 지시에 따르되 필요시 감독자와 협의하여 구역을 조정할 수 있다.

(3) 수심측량은 멀티빔 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선의 진입이 곤란한 곳에서는 감독자와 협의하여 육상수준측량 또는 Lead측량 또는 간이음향측심기 등으로 실시할 수 있다.

(4) 보조삼각점의 위치평면은 직각좌표로 도면 또는 보고서에 명시하여야 하며, 보조삼각점중 일부는 감독자와 협의하여 지정하는 표지로 설치하고 향후 공사용기준점으로 이용할 수 있도록 조석관측자료와 연계하여 가TBM을 설정한 후 위치평면도에 표시하여야 한다.

(5) 수심측량은 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 예산의 범위 내에서 정산할 수 있다.

(6) 본 수심 및 지층탐사는 사전에 시행계획을 수립하여 발주자와 협의하여 시행하며 문화재 지표조사시 취득된 자료를 활용할 수 있다.

(7) 본 조사는 동일 선박에 음향측심기와 지층탐사기를 동시에 설치하고 수심측량 및 지층탐사를 병행 실시한다.

(8) 파고 50cm 이상일 때는 작업을 중단한다.

(9) 본 탐사기록치의 조위경정은 관측한 조위 기록성과에 의거 기본수준면하 암심(수심+퇴적층의 두께)으로 환산한다.

(10) 지층구조와 상관되는 정규의 반사면을 택하고 다중반사면은 무시한다.

(11) 반사면의 성질(두께, 상란상태, 다중반사 또는 투과도) 등에 기준하여 층을 구분한다.

(12) 음파속도를 1,500m/sec로 가정한다.

(13) 각 지층마다의 두께를 검토하여 지층의 경사방향을 추정한다.

(14) 반사면의 기록농도, 분포현항, 다중반사나 음파의 투과도에 따라 지층의 질을 판단하는데, 최종적으로 시추성과 및   타 자료와 대비하여 재확인한다.

(15) 천부지층탐사는 2～7KHz 주파수를 가진 지층탐사기(Sub-Bottom Profiler)를 사용한다.

3.2.4 해양조사

(1) 조석관측

1) 압력식 검조의를 이용하여 계획된 관측지에서 10분간격 30일간 연속하여 디지털 형태로 자기기록한다.

2) 기준검조소의 조석자료 및 관측자료를 이용하여 관측해역의 조석특성을 규명하고 조류와의 상관관계를 파악하며 수치모델실험의 검증자료로 제공하기 위하여 매시별 기록치를 최소자승법에 의하여 조석조화분석하고 조화상수 및 비조화상수를 산출한다.

(2) 연속조류관측

1) 해류의 영향을 크게 받는 특성을 고려하여 대표적 정점에서 해류의 변화가 큰 시기에 2회에 걸쳐 15일간 10～20분 간격으로 유향․유속 관측한다.

2) 관측기기는 자기기록 유향․유속계인 RCM-7형 또는 이와 동등한 유속계를 사용한다.

3) 매시별 관측기록에 의한 조류조화분석으로 조화상수를 산출하고, 전류시, 최강류시 및 최강유속을 산출한다.

4) 위 성과를 바탕으로 과업대상지의 조류특성 분석․제시한다.

(3) 부표추적

1) 연속조류관측과 동일 시점에 2회에 걸쳐 수심 50m 이상의  2개소에서 대조기 1조석주기동안 시행한다.

2) 부표는 흐름의 저항을 잘 받을 수 있도록 십자형 부표로 제작한다.

3) 부표의 위치는 GPS로 5～10분 간격으로 기록한다.

4)  위 성과를 바탕으로 대상해역의 표층 수립자의 궤적을 파악한다.

3.2.5 지반조사 및 실내시험

(1) 지반조사 및 시험은 기본계획 수립을 위한 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.  또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 지반조사자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

(2) 지반조사시 해상보링은 leg를 해저면에 착지시킬 수 있는 S. E. P Bager를 이용 실시하며, 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 떄에는 예산범위 내에서 정산을 할 수 있다.

(3) 해상보링 조사위치는 발주청에서 평면도를 제시할 경우에는 제시된 평면도를 참조 조사위치 등을 재검토하여 실시하며 제시된 평면도가 없을 경우에는 세부조사시행계획서 수립전 발주청과 협의후 시행하여야 한다.

(4) 지반조사를 위한 시추공의 간격은 이 과업지시서의 과업범위에 규정되어 있을 경우에는 이를 따라야 하되 그렇지 않은 경우에는 발주청과 협의하여 결정하여야 하며 협의시에는 다음의 배치기준을 참고하여야 한다.

① 성층상태가 수평 연직방향으로 비교적 균일한 경우 : 50～100m

② 성층상태가 복잡한 경우 : 10～30m

(5) 앞의 (4)에서 시추공의 배치간격을 결정할 때에는 기본계획 수립을 위한 용역시 조사된 내용을 참고로 하여 기본 및 실시설계에 필요한 충분한 조사자료를 확보할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 시추공의 위치 및 간격은 구조물의 중요도와 적용공법, 시설의 종류 등을 감안하여 합리적으로 결정하여야 한다.

(6) 시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 감독자와 사전협의 후 승인을 받아 시행하여야 한다.

(7) 지반조사는 토질전문기술자의 입회 하에 실시하고 수시로 조사결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

(8) 조사를 실시한 위치는 평면직각 좌표로 계획좌표, 실시좌표로 구분하여 표시하여야 한다.

(9) 지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반 층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추 중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 감독자와 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

(10) 자연시료 채취는 채취 가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고, 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

(11) 점성토 지반에서는 일정심도 간격으로 현장 베인 시험을 실시하여 실내역학시험 성과와 비교 분석한다.

(12) 표준관입시험은 1m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요 하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 감독자와 협의하여 시행한다.

(13) 채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 파악등 추가적인 시험은 감독자와 협의하여 시행한다.

- 함수비 시험

- 비중시험

- 입도 시험

- 액성한계시험

- 소성한계시험

- 일축압축시험

- 3축압축시험

- 압밀시험 등

(14) 특히 점성토는 흐트러지지 않은 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험 등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다.

(15) 지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료 등으로 정리하여야 하며, 수중 지층탐사 결과와 지반조사 결과를 비교 분석하여 토질조사보고서를 작성하여야 한다.

(16) 과업수행의 목적달성을 위해서 추가적으로 시추조사를 실시하여야 하나 발주처의 예산 등의 이유로 추가조사를 실시하지 못할 경우에는 이 내용을 보고서에 수록하여 시공시에 이를 참조하도록 하여야 한다.

3.2.6 용지 및 보상물건 조사

(1) 기본계획을 토대로 과업대상지구내의 용지 및 기타 보상물 여부를 조사하고 보상이 필요할 시에는 감독자와 협의하여 추후 공사시행 또는 보상시행시 이용할 수 있도록 개략조사를 실시하고 개략보상비를 산출하여야 한다.

(2) 개략조사 및 개략보상비를 산정할 때에는 공사시행 또는 보상시행시 참고하여 세부조사계획을 수립할 수 있도록 수급인이 조사한 내용과 차후 필요한 조사내용, 특기사항 등이 포함되도록 작성하여야 한다.

(3) 실시설계시 세부조사를 실시하여 실제보상비 산정시 부족하지 않도록 개략보상비는 충분한 조사와 객관적이고 합리적인 산출근거에 의하여야 하며 보고서에 자세한 산출근거를 제시하여야 한다.

(4) 기본계획 용역시 내용을 토대로 과업대상지구내의 용지 및 기타 보상물건 현황을 감독자와 협의하여 조사하고 차후 감정평가 의뢰를 위한 보상조서를 작성하여야 한다.

(5) 보상조서 작성을 위한 기초자료조사는 세부조사계획을 수립하여 발주처의 승인을 얻어 시행되어야 한다.

3.2.7 지장물 및 지하매설물 조사

(1) 기본계획 용역시 조사된 내용을 검토하여 지장물 및 지하매설물로 인한 사업의 지장여부 등을 재검토하고, 이에 대한 이설방안 등을 수립하여 보고서에 제시하여야 한다.

(2) 조사항목은 다음과 같다.

가. 공공시설물

나. 전기 및 통신시설물

다. 가스, 송유관등

라. 상하수도시설물 및 기존 구조물

마. 기타 시설물

3.2.8 재료원조사

(1) 토취장이 필요한 경우에는 기본계획 용역시 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 감독자와 협의하여 설계 및 시공시 이용할 토취장을 선정하여야 한다.

(2) 골재원이 필요한 경우에는 기본계획 용역시 검토된 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사시행시 이용할 골재원을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

(3) 석산이 필요한 경우에는 기본계획 용역시 검토된 계획구역 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표토층의 두께, 품질, 가용매장량을 분석하여 공사시행시 이용할 석산을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

(4) 아스팔트, 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기본계획 용역시 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고, 콘크리트 구조물은 감독자와 협의하여 고내구성 해양콘크리트를 우선적으로 사용할 수 있도록 하고, 사용결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하여야 한다.

(5) 기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 감독자의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사하여야 한다.

3.3 항만현황 검토

3.3.1 일반사항

(1) 기본계획 용역시 조사된 항만현황조사의 내용을 검토하여 요약․정리하여야 한다. 단, 상황의 변동 등으로 조사내용의 수정이 필요하거나 부분적으로 재조사가 필요한 경우에는 부분조사를 실시하여야 한다.

3.3.2 항만의 개요

(1) 계획대상 항만의 연혁과 발전과정, 항계 등을 조사하여야 하며, 항계는 별도로 항계도를 작성 보고서에 수록하여야 한다.

3,3.3 항만의 특성

(1) 계획대상 항만의 특성을 배후수송망 및 주변지역의 공업단지 등 산업시설, 현재 이용상태, 기타 관련있는 사항 등과 연계하여 종합적으로 검토 요약하여야 한다.

(2) 항만의 특성에는 사회․경제적 측면에서의 계획대상 항만의 위치적 특성 및 국내항만에서의 위상, 배후도시의 특성 등이 포함되어야 하며 기능적인 관점에서의 계획대상 항만의 특성을 분석하여 그 내용이 포함되도록 하여야 한다.

3.3.4 항만시설 현황

(1) 계획대상지구의 항만시설에 대하여 기본계획 용역시의 관련내용을 검토하여 다음 사항을 조사 정리하여야 한다.

가. 외곽시설

나. 접안시설

다. 수역시설

라. 임항교통시설

마. 보관시설

바. 종합의견

(2) 항만시설 현황에는 건설 및 계획중인 항만시설 현황이 포함되어 조사되어야 한다.

(3) 대상항만의 취약시설이나 문제점 등을 검토하여 시설관리 및 운영의 효율성 측면에서의 종합의견을 제시하여야 하며, 실시설계에 반영이 필요하다고 판단되면 발주청과 협의하여 이를 설계에 포함하여야 한다.

3.4 관련계획 검토

(1) 기본계획 용역시 검토된 관련계획을 이 과업과 관련하여 종합적으로 검토하여야 한다.

(2) 관련계획을 상위계획(광역계획), 지역관련계획, 교통시설관련계획, 항만관련계획으로 분리하여 종합 정리하고, 조화 있는 계획을 수립하여야 하며 이를 근거로 이 과업의 사회․경제적 여건분석 및 해상화물량 추정, 육상교통량 추정에 이용하여야 한다.

(3) 계획지구내 및 주변지구의 항만관련계획 또는 건설중인 공사를 조사․정리하여야 한다.

(4) 기본계획 용역시 검토되었다 하더라도 변경 또는 취소된 계획이 있으면 그 내용을 보고서에 수록하여야 하며, 변경 또는 취소된 계획이 없고, 기본계획 용역시 검토된 내용이 적정하면 그 내용을 요약․정리하여야 한다.

(5) 이용 가능한 수제공간의 활용 및 항만친수공간의 배치 가능여부등을 해당 지자체 및 지방청의 관련 자료를 이용하여 조사하되 필요시 현지조사도 병행하여야 한다.

4. 수치 및 수리모형실험

4.1 수치모형실험

4.1.1 기본사항

1) 본 과업은 울릉항 관련 설계용역을 수행함에 있어 필요한 설계파 산정, 항내정온도 검토 등의 수치모형실험을 수행하여 최적의 설계를 위한 기초자료를 제공하는 데 그 목적이 있다.

2) 수치모형실험시 사용 모형은 최신의 검정된 Type을 사용하여야 하며, 모형선정 전 감독과 협의하여야 한다.

3)「항만 및 어항설계기준('05 (구)해양수산부)」과 「전해역 심해설계파 추정보고서Ⅱ('05. 12 한국해양연구원)」를 검토․분석한 후 반영하여야 한다.

4) 항만의 특성이 반영된 합리적인 수치모형실험의 결과가 도출될 수 있도록 하여야 한다.

5) 수치모형실험의 항목은 발주청의 감독자와 협의하여 결정하며, 필요시 발주처와 협의하여 변경될 수 있다.

6) 수치모형실험 결과는 본 과업의 최적 설계의 자료 및 환경영향평가 검토를 위한 기초자료로 제공되어야 한다.

4.1.2 천해설계파 실험

1) 천해설계파 실험은 울릉항 주변 해역의 파랑변형을 수행하여 설계외력을 사전에 검토함으로써 합리적인 설계를 위한 기초자료로 제공하여야 한다.

2) 본 과업에 사용되는 파랑변형 수치모형은 바람에 의한 파의 생성, 수심변화에 따른 파의 굴절, 회절, 쇄파에 의한 파의 소멸, 바닥 마찰 등을 고려할 수 있어야 하고, 국내․외 검증이 이루어진 수치모형을 사용하여야 한다.

3) 심해파가 다방향․다주기의 불규칙파로 주어지므로, 수치모형은 불규칙파의 전파변형을 정도 높게 계산할 수 있는 모형을 사용하여야 한다.

4) 대상 해역 일대를 대상으로 최신의 해도 및 수심측량자료를 이용하여 지형효과를 충분히 반영하고, 수치모형실험은 대상 해역 주변 전체를 포함하는 광역과 상세역으로 나누어 수치실험을 수행하여 파랑의 전파 특성을 정확히 재현하여야 한다.

5) 파랑조건으로는 50년 빈도파를 적용하며, 필요시 발주청의 감독자와 협의하여 다른 빈도의 파랑조건에 대해서도 검토하여야 한다.

6) 항만의 평면배치 계획에 따른 항만구조물의 법선에서 파고 분포를 제시하여야 한다.

7) 필요시 너울과 바람에 의한 영향도 동시에 반영하도록 한다.

4.1.3 정온도 실험

1) 정온도 실험은 본 과업의 영향으로 인한 주변 해역의 파랑 특성을 검토하여 최적의 평면배치 계획에 활용한다.

2) 격자간격은 입사파랑의 파장에 따라 적절히 결정하고, 가능한 격자 범위내에서 최소격자를 구성하여 실험을 수행한다.

3) 모형의 구축은 사업 지구를 중심으로 파랑 변형이 최소화되는 해역까지 확장하여 영역을 설정하며 필요시 항내 파랑의 내습특성을 검토할 수 있는 세부격자 모형을 구축한다.

4) 항만 구조물에 의한 파의 반사, 굴절, 회절, 천수 등 파랑 제반 변형을 고려할 수 있는 수치모형을 사용하여야 한다.

5) 파의 쇄파 특성 및 바닥 마찰을 적절하게 고려할 수 있는 수치모형을 사용하여야 한다.

6) 수치실험에서 구조물의 반사율은 구조형식별 반사 특성을 고려하여 수치모형을 수행하여야 한다.

7) 각각의 실험안에 대한 파고 및 파고비 분포, 파랑 벡터도를 도시한다.

4.1.4 항만가동율 실험

1) 심해파 파랑기후를 이용하여 항내에서의 항만가동율을 각각 산출하여 각 실험안에 대한 항만 가동율을 비교 검토하는데 활용한다.

2) 심해격자점은 과업대상해역 인근의 현황을 대표하는 격자점을 선정하며 과거의 파고, 주기, 파향에 대한 심해파 파랑기후를 사용한다.

3) 가동율을 정량적으로 평가하기 위하여 계획된 접안시설 전면을 항내정온도와 동일한 블록을 설정하여 블록내 평균파고를 계산한다.

4) 각각의 실험안에 대한 블록별 항만가동율을 산출한다.

4.1.5 해수유동 실험(3차원)

1) 해수유동 실험은 현 상태에서의 유동장을 재현․검증하며, 항만 기본계획의 평면배치에 따른 유동장 변화를 파악하여야 한다.

2) 모델은 선진기술 보유국에서 개발 또는 적용되고 있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 2차원 연직적분 모델을 사용하여야 한다.

3) 모델 대상해역은 사업지구를 중심으로 울릉항 일대가 포함되도록 충분히 넓게 구성하여야 한다.

4) 기존의 해양조사자료 및 수치실험의 결과를 이용하여 모델의 파라미터를 입력한 후 적용성 분석을 통해 최적의 파라미터를 결정하여야 한다.

5) 해안선 및 해저지형 입력시 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 각 격자점의 수심을 모델에 잘 재현하여야 한다.

6) 모형의 검증은 기존 자료를 최대한 활용하여 조위 및 유속 등의 관측치와 계산치를 비교 ․검증하여야 하며, 검증과정에서 확정된 제 입력자료 및 개방경계 조건을 바탕으로 모형실험을 수행하여야 한다.

7) 파랑의 영향이 우세하고, 조석에 의한 흐름의 영향이 적으며 조차가 작은 지역에서는 해빈류의 흐름을 재현․예측하여 퇴적물이동 실험의 입력 자료로 활용한다.

8) 항만 기본계획에 따른 항만구조물의 평면배치 전․후의 조위, 조류속 변화를 검토하며, 설계유속을 산정하여야 한다.

9) 수리적 악영향이 예측될 시는 이에 대한 저감방안에 대해 검토하여야 한다.

4.1.6 부유사 확산 실험(3차원)

1) 항만 기본계획 단계별 및 오탁방지막 설치 전․후의 부유사 확산량과 확산범위를 검토하여 해양환경 변화를 예측하여야 한다.

2) 격자 구성 및 수심 입력은 해수유동 모형과 동일하게 사용하며, 대상해역의 조석 또는 해빈류에 의한 흐름장의 결과를 이용하여야 한다.

3) 시공단계-공종별(사석, 준설, 매립공 등)에 대한 최대 부유사 발생량을 정확하게 산정하여 수치실험의 입력 자료로 활용한다.

4) 오탁방지막 설치 후의 부유사 확산량 및 범위를 평가하여 저감효과를 검토하여야 한다.

5) 예측실험의 확산범위를 분석하여 해양환경의 악영향 예측시 저감 대책안에 대한 검토를 수행하여야 한다.

4.1.7 해수교환 실험(3차원)

1) 해황 변화에 따른 무작위 행보법(Random-walk)의 입자추적 또는 확산농도를 평가 할 수 있는 모형을 사용하여야 한다.

2) 항만의 평면배치 계획에 따른 해수유동 실험과 연계하여 수행하여야 한다.

3) 항만 기본계획(수정)의 평면배치안에 따른 해수교환을 평가․예측하여 항만의 해수소통 능력을 검토하여야 한다.

4) 항만의 해수교환률 향상을 위한 대책안에 대한 실험을 수행하여 그 효과를 검토하여야 한다.

4.2 수리모형실험

4.2.1 과업의 목적

1) 목  적

울릉(사동)항 2단계 개발사업 기본 및 실시설계를 실시함에 있어 평상시와 이상시의 파랑 발생시 항내 정온 수역을 최대한 확보하기 위해 3차원 평면실험을 수행하여 최적의 평면배치 안을 도출하고, 제시된 방파제 단면형식에 대하여 2차원 수리모형실험을 실시하여 단면의 안정성 및 소파효과를 검토하여 최적의 단면을 도출하는 것을 목적으로 한다.

4.2.2 단면수리모형실험

1)  모형축척 및 실험제원

◦  모형축척은 1/50을 기준으로 하되 가능한 한 큰 축척을 사용

◦  파랑조건 : 설계파를 중심으로 설정

◦  조위 : 설계조위를 적용

2)  실험단면 및 실험항목

◦ 신설될 남방파제와 동방파제의 채택가능한 안을 대상으로 전달율, 반사율, 월파량 및 구조물의 안정성을 비교ㆍ분석 한다.

3)  실험파의 검정

◦  조파수로 내에 현지 지형을 재현시킨 다음 조파기에서 조파된 파랑을 구조물 설치 예상지점에서 측정하여 입ㆍ반사파를 분리한 후 목표치와 차이가 심하면 조파판의 구동 스펙트럼을 보정하여 실험파 스펙트럼이 목표 스펙트럼에 근접할 때까지 반복한다.

4)  실험방법

◦  조파는 Bretschneider-Mitsuyasu스펙트럼을 목표 스펙트럼으로 하여, 파고별로 유의파 주기를 가지는 파를 조파하여 반사율을 측정하고 분석하되 실험순서는 실험파를 검정한 후 각 구조물 별로 반사율을 계측한다.

4.2.3 평면수리모형실험

1) 실험목적 : 고정상 실험을 통하여 실시설계에서 설정된 방파제 평면배치조건에 대하여 외해로부터 침입하는 파랑이 방파제 개구부에서 회절 및 굴절되는 현상을 재현하여 항내의 정온성 여부를 규명하고, 정온수역이 불충분한 경우 가능한 개선방안을 강구하며, 단면형태의 변형에 따른 파랑의 반사효과를 파악하여 부근의 선박 항행에 미치는 영향에 대한 실험을 하는데 목적이 있다.

2) 실험조건

◦ 실험조위 : H.W.L(High Water Level)을 기준으로 조위조건 설정

◦ 실험파랑 : 불규칙파로서 과업영역에 영향을 미치는 파향의 설계파 적용(수치모형실험결과를 이용)

◦ 적용 스펙트럼 : 가능한 한 현장파랑특성자료를 활용하고, 자료가 부족한 경우 Bretschneider-Mitsuyasu 스펙트럼 적용

◦ 모형축척 : 1/100을 기준으로 수조의 규모와 설계파 조건을 검토하여 가능한 한 큰 축척 사용

3) 실험내용

◦ 실험내용에 따른 평면배치(안) 실험 Case수는 발주처와의 협의에 따라 변경될 수 있다.

◦ 단면형식에 따른 연파발생 가능성을 검토한다.

◦ 현 상태 평면배치안 실험

◦ 평면배치 변경안 실험

- 적용파랑 : 설계파 3개 이내의 파향을 대상으로 함

4) 모형의 설치

◦ 외곽방파제에 의한 영향을 최소화하면서 장시간 조파에 다른 파랑변화를 줄이고 파랑의 변형을 적절히 재현할 수  있도록 모형의 범위를 결정

◦ 설정된 구역에 대하여 축척에 따라 정상모형으로 제작

◦ 설정된 구역에 격자망을 설치하여 각 격자점의 표고를 정확히 측량하여 시멘트 몰탈로 성형함으로써 해저지형을 실제와 유사하게 재현

◦  주파향이 모형상에서 적절히 재현되도록 경계조건 설정

5) 조파기 및 계측기기 설치

◦  모형규모의 한계로 인하여 조파판은 천해역에 설치하되 방파제로부터 가능한 한 멀리 떨어뜨리며 각 파향과 일치하도록 정확한 방향으로 조파판을 설치

◦  항내정온도의 정확한 분포를 파악하기 위하여 가능한 한 조밀하게 파고계를 배치하여 파고변화를 측정

6) 실험방법

가) 설계파 실험

◦ 현상태에서 심해파 파향별 파고를 측정한다.

◦ 파향별 기존 방파제 대한 구간별 파고를 측정하여 기추정된 자료와 비교 분석 정리한다

◦ 신설될 남방파제와 동방파제의 평면 배치계획(안)에 대한 구간별 파고를 측정하여 기추정된 자료와 비교 분석 정리한다.

나) 항내 정온도 실험

◦ 파고계를 항내 또는 항 부근에 집중 배치한 후 조파기를 통하여 설계파에 대한 불규칙파를 발생시킨 상태에서 각 파고계에서 측정되는 수위변화를 컴퓨터에 입력시켜 결과를 분석한다.

◦ 항내 정온도에 직접적인 영향을 미치는 파향에 대하여 정온도 실험을 실시한다.

◦ 주요 실험 장면을 비디오 카메라로 촬영한다.

5. 기본계획 검토

(1) 기본계획 용역 내용중 본 과업과 관련되어 있는 항목(표준단면, 공법, 설계파, 지반조사 내용 등)은 세부적으로 검토하여 그 적정여부를 판단하여야 한다.

(2) 기본계획 용역시 검토되었던 연차별 건설계획, 연차별 투자계획, 공정계획을 검토하여 그 개요와 내용을 요약하여야 한다.

(3) 여객선부두 검토시 기존 사동항 1단계 여객부두와 연계성을 검토하여 기 여객선터미널 계획을 재검토하여야 한다

(4) 울릉(사동)항의 목적상 민․군 복합항의 특성을 고려 용역수행시 해양경찰, 국방부(해군본부) 등과 유기적인 협조체제 구축 및 의견을 수렴하여 계획에 반영하여야 하며, 용역 착수전에 감독자와 사전 협의하여 합동사무실을 설치 운영하여야 한다.

(5) 공법선정의 적정성 검토

① 기본계획 용역시 검토․정리된 관련 공법을 재검토하고 선정된 공법의 적정성을 경제성, 안전성, 시공성 등의 관점에서 분석하여야 하며 선정된 공법이 부적합하다고 판단할 경우에는 그 사유와 대안을 요약하여 발주처에 보고하고 발주청의 지시를 따라야 한다.

② 기본계획 용역시 제시한 단면의 적정성을 검토하여 제시된 단면의 최적여부를 판단하고 그 근거를 객관적으로 제시하여야 한다.

③ 선정된 공법을 검토할 때에는 기본계획 용역시 제시된 당해 공법선정의 한계성을 검토․분석하고 이를 고려하여야 한다.

6. 세부수행사항

6.1  공통사항

(1) 기본 및 실시설계는 기본계획에서 정해진 내용에 따라 실시되어야 한다.

(2) 구조물의 설계는 원칙적으로 국토해양부에서 정한 항만설계기준에 의하며 항만공사표준시방서 및 항만공사 전문시방서 등을 참고로 실시하여야 한다.

(3) 구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

(4) 기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

(5) 항만구조물에 대한 설계는 강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 감독자와 협의하여 허용응력설계법을 사용할 수 있다.

(6) 해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 고내구성 콘크리트 사용을 우선적으로 검토하여 설계하여야 한다.

(7) 비교안 작성

① 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 5개 이상의 구상 안을 작성하여야 하며 그중 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 1개안을 선정하여야 한다.  다만, 구상 안의 수는 공사의 규모 등에 따라 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

② 각각의 비교안검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

(8) 사전 협의사항

① 수급인은 과업진행중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

가. 구조물의 위치, 형식 및 규모

나. 적용공법

다. 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)

라. 도로의 노선, 표고, 포장설계

마. 중요 건설자재

바. 적용할 시공법등

② 세부사항에 대하여 발주처와 협의를 하였더라도 하자가 발생할 시에는 수급인의 책임이 면책되는 것은 아니다.

6.2 공법 및 단면 검토

(1) 수급인은 기본계획 용역에서 선정한 공법을 다음의 경우를 제외하고는 변경할 수 없다.

① 공사비를 절감할 수 있는 경우

② 기본 및 실시설계를 위한 세부조사 결과 공학적인 관점에서 지반여건 등으로 인하여 기본계획 용역에서 정한 공법을 사용할 수 없는 경우

③ 구조물의 내구성 또는 안전성을 상당하게 증가시킬 수 있는 경우

④ 기타 특별한 사유가 있어 발주처가 동의한 경우

(2) 수급인은 기본계획 용역에서 공법선정시 언급한 “공법선정의 한계성”을 면밀히 검토하여야 하며 “공법선정의 한계성”에 대하여 명확한 해결책 또는 그에 대한 대책을 제시하여야 한다.  이를 위해서 상세한 기초자료가 필요하다면 이를 기초자료 조사시 반영하여야 하며 조사결과 공법변경이 불가피하다고 판단될 때에는 그 내용을 발주처에 보고하고 협의하여 결정해야 한다.

(3) 수급인은 시공을 위한 세부적인 구간별 단면을 결정하여야 하며 세부단면 결정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여 경제적이고 안전하며 원활한 시공이 가능하도록 결정되어야 한다.

6.3 구조계산

(1) 주요공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시(“5.1 공통사항”의 제7항 관련)에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며 이의 판단의 근거를 설명하여야 한다.

(2) 구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주 처에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

6.4 세부수량 및 공사비산출

(1) 과업대상시설에 대한 세부적인 물공량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

(2) 공사착공후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

(3) 특히 토질조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

6.5 건설계획 수립

(1) 연차별 건설계획 수립

이 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자사업비 등을 고려, 발주청과 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

(2) 시공계획 수립

① 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며 공정계획은 CPM기법(critical path method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

가. 자재 및 장비사용계획

나. 공정계획

다. 공사 작업장 확보계획(필요시)

라. 기타 시공시 특히 필요한 사항

② 공사기간은 CPM으로 정확하게 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 지장물 및 지하매설물 이설계획

① 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 “3.2.7 지장물 및 지하매설물 조사” 항목에 따라 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대책을 수립하여야 한다.

② 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

(4) 안전관리 및 품질관리 계획

① 공사 시공 중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립하여야 한다.

② 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다.

(5) 시험시공

공사시행중 품질확보를 위해 시험시공이 필요한 경우에는 이에 관하여 검토하여야 하며 시험시공과 관련하여 유의  하거나 관측하여야 할 사항은 공사시방서에 그 내용이 포함되어져야 한다.

6.6 용지 및 보상물건 조사

(1) 기본계획 용역시 개략적으로 조사된 내용을 참고로 이 과업지시서 “3.2.5용지 및 보상물건 조사”의 내용에 따라 용지 및 보상물건에 대한 조사를 실시하고 그 조서를 작성하여야 한다.

(2) 앞의 (1)에 의하여 작성된 조서는 용역중이나 용역 완료 후에라도 감정평가의뢰 및 피해용역의뢰를 할 수 있도록 작성되어져야 하며 감정평가와 피해용역과 관련하여 감독자 또는 발주청의 보완요구가 있는 경우에는 이에 따라야 한다.

(3) 용지도는 다음과 같이 작성하여야 한다.

① 지적도 등본에 의해 작성하여야 한다.

② 용지도면에는 기존 구역과 새로 편입되는 구역을 구분할 수 있도록 채색하여야 한다.

③ 용지도면에 지번을 직접 기재하기 곤란한 곳은 면적의 지번을 범례로 표시하여야 한다.

④ 용지 도에 측점표시(20m간격)를 하여야 하며 중심선은 가는 실선, 도로 폭은 가는 점선으로 표시하여야 한다(도로의 경우).

⑤ 임야도와 지적도를 혼합하여 작성한 지역은 임야 지번도를 명시하여야 한다.

⑥ 편입되는 지역은 일련번호를 붙여 표시하되 토지조서의 일련번호와 일치하도록 하여야 한다.

⑦ 용지도에 가옥, 전주, 분묘, 수준점등 지장물의 위치를 표시하되 물건조서와 부합되는 일련번호를 기재하여야 한다.

⑧ 지적도 및 임야도 등본을 첨부하여야 한다.

⑨ 가옥, 전주, 수목, 분묘 등의 지장물 물건조서는 현지와 정확히 일치시켜야 한다.

(4) 도로경계말뚝설치는 다음에 따라야 한다(도로의 경우).

① 도로경계말뚝(15㎝×15㎝×100㎝)은 도로중심선의 측점 좌우에 설치하여야 하며 확장부는 20m, 기존도로부 구간은 40m 간격으로 설치하고 도로경계말뚝에 측점의 표시는 100m 간격으로 도로방향 정면에 표시하여야 한다.

② 현지에 설치된 도로경계말뚝을 용지도 작성시 그 위치를 표시하여 제출하여야 한다.

③ 도로경계말뚝설치가 완료되면 분할 측량 신청에 필요한 제반서류를 즉시 제출하여야 하며, 기 제출된 용지도 등이 분할측량 성과와 상이할 경우에는 준공 후라도 분할측량 성과가 제출된 후 30일 이내에 보완 제출하여야 한다.

(5) 편입토지 및 지장물 조서작성은 다음에 따른다.

① 일정양식에 의거 작성하되 용지도의 일련번호와 일치되는 번호를 기재하여야 한다.

② 편입면적을 정확히 산출하되 단위는 평방미터(㎡)로 표시하여야 한다.

③ 토지공부상 지목과 이용상황이 다를 때 그 실제 이용상황을 조사표시하여야 한다.

④ 소유자는 토지대장 소유자와 등기부상 소유자를 조사 표시하여야 한다.

⑤ 소유권 이외의 권리자가 설정되었을 때 그 권리의 내용을 상세히 조사하여 표시하여야 한다.

⑥ 공공 시설물 및 지장물에 대한 편입여부를 조사하여야 한다.

6.7 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

(1) 공사 시행전 또는 시공 중에 공사와 관련하여 관계 부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

(2) 사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

(3) 기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 감독자가 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

6.8 설계도서의 작성

이 과업지시서의 「10. 설계도서 작성방법」항목을 참고한다.

7. 분야별 세부수행 기준

7.1 콘크리트 설계기준강도

각 콘크리트의 구조물별 설계기준강도는 항만 및 어항 설계기준을 기준으로 하되 특별한 이유가 있을 때에는 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

7.2 철근콘크리트 구조물

(1) 철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은 골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야 하며 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

(2) 철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보가 가능하도록 하여야 한다.

7.3 수역시설

(1) 수역시설은 계류시설, 외곽시설 및 그 외 시설과의 관계, 축조후 부근의 수역, 시설, 지형, 흐름, 기타 환경 등에 미치는 영향과 더불어 당해 항만의 장래 발전방향을 충분히 고려하여야 한다.

(2) 항로의 설정에 관해서는 안전한 항행, 조선(操船)의 용이, 지형, 기상, 해상조건과 관련시설과 잘 들어맞도록 고려하여야 한다.

(3) 항로에 있어서의 굴곡 부는 항로 중심선의 교각이 가능하면 적어야 한다.

(4) 항로 폭은 대상선박의 제원, 항로의 통행상황 및 연장거리, 기상, 해상 그 외의 자연상황 등을 충분히 고려하여야 한다.

(5) 항로의 수심은 대상선박에 대하여 박지의 수심을 확보하여야 하며, 상황에 따라 저질, 선박의 동요, 트림, 선체침하, 측량오차 등에 대한 여유를 고려하여야 한다.

(6) 항 입구 부의 선로의 길이와 연속되는 박지의 넓이는 선박의 정지능력 거리를 감안하여 적절히 결정하여야 한다.

(7) 수역시설을 이용하는 선박의 항행, 파일롯트의 승선, 끌 배의 이용 등을 감안하여 항로의 적절한 정온도를 확보하여야 한다.

(8) 박지의 설정에 관하여는 안전한 정박, 조선의 용이, 하역의 효율성, 기상, 해상조건 등의 영향, 관련시설과의 모순이 없도록 결정하여야 한다.

(9) 박지의 위치에 관하여는 방파제, 부두, 선로 등의 배치, 정온도 확보 등을 고려하여 적절한 장소를 확보하여야 한다.

(10) 선박의 선수를 회전하는데 필요한 규모의 박지에 관하여는 회선의 형태, 선박의 회선능력, 계류시설, 선로의 배치, 기상․해상조건을 충분히 고려하여야 한다.

7.4 접안시설

(1) 접안시설은 토질, 수심, 파랑, 조위, 시공성 등을 고려하여 경제적이고 적합한 구조형식이 되도록 선정하여야 한다.

(2) 접안시설 건설에 대한 신공법이 있을 때에는 이를 포함하여 검토하여야 하며 항만건설 기술향상을 위해 외국의 시공예 등을 감안하여야 한다.

(3) 설계시 고려해야 하는 일반적인 외력은 다음과 같으며 이외 구조물의 안전에 영향을 미칠 수 있는 외력이 있을 경우에는 이를 고려하여야 한다.

① 선박의 접안력

가. 대상선박의 선형에 따른 접안속도

나. 선박의 운동에너지

다. 유효접안에너지

② 선박의 견인력(직주의 경우 연직력 포함 검토)

③ 풍압력

가. 구조물에 작용하는 풍압력

나. 선박에 작용하는 풍압력

④ 조류력

가. 선박의 진행방향으로 흐르는 조류

나. 선박의 측면에서 흐르는 조류

⑤ 파력

가. 구조물에 작용하는 파력

나. 해수중의 물체에 작용하는 파력

⑥ 양압력

⑦ 토압

⑧ 잔류수압

⑨ 사하중

⑩ 적재하중 (큰 집중하중 작용 시에는 별도 검토)

⑪ 활하중(크레인 하중. 자동차 하중, 군집하중 등)

(4) 계선 안에는 선박이 접안할 때 선체와 구조물의 손상을 방지하기 위하여 적절한 완충설비를 선택, 배치하여야 한다.

(5) 계류시설의 일반적인 상재하중(하역장비 등과 같이 실제 사용될 하중 제외)은 취급화물에 따라 구분하여 결정하여야 하며 구조물의 안정검토시 야적장에 적용할 상재하중은 야적이 예상되는 품목에 따라 결정하여야 한다.

7.5 호안시설

(1) 호안 천단고는 안벽천단고와 부지계획, 월파고 등을 고려하여 적정 높이로 결정하되 발주처와 협의하여야 한다.

(2) 호안축조와 관련하여 기존 해안선 배후지역의 배수시설을 파악하고 장래 매립 지내 배수에 지장이 발생하지 않도록 배수시설을 검토하여야 한다.

7.6  방파제

(1) 방파제 형식은 구조적 안정성을 검토․확인하여야 한다.

(2) 방파제의 마루높이는 침하를 고려하여 결정하여야 한다.

(3) 항내정온도 확보가 가능하고 월파로 인한 전달파고가 최소화되도록 하여야 한다.

(4) 항내의 해수유통이 원활하고 환경에 미치는 영향이 최소가 되도록 하여야 한다.

(5) 항내 한계파고를 검토하여야 하며 대상선박에 따른 부두의 한계파고를 결정하여야 한다.

7.7 준설 및 매립

(1) 준설은 기상, 해상 및 지형조건과 토질조건을 충분히 파악하여 계획하여야 하며, 준설선의 능력, 토질조건 등을 고려하여 준설방법 및 준설선단을 구성하여야 한다.

(2) 매립에 있어서는 해상, 기상, 원지반 및 토취장의 토질조건을 사전에 충분히 파악하고 매립 지의 사용목적, 사용시기, 매립지 계획지반고 등을 고려하여 가장 경제적인 매립방식을 결정하여야 한다.

(3) 배후매립시 호안은 시설위치와 목적에 따라 구조에 맞게 설계하여야 하며, 펌프준설선으로 호안내부에 토사를 송토하여 매립할 경우에는 집수정과 여수토 시설을 검토하여야 한다.

(4) 여수토의 규모나 위치 등은 단계별 준설토 투기량 및 환경에 미치는 영향을 감안하여 결정하여야 한다.

(5) 방사용 Mat를 사용할 때에는 배면토압에 의한 Mat 파열방지 방법을 강구하여 계산에 의거 설계에 반영하고 각종  Mat 재질에 대한 시방을 제시하여야 한다.

(6) 매립지에 대하여 원지반의 토질조건을 조사하여 침하율 및 침하기간을 고려하여 부지이용 계획 및 개발계획에 부합되도록 침하공법 등을 제시하여야 한다.

7.8 부대시설

(1) 급배수시설

① 부두 상류지역의 침수발생여부 검토 및 부두 전체구역의 배수량을 산정하고 배수방향과 배수 종말계획고 등이 만조 시에도 배수가 용이하도록 전체 배수계획을 작성하여야 한다.

② 급수는 부두시설을 고려하여 소방용수 및 생활용수 선박급수 등을 해당 법규에 알맞게 계획하여야 하며, 차후 추가용량 등을 고려한 관망으로 설계하여야 한다.

(2) 야적장

① 야적장은 부두 운영시 야적될 화물의 종류를 고려하여, 포장방법, 두께 등을 결정하여야 한다.

② 야적장은 부두운영의 효율성을 확보할 수 있도록 충분한 면적을 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 전기설비

① 부두 내 조명은 선박접안 및 야간 하역작업이 가능하도록 설계하여야 한다.

② 등기구 및 전주설계에는 부식방지 대책이 강구되어야 하며 경제성 및 내구성을 고려하여 선정하여야 한다.

③ 변전실은 기존 시설과 장래시설(기타 부속건물 포함) 및 항내 유관기관등 항내 전지역에 소요되는 전력 등의 제반자료를 수집한 후 이에 의거 전력, 통신, 화재경보(전기화재 경보) 등에 대한 전반적인 공급방안을 검토하여 실시설계를 하여야 한다.

④ 정보처리시설에 필요한 기본시설을 검토, 실시설계에 반영하여야 한다.

⑤ 기타 부두의 용도 및 필요에 따라 선박용 육지전원 및 육지 전화시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 하며, 이를 수용하기 위한 검토 반영하여야 한다.

(4) 울타리 시설

부두 울타리는 보안기능 유지와 동시에 도시미관과 조화되도록 미래로형, 세계로형, 바다로형을 비교 검토하여 선택하여야 한다.

8. 문화재 지표조사

8.1 목  적

울릉(사동)항 2단계 개발사업 기본 및 실시설계 지역에 대한 문화유적의 매장 및 분포여부 확인 등의 문화재 지표조사를 실시하여 해역내의 해저매장문화재 잔존여부를 파악하고 확인된 유적에 대하여는 보존 또는 시․발굴하여 계획을 수립하기 위함.

8.2 일반사항

본 용역은 일반시방서, 문화재지표조사 방법 및 절차 등에 관한 규정[문화재청 고시 제2008-50호 (‘08.6.10)] 등에 의거 시행한다.

8.3 주요 역무내용

역무기준 : 문화재지표조사방법 및 절차 등에 관한 규정 제7조 별표2 “지표 조사내용”에 준한다.

1) 사전조사

(1) 기존문화재 분포도와 비교하여 유적(물)의 부존 가능성 예측

(2) 각종 문헌, 전래자료를 수집·분석하여 조사대상 수역과 주변지역의 수장문화재의 분포여부를 확인

(3) 문화재 발견시고지역 여부확인 (관할 지방자치단체 또는 문화재청)

2) 현장조사

(1) 조사 항목 및 내용

① 위치 측정 및 조사선운행: 조사선 운행 실시간 DGPS운영 측정

② 지층 조사 : 퇴적층내 이상물체 확인 및 퇴적층 두께 확인

③ 해저면조사 : 음향영상 분석에 의한 해저면 이상물체 확인

④ 잠수 조사 : 대표적 해저 이상물체 지역 샘플촬영조사

⑤ 퇴적물조사 : 문화재의 매몰가능성을 예측할 수 있도록 정점을 정하여 선상에서 채니기(grab)를 사용하여 시료를 채취하고 정점의 위치는 DGPS를 사용하여 확인

⑥ 육상 조사 : 육상지역 도보 답사

(2) 조사 방법

① 위치측정 및 조사선운행

ㅇ 해상위치 좌표는 정밀도가 가장 높은 DGPS로 확인함.

ㅇ 위치 좌표의 수신간격은 초 단위로 수신하여 전용 컴퓨터에 입력/기록함.

ㅇ 조사선은 DGPS 위치수신으로 컴퓨터 모니터 상에 설정된 조사측선을 따라 운행

② 지층 조사(Subbottom Profiling)

ㅇ 지층조사는 주 주파수대가 3.5KHz 이상인 천부용 고해상의 탄성파 지층탐사기(Sub-Bottom Profiler)를 사용함.

ㅇ 조사간격은 20m를 원칙으로 하되, 사전조사된 문헌이나 전래설화에 근거하여 수중유물의 매몰가능성이 높고    조사수역의 퇴적율이 빠른 경우에는 매몰가능 유적의 특성에 따라 탐사간격을 변경할 수 있음.

ㅇ 지층조사시에는 수치자료와 화상자료를 동시에 획득하여 화상자료는 현장조사 시에 수치자료는 전산처리를 통해 정밀분석에 활용할 수 있어야 함.

③ 해저면 조사(Bottom Side Scanning)

ㅇ 200 KHz 이상을 기본주파소로 하는 측면주사음향탐사기(Side Scan Sonar)를 사용함.

ㅇ 측면주사음향영상탐사기는 수중저면으로부터 최적높이를 유지하고 조사선 소음의 영향을 최소화할 수 있도록 선미(또는 선수)에서 일정간격을 두고 예인케이블로 예인하여 수치 및 화상자료를 저장매체에 입력, 저장하여    재처리 할 수 있도록 함.

ㅇ 조사수역의 전 수중저면을 주사할 수 있도록 수심에 따라 예인수심과 주사범위를 조절하고 항적을 교차하여     중첩된 수중저면 음향영상도면을 획득하도록 함.

ㅇ 현장에서 영상자료를 분석한 후 이상물체 분포지역에 대해서는 수치자료를 재처리하여 정밀분석 함.

④ 잠수조사

ㅇ 탐사(측심, 지층탐사, 수중저면음향영상) 자료를 대조, 분석하여 유물과 유사한 물체 또는 이상물체가 존재할 경우  잠수조사자를 투입하여 유물의 존재여부를 확인하여야 함.

ㅇ 잠수조사자는 안전과 조사의 효율성을 위해 2인 이상을 1개조로 하여 조사를 수행함(안전을 위해 대기 1개조를  편성함)

ㅇ 잠수조사 시에는 유사 또는 이상물체를 반드시 확인하고 수중카메라를 사용하여 사진자료를 획득하여 수중유물의  부존여부를 판단할 수 있도록 이들의 특성과 부존현황을 기술함.

⑤ 퇴적물조사

ㅇ 퇴적물 일반 분석방법에 따라 퇴적물 성분의 조성비(자갈․모래․실트․점토), 조성비에 따른 퇴적물 상, 평균    입도 및 입도특성 등을 분석함.

⑥ 육상조사

ㅇ 육상지역의 전지역을 도보 답사 후 기록 작성함.

ㅇ 주변문화재를 파악하고 사진으로 보관 기록함

⑦ 기타사항

ㅇ 조사선의 항해속도는 3knot/시 유지

ㅇ 조사지역내 선박진입이 어려운 천수심지역, 어장이나 시설물등 조사장애 지역은 발주처와 협의후 시행

8.4 용역완성의 의무

1) 계약상대자는 용역을 수행함에 있어 계약서 및 제반 법령을 준수하여야 하고, 용역 목적물이 소기의 기능을 발휘   할 수 있도록 책임을 가지고 성실하게 용역을 수행하여 완성하여야 한다.

2) 계약상대자는 천재지변 등 불가피한 상황이 발생하여 예정기간 내에 준공이 불가피할 경우 즉시 발주자와 협의하여야 한다.

3) 아래사항에 대하여 계약상대자 책임 하에 처리하여야 한다.

○ 계약문서에 명시된 용역의 수행

○ 용역수행 안전관리

○ 용역 품질관리

○ 용역수행에 필요한 각종기기, 장비의 확보

○ 발주자가 수행하는 대관 인 허가 사항에 대한 협조

○ 기타 계약내용에 명시되지 않은 사항이라도 절차상 당연히 수행을 요하는 경미한 사항 및 필요한 조치

○ 고의․과실․위약 등으로 발생한 인력․물적 손실

○ 관련 자료 수집 및 인용에 있어 저작권 침해시 이에 대한 책임

8.5 용역수행방법

1) 계약상대자 책임 하에 울릉군 관할지역 문화재지표조사를 수행함에 축적된 자체 기술능력과 기존 수집된 자료를    최대한 활용하여야 한다.

2) 계약상대자는 관련법규 및 기준에 저촉되는지 여부를 면밀히 조사하여 제시하여야 한다.

8.6 용역수행 장소

발주자가 제시한 사업시행구역

8.7 인력투입

1) 계약 상대자는 전문지식과 경험이 풍부한 유자격기술자를 확보, 인력을 투입하여야 한다.

2) 발주자는 필요시 계약 상대자에게 참여 인력의 증감을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3) 발주자가 서면으로 아래사항에 해당된다고 통보할 때 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 5일 이내에 해당 부적격자를 교체하여야 한다.

○ 업무수행능력이 없다고 인정할 때

○ 고의 또는 중대한 과실로 손해를 끼쳤을 때

8.8. 용역수행상의 결함시정

1) 소정의 조사 기간 내에 조사 불이행으로 인한 제반 책임은 계약상대자에 귀책 된다.

2) 계약상대자는 제출된 예정공정표대로 과업을 수행하여야 한다.

8.9 보안유지

1) 계약상대자는 본 용역과 관련한 자료 및 정보가 발주자의 사전승인 없이 외부에 누설되지 않도록 하여야 하며 이의  불이행으로 인한 발주자의 손실 및 보안상의 책임은 계약상대자가 한다.

2) 계약상대자는 모든 보안 문제에 대하여 발주자와 협조하고 발주자가 지시한 보안요구에 즉각 응하여야 한다.

8.10 책임조사원

1) 계약상대자는 용역업무 시행에 있어서 문화재보호법시행규칙 제80조 제1항 관련 별표15에서 규정하는 자격을 갖춘  책임조사원을 둔다

2) 책임조사원은 용역현장에 상주하는 발주자 감독원의 지시에 따라야 하며 계약상대자를 대표하여 현장관리, 안전의   확보, 공중재해(산불 등)의 방지대책 등 계약상대자가 이행하여야 할 모든 사항에 책임을 지고 처리하여야 한다.

8.11 작업원(조사원, 조사보조원, 보조원)

계약상대자는 현장에 종사할 작업원을 선정할 때 본 용역에 대한 충분한 지식과 기능을 갖춘 숙련된 사람을 선정하여야 하며, 특히 자격을 필요로 하는 작업에서는 유자격자를 종사시켜야 하고 감독원의 요구가 있을 경우 그 인적사항 및 경력서 등을 제출하여야 한다.

8.12 하자책임

본 용역의 시행에 있어 자료의 누락, 서류작업 착오로 인하여 발주자에 손해가 야기될 경우에는 발주자에서 취하는 행정조치에 따라야 하며 기타의 사항은 협의하여 조치한다.

8.13 공공시설 보호 및 민원예방

계약상대자는 용역수행과 관련하여 제반 공공시설, 도로, 기타 타인 재산 등에 대하여 손해를 주지 않도록 하여야 하고 공공설비의 훼손 및 민원 유발을 적극 방지하여야 하며 이와 같은 사항의 발생시는 계약상대자 책임 하에 문제를 해결하여야 한다.

8.14 불명기 사항

1) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 용역 수행상 불가피하거나 마땅히 수행하여야 할 사항은 감독원과 협의하여 시행하여야 하며 특수한 사항은 감독원의 지시에 따라야 한다.

2) 본 과업지시서의 해석 또는 의견상의 차이가 발생되거나 명시되지 않은 사항은 발주자와 계약상대자가 상호 협의   하여 결정한다.

9. 해상교통 안전진단

9.1 과업 목적

울릉(사동)항 2단계 개발사업과 관련하여 기 수행된 선박조종시뮬레이션 자료를 검토하고, 실시설계시 도출된 문제에 대한 “해상교통안전진단”의 수행 및 관련 인허가 취득.

9.2 과업 범위

가. 기존 선박조종시뮬레이션 수행결과 분석

나. 관련법에 따른 해상교통안전진단 수행

다. 관련 인허가 및 평가 수행

9.3 과업수행방법 및 지침

9.3.1 기본사항

1) 입․출항 항로의 교통량에 대한 선박조정 시뮬레이션을 시행하여야 하며 특히, “해상교통안전법 제6조의2제5   항 및 같은 법 시행규칙 제2조의5제2항”에 의한 “해상교통안전진단시행지침(국토해양부고시 제2010-51호)”에

의거하여 해상교통안전진단에 필요한 모든 항목에 대해 시행하여야 한다.

2) 신규 평면배치에 대한 협의과정중 “국토해양부”, “도선사회” 등에서 제시한 의견을 포함하여 검토하여야 한다.

- Designated Area (연안통항대)를 운항하는 선박에 의한 항주파 영향

- 실제 해상교통량 조사 및 장래 교통량 추정

- 선박 접이안에 따른 기존 등부표 이설 및 신규 등부표 설치계획 수립

3) 시뮬레이션 시행시 평가에 중요한 요인이 되는 대상선박이나 O/D분석 항만 등의 조건결정은 사전에 발주청과  협의를 거쳐야 한다.

4) 항로의 배치조건, 선회장의 위치 등의 실험조건은 발주청의 요구에 따르되 사전에 충분한 협의를 거쳐야 한다.

5) 시뮬레이션에 필요한 자료는 기존자료 및 현장조사 자료를 이용하여 수행한다.

6) 기타 시뮬레이션에 관한 의문사항은 발주청과 협의 시행한다.

7) 시뮬레이션 결과에 따른 항로의 배치규모 등의 변경이 필요시는 제반관련사항에 대하여 발주청과 협의, 조정  하여야 한다.

9.3.2 선박조종 시뮬레이션

가. 자료조사 및 전문가 자문

○ 대상 해역에서 기 실시된 관련 보고서 등의 자료와 현지 방문, 관련 기관 및 단체 방문 등을 통하여 본 과업    수행에 필요한 자료를 조사, 수집하여 반영한다.

○ 대상 해역의 특성과 대상 선박 운항에 경험이 많은 전문가들을 중심으로, 대상 해역에서의 선박 운항 안전성    확보에 중점을 두어 자문을 받고 과업에 반영한다.

나. 대상 선박 조사 및 모델링

○ 대상 해역의 운항 대상 선박을 조사하여 운항 특성을 모델링 한다.

다. 대상 해역 모델링

○ 대상해역에서의 선박 운항 안전성에 영향을 미칠 수 있는 여러 자연적인 환경요소와 항행 환경요소, 지형적인 환경요소를 조사하여 모델링한다.

라. 통항 및 접이안안전성 평가 시뮬레이션 수행

○ 해상교통안전진단 선박조종시뮬레이션 기술 기준에 명시된 자연환경, 통항환경, 선박운항자, 평가기법 등을    검토하여 수행해야 한다.

○ 선박 통항 및 접이안 안전성 검토는 주요 대상 선석별로 수행해야 하며, 문제가 있을 경우 이를 최소화할 수   있는 대책을 제시한다.

○ 선박운항자는 해상교통안전진단제도에 명시된 적용 기술에 의거 도선사회 소속 선장을 초빙하여 시뮬레이션을 수행해야 하고, 통항 및 접이안 안전성에 대한 의견청취 후 해당 결과를 평면 배치에 적절하게 반영해야 한다.

9.3.3 해상교통 현황 및 관측조사

1) 과업대상지 인근 해역에 대한 해상교통환경(자연환경, 해상교통시설, VTS 관제 등) 및 수역시설(항로, 정박지, 수심, 선회장 등) 현황을 조사 분석한다.

2) 과업대상지 인근 해역에 대하여 최소 72시간 이상의 현지 해상교통조사를 실시한다.

3) 해상교통조사를 기초로 대상 해역 인근의 교통흐름(시간대별 통항로, 횡단 등) 및 교통 특성(주요 통항 경로대)을 분석하고, 톤수별 및 선종별 분석을 수행한 후 각각의 항적도를 제시해야 한다.

4) 시간대별 평균 통항량 및 피크타임 통항량을 분석하여 평가하고, 해상교통량 정류 또는 개선 방안 등을 종합적으로 제시한다.

9.3.4 해상교통혼잡도 평가

1) 해상교통안전진단 해상교통혼잡도 평가 적용기술에 명시된 항로별 해상교통 혼잡도를 평가한다.

2) 과거 입출항 통계 자료를 기초로 장래 해상 물동량에 대한 톤수별 입출항 척수를 추정한다.

3) 대상항로에 대한 기본교통량, 가능교통량, 실용교통량으로 구분하여 해당 수역이 허용 가능한 교통량을 분석   한다.

4) 장래 추정 교통량을 바탕으로 톤수별 대표 제원을 이용하여 연간 왕복 환산교통량, 일일통항량 및 시간당 환산  교통량을 평가한다.

5) 대상 해역에 대한 평균 시간 및 피크타임 교통량 해상교통혼잡도를 산출하여 평가한다.

9.3.5 해상교통류시뮬레이션

1) 해상교통안전진단 해상교통류시뮬레이션 평가 적용기술에 명시된 주요 항로에 대한  해상교통류시뮬레이션을   수행한다.

2) 종합환경스트레스 또는 위험도 산출은 다음과 같은 내용을 분석해야 한다.

○ 조건설정 : 해역별 해상교통 환경조건 설정 및 해상교통 특성

○ 스트레스값 : 해상교통환경ㆍ조선환경 스트레스값 및 종합환경 스트레스값 산출 또는 이와 유사한 형태의     위험도 산출

3) 종합환경스트레스값 분석을 통하여 산출된 대상해역 및 항로의 안전성을 분석한다.

4) 종합환경스트레스값 분석을 통하여 산출된 교통량 밀집 위험해역을 도출해야 한다.

9.3.6 계류안정성 평가

1) 해상교통안전진단 계류안정성 평가 적용기술에 명시된 대상 선박별 최대 선형과 최소선형을 대상으로 계류안정성을 평가한다.

2) 자연환경 조건은 다음과 같이 설정한다.

- 바람 : 순간 최대풍속 및 풍향

- 조류 : 해당 해역에 작용하는 최강창조류 및 최강낙조류

- 파랑

가) 파고 : 설계파 최대파고

나) 파향 : 선박 운영에 영향을 미치는 주요 방향

다) 파주기: 설계파 주기 및 관측된 장주기파

3) 계류선박의 동요 해석은 다음과 같은 항목이 평가되도록 한다.

- 선박 : 자유도 운동에 대한 시계열 동요 해석

- 계류삭(繫留索) : 선박거동에 따른 계류삭 장력의 시계열 해석

- 방현재(防舷材) : 선박거동에 따른 방현재 반력의 시계열 해석

4) 하역 한계 산출 : 선종별 하역 한계조건을 선박의 동요 계산 결과를 기초로 평가한다.

9.3.7 통항안전대책

1) 수역시설(항로 및 정박지, 수심, 선회장 등) 재배치에 대한 적정성을 분석하여 제시하여야 한다.

2) 해상교통시설, 선박 통항 관제, 해상교통시스템 개선 등과 같은 통항 안전성 향상 대책을 제시한다.

9.3.8 보고서 적성

해상교통안전진단 보고서는 “갑”의 “과업지시서” 및 “해상교통안전진단 수행지침”에 명기된 항목이 누락되지 않게 작성 한다.

10. 사전재해영향성검토

10.1 일반사항

10.1.1 공통사항 검토

1) 기존의 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험 요인 검토

2) 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 및 예방에 관한 사항 검토

3) 대상지역내 자연재해 위험지구 등의 포함여부

4) 대상지역내 침수 위험지구 현황 및 침수 가능성 검토

5) 개발계획 현황 및 주변토지이용 계획과 재해예방에 관한 사항 검토여부

6) 대상지역내 하천 및 소하천의 포함여부

7) 자연재해 저감시설 현황 및 재해예방에 관한 사항

10.1.2 입지 유형별 검토

10.1.3 검토 체계

1) 사업의 개요

2) 사전재해영향성검토범위 설정

3) 기초조사

4) 재해영향예측 및 분석

5) 저감대책

6) 결론 및 검토서 작성

10.2 세부 과업지침

10.2.1 공통사항 검토

1) 기존의 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인 검토

○ 지형여건 및 주변 환경 등에 따른 피해발생 등의 재해위험 요인을 검토하였는지 여부

2) 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 및 예방에 관한 사항 검토

○ 대상지역의 개발계획으로 인한 인근지역 및 시설물 등에 미치는 재해영향의 예방에 관한 사항을 포함하였는지 검토

3) 대상지역에 자연재해 위험지구 등의 포함 여부

○ 대상지역에 재해위험 지구가 포함되는지 확인하고, 재해위험지구 개발에 대한 대책이 수립되었는지를 확인

○ 필요시 과거 재해발생 현황 등의 조사 여부

4) 대상지역내 침수 위험지구 현황 및 침수 가능성 검토

○ 대상지역 침수위험 지구가 포함되는지 확인

○ 인접수계의 홍수위보다 지반이 낮은 지역 및 최근에 침수피해가 발생한 지역인지 확인

○ 개발계획으로 인하여 주변지역 등의 침수 가능성 검토

5) 개발계획 현황 및 주변 토지이용 계획과 재해예방에 관한 사항 검토여부

○ 개발 예정지구 및 주변 지역의 토지이용상태, 개발계획을 확인하고 향후 개발에 따른 재해예방에 관한 사항의     포함 여부

○ 관련 행정 계획상 결정된 주변 지역의 장래 토지이용 계획 내용을 검토하고, 그에 따른 재해예방에 관한 사항이 포함되었는지 여부

6) 대상지역내 하천 및 소하천의 포함 여부

○ 대상지역내 하천 및 소하천의 포함여부 확인

○ 재해를 가중시킬 수 있는 하천 복개나 유로변경 계획 등이 있는지 확인

7) 자연재해 저감시설 현황 및 재해 예방에 관한 사항

○ 재해저감 시설의 현황조사가 되어있는지 확인

○ 당해 재해저감 시설의 예방기능에 관한 사항

10.2.2 입지 유형별 검토

1) 해안․도서지역

○ 상습해일 등의 피해우려지역에 대한 대처계획 검토

○ 매립지의 경우 해수면 상승이 미치는 영향에 대한 검토

○ 지반이 낮은 지역에서는 방류구가 낮아 조위 상승시 우수배제 가능시간이 짧아져 내수침수의 원인이 되므로     방류구의 위치변경, 유수지 설치 및 확대, 펌프 등의 기계식 배제계획, 해수역류방지시설계획 등 하수체계를    정비하는 등의 재해예방대책이 수립되었는지 검토

○ 해수범람 예상 저지대는 다목적 유수지, 공원, 체육시설 등을 조성하여 조위 상승에 따른 내수배제 불량시 유수  기능을 높이도록 유도

○ 개발로 인한 해안선 침식, 백사장 파괴 등에 대한 검토 여부

○ 신규 건축물에는 옥상 또는 지하저류시설을 설치하도록 유도

○ 해안도로 주변의 국공유지를 활용하여 범람해수의 집수․저류시설을 지하에 설치하는 방안, 펌프장을 이용하여   강제 배수하도록 하는 방안 등의 방재시설물 설치계획 수립여부

○ 개발대상지역은 개발로 인한 재해영향성을 충분히 검토하고 해수범람의 피해를 예방할 수 있는 부지고 상승    등의 대책을 수립한 후에 개발하도록 유도

○ 연약지반 침하 등에 의한 피해 가능성에 대비하도록 검토

10.2.3 어항 및 항만개발 분야

○ 개발지역 및 해안저지대 등 주변지역의 재해취약요소를 분석하고 예방대책수립을 하였는지 여부

○ 세굴 및 퇴적으로 인한 항내매몰 등 영향 분석 및 예방에 관한 사항

○ 지진해일 등에 의한 방파제 등의 재난예방대책 수립 여부

11. 해역이용협의(인․허가 관련서류 작성)

11.1 과업 목적

울릉(사동)항 2단계 개발사업을 위한 최적의 설계를 실시함에 있어「해역이용협의서 작성 등에 관한 규정(국토해양부고시 제2008-913호)」에 의거하여 해양환경에 미치는 직ㆍ간접적인 환경요인 파악 및 영향을 예측‧평가하여 공사시 및 운영시 발생하는 악영향에 대한 종합적이고 적정한 저감방안을 강구하여 환경오염과 재산상의 피해를 최소화하고 주변 해양환경을 효과적으로 보존하며 그에따른 인ㆍ허가 서류를 작성하는데 그 목적이 있음

11.2 과업일반지침

본 과업은「해양환경관리법」제84조, 동법 제95조 및「해역이용협의서 작성 등에 관한 규정(국토해양부고시 제2008-913호)」에 의거하여 본 사업의 시행으로 인한 해양오염을 사전에 예측하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 해양오염을 최소화하기 위하여 실시한다.

11.3 세부과업 수행사항

11.3.1 요약문

본 사업의 내용, 해양환경에 미칠 주요내용, 해양환경영향저감방안 및 해양환경영향조사 계획 등을 수립한다.

11.3.2 사업 및 사업지역의 개요

본 사업의 목적과 배경 그리고 추진사항 및 향후계획을 제시하며 실시근거, 사업의 규모, 기대효과 등을 작성  함으로써 해역이용협의서 전반에 걸친 기본방향을 설정한다.

11.3.3 해역이용협의 대상지역 설정

해역이용협의 대상사업지역 및 인근지역의 환경상황을 파악할 수 있도록 대상지역을 설정하고, 지역환경조사   결과를 관련 도면에 종합적으로 표하여 작성하고 그 내용을 기술하여야 한다.

11.3.4 지역개황

본 사업지역 및 주변지역의 환경상황을 파악할 수 있도록 다음사항을 조사하고 지역환경조사 결과를 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성하고 그 내용을 기술하여야 한다.

사업지구 위치도

대상지역의 축척 1:25,000의 지형도

대상지역의 축척 1:50,000 내지 1:250,000의 해도

어업권 현황 및 분포도

법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황

대상지역 및 주변지역에서의 주요 오염물질의 해역배출 현황

개발계획 평∙단면도, 시설물 배치계획도

사업대상지 주변지역 및 해역의 과거 5년 이내 개발 현황

사업지역에 위치한 「해양환경관리법」제2조 제17호에 따른 해양시설의 위치

11.3.5 평가항목 설정

자연환경분야 및 사회경제환경분야의 평가항목 중 당해 사업으로 인해 해양환경에 중요한 영향을 미칠 것으로   예상되는 평가항목을 선정하고 그 사유를 기술한다.

11.3.6 평가항목별 현황조사․영향예측․저감방안의 내용, 범위 및 방법

환경현황조사

환경현황 조사자료는 울릉(사동)항 2단계 개발사업 환경영향평가의 현지조사자료를 인용하고, 불가피하게 문헌 또는 기타 자료에 의한 조사를 실시하게 되는 경우에는 공신력 있는 기존자료를 검토 적용하여 가장 최근의 자료를 인용하고 그 출처를 표기하여야 한다.

사업시행 지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 환경을 조사 분석하여 기술하되 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다.

2) 대상지역의 생태적 특성, 주변 지역의 개발현황 등에 관한 자료

3) 해양환경에 미치는 영향 및 저감방안

사업시행으로 인하여 해양환경에 미칠 모든 영향을 과학적인 방법으로 예측․분석평가하고 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현 제시한다.

사업이 환경영향요소별로 환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다.

환경영향의 예측 및 분석을 제시함에 있어 현재의 기술적 상황을 고려하여 정량화가 가능한 경우에는 정량적 방법으로 정량화가 곤란한 경우에는 객관적․정성적 방법으로 예측․분석하여야 한다.

환경기준이 설정되지 아니한 예측․분석항목에 대하여는 현재의 과학적 지식, 경험 및 외국에서 사용하고 있는 기준 등을 고려하여 잠정적인 환경보전 목표를 설정하고 이를 토대로 영향예측을 실시한다.

사업시행으로 인하여 환경에 미치는 악영향을 최소화할 수 있도록 환경현황 및 영향의 예측․분석․평가 등의 내용을 토대로 합리적이고 구체적인 내용으로 수립하여야 하며 일반적인 학문적, 기술적인 내용을 열거하여서는 안된다.

수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 영향예측을 실시하여야 한다.

11.3.7 해양환경영향조사

○ 해역이용협의 협의내용의 적정 이행여부를 확인하고, 해역이용협의서에 제시된 예측결과의 적정성을 검토할 수   있도록 해양환경영향조사계획을 수립한다.

○ 해양환경영향 조사지점은 해역이용협의시 현황조사 지점을 바탕으로 설정하며, 해역이용협의시 현황조사 결과    및 예측결과를 상호 비교ㆍ검토하여 사업시행으로 인한 환경영향 변화정도를 파악하고, 저감방안의 이행여부를   확인할 수 있도록 수립한다.

11.3.8 부 록

일반해역이용협의서 작성기관 및 작성에 참여한 사람의 인적사항

사업관련 상위계획 및 관련법령

용어해설

인용문헌 및 참고자료

11.3.9 해역이용협의서 작성

「해양환경관리법」제84조에 의한 해역이용협의시 「해역이용협의서 작성 등에 관한 규정」에 근거하여 해역이용협의서를 작성한다.

11.3.10 해양항만청 등 관계기관 협의 및 보완자료 작성

작성된 해역이용협의서를 이용하여 지방해양항만청 등 관계기관과 협의토록 하며 협의과정에서 보완의견이 제시될 시에는 빠른 시일내에 자료확보 및 대책을 강구하여 보완보고서를 작성․협의토록 한다.

11.4 기 타

본 과업지시서 내용의 해석상에 이견이 있는 경우에는 발주청의 해석에 따른다.

본 과업지시서에 누락된 시행방법과 추가비용 등의 사항에 대하여는 발주청과 협의하도록 한다.

본 과업 완료후라도 과업내용에 대한 재검토 및 보완이 필요할 때에는 즉시 이에 응하여야 한다.

본 과업수행에 따른 각종 성과품은 본 과업목적이외에 사용할 수 없으며, 발주청의 사전승인 없이 제3자에게 제공하거나 타인에게 누설하여서는 아니된다.

12. 군관리계획(변경)결정 및 지형도면고시

12.1 과업 목적

본 과업은「항만법」에 의한 울릉(사동)항 2단계 개발사업 실시계획 수립전에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관련규정에 의한 용도지역, 용도지구, 도시계획시설결정(세부시설에 대한 조성계획 조서 포함)에 필요한 각종 제반도서 작성을 목적으로 한다.

12.2 과업 범위

울릉(사동)항 2단계 개발사업(기 조성된 1단계사업 포함) 시행에 따른 용도지역 변경, 용도지구 지정, 도시계획시설 등 군관리계획결정변경 및 지형도면고시 관련서류 및 도서작성 등

12.3 과업 내용

12.3.1 군관리계획 결정조서 및 도면(용도지역, 지구, 도시계획시설, 항만시설에 대한 세부조성계획)

1) 관련법규의 검토

2) 관련계획 검토

3) 주변지역과의 상관성 검토

12.4 일반 지침

1) 기 조성된 울릉(사동)항을 포함하여 울릉항 전체에 대해 항만계획내용을 반영하여 군관리계획 결정변경을 시행한다.

2) 도서작성은 국토해양부에 고시한 도시관리계획 수립지침을 기준으로 작성하고 상위계획 및 관련계획에 부합되게 작성한다.

3)「항만법」제85조(관련 인․허가 등의 의제)의 규정에 의한 군관리계획결정 변경 협의도서(조서, 도면) 작성 및 지형  도면 고시도를 작성하여 고시될 수 있도록 제반도서를 작성하여 제출한다.

12.5 세부 지침

12.5.1 군관리계획 결정 변경 요청서 첨부서류 작성

1) 변경의 목적이나 사유를 기재한 서류

2) 변경내용을 기재한 서류

3) 변경하고자 하는 군관리계획의 범위 및 면적으로 표시한 축척 1/5,000 이상의 지형도

4) 당해지역의 개발계획과 보전계획 및 지목‧지번등이 표시된 축척1/5,000이상의 도면(임야인 경우에는 축척1/6,000 이상의 임야도)과 지번‧지목‧지적이 표시된 토지의 조서

12.5.2 군관리계획 결정 변경 요청서 첨부서류 작성 기준

1) 변경의 목적‧사유‧내용

- 군관리계획 결정에 따른 효과‧사유 또는 목적을 상세히 명기

2) 군관리계획 결정조서

3) 군관리계획 결정 변경(안)도

- 축척 1/5,000이상의 지형도(원도사용)에 변경하고자 하는 지역의 범위(지적도 또는 임야도의 범위 및 면적과 반드시 일치)를 구획하여 채색

- 변경하고자 하는 지역 및 주변지역을 해당 관청에 비치된 용도지역원도 및 지적도에 따라 투명지(트레이싱지) 복사, 제도하고 변경하고자 하는 지역을 지형도에 구획하여 투명지와 일치 되도록 할 것

- 용도지역의 구획(0.3mm이내의 방수먹사용) 및 채색은 반드시 국토의계획및이용에관한법률 시행규칙 제2조의2(도면작성)규정에 의거 지형도 판독이 용이하도록 작성하여야 하며 도시관리계획 결정 변경(안)도 작성시 2개도엽 이상을 사용할 경우 2개 도엽은 접합하지 말고 각 도엽별로 작성

4) 토지조서

- 토지조서는 총괄표 및 세부조서로 구분하여 작성할 것

12.5.3 지형도면고시도 작성

1) 군관리계획으로 결정할 모든 사항을 도면에 표시하여야 한다.

2) 군관리계획으로 결정할 모든 사항을 도면에 표시하여야 한다.

3) 군관리계획 변경 내용이 비교 되도록 변경계획을 지형도면고시용 도면과 부합되게 작성하고, 기정계획은 투사지에 작성하되 1/1,000～1/1,200 지형도에 작성하여 그 도면을 동일 위치에 부착한다.

4) 도면은 칼로 긁거나 다른 방법으로 수정하여서는 아니 된다.

5) 계획 도면은 해당시군의 지형도면고시용 항공사진측량 1/1,200지형도 규격으로 작성하여야 한다.

6) 기타 계획도서 작성은 「도시관리계획 조서 및 도면 작성지침」에 의거하여 작성하여야 한다.

7) 지형도면고시 계획선 확정에 영향을 주는 군관리계획, 기정 지적고시 및 도시계획확인원, 지형, 지세, 토지 및   건물이용상황, 교통이용 상황 등의 개발현황을 정밀히 분석 검토하여야 한다.

8) 조서의 작성시에는 양식에 의한 위치, 면적, 연장 등 제반사항이 첨부되어야 하고 지형도면고시 승인양식에도 적합하여야 한다.

9) 기타 필요한 사항은 과업추진 시 제반 여건을 고려하여 추진하고 감독원의 지시에 따른다.

10) 기타 사항 등은 제반 관련법규에 의거 처리한다.

12.6 성 과 품

성과품은 군관리계획에 관한 법 제규정에 의거 감독자와 협의 작성하며, 수정 및 보완사항 발생시 수급자 부담으로 즉시 보완 제출한다.

성 과 품 명	규 격	수 량	비 고
∙군관리계획변경결정 신청서	발주청과 협의	1식	인ㆍ허가용
∙군관리계획 결정(변경) 조서 및 도면	발주청 협의/고시용	1식	인ㆍ허가용
∙지형도면고시도 및 조서	1/1,200 , A4	1식	고시용

14. 종합 및 건의

(1) 이 과업수행의 결과를 종합하여 요약하므로 써 이 과업에 의한 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

(2) 과업수행 결과 기수립된 항만기본계획의 변경조치 등과 같이 행정적인 조치가 필요하거나 기타 공사 시행과 관련하여 특기사항 등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

14. 설계도서 작성방법

14.1 공통사항

(1) 용역 사는 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성․제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 감독자와 협의하여 다음 사항이 포함되도록 하여야 한다.

① 설계설명서

② 공사시방서

③ 동원인원계획표

④ 예정공정표

⑤ 예산(설계)내역서

⑥ 일위대가표

⑦ 수량계산서(토적표 포함)

⑧ 단가산출기초(중기사용료 포함)

⑨ 주요자재표

⑩ 구조계산서

⑪ 설계도면

(2) 설계도서는 시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호 일치되게 작성하여야 한다.

(3) 구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은 골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사시방서에 명기하여야 한다.

14.2 설계도 작성

(1) 설계도면은 CAD로 작성하여 CD로 제출하여야 하고 국토해양부 기준에 부합될 수 있도록 감독자와 협의하여야 한다.

(2) 구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며 시공시 필요한 시공상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

(3) 구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

(4) 단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이 음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

(5) 철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며, 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정․부철근 등의 간격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

(6) 구조물 도면에 발생 가능한 균열(crack)의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시하여야 한다.

(7) 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 “4 특기사항” 또는 공사시방서의 마지막 부분(part) “ 특별사항” 내에 필히 작성되어져야 한다.

14.3 공사시방서 작성

(1) 공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

(2) 공사시방서는 항만공사 전문시방서를 기준으로 하여 작성하되 항만공사 표준시방서 등 기타 이 공사의 시행과 관련된 표준시방서 및 전문시방서를 참고로 작성하여야 한다.

(3) 공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토․이용할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같아야 한다.

① “1 일반사항”

② “2 재료”

③ “3 시공”

④ “4 특기사항”

(5) 이 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 (4)항의 “4 특기사항”에 상세하게 각각 기술하여야 하며 개별 항목(section)에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 “특별사항”이라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

(6) 이 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

15. 성과물 제출

(1) 수급인은 과업수행과정중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 실시설계보고서를 작성하고 별도의 요약보고서를 작성 제출하여야 한다.

(2) 실시설계 보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 이 과업과 관련하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

(3) 수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주처와 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의하여 조정할 수 있다.

① 보고서 및 부록 : 30부(요약서 포함)

② 설계도서

가. 설계내역서 : 30부

나. A3 도면   : 30부

다. 공사시방서 : 30부

라. 수량 및 단가산출서 : 30부

마. 구조계산서 : 30부

(4) 조감도 : 2부(원판 1부 포함)

(5) 기 타

가. 지형 및 수심측량 보고서 : 30부

나. 지질조사 보고서 : 30부

다. 해양조사 보고서 : 30부

라. 수심측량 및 각종 측량성과도 : 1식

마. 지질조사 결과시료 및 시료상자 : 1식

바. 문화재 지표조사 보고서 : 30부

사. 해상교통 안전진단 보고서 : 30부

아. 사전재해 영향성 검토서 : 30부

자. 해역이용협의(인․허가 관련서류) : 1 식

차. 군관리계획(변경)결정 및 지형도면고시 : 1 식

카. 사진첩 : 2부

타. CD 10매

파. 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 등

예 정 공 정 표

구 분		제1월	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	비고
◦ 기초자료조사
- 수심측량 및 지층탐사
- 지반조사 및 실내시험
- 해양조사
◦ 수치 및 수리모형실험
◦ 기본계획 검토
◦ 사전재해 영향성검토
◦ 기본 및 실시설계
◦ 문화재 지표조사 및 협의
◦ 해상교통 안전진단
◦ 해 역 이 용 협 의 (매립관련 협의)
◦ 군관리계획(변경) 결정 및 지형도면 고시
공 정	소계	6	5	5	10	10	10	10	10	10	10	8	6
	누계	6	11	16	26	36	46	56	66	76	86	94	100

관  련  도  면

□ 대상사업 위치도

□ 계 획 평 면 도

□ 지형 및 수심측량 위치도

지형측량 : 190,727㎡

수심측량 : 59km, 25m pitch

□ 지반조사 위치도

지반조사 : 30공(해상)