	서동요 역사관광지 조성계획 변경 및 실시설계 용역
과 업 지 시 서

2011. 6.

부   여   군

목    차

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅱ. 일반과업 지시서

Ⅲ. 특별과업 지시서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

설   계   설   명   서

1. 과 업 명 : 서동요 역사관광지 조성계획 변경 및 실시설계 용역

2. 과업의 목적

• 부여군 충화면 가화리 255번지 일원에 서동요 역사관광지를 조성하여 무예수련의 체험을 통한 사비기 전통무예의 이해를 돕기 위한 시설로 전통무예수련원을 배치하며 자연환경 훼손이 최소화되도록 하고 수련원지원시설 및 부대시설을 고려하여 관광지 조성계획 변경 및 실시설계를 수행하는데 있다.

• 백제 계백장군을 통한 역사문화환경을 구축하고 부여를 대표하는 관광명소로 조성

• 관광자원으로서 지역경제 활성화에 기여

• 서동요 역사관광지의 체계적인 합리적이고 체계적인 조성을 위하여 조성계획변경

• 변경된 조성계획에 의한 실시설계

3. 과업의 범위

1) 과업의 위치 : 부여군 충화면 가화리 281-3번지 일원

2) 과업의 규모 : 서동요 역사 관광지 174,508㎡

3) 과업의 내용 : 서동요 역사관광지 조성계획을 변경하고 이에 따른 실시설계

용역에 대한 과업을 시행

(1) 과업의 기본방향

가. 관광객의 이용성향을 고려한 시설과 합리적인 개발로 관광객들이 즐겨 찾는쾌적한 관광지 조성

나. 관광객의 건강과 계백장군의 충의정신을 함양 할 수 있는 관광지 조성

다. 환경친화적인 시설계획 및 운영관리 프로그램개발

라. 기존의 서동요 세트장과 연계한 관광지 조성

마. 관광지 조성계획 변경에 따른 사업 효과 극대화

(2) 과업의 내용

가. 관광지 조성계획 변경

나. 조성계획 변경에 따른 실시설계

다. 청소년활동진흥법 시행규칙 제8조의 수련시설(전통무예수련원)

라. 수련원 지원시설(챌리지코스, 짚라인 등)

마. 관광지 운영관리계획

바. 성과품 작성

4) 과업기간 : 착수일로부터 (150)일간

Ⅱ. 일반과업지시서

일 반 과 업 지 시 서

1. 과업수행자는 본 과업지침서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여 충실한 과업성과품이 납품되도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

2. 과업의 착수ㆍ수행 계획서 제출

1) 기술용역계약일반조건 의거 계약상대자가 과업착수시 제출할 착수신고서와 이 착수 신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다

2) 수급자는 다음 내용이 포함된 과업수행계획서를 계약 후 7일 이내에 작성 감독원의 승인을 받아 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

(2) 사업수행계획서

(3) 용역 공정 예정표

(4) 책임기술자 선임 신고서

(5) 사업수행 조직표

(6) 참여기술자 보안각서

3. 기존자료 활용

1) 본 용역과 관련하여 필요한 제반자료(유관기관 포함)는 최대한 활용할 수 있다.

2) 기존 주요자료 수집은 용역 수임자가 발주자에게 협조 요청하여 자료를 수집 활용한다.

4. 업무 협의 및 공정보고

1) 업무협의

(1) 수급인은 계약 후 7일 이내 또는 착수신고서 제출시 발주청과 1차 업무 협의를 한다.

(2) 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에는 발주기관과 업무협의를 하여야 한다.

(3) 용역수행과정에서 유지관리부서 및 유관기관과 수시 협의하여야 한다.

2) 보고시기 : 다음의 경우에는 발주청에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

(1) 조사 및 자료수집 완료시

(2) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

(3) 자문회의 및 심의회의시(필요시)

(4) 성과품 작성시

(5) 준공시

(6) 공정 보고시(필요시)

(7) 기타 발주청의 요청이 있을 경우

3) 중간보고 : 수급인은 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(2) 중간보고시

(3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

5. 일반사항

1) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바, 이에 규정되지 아니한 사항은 관련규정과 정부 관련법령 및 각종 시방서에 따라 감독원과 협의하여 수행한다.

2) 본 과업은 과업지시서와 용역 감독원의 지시에 따르며 기본계획에 대하여는 관계법규와 관련규정 지침에 부합되는지 여부를 검토하여 부합되지 않는 계획이 있을시 대책안을 마련하여 발주처와 협의하여야 한다.

3) 본 과업은 계약 체결 후 2일 이내에 착수하여야 하며, 착수계 과업수행계획서, 용역수행자 명단, 보완각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

4) 과업진척 보고는 정기보고 이외에 감독자가 필요하다고 인정할 시 과업추진 상황을 보고하여야 한다.

5) 수급인은 조성사업에 대하여 필요시 각종 심의 및 인허가 등의 행정절차를 완료할 때까지 제반조치를 취해야 하며 이로 인한 비용은 청구하지 못한다.

6) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 협의하여 결정하고 서류를 작성 제출 및 협조하여야 한다.

7) 본 과업수행상 발주자의 사유에 의하여 일부 변경이 있을 시는 발주자의 방침에 따라야 한다.

8) 본 과업 완료 후라 할지라도 발주자의 사정에 의하여 성과품에 대한 보완 사항이 있을 시는 수급인 부담으로 즉시 보완하여야 한다.

9) 본 과업수행 중 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정할 때는 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

6. 보완사항

1) 수급인은 보완대책을 수립하여야 하며, 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

2) 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안된다.

3) 기타 과업 수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보완사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 책임진다.

4) 수급자는 과업수행 사항에 대한 보완책임이 있으며 보안 규정을 준수하여야 한다.

7. 발주자의 자료 제공

1) 과업수행에 필요한 설계자료, 조사자료, 참고서적, 참고문헌, 기타자료(관계도면, 도시설계 도면 등)는 수급자의 요구에 따라 필요할 시 제공하며 용역 완료 후 반납하여야 하며, 멸실 또는 훼손시 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

2) 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

8. 설계변경 조건

1) 계획변경으로 인하여 과업범위 또는 내용이 변경될 때.

2) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때.

3) 관계법령에 의거 추가과업이 필요하게 된 경우

9. 용역기간 조정

1) 용역기간의 연장은 우리 군의 방침결정 지연과 인․허가 절차 지연으로 용역추진이 지연되었을 시 조정할 수 있다.

2) 기타 천재지변 발생으로 인한 용역의 지연 시 또는 기타 부득이한 사유 발생시 조정 할 수 있다.

3) 설계 변경으로 인하여 용역기간 조정이 필요한 경우

10. 계약해제

1) 다음의 경우에는 당 군에서 일방적인 계약해제를 하여도 이의를 제기하지 못한다.

(1) 계약조항 및 과업지침에 의한 지시사항을 이행하지 아니할 경우

(2) 용역자의 개인사정에 의하여 납품기간 내에 납품할 수 없다고 인정될 경우

(3) 설계내용을 외부에 누설하여 물의를 야기시켰을 경우

11. 특이사항

1) 본 과업수행 중에 부득이한 사유로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우 관계 사유를 명시하여 연기원을 제출하여야 하며 그 사유가 타당하다고 인정될 때에는 계약기간을 조정할 수 있다.

2) 건설기술관리법 시행령 제37조의 2규정에 의한 설계보증서를 제출하여야 한다.

3) 발주자는 아래와 같은 조건이 발생하면 일방적으로 과업수행을 정지 요구 할 수 있다.

(1) 용역수행이 불가능하다고 인정 될 때

(2) 감독관청의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

(3) 기타 제반조건을 위배할 때

(4) 본 과업지시사항에 대하여 해석상 차이가 있을 때에는 발주자의 의견을 따른다.

4) 건축설계 및 운영성을 고려한 시설계획 작성시 전문가로 구성된 자문위원회(5인이상)를 구성하여 운영한다.

5) 수급인은 자문위원회를 구성하여 발주자에게 제출한다.

6) 과업지시의 사업비 증감이 있을 시는 정산처리 한다.

12. 안전관리 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

13. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

14. 기타사항

1) 본 과업을 수행함에 있어 사전에 감독원과 협의 또는 확인되지 않은 사항에 대해서 그 효력을 인정하지 않으며 감독원은 이에 대한 책임을 지지 않는다.

2) 본 과업을 수행함에 있어서 관·계 법률에 저촉되는 행위로 인한 불이익은 수급인 책임으로 하고, 법적 절차를 성실히 이행 한다.

3) 본 과업수행과 관련된 연구내용이나 성과품에 대한 귀속권은 발주자에 한한다.

4) 수급인은 본 과업의 목적을 충분히 숙지하고 성실히 본 과업에 임해 양질의 성과품이 완성되도록 최선을 다해야 하며, 본 과업의 성과품에 하자가 발생했을 시 수급인이 모든 책임을 지고 감독원의 요구에 따라 조치해야 한다.

Ⅲ. 특별과업지시서

특 별 과 업 지 시 서

1. 조사업무

1) 자료수집 및 현황조사

(1) 수급자는 관련법령을 검토하고 이에 적합하도록 작성하여야 한다.

(조성계획 변경시 관련서류를 작성.)

(2) 국내외 유사 및 선진사례에 대하여 현장답사 및 간접자료를 검토하여 계획에 반영하고 개념별 사례사진을 첨부한다.

(3) 대상지의 현황조사를 시행하여 수목, 시설물 및 지장물의 도면 및 목록을 작성하여야 한다.

(4) 대상지 주변 지역의 식생현황을 조사하여 반영하여야 한다.

2. 관광지 조성계획 변경 업무

1) 관광지의 여건분석

(1) 일반사항

가. 상위계획, 자연, 인문환경 등을 현지조사, 문헌조사로 구분하여 세부항목별로 조사하여 개발여건을 분석하고 문제점에 따른 개선방안과 잠재력 등을 도출하여 분석하여야 한다.

나. 조성시 제기되는 민원사항을 충분히 검토한다.

(2) 개발의 여건분석

가. 자연환경

- 기상, 미기후 : 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 특징적 기상현상 조사

- 지형, 지세 : 경사도, 지표상태를 조사

- 토양 및 지질 : 토양분류 등을 조사

- 식생, 생태기반 : 식생분포 등을 조사

나. 인문환경

- 지역사회의 특성 : 성격, 인구 및 산업구조 등의 사회성격을 조사 분석

- 토지이용, 소유현황 : 현재 이용 상황 등

- 교통 및 동선 : 대상지의 접근로와 대상지내의 동선현황, 주변지역과의 연계성 등

- 문화, 역사자원, 레크레이션 및 경관 : 관광자원, 문화자원, 레크레이션자원  등의 조사 분석

다. 분석의 종합

각 항목의 현황, 문제점, 개선방안 및 잠재력을 도출한다.

2) 관광객 추정

(1) 이용권을 설정하고 관광지이용객 수요를 추정하고 수용능력을 검토한다.

(2) 이용자의 연령 분포, 성비, 계층구조, 시설욕구 등을 추정 분석한다.

3) 도입시설 결정 및 시설배치

서동요 역사관광지의 특성을 살릴 수 있고, 이용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 규모, 형태 등의 시설을 선정하고 이용자의 연령층과 기호를 고려하여 시설배치 구상을 하여야한다.

4) 공간배치 구상

(1) 토지이용계획과 동선계획 등을 검토하여 개발 규모의 범위를 정하여야한다.

5) 기본구상(안) 작성

(1) 분석된 개발여건에 부합되는 설득력 있고 체계적인 구상안을 작성한다.

(2) 환경적․기술적․경제적 타당성을 검토하여 합리적이고 경제적인 대안을 선택한다.

6) 관광지의 토지이용계획

(1) 계획대상의 입지적 성격에 따른 토지이용계획에 특성을 부여토록 한다.

(2) 시설의 설치기준 및 부지면적 기준에 적합한 용도별 입지를 구분하고 총량적 규모를 선정토록 한다.

(3) 여건분석에 나타난 공간상의 특성과 제한조건 등을 수용할 수 있는 기능을 공간별로 구분하고 이용계획의 현실성과 관련성을 고려한 대상지의 효율적인 이용방안을 강구토록 명기한다.

(4) 공간 배분에 있어 상층기능을 분리, 상호 보완기능은 인접 배치토록 한다.

(5) 입지적 성격에 따른 토지이용계획에 특성을 부여토록 한다.

(6) 관광지 조성계획 변경에 관한 것 일체.

7) 동선계획

(1) 신속성, 안전성, 쾌적성, 경제성을 추구할 수 있는 동선 계획이 되어야 한다.

(2) 동선체계는 기능별로 성격이 다른 동선을 분리시켜 보행자의 흐름이 원활하도록 한다.

(3) 노선선정은 지형조건을 감안하며 기존지형을 최대한 이용하도록 한다.

8) 시설물의 배치계획

이용자의 연령층과 기호에 맞는 유치시설 선정, 이용과 경관미, 공간기준에 적합한 배치기준 제시, 시설의 유기적인 배치 등이 되어야 하며 이용자의 효율성이 제고되어야 한다.

9) 시설물계획

(1) 모든시설물은 청소년활동진흥법 시행규칙 제8조의 수련시설의 시설기준에 적합하여야 한다.

(2) 시설물들의 이미지통합을 위한 색상, 재료, 형태 등을 제시하도록 한다.

(3) 구조적인 안전성과 유지관리의 편의성을 고려한 시설물이 도입될 수 있도록 한다.

(4) 시설물은 주변 환경과 조화될 수 있도록 가급적 자연재료를 사용한다.

10) 식재계획

(1) 기존의 자연식생을 활용한다.

(2) 본 사업대상지내 식생현황을 조사하여 기존식생과 조화를 이루는 수종을 선정토록 한다.

(3) 수급이 용이하고 향토성이 강한 수종, 이식 및 유지관리가 용이한 수종을 선정한다.

5. 설계업무

1) 지질조사 분야

(1) 목적

서동요 역사관광지 조성사업 실시설계에 필요한 토질조사를 시행함으로써 합리적이고 경제적인 설계자료를 제공하는데 그 목적이 있음

(2) 일반지침

가. 도급자는 과업지시서에 의거 토질조사를 시행하여야 하며, 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 건설공사의 토질조사 및 암석시험규정, 한국산업규격 및 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

나. 도급자는 본 업무를 수행하기 위한 자격을 가진 기술자를 감독관 승인하에 상주시켜 업무수행에 차질이 없도록 한다.

다. 도급자는 작업현황에 대하여 작업일보를 작성, 감독관에게 보고하여야 한다. 만일, 감독관 승인없이 장비를 이동한 경우는 그 성과를 인정하지 아니한다.

라. 도급자는 시방의 해석, 조사자료의 해석 등에 있어서 의견의 차이가 있을 경우 감독관의 해석결과에 따라야 한다.

마. 시추지점은 차후 필요시에 확인할 수 있도록 필요한 조치(표시말뚝 등)를 하여야 한다.

바. 도급자는 시추 및 원위치시험, 시험관경을 원근에 따라 1개소당 2매이상 사진촬영하여 기록사진첩을 작성, 제출하여야 한다.

사. 조사 착수전에 토질조사계획서를 작성, 감독관의 승인을 받아 시행한다.

(3) 세부지침

가. 시추

- 시추조사위치는 시추작업 시행전 감독관의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

- 모든 조사의 심도는 연암 1.0m깊이까지 굴착함을 원칙으로 하나, 토층 여건에 따라서 현장감독관의 승인을 득하여 증감할 수 있다.

- 조사위치는 수준측량에 의거 표고를 산출하며, 측량에 사용된 원점(TBM)은 검측에 편리하도록 영구지물에 표시하여 두어야 하며, 이를 보고서에 수록한다.

- 케이싱은 감독관의 지시가 있을 때까지 빼어서는 아니되며 지하수위 측정은 24시간 경과 후 측정한다.

- 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다. 또한 토질 및 암의 분류는 시험결과에 따라 분류하며, 육안판정에 따른 결과 및 현장관찰기록 등을 보조 판별자료로 한다.

- 시추조사의 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

• 조사명,  ∙조사기간,  ∙조사위치 및 표고 ,  ∙조사자

• 시행자,  ∙시추번호,  ∙시추장비명,  ∙각 채취시료의 위치 및 심도

• 시추중에 나타난 층의 관찰,  ∙원위치 시험의 심도 및 결과

• 지하수위,  ∙코아회수율 및 천공속도, ∙암층 천공 압력 및 비트 회전속도

• 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항,  ∙시추중에 판단하는 토층 및 암층 분류

• 토층 및 암층의 심볼 표시

- 주상도 작성시 흙의 분류는 다음과 같이 한다.

• 밀도

- 점토 및 실트 : 매우 무름, 무름, 보통, 굳음, 단단함, 매우 단단함

- 모래 및 자갈 : 느슨함, 보통, 다져짐

• 색채

- 파란색, 회색, 갈색, 노란색, 빨간색, 검정색과 필요에 따라 연한, 짙은, 얼룩진 등과 같은 수식어를 사용한다.

• 기본조직

- 점토, 모래, 실트 (매우 가늘다, 보통임, 굵다)

- 자갈 (가늘다, 보통, 굵다)

• 함수량 : 건조, 습함, 촉촉함 또는 젖음

나. 원위치 시험

- 표준관입시험

• 표준관입시험은 KSF 2307에 규정한 시험방법에 의거 실시하되, 토층이 변화하거나 동일 토층이라도 1.5m마다 1회씩 연결성 있게 실시하여야 한다.

• 케이싱은 시료를 채취할 깊이보다 더 깊이 투입되어서는 아니되며, 채취된 흐트러진 시료는 함수량의 변화가 없도록 밀폐된 용기속에 보관하여야 함.

• 용기는 입구가 넓고 금속뚜껑을 갖는 유리병으로서 수급인은 각 용기에 방수잉크로서 명칭, 보오링번호, 일자, 시료채취심도, 타격횟수, 토질분류 등을 기재한다.

다. 보고서작성

- 도급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하고 차고지조성 및 도로개설을 위한 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

• 지층 종단면도

• 토공 설계자료

• 건축 및 시설물의 기초 및 구조계산에 필요한 자료

• 기타 필요한 공법 및 자료

- 도급자는 초안을 작성하여 인쇄전에 감독관의 내용검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

- 도급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

• 조사명 ,   ∙조사시행자명

• 조사요약보고문 : 도급자 대표 및 책임기술자의 서명 날인

• 조사개요,   ∙조사세부내용,   ∙조사성과분석 및 공법제시

• 제시험성과표,   ∙시추 주상도,   ∙토층 단면도,   ∙조사현황사진

(4) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 우리 군과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 우리 군의 해석에 따른다.

2) 건축분야

(1) 기본사항

- 모든 설계는 주최자가 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

- 전통무예수련원은 청소년활동진흥법 시행규칙 제8조의 수련시설의 시설기준에 적합하여야 한다.

- 계산에 필요한 기준(설계방식 및 적용공식 등)은 국내 기준의 적용을 원칙으로 하며, 외국규격의 적용이 불가피할 시는 예외로 한다.

- 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며 각종 자료는 보유 및 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

- 건축물은 특색 있고 이상적인 조형성을 최대한 부각시켜 설계해야 한다.

- 전체적으로 에너지 손실이 최소화 될 수 있도록 하여야 한다.

- 건물의 내구성, 안정성, 시공성, 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

- 내․외부 동선은 각 시설의 기능을 충분히 살릴 수 있고 이용자가 불편이 없도록 계획한다.

- 건축법 및 기타 관련법규와 기 수립된 부여 서동공원 관광 명소화 사업 기본계획 및 각종영향평가(환경영향평가, 재해영향평가, 에너지사용계획 등)에 위배되지 않도록 설계한다.

- 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA), 통합보안시스템(IS)등 최신식 자동관리가 될 수 있고 기 수립된 에너지사용계획에 부합하는 에너지 절약형으로 설계한다.

- 파이프 닥트는 공간을 충분히 확보하여 보수 등 유지관리 시 지장이 없도록 계획한다.

- 닥트, 배관 등의 설치면적을 고려하여 적정한 천정고를 선정하고 각 층에 점검구 설치를 계획한다.

- 기계실의 면적은 유지관리에 필요한 충분한 면적을 확보하고, 전기실 직상부 층으로 오․배수 및 급수 등 배관설비가 통과하지 않도록 고려한다.

- 장애자 및 노약자의 편의시설을 포함하며, 특히 안전을 고려하여야 한다.

- 야외공간을 활용한 경관․조경계획을 제시하여야 한다.

- 향후 증축 등 시설확장에 대비하여 건축물을 적절히 배치한다.

- 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 우리 군과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 우리 군의 해석에 따른다.

(2) 설계 시 고려사항

- 서동요 역사관광지의 전략을 충분히 숙지하여 설계자의 판단에 따른 개선, 보완, 발전, 신규 사항들을 제시하여야 할 것이다.

- 건축물의 건립목적과 기능에 적합한 평면 및 배치계획을 하여야 한다.

- 전통무예수련원은 청소년활동진흥법 시행규칙 제8조의 수련시설의 시설기준에 적합하여야 한다.

- 건물외형과 배치는 주변 환경과 조화되어야 하며 공간의 최대 활용으로 기능을 최적화 한다.

- 각 건축물의 고유기능(문화체험, 홍보)과 학생․청소년들의 교육체험의 장 일반국민 등의 평생학습의 장으로서의 역할과 복합 문화 인프라로서 국민들의 문화생활, 여가공간으로서의 보편성을 반영한다.

- 관람객의 안전성을 강조하고 백제문화의 이해와 체험을 통한 참여를 유도하여 지속적인 방문이 이루어질 수 있도록 홍보․마케팅효과를 고려하여야 한다.

- 출입구는 가능한 한 기능별 공간에 따라 별도로 설치하도록 한다.

- 각 건축물의 고유기능 등이 상호 유기적인 관계를 가지고 관리운영이 효율적으로 이루어질 수 있는 평면 공간 구성으로 계획되어야 한다.

- 공간프로그램은 다양한 체험과 전시 등이 가능할 수 있도록 한다.

- 관람객이 혼돈 없이 이용할 수 있도록 명확한 동선체계를 구축하고 옥내․외 및 전통무예수련원과 수련원지원시설을 자연스럽게 접근 할 수 있도록 연결한다.

(3). 배치계획

- 공간계획을 통해 자연스러운 동선의 흐름을 유도하며 주변 환경과 조화를 이루는 설계가 되도록 한다.

- 배치계획은 건물의 높이, 외형, 균형 등 미적 안정성이 고려되어야 하며, 정면성 및 에너지효율을 고려한 배치이어야 한다.

- 타 시설물들 및 자연환경 등 주변여건을 고려하여 설계하여야 한다.

(4) 평면계획

- 숙박공간과 관리공간은 동선과 관리체계에 있어 명확히 분리되도록 계획 하여야 한다.

- 기계설비공간은 집중 및 통합하여 효율성을 극대화하고, 최소 인원으로 운영관리가 가능토록 설계되어야 한다.

- 공간 상호관계를 형성할 수 있도록 한다.

- 용도와 기능에 적합한 공간계획과 사용자에게 쾌적함을 줄 수 있는 평면계획이 이루어질 수 있도록 한다.

- 장애인의 편의시설은 그 편의성을 최대한 고려하여 설계한다.

- 안전성을 최대한 고려하여 설계하고, 위험이 예상되는 장치 및 공간에는 충분한 안전설비를 갖추도록 한다.

- 수용인원을 고려하여 공간 구성 및 공간면적을 확보해야 한다.

(5) 입면계획

- 서동요 역사관광지를 인식 할 수 있는 조형성이 있어야 한다.

- 주변 환경과 조화를 이루고 관광지 컨셉 및 전통무예수련원의 특성을 표현한 형태 이어야 한다.

(6) 단면계획

- 부지 상황을 고려한 건물로서 환경조건을 최대한 이용하여 공간 특성별로 다양한 단면 계획을 하여야 한다.

- 수용인원, 공간이용효율 및 기능성을 고려하여 적정 층고를 산정하여야 한다.

- 효과적인 동선이 형성될 수 있도록 건축물 전체의 동선계획을 고려하여 설계한다.

(7) 외부 공간 및 조경계획

- 건축과 함께 총체적인 디자인이 되도록 구성한다.

- 건물의 내부공간과 연계성을 갖도록 한다.

- 주변시설과의 연계성을 고려하여 계획한다.

3) 토목 분야

(1) 부지조성계획고는 기존의 지반고를 기준으로 결정하여야 한다.

(2) 평면 및 종단설계는 지형현황도, 종단면도, 횡단면도 등을 이용하되 과업대상지구의 지형 및 지역의 토지이용과 조화를 고려하는 동시에 선형의 연속성 및 종단선형의 조화를 도모하고 시공 및 유지관리, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

(3) 연약지반이나 성토재가 불량할 경우에는 노상안정처리 공법 등 대책을 강구해야 한다.

(4) 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

(5) 부지조성계획고 결정 후 토공량을 종횡단측량에 의거 종횡단면도를 작성하여 토공량을 산출하여야 한다.

(6) 일반부지 성토부의 다짐은 도로의 노체부분과 같은 수준인 최대건조밀도 90%이상이 되도록 다짐하여 시공후 발생하는 제반문제점을 배제하도록 한다.

(7) 토공사시 인접건물 및 기타 지하매설물과 불가피하게 접근될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법 및 보호방법을 충분히 검토하여 설계하여야 한다.

(8) 설계도서는 관련법규, 규칙, 기준 등에 의한 인‧허가 협의에 문제가 없어야 하며 토목공사 표준시방서 등 정부제정 각종시방서 및 시설기준, 규칙, 지침 등을 준수하여 설계하여야 한다.

(9) 성토부의 경계는 옹벽설치를 원칙으로 하고 절토부는 자연과의 조화를 유지하기 위해 옹벽과 자연석 쌓기를 병행하여 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.

(10) 구조물 설계

가. 특별한 사유가 없는 한 철근콘크리트 구조는 극한 강도 설계법으로 설계 한다.

나. 옹벽은 전도, 활동, 침하, 지반파괴 및 지반지지력에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안전에 대한 계산은 사용하중에 준한다.

다. 뒷 채움 및 지지 지반 흙의 내부 마찰각은 실제 값(사질토)으로 하고 옹벽의 뒷 채움이 경사지게 성토될 경우에는 경사각과 동일하게 한다.

라. 옹벽에는 배수공(PVC파이프 )을 설치하며 최하단 배수공은 기초지표면에서 10㎝위에 설치하도록 설계하여야 한다.

마. 옹벽후면 유출수는 뒷채움 내부에 30㎝이상의 배수층을 설치하여 벽면에 작용하는 수압을 저하시키고 최하단에 바닥에 불투수층을 설치, 그 위에 유관을 매설하여 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 하여야 한다.

바. 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

사. 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하여야 한다.

(11) 배수설계

가. 부지내의 오수 및 우수는 분류식으로 설계하며 기존 관로에 연결할 수 있도록 하여야 한다.

나. 오수정화시설은 부지현황 및 기존 정화시설을 검토하여 설계하여야 한다.

다. 건물주위의 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

라. 하수관의 유속은 0.8~3.0m/sec내로 설계하여야 한다.

마. 우‧오수관은 고무링 원심력 철근콘크리트관이나 그 이상의 재질로 시공성 및 경제성 등을 비교 평가한후 최적의 관로를 선택하여야 한다.

바. 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계하여야 한다.

사. 성토부, 연약지반 및 기타 구조상 필요한 경우에는 오‧우수관에 관기초를 반드시 설치하여야 한다.

(12) 상수도설계

가. 상수도설계는 기존 인근 상수도 인입관로를 검토한 후, 기존 상수도관로에서 분기가 가능한지를 검토하여야 한다.

나. 급수관로 분기점에는 적절한 위치에 저수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

다. 급수관의 재질은 시공성, 내구성, 경제성 등을 비교‧평가한 후 적절한 급수관을 선택하여야 한다.

라. 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려한다.

마. 상수도설계에 사용되는 재료는 한국공업규격에 준하여야 한다.

(13) 기타사항

가. 우수, 오수, 급수 등 간선시설의 설계는 본 사업부지가 도심지의 외곽지역에 위치한 지역임을 고려하여 관련시설의 위치, 규모, 용량 등을 세밀히 검토하고 간선시설의 활용이 부적절할 시 그에 상응하는 시설의 설계가 합리적으로 이루어져야 한다.

나. 옹벽설치시 상단, 비탈면상단, 인근지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안전대책을 강구하여야 한다.

다. 각종 구조물 설계시 기초지반지지력, 터파기구배 및 암터파기량 등은 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.

라. 주출입구, 장애인램프바닥, 보도블럭의 경계점에는 배수트렌치를 설치하고 휠체어 및 장애인보조장구의 사용에 장애가 되지 않는 형식으로 그레이팅을 하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 포함되지 않는 사항은 관련제법규, 건교부제규정에 의한다.

(14) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 우리 군과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 우리 군의 해석에 따른다.

4) 조경 분야

(1) 시설물의 설치

가. 토지이용구간 기능배분을 토대로 이용객이 편리하게 이용할 수 있도록 시설물을 배치한다.

나. 지형조건을 감안하여 기존지형을 최대한 이용 시설물을 배치한다.

다. 시공재료는 가급적 자연적이거나 이에 유사한 것을 사용한다.

라. 모든 시설물은 장애자, 남․여, 노․소 누구나 이용에 편리하도록 한다.

마. 시설물은 생태적이고 친환경적인 시설설치를 원칙으로 한다.

(2) 실시설계

가. 시설지구 부지 정지설계

- 가능한 현 지형을 이용토록 하며 단지조성 및 부지정지는 유치시설의 용도와 기능을 감안하여 정지방법을 결정한다.

- 산책로는 기존 지형을 최대한 이용하고 등고선을 따라 설치한다.

- 기존 시설물 철거에 따른 순서, 방법, 안전대책을 수립하여야 한다.

- 시공으로 인한 분진발생 억제 예방계획을 수립 제출하여야 한다.

- 계획시 퇴적토 활용방안(예, 마운딩 등)을 강구하고 설계에 반영한다.

- 토공량 산출시 종․횡단면을 작성하여 토공량을 계산식에 의한 단면적을 계산하고 양단면 평균법 및 원추공식에 의해 체적을 산출한다.

나. 포장설계

포장은 동선의 종류와 이용자의 빈도 또는 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 재료의 장․단점을 비교하여 시설지역에 적합한 재료를 결정하며 시공방법, 시공순서 등을 자세히 제시한다.

다. 주차장 설계

- 교통수단 및 이용자수를 고려하여 적정규모를 산정한다.

- 차량 및 이용자의 집․분산으로 인한 혼잡을 방지할 수 있도록 계획한다.

바. 조경설계

- 공간별 식재개념 및 수종선정, 식재기준을 선정하고 일반적으로 경관가치가 높고, 지역생태적 특성에 맞고 구입이 용이한 향토수종을 선정한다.

- 조경시설물의 형태, 색채, 질감 등이 주변환경, 주변시설물과 조화 및 연계성 있게 배치시키며 재료와 구성의 변화로 시각적 다양성을 제고한다.

- 각종 시설안내판의 디자인은 현대적 감각에 의한 안정 및 주변환경과 어울리는 시설을 도입한다.

- 가로등은 전기공급과 태양에너지이용등 경제성을 검토하여 가장 효율적인 시설물임을 검토하여야한다.

5) 기계․설비(기계소방 포함) 분야

(1) 난방 설비

가. 유지관리가 용이하고 경제성 및 입지조건을 비교 검토하여 가장 적정한 난방 방식을 선택하여야 한다.

나. 건물 기능에 따라 구분 ZONE 별로 운용할수 있도록 하여야 하며, 개별 냉방을 위한 설비관계 시설을 한다.

(2) 급․배수 급탕 위생설비

가. 상수도 분기 예상 지점의 관경 및 수압 등을 면밀히 검토후 적절한 급수방식을 채택하여야 한다.

나. 위생의 오수 및 배수배관은 단관식으로 배관토록 하고 기존 오수관로에 연결토록 하며 통기관을 두어 악취를 제거토록 하여야 한다.

(3) 소화 설비

가. 소방법 등 관계법규에 저촉 되는지의 여부를 검토하여 이에 맞도록 설비하여야 하며 특수 소화설비 등도 고려하여야 한다.

(4) 환기 설비

가. 환기가 필요한 개소에는 충분한 환기량이 되어야 한다.

나. 화장실 등 ZONE별 환기를 고려하여야 한다.

(5) 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률에 의거 편의시설을 설계 적용하고 수직이동은 가급적 엘리베이터를 설치하도록 한다.

(6) 자동제어설비(기계․전기)는 동일업체에서 설계하여야 한다.

(7) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 우리 군과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 우리 군의 해석에 따른다.

6) 전기․정보통신 설비(전기소방)포함

(1) 전기 및 정보통신 설비는 관계법규에 저촉되지 않도록 설계하여야 하며 표준시방서 전기설비기술 기준령, 내․외선규정정보통신 기술기준에 의거 기준치에 적합하도록 설계한다.

(2) 전기 설비의 부하용량은 일반전등, 전열, 동력으로 구분하여 산출한다.

(3) 조명의 기준은 각 식별 기능별로 기준 조도 이상을 확보하고 에너지 절약을 고려하여 효율성 좋은 조명기구를 설계에 반영한다.

가. 조명기구는 고조도 반사갓을 채용(효율 90%이상) 한다.

나. 형광등용 안정기 EL램프는 한전 고마크 인증제품을 채용하고 안정기는 1등용 전자식을 기준으로 한다.

(4) 기능시설 중 수영장이 시설됨을 감안하여 등기구 선정 및 배치를 특별히 고려 한다.

(5) 한전 인입지점 및 KT 인입 지점을 사전에 파악하고 건물내 수전지점을 고려한다. (계량기함 및 TV증폭기함은 스테인레스로 별도 제작한다.)

(6) 동력공급원을 면밀히 검토하여 전기 간선설비를 정하도록 한다.

(7) 자동화재 탐지설비 및 유도등, 화재 감지기 등은 관련 법규에 맞춰 계획하고, 장애인 편의시설이 최대한 반영되도록 계획한다.

(8) 각종 자재는 국산품(KS표시품) 사용을 원칙으로 하되 성능, 유지관리상 수입품 사용이 불가피할 경우에는 수입자재(특수자재는 공인기관 시험성적서 첨부)를 사용하여 경제성 및 향후 유지관리 등을 세부적으로 검토하여 설계에반영한다.

(9) 피뢰설비는 관계법규에 따른다.

(10) 동력공급원을 멸밀히 검토하여 전기 간선설비를 정하도록 하고 향후 전기설비의 증설 등에 대하여 여유있는 계획을 한다.

(11) 간선 계획시 EPS실을 확보하고 케이블은 난연케이블을 사용하며 사용전선은 HIV를 기준으로 한다.

(12) 유사시에 대비한 무정전전원장치(UPS) 및 비상발전기설치를 계획한다.

(13) 옥내․외 통신 및 회의실등 집회시설에는 방송설비를 계획하고 관련 법규에 적합토록 계획 한다.

(14) 통신 인입에 따른 맨홀 설치 위치를 적정하게 선정한다.

(15) 방송설비 설치시 소방 화재탐지설비로부터 비상 방송라인을 구성한다.

(16) 비상전원설비에 대한 계획을 한다.

(17) 자동제어(전력, 조명) 설비에 대한 계획을 하고 기계설비자동제어 설계업체와 동일업체에서 설계가 이루어 지도록 계획한다.

(18) 전화수구(모듈러형 2구)를 반영한다.

(19) 화재신호 수신시 구내방송설비와 상호 연결하여 동작되도록 한다.

(20) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 우리 군과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 우리 군의 해석에 따른다.

6. 설계도서 작성지침

1) 설계도서 작성 원칙

(1) 작도용 용지

작도용 트레이싱페이퍼는 영구 보관에 지장이 없는 품질을 사용한다.

(2) 도면규격과 양식

도면 원고의 크기는 841mm × 594mm(A)로 하고 윤곽선 건명판 등 양식은 별도 승인을 받아 사용토록 한다.

(3) 기입치수 및 단위

설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하고 치수는 mm로 표시한다.

(4) 표기문자

표기문자는 한글 사용을 원칙으로 하되 한글만으로 이해가 어려울 경우와 감독관이 지정하는 곳은 영문 및 한자로 병행 표기하며, 표기숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용한다.

(5) 축 척

도면의 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하여는 가능한축척을 감독관관 통일시켜야 한다.

(6) 도면번호 표시방법은 아래와 같다.

가. 건축 일반도면 : A

나. 건축 구조도면 : S

다. 토목 일반도면 : C

라. 조경 일반도면 : L

마. 기계 설비도면 : M

바. 소방 설비도면 : 기계소방 : MF, 전기소방 : EF

사. 전기 설비도면 : E

아. 정보통신 설비도면 : T

2) 도면작성 일반요령

(1) 도면작성시의 일반요령

모든 도면상에는 가능한 한 측부호, 라멘부호 설명을 기입하여 어느부분인가를 알기쉽게 한다.

(2) 건축도면 작성시의 다음 특기사항 중 설계에 필요한 사항을 적용한다.

가. 건축일반 설계도면에는 다음 내용이 표시되어야 한다.

도면목차, 실내마감도, 배치도, 각층평면도, 일반단면도, 입면도, 평면상세도, 실별면적도, 주단면상세도(KEY PLAN), 부분상세도, 실내전개도, 창호일람표, 창호도, 각 실별면적도, 가설사무소 설치도, 흙막이도

나. 건축구조 도서에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

각층구조단면도, 기초보스라브 및 골조 일람표, 각종 스라브배근상세도     및 전개도, 구조상세도, 라멘도 기타 필요한 도면

다. 평면도에는 각실의 실명, 실번호, 실면적을 직접 기입한다.

(축적 1/30 ～ 1/200)

라. 중요한 부분은 반드시 부분 상세도 (축적 1/5 ～ 1/30) 평면 및 전개도 및 부분단면 상세도를 작성한다.

마. 구조도의 철근정착 이음 등을 정확히 표시하고 라멘이 다를때마다 반드시라멘 배근도를 작성한다.

바. 창호기호 표시는 평면도에 표시가 복잡하면 별도 창호평면도를 작성할 수있으며, 창호도는 개소, 크기, 위치, 재질, 부속철물 등을 상세히 명기한다.

사. 천정평면도는 반드시 작성하고 천정부착 전등기구를 전기설계 또는 기타 도면과 부합하도록 작성한다.

아. 설계도서에는 건축법규 및 관계해당법규에 위배되지 않아야 한다.

(3) 기계설비도면 작성시의 특기사항

가. 기계설치 및 설계도서 작성시 건축과 전기설계에 부합되도록 상호 협조하여 작성한다.

나. 옥내 주배관 종․횡단면을 작도하고 배관의 구배를 표시한다.

다. 평면도에서는 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부상세 및 부분별 상세를 반드시 작도한다.

라. 화장실 기타 중요한 시공부분은 평면도 이외에 계통도를 다이어그램으로 표시한다.

마. 축적 1/100의 건축 평면도에 설계하여야 하고 반드시 축부호, 라멘부호를 기입하여 어느 부분인가 쉽게 알아볼 수 있어야 한다.

바. 옥내 PIT 난방 배관의 구배는 순구배로 하여야 하고 건축구조상 보(BEAM)를 통한 경우에는 보관통 스리브 도면을 별도 작성하여야 한다.

사. 주요 부분인 1/100 도면으로 해독하기 어려운 곳은 반드시 확대 평면상세도 (1/50 또는 1/300), 단면상세도를 작성하여야 한다.

아. 각종 배관의 구배는 관계규정에 충분하도록 건축 등에 반영하여 기능을 발휘하는데 무리가 없도록 하여야 한다.

자. 화장실 배기는 닥트를 통하여 옥상배기토록 한다.

차. 기타 설비관련 부대시설에 대한 도면이 작성되어야 한다.

(4) 각종표시

가. 마감재료의 표시

마감재료는 해당 자료를 “―”표로 인출하여 부재명, 재료명, 규격, 마무리 색채 처리순으로 표시함을 원칙으로 하며, 재료 규격의 크기는 길이 X, 폭Y, 두께Z 순으로 한다.

나. 재료 안면표기

재료 안면표기는 건축, 토목, 기계, 전기재료 등 규정에 준하되 통일을 기하여야 한다.

다. 도면위치 표시는 ‘건축제도총칙’ 의 기준에 따라 작도한다.

- 단면의 위치를 표시한다.

- 입면 또는 전개도를 표시한다.

- 부분 상세기초

- 단면의 위치를 확인할 수 있도록 실명을 기입한다.

- 도면 각장마다 설계사(기술사)의 성명을 기입하고 날인한다.

3) 설계유의사항

(1) 각 설계도서는 더 이상의 세부 설계가 없도록 최대한 상세히 표현하도록 분야별로 구분 작성한다.

(2) 각 설계도서는 제반 법규에 적합하게 작성한다.

(3) 건축, 전기, 통신, 기계, 조명, 음향 등 각 분야는 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의를 거쳐 설계한다.

(4) 용역자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 하여야 한다.

(5) 설계용역에 필요한 문의나 건의할 사항이 발생되었을 때는 임명한 감독관과 협의하여야 한다.

(6) 용역자는 해당 관청에 도시계획법, 건축법 등 해당법규나 조례의 규정에 의거 건축협의 종료후까지 완결해야 한다.

(7) 기타 과업지침서에 명기하지 아니한 사항은 각 감독관 및 검수관과 협의하여 처리한다.

(8) 발주청이 공사를 당해연도에 미추진 또는 시공계약자 미선정 등의 사유로 물가 변동으로 인한 내역 변경요인이 생길시 용역자는 이에 대한 내역서를 변경 작성하여 제출한다.

4) 견적․시방서 작성 요령

(1) 견적서 작성

가. 물량의 산출은 정미량 산출을 원칙으로 한다.

나. 공인물가조사지에 없는 비목은 시장조사 물가를 적용한다.

(일식 품목은 3개소이상 견적서 제출하고 세부 산출근거 첨부할 것)

다. 적용품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준하고 노임단가는 대한건설 협회조사 공포한 최근 시중 노임단가를 기준으로 한다.

라. 공사용 자재중 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요자재는 관급으로 하여 이에 대한 조서를(시방서, 설계도서 등) 작성하여야 한다. (기타분야는 용역감독관과 사전 협의 결정)

※ 국산 재료비 단가는 3개(조달청 가격정보지 필히 포함)이상 조사하여 그중 가장 낮은 단가를 적용하고 최종 납품시 단가비교표를 필히 납품한다.

※ 물량 및 단가적용 등 공사비 산출은 명확한 근거와 정확한 계산에 의거 반드시 책임있게 작성한다.

마. 사토장 운반거리는 가급적 변경되지 않게 충분히 조사하여 감독관과 협의하여 결정한다.

바. 품질시험 대상품목(건기법 시행규칙 제17조 제1항 관련)을 조사 작성하고 품질시험비는 원가계산서에 계상한다.

사. 설계도서는 전산설계하여 입력된 PC용 디스켓(CD)를 제출하여야 하고 적산설계시 행정전산망 다기능기로 이용가능한 원가계산 소프트웨어(총무처 선정)를 이용하여야 한다.

아. 공사 발주용 설계도서는 각 공정별로 구분 작성한다.

(기타 자세한 사항은 담당 감독관과 협의한다)

5) 견적․시방서 작성 요령

(1). 공사시방서는 건설교통부 제정 표준시방서의 내용을 기본으로 하여 작성한다.

(2) 공사시방서는 공사의 질적 요구조건을 규정하며, 계약서류에 포함되는 설계  도서의 하나로서 법적구속력을 가지며 공사에 필요한 시공방법, 상태, 허용오차 등 기술적 사항을 규정하여 견실 시공이 되도록 하여야 한다.

(3) 시공상세도면 목록을 관계규정에 적합토록 작성하여 시방서에 표기한다.

(4) 건설기술관리법 규정에 의한 품질관리시험 대상, 품목, 검사방법, 판정기준 등을 상세하게 작성하여야 한다.

(5) 발주청과 건설업자 사이의 책임범위와 한계를 명시하여야 한다.

(6) 각 시설물별 표준시방서의 기술기준 등 서로 상이한 내용(토목공사일반시방서, 건축공사표준시방서, 콘크리트표준시방서 등)은 공사의 특성, 지역여건에 따라 선택 적용한다.

7. 성과품 작성 및 납품

1) 성과품 작성

(1) 공사시행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합적인 성과품이어야 한다.

(2) 지질조사 보고서, 구조계산서, 시방서, 내역서 등은 별도 책으로 작성한다.

2) 성과품 인쇄

본 과업의 모든 성과품 인쇄시 발주청의 승인을 득한후 시행한다.

3) 용역결과 성과품 납품 목록

(1) 설계원도 - 각 1부

(2) 청사진 설계도(A 제본) - 각 5부

(3) 백도 설계도(A 제본) - 각 5부

(4) 공사시방서 - 각 5부

(5) 수량산출조서 - 각 5부

(6) 일위대가표 - 각 5부

(7) 단가조사서 - 각 5부

(8) 공사비 내역서

가. 단가 표시분 - 각 5부

나. 공 내 역 서 - 3부 (부수는 현장 설명시 추가소요 예상되므로 발주부서와 사전협의 제출)

(9) 조감도(투시도) - 1부 (규격, 재료 별도 협의)

(10) 지질조사 보고서 - 5부 (시료보관상자, 조사현황사진 포함)

(11) 구조계산서 - 건축 5부, 기타 각 1부.

(12) 공사 예정 공종표

(13) 기계장비 및 부하계산서 - 각 5부

(14) 소화계산서 - 각 5부

(15) 조도계산서 - 각 5부

(16) 수리계산서 - 각 5부

(17) PC용 설계디스켓(CD) - 각 1부.

(18) 조감도(투시도) 사진 - 5장 (규격 별도 협의)

※ 설계성과품 납품시 개별 발주가 가능하도록 다음과 같이 구분하여 용역

감독관과 협의 제출한다.

가. 건축공사 (부대시설 포함)

나. 전기공사 (전기소방설비 등 포함)

다. 정보통신공사 (방송설비 등 포함)

라. 기계설비공사 (기계소방․설비 등 포함)

※ 각종 인․허가 등에 필요한 설계도서 별도 작성 납품

4) 기타사항

(1) 본 과업기간 중에라도 공사시행을 위하여 발주청이 요구하는 자료가 있을시 필요한 설계도서를 중간 납품하여야 한다.

(2) 용역의 중지 또는 용역기간 연기

발주청의 형편상 또는 부득이한 다음의 경우에 용역의 일부 또는 전부를 중지 할 수 있다.

가. 발주청의 계획변경 또는 타 사업과 관련이 있을 경우

나. 유관기관과의 협의 지연으로 더 이상 용역수행이 곤란한 경우

다. 도급인이 용역수행중 감독관의 정당한 지시에 응하지 않을 경우, 단 이 경우에 발생하는 도급인의 손해는 발주청에게 보상요구 할 수 없다.

(3) 용역비의 정산

가. 설계결과 산출된 공사비가 용역비 산출을 위하여 적용한 공사비에 미달된 경우 적용요율에 따라 용역비를 감액함을 원칙으로 한다.

나. 설계에 대한 검수는 납품 후 소정 기일내에 하되, 용역비의 지급은 국가계약법에서 정한 지급기일내에 지급한다.