규격서

No.	품 목	단위	수량
01	2/3" 3CCD HD Camera (SK-HD100)	set	2
규 격
사양 Imaging Device : (3x-RGB) 2/3-inch, 16:9, 2:3 M Pixel. Super-Advanced, micro-lens IT-CCD Effective pixels : 1,920(H) x 1,080(V) Optical system : F1.4 prism Optical Filters : 1x motorized filter wheel with/4 filter positions 1: Clear, 2: Cross, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND Sensitivity : F10 @2000lx, 3200K, 89.9% reflectance Signal to Noise Ratio : 60dB(typical) Horizontal resolution : 1100TVLine(at center) Depth of modulation : 60%(typical)(800TV Lines at center, 27.5MHz,1080i) Registration : Overall(excluding lens limitations) Gain selection : L(low)-3, 0dB M(medium) 0,+3, +6, +9, +12, +15, +18, +21dB H(high) +3, +6, +9, +12, +15, +18, +21, +24dB Electronic Shutter : 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000(1080/59.94p), AES, CC Frame, /60, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000(1080/50i) Power consumption : 16 W head only(without VF, lens) Dimensions : 133(W) x 191(H) x 262(D) mm Mass : 2.2kg, 4.8lbs Operating temperature : -10°C to +45°C, 14°F to 113°F Input & Output : 1xBNC HD-SDI VF out(Character ON/OFF) or HD-SDI RET out, 4pin Multi Connector for remote control unit, 20-pin Multi VF connector, 12-pin Multi LENS connector, XLR 3-pin MIC-1 connector, SD Memory Card Slot 추가옵션 Optical Fiber Camera Adapter (CA-HF1200) 수량 : 2EA Remote Operation Panel (RU-1500JY-R1) 수량 : 2EA

9-inch High Resolution Color LCD Viewfinder (VF-L90HD) 수량 : 2EA

Viewfinder adaptor (AT-951) 수량 : 2EA

Tripod Base (TA-Z3) 수량 : 2EA

Headset (MT-12MF) 수량 : 2EA

CCU(Camera Control Unit) (CU-HD500) 수량 : 2EA

Hybrid Fiber Optic Splice Enclosure (FCE-2) 수량 : 1EA

HFO Camera Connector Unit (SMPTE) (FCS015A-FR) 수량 : 2EA

Studio Hybrid Optical Camera Cable Panel 수량 : 2EA

HFO Camera Connector Frame (COF-33) 수량 : 1EA

HFO Camera Connector Unit (SMPTE) (COUS-FM3 (2ch)) 수량 : 1EA

Hybrid Fiber-Optic Camare Cable (LF-2SM9)  50M

Hybrid Optical Camera Cable(Wall Box ~ Studio Camera) (FCC50A) 수량 : 2EA

Hybrid Optical Camera Cable(Rack Optical Panel ~ CCU) (FCC05A) 수량 : 2EA

Hybrid Fiber-Optic Camare Cable Drum(Cable 2ea용) 수량 : 1EA

Cleaner (14347 Cleaner) 수량 : 1EA

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
02	HDTV EFP Zoom Lens (XA20x8.5BRM)	ea	2
규 격
사양 Zoom Ratio / Format : 20X / 2/3" Focal Length : 8.5 ~ 170 mm Maximum Relative Aperture : 1:1.8 (8.5-113 mm), 1:2.7 (170 mm) M.O.D. from Front of Lens : 0.9 m Object Dimensions at M.O.D.: 8.5mm 910 x 511 mm 170 mm 47 x 26 mm Angular Field of View : 8.5 mm 58° 51’ x 35° 11’ (Hor. x Vert. in °) 170 mm 3° 14’ x 1° 49’ Filter Size : ø82mm P=0.75 Inner Focus : Yes Macro : Yes Size (HxWxL) : ø85 x 180.8 mm Weight : 1.48 kg Features : QuickZoom, Innerfocus, Digital Servo 추가옵션 UV Filter (EFL82UV) 수량 : 2EA Semi-Servo Control kit (MS-01) 수량 : 2SET 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
03	Pedestal System(Prompter용) (RSP-850PD(S))	set	1
규 격
사양 Payload : 25kg / 55.0lb Weight : 22.8kg / 50.2lb Height - Max : 1735mm / 68.5“ - Min : 985mm / 39“ Camera Plate - 2 Sliding plates (Standard + Long) - Standard : ±55mm / ±2.2“, Long : ±85mm / ±3.3“ Plate attachment - Type : 3/8-16UNC x 2 - Standard : 102mm / ±4”, Long : 95mm / ±3.7“ Spare screw - Type : 3/8-16UNC x 1 - Equipped on the head (Behind the platform of sliding plate) Tilt angle : +90° / -70° (Limited to ±40° with maximum counterbalance) Pan angle : 360° Counterbalance - Range : 9~20kg / 20~44lb (CG125mm) - System : Continuous Drag mode : 7 STEP Ball diameter : ∅100mm Column - 2STAGE - Upper column : air pressure, Mid column : manual Pan handle : PH-8B Head (RHP85) - Payload : 25kg / 55.0lb - Weight : 3.9kg / 8.6lb - Camera Plate : 2 Sliding plates (Standard + Long) Standard : ±55mm / ±2.2“, Long : ±85mm / ±3.3“ - Plate attachment : Type : 3/8-16UNC x 2

Standard : 102mm / ±4”, Long : 95mm / ±3.7“

- Spare screw : Type : 3/8-16UNC x 1

Equipped on the head (Behind the platform of sliding plate)

- Bubble level : Illuminated

- Tilt angle : +90° / -70° (Limited to ±40° with maximum counterbalance)

- Pan angle : 360°

- Counterbalance : Range : 9~20kg / 20~44lb (CG125mm)

System : Continuous

- Drag mode : 7 STEP

- Temperature range : -40~+60℃ / -40~+60℃ F

- Ball diameter : ∅100mm

- Pan handle : PH-8B

Pedestal (P110S)

- Payload : 25kg / 55.0lb

- Weight : 22.8kg / 50.2lb

- Height : Max : 1560mm / 61.4“

Min : 810mm / 31.9“

Ball diameter : ∅100mm

- Column : 2 STAGE

Upper column : air pressure, Mid column : manual

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
04	Tripod System (LX10 STUDIO)	ea	1
규 격
사양 Payload : 16kg / 35.3lb Weight : 10.6kg / 23.4lb Height - Max : 1870mm / 73.62“ - Min : 915mm / 36.02“ Camera Plate - Sliding plates - ±50mm / ±2“ Plate attachment - Type : 3/8 -16UNC screw - 100mm / 4” Spare screw : 3/8 -16UNC screw Ball diameter : ∅100mm Tilt angle : +85° / -65° Pan angle : 360° Counterbalance : FIX Drag mode - Pan 2STEP - Tilt 2STEP Section : 2STAGE (Materiat Aluminum) Tripod fixation : Fixing lock knob Dolly : DL-3B Pan handle : PH-8B x 2 Head (65B) - Payload : 16kg / 35.3lb - Weight : 3.6kg / 7.9lb - Camera Plate : Sliding plates ±50mm / ±2“ - Plate attachment : Type : 3/8-16UNC screw

100mm / 4”

- Spare screw : 3/8-16UNC screw

Equipped on the head (Behind the platform of sliding plate)

- Tilt angle : +85° / -65°

- Pan angle : 360°

- Counterbalance : FIX

- Drag mode : Pan 2STEP

Tilt 2STEP

- Ball diameter : ∅100mm

- Pan handle : PH-8B

Tripod (RT50B)

- payload : 35kg / 77lb

- Weight : 4kg / 8.8lb

- Height   ⓵ H : 1580mm W : 710mm (※Reference)

⓶ H : 475mm W : 1110mm (※Reference)

- Folded length : ⓷ L : 740mm        (※Reference)

- Ball diameter : ∅100mm

Section : 2STAGE- Tripod fixation : Fixing lock knob

- Spreader　: SP-2B

- Material : Aluminum pipe, Aluminum alloy, Engineering plastic

Dolly (LD-3B)

- Folded length : 515mm (20.28“)

- Pipe : 30 x 30mm (1.18 x 1.18“)- Weight : 3.6kg (7.9lb)

추가옵션

Pan Bar (PH-8B)

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
05	20" Prompter (HDP-2000)	set	1
규 격
사양 IInput - HD-SDI IN : BNC x1 - VBS IN : BNC x1 (Composite) - HDMI : HDMI x1 - PC IN : D-Sub15P x1 Output - HDMI OUT : BNC x1 Functions - TALLY Indicator : LED x2 (Green Tally/Red Tally) - TALLY IN : BNC x1 (Input signal : O V=OFF/2 to 4 V=Green/4 to 5 V=Red) - PB IN Switch : x1 - MENU : x1 (Operation Panel) For setting the mode of the LCD display - DC IN : XLR 4P male x1 Power - DC Power Input : DC 11 V to 17 V, approx. 3.5 A - Power Consumption : approx. 43 W General - Operating Temperature : 0℃ to 40℃ - Storage Temperature : -10℃ to 50℃ - Weight : Main body approx. 9.9 kg, Camera plinth approx. 2 kg - Dimensions（WxHxD） : Main body approx. 460 x110 x 460 mm Camera plinth approx. 140 x 105 x 428 mm 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
06	Prompter Setup용 Notebook (NT300V5A-S66E)	ea	1
규 격
사양 운영체계 : 정품 Windows® 7 Home Premium (64-bit) 프로세서 : Intel® Core™ i5 Processor 2430M (2.40 GHz, 3 MB L3 Cache) 디스플레이 : LCD 15.6" HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective 그래픽칩셋 : NVIDIA® GeForce® GT 520MX Graphics, Optimus™ technology 그래픽메모리 : 1GB gDDR3 시스템메모리 : 4GB DDR3 System Memory at 1333MHz (4GB x 1) 슬롯 : 2 x SODIMM 저장장치 : 640GB S-ATAⅡ Hard Drive (5400RPM) ODD : Super Multi Dual Layer 칩셋 : Intel HM65 , 사운드 : HD Audio 사운드 효과 : 마이크 노이즈 제거기능 , SoundAlive™ 스피커 : 3 W 스테레오 스피커 (1.5 W x 2) 내장카메라 : 130만 화소 HD 내장 웹 카메라 유선랜 : 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN 무선랜 : 802.11 bg/n 1x1 (up to 150Mbps) 휴대인터넷 : 없음 , 블루투스 : Bluetooth 3.0 VGA : 있음 , HDMI : 있음 헤드폰 출력 : Headphone-out , 마이크 입력 : 있음 내장마이크 : 있음 USB : 3 USB 2.0 , 멀티메모리 카드슬롯 : 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Dock 포트 : 없음 RJ11(모뎀) : 없음 RJ45(랜) : 있음 DC-In(전원포트) : 있음 키보드 : 103 키 터치패드/터치스크린 : 터치패드 (Scroll Scope, Flat Type) 크기(가로x깊이x높이) : 366.9 x 240 x 29.9 ~ 31.6mm (14.4" x 9.4" x 1.17" ~ 1.24) 무게 : 2.45 Kg (5.40 lbs)

No.	품 목	단위	수량
07	55" Studio LED Color Monitor (55GA7900)	ea	2
규 격
사양 SUMMARY - Screen Size : 55" PANEL SPECIFICATIONS - Screen Size Class (diagonal) : 55" Class (54.6" diagonal) - Resolution : 1920 x 1080p , BLU Type : LED Plus - Refresh Rate : TruMotion 240hz , MCI : 960 , - Local Dimming : Yes VIDEO - Dual Core Processor : Yes , Triple XD™ Engine : Yes - Picture Mode : 6 Modes (Vivid/Standard/Cinema/Game/ISF Expert 1/ISF Expert 2) - Picture Wizard II : Yes - Aspect Ratio : 6 Modes (16:9/Just Scan/Original/4:3/Cinema Zoom/Zoom) - Just Scan (1:1 Pixel Matching) : HDMI: 1080i, Component: 1080p, RF: 720p - AV Mode II : 3 Modes (Cinema/Game/Off) AUDIO - Speaker System : 2.1 Speaker (2 way, 3 speaker) - Audio Output Power (Watts - THD 10%) : 12W + 12W - Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP) : Yes - DTS Decoder : Yes , Virtual Surround : Yes - Sound Mode : 6 Modes (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User) - Clear Voice II : Yes - Sound Optimizer : 3 Modes (Normal/Wall Mount/Stand) 추가옵션 HD / SDI to HDMI Converter (1T-FC-677) 수량 : 2EA Studio LED Color Monitor 55-inch Dolly 수량 : 2EA Studio Wall Box(Connector 포함) 수량 : 3EA

No.	품 목	단위	수량
08	3G HD/SD Switcher (HVS-2000)	ea	1
규 격
사양 비디오 포맷 - 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL） 비디오 포맷（옵션） - 1080/59.94p, 1080/50p Level A 비디오 입력 - HD-SDI : 1.5/3.0 Gbps 또는 SD-SDI: 270 Mbps, 75Ω, BNC × 24 (Frame synchronizer × 24 내장） 비디오 입력 (옵션) - HVS-100DI-AHD-SDI: 1.5/3.0 Gbps 또는 SD-SDI: 270 Mbps, 75Ω, BNC × 4 （모든 입력에 Frame synchronizer, 그 중 2 입력에 Resize engine 내장） - HVS-100AIHD analog component, SD analog component, analog composite - HVS-100PCIHDMI*1 : XGA〜WUXGA/HDTV (1080i), XGA〜WUXGA (720p), VGA〜XGA (SD)RGB: XGA〜WUXGA/HDTV (1080i), XGA〜WUXGA (720p), VGA〜XGA (SD) 비디오 입력 수 - 표준:SDI × 24／최대: SDI × 48* (*구성은 옵션 입력 카드에 따라 다름.) 비디오 출력 - HD-SDI: 1.5/3.0 Gbps, SD-SDI: 270 Mbps, 75Ω, BNC × 16、HDMI × 2 비디오 출력 (옵션) - HVS-100DOHD-SDI: 1.5/3.0 Gbps, SD-SDI: 270 Mbps, 75Ω, BNC × 4 （출력 x 2, 각각 Down-converter 출력 탑재） - HVS-100 AOHD analog component, SD analog component, analog composite - HVS-100PCO HDMI*1 ：SXGA〜WUXGA/HDTV (1080i), SXGA〜WXGA (720p), SVGA/SDTV(SD)RGB ：SXGA〜WUXGA/HDTV (1080i), SXGA〜WXGA (720p), SVGA(SD) 비디오 출력 수 - 표준: HD-SDI × 16, HDMI × 2- SDI × 20, HDMI × 2,- SDI × 16, HDMI × 2, 아날로그 × 4 - SDI × 16, HDMI × 6

신호처리 방식 : 4: 2: 2: 4, Digital component

양자화 : HD/SD-SDI: 10-bit

Effect : WIPE: 100패턴, Border, Softness／2.5D DVE: DVE WIPE 56패턴 이상

Transition : 조작: FEDA, AUTO버튼, CUT버튼／종류: MIX, WIPE（DVE도 포함）

Still / Clip Store : 4 채널 (백업 기능 포함), HD 비디오 900 프레임 저장 가능, 총 48  .

입력에 Input Still 탑재.

Keyer／FLEXaKEY™ : KEYER: 각 M/E에 4채널

FLEXaKEY™: 전체 4채널（ME1, ME2, AUX에 어사인 가능）

멀티뷰어 : 표준: 2채널／최대: 4채널 (64윈도우), 2/4/5/7/9/10/11/13/16분할, 타이틀 표시,

Tally 표시, 오디오 레벨 미터 표시

Process amplifier : 모든 입출력에 탑재

이벤트 메모리 : 100이벤트, 이벤트 Recall 시 보간 전환 가능.

Macro	100메모리, 30액션

Genlock 입력 : BB：NTSC：0.429 V (p-p),

PAL：0.45 V (p-p) 또는 3값

싱크：0.6 V (p-p), 75Ω, BNC × 1 Loop-through

(미사용 시에는 75Ω에서 종단 할 것.）

추가옵션

2ME ,24button OU (HVS-2240OU) 수량 : 1EA

Redundant Power Supply for MU (HVS-2000PSM) 수량 : 1EA

Redundant Power Supply for OU (HVS-2000PSO) 수량 : 1EA

HDMI and RGB PC Output Option (HVS-100PCO) 수량 : 2EA

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
09	47" LED Color Monitor (47LB5800)	ea	1
규 격
사양 디스플레이 - 화면크기 : 119 cm , LED 기술 : LED , 해상도 : Full HD (1920 X 1080) 화질 - 화질 엔진 : 일반 엔진- CPI Hz : 120 , 이미지네이션社 GPU : 5세대 - 로컬디밍 : X , IPS : O- 스마트 리빙 센서 : X 사운드 - 스피커 시스템 : 2.0 스피커 시스템 , 사운드 출력 : 20W , 서라운드 시스템 : 버츄얼 서라운드 + - 스마트 사운드 모드 : O , 클리어 보이스 Ⅱ : O - LG사운드싱크(무선이어폰, 전용 사운드바 등 호환규격) : Ready 스마트 기능 - 운영체제 : NetCast 4.5 , CPU : 듀얼 코어 , 홈 / 최근목록 / 마이앱 : O - 방송 메뉴 : X , 애니메이션 설정도우미 : X , 오늘의 추천 : X - 스마트 스토어 : O , 인터넷 브라우저 : O - 카메라 (Skype / Finger Gesture) : ready (핸드 제스처만 지원) - 통합 내장메모리 (녹화, App 저장 등) : ready , 리모컨 앱 : O - 스마트쉐어(파일공유) : 홈 네트워크 파일공유 : O - 스마트쉐어 (화면공유) , 스마트폰→TV (무선: 미라캐스트) : O - 스마트폰→TV (유선: MHL) : O , PC→TV (무선: WiDi) : O - 스마트규격 : WiFi / WiFi Direct : O 타임머신 - 녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용) : O (앱 사용만 가능) - 녹화 저장소 : 외장하드 - 타임쉬프트 ready (외장하드 연결시) : O 추가옵션 LED Color Monitor 47-inch Dolly 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
10	42" LED Color Monitor (42LB5650)	ea	3
규 격
사양 디스플레이 - 화면크기 : 106 cm , LED 기술 : LED , 해상도 : Full HD (1920 X 1080) 화질 - 화질 엔진 : 일반 엔진 , CPI Hz : 120 , 이미지네이션社 GPU : X - 로컬디밍 : X- IPS : O , 스마트 리빙 센서 : X 시네마3D - 시네마 3D : X 사운드 - 스피커 시스템 : 2.0 스피커 시스템 , 사운드 출력 : 20W - 서라운드 시스템 : 버츄얼 서라운드 , 스마트 사운드 모드 : X - 클리어 보이스 Ⅱ : O , LG사운드싱크(무선이어폰, 전용 사운드바 등 호환규격) : X 스마트 기능 : 통합 내장메모리 (녹화, App 저장 등) : ready 스마트쉐어 (화면공유) : 스마트폰→TV (유선: MHL) : O 스마트규격 : WiFi / WiFi Direct : X 디자인 - 곡면 / 평면 : 평면 - 스탠드 디자인 : 이클립스 타임머신 - 녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용) : X , 녹화 저장소 : 외장하드 - 타임쉬프트 ready (외장하드 연결시) : O , 외부입력 녹화 : X - 예약녹화 / 즉시녹화 : Ready , 시리즈 녹화 : X 부가기능 - USB 파일재생 : 동영상/사진/음악 , USB 허브 ready : O - 듀얼플레이 ready : X , 재생가능 사진형식 : JPEG - App 다운로드 to 외장하드 : X , 힐링모드 : O 단자 - RF In : 1 , Digital Audio Out (Optical) : 1 - USB : 1 - Headphone out : 1 - HDMI : 2

No.	품 목	단위	수량
11	HD Character Generator System (천하통일 HD500)	set	1
규 격
사양 INPUT - HD-SDI or SD-SDI 1 - HD or SD Component 1 - HDMI 1 - Analog Blackburst Reference Input(Bi-Level or Tri Level Auto Detect) OUTPUT - HD-SDI or SD-SDI 2 (1 × Fill, 1 × Key) - HD or SD Component 1 - HDMI 1 AUDIO : Embedded Audio Pass Through VIDEO RESOLUTION(HD) - 720p50, 720p59.94, 720p60 - 1080p/PsF : 23.98, 24, 25, 29.97, 30fps - 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 - 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 PC 스팩 - O/S : Micosoft Windows 7 Pro DSP 64Bit - MainBoard : H87-PRO , CPU : i5 4670(하스웰) - HDD : 500GB × 1 / 1TB × 1 , Memory : 4GB × 2 - VGA Card : HD7770 D5 1GB , ODD : DVD Multi - Monitor : 23 - Mouse : Optical - KeyBoard : 106Key - Case : Rack Case(4U) - Power Supply : 600W - IO B/D : HD-SDI BOARD - 기타 SW : Asia Font, 백신프로그램 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
12	Intelligent Digital Disk Recoder(K2-CAMP)	ea	1
규 격
사양 라인업 - 시스템용 드라이브 : 16GB SSD , 데이터용 드라이브 : 320GB HDD*2 - 녹화 가능 시간 : HD@150Mbps 약 9시간 , SD@50Mbps 약 25시간 - RAID : RAID-0 , 광학 드라이브 : DVD-ROM 드라이브 사양 - 이동식 미디어 : DVD-ROM x 1 , 2.5인치 이동식 드라이브 베이 x 1(RAID/SSD모델) - 영상신호 : 입력 - SDI 1계통 BNC x 2(Active Through x1) DVI-I 1계통 , 컴포지트 BNC x1 출력 - SDI 2계통 BNC x 2 DVI-I 2계통(아날로그 부분은 RGB/YPbPr 겸용) 컴포지트 2계통 BNC x2 , 모니터 컴포지트 2계통 BNC x2 - 음성신호 : 입력 - 밸런스 오디오 1계통 XLR-3-31 x2 24dBu까지 디지털 오디오 AES/EBU BNC x1 출력 - 밸런스 오디오 1계통 XLR-3-32 x4 디지털 오디오 AES/EBU 2계통 BNC x2 헤드폰 스테레오 잭 x1 , 모니터용 라인 스테레오 미니잭 x1 - 파일 형식 : 입력 - GrassValley HQ, MPEG-2, WMV, QuickTime(WMV, QuickTime 모든 형식의 입력을 보증하는 것은 아님) 출력 - GrassValley HQ - 타임 코드 : 입력 - LTC BNC x1 출력 - LTC 2계통 BNC x2 - 동기 신호 입력 : HD 3치, BB 겸용 1계통 BNC x2(throughout x1) - 리모트 : GPI 입출력 - D-SUB 15핀 x1, 6입력/출력 핀 RS422 - 3계통 D-SUB 9핀x 3, BVM 프로토콜 지원 (슬로우 및 REC 계열 명령어는 미지원) LAN - AMP 프로토콜 지원(일부 미지원) - 전원 : AC 110V-240V,V50/60Hz - 소비전력 : 2.5A-1.1A 입력 해상도 - 1920x1080i 50/59.94 : SDI, DVI-D, YPbPr - 1280x720p 50/59.94 : SDI, DVI-D, YPbPr

- 720x486i 59.94 : SDI, Composite, YPbPr

- 720x576i 50 : SDI, Composite, YPbPr

추가옵션

Rail Rack Kit for T2 수량 : 1EA

19" Monitor  수량 : 1EA

Keyboard & Mouse 수량 : 1EA

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
13	실시간 영상 저장장치 (PIX260i)	ea	1
규 격
사양 SD/HD/3G-SDI In/Out HDMI In/Out Up to 12-bit 4:4:4 I/O over 3G-SDI Apple ProRes and Avid DNxHD Codecs 5" IPS 800x480 Display Dual 2.5" SSDs Drive Slots Sequential or Simultaneous Recording Access and Transfer Files over Ethernet Up/Down/Cross Conversions Analog, AES/EBU, and Embedded Audio 추가옵션 PIX Caddy 수량 : 2EA Mount 수량 : 1EA SSD 240GB (500GB) 수량 : 2EA 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
14	Blu-ray Recorder/Player (SR-HD2500KR)	ea	1
규 격
사양 Video input/output : Composite video input/output Audio input/output : 2Vrms (pin jack) S-video input/output : Y: 1.0 Vp-p, 75 Ω; , C: 0.286 Vp-p, 75 Ω IEEE1394 input : 4-pin for DV, HDV IN Remote input : 3.5 mm diameter jack Serial command : RC-232C (D-sub 9-pin) Component video output : Y: 1.0 Vp-p, 75 Ω , CB/CR, PB/PR: 0.7 Vp-p, 75 Ω HDMI output : 19-pin type A (Deep Color, x.v.Color, Ver.1.3a) USB terminal : USB2.0 SDI : Input : 1 (BNC) Output : 1 (BNC) (shares DIRECT OUT/MONITOR OUT) Exclusive SDI through output (ACTIVE THROUGH) : 1 (BNC) SD memory card : SDHC, SD Recording Function HDD storage capacity : 500GB Video recording system : MPEG4 AVC/H.264, MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, JPEG (Still) Audio recording system : Dolby Digital (2ch), Linear PCM, MPEG1 Layer2 Direct recording from AUX to BD/DVD : HD-SDI, SD-SDI, HDV (iLink), DV (iLink), S-Video / Video (L1) Importable data format (to HDD) : MOV*2, AVCHD, HDV, DV, JPEG, BDAV, BDMV, DVD-Video/VR, Everio backup disc Recordable Media : Blu-ray Disc : BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL)*3 DVD : DVD-R (SL/DL), DVD-RW SD Card (Still) : SDHC, SD Playable Media : Blu-ray Disc : BD-Video, BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL) DVD : DVD-Video, DVD-R (SL/DL), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R (SL/DL), +RW CD : CD, CD-R, CD-RW , SD Card (Video*4/Still) : SDHC, SD 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
15	Multi Purpose Signal Processor (FA-9500)	ea	1
규 격
사양 Video Input : HD-SDI : 1.5Gbps , SD-SDI : 270Mbps 75Ω BNC x 2 Analog Composite 1.0V(p-p) 75Ω BNC x 1 Video Output : HD-SDI : 1.5Gbps , SD-SDI : 270Mbps 75Ω BNC x 4 (2CH) Analog Composite : 1.0V(p-p) 75Ω BNC x 2 (1CH) 시스템 위상 조정 : Frame Mode 수평 : -1/2H 〜 +1/2H , 수직 : -1/2 frame 〜 +1/2 frame 지연 : 최대 : 1 frame +1H / 최소 : 1H Line Mode 수평 : -1/2H 〜 +1/2H , 수직 : -1/2 frame 〜 +1/2 frame 지연 : 최대 : 1H +1/2H / 최소 : 1H +2H AVDL Mode 수평 : -1/2H 〜 +1/2H , 수직 : -1/2 frame 〜 +1/2 frame 지연 : HD 최대 : 5H +1/2H / 최소 : 1/2H, SD 최대 : 1H +1/2 H / 최소 : 1/2H Input Mode 수평 : -1/2H 〜 +1/2H , 수직 : -1/2 frame 〜 +1/2 frame 지연 : 최대 : 1 frame / 최소 : +520clk 프로세스 앰프 : 비디오 레벨 : 0.0% 〜 200.0％ , 크로마 레벨 : 0.0% 〜 200.0％ 블랙 레벨 : -20.0% 〜 100.0％ , 크로마 페이즈 : -179.8°〜 +180° Audio Input : 엠베디드 : 3G/HD: 16채널(Group1〜4) 48kHz 16-bit〜24-bit 동기/비동기 SD: 16채널(Group 1〜4) 48kHz 16-bit〜24-bit 동기만 AES/EBU : 1.0V(p-p) 언밸런스 75Ω BNC x 4 최대 스테레오 4CH 32/44.1/48kHz 16-bit〜24-bit 아날로그 : 4CH(스테레오 2CH) 밸런스 또는 언밸런스 D-sub 25핀 (female) x 1 (아날로그 오디오 입출력용) 600Ω/하이 임피던스 48kHz 24-bit Audio Output : 엠베디드 : 3G/HD : 16채널(Group1〜4) 48kHz 16/20/24-bit 동기/비동기 SD : 12채널(Group 1〜3) 48kHz 16/20/24-bit 동기만 AES/EBU : 1.0V(p-p) 언밸런스 75Ω BNC x 4 (AES/EBU 입력과 병용) 최대 스테레오 4채널 48kHz 16/20/24-bit

아날로그 : 4CH(스테레오 2CH) 밸런스 또는 언밸런스 D-sub 25핀

(female) x 1 (아날로그 오디오 입출력용) 100Ω이하 48kHz 24-bit

추가옵션

Redundant Power Supply Unit (FA-95PS) 수량 : 1EA

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
16	/2" XDCAM EX Camcorder (PMW-300K1)	set	1
규 격
사양 Recording Format (Video) UDF - HD422 mode: CBR, maximum bit rate: 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL - HD420 mode: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - DVCAM mode: DVCAM FAT - HQ 1920 mode: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - HQ 1440 mode: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - HQ 1280 mode: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - SP 1440 mode: CBR, 25 Mbps, MPEG-2 MP@H-14 - DVCAM mode: DVCAM Recording Format (Audio) UDF - HD422 mode: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels - Other mode: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels FAT - HD mode: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels - SD mode: LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 channels Recording Frame Rate UDF - HD422 Mode: MPEG-2 422P@HL, 50Mbps/ CBR 1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p - HD420 Mode: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280x720/ 59.94p, 50p, 23.98p - DVCAM Mode : 720x486/ 59.94i, 29.97PsF 720x576/ 50i, 25PsF FAT - HQ 1920 Mode: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - HQ 1440 Mode: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p

- HQ 1280 Mode: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR

1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p

- DVCAM Mode : 720x480/ 59.94i, 29.97PsF- 720x576/ 50i, 25PsF

Lens Mount : Sony 1/2-inch type EX mount

Zoom Ratio : 14x (optical), servo/manual

Focal Length : f = 5.8 - 81.2 mm (equivalent to 31.4-439 mm on 35 mm lens)

Iris : F1.9 - F16 auto/manual selectable

Focus : AF/MF/Full MF selectable, 800 mm to ∞ (MACRO OFF),

50 mm to ∞ (MACRO ON, Wide),735 mm to ∞ (MACRO ON, Tele)

Image Stabilizer : ON/OFF selectable, shift lens

Filter Diameter : M77mm, pitch 0.75mm

Imaging Device (Type) : 3-chip 1/2-inch type "Exmor" Full HD CMOS

Effective Picture Elements : 1920 (H) x 1080 (V)

Optical System : F1.6 prism system

Built-in Optical Filters : OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND

Sensitivity (2000 lx, 89.9% reflectance) : F11 (typical) (1920 x 1080/59.94i mode)

S/N Ratio : 60 dB (Y) (typical)

Horizontal Rezolution : 1,000 TV lines or more (1920 x 1080i mode)

Shutter Speed : 1/32 sec to 1/2,000 sec

Slow Shutter (SLS) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, and 64-frame accumulation

추가옵션

Battery Pack 56Wh (BP-U60) 수량 : 1EA

Condenser Microphone (ECM-MS2) 수량 : 1EA

SxS memory USB Reader/Writter (SBAC-US30) 수량 : 1EA

SxS-1 Memory Card (64G) (SBS-64G1) 수량 : 4EA

Wireless Microphone Set (UWP-D11) 수량 : 1EA

Rain Cover (CRC-12) 수량 : 1EA

Kata Soft Carrying Case (CC-195) 수량 : 1EA

Hand Held용 LED Light (ML-80 핸드헬드 패키지) 수량 : 1EA

Lens Control Kit (ZC-9EX) 수량 : 1EA

Tripod System (1002) 수량 : 1SET

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
17	XDCAM XAVC Camcorder (PXW-X70)	ea	1
규 격
사양 줌 비율 : 12x(광학), 서보 초점 거리 : f=9.3 ~ 111.6mm (35mm 렌즈에서 f=29.0 ~ 348.0mm와 동급 16:9) (35mm 렌즈에서 f=35.5 ~ 426.0mm와 동급 4:3) 조리개 : F2.8 ~ F4.5 자동/수동 선택 가능 초점 : AF/MF 선택 가능, 10mm ~ ∞(광각), 1000mm ~ ∞(망원) 이미지 스테빌라이저 : On/Off 선택 가능, 시프트 렌즈 필터 직경 : M62mm 이미징 장치(유형) : 1.0형(13.2mm x 8.8mm) 후광 Exmor R CMOS 센서 유효 화소 : 약 .14.2M픽셀(16:9)/약 10.6M픽셀(4:3) 내장 광학 필터 : OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND 최소 조도 - [60i]*2 3lux(1/60 셔터 속도, 조리개/게인 자동),[50i]*3 3lux(1/50 셔터 속도, 조리개/게인 자동) , [60i]*2 1.7lux(1/30 터 속도, 조리개/게인 자동), [50i]*3 1.7lux(1/25 터 속도, 조리개/게인 자동) 셔터 스피드 - [60i]*2: 1/8 - 1/10,000(24p로 촬영 시 1/6 – 1/10,000) , [50i]*3: 1/6 -1/10,000 슬로우 및 퀵 모션 기능 - [60i]*2:1080p: 1.2.4.8.15.30, 60fps 중에서 프레임 레이트 선택 가능 -[50i]*3: 1080p: 1.2.3.6.12.25, 50fps 중에서 프레임 레이트 선택 가능 화이트 밸런스 - 프리셋(실내: 3200K, 실외: 5600K±7단계, 색 온도 설정 범위: 2300-15000K) - Onepush A, B, 자동 선택 가능 게인 : -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33dB, AGC 감마 커브 : 선택 가능 오디오 입력 : XLR형 3핀(암)(x2), 선택 가능형 LINE/MIC/MIC +48V 비디오 출력 : 멀티/마이크로 USB 잭에 통합(×1), 컴포지트 1.0Vp-p, 75Ω 오디오 출력 : 멀티/마이크로 USB 잭에 통합 SDI 출력 : BNC(x1), 3G/HD/SD, SMPTE 424M/292M/259M 표준 USB : 멀티/마이크로 USB 잭(x1) 헤드폰 출력 : 스테레오 미니 잭(x1) 스피커 출력 : 모노

DC 입력 : DC 잭

리모트 : 멀티/마이크로 USB 잭에 통합

HDMI 출력 : 유형 A(x1)

뷰파인더 : 1.0cm(0.39형) OLED 약 1.44M도트

LCD : 8.8cm(3.5형) 약 1.56M도트

내장 마이크 : 무지향성 스테레오 일렉트릭 콘덴서 마이크

미디어 유형

- Memory Stick Pro Duo™

- SD/SDHC/SDXC 호환 x1

- SD/SDHC/SDXC x1

Wi-Fi/NFC

- 지원되는 포맷 : IEEE 802.11 b/g/n

- 주파수 대역 : 2.4GHz 대역폭

- 보안 : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

- NFC : NFC Forum Type 3 Tag 호환

포함 악세사리

- XLR 손잡이 유닛(1) , 렌즈 후드(1)- 렌즈 캡(1) , 대형 아이컵(1) , 액세서리 슈 키트(1)

- USB 케이블(1) , 충전식 배터리 팩(NP-FV70)(1) ,   - AC 어댑터(AC-L200D)(1)

추가옵션

Battery Pack (NP-FV100) 수량 : 1EA

Battery Charger (AC-VQV10) 수량 : 2EA

SD Memory Card (SDXCClass10 64GB) 수량 : 1EA

Stereo Condenser Microphone (ECM-MS2) 수량 : 1EA

Wireless Microphone Set (UWP-D11) 수량 : 1EA

Rain Cover (CRC-12) 수량 : 1EA

Kata Soft Carrying Case (CC-195) 수량 : 1EA

Hand Held용 LED Light	(ML-80 핸드헬드 패키지) 수량 : 1EA

Lens Control Kit (ZC-3DV) 수량 : 1EA

Tripod System (1002) 수량 : 1SET

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
18	Hasselblad DSLR (Hasselblad H5D-40)	ea	1
규 격
사양 Sensor size : 40M pix(5478x7304) Sensor dimensions : 32.9x43.8mm Pixel size : 6.0µm Image size : RAW 3FR capture 50 MB on average. TIFF 8 bit : 120MB RAW file format : Lossless compressed Hasselblad 3FR JPEG : 1/4 resolution print ready files with Hasselblad Nature Colors Shooting mode : Single shot Color definition : 16 bit ISO speed range : ISO 100,200,400,800 and 1600 Color management : Hasselblad Nature CF storage capacity : 8GB CF card holds 150 images on average Display : 3 inch TFT type, 24 bit color, 460.320 pixels Storage options : CF card type U-DMA(e.g. SanDisk Extreme Pro) or tethered to Mac or PC Acoustic feedback : Yes Software : Phocus for Mac and Windows(included). Adobe Photoshop Lightroom(included) Tethered operation : Supported in Phocus by hasselblad and hasselblad Tethered plug-in for Adobe Photoshop Lightroom Platform support : Macintosh: OS X 10.5 and later. Windows: XP, Vista, Windows 7(32/64bit) Host connection type : FireWire 800(IEEE1394b). Thunderbolt supported via optional adapters. View camera compatibility : Mechanical shutters controlled via flash sync. Electronic shutters can be controlled from Phocus. Optional Battery Adapter for stand-alone operation for digital capture unit Customization : 6 programmable buttons. Complete camera set-up can be saved to 7 custom profiles. Lenses : Hasselblad H System lens line(12 lenses from 24 to 300mm) with integral central lens shutter. All cental lens shutter V system Carl Zeiss lenses via Via optional CF adapter.

Shutter speed range : 256 sec. to 1/800 second

Flash sync speed : Flash can be used at all shutter speeds

Viewfinder options

Focusing : Autofocus metering with passive central cross-type sensor. True Focus with

immediate Focus Confirm(IFC). Instant manual focus override. Metering range EV

1 to 19 at ISO 100

Flash control : Automatic TTL center weighted system. Uses built-in flash or flashes

compatible with SCA3002(Metz™). Output can be adjusted from -3 to +3EV.

For manual flashes a built-in metering system is available

Exposure metering : Metering options: Spot, Centre Weighted and CentreSpot.

Metering range Spot: EV2 to 21, Centre Weighted: EV1 to 21,

CenterSpot: EV1 to 21

Hardware : New fast generation hardware platform implementing Hasselblad Image

Processing Architecture (HIPA)

추가옵션

Tilt/Shift Adapter(Hasselblad HTS 1.5) 수량 : 1EA

Filter1 (Hasselblad Filter UV-Sky 77 mm) 수량 : 2EA

Filter2 (Hasselblad Filter UV-Sky 67 mm) 수량 : 1EA

특이사항

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
19	Hasselblad LENS1 (Hasselblad HC 50 mm II Lens)	ea	1
규 격
사양 Focal length : 50.3 mm Aperture range : 3.5 - 32 Angle of view diag/hor/vert : 70°/59°/46° Length/diameter : 116 mm/85 mm Weight : 975 g Filter diameter : 77 mm Minimum distance object to film : 0.6 m Maximum image scale : 1:8.9 Corresponding area of coverage : 50 x 37 cm Corresponding exposure reduction : 0 f-stop 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
20	Hasselblad LENS2 (Hasselblad HC 80 mm Lens)	ea	1
규 격
사양 Focal length : 82.3 mm Aperture range : 2.8 - 32 Angle of view diag/hor/vert : 46°/38°/29° Length/diameter : 70 mm/84 mm Weight : 475 g Filter diameter : 67 mm Minimum distance object to film : 0.70 m Maximum image scale : 1:6.5 Corresponding area of coverage : 36 x 27 cm Corresponding exposure reduction : 0.3 f-sto 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
21	Hasselblad LENS3 (Hasselblad HC 150 mm Lens)	ea	1
규 격
사양 Focal length : 150.0 mm Aperture range : 3.2 - 45 Angle of view diag/hor/vert : 26°/21°/16° Length/diameter : 124 mm/86 mm Weight : 970 g Filter diameter : 77 mm Minimum distance object to film : 1.30 m Maximum image scale : 1:6.8 Corresponding area of coverage : 38 x 28 cm Corresponding exposure reduction : 0 f-stop 특이사항 ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
22	Power Pack (Broncolor Scoro 3200 S RFS 2)	ea	1
규 격
사양 3200 J Flash Energy RFS Receiver AC Powered F-stop: 90 2/10 Flash duration up to 1/14,000 s (t 0.5), 1/10,000 s (t 0.1) Charging time: 0.02 - 1.3 s, speed mode 0.02 - 0.8 s (230 V) Up to 50 flashes per second Control range over 10 f-stops in 1/10 or 1/1 f-stop intervals Automatic stabilization of the color temperature (ECTC) over the whole control range 3 lamp outlets, the power output of each of the 3 lamp outlets can be adjusted independently Individual choice of the colour temperature shift Works with all voltages from 100 - 240 V Automatic stabilization of the color temperature (ECTC) Photocell, infrared and RFS receiver for flash triggering (can be switched off) Choice of flash duration and triggering delay Individual choice of the color temperature shift Fast charging (speed mode) Additional function flash sequences (serial flashes) Powerful modeling light with 8 different proportionality levels Automatic adaptation to the respective mains voltage 8 memory functions 추가옵션 램프 (Broncolor Pulso G 3200 J Head) 수량 : 3EA 램프 연장 케이블 (Broncolor lamp extension cable 5 m) 수량 : 1EA softbox (Broncolor softbox 120 x 180cm) 수량 : 1EA softbox (Broncolor softbox 100 x 100cm) 수량 : 1EA softbox Octa (Broncolor softbox Octa 150cm) 수량 : 1EA speed ring (Broncolor speed ring) 수량 : 3EA transmitter kit (Broncolor RFS 2 transmitter kit) 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
23	Super Boom Stand (Manfrotto 025B Black)	ea	1
규 격
사양 arm tube diameters : 35mm attaches by. : type17 + Rapidapter Art. 014-38 attachment type Color : black color load capacity at maximum extension : 5 kg material : aluminum Max counterweight : 20 kg maximum extension : 270 weight : 21 kg

No.	품 목	단위	수량
24	Stand (Manfrotto 1005BAC Black Stand)	ea	2
규 격
사양 arm tube diameters : 35.30.25mm material : aluminum max load : 10 kg closed length : 100 cm leg sections : 22 number maximum height : 273 cm minimum height : 118 cm

No.	품 목	단위	수량
25	Manfrotto 조명용 Stand (Manfrotto 1005BAC)	ea	2
규 격
사양 Minimum Height : 3.9' (1.2 m) Maximum Height : 8.95' (2.7 m) Closed Length : 41.14" (1.045 m) with removable stud Footprint Diameter : 41.73" (1.05 m) Weight : 4.5 lbs (2.2 kg) Maximum Load : 22 lbs (10 kg) Attachment Size : 5/8" (16 mm) Baby receptor Air Cushioned : Yes Accepts Wheels : No 추가옵션 Manfrotto 조명용 스탠드 바퀴 수량 : 2EA Manfrotto 전동 3롤 배경시스템 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
26	Manfrotto 붐용 (Manfrotto 425B)	ea	1
규 격
사양 Dimensions Minimum extension : 19.7" (48.25cm) Maximum extension : 12' (3.7 m) from stand mount Closed : 7.1' (2.2 m) Tube Diameters : 2.2" (55.45mm) Weight : 33 lbs (15.3kg) Maximum Load Maximum extension : 13 lbs (5.9kg) Attachment Size : 5/8" locking socket with 5/8" double threaded stud 1-1/8" locking female receptor

No.	품 목	단위	수량
27	Manfrotto 붐용 Stand (Manfrotto 087NWB)	ea	1
규 격
사양 attachment number : type 14 attachment type Color : black color column tube diameter : 55.45.38mm levelling leg : 1 Kw load capacity at maximum extension at 6° inclination : 30 kg material : chrome steel risers stand number : 2 Kw stand leg size : Ø30mm suggested wheels : 104.104G closed length : 181 cm maximum height : 370 cm minimum height : 167 cm safety payload : 30 kg weight : 21.4 kg

No.	품 목	단위	수량
28	엘린크롬 붐용 Soft Box (26188)	ea	1
규 격
사양 New Rotalux softbox with central adapter ring, to fit Elinchrom compacts or flash heads indirectly. The combination of the deep shape and the indirect reflecting flash light offers a crispy, directed illumination for many applications such as beauty and fashion. Excellent finish of the Rotalux reflector tissue with grey piping for better light efficiency. 360° revolving system. Folds down like an umbrella, without dismounting the softbox. Carrying bag for a folded Rotalux is included. Optional Hooded Diffusers (26771) to control the light spread, are available for the Rotalux Indirect 150. Diameter : 150 cm. Depth : 73 cm / total depth with tilthead and handle approximately 96 cm. Requires the EL-Tripod 31043 or heavier.

No.	품 목	단위	수량
29	i Mac Retina 5K Display	ea	1
규 격
사양 프로세서 : 3.5GHz 쿼드 코어 Intel Core i5 프로세서(최대 3.9GHz Turbo Boost) 4.0GHz 쿼드 코어 Intel Core i7(최대 4.4GHz Turbo Boost)으로 구성 가능 메모리 : 8GB(4GB 2개) 1600MHz DDR3 메모리, 16GB 또는 32GB로 구성 가능 디스플레이 : IPS 기술이 적용된 27형(대각선) Retina 5K 디스플레이, 5120 x 2880 해상도로 수백만 색상 지원 저장 용량 : 1TB Fusion Drive, 3TB Fusion Drive 또는 flash 저장 장치 (256GB, 512GB 또는 1TB SSD)로 구성 가능 크기 및 무게 : 세로 51.6cm, 가로: 65.0cm, 스탠드 깊이: 20.3cm 무게 : 9.54kg 그래픽 : AMD Radeon R9 M290X 그래픽 프로세서(2GB GDDR5 메모리), AMD Radeon R9 M295X(4GB GDDR5 메모리)로 구성 가능

No.	품 목	단위	수량
30	Macbook Pro 15" Retina	ea	1
규 격
사양 프로세서 : 2.5GHz 쿼드 코어 Intel Core i7 메모리 : 16GB 1600MHz DDR3L 온보드 메모리 저장 용량 : 512GB PCIe 기반 flash 저장 장치 크기 및 무게 : 세로 : 24.71cm, 가로 : 35.89cm, 높이 : 1.8cm 무게 : 2.02kg2 그래픽 : NVIDIA GeForce GT 750M(2GB GDDR5)

No.	품 목	단위	수량
31	프린터 (SC-T3200)	ea	1
규 격
사양 Printing Method : PrecisionCore™ TFP print head Printing Resolution : 2,880 x 1,440 DPI Ink Technology : Ultrachrome® XD aqueous pigment ink Printing Speed : 28 sec/A1 on Plain paper Nozzle Configuration : 720 Nozzles Black, 720 Nozzles per Color Minimum Droplet Size : 3.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology Colours : Magenta, Yellow, Cyan, Matte Black, Photo Black Interfaces : USB, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Paper Formats : A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43.2 cm), 24 " (61.0 cm) Print Margins Sheet Media : Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left) Duplex : Manual Compatible Paper Thickness : 0.08 mm - 1.5 mm Media Handling : Auto cutter, Borderless print, Roll Paper, Thick Media Support Borderless printing on : 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm

No.	품 목	단위	수량
32	캘리브레이터 (스파이더 캘리브레이션)	ea	1
규 격
사양 주변광 센서 컬러 센서 : 7Filter / Detector 계측 구경 : 27 mm 최초 캘리브레이션 시간 : 5 min 재 캘리브레이션 시간 : 2.5 min 주변광 차폐막 : 5.08 cm 실물 크기 : 3.8 cm (D) x 8.9 cm (W) x 10.2 cm (L)

No.	품 목	단위	수량
33	카메라 보관함 (GD-ION 360DW(B))	ea	1
규 격
사양 제어방식 : IC controller에 의한 최첨단 디지털 제어 온도표시 : Digital display 습도설정범위 : 20~60%RH 용적율 : 약 360Liter 정격전압 : 100~240V 50/60HZ, Free Voltage 사이즈: [외부](W)838x(D)423x(H)1,945mm(바퀴포함), [내부](W)790x(D)379x(H)952mm 소비전력 : 6W DDOR : 2ea, 적재칸 : 5칸 선반 수 : 5ea/고정(1)+이동(4, 슬라이딩, 높이조절) 선반재질 : STEEL(5) Glass: Sheet glass 색상 : Black 무게 : 본체-59kg , 포장시-64kg

No.	품 목	단위	수량
34	CANON DSLR1 (EOS 5D MARK III)	ea	2
규 격
사양 음성/영상 출력/디지털 단자 : 아날로그 영상(NTSC/PAL과 호환)/스테레오 음성 출력 PC 통신, 다이렉트 프린팅 (Hi-Speed USB), 무선 파일 트랜스미터 WFT-E7, GPS 수신기 GP-E2 접속 HDMI mini OUT 단자 : C 타입(해상도 자동 전환), CEC 호환 외부 마이크 입력 단자 : 3.5mm 스테레오 미니 잭 헤드폰 단자 : 3.5mm 스테레오 미니 잭 리모트 컨트롤 단자 : N3 타입 리모트 컨트롤러와 호환 무선 원격 제어 : 리모트 컨트롤러 RC - 6 Eye-Fi 카드 : 호환형태 : 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 기록매체 : CF 카드(Type I, UDMA 모드 7 호환), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 이미지센서 크기 : 약 36 x 24 mm 사용 렌즈 : 캐논 EF 렌즈 렌즈 마운트 : 캐논 EF마운트 CMOS 센서 : 유효 화소수 : 약 2,230 만 화소 가로 세로비 : 3 : 2 먼지 제거 기능 : 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 레코딩 시스템 : 기록형식 : 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2. 이미지 형식 : JPEG, RAW(14bit 캐논 독자방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 기록 화소수 : L (Large): 약 22.10 메가픽셀(5760 x 3840) M (Medium): 약 9.80 메가픽셀(3840 x 2560) S1 (Small 1): 약 5.50 메가픽셀(2880 x 1920) S2 (Small 2): 약 2.50 메가픽셀(1920 x 1280) S3 (Small 3): 약 350,000 픽셀(720 x 480) RAW: 약 22.10 메가픽셀(5760 x 3840) M - RAW: 약 10.50 메가픽셀(3960 x 2640) S - RAW: 약 5.50 메가픽셀(2880 x 1920) 저장 기능 : 표준, 카드 자동 전환, 분할 저장, 다중 미디어 저장 폴더 생성/선택 : 가능 파일명 : 초기값 설정, 사용자 설정 1, 사용자 설정 2 파일 번호 : 연속/자동 리셋/수동 리셋 픽쳐 스타일 : 자동, 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3

화이트 밸런스 :　자동, 프리셋(태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 광, 백색 형광등, 플래시),　　　　　　　　       　　 사용자 정의, 색 온도 설정(약 2500 - 10000K), 화이트 밸런스 보정과                       화이트 밸런스 브라케팅 기능 가능 * 플래시 색 온도 정보 전송 가능

노이즈 감소 : 장시간 노출과 고감도를 사용한 촬영에 적용 가능

자동 이미지 밝기 보정 : 자동 밝기 최적화 기능

하이라이트 톤 우선 : 제공

렌즈 수차 보정 : 주변 조도 보정, 색 수차 보정

오토 포커스 : 형식 : TTL 2차 결상 위상차 검출 방식

AF 보조광 : EOS 전용 외부 스피드라이트에서 발광

동영상 기록 압축 방식 : MPEG - 4 AVC/H.264 가변(평균) 비트레이트

음성 기록 형식 : 리니어 PCM

기록 형식 : MOV

녹화 크기 및 프레임 레이트 : 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p                                                      1280x720 (HD): 60p/50p , 640x480 (SD): 30p/25p

* 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps,                                               60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps

정격 입력 : 100 - 240 V AC (50/60 Hz)

정격 출력 : 8.4 V DC/1.2A

크기 (W x H x D) : 약 69.0 x 33.0 x 93.0mm

무게 : 약 125g

추가옵션

Speed Light (600EX-RT) 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
35	CANON DSLR2 (EOS 6D)	ea	1
규 격
사양 HDMI 미니 OUT 단자 : C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환 외부 마이크 IN 단자 : 3.5mm 스테레오 미니 잭 리모트 컨트롤 단자 : N3 타입 리모트 컨트롤러 호환 무선 리모트 컨트롤 : 리모트 컨트롤러 RC-6(별매 악세서리) Eye-Fi 카드 : 호환 무선 랜 : 가능 (IEEE802.11 b/g/n) 형식 : 디지털 일안 반사식, AF/AE 카메라 기록 매체 : SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드*, SDXC 메모리 카드* (* UHS-I 호환) 이미지 센서 크기 : 약 35.8 x 23.9 mm 사용 렌즈 : 캐논 EF 렌즈 (EF-S, EF-M 렌즈 제외) 렌즈 마운트 : 캐논 EF 마운트 CMOS 센서 : 유효 화소수 : 약 2020만 화소 화면 비율 : 3:2 먼지 제거 기능 : 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 레코딩 시스템 : 기록 형식 : 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 이미지 형식 : JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 기록 화소수 : L (Large) : 약 20.00 메가픽셀 (5472 x 3648) M (Medium) : 약 8.90 메가픽셀 (3648 x 2432) S1 (Small 1) : 약 5.00 메가픽셀 (2736 x 1824) S2 (Small 2) : 약 2.50 메가픽셀 (1920 x 1280) S3 (Small 3) : 약 350,000 픽셀 (720 x 480) RAW : 약 20.00 메가픽셀 (5472 x 3648) M-RAW : 약 11.00 메가픽셀 (4104 x 2736) S-RAW : 약 5.00 메가픽셀 (2736 x 1824) 오토 포커스 : 형식 : TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 AF 포인트 : 11개의 AF 포인트 중앙: f/5.6 에서 크로스 타입 AF 중앙: f/2.8에서 세로선 감지 초점 밝기 범위 : EV-3 ~ 18 (중앙 AF 포인트 [f/2.8과 f/5.6 감지], 상온, ISO 100)

No.	품 목	단위	수량
36	EF Lens (EF 24-70mm F2.8 L)	ea	1
규 격
사양 초점거리/구경비 : 24-70mm / 1：2.8 렌즈구성 : 13군 18매 최단촬영거리 : 0.38m 최대촬영배율 : 0.21배 필터 구경 : 82mm 최대구경 : 88.5mm 길이 : Wide시 최단 113mm, Tele시 최장 144.36mm 무게 : 805g

No.	품 목	단위	수량
37	EF Lens (EF 70-200mm IS)	ea	1
규 격
사양 초점거리와 최대조리개 : 70-200mm f/2.8 렌즈구조 : 19군 23매 손떨림보정 효과 : 4단계 최단촬영거리 : 1.2m 필터지름 : 77mm 최대지름X최대길이(mm)/무게 : 88.8 x 199mm / 1,490g

No.	품 목	단위	수량
38	EF Lens (EF 50mm F1.2L)	ea	1
규 격
사양 대응 촬상면 : 24 x 36mm 렌즈군 : 6군 8매 비구면 렌즈 : 1개 원형 조리개(조리개 날 수) : 채용 (8) 최단 촬영 거리 : 0.45m 최대 배율 : 0.11x 필터 사이즈 : 72mm 최대 직경 : 85.4mm 길이 : 65.5mm 무게 : 545g

No.	품 목	단위	수량
39	EF Lens (EF 24-70mm L USM)	ea	1
규 격
사양 초점거리/구경비 : 24-70mm / 1：2.8 렌즈구성 : 13군 18매 최단촬영거리 : 0.38m 최대촬영배율 : 0.21배 필터 구경 : 82mm 최대구경 : 88.5mm 길이- Wide시 최단 113mm- Tele시 최장 144.36mm 무게 : 805g

No.	품 목	단위	수량
40	EF Lens (EF 70-200mm L USM)	ea	1
규 격
사양 초점거리와 최대조리개 : 70-200mm 1:2.8 렌즈구조 : 18 elements in 15 groups 화각 : 34º - 12º 최단초점거리 : 1.5m 필터지름 : 77mm 최대지름X최대길이(mm)/무게 : 84.6 x 193.6mm, 1,310g

No.	품 목	단위	수량
41	EF Lens (EF 35mm f/1.4L USM)	ea	1
규 격
사양 초점거리와 최대조리개 : 35mm 1:1.4 렌즈구조 : 11 elements in 9 groups 화각 : 63º 최단초점거리 : 0.3m 필터지름 : 72mm 최대지름X최대길이(mm)/무게 : 79.0 x 86.0mm, 580g

No.	품 목	단위	수량
42	Studio Stand (Manfrotto 806)	ea	1
규 격
사양 arm length : 80 cm attaches by. : 3/8'' screw attachment type base dimensions : W85 x D54cm - T-shape Color : black color height : 190 cm load capacity with arm extended off-centre : 5 kg material : steel base + aluminum column maximum arm reach : 59 cm maximum height : 182 cm minimum height : 56 cm safety payload : 10 kg weight : 34 kg

No.	품 목	단위	수량
43	하이엔드카메라 (DSC-RX100M3)	ea	2
규 격
사양 Pixels - Actual: 20.9 Megapixel - Effective: 20.1 Megapixel Sensor : 1" (13.2 x 8.8 mm) CMOS File Formats - Still Images: JPEG, RAW - Movies: AVCHD Ver. 2.0, MP4, XAVC S - Audio: AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo) Max Resolution : 20MP: 5472 x 3648 Aspect Ratio : 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Image Stabilization : Optical Color Spaces : sRGB, Adobe RGB Lens - Carl Zeiss Vario-Sonnar, 10 elements in 9 group - 9 Aspherical - EFL: 8.8-25.7 mm (35 mm equivalent: 24-70 mm) - Aperture: f/1.8 (W) - 2.8 (T) to f/11 Zoom - Optical: 2.9x - Clear Image Zoom: 5.8x - Digital: 11x Focus Range - Wide: 1.97" (5 cm) - Infinity - Telephoto: 11.81" (30 cm) - Infinity ISO Sensitivity : Auto, 125-12800 (Extended Mode: 80-12800) Shutter - 30 - 1/2000 , Bulb Mode - 4 - 1/2000 in Auto Mode - 1 - 1/2000 in Program Mode - 8 - 1/2000 in Aperture Priority Mode - 30 - 1/2000 in Shutter Priority Mode

추가옵션

Battery (NP-BX1) 수량 : 2EA

충전기 (BC-TRX) 수량 : 2EA

Case (LCJ-RXF/BC SYH) 수량 : 2EA

삼각대 (VCT-R100) 수량 : 2EA

삼각대 (MVK500C) 수량 : 2EA

Headphone (HDR-170) 수량 : 1EA

Case (Billingham 307L) 수량 : 2EA

Case (Billingham F1.4) 수량 : 2EA

Case (Crumpler) 수량 : 2EA

S1000플러스 + A2 + z-15(5D MarkIII) 수량 : 1EA

T14SG 14Ch 2.4GHz FASSTest T/R Set(R7008SB) 수량 : 1EA

Lipo 22000mAh 22.2V 6S1P Lipo Battery 수량 : 1EA

POLARON EX 충전기 수량 : 1EA

SMPS 12V 50mAh 600W 정전압 파워서플라이 수량 : 1EA

OSD Mark III 수량 : 1EA

데이터링크 수량 : 1EA

조립세팅 수량 : 1EA

영상송신장치 수량 : 1EA

삼각대 수량 : 1EA

7 inch Monitor 수량 : 1EA

S1000용 케이스 수량 : 1EA

조종기 케이스 수량 : 2EA

Multi-colored Helicopter Tools 4sets 수량 : 1EA

별접 렌지 / T5-T20 수량 : 1EA

나사고정제, 순간접착제, 양면테입, 밸크로테입, 니퍼, 롱로즈 수량 : 1EA

배터리체커 수량 : 2EA

CANON EF 24mm f/2.8 IS USM 수량 : 1EA

DJIPHANTOM 2 VISION + 플러스 버젼! (+배터리+팬텀전용 하드케이스) 수량 : 1EA

Phantom 2 P2V Prop guard 1 수량 : 1EA

Phantom Self-tightening Prop_9인치 수량 : 1EA

DJIPhantom 2 Vision Battery 1 to 3 Parallel Charging Board 수량 : 1EA

Neck Strap (목걸이) 수량 : 2EA

스마트폰 / 7인치 모니터 햇빛 가림막 / FC40 Sunshade 수량 : 1EA

아이폰6 64G 수량 : 1EA

헬리캠 장비 운용 기술이전 (5시간 5일간) , 실습기자제(GV6,교제) 포함  수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
44	Wireless Mic System (EW112G3)	ea	2
규 격
사양 주파수 대역 (Korea) : 925...937.5 MHz 505524 컴팬더 : HDX 프리셋 : 12 주파수 응답 : 25 - 18.000 Hz THD, 총 왜곡율 : < 0,9 % 신호 대 잡음비 : > 110 dB(A) RF 주파수 대역 : 516...865 MHz 송신/수신 주파수 : 1680 스위칭 대역폭 : 42 MHz

No.	품 목	단위	수량
45	W/L Receiver (EM100G3)	ea	2
규 격
사양 규격 :212 x 202 x 43 mm 주파수 응답 (마이크로폰) : 25 - 18000 Hz 컴팬더 : HDX 오디오-XLR 커넥터 : XLR / 6,3 mm 프리셋 : 12 THD, 총 왜곡율 : < 0,9 % 무게 : 900 g 신호 대 잡음비 : > 110 dB(A) RF 주파수 대역 : 516 - 865 MHz 송신/수신 주파수 : 1680 스위칭 대역폭 : 42 MHz 피크 편차 : +/- 48 kHz 적합성 : ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 안테나 커넥터 : 2 BNC, 50 Ω 오디오 출력 레벨 (밸런스) : XLR: +18 dBu max 오디오 출력 레벨 (언밸런스) : Jack: +12 dBu max 추가옵션 Antenna Booster (AB3) 수량 : 2EA Active Antenna Splitter (ASA1) 수량 : 1EA Rack (GA3) 수량 : 2EA UHF Antenna (A1031U) 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
46	W/L Beltpack Transmitter (SK100G3)	ea	2
규 격
사양 주파수 응답 (마이크로폰) : 80 - 18000 Hz 컴팬더 : HDX 오디오-XLR 커넥터 : 3,5 mm jack THD, 총 왜곡율 : < 0,9 % 신호 대 잡음비 : > 110 dB(A) RF 주파수 대역 : 516...865 MHz RF 출력 전압 : 30 mW 스위칭 대역폭 : 42 MHz 피크 편차 : +/- 48 kHz 적합성 : ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 입력 전압 : 1,8 V line

No.	품 목	단위	수량
47	Gooseneck Microphone (MX-418)	ea	2
규 격
사양 Pick-up patern : Cardioid Frequency response : 50 - 17,000Hz Sensitivity:(fre field,no load) (1 kHz) : 8m V/Pa ± 2.5 dB Nominal impedance : 50 Ω<0.5> Min. terminating impedance : 100 Ω Equivalent noise level A-weighted(DIN IEC 651) : 26 dB CIR-weighted(CIR 468-3) : 36 dB Max. SPL (1 kHz) : 13 dB (THD = 1%) Power suply COM 1423 : phantom 12 - 48 V Suply curent : 2.6 mA Conector : 3-pin XLR with integral phantom power adaptor Dimensions in m : 390 Weight : 75 g

No.	품 목	단위	수량
48	Dynamic Microphone (SM-58SK)	ea	2
규 격
사양 Frequency response : 50 - 15,000Hz Polar Patten : Cardioid(Unidirectional) Output Impedance (at 1,000 Hz) : 300 Ohms Output Level (at 1,000 Hz) : -54.5 dBV/Pa. (1.85 mV) Net Weight : 298 g (10.5 Oz) Construction : Die cast metal handle. Dark gray matte Silver colored, spherical steel mesh 추가옵션 Stand (T TYPE) 수량 : 2EA Stand (DESK TYPE) 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
49	S/T Monitor Speaker (HS-5)	ea	2
규 격
사양 Speaker type : 2-way bi-amp powered studio monitor Frequency range (-10dB) : 54Hz - 30kHz Components : LF - 5" cone HF - 1" dome Crossover : 2kHz Output power : 70W (LF:45W, HF:25W) I/O connectors : XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) Power consumption : 45W Shape : Bass-reflex type Cabinet material : MDF Dimensions : W170mm X H285mm X D222mm Net weight : 5.3kg 추가옵션 Speaker Stand 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
50	32" Studio LED Color Monitor (32LB555B)	ea	1
규 격
사양 디스플레이 - 화면크기 : 80cm , LED 기술 : LED , 해상도 : HD (1366x768) 화질 - 화질 엔진 : 일반엔진 , CPI Hz : 120 , 이미지네이션社 GPU : X - 로컬디밍 : X , IPS : O , 스마트 리빙 센서 : X 시네마 - 시네마 3D : X 사운드 - 스피커 시스템 : 2.0 스피커 시스템 , 사운드 출력 : 10W , - 서라운드 시스템 : 버츄얼 서라운드 , 클리어 보이스 Ⅱ : O - LG사운드싱크(무선이어폰, 전용 사운드바 등 호환규격) : X 단자 - RF In : 1 - Digital Audio Out (Optical) : 1 - USB : 1 - Headphone out : 1 - HDMI : 2 - LAN : X - Composite & Component 공용 : 1 추가옵션 HD/SDI to HDMI Converter (1T-FC-677) 수량 : 1EA Studio LED Color Monitor 32-inch Dolly 수량 : 1EA Studio Wall Box(Connector 포함) 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
51	녹음실 S/T Monitor Speaker (HS-5)	ea	2
규 격
사양 Speaker type : 2-way bi-amp powered studio monitor Frequency range (-10dB) : 54Hz - 30kHz Components : LF - 5" cone HF - 1" dome Crossover : 2kHz Output power : 70W (LF:45W, HF:25W) I/O connectors : XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) Power consumption : 45W Shape : Bass-reflex type Cabinet material : MDF Dimensions : W170mm X H285mm X D222mm Net weight : 5.3kg 추가옵션 Condenser Microphone (NT-2) 수량 : 2EA DJ Stand (CYMS-DJ) 수량 : 2EA Headphone Amp (BTH-106) 수량 : 1EA Speaker Stand 수량 : 2EA Earphone 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
52	Digital Audio Mixer (DM-1000)	ea	2
규 격
사양 Scene 메모리 개수 : 99 샘플링 주파수 : 내장 : 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz 외장 : 일반적인 레이트:44.1 kHz-10% ~ 48 kHz+6% 두 배 레이트:88.2 kHz-10% ~ 96 kHz+6% 신호 딜레이(Delay) : fs=48 kHz : 1.6 ms 미만 CH INPUT 대 OMNI OUT : fs=96 kHz : 0.8 ms 미만 CH INPUT 대 OMNI OUT 페이더 : 터치 센스(touch sensce)로 전동 100 mm 페이더 17개 페이더 해상도 : +10 ~ -138, -∞ dB (1024 단계/100 mm) 입력 페이더 0 ~ -138, -∞ dB (1024 단계/100 mm) 마스터 페이더, 스테레오 페이더 전고조파 의율 : fs=48 kHz : 0.05% 미만 20 Hz ~ 20 kHz @ +14 dB, 600 Ω 0.01% 미만 1 kHz @ +24 dB, 600 Ω fs=96 kHz : 0.05% 미만 20 Hz ~ 40 kHz @ +14 dB, 600 Ω 0.01% 미만 1 kHz @ +24 dB, 600 Ω 주파수 응답 : fs=48 kHz : 20 Hz~20 kHz, 0.5, -1.5 dB @ +4 dB, 600 Ω fs=96 kHz : 20 Hz~40 kHz, 0.5, -1.5 dB @ +4 dB, 600 Ω 다이내믹 레인지 : 110 dB typ. DA 컨버터(STEREO OUT) 106 dB typ. AD+DA(OMNI OUT로) @ fs=48 kHz 106 dB typ. AD+DA(OMNI OUT로) @ fs=96 kHz 험(Hum)과 노이즈 : 128 dB 상당 입력 노이즈 –86 dB 잔류 출력 노이즈. OMNI OUT(STEREO OUT 꺼짐) 최대 전압 게인(Gain) : 74 dB CH INPUT(CH1~16) 대 OMNI OUT(STEREO, BUS, AUX) 크로스토크(Crosstalk) : 80 dB 인접 입력 채널(CH1~16) 80 dB 입력 대 출력 AD 입력(1~16) : 팬텀 스위치 : +48 V DC 패드 스위치 : 0/20 dB 감쇠 개인 조절기 : 44 dB (-60 ~ -16), detented 피크 표시등 : 포스트 HA 레벨이 디지털 도메인에서 클리핑(clipping) 이하의 3 dB에 도달하면 LED (적색)이 점등됩니다. 신호 표시등 : 포스트 HA 레벨이 디지털 도메인에서 정격 이하의 20 dB에 도달하면 LED(녹색)이 점등됩니다. AD 컨버터(converter) : 24비트 리니어, 128배 오버샘플링(fs=44.1, 48kHz), 64회 오버샘플링(fs=88.2, 96 kHz)

SURROUND MONITOR : 음소거 : 켜짐/꺼짐

솔로(solo) : 켜짐/꺼짐

소스 : BUS1–8, SLOT 1–2

모니터 대 C-R : 켜짐/꺼짐

오실레이터(Oscillator) : 핑크 노이즈/500~2 kHz/1 kHz

모니터 매트릭스(matrix) : 6.1→6.1, 6.1→5.1, 6.1→3-1, 6.1→ST,                                                       5.1→5.1, 5.1→3-1, 5.1→ST, 3-1→                                                          3-1,3-1→ST

저음 관리 5 : 프리세트

모니터 배열 : ATT(-12.0 dB ~ 12 dB 0.1 dB 단위), 딜레이                                         (Delay) (0~30.0 msec 0.02 msec 단위)

INTERNAL EFFECTS : 바이패스 : 켜짐/꺼짐

입력/출력 : 8입력, 8출력(EFFECT1): 이펙트 형식에 따라 다름 2입력,

2출력(EFFECT2-4): 이펙트 형식에 따라 다름

이펙트 입력 : AUX1~8/INSERT OUT/이펙트 출력(출력 1, 2만)

이펙트 출력1, 2 : 입력 패치/이펙트 입력

추가옵션

AES/EBU Digital I/O Board (MY-16AE I/O) 수량 : 2EA

Meta Bridge (MB-1000) 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
53	Camera Intercom System (BTC-105)	ea	1
규 격
사양 CAMERA TALK BACK (4CH) 4 WIRE /2 WIRE (SET) SEND /RECEIVE LEVEL SETTING SPEAKER VOLUME CONTROL TALK SWITCH /CHANNEL SWITCH TALLY CHANNEL (4CH) VOLUME INTERCOM CAMERA SYSTEM

No.	품 목	단위	수량
54	CDP (DN-700C)	ea	1
규 격
사양 Compatible media : CD Media, USB flash memory, USB HDD, iPod Playable formats, file systems : CD: CD-DA (CD Text), CD-ROM (ISO9660) USB: FAT16 / FAT32 / HFS+ Playable WAV Format - Extension : WAV, AIFF, AIF - Resolution : 16 / 24–bit - Sampling Frequency : 96, 48, 44.1kHz Playable MP3 Format - Extension : MP3 - Bit rate : 32–320kbps, VBR - Sampling Frequency : 48, 44.1kHz Playable AAC Format - Extension : M4A - Compression method : AAC-LC - Bit rate : 64–320kbps, VBR - Sampling frequency : 48, 44.1kHz Number of channels : 2 (stereo), 1 (mono) Audio frequency characteristics : 20 Hz – 20 kHz (+0.5dB) S/N ratio : More than 105dB (A-Weighted) Total harmonic distortion : Less than 0.005% Dynamic range : More than 105dB (for 24–bit WAV playback) Channel separation : Less than –106dB Variable pitch width : –16% - +16% Variable trim adjustment width : +2.0dB

No.	품 목	단위	수량
55	Digital Audio Delay (D22)	ea	1
규 격
사양 Digital Inputs and Outputs - Connectors XLR (AES/EBU) RCA Phono (S/PDIF) - Formats AES/EBU (24 bit), S/PDIF (20 bit), EIAJ CP-340, IEC 958 - Output Dither HPF TPDF dither 8-24 bit - Word Clock Input BNC, 75 Ohm, 0.6 to 10 Vpp - Sample Rates 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz - Processing Delay 0.5 ms @ 48 kHz - Frequency Response DIO DC to 23.9 kHz ± 0.01 dB @ 48 kHz - Sample Rate Conversion Type Asynchronous - Dynamic Range 120 dB - THD+N -106 dB 44.1 to 48 kHz @ 1 kHz, -2 dBFS Analog Inputs - Connectors XLR balanced (pin 2 hot) - Impedance 20 kOhm (balanced) - Max. Input Level +27 dBu (balanced) - Min. Input Level (for 0 dBFS) -4 dBu (balanced) - A to D Conversion 24 bit (1 bit, 128 times oversampling) - A to D Delay 0.8 ms @ 48 kHz - Dynamic Range >103 dB (unweighted), >106 dB(A) - THD -95 dB (0.0018 %) @ 1 kHz, -6 dBFS (FS @ +18 dBu) - Frequency Response 10 Hz to 20 kHz: +0/-0.2 dB - Crosstalk <-80 dB, 10 Hz to 20 kHz typical -100 dB @ 1 kHz Analog Outputs - Connectors XLR balanced (pin 2 hot) - Bypass Through relay - Impedance 40 Ohm (balanced) - Max. Output Level +26 dBu (balanced) - Full Scale Output Range -4 dBu to +26 dBu (balanced) - D to A Conversion 24 bit (1 bit, 128 times oversampling) - D to A Delay 0.57 ms @ 48 kHz - Dynamic Range >100 dB (unweighted), >104 dB(A)

No.	품 목	단위	수량
56	Headphone Amp (BTH-106)	ea	1
규 격
사양 Descripción : Audífonos con conexión Bluetooth Protocolo Estandar Bluetooth : Bluetooth V2,1 + EDR Rango de Recepción : 10m / 360° Frecuencia : 2402 MHz – 2480 MHz Interferencia USB : Alta velocidad USB 2.0 Batería : Batería de litio recargable (3,7Vcc 320mAh) Carga de la batería : Computadora a través de puerto USB 5Vcc Tiempo continuo de uso : 20Hz – 20KHz Rango S/N : 82 db 추가옵션 Earphone 수량 : 3EA

No.	품 목	단위	수량
57	Master Clock Generator (BT-114M)	ea	1
규 격
사양 SMPTE INPUT : Impedance Low Impedance (balanced) Channel 2CH Level 3Vpp 이상 (600 ohm시) SMPTE OUTPUT : Impedance Low Impedance (balanced) Channel 3CH Level 3Vpp 이상 (600 ohm시) PC Interface : RS-232C (D-Sub 9: Male) 기타 Interface : RS-422 (D-Sub 9: Male) 전원 : AC 110~220V 60Hz 크기 : 83(W) × 44(H) × 270(D)㎜

No.	품 목	단위	수량
58	Studio Digital Clock (BT-1143R)	ea	2
규 격
사양 SMPTE Serial Time Code Input : 1Port Impedance : 10Kohms(Balanced) Rs-422 Input : 1Port Time Display : 시/분/초/Analog LED Display of Second AC Input : AC 85 V ~ 240 V Operating Temperature : 0 ~ 40‘ 소비전력 : 15W이하 크기/무게 : 300x300x85mm/3.7kg

No.	품 목	단위	수량
59	Rack Digital Clock (BT-1142)	ea	1
규 격
사양 SMPTE Serial Time Code Input : 1Port Impedance : 10Kohms(Balanced) Rs-485 Input : 1Port Time Display : 시/분/초/Analog LED Display of Second Updates the data terminal : 1Port Option : Up or Down Counter AC Input : AC 85 V ~ 240 V Operating Temperature : 0 ~ 40‘ 소비전력 : 15W이하 크기/무게 : 300x300x85mm/3.7kg

No.	품 목	단위	수량
60	Control Room Monitor Speaker (HS-5)	ea	4
규 격
사양 Speaker type : 2-way bi-amp powered studio monitor Frequency range (-10dB) : 54Hz - 30kHz Components : LF - 5" cone HF - 1" dome Crossover : 2kHz Output power : 70W (LF:45W, HF:25W) I/O connectors : XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) Power consumption : 45W Shape : Bass-reflex type Cabinet material : MDF Dimensions : W170mm X H285mm X D222mm Net weight : 5.3kg 추가옵션 Speaker Stand 수량 : 4EA

No.	품 목	단위	수량
61	Audio Tally Control Unit (BTA-120)	ea	1
규 격
사양 Tally Input (10CH) : 접점식/전압식 CH별 선택 Control Output (8CH) : 펄스/연속 CH별 선택 접점/전압 CH별 선택 Control No / Nc CH별 선택 5V/12V CH별 선택(전압 출력 시) 전압 출력 : 100mA 이하 / CH Control Output (2CH) : Onair / Mute Control Output (2CH) Onair Out put : 2CH AC 200V Mute Output : Stereo 2CH Electrical : Power : AC85~264V 50/60Hz Power Dissipation : 30W이하 Operating Temperature : 0~40' Dimensions (WxHxD) : 483x44x350(mm) 추가옵션 On-Air Lamp (BT-1140D) 수량 : 3EA

No.	품 목	단위	수량
62	Edius HD/SD Network NLE Prodution System (Edius)	set	1
규 격
사양 Workstation (ENS-7000) OS : Windows 7Pro 64bit CPU : 2.5Ghz 6C Dual RAM : 16GB HDD for System : 128GB SATA SSD HDD for Data : 2TB SATA 7200x2EA (RAID 0) ODD : DVD-RW Video Input : SDI , Video Output : SDI, HDMI Audio Input : SDI (임베디드) , Audio Output : SDI (임베디드) Reference : HD/SD REF in Remote 최대 소비 전력 : 850W EDIUS I/O Board Bus Interface PCI Express Rev. 1.0a x1 lane Video Formats (Output) : 1920x1080i50/59.94 , 1920x1080p23.98 , 1280x720p50/59.94 720x480i59.94 , 720x576i50 , 720x480p59.94 720x576p50 Video Output Connector : HD/SD SDI output (BNC) Supports HD SDI (SMPTE 292M) SD-SDI (SMPTE 259M-C) Audio Formats (Output) : 2-channel AES/EBU audio 8-channel SDI embedded audio (SMPTE 299M/272M-A) 2-channel analog audio Audio Output Connectors : HD/SD-SDI (BNC) Monitor: 1x stereo RCA (unbalanced) Power Requirements : +3.3V 1.0A, +12V 0.07A Physical Dimensions : 102 mm (W) x 89 mm (L) (4.0 x 3.5 in.)

추가옵션

Creative Gigaworks 2Ch Speaker 수량 : 1EA

Samsung 24" LED Monitor 수량 : 2EA

24" Stand Alone Monitor (PMD-2400) : 1EA

플러그인1.

VisTitle 수량 : 1EA

ProDAD VitaScene V2 Pro 수량 : 1EA

ISP ROBUSKEY 수량 : 1EA

Magic bullet looks V2.0.7 수량 : 1EA

Sapphire v6 수량 : 1EA

Boris Red V5.2.2 수량 : 1EA

Digieffects Delirium V2.5 수량 : 1EA

NewBlue AudioFX Kit (Equalizers, Essentials, Scrubbers, Tools, Benders) 수량 : 1EA

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
63	MacPro 6Core & Dual GPU	ea	1
규 격
사양 프로세서 : Intel Xeon E5 3.5GHz 6Core, 12MB L3 Cash 메모리 : 32GB(4x8GB), 1866MHz DDR3 ECC 저장용량 : 256GB PCle 기반 Flash 저장 장치 그래픽카드 : AMD FirePro D500 GPU2개 (각각 2GB GDDR5 VRAM 탑재) 256GB Pcle 기반 flash기반 저장장치 디스플레이 지원 : 최대 3개의 4K Display 또는 최대 6개의 Thunderbolt Display 연결 연결 및 확장- USB 3 PORT 4개- Thunderbolt 2 PORT 6개- Gigabit Ethernet PORT 2개- HDMI 1.4 UltraHD 1개 무선 네트워크- 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n 호환- Bluetooth 4.0 추가옵션 Apple USB SuperDrive 수량 : 1EA Apple Magic Mouse 수량 : 1EA Apple Keyboard 수량 : 1EA AppleCare Protection Plan 수량 : 1EA Adobe Design Standard 6.0K 수량 : 1EA Final Cut Pro X 수량 : 1EA PHASEONE Capture One Pro 8 : 수량 1EA

No.	품 목	단위	수량
64	Apple Thunderbolt Display	ea	1
규 격
사양 디스플레이 - 27“ IPS TFT LCD - 해상도 : 2560 x 1440 픽셀 - 색상 표현(최대) : 1670만 - 화면비 : 16:9 - 시야각 : 수평 178°, 수직 178° - 밝기 : 75cd/m2 - 명암비 : 1000 : 1 - 반응시간 : 12ms 케이블 및 주변 기기 - Thunderbolt 케이블 내장 - MagSafe(최대 85W) 내장 - USB 2.0 PORT 3개 - FireWire 800 PORT - Gigabit Ethernet PORT - Thunderbolt PORT - Kensington 안전장치

No.	품 목	단위	수량
65	Macbook Pro 15" Retina	ea	1
규 격
사양 프로세서 : 2.5GHz 쿼드 코어 Intel Core i7 메모리 : 16GB 1600MHz DDR3L 온보드 메모리 저장 용량 : 512GB PCIe 기반 flash 저장 장치 크기 및 무게 : 세로 : 24.71cm , 가로 : 35.89cm, 높이 : 1.8cm 무게 : 2.02kg2 그래픽 : NVIDIA GeForce GT 750M(2GB GDDR5) 추가옵션 AppleCare Protection Plan 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
66	선더볼트스토리지 : 8Bay Tower Thunderbolt(20Gbps) Storage (32TB)	ea	1
규 격
사양 Form Factor : 8-Bay Hardware RAID Enclosure Thunderbolt Port : Dual Thunderbolt™ Ports Host Bus Type : Dual 20Gbps Thunderbolt™ Ports Enclosure Indicator : LED Display: Power On, Temperature, fan Alarm: Mutable alarm buzzer for Temperature warnings RAID Levels : 0, 1, 5, 6, 10, 50 & JBOD Material : Aluminum Drive Interface : SAS, SATA Drive Size : 3.5" HDD Drive Capacity : Up to 6 TB per Bay Drive Compatibility : SATA-III and SAS-II Disk : 3.5" SATAIII 4TB * 8 Disk Modules Operating System : Mac OS X 10.8.6 and later / Windows 7, 8, 8.1 (PC only) thunderbolt Cable 2M 검정 1개 포함 Power Supply : Single 300W PSU / 100~240VAC, 50/60Hz Output: +5V and +12V Dimension : 9.1” D x 6.1” W x 14.4” H Weight : 14.50 lbs. Warranty : Limited Warranty period (parts): 1 years Limited Warranty period (Labor): 1 years ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
67	10Gb/s Media NPS SFS System (FireGate Gateway)	ea	1
규 격
사양 Real-time, as it happens, in a shared workflow environment. enabling video editors with limited resources to focus on editing video Firegate SFS Engine Include Firegate Gateway 10GigE Engine Include Designed for Routing Active NPS 2x16GB Fibre Channel Storage over Dual Intel Xeon-Six Core processors Active NPS 64GB DDR Memory (Max : 192GB) 256GB SSD MAX I/O™ technology cache drive bays 10GigE 6xPort Interface I/O for FireGate Server module (Max:18Port) 8Port 8Gb/s Fiber Channel for FireGate iSCSI Module Network connections for Windows, OS X and Unix users. ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
68	Firegate4U NPS Media Storage ( Total : 144TB ) (FireGate 4242FR_16G)	ea	2
규 격
사양 4U Rackmount form factory 2 CTL x Quad-Channel 8Gb/s Fibre Channel High-Performance Dual Core RAID (ROC) Processor with Maximum I/O Redundant Raid Controller / 1x 6Gb/s Mini-SAS port Support 8GB ECC SDRAM Storage Cache Memory 24 bay x 6Gb/s SAS/SATA Disk Interface Support RAID Levels 0, 1, 10, 3, 5, 6, 30, 50, 60, Single Disk and JBOD MPIO / Failover / Failback Supported ( for Redundant Controller ) - Online array roaming - MAX 128 devices ( HDDs ) & Max 128 LUNs (Volume Set) Online capacity expansion and RAID level migration simultaneously Multiple RAID selections Online volume set growth Raid Managment - Firmware embedded web browser-based RAID - manager via built-in 10/100 Ethernet port / RS-232 Port - Field-upgradeable firmware from flash ROM Embedded manager through LCD control panel PCIe 3.0 x8 lanes host interface bus interconnection Power Supply, FAN, Disk Drive Hot Swap Components - Optional, Supporting 72hours battery backup time Support FireGate NPS Systems Support Operation Systems Support : HP-UX, Irix, Linux, Mac OS x, Netware, OpenBSD, SCO, Solaris, and Windows Redundant by three 460W power modules with PFC JBOD Storage Supported ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
69	72TB Firegate 24JBOD Expansion (FireGate 4242SJ_16G)	ea	1
규 격
사양 4U Rackmount form factor 6Gb/s Mini-SAS Expansion Port per Controller 24 bay x 6Gb/s SAS/SATA Disk Interface FireGate NPS Systems Support FireGate RAID Management Support Hot Swap, Hot Spare and Automatic Drive Rebuild Supported Power Supply, FAN, Disk Drive Hot Swap Components Redundant by three 460W power modules with PFC 3TB 6Gb/s NL-SAS Disk Interface ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
70	710GigE Media Switcher (Firegate Node)	ea	1
규 격
사양 1U rackmount from Factor 24x 10Gigabit SFP ports Switching Support 10GbE SFP Switching Capacity: 960Gbps Dual High bandwidth 10Gbps Network (M-M): 50/125,62.5/125m, 10Gbps: 14,880,000 pps 10Gb SFP Module (10G SFP) 수량 : 10G SFP. ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
71	10Gb SFP Module (10G SFP)	ea	32
규 격
사양 10Gb SFP Modules SFP+ Hot-pluggable SFP+ footprint 850nm Oxide VCSEL laser transmitter 100m on high-bandwidth 50/125um (OM3) MMF

No.	품 목	단위	수량
72	1G+10G2port 이더넷 스위치 (스위치)	ea	1
규 격
사양 48 Port Gigabit Ethernet Switch 2× SFP+ for 1G/10G Switching capacity : 176 Gbps

No.	품 목	단위	수량
73	10Gb PCI Express Card (10G iSCSI 카드)	ea	10
규 격
사양 PCI Express 10Gb Converged Network Card FireGate Server Support Support Mac OS X, Linux, Windows

No.	품 목	단위	수량
74	KVM (KVM 스위치)	ea	1
규 격
사양 LCD KVMP스위치 / 17형 LCD / 16:1 / PS2 / USB / 케이블USB 1.8M X1 / PS / 2 1.8M X1 USB Type 3m Cable 포함

No.	품 목	단위	수량
75	영상 Data Archive System (CAS)	식	2
규 격
사양 입수(Ingest)섹션 - 콘텐트 등록 (1) 미디어 파일의 eCatalog기능 - 다중 파일 업로드 가능 (batch upload) - 일반 정보 (제목/내용) 및 상세정보 의 수동 혹은 자동입력 - 추가속성 및 Tag 입력 - 로그인 된 사용자 정보로 자동그룹이동 - 카테고리코드 지정- 비디오/오디오/이미지/문서/기타 파일로 자동 인덱싱 (확장자 기준) - 사용자 그룹별 재생, 다운로드, 편집 권한, 삭제권한 지정가능 (2) 원본 콘텐트 변환기능 (Transcode) - 멀티 프로세서를 활용한 다중 작업 방식 - 지정된 시간단위의 비디오 타임코드 기반 썸네일 추출 및 장면전환 검출 방식(Scene Change Detection)기반의 썸네일 생성을 통한 스토리보드 자동 생성 – eCatalog 사용자 Front-End섹션 (1) 통합형Web-Base UI - 3가지패턴의 콘텐트리스트제공 – List, Gallery, Webzine - 캘린더에 콘텐트게시 기능 - 콘텐트 상세정보 화면 제공 - 상세검색 및 결과에 대한 통계그래프 제공 - 다운로드, VOD - 클라이언트 사이드 에디터 - 다국어지원 : 영어, 일본어, 중국어 등 (2) 개인화 기능 - 동영상 스크랩기능 제공 - My Upload Video기능 – 자신이 등록한 동영상 일람표시 - 동영상 재생이력 및 다운로드이력표시 및 엑셀파일(.xls)저장기능 - My Video기능 – My Page에 자신만의 동영상 업로드 가능 모니터링 세션 (1) 실시간 모니터링 - 파일업로드, 트랜스코딩과 썸네일생성 중인 파일들의 대기/진행 상태를 표시

- 사용자 및 시스템 전체 작업상황정보 요약표시기능

- 대기/진행/완료/오류 의 4가지 이벤트 상태표시

- 스토리지 잔량 및 HDD Health상태표시

관리자 Back-End 시스템

(1) 시스템 설정 요소 관리 및 사용자 관리 기능

- 사용자관리

- 그룹관리

- 권한관리

- 메뉴 관리

- 카테고리 관리

- 콘텐트 LOG 분석 – 등록 및 이용되는 콘텐트의 사용량 통계

- 사용자 LOG 분석 – 사용자 및 그룹별 사용량 통계

- 시스템 LOG 분석 – 하드웨어 동작에 대한 실시간 상황 및 통계

※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
76	Stream + Application Server (Firegate 3062SSB)	ea	1
규 격
사양 3U rackmount from Factor FireGate CMS Solution Systems Support Dual Intel Xeon Processor E5-2600 family (Six Core HT, 2.5Ghz higher) 64GB DDR Memory (Max : 192GB) NVIDIA Quadro K600 256GB SSD MAX I/O™ technology cache drive bays Designed for Routing 2x10GB Fibre Channle Switcher GigE 2xPort Interface I/O for FireGate Server module Network connections for Windows, OS X and Unix users. Microsoft Windows Server ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
77	CMS Server (Firegate 3062SSB)	ea	1
규 격
사양 3U rackmount from Factor FireGate CMS Solution Systems Support Dual Intel Xeon Processor E5-2600 family (Six Core HT, 2.5Ghz higher) 32GB DDR Memory (Max : 192GB) NVIDIA Quadro K600 256GB SSD MAX I/O™ technology cache drive bays Designed for Routing 2x10GB Fibre Channle Switcher GigE 2xPort Interface I/O for FireGate Server module Network connections for Windows, OS X and Unix users. Microsoft Windows Server ※ 제조사 혹은 제조사의 국내법인이 발행한 공급자 증명원 및 A/S 확약서(인증서) 제출

No.	품 목	단위	수량
78	HD DIGITAL VIDEO ROUTER (SL-3GHD64+-RC)	식	1
규 격
사양 Electrical signal inputs - Standard : SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M - Data rate 143Mbps – 2.970Gbps - Connector 75 Ohm BNC female - Impedance 75 Ohm nominal - Return loss : > 15dB (5 MHz – 1.485 GHz) > 10dB (1.5 – 3 GHz) - Cable equalization : Automatic up to 100m (@ 1.5Gbps) 75 m (@ 3Gbps), using Belden 1694A) Electrical signal outputs - Connector 75 Ohm BNC female - Impedance 75 Ohm nominal - Return loss : > 15dB (5 MHz – 1.485 GHz) > 10dB (1.5 – 3 GHz) - Signal level 800mVp-p ±10% - Rise/fall time : 20% – 80% SD limit 0.4ns – 1.5ns, < 0.5ns rise/fall variation HD limit < 270ps, < 100ps rise/fall variation 3G limit < 135ps, < 50ps rise/fall variation - Amplitude overshoot : < 10% - Signal polarity : Non-inverting electrical with respect to inputs Signal transition - Timing jitter : SD < 0.2 UI 3G / HD: < 1 UI - Alignment jitter : SD < 0.2 UI 3G / HD: < 0.2 UI Reference inputs - Number of inputs : 1 - Connector 75 Ohm BNC female, loop-thru - Return loss : >40dB (100 kHz – 5 MHz) >35dB (5-10 MHz)

- Signal format : NTSC or PAL Black&Burst or HD Tri-Level

according to SMPTE 274M, SMPTE 276M

- Signal level : Nominal 1.0Vp-p

- Field selectivity : Field 1

- Timing range : HD Tri-Level: 1280x720: within

clock-intervals (148.5 MHz) 455 – 780 line 7

HD Tri-Level: 1920x1080: within clock

intervals (148.5 MHz) 625 – 1070 line 7

추가옵션

2RU 32x32 Analog Stereo Audio Router (100kHz). (SL-A3232) 수량 : 1EA

90W power supply for the following VikinX Sublime router (SL-PWR-90) 수량 : 2EA

Multicon System Controller (Multicon N-BOX+) 수량 : 2EA

4RU Multibus X-Y Control Panel (SL-64XY-CP) 수량 : 1EA

Web-based software control panel (Web Panel - 1 user) 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
79	Video Patch Panel (24DV-2U)	ea	10
규 격
사양 Type : Digital Video Patchbay Configuration : 2x24 Signal : HD-SDI (SMPTE 424M Standard) Impedance : 75 Ohm Return Loss : 26dB or greater @ 750MHz 20dB or greater @ 2.4GHz 10dB or greater @ 3.0GHz Isolation : 35dB or greater @ 1.5GHz 20dB or greater @ 3.0GHz Routing : Normal Through - Video Port (front): No Patch - BNC Port (rear): Signal Loop - Video Port (front): Patch Upper - BNC Port (rear): Lower Terminated - Video Port (front): Patch Lower - BNC Port (rear): Upper Terminated - Video Port (front): Patch Both - BNC Port (rear): Signal Thru Connections : Front Patch (Female) uses VPC Type Patch Cords Rear BNC (Female) uses Industry Standard Male BNC Connectors Contact : Beryllium Copper, Gold-Plated Center Construction : Lightweight Aluminum (video jacks) Rack Units : 2RU Dimensions (WxHxD) : 19 x 3.4 x 3.3" (482.6 x 88 x 85mm) Weight : Not Specified By Manufacturer Color : Black 추가옵션 Video Patch Cord (VPC01-WC) 수량 : 30EA

No.	품 목	단위	수량
80	Audio Patch Panel (WEP-962-SH)	ea	4
규 격
사양 아날로그 및 디지탈 겸용으로 사용가능- 96개 3pin male커넥터 및 288개 클림프 핀 부속 - 특별 주문이 없는 경우 half–normal 상태로 출하 - 각각의 CH을 임의로 변경사용가능 추가옵션 Audio Patch Cord (BC009M) 수량 : 16EA

No.	품 목	단위	수량
81	Optical Gigabit Switch(2PORT) (SFC400GM)	ea	11
규 격
사양 표준 :IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-TIEEE 802.3z Gigabit fiber IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tag 커넥터 : UTP/STP RJ-45 Connector, 미니 SFP 2 슬롯 기가비트 LC Connector 케이블 - UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) - UTP/STP Cat. 5/ 5E/ 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) - LC(Single mode Cable): 9/125um~10/125um - LC(Multi mode Cable): 62.5/125um, 50/125um 성능 - Back-plane (Switching Fabric): 16Gbps - 8K MAC address table with Auto learning function - Throughput : 11.9Mbps - Packet Buffer 176K bytes on chip LED표시 : Power, 1000 Link/Act, 10/100 Link/Act per port 전원 : 100-240VAC, 50-60Hz, Auto-sensing 동작환경 : 동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -45°C ~ 85°C, 습도: 5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) 크기 : 217mm(W) x 135mm(D) x 43.5mm(H)

No.	품 목	단위	수량
82	Optical Gigabit Switch(24PORT) (SFC4000A)	ea	1
규 격
사양 표준 : IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control 인터페이스 - RJ45 포트 : 10/100/1000Base-T RJ-45 8포트, 콤보포트(포트1~8), Auto-negotiation, Auto MDI-X - 광 포트 : SFP 24슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원, 100Base-FX SFP 지원, Speed auto detection - LED 표시: System: Power, Master, Ports: 10/100/1000 Link/Act/Speed, SFP Link, Stack Port Link 성능 - Back Plane : Switch Fabric 68Gbps, Mac Address 16k - Layer 2 - Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3 - VLAN: 802.1Q Tagged Based VLAN, Port VLAN, Q-in-Q, Private VLAN Edge (PVE) - Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTPIEEE - 802.3ad LACP / Static Trunk, IGMP (v1/v2/v3) Snooping - IP-Based ACL / MAC-Based ACL, 802.1Q VLAN tag QoS 동작환경 - 온도범위 : 동작온도: -20°C ~ 70°C, 보관온도: -40℃ ~ 80℃- 습도 : 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) - 입력전원 : 100~240VAC, 50/60Hz (Option: -48VDC, 전원이중화) - 크기 : 440mm (W) x 200mm (D) x 44.5mm (H), 1U, 2.877g

No.	품 목	단위	수량
83	Pan/Tilt Controller (AW-RP120G)	ea	2
규 격
사양 Compatibility : AW-HE50HN/HE/SN/SE,AW-HE60HN/HE/SN/SE,AW-HE120WP/WE/KP/KE, AW-HE100N/E, AW-HE2P/E, AK-HC1500G, AK-HC1800G, AW-HE870N/E, AW-E860N/L, AW-E750P/E,AW-E650P/E, AW-E350P/E, AW-PH360N/L, AW-PH405N/E, AW-PH650N/L, AW-PH400P/E (requires AW-IF400G) Controllable features vary depending model Power Supply : DC 12 V Power Consumption : 8 W Connectors : DC 12 V IN (XLR 4-pin) LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras SERIAL (RJ-45) RS-422, to control up to 5 remote cameras TALLY/GPI (D-sub 25-pin) REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control Dimensions : 13.5 x 3.06 x 10.44" (342 x 77 x 265 mm) excluding protrusions Weight : 6.9 lb (3.1 kg)

No.	품 목	단위	수량
84	각 실 연동 (회의실 13개소)	식	1
규 격
사양 CoHFO Camera Connector Frame (COF-33) 수량 : 1EA HFO Camera Connector Unit (SMPTE) (COUS-FF3 (2ch)) 수량 : 1EA HFO Camera Connector Unit (SMPTE) (COU-BP3) 수량 : 2EA HFO Camera Cable Assy, FC Series (FCC5N-FCM/Open) 수량 : 2EA HFO Camera Connector Unit 6CH (SMPTE) (COPS3-FM3) 수량 : 2EA HFO Patch Cod 2m (FCC02N) 수량 : 2EA 포설용 HFO Camera Cable (LF-2SM9) 수량 : 3000M HFO Camera Connector Unit (SMPTE) (COUS-FF3 (2ch)) 수량 : 6EA HFO Camera Cable Assy, FC Series (FCC50N) 수량 : 2EA Cable Reel with Casters (R380-S) 수량 : 2EA HFO Camera Cable Checker (FCT-FCKIT) 수량 : 1EA Cleaner (14347 CLEANER) 수량 : 1EA Optical 광 접속료 (S.I) 수량 : 24POINT 강당1~6 Wall Box (사양제작) 수량 : 6EA 광 케이블 배관, 배선 인건비 수량 : 1식

No.	품 목	단위	수량
85	Waveform/Vectorscope (LV-5330)	ea	1
규 격
사양 Inputs/Outputs : SMPTE 291M, SMPTE 299M (HD-SDI), SMPTE 272M (SD-SDI) Connectors : (2) BNC Power : 12VDC (10 to 18V), 18W maximum Dimensions (HxWxD) : 5.05 x 8.5 x 2.5" (128 x 215 x 63mm) Weight : 2.9 lbs (1.3kg) 2개의 SDI 입력 : SDI의 입력단자는 A,B의 2계통이 있어,HD-SDI 및 SD-SDI 신호에 대응하며 선택한 채널을 출력단으로 출력. 표시 : XGA 분해가능(1,024×768)의 6.5형 칼라 TFT LCD를 채용 웨이브폼, 벡터, 피크차, 오디오 레벨미터, 스테이터스등을 한 화면에 표시, 멀티 표시 가능 Picture표시 : 렌즈로 촬영할수 있는 범위의 각도를 표시 휘도, 명암비, 크로마 조정이 가능 포커스 조정을 도와주는 피킹 기능도 탑재. CINELITE、CINEZONE : CINELITE 표시는 임의의 3점의 밝기를 표시할 수 있습니다. CINEZONE 표시는 화면의 밝기를 색으로 바꾸어 표시해, 화면내의 휘도 분포를 한눈에 확인 할 수 있습니다. Waveform모니터 : Parade표시, Overlay표시, Y CB CR, RGB, Composite표시가 가능 벡터 스코프 : 벡터 표시 가능 5Bar 표시 : 5Bar 표시에 의한 컴퍼넌트, Composite의 동시 감시 라인선택 기능 : 비디오 신호의 임의의 라인을 선택하여 표시할 수 있습니다. 오디오 레벨 계 : 임베디드 오디오 신호를 8채널까지 레벨 표시가 가능합니다. ※SD-SDI의 오디오 단자화 정도는 20bit 까지 입니다. 뷰 파인더 기능 : 카메라 출력의 콤포짓트 비디오신호(NTSC, PAL) 픽쳐 표시할 수 있습니다. 포커스 조정을 어시스트 하는 윤곽 강조를 할 수 있습니다. 화면 캡처 : 표시 화면을 내장 메모리 또는, USB메모리에 저장 가능 합니다. 추가옵션 AC Adaptor (SPU40-105) 수량 : 1EA Rackmount Adaptor (LR2752) 수량 : 1EA Blank Panel (LC2130) 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
86	TD & CG Check Monitor(18.5") (PMD-1800)	ea	2
규 격
사양 Power : 100~240VAC@50~60Hz Or DC 24V / 40W Weight : 5.5 kg Dimensions (L x W x H) : 560 x 245 x 430 mm Input : ANALOG : 3xBNC / 1xHD15(D-SUB) SDI : 2xBNC DVI : 1xDVI-I Output : SDI : 1xBNC(Active Loop through) LCD panel : TFT-LCD 409.8 x 230.4 / 18.5" 13.66(H) x 768(V) / WXGA 0.300(H) x 0.300(V) 16.7M(6bit+A-FRC) / 24bit true color 추가옵션 Rack Mount kit 수량 : 2EA

No.	품 목	단위	수량
87	Multiformat Video/Sync Generator (LT-4100)	ea	1
규 격
사양 블랙 버스트 출력 - 시스템 및 기타 시스템 : NTSC, PAL 블랙 버스트 : ITU-R BT.470-6 블랙 버스트, TRI 동기화 : SMPTE ST 274, ITU-R BT.709 - 산출 : 블랙 버스트, TRI 동기화 - 출력 수 : 6 SDI 비디오 출력 - HD : 1080i/59.94,를 1080i/50, 1080 / 59.94 (4시 2분 2초 DUAL LINK), 1080P/50 (4시 2분 2초 DUAL LINK) - SD : 525i/59.94-270 MHz 625i-50-270 MHz - 출력 수 : 2 출력 (HD-SDI/SD-SDI 전환) 컬러 바 - 1080 / P : ARIB STD-B28 - 525i : SMPTE EG1 1990 - 625i : ITU-R BT.471 임베디드 오디오 - 임베디드 채널 수 : 8 채널 (4CH X 8group). - 주파수 : 1 kHz - 수평 : -20 DB 전원 요구 사항 AC 90 V (250), 50 / 60 Hz

No.	품 목	단위	수량
88	55“ Narrow Bezel 멀티비전 모니터	set	10
규 격
사양 Screen Size : 55" Aspect Ration : 16:9 Native Resolution : 1366 x 768 (HD) Pixels (HxVx3) : 3147.264 Brightness : 700CD/M2 Contrast Ratio : 1,300:1 Viewing Angle (HxV) : 178 x 178 Color DEPT : 16.7M (8-bit) Max Input Resolution : 1366 x 768@ 60HZ (RGB,HDMI/DVI) Recommended Resolution : 1366 x 768@ 60HZ (RGB,HDMI/DVI) H-Scanning Frequency : 30 ~68HZ (RGB,HDMI/DVI) V-Scanning Frequency : 56 ~75HZ (RGB) / 63HZ (,HDMI/DVI) Video Input : RGB, HDMI/DVI Bezel Width : UP/DOWN(4.2mm), LEFT/RIGHT(2.7mm) Weight (HEAD+STAND+SPEAKER) : 29KG Power Supply : 100~240V, 50/60HZ (MAX.220W) 추가옵션 벽걸이 브라켓 (VESA 400 x 400) : 10 EA 멀티비전 지지용 프로파일 및 철제 각파이프 : 현장설계 : 1SET

No.	품 목	단위	수량
89	Wall Controller Server	ea	1
규 격
사양 Output : 최대 64 출력 지원 Input : 최대128 Video 지원/ 최대 64RGB(DVI) 입력 지원 최대해상도 : RGB output - 2048 x 1536 v/ DVI output - 1920 x 1200 Intel DualCore CPU 2.0GHz 이상 Memory 4G 이상 Storage : SATA 500G 이상 OS : MS Windows 기반 Wall Manager Program 추가 악세사리 현장 맞춤형 Rack Case 수량 : 1 EA

No.	품 목	단위	수량
90	Wall Scenario	copy	1
규 격
사양 Control&Scenario S/W 통합컨트롤 시스템 수량 : 1EA - Quadcore CPU System Control Program 수량 : 1COPY - 통합제어 Scenario S/W

No.	품 목	단위	수량
91	Power Distributor (PZ812)	ea	1
규 격
사양 실시간 AC 전압 체크 총 13개의 콘센트(시퀀스 제어의 8채널) + 전면1채널 각 채널당 최대 10A 출력 전류 값 (각 채널당 2,200W의 전원 능력) 최대 275V 까지 견딜 수 있는 출력 전압 값 4단계의 단계별 조정 가능한 시퀀스 타임 (0.5초~4초까지 4단계 제어) 채널 1번에 부여된 상시전원/ 시퀀스제어 선택 스위치 같은 모델을 최대 100 EA까지 멀티링크 가능 과열방지를 위한 온도 디스플레이 멀티링크 시 마스터 기기에 대한 디스플레이 가능 각 채널 마다 2 단계의 EMI 필터 채용 시퀀스 스위치에 LED램프 채용 각 채널마다 2단계의 EMI 필터 채용으로 고품질의 AC전원 공급 DC24V/1.5A 출력단 지원 크기 : 483 x 347 x 89 (mm) 무게 : 8.8Kg

No.	품 목	단위	수량
92	TV 녹화 시스템	ea	1
규 격
사양 최신 intel CPU Platform 채택하여 설정 RAID 6, 5 사용하여 미디어의 손실 보장 최대 8채널 TV Tuner 내장 3U rack mountable 시스템 제공으로 서버실 랙 장착 가능 Hot-swap HDD로 이뤄진 대용량 내장 스토리지 비상용 듀얼 전원 공급장치 제공하여 고장에 대비 2 Port gigabit 이더넷 연결 고급 RF 분배 증폭기 및 케이블 제공 추가옵션 Rack Mount Kit (32RU) 수량 : 1EA 전원 AVR 수량 : 1EA

No.	품 목	단위	수량
93	OG3-FR Frame for a Buck, with Cooling (FR-2RU-10-2-RP)	ea	32
규 격
사양 1x8 3G-SDI and ASI Distribution Amplifier (DA-3GHD-8) 수량 : 5EA 1x6 Analog Video Distribution Amplifier (DA-VA) 수량 : 3EA AES / EBU Reclocking Distribution Amplifier (DA-SDI) 수량 : 3EA Analog Audio DA (DA-AA) 수량 : 3EA SD/HD/3G up/down/cross converter with 50/60Hz conversion (UDC-3G-XMUX4+) 수량 : 8EA 8 bi-directional AES port for AES embedder and de-embedder(AV-3G-XMUX-Cx) 수량 : 5EA

No.	품 목	단위	수량
94	LED Panel Light (MegaLED E2000)	ea	24
규 격
사양 Housing : Aluminum Profile Power : 100w CRI (연색지수) : 96@5600K Green Bios : 6이하 CCT Tolerance (색온도편차) : ±150K이내 입력전원 : 200~240VAC, 50/60Hz 디밍 : 3 Step Dimming 치수 : 568 X 320 X 80 mm 무게 : 3.8Kg 포함액세서리 : 4 Leaf Black Barndoor / Safety Chain / Light Hange / 1.5M AC Cable W/ 30A C-type Plug

No.	품 목	단위	수량
95	LED Fresnel Spot Light (MegaLED SP1500)	ea	6
규 격
사양 Housing : Aluminum 다이케스팅 Power : 150w CRI (연색지수) : 96@5600K Green Bios : 6이하 조 도 : 38,415Lux@1M, Spot Position Focusing : Flood ~ Spot CCT Tolerance (색온도편차) : ±150K이내 입력전원 : 200~240VAC, 50/60Hz 디밍 : Non Dim 치수 : 45 X 38 X 32 Cm 무게 : 8.5Kg 포함액세서리 : 4 Leaf Black Barndoor / Safety Chain / Light Hanger / 1.5M AC Cable W/ 30A C-type Plug

No.	품 목	단위	수량
96	Light Fly Duct	ea	6
규 격
사양 Housing : Aluminum Die Casting 압출 Receptacle : C-TYPE CONNECTOR (매입형) 300V / 30A 내부 선 : 각종 전선 및 CABLE 을 회로용량에 맞게 배선하며 회로별 COLOR로 구분해야 한다. 도장 : 내열 분체 도장 COLOR : 흑색 (반광) 내부 배선 : HIV 4.0SQ

No.	품 목	단위	수량
97	Roll Blue Chromakey	ea	1
규 격
사양 원단 : 폴리에스터 색상 : 크로마 블루 내장모터 : 프랑스 솜피社의 원추형 모터 치수 : 가로 3,000mm X 세로 4,000mm

No.	품 목	단위	수량
98	Diffuser Filter (White Diffusion #216)	ea	30
규 격
사양 재질 : 폴리에스터 고유품명 : 216 Full White Diffusion 치수 : 160mm X 210mm 투과율 : 30%

No.	품 목	단위	수량
99	Wall Pocket	ea	2
규 격
사양 SIZE : MAKER 표준 BODY: AL PLATE 0.8T 이상 COVER : STEEL PLATE & AL PLATE CONNECTOR : 220V 3P 15A/30A 4WAY CONNECTOR 수량 : 4구형

No.	품 목	단위	수량
100	RD Unit Panel & Control Board	set	1
규 격
사양 PANEL 외함 : 전면 DOOR는 2.3T이상, 기타부분은 1.6T이상의 STEEL PLATE Main MCCB : 4P 30AF/30AT 도장 : 애나멜 소부도장 BUTTON SWITCH R/D MODULE TYPE : SSR MODULE MODULE 입력전압 : 1∅ AC 220V MODULE 출력전압 : 1∅ AC 220V 동작온도 : 0~45℃(상대습도 90%) CONTROL SIGNAL : DC24V CONTROL METHOD : PHASE CONTROL에 의한 SQ LOW CURVE MODULE 정격용량 : 35A / 50A

No.	품 목	단위	수량
101	Sub Control Board	ea	1
규 격
사양 재질 : 알루미늄 STEEL 1.0THK 표면 처리 : 아노다이징 조작스위치 : KEY S/W & 채널별 스위치 회로수 : 17CH 동작 전원 : 24VDC 치수 : 2UR RACK SIZE

No.	품 목	단위	수량
102	Pipe Grid	식	1
규 격
사양 Pipe 규격 : Ø48 배관용 강관 도장 : 흑색분체도장 PIPE HANGER PIPE CLAMP 48.1Ø 용 PIPE CAP