「배전기자재 품질등급제 기준」 개정 대비표

--

현 행	개 정(안)	사 유
2. 적용범위 이 기준서는 우리 회사에서 사용하는 배전용 기자재에 적용한다. 5. 용어의 정의 5.3 하자 계약서에 따라 납품된 기자재중 공급사의 설계 및 제작과정 등의 잘못으로 인하여 계약상의 품질 또는 성능을 발휘하지 못하는 것을 말한다. 5.9 불량률 평가요소별 하자율, 고장률, 검수불합격률에 가중치(하자율 6, 고장률3, 검수불합격률1)를 적용하여 합산한 불량률을 말한다. 단, 공급사가 해당 품목에 대해 평가기간 내 납품수량 및 검수 건이 없는 경우는 품목별 평균 하자율, 평균 고장률, 평균 검수불합격률을 적용한다.	2. 적용범위 이 기준서는 우리 회사에서 사용하는 배전용 기자재 중 신뢰품목에 적용한다. 5. 용어의 정의 5.3 하자 계약서에 따라 납품된 기자재 중 계약상대자의 설계・제작과정 등의 잘못으로 인하여 품질 또는 성능 등 계약상의 조건을 충족시키지 못하는 것을 말한다. 5.9 불량률 고압용 기자재는 평가요소별 하자율, 고장률, 검수불합격률에 가중치 (하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1)를 적용하여 합산한 불량률을 말하며, 저압용 기자재는 하자율, 검수불합격률에 가중치(하자율 6, 검수불합격률 4)를 적용하여 합산한 불량률을 말한다. 단, 공급사가 해당 품목에 대해 평가기간 내 납품수량 및 검수 건이 없는 경우는 품목별 평균 하자율, 평균 고장률(고압용 자재), 평균 검수불합격률을 적용한다.	○ 평가대상 명확화 ○ 용어의 정의 - 하자관리지침과 일치 - 저압용 기자재 평가요소 변경

현 행	개 정(안)	사 유
5.10 성능확인시험 기자재의 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 전부를 시행하는 시험을 말한다. 5. 용어의 정의 (신설) 6.2 품질등급 평가 가) 평가 대상 주요 배전기자재를 납품하는 공급사에 대하여 적용하며, 평가 대상 품목 및 공급사는 매회 평가 시 선정하고, 평가품목을 그룹화하여 평가한다.	5.10 성능확인시험 기자재의 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 전부 또는 일부에 대하여 시행하는 시험을 말하며 일부시험은 아래와 같이 적용한다 - 적용대상 : 개폐기용 PT ※ 단, 불량요소 중 단 1건이라도 PT가 아닌 다른 원인으로 인한 개폐기 불량이 있을경우 일부 시험을 적용하지 않는다 - 시료발취 : PT만 분리 발취(불량이 발생한 PT와 동일 제조사 제품) - 일부 시험 불합격 시 제재대상 : 해당 그룹(개폐기)에 대하여 제재 5. 용어의 정의 5.11 최하등급 품질등급평가 결과 부여된 Excellent, Good, Normal, Limited, Poor 등급 중에서 Poor등급을 말한다. 5.12 유사품목 『붙임1』의 평가그룹 운영기준 중「설비구분」이 동일한 품목으로 구분한다. 6.2 품질등급 평가 가) 평가 대상 배전기자재 신뢰품목에 적용하며, 평가대상 품목 및 공급사는 매회 평가 시 선정하고, 평가품목은 유자격 등록 시 인정시험 기준으로 그룹화하여 평가한다.	- 성능확인시험 범위 조정 ○ 용어의 정의 - 최하등급 정의 ○ 용어의 정의 - 유사품목 정의 ○ 그룹화 기준 설정

현 행	개 정(안)	사 유
다) 등급 결정 절대등급과 목표달성 등급을 평가하여 품질등급을 결정한다. (1) 절대등급 평가 : 평가점수를 산정하여 절대등급 결정 ① 평가요소인 하자율, 고장률, 검사불합격률을 각각 계산하여 표1에 의거 평가점수를 결정한다. (2) 목표달성 등급 평가 ① 평가요소별 가중치(하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1)를 합산하여 품목별 불량률을 산정한다. ② 목표불량률(Target) 대비 공급사의 품목별 불량률에 따라 산출된 달성률로 목표달성 등급(s∼d, 5등급)을 결정한다. 6.3 품질등급 평가시기 및 운영 나) 평가 대상기간 평가 대상기간은 평가시행 직전년도 1월에서 12월까지로 한다. 다) 등급평가 결정 주관부서에서 작성한 공급사 평가 결과는 주관부서장 및 관련 부서장의 결재를 득한 후 결정한다.	다) 등급 결정 절대등급과 목표등급을 평가하여 품질등급을 결정한다. (1) 절대등급 평가 : 평가점수를 산정하여 절대등급 결정 ① 평가요소인 하자율, 고장률(고압용 자재에 적용), 검수불합 격률을 각각 계산하여 표1에 의거 평가점수를 결정한다. (2) 목표등급 평가 ① 평가요소별 가중치(고압기자재(하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1), 저압기자재(하자율6, 검수불합격률4))를 합산하여 품목별 불량률을 산정한다. ② 목표불량률(Target) 대비 공급사의 품목별 불량률에 따라 산출된 달성률로 목표등급(s∼d, 5등급)을 결정한다. 6.3 품질등급 평가시기 및 운영 나) 평가 대상기간 평가 대상기간은 평가시행 직전년도 1월 1일에서 12월 31일까지로 한다. 단, 변압기류, 개폐기류는 3년간 가중치(평가년도 70%, 평가전년 20%, 평가전전년 10%)를 적용하여 평가한다. 다) 평가결과 확정 평가결과는 공급사의 이의신청 기간을 거쳐 결정한다.	○ 용어 변경 ○ 고장률 적용대상 변경 ○ 용어 변경 ○ 고압용/저압용자재 평가요소 구분 ○ 변압기/개폐기류 3년간 누적 평가신설 ○ 용어 및 평가결과 확정 방법 변경

현   행

개  정(안)

사  유

라) 평가결과 통보

주관부서는 평가 결과를 기자재 공급사 등급평가 통보서

(붙임4)에 따라 작성하여 전자메일 또는 문서로 통보한다.

6.4 Incentive 및 Penalty 적용

표6【Incentive/Penalty 내용】

Incentive	Penalty
○ 검수시험 기준 면제1) / 완화2) ○ 자재검사처 입고시험 주기연장 ○ 해외우수기업 견학업체 선발 우대 ○ 중소기업 우수개발제품 홍보시 우대 ○ 유사품목 등록시 현장심사 면제 ○ 품질관련 포상 선정시 우대 ○ 시험면제품 선정시 우대 ○ 하자보수보증금 일부 면제3) ○ 중소기업협력과제 선정시 가점4)	○ 검수시험 기준 강화5) ○ 자재검사처 입고시험 강화 ○ 해외 우수기업 견학 및 연수 제한 등 ○ 품질관련 포상대상 제외 ○ 성능확인시험 시행6) ○ 품질진단7) 대상 우선선정 ○ 품질개선활동 참여8) ○ 최하위 등급 등록정지/취소9)

주1) 단가 품목은 검수시험 최소 2회, 총가 품목은 검수시험 6개월 마다 1회를 부정기적으로 시행

주2) Incentive(Excellent, Good 등급)공급사의 발취수량은 붙임1-가 항(검수시험 완화 기준)을 따르되, (중략)

주3) 하자보수보증금 일부 면제는 Excellent 등급에 적용할 수 있다.(삭제)

라) 품질등급 평가결과

주관부서는 평가 결과를 기자재 공급사 등급평가 통보서(붙임5)에 따라 작성하여 전자메일 또는 문서로 통보한다.

6.4 Incentive 및 Penalty 적용

표6【Incentive/Penalty 내용】

Incentive	Penalty
○ 검수시험 기준 면제1) / 완화2) ○ 자재검사처 입고시험 주기연장 ○ 유사품목3) 등록 시 현장심사 면제 ○ 품질관련 포상 선정 시 우대 ○ KEPCO Trusted Partner 선정 우대4) ○ 해외전시회 신청기업 선정 우대5) ○ 품질등급 향상 노력 보상6) ○ 중소기업협력과제 선정 시 가점7)	○ 검수시험 기준 강화8) ○ 자재검사처 입고시험 강화 ○ 품질관련 포상대상 제외 ○ 성능확인시험 시행9) ○ 품질진단10) 대상 우선 선정 ○ 품질개선활동 참여11) ○ 시험면제품 등록 취소12) ○ 유사품목 Incentive 축소13)

주1) 단가 품목은 검수시험 최소 2회, 총가 품목은 검수시험 6개월 마다 1회를 비정기적으로 시행

주2) Incentive(Excellent, Good 등급)공급사의 발취수량은 붙임2-가 항(검수시험 완화 기준)을 따르되, (중략)

(삭제)

○ 문구 수정

○ 관련부서 의견수렴 반영

○ 문구 수정

○ 적용불가 항목 삭제

현 행	개 정(안)	사 유
(신설) (신설) (신설) (신설) 주4) Excellent 등급 중 S-s 등급에 적용할 수 있다. 주5) Penalty(Limited, Poor 등급)공급사에 대해 발취수량은 붙임1-나 항(검수시험 강화기준)을 따르되, 주6) 성능확인시험은 Limited등급 중 C-c, D-b등급 및 Poor등급 전체에 적용한다. 단, 하자, 고장, 검사불합격의 합이 1건 이하인 공급사는 성능확인시험을 제외한다. 주7) 품질진단은 Limited, Poor 등급 및 불량률 1,350ppm초과 공급사에 적용한다.	주3) 『붙임1』의 평가그룹 운영기준 중「설비구분」이 동일한 품목으로 구분한다. 주4) 협력사의 수출 촉진을 위한『KEPCO Trusted Partner』선정 시 “사용자 만족도” 평가 항목에 반영한다 주5) 『해외전시회 신청기업』 선정 시 “KTP 선정기업 가점 부여”를 통한 우대 주6) 당사와 공동으로 「협력이익공유 협약서」을 체결하고, 품질등급이 향상된 기업을 대상으로 적용한다 주7) Excellent 등급에 적용할 수 있다. 주8) Penalty(Limited, Poor 등급)공급사에 대해 발취수량은 붙임2-나 항(검수시험 강화기준)을 따르되, 주9) 성능확인시험은 「7.2 성능확인시험」에 따라 시행한다 주10) 품질진단은 Limited, Poor 등급 및 불량률 1,350ppm초과 공급사 중에서 별도로 선정한다.	○ 유사품목 범위 설정 ○ 인센티브 확대 - KTP, 이익공유 ○ Excellent 인센티브 확대 ○ 「7. 사후관리」로 일원화 ○ 품질진단대상 완화

현 행	개 정(안)	사 유
주8) 품질개선활동 참여는 Limited, Poor 등급사를 대상으로 요구하며, 품질평가 후 정해진 기한 내 품질하위 원인분석 및 대책을 수립하여 당사에 제출하여야 하며, 3개월경과 후 당사에서 품질진단 시행 결과 적합판정 시 “주5)”의 검수시험 완화를 적용한다. 주9) 기자재 공급자 유자격 등록정지는 최하위 등급인 D-d 등급에 적용하며, 2회 연속 최하위 등급사의 해당품목은 유자격 등록을 취소한다. (신설) (신설) 7. 사후관리 7.2 성능확인시험 가) 대 상 : Limited 등급 중 C-c, D-b 등급 및 Poor 등급 전체 (신설)	주11) 품질개선활동 참여는 Limited, Poor 등급사를 대상으로 요구하며, 품질등급평가 후 정해진 기한 내 품질하위 원인분석 및 예방대책을 수립하여 당사에 제출하여야 하며, 당사에서 품질진단 시행 결과 적합판정 시 “주7)”의 조건을 충족하면 검수시험을 완화한다. (삭제) 주12) 품질최하위(Poor) 품목이 있는 공급사는 시험면제품 등록을 취소하고, 최하등급이 해소될 때까지 시험면제품 등록을 할 수 없다. 주13) 유사품목(게폐기류, 변압기류, 전력량계류로 제한) 중 Limited, Poor 등급 판정 품목이 있을 경우 해당 유사품목 중 Excellent, Good 등급 품목은 한 단계 하향된 Incentive를 적용한다 7. 사후관리 7.2 성능확인시험 가) 대 상 : 2년 연속 Limited 등급, 평가년도 Poor 등급 단, 하자, 고장, 검수불합격이 Limited등급은 2년간 2건이하, Poor 등급은 1년간 1건 이하인 경우 면제 나) 시험품목 선정 : 성능확인시험 품목 선정은 Limited, Poor 등급에 영향이 가장 큰 세부품목으로 선정한다.	○ 문구 명확화 및 기간 삭제 ○ 「7. 사후관리」로 일원화 ○ 최하위 공급사 시험면제품 선정 제외 ○ 유사품목 종합평가제 신설 ○ 성능확인시험 대상 확대 ○ 성능확인시험 피시험품 선정 기준 정의

현 행	개 정(안)	사 유
나) 임 무 다) 성능확인시험 면제 및 유보 라) 검수시험 및 시료발취 : 자재검사처는 (중략) 제공 할 시료를 임의 발취한다. 마) 소요비용 ① Limited(C-c, D-b), Poor(C-d, D-c)의 비용(시험료+자재비 등)은 해당 공급사가 부담한다. 단, 품목별 성능확인 시험 시행년도 기준으로 4년 내 1회에 한해 1차 시험료는 당사에서 지원한다. 단 다)항 ②호 「시험유보」에 대한 시험료는 지원하지 않는다. ② Poor(D-d)의 비용은 전액 공급사가 부담한다. 바) 시험항목 : 해당 기자재 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 (중략) 시행한다. 사) 결과관리 아) 제재조치 ① 품질등급 판정결과 최하위등급을 받았을 경우 · 1회 최하위 : 등록정지 1년 · 2회 연속 최하위 : 등록취소	다) 임 무 라) 성능확인시험 면제 및 유보 마) 검수시험 및 시료발취 : 자재검사처는 (중략) 제공 할 시료를 임의 발취하고, 봉인형 스티커를 부착한다. 바) 소요비용 Limited, Poor의 비용(시험료+자재비 등)은 해당 공급사가 부담한다. 단, 품목별 성능확인 시험 시행년도 기준으로 4년 내 1회에 한해 1차 시험료는 당사에서 지원한다. 단 다)항 ②호 「시험유보」에 대한 시험료는 지원하지 않는다. 단, Poor(D-d)의 비용은 전액 공급사가 부담한다. 사) 시험항목 : 해당 기자재 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 (중략) 시행한다.(단, 개폐기용 PT불량으로 성능확인시험 대상인 경우에는 개폐기용 PT에 해당하는 시험항목에 대해서만 시험한다) 아) 결과관리 7.3 제재조치 가) 품질등급 판정결과 최하위등급을 받았을 경우 · 2회 연속 최하위(Poor등급) : 등록정지 1년 · 최근 3년간 2회 최하위(Poor등급) : 등록정지 1년 · 3회 연속 최하위(Poor등급) : 등록취소	○ 발취시료 “봉인” 문구 추가 ○ 성능확인시험 대상과 일치화 하여 소요비용 부담주체 조정 ○ 개폐기용 PT 시험 기준 별도 운영 ○ 공급자관리지침과 기준 일치화

현 행	개 정(안)	사 유
② 성능확인시험 불합격 판정 또는 성능확인시험 미 시행 · 1차 시험 불합격 경우 : 유자격 등록정지 1년 (단, 등록정지 기간이 경과된 경우 2차 시험 합격까지 등록정지) · 2차 불합격인 경우 : 등록취소 · 성능확인시험 대상으로 통보받은 후 정해진 기한 내 피시험품 확인 신청을 하지 않거나 성능확인시험(2차 시험 포함)에 불응하는 경우 : 등록취소 · 성능확인시험 대상 공급사가 자진하여 유자격등록을 취소하는 경우 : 등록취소 (신설) ③ 성능확인시험 종료기한(7.2-나)-(3) - ②항)까지 시험이 종료되지 않거나, 성능확인 유보기한 (7.2 -다) - ②항)까지 인정시험에 합격하지 못하는 경우 (중략) 10. 붙 임 (신설) 1) 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준 2) 배전기자재 품질등급 산출방법 3) 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법 4) 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식) 5) 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)	나) 일부시험을 포함하여 성능확인시험 불합격 판정 또는 성능확인시험 미 시행 ① 1차 시험 불합격 경우 : 유자격 등록정지 1년 및 발취된 시료와 동일한 로트는 전량 강제적 리콜을 시행한다 (단, 등록정지 기간이 경과된 경우 2차 시험 합격까지 등록정지) ② 2차 불합격인 경우 : 등록취소 및 발취된 시료와 동일한 로트는 전량 강제적 리콜을 시행한다 ③ 성능확인시험 대상으로 통보받은 후 정해진 기한 내 피시험품 확인 신청을 하지 않거나 성능확인시험(2차 시험 포함)에 불응하는 경우 : 등록취소 ④ 성능확인시험 대상 공급사가 자진하여 유자격등록을 취소하는 경우 : 등록취소 ⑤ 제재품목 : 성능확인시험 불합격 시 제재품목은 평가그룹 내 전체 품목으로 한다. 다) 성능확인시험 종료기한(7.2-다)-(3) - ②항)까지 시험이 종료되지 않거나, 성능확인 유보기한 (7.2 -라) - ②항)까지 인정시험에 합격하지 못하는 경우 (중략) 10. 붙 임 1) 품질등급 평가그룹 운영 기준 2) 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준 3) 배전기자재 품질등급 산출방법 4) 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법 5) 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식) 6) 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)	○ 시험불합격 시 리콜적용 ○ 제재품목 기준 신설 ○ 평가그룹 기준 명시

현   행

개  정(안)

사  유

(신설)

【붙임 1】 품질등급 평가그룹 운영 기준

가. 고압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
1	B	개폐기류	ECO-부하개폐기(가공용)
2			가스절연 부하개폐기(가공용)
3			고속도 전원절환 다회로 차단기(지중용)
4			CLOSED-LOOP용 다회로차단기(지중용)
5			에폭시절연 ASS
6			가스절연부하개폐기(지중용)
7			가스절연-FUSE 개폐기(지중용)
8			에폭시몰드절연 부하개폐기(지중용)
9			가스절연-다회로차단기(지중용)
10			에폭시몰드-다회로차단기(지중용)
11			에폭시몰드-방향성 다회로차단기(지중용)
12			리클로져(폴리머)
13			방향성 리클로저(폴리머)
14	A	변압기류	내염형 주상변압기(아연피막)
15			내염형 주상변압기(스테인리스)
16			고효율형 주상변압기(광유)
17			고효율형 주상변압기(난연유)
18			아몰퍼스 주상변압기
19			COMPACT형 지상변압기(광유)
20			COMPACT형 지상변압기(난연유)
21			지중매입형 고체절연 지중변압기
22			부하개폐형 지상변압기
23	G	접속재류	변압기용 엘보접속재(AL)
24			개폐기용 엘보접속재(AL)
25			개폐기용 엘보접속재(CU)
26			고압케이블용 종단접속재(조립,CU)
27			고압케이블용 직선접속재(조립,CU)
28			고압케이블용 종단접속재(자기수축,CU)
29			고압케이블용 직선접속재(자기수축,CU)
30			고압케이블용 종단접속재(조립,AL)
31			고압케이블용 직선접속재(조립,AL)
32			고압케이블용 종단접속재(자기수축,AL)
33			고압케이블용 직선접속재(자기수축,AL)

○ 그룹운영 기준 신설

현   행

개  정(안)

사  유

(신설)

【붙임 1】 품질등급 평가그룹 운영 기준

가. 고압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
34	F	애자류	바인드리스 폴리머 라인포스트애자
35			라인포스트애자(폴리머)
36			내오손 결합애자(폴리머)
37			현수애자(폴리머)
38	J	고압전선류	ACSR
39			ACSR AW-TR OC
40			ACSR-AW-OC
41			특고압 인하용절연전선 (SOL-PDC)
42	C	고압케이블	가공절연케이블
43			FR CNCO-W/AL
44			친환경 충실 알루미늄 전력케이블(CNPE-W/A)
45			FR CNCO-W
46			TR CNCE-W
47			TR CNCE-W/AL
48	D	LA	폴리머피뢰기
49	K	COS	컷아웃스위치(폴리머)

나. 저압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
1	G	접속재	저압CV접속재(3회로, 조립식, 입상용)
2			저압CV접속재(4회로, 조립식, 입상용)
3			저압CV접속재(4회로, 조립식, 구조물용)
4			저압CV접속재(1회로, 레진, 직선접속)
5			저압CV접속재(1회로, 레진, Y분기접속)
6			저압CV접속재(1회로, 실리콘, Y분기접속)
7			저압CV BoltType 접속재
8	E	전력량계	고압고객용전자식 계기(3상4선식)
9			전자식 타임스위치
10			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 80A)
11			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 150A)
12			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 220A)
13			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 150A)
14			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 220A)
15			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 80A)
16			교류전자접촉기(1상)

○ 그룹운영 기준 신설

현   행

개  정(안)

사  유

(신설)

【붙임 1】 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준

【붙임 2】 배전기자재 품질등급 산출방법

③ 달성률 계산 및 목표달성등급 결정

- 달성률 = [eqn: {공급사`불량률(545)} over {목표불량률(1,350)}] = 0.403  ⇨ 목표달성등급 “a”

④ 품질등급 결정 : 절대등급 “B”, 목표달성등급 “a” ⇨ “Normal”

- Limited등급 중 하자, 고장, 검사불합격의 합이 1건 이하인 공급사는 성능확인시험 제외

【붙임 3】 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법

【붙임 4】 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식)

【붙임 5】 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)

【붙임 1】 품질등급 평가그룹 운영 기준

나. 저압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
17	E	전력량계	교류전자접촉기(3상)
18			E-TYPE저압전자식 계기
19			G-TYPE저압전자식 계기(1상)
20			G-TYPE저압전자식 계기(3상)
21			AD E-TYPE저압전자식 계기
22			CT 일체형 계기
23	I	저압전선	저압AL도체 비닐절연전선 (ACSR/AW-OW전선)
24	H	저압케이블	저압CV케이블

※ 평가그룹은 평가 시 조정될 수 있음

【붙임 2】 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준

【붙임 3】 배전기자재 품질등급 산출방법

③ 달성률 계산 및 목표등급 결정

- 달성률 = [eqn: {공급사`불량률(545)} over {목표불량률(1,350)}] = 0.403  ⇨ 목표등급 “a”

④ 품질등급 결정 : 절대등급 “B”, 목표등급 “a” ⇨ “Normal”

- 하자, 고장, 검수불합격이 Limited등급은 2년간 2건 이하, Poor등급은 1년간 1건 이하인 경우 성능확인시험에서 제외한다.

【붙임 4】 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법

【붙임 5】 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식)

【붙임 6】 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)

○ 그룹운영 기준 신설

○ 용어변경

○ 기준과 일치화