물품구매 연간단가계약 특수조건

2022. 2.17

자  재  처

자재운영부

1		전력계량장치

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규 격
타임스위치	109428	심야용, A형, 전자식, 1P2W, 220V
변류기	107536~107537	300/150A, 400/200A
전자접촉기	126199~126203	1P2W, 3P3W, 심야 A형, 심야 B형 80A, 150A, 220A
고압 전자식 전력량계	126641, 120974 120975, 126640 124021	3P4W 5A 0.5급, 3P3W 5A 0.5급 등
시험용단자대	121018	고압 전력량계용 무정전 교체단자대 3P4W, 4EA
CT 일체형 저압전자식전력량계	121591, 121592	1P2W, 3P4W
G-type 저압 전자식 전력량계	121606, 121608, 121609, 121610, 126627, 126628 126629, 126630	1P2W 100A, 3P4W 100A 등
Advanced E-type 저압전자식 전력량계	125190	A-TYPE, 1P2W, 50A (긴 단자커버)
	126463	B-TYPE, 1P2W, 50A, (짧은 단자커버)

2. 검수기한

가. 계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다. 단, 아래 품목은 예외로 한다.

○ G-type, Advanced E-type 전자식계기, 고압고객용 전자식계기, 전자식 심야용 타임스위치 : 15일

- 외관 및 수량검사 2일, 시험검사 10일, 수송기간 3일

○ 저압전자식 전력량계(RFID 태그붙임형) : 11일

- 외관 및 수량검사 2일, 시험검사 6일, 수송기간 3일

3. 납    기 : 인도지시서에 의함. 단, 고압전자식전력량계(비저장)의 경우 계약체결 후 초도물량 납기일을 인도지시일로부터 50일로 한다.

4. 규격개정 : 계약 직전 또는 계약기간 중 구매규격 개정시 개정사항을 반영하여 납품하여야 한다.

5. 부적합 처리

가. 부적합 이라함은 계약서에 따라 납품된 기자재 중 계약상대자의 설계 및 제작과정 등의 잘못으로 인하여 품질 또는 성능 등 계약상의 조건을 충족시키지 못하는 것을 말한다.

○ 구매규격에 세부적으로 명시되지 않은 사항은 기본공급약관, 기본공급약관시행세칙, 보완공급약관, 선택공급약관, 요금업무처리지침 및 관련 규정에서 정하는 바에 따른다.

나. 납품되는 전력량계의 부적합 사항 발생시 당사의 하자관리지침 및 배전기자재 리콜업무 기준에 따라 처리한다.

다. 하자품의 시험은 하자관리지침에 의하는 것을 원칙으로 하되, 검수의뢰건 단위로 시험이 불가능한 10대 미만의 소량 납품건은 제조업체의 자체성적서로 대체한다.

라. 누적하자율이 동일로트를 기준으로 0.3% 초과시 검수시험의 시료 수량을 150%까지 강화하여 운영할 수 있다.

6. 보관자재 사후 시험조건

구매자(사용부서)는 발췌시험 검사한 물품의 경우 검사 완료하여 납품한 물품의 품질과 규격이 발췌 시험된 피시품과 동일함을 확인하기 위하여 재검사를 검수부서에 의뢰할 수 있다.

검수부서는 검수기준에 의해 재검사를 시행하고, 계약자의 귀책사유로 물품의 규격과 품질이 검수기준에 미달되는 경우에 구매자(구매부서)에 통보하여 동일품에 대하여 계약자의 부담으로 대체납품 등의 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

7. 품질연계 계약물량 차등 배분

가. 우수품질의 기자재 확보를 위해 배전기자재 품질등급평가 결과에 따라 아래와 같이 전력량계에 대해 계약상대자간에 계약물량의 일부를 차등 배정한다.

1) 품질등급평가 결과에 따른 물량 감소배정은 해당 품목의 품질등급이 C·D등급인     공급사 (조합 소속 공급사 포함, 이하 같음)가 발생하는 경우에 적용한다.

2) 해당 품목의 공급사별 품질등급은 「배전기자재 품질등급제 기준」을 준용하여     산정한다.

3) 계약상대자간 품질비교 및 차등배정비율 산출을 위해 공급사의 품질등급을

반영한 품질점수를 아래와 같이 적용한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5점	4점	3점	2점	1점

4) 조합의 품질점수는 조합이 해당 품목 입찰참여시 제출한 유자격 조합회원사의     품질등급을 반영하여 산출한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5	4	3	2	1
조합 회원사 수	a1	a2	a3	a4	a5

조합 품질점수 = (5·a1)+(4·a2)+(3·a3)+(2·a4)+(1·a5)} / (a1+a2+a3+a4+a5)

5) 차등배정비율(최대 10%)은 계약상대자간 품질점수 차에 따른 가중치를 적용하여 산출한다. 감소배정 계약상대자가 조합인 경우에는 해당 품목 입찰에 참여한 품질등급 C·D등급 공급사의 비율을 추가로 적용한다.

차등배정비율

(최대 10%)

=

감소배정률

(10%)

× { (

➊ 품질점수 차

가중치

) + (

➋ 조합 내 품질 하위사 수

) }

해당 조합 총공급사 수

➊

품질점수 차	2점 초과	1~2점 이하	0.5~1점 이하	0.5점 이하
가중치	1	0.5	0.4	0.3

➋

조합 내 품질 하위사수 산출 ☞ (1 × C등급 공급사 수) + (2 × D등급 공급사 수)

6) 감소배정물량은 해당 품목 감소배정 계약상대자의 연간단가 계약수량에 차등배정비율을 곱하여 산출한다.

7) 감소배정물량은 해당 품목의 계약상대자 중 품질점수(조합은 조합 품질점수적용)가 가장 높은 계약상대자에게 추가 배정한다. 단, 추가배정 계약상대자는 S·A등급 공급사이거나 S·A등급 공급사를 포함한 조합이어야 한다. 해당 계약상대자가 추가배정을 원하지 않은 경우에는 차 순위 계약상대자에게 배정한다.

8) 추가배정대상 계약상대자가 2 이상인 경우에는 감소배정물량에 해당 계약상  대자간 계약물량 비율을 곱하여 추가배정물량을 산출한다.

9) 해당 품목의 공급사가 모두 S·A·B등급 또는 B·C·D등급인 경우에는 차등 배정하지 않는다. 품질등급이 없는 신규공급사 등과 보훈·복지단체 수의계약 공급사 및 우선구매(성능인증 등) 수의계약 공급사는 차등배정 대상에서 제외한다.

나. 지방중소기업 특별지원지역 제한경쟁 계약건과 일반경쟁 계약건은 분리하여 각각 차등배정비율을 산출하고, 증감배정 한다.

다. 우수품질 기자재 확보를 위한 감소배정 조건은 품목별 계약상대자가 하나인 경우 적용하지 아니한다.

라. 원자재 가격 상승 등 적기조달이 우려되는 품목에 대해서는 품질연계 계약물량 차등제의 시행 시기를 조정 할 수 있으며, 시행시기의 조정이 필요할 경우 계약체결시 또는 발주 1개월 전에 계약상대자에게 사전 통보한다.

8. 기타사항

□ (고유번호 관리) 제조사별 계기 일련번호는 직전 제작분(납품분) 이후부터 연속 부여하여야 한다.

□ (계약물량 변동) 당사의 운영기준 변경에 따라 품목별 납품수량의 증감 또는

일부 품목의 구매중단이 발생할 수 있다.

□ G-type 및 AE-type 저압 전자식전력량계 산업재산권 안내

○ 본 규격의 일부항목은 이하에 표시하는 산업재산권의 실시에 해당합니다.

○ G-type 저압 전자식 전력량계

구 분	명칭	등록번호	권리자	권리만료일
특허권	부분적인 로드프로파일 수집이 용이한 전력량계 및 이를 이용한 수집방법	제10-1326473호	한전	2032.09.28
	전력량계, 전력량계 시스템 및 전력량계의 동작방법	제10-1452751호	한전	2034.02.10
	스마트미터의 오결선을 감지하기 위한 오결선 감지 장치 및 방법	제10-1486992호	한전	2031.08.16
디자인권	전자식전력량계	제30-0668762호	한전	2027.11.13

○AE-type 저압 전자식 전력량계

구 분	재산권명	등록번호	권리자	권리만료일
특허권	부분적인 로드프로파일 수집이 용이한 전력량계 및 이를 이용한 수집방법	제10-1326473호	한전	2032.09.28
	전력량계, 전력량계 시스템 및 전력량계의 동작방법	제10-1452751호	한전	2034.02.10
디자인권	전자식전력량계	제30-0731660호	한전	2029.02.21
		제30-0736078호	한전	2029.03.21

○ 한국전력공사는 본 입찰의 낙찰자에게 한국전력공사 납품분에 한하여 해당 산업재산권에 대한 무상의 통상실시권을 허여합니다.

○ 본 규격의 기술을 이용한 제품을 한국전력공사 이외의 자에게 납품 또는 판매하기 위해서는 한국전력공사의 허락 및 별도의 유상 기술사용계약을 체결하여야 합니다.

9. 포장규격

가. 전력량계 표준규격 표준화 : 5종(저장품)

구 분 (상)	Box 규격 (W*L*H, mm) ±5% (허용공차)		비 고
AE-Type (단상)	낱개박스	180*155*95	유예기간 종료 (‘18.10월)
	포장박스	380*330*210
G-Type (단상)	낱개박스	180*170*95
	포장박스	380*360*210
G-Type (삼상)	낱개박스	240*210*95
	포장박스	440*260*210

나. 파렛트 규격

재 질	규 격(W*L*H) ±10% (허용공차)	비 고
플라스틱 or 목재	‣ 가로*세로 : 1,100(mm)×1,100(mm) ‣ 높이 : 120(mm) 이상	‣ 강도 : 1.0ton 이상 ‣ 형태 : 4Way

다. 포장박스 표시 : 전력량계 포장박스 4면 표기

라. 시행일자 : ’18. 11. 1 부터

2		배전용 애자

1. 적용대상품목

구분	품 명	자재번호	규 격	비고
라인포스트	폴리머	106672	152㎜,304㎜	ES-5970-0019
현수애자	폴리머, 내염용 A호	106694	92㎜	ES-5970-0013
	폴리머, 일반용 B호	106695	92㎜	ES-5970-0013
내오손용 결합애자	폴리머	106704	120㎜, 265㎜	ES-5970-0017

2. 시험불합격의 처리

가. 라인포스트 애자

1) 시험검사중 흡습시험에 불합격될 경우 그 Lot(검수요청물량)를 전량 파괴한다.

2) 시험검사중 흡습시험 및 경년변화시험 이외의 시험에 불합격될 경우에는 1회에 한하여 선별 재시험할 수 있으며 2회 불합격 시는 전량 파괴한다.

3) 상기 ‘1)’, ‘2)’항의 파괴는 한전직원 입회하에 계약자 부담으로 계약자가 시행한다.

나. 폴리머 현수애자

1) 시험검사의 판정은 검수요청물량을 단위로 하며, 경년변화시험에 대하여는 생산 년,월,일자별로 합부 판정한다.

2) ‘가’항의 시험에서 불합격된 제품과 동일 년,월,일에 생산된 제품은 재납품할 수 없으며, 한전직원 입회하에 계약자 책임 하에 전량 파괴한다.

3) 시험검사 중 경년변화시험 이외의 시험에 불합격될 경우에는 1회에 한하여 선별 재시험할 수 있으며 2회 불합격 시는 전량 파괴한다.

3. 표시 및 포장

가. 폴리머 현수애자는 애자의 연결금구 부위에 지워지지 않는 방법으로 제조년월을 표시하여야 한다.

나. 포장상자(4각상자)에는 지워지지 않는 방법으로 내용물을 생산년월일을 130-80 포인트 활자로 표시해야 한다.

4. 관련 산업재산권

폴리머 현수애자에 사용되는 일체형 코터핀은 관련 특허권이 존재하므로 해당

기자재낙찰자는 낙찰 후 우리회사와 기술사용계약을 체결하여야 한다.

구분	산업재산권 명칭	등록번호 (등록일)	권리권자	기술사용 기간
일체형 코터핀	배전선로 등에 사용되는 분리방지핀이 합체된 볼트	110-1125062 (2011.7.13)	서광전기 통신	계약체결일~ 연간단가 계약만료일

(※ 산업재산권 권리만료일 : 2031.7.13)

특허권 제품별 경상기술요율은 다음과 같다.

제품명	경상기술요율
폴리머 현수애자	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.040%

3		송전용 현수애자

1. 적용대상품목

자재번호	품 명	규 격	적용규격
106681	현수애자(송전용)	254mm 25,000LBS	ES 5970-0007
106684		254mm 36,000LBS
106688		254mm 25,000LBS (내염용)

2. 납품장소 : 발주처에서 지정한 장소

3. 납    기 : 발주처에서 지정한 날짜

4. 검수기한

가. 검사소요일수는 다음에 정한 일수를 원칙으로 한다. 다만, 검사물량, 시험조건 등 특별한 사유가 있는 경우에는 검사소요일수를 따로 정할 수 있다.

○ 외관 및 수량검사 2일, 시험검사 : 6일

5. 시험불합격품의 처리

가. 시험검사는 납품수량 단위로 하며, 동일 생산 연월일별로 합부를 판정한다.

나. ‘가’항의 시험에서 불합격된 제품 중 경년변화시험 및 흡습시험에서 불합격된 제품과 동일 연월일에 생산된 제품은 재납품 할 수 없다.

다. 시험검사 중 경년변화시험 및 흡습시험 이외의 시험에 불합격된 경우에는 1회에 한하여 선별 재시험 할 수 있으며 2회 불합격 시에는 재납품 할 수 없다.

라. 시험불합격품에 대한 제조사 자율적 처분에 제한을 두지 않되, 시험불합격품을 당사 외 판매 시 당사 납품시험 불합격품임을 명확히 하여야 하며, 납품처 및 납품 수량을 당사 발주부서(자재처 자재운영부서)로 판매일로부터 1개월 이내 제출하여야 한다.

6. 하자발생시 부담하는 현품보상 및 교체소요비용.

가. 개별하자가 발생하였을 경우

1) 납품업체의 하자확인후 납품업체가 현품보상 및 교체비용을 부담하여야 한다.

2) 교체비용은 하자발생년도 회계예규 예정가격 작성기준 및 표준품셈(전기 부문)에 의거 산출된 애자교체비용을 말한다.

나. 강제적 리콜(전량교체)의 경우

1) 판정기준

가) 하자기간중 누적 하자발생율 (불량검출수량 포함)이 동일 Lot(Lot 구분은 동일 제작년월)기준 0.2% 초과시 동일 Lot의 0.4%이상을 발췌한 후 발췌수량에 대하여 납품규격서에서 정한 검수시험을 실시하여 불합격한 경우 강제적 리콜으로 판정한다

나) 상기 “가”항의 불량검출 수량은 절연저항측정기(1,000V용)로 절연저항 시험결과 저항치가 1,000MΩ 미만인 애자를 대상으로 한다.

2) 강제적 리콜 System의 적용은 제작업체에서 우리공사 시험합격품으로 대상 Lot 전량을 현품으로 교환토록 하고 하자발생년도 회계예규 예정가격 작성기준 및 표준품셈(전기부문)에 의거 산출된 애자교체비용을 부담한다.

7. 표시 및 포장

가. 자기 및 캡에 지워지지 않는 방법으로 생산 연월일을 표시하여야 한다.

나. 포장상자(4각상자)에는지워지지 않는 방법으로 내용물을 생산 연월일을 130-  80 포인트 활자로 표시해야 한다.

다. 계약상대자는 검수 의뢰 시 납품장소별 납품수량에 대한 생산 연월일 현황을 제출하고 이에 따른 검수롯드를 구성하여야 한다.

8. 품질보증

가. 계약상대자는 기자재의 품질을 확보하기 위하여 송배전 품질보증구매시방서에 정한 바에 따라 품질보증 활동을 하여야 한다.

나. 이 계약으로 공급된 애자의 개별하자 보증기간은 3년, 강제적 리콜 보증기간은 7년으로 하며 보증기간의 기준일은 납품일로 한다.

9. 보관

가. 계약상대자는 검수시험이 완료된 자재에 대하여 납품 시까지 보관할 책임을 진다.

10. 납품

가. 계약상대자는 납품 시 생산 연월일과 수량이 표시된 납품자재 리스트를 인수부서에 제출하여야 한다.

나. 인수부서 담당자는 납품자재 리스트의 생산 연월일 (현품 및 포장상자에 표시)과 ERP 부적합현황 (ZTOQMR0201)을 비교하여 시험불합격품의 납품 여부를 재확인하여야 한다.

다. 부적합 판정된 애자 납품 확인 시 물품구매(제조)계약 일반조건 제 29조에도 불구하고 별도 시정을 위한 최고 없이 계약을 해지할 수 있으며, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항에 의거 입찰참가 자격을 제한 할 수 있다.

4		전선 및 케이블

1. 적용대상품목

구 분	품명		자재번호	규 격
전 선 류	ACSR	배전	100539,100540,100542	32㎟, 58㎟, 95㎟
		송전	100543~100544 100546~100549	97㎟, 120㎟ 240㎟, 330㎟, 410㎟, 480㎟
	ACSR-AW (송전)		100559 100563~100565	97㎟ 330㎟, 410㎟, 480㎟
	ACSR AW-OW(저)		120904	35㎟
	ACSR/AW-OC		100568~100571	32㎟, 58㎟, 95㎟, 160㎟
	ACSR/AW-TR/OC		100583~100586	58㎟, 95㎟, 160㎟, 240㎟
케이블류	FR CNCO-W(25.8kV)		105213∼105215	60㎟, 200㎟, 325㎟, 600㎟
	TR CNCE-W		105221~105224	60㎟, 200㎟, 325㎟, 600㎟
	TR CNCE-W/Al		121315~121317	95㎟, 240㎟, 400㎟
	CV		105098∼105110 124710, 124718	16㎟, 25㎟, 35㎟, 70㎟ 120㎟, 240㎟, 300㎟

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서  정한 장소(하차도)

품 목	규 격	길 이	인도장소
TR CNCE-W	60SQ 200SQ	1,000m 이상	현장
		1,000m 미만	자재센터
	325SQ 600SQ	500m 이상	현장
		500m 미만	자재센터
TR CNCE-W/AL	95SQ 240SQ	1,000m 이상	현장
		1,000m 미만	자재센터
	400SQ	500m 이상	현장
		500m 미만	자재센터
FR CNCO-W/AL	95SQ, 240SQ 400SQ	500m 이상	현장
		500m 미만	자재센터

단, ACSR 120㎟, 330㎟, 410㎟, 480㎟ (공장상차도)

3. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전(공장상차도 품목은 6일전)까지 검수요청 하여야 한다. 단 아래품목은 예외로 한다.

가. ACSR AW-OW(저), ACSR/AW-OC, ACSR/AW-TR/OC 전선류는 납기 11일전까지 검수요청 하여야 한다.

나. FR CNCO-W, TR CNCV-W, TR CNCE-W, TR CNCE-W/AL, FR CNCO-W/AL은 납기 12일전(가공케이블은 9일전)까지 검수요청 하여야 한다.

4. 공장상차도 특수조건

공장상차도 자재는 “붙임”의 “공장상차도 계약특수조건”에 따른다.

5. 해상운송(제주본부 납품분) 목재리일 포장 특수조건

해상운송 대상 자재(제주본부 납품분)는 포장목으로 튼튼히 포장해야 한다.

6. 품질보증

제조업체는 제조과정에서 발생한 잔사가스의 배출을 위한 자체공정을 실시하여 납품하여야하고 이와 관련 현장설치 작업 중 문제발생 시 적극적인 품질보증활동을 수행하여야 한다.

7. 기타사항

가. 구매자(한전)의 사유로 전선 및 케이블을 생산업체에서 보관할 경우에는 “자재실무편람 제2장 7절 생산업체 보관자재 보관료” 기준에 따라 보관료를 지급한다.

나. ‘사전발주예시제 시범운영 절차서’에 의거하여 사전발주예시제 시범운영 대상 품목(TR CNCE-W/AL 400㎟, 121317)에 대해 2020년 연간단가계약(’20.7~’21.6)을 맺은 생산업체가 이번 2021년 연간단가계약에도 새롭게 계약을 맺는 경우, 계약기간 동안 기존 사전발주예시제로 생산한 케이블 재고가 모두 소진되는 시점까지 사전발주예시제 보관 및 수송방법을 그대로 적용한다.

1) ‘사전발주예시제’ 라 함은 조달기간을 단축하기 위하여 연간 수요량을 예측하고 매월 납품업체에 2회 사전 확정발주예시하여 구매자가 자재를 청구하기 전 미리 자재 시험검사 및 납품준비 완료하도록 하여 자재청구 후 신속한 조달이 이루어질 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2) 세부 운영에 관한 사항은 ‘사전발주예시제 시범운영 절차서’에 따른다.

3) 케이블(TR CNCE-W/AL 400㎟, 121317) 품목에 대한 사전발주예시제 운영 기간은 기존 케이블 재고가 전량 소진될 시 종료한다.

[붙 임]

공장상차도 자재 계약특수조건

제1조 (목적)

공장상차도자재 특수조건은 공장상차도조건으로 계약체결하는 물품에 대하여 계약상대자의 물품보관책임과 구매자의 보관료 지급 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (보관의 주의의무)

계약상대자는 검수가 완료된 물품을 상차출하 완료시까지 손망실, 훼손, 품질저하 등이 발생하지 않도록 선량한 관리자의 의무로 보관하여야 한다.

제3조 (보관료)

가. 구매자는 계약상대자가 책임보관기간(보관개시일로부터 1개월)을 초과하여 보관하는 물품에 대해서는 초과일수에 대한 보관료를 지급한다.

나. 제1항의 보관료는「보관면적(보관물품의 바닥면적 합계)×보관장소의 개별공시지가×

보관료율(0.05)×책임보관기간 초과일수÷365」산식에 의하여 산정된 금액으로 하며,

보관료에는 계약상대자가 보관물품에 소요되는 모든 비용이 포함되어 있는 것으로

한다. 단, 장기보관시 보관료 산식에 기간별 할증률을 곱해서 추가 지급한다.

기간별 할증률은 90일 초과 180일 이내일 경우 보관료의 1.5배 할증률을 지급하고,

180일 초과하는 경우에는 보관료의 2배에 해당하는 할증률을 지급한다.

다. 보관개시일은 납품완료일을 원칙으로 한다. 단, 구매자의 요청이 아닌 사유로 주문서상 납기 이전에 조기 납품시에는 주문서상 납기일을 보관개시일로 한다.

라. 계약상대자는 제1항의 보관료 지급대상인 경우 제2항에서 정한 보관료를 산출하여 상차출하 완료일로부터 10일 이내에 공사부서(저장품목은 자재부서)에 청구하여야 하며, 공사부서(저장품목은 자재부서)는 청구일로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내 보관료를 지급하여야 한다.

제4조 (연대보증서 등 제출)

보관물품에 대한 위험보전을 위하여 계약상대자는 검수 요청시 구매자에 등록된 동일품목 등의 납품실적이 있는 업체의 연대보증서(내용 : 보관자재의 관리, 손망실시 연대책임 등의 내용 포함)를 납품서(검수요청서)와 같이 검수부서에 제출하여야 한다. 단, 연대보증서 제출이 곤란하다고 구매자가 인정하는 경우 상호 협의하여 보증방법을 변경할 수 있다.

5		가공전선(재생전선)

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규격	조 장
나경동연선 PH(HDCC)	100510	22㎟, 7EA, 2.0㎜	조장600m
	100511	38㎟, 7EA, 2.6㎜
	100512	60㎟, 19EA, 2.0㎜
	100513	100㎟, 19EA, 2.6㎜	조장400m
옥외용 비닐절연전선 (OW)	100626	22㎟, 7EA, 2.0㎜	조장300m
	100627	38㎟, 7EA, 2.6㎜
	100628	60㎟, 19EA, 2.0㎜
	100629	100㎟, 19EA, 2.6㎜
	100630	150㎟, 19EA, 3.2㎜

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

3. 납기 : 인도지시서에 의함

4. 검수기한 : 계약상대자는 아래 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

① 외관 및 수량검사 2일

② 시험검사 4일

③ 수송기간 3일

5. 지체상금율 : 계약금액의 1,000분의 1.25로 한다.

6. 사급자재의 담보조치

자재검사처는 고동 사급에 따른 위험보장을 위하여 사급고동 시가에 해당하는 현금 또는 보증보험증권을 징수한다. 다만 부득이한 경우에는 구매자의 사전 승인을 받아 구매자에게 등록된 2개 이상의 동종업체 연대보증으로 갈음할 수 있다.

7. 고동 사급율 : 100%

단, 공동 순도에 따라 아래 고동 손실율에 해당하는 양을 추가지급하며,  순도측정은 구매자의 필요시 또는 계약자의 요청에 의하여 시행한다.

※ 사급고동 손실율 적용기준(단위 : %)

순도율	사급적용손실율	순도율	사급적용손실율	순도율	사급적용손실율
95	12.8	97	10.3	99	8.1
95.5	12.2	97.5	9.8	99.5	7.6
96	11.5	98	9.2	99.96	6.2
96.5	10.9	98.5	8.7

8. 고동사급

사급고동 인도지시는 자재검사처에서 행하며 사급장소 및 시기는 동 인도지시에 정하는 바에 따른다. 이때 인도지시는 경제적 수송물량을 감안해야하며, 확보된 담도액 범위내에서 차기 인도지시 예정물량에 대하여 선인도할 수 있고, 이에 대한 감독은 품질검사소 품질관리부에서 한다.

9. 환경처리

계약상대자는 수리, 재생, 가공 과정에서 발생하는 폐기물에 대하여는 계약상대자 책임하에 관계법령에 의해 적합하게 처리하여야 한다.

10. 전선공리일 활용

자원재활용을 위하여 전선공리일 재활용대상 전선에 대하여는 『전선공리일 재활용공급조건』(별첨)에 따른다.

6		개폐기류

1. 대상품목

구 분	품 명		자재번호	규 격	비 고
가 공	Eco-부하개폐기,일반		121016	자 동	-
	Eco-부하개폐기,대용량		126905	자 동
	에폭시절연 고장구간 차단기(가공용)		126314	자 동	-
지 중	가스절연 지상개폐기	44-D-A-125	108185	4회로 자동 일반도료	사전발주예시제대상 품목
		33-D-M-125	108187	3회로 수동 일반도료	-
		33-D-A-125	125360	3회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125-P	125361	3회로 자동 광고물도료	-
		44-D-M-125-P	121512	4회로 수동 광고물도료	-
		44-D-A-125-P	121513	4회로 자동 광고물도료
		33-D-M-125-P	121514	3회로 수동 광고물도료
	에폭시절연 부하개폐기	44-D-A-125	124944	4회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125	125363	3회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125-P	125364	3회로 자동 광고물도료
		44-D-A-125-P	121464	4회로 자동 광고물도료	-
		44-D-A-125(DS)	126826	4회로 자동 일반도료	VI+DS연동
		44-D-A-125-P(DS)	126827	4회로 자동 광고물도료	VI+DS연동
		33-D-M-125(DS)	126828	3회로 수동 일반도료	VI+DS연동

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

단, 단일공사건으로 품목별 주문수량이 10대 이상일 경우 납품장소는 공사현장으로 한다.

3. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

4. 포장규격

가. 대상: 가공 개폐기 및 차단기

1) 형 태 : 컨테이너

재질	규 격 (W*D*H)	강 도	포크 형태	사용횟수
목재	가로*세로*높이(mm) 1,100×1,100×1,150	0.5ton 이상	2Way	1회

2) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여 아래 규격으로

개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 컨테이너 정면 및 기기 명판 하단에 부착하며,

그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

나. 대상: 지중 개폐기 및 차단기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화 하여 아래 규격으로     개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체 내부

명판 하단에 부착 하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

다. 적용일 : (저 장 품) ’22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터

5. 품질연계 계약물량 차등 배분

가. 우수품질의 기자재 확보를 위해 배전기자재 품질등급평가 결과에 따라 아래와 같이 계약상대자간에 계약물량의 일부를 차등 배정한다.

1) 품질등급평가 결과에 따른 물량 감소배정은 해당 품목의 품질등급이 C·D등급인     공급사 (조합 소속 공급사 포함, 이하 같음)가 발생하는 경우에 적용한다.

2) 해당 품목의 공급사별 품질등급은 「배전기자재 품질등급제 기준」을 준용하여     산정한다.

3) 계약상대자간 품질비교 및 차등배정비율 산출을 위해 공급사의 품질등급을

반영한 품질점수를 아래와 같이 적용한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5점	4점	3점	2점	1점

4) 조합의 품질점수는 조합이 해당 품목 입찰참여시 제출한 유자격 조합회원사의     품질등급을 반영하여 산출한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5	4	3	2	1
조합 회원사 수	a1	a2	a3	a4	a5

조합 품질점수 = (5·a1)+(4·a2)+(3·a3)+(2·a4)+(1·a5)} / (a1+a2+a3+a4+a5)

5) 차등배정비율(최대 10%)은 계약상대자간 품질점수 차에 따른 가중치를 적용하여 산출한다. 감소배정 계약상대자가 조합인 경우에는 해당 품목 입찰에 참여한 품질등급 C·D등급 공급사의 비율을 추가로 적용한다.

차등배정비율

(최대 10%)

=

감소배정률

(10%)

× { (

➊ 품질점수 차

가중치

) + (

➋ 조합 내 품질 하위사 수

) }

해당 조합 총공급사 수

➊

품질점수 차	2점 초과	1~2점 이하	0.5~1점 이하	0.5점 이하
가중치	1	0.5	0.4	0.3

➋

조합 내 품질 하위사수 산출 ☞ (1 × C등급 공급사 수) + (2 × D등급 공급사 수)

6) 감소배정물량은 해당 품목 감소배정 계약상대자의 연간단가 계약수량에 차등배정비율을 곱하여 산출한다.

7) 감소배정물량은 해당 품목의 계약상대자 중 품질점수(조합은 조합 품질점수 적용)가 가장 높은 계약상대자에게 추가 배정한다. 단, 추가배정 계약상대자는 S·A등급 공급사이거나 S·A등급 공급사를 포함한 조합이어야 한다. 해당 계약상대자가 추가배정을 원하지 않은 경우에는 차 순위 계약상대자에게 배정한다.

8) 추가배정대상 계약상대자가 2 이상인 경우에는 감소배정물량에 해당 계약상대자간 계약물량 비율을 곱하여 추가배정물량을 산출한다.

9) 해당 품목의 공급사가 모두 S·A·B등급 또는 B·C·D등급인 경우에는 차등 배정하지 않는다. 품질등급이 없는 신규공급사 등과 보훈·복지단체 수의계약 공급사 및 우선구매(성능인증 등) 수의계약 공급사는 차등배정 대상에서 제외한다.

나. 지방중소기업 특별지원지역 제한경쟁 계약건과 일반경쟁 계약건은 분리하여 각각 차등배정비율을 산출하고, 증감배정 한다.

다. 우수품질 기자재 확보를 위한 감소배정 조건은 품목별 계약상대자가 하나인 경우 적용하지 아니한다.

라. 원자재 가격 상승 등 적기조달이 우려되는 품목에 대해서는 품질연계 계약물량 차등제의 시행 시기를 조정 할 수 있으며, 시행시기의 조정이 필요할 경우 계약체결시 또는 발주 1개월 전에 계약상대자에게 사전 통보한다.

6. 기타사항

가. 구매자(한전)의 사유로 개폐기를 생산업체에서 보관할 경우에는 “자재운영업무절차서 제7장 7절 생산업체 보관자재 보관료” 기준에 따라 보관료를 지급한다.

나. 4회로 자동 일반도료 지상개폐기(108185)는 ‘사전발주예시제 시범운영’ 대상 품목이므로 계약시작일부터 사전발주예시제 발주방법을 적용하며, 이외 품목 또한 계약기간 이내에 ‘사전발주예시제 시범운영’ 대상 품목으로 선정될 경우 해당 발주방법을 적용할 수 있다.

1) ‘사전발주예시제’ 라 함은 조달기간을 단축하기 위하여 연간 수요량을 예측하고 매월 납품업체에 2회 사전 확정발주예시하여 구매자가 자재를 청구하기 전 미리 자재 시험검사 및 납품준비 완료하도록 하여 자재청구 후 신속한 조달이 이루어질 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2) 사전발주예시제 시범운영 시행 시작일 1개월 전 계약업체에 통보하고 상호 합의에 의하여 운영방법 및 시행시기를 최종 결정한다.

3) 세부 운영에 관한 사항은 ‘사전발주예시제 시범운영 절차서’ 에 따른다.

4) 사전발주예시제 시범운영 기간은 사전발주예시제 시행 시작일로부터 계약종료일까지로 한다.

7		변압기(신품)

1. 대상품목

구 분	품 명	자재번호	규격
주상	고효율(광유)	126465~126469	30, 50, 75, 100, 167kVA
	고효율(난연유)	126471~126475	30, 50, 75, 100, 167kVA
	고효율 아몰퍼스형	127308~127335	10, 20, 33, 50, 75, 100, 167kVA
	내염형 (아연피막 외함)	120720, 120352~120353 120721, 126634	30kVA, 50, 75kVA 100, 167kVA
	내염형 (스테인레스 외함)	120716, 120350~120351 120717, 126635	30kVA 50, 75kVA 100, 167kVA
지상	부하개폐형	107260	300kVA
	Compact형	126016 126028, 126032 126036, 124939	50kVA 75, 150, 300, 500kVA

※ 주상변압기 전체품목은 순간압력저감장치 부착형임.

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

3. 절연유 및 PCBs 관리

가. 절연유 : 절연유는 K.S표시 허가품을 사용하여야 한다. 단, KS 표시 허가품이 없는 경우에는 예외로 한다.

1) 납품된 변압기가 수리, 철거, 교체, 폐기 등의 과정에서 절연유에 PCBs가 함유된 것으로 판명 될 경우에는 성분분석, 처리, 폐기 등 모든 비용을 부담하며, 민형사상의 책임을 진다.

2) PCBs 함유기준은 0.05ppm 미만으로 한다.(정밀 GC/ECD 분석결과 불검출)

다. 계약상대자는 납품하는 변압기에 대해 PCBs 미함유 증빙서류를 검수요청시까지 웹사이트(http://cyber.kepco.co.kr/jungso/)를 활용 반드시 제출하여야 한다.

1) PCBs미함유 변압기 증명서(“붙임 1”)

2) 납품 변압기 목록(“붙임 2”)

3) PCBs농도분석 성적서(PCBs농도분석 전문기관 분석결과)

4. 외함 자재번호 표기

변압기 뚜껑의 제조년월 표시 아래쪽에 자재번호를 쉽게 지워지지 않도록 표시하여야 한다.

5. 개별 인식번호 라벨 부착

가. 대상: 주상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화 하여  아래 규격으로

개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 표시내용(용량, 종류, 제조사 등)과  겹치지 않도록 변압기 뚜껑(순간압력저감장치 우측)에 부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

나. 대상 : 지상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여 아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체 내부 명판 하단에

부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

다. 적용일 : (저장품) ‘22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터

6. 품질연계 계약물량 차등 배분

가. 우수품질의 기자재 확보를 위해 배전기자재 품질등급평가 결과에 따라 아래와 같이 계약상대자간에 계약물량의 일부를 차등 배정한다.

1) 품질등급평가 결과에 따른 물량 감소배정은 해당 품목의 품질등급이 C·D등급인     공급사 (조합 소속 공급사 포함, 이하 같음)가 발생하는 경우에 적용한다.

2) 해당 품목의 공급사별 품질등급은 「배전기자재 품질등급제 기준」을 준용하여     산정한다.

3) 계약상대자간 품질비교 및 차등배정비율 산출을 위해 공급사의 품질등급을

반영한 품질점수를 아래와 같이 적용한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5점	4점	3점	2점	1점

4) 조합의 품질점수는 조합이 해당 품목 입찰참여시 제출한 유자격 조합회원사의     품질등급을 반영하여 산출한다.

품질등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
품질점수	5	4	3	2	1
조합 회원사 수	a1	a2	a3	a4	a5

조합 품질점수 = (5·a1)+(4·a2)+(3·a3)+(2·a4)+(1·a5)} / (a1+a2+a3+a4+a5)

5) 차등배정비율(최대 10%)은 계약상대자간 품질점수 차에 따른 가중치를 적용하여 산출한다. 감소배정 계약상대자가 조합인 경우에는 해당 품목 입찰에 참여한 품질등급 C·D등급 공급사의 비율을 추가로 적용한다.

차등배정비율

(최대 10%)

=

감소배정률

(10%)

× { (

➊ 품질점수 차

가중치

) + (

➋ 조합 내 품질 하위사 수

) }

해당 조합 총공급사 수

➊

품질점수 차	2점 초과	1~2점 이하	0.5~1점 이하	0.5점 이하
가중치	1	0.5	0.4	0.3

➋

조합 내 품질 하위사수 산출 ☞ (1 × C등급 공급사 수) + (2 × D등급 공급사 수)

6) 감소배정물량은 해당 품목 감소배정 계약상대자의 연간단가 계약수량에 차등배정비율을 곱하여 산출한다.

7) 감소배정물량은 해당 품목의 계약상대자 중 품질점수(조합은 조합 품질점수 적용)가 가장 높은 계약상대자에게 추가 배정한다. 단, 추가배정 계약상대자는 S·A등급 공급사이거나 S·A등급 공급사를 포함한 조합이어야 한다. 해당 계약상대자가 추가배정을 원하지 않은 경우에는 차 순위 계약상대자에게 배정한다.

8) 추가배정대상 계약상대자가 2 이상인 경우에는 감소배정물량에 해당 계약상대자간 계약물량 비율을 곱하여 추가배정물량을 산출한다.

9) 해당 품목의 공급사가 모두 S·A·B등급 또는 B·C·D등급인 경우에는 차등 배정하지 않는다. 품질등급이 없는 신규공급사 등과 보훈·복지단체 수의계약 공급사 및 우선구매(성능인증 등) 수의계약 공급사는 차등배정 대상에서 제외한다.

나. 지방중소기업 특별지원지역 제한경쟁 계약건과 일반경쟁 계약건은 분리하여 각각 차등배정비율을 산출하고, 증감배정 한다.

다. 우수품질 기자재 확보를 위한 감소배정 조건은 품목별 계약상대자가 하나인 경우 적용하지 아니한다.

라. 원자재 가격 상승 등 적기조달이 우려되는 품목에 대해서는 품질연계 계약물량 차등제의 시행 시기를 조정 할 수 있으며, 시행시기의 조정이 필요할 경우 계약체결시 또는 발주 1개월 전에 계약상대자에게 사전 통보한다.

[붙임 1, 신품]

발행번호  :     년   월   차

PCBs미함유 변압기  증명서

업  체  명  :  ○ ○ ○

대  표  자  :  ○ ○ ○

면 허 번 호  :  ○ ○ ○

납품수량  :  ○ ○ ○ 대

⇒ 제조번호 : (○○○○○○ ~ ○○○○○○)

당사에서 제조한 변압기의 외함 및 내부부재는 재생된 것이

아닌 신품을 사용하고 있으며, 절연유 또한 PCBs가 함유 되지

않았음을 증명합니다.

또한, 관계기관의 지도점검 등을 통해 당사의 제품에서 PCBs가

검출될 경우 PCBs농도분석을 하여 제출하겠습니다.

년    월    일

사

사장  ○  ○  ○  (직인)

절연유 PCBs 시험성적서 번호 : ○○○-○○○-○○○

붙임 : PCBs농도분석 성적서 1부

[붙임 2]

납품변압기 목록

제조회사명 :                                       납품차수 :   년   월   차

순번	종류	제조년월	제조번호	용량(kVA)	총중량(kg)	절연유량(ℓ)

8		변압기(수리품)

1. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

2. 납기

가. 인도지시일로부터 60일

(단, 최종월 인도지시분 납기는 120일로 하되 계약상대자 요청시 60일로함)

나. 주상 간이수리는 계약상대자 요청시 인도지시일로부터 30일 이상 60일 이내

범위에서 조정 가능

(30일로 조정시, 최종월 인도지시분 납기는 60일로 하되 계약상대자 요청시 30일로함)

3. 검수기한

계약상대자는 아래 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일 전까지 검수 요청하여야 한다.

가. 외관 및 수량검사 : 2일

나. 시험검사 : 4일

다. 수송기간 : 3일

4. 하자보증

가. 하자보수보증금율 : 계약금액 또는 납품금액의 5/100

나. 하자기간 : 하자기간은 납품일로부터 기산함을 원칙으로 한다. 단, 납품일을 확인할 수 없는 경우에는 제작일로부터 1개월(납품 및 검수기간)을 가산한 일로부터 하자보증기간 기산시점으로 한다.

다. 하자보상방법 : 하자변압기는 신품으로 교환함을 원칙으로 한다. 단, 수리계약에 의해 납품된 변압기가 구규격품으로서 구입중지된 품목은 수리납품할 수 있다.

라. 하자교환품의 납품검사

1) 하자교환품은 당초 납품시와 같이 우리공사의 납품검사를 받는 것을 원칙으로 한다. 다만, K.S표시 허가업체의 경우(수리품은 비K.S업체도 포함)업체의 자체 시험성적서로 대체할 수 있다.

2) 하자교환품의 납품검사는 업체가 다음 방법중 택일하여 검사요청 할 수 있다.

① 하자보상품만을 별도로 검사한다. 다만, 하자교환품을 납품검사합격품의 시료중 사용가능품으로 교환납품하는 물품은 시험을 생략한다.

② 계약물량의 납품검사시 하자교환품 또는 하자교환 예비품을 추가하여 검사 요청한다.

마. 주상변압기 수리품의 하자교체비용은 하자관리지침 제11조 가항에도 불구하고 활선, 무정전 등 시공유형에 상관없이 할증을 부여하지 않고 사선시공에 소요되는 교체비용으로 한다.

바. 하자 관련 기타사항은 우리회사 하자관리지침에 의거 처리한다.

5. 수리대금 및 붓싱교체비 지급

가. 수리대금 및 순간압력저감장치 교체․신설비용은 인도사업소에서 지급하며 붓싱교체비용은 자재검사처에서 월 1회 정산 지급한다.

나. 1,2차측 붓싱교체비용 및 순간압력저감장치 교체․신설비용은 계약단가에 포함되어 있지 않으며, 붓싱교체내역 및 순간압력저감장치 교체․신설내역에 따라 우리회사 조사가격에 낙찰율을 적용하여 정산 지급한다.

6. 수리대상품 업체인수 및 수리불능품 처리

가. 계약상대자는 인도부서로부터 상태판정 입회 요청을 받은 후, 특별한 사유가 없는 한 1개월 이내 입회에 응하여야 한다.

나. 계약상대자는 우리회사 자재검사처 직원과 공동입회하여 상태판정을 하여야 한다.

다. 인도부서는 상태판정 후 수리 가능품에 한하여 인도지시를 하여야 하며, 계약상대자는 인도지시서에 따라 수리대상품을 인수한다.

라. 수리과정에서 발생하는 수리불능품(수리 범위 초과품 포함)은 수리하지 않고 인도사업소에 반품 처리한다.

7. 절연유(OT) 사급

가. 수리품에 주입하는 절연유는 전량 재생유 또는 신유로 사급함을 원칙으로 하며, 계약상대자의 요청에 따라 사급 후 자재검사처에서 별도 정한 방법으로 조사한 규격별 절연유 평균주입량으로 정산한다. 다만, 계약상대자가 요청할 경우 실제 주입량을 확인하여 정산할 수 있다.

나. 절연유 사급장소 : 우리회사가 지정하는 장소

다. 계약상대자는 납품하는 변압기에 대해 PCBs 미함유 증빙서류를 검수요청시까지 웹사이트(http://cyber.kepco.co.kr/jungso/)를 활용 반드시 제출하여야 한다.

1) PCBs미함유 변압기 증명서(“붙임 1”)

2) 납품 변압기 목록(“붙임 2”)

3) PCBs농도분석 성적서(PCBs농도분석 전문기관 분석결과)

8. 수송

요수리품의 업체인수, 수리납품, 수리불능품 반품, 절연유 사급 및 공드럼의 반품에 따른 수송(상하차 포함)은 계약상대자가 수행하며 수송비(상하차비 포함)는 수리단가 계약금액에 포함되어 있는 것으로 한다.

9. 사급자재 담보조치

가. 계약상대자는 우리회사로부터 사급자재를 인수할 경우 사급자재에 대한 위험보전을 위하여 출고가격(사급자재의 시가 또는 장부가격)에 해당하는 금액을 현금 또는 물품구매계약 일반조건 제7조 제1항에서 정한 보증서 등으로 납부하여야 한다. 다만, 부득이한 경우 2개 이상의 업체의 연대보증 또는 계약상대자가 제시하는 재산에 대한 근저당 설정으로 갈음할 수 있다.

나. 자재검사처는 수리변압기 사급에 따른 위험보전을 위하여 각 자재관리사업소 및 기타 지정하는 장소에서 사급하는 물량에 대하여 상기 “가”항에서 정한 금액을 징구하여야 한다.

다. 각 사급자재 인도사업소는 자재검사처에서 사급자재에 대한 담보조치가 완료되었음을 확인한 후 출고하여야 한다.

10. 환경처리

계약상대자는 변압기 수리과정에서 발생하는 폐기물에 대하여는 계약상대자 책임하에 관계법령에 의해 적합하게 처리하여야 한다.

11. 계약번호 표시

물품의 외함 뚜껑에는 지워지지 않는 방법으로 인도지시번호를 표시하여야 한다.

[붙임 1, 수리]

발행번호  :     년   월   차

PCBs미함유 변압기  증명서

업  체  명  :  ○ ○ ○

대  표  자  :  ○ ○ ○

면 허 번 호  :  ○ ○ ○

수 리 수 량  :  ○ ○ ○ 대

⇒ 제조번호 : (○○○○○○ ~ ○○○○○○)

당사에서 수리한 변압기의 외함 및 내부부재는 재생하여

사용하고 있으며, 절연유는 전량 사급된 절연유를 사용하고

PCBs가 함유 되지 않았음을 증명합니다.

또한, 관계기관의 지도점검 등을 통해 당사의 제품에서 PCBs가

검출될 경우 PCBs농도분석을 하여 제출하겠습니다.

년    월    일

사

사장  ○  ○  ○  (직인)

절연유 PCBs 시험성적서 번호 : ○○○-○○○-○○○

붙임 : PCBs농도분석 성적서 1부

[붙임 2]

납품변압기 목록

제조회사명 :                                       납품차수 :   년   월   차

순번	종류	제조년월	제조번호	용량(kVA)	총중량(kg)	절연유량(ℓ)

9		조립식 핸드홀, 맨홀 및 기초대

1. 적용대상품목

구 분	품 명	자재번호	규 격	비 고
조립식핸드홀	HS-2	104023	2300㎜,2100㎜,1800㎜
	HS-2W	104024	2300㎜,2100㎜,1800㎜
	HS-CA(통신용)	104028	1800㎜,1500㎜
조립식맨홀	MS-4	104025	3500㎜,2380㎜,2100㎜
	ME-6	104026	5500㎜,2400㎜,3700㎜
	MS-6	104027	4000㎜,2380㎜,2100㎜
개폐기기초대	SW-3	104016	1300㎜, 900㎜, 1120㎜
	SW-4	104017	1700㎜, 900㎜, 1120㎜	사전발주예시제 대상 품목
변압기기초대	T-1B	104018	1100㎜, 1100㎜, 1120㎜
	T-3L	104020	1600㎜, 1100㎜, 1120㎜	사전발주예시제 대상 품목
	T-3U	104021	1600㎜, 1350㎜, 1120㎜	사전발주예시제 대상 품목

2. 납품장소 및 인도조건 : 공장상차도

3. 검수기한

계약상대자는 인도지시서에서 정한 납기 6일전까지 검수요청 하여야 한다.

4. 보관 :  “붙임”의 “공장상차도 계약특수조건”에 따른다

5. 물량배정 (기초대 품목)

가. MAS(다수공급자계약) 방식에 의한 기초대 품목의 물량배정은 물자관리부서(본사 자재처)에서 실시한다.

나. 기초대 품목의 매차수 물량배정 방식은 아래의 기준에 따른다.

1) 조달비용(자재구매금액(자재단가×수량 합계) + 수송비용)이 가장 낮은 업체에 물량을 배정한다.

① 자재단가 : 업체별 계약단가, 변경계약시 변경단가

② 수송비용 : 한전 “수송 및 부대작업요율” 및 한전 해상 수송용역 비용산정 방식에 따름

③ 수송거리 : 제조공장등록지~한전 2차사업소 주소지, 고속국도 포함 최단거리

- 제조공장등록지는 입찰참가시 제출한 공장등록 증명서(1개소)에 의함

2) 계약업체는 계약체결일로부터 30일까지 개폐기 기초대 2종, 변압기 기초대 3종에 대한 생산설비를 모두 구비하여야 한다. 미이행시 사전에 시정을 위한 최고를 하고 사전 최고후에도 계속 시정하지 아니할 때에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다(물품구매(제조)계약 일반조건 제29조 ① 6.). 이 경우 계약업체가 생산설비를 모두 구비하는 시점까지 물량배정을 시행하지 않는다.

3) 계약업체가 직접 생산하지 않은 물품을 납품하는 경우 물량배정을 중지한다.

4) 납품지체가 5영업일을 초과하는 경우 해당 계약업체의 차기 발주물량 전부 또는 일부를 타 계약업체에 배정할 수 있다.

6. 기타사항

가. 구매자(한전)의 사유로 기초대를 생산업체에서 보관할 경우에는 “자재실무편람 제2장 7절 생산업체 보관자재 보관료” 기준에 따라 보관료를 지급한다.

나. 개폐기기초대 SW-4(104017), 변압기기초대 T-3L(104020) 및 T-3U(104021)는 ‘사전발주예시제’ 대상 품목이므로 상호 합의에 따라 결정된 시행 시작일부터 사전발주예시제 발주방법을 적용한다. 이외 품목 또한 계약기간 이내에 ‘사전발주예시제’ 대상 품목으로 선정될 경우 해당 발주방법을 적용할 수 있다.

1) ‘사전발주예시제’라 함은 조달기간을 단축하기 위하여 연간 수요량을 예측하고 매월 납품업체에 2회 사전 확정발주예시하여 구매자가 자재를 청구하기 전 미리 자재 시험검사 및 납품준비 완료하도록 하여 자재청구 후 신속한 조달이 이루어질 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2) 사전발주예시제 운영 시행 시작일 1개월 전 계약업체에 통보하고 상호 합의에 의하여 시행시기를 최종 결정한다. 시행일 이전에 발주가 이루어진 자재는 기존 납품 절차대로 납품한다.

3) 사전발주예시제 운영 기간은 사전발주예시제 시행 시작일로부터 계약종료일까지로 한다. 연간단가계약이 갱신되지 않고 종료된 경우 계약업체가 보관하고 있는 물자에 대해서 계약종료일자로 부터 1개월 후 7일 이내 지정된 자재센터에 환입하여야 하며, 정확한 시기는 주관부서와 협의하여 별도로 정할 수 있다.

4) 기존 계약업체가 다음 연간단가계약을 체결한 경우 계속해서 사전발주예시제 방법을 적용하며 기존 보관중인 자재 또한 다음 연간단가계약 종료일까지 보관 및 납품한다.

5) 기초대 품목은 공장상차도 납품 조건으로, 자재센터 출고지시 후 ‘사전발주예시제 절차서’에 명시한 일정 기간동안 배전 공사업체가 해당 자재를 수령 하지 않는 경우 자동으로 출고지시가 취소처리되며, 계약업체가 해당 자재를 계속 보관하고 다른 출고지시건 발생 시 납품한다.

6) 세부 운영에 관한 사항은 ‘사전발주예시제 절차서’ 에 따른다.

[붙임]

공장상차도자재 계약특수조건

제1조 (목적)

이 공장상차도자재 특수조건은 공장상차도조건으로 계약체결하는 물품에 대하여 계약상대자의 물품보관책임과 구매자의 보관료 지급 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (보관의 주의의무)

계약상대자는 검수가 완료된 물품을 상차출하 완료시까지 손망실, 훼손, 품질저하 등이 발생하지 않도록 선량한 관리자의 의무로 보관하여야 한다.

제3조 (보관료)

가. 구매자는 계약상대자가 책임보관기간(보관개시일로부터 1개월)을 초과하여 보관하는 물품에 대해서는 초과일수에 대한 보관료를 지급한다.

나. 제1항의 보관료는「보관면적(보관물품의 바닥면적 합계)×보관장소의 개별공시지가×보관료율(0.05)×책임보관기간 초과일수÷365」산식에 의하여 산정된 금액으로 하며, 보관료에는 계약상대자가 물품보관에 소요되는 모든 비용이 포함되어 있는 것으로 한다.

다. 보관개시일은 납품완료일을 원칙으로 한다. 단, 구매자의 요청이 아닌 사유로 주문서상 납기 이전에 조기 납품시에는 주문서상 납기일을 보관개시일로 한다.

라. 계약상대자는 제1항의 보관료 지급대상인 경우 제2항에서 정한 보관료를 산출하여 상차출하 완료일로부터 10일 이내에 공사부서(저장품목은 자재부서)에 청구하여야 하며, 공사부서(저장품목은 자재부서)는 청구일로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내 보관료를 지급하여야 한다.

제4조 (연대보증서 등 제출)

보관물품에 대한 위험보전을 위하여 계약상대자는 검수 요청시 구매자에 등록된 동일품목 등의 납품실적이 있는 업체의 연대보증서(내용 : 보관자재의 관리, 손망실시 연대책임 등의 내용 포함)를 납품서(검수요청서)와 같이 검수부서에 제출하여야 한다. 단, 연대보증서 제출이 곤란하다고 구매자가 인정하는 경우 상호 협의하여 보증방법을 변경할 수 있다.

10		콘크리트 전주

1. 적용대상품목

구 분		자재번호	무게[kg]	규 격	비 고
콘크리트전주 (일반용)	10m	100116	902	350KGF,190㎜,323㎜	ES-5680-0001
	12m	100122	1,179	500KGF,190㎜,350㎜	ES-5680-0001
	14m	100124	1,548	500KGF,190㎜,377㎜	ES-5680-0001
	16m	100121	1,927	500KGF,190㎜,403㎜	ES-5680-0001
콘크리트전주 (중하중용)	14m	100120	1,639	700KGF,190㎜,377㎜	ES-5680-0001
	16m	100126	1,966	700KGF,190㎜,404㎜	ES-5680-0001
콘크리트전주 (고강도)	16m	100129	2,170	1000KGF,190㎜,403㎜	ES-5680-0001

2. 납품장소 및 인도조건 : 공장상차도

3. 검수기한 : 계약상대자는 인도지시서에서 정한 납기 6일전까지 검수요청 하여야 한다.

4. 보    관 : “붙임”의 “공장상차도 계약특수조건”에 따른다.

5. 물량배정

가. 물량배정은 서울지역본부 등 14개 지역본부 자재관리부서(이하 “자재관리부서”라 한다)에서 실시한다. 자재관리부서는 물량배정시 아래의 기준에 따라 공급업체를 선정한다.

1) 2차사업소와 공급업체간 [자재가격+수송비용]이 낮은 순으로 배정순위를 정하되 동 순위일 경우 거리가 가까운 순으로 배정한다.

- 자재가격 : 품목별 계약단가 (변경계약시는 변경 계약단가)

- 수송비용 : 당사 물자수송용역 “콘크리트 전주 기본요율” 표의

”거리별 단가 ÷ 25톤 × 규격별 ton 수“ 적용 (25t 만차기준 적용)

※ 산출예시 (자재가격 203,470원, 거리 59km, 일반용 10m (0.902ton) 기준)

· 자재가격 + 수송비용 = 203,470원 + 256,082원 ÷ 25 × 0.902 = 212,709원

- 거리계산 : 사업소 주소지 → 생산업체 공장등록증 주소지 (도로명주소, 카카오맵 상 자동차전용도로 포함 최단거리 산정)

<사용 예시>

2) 계약상대자 중 협동조합이 포함되어 있을 경우 조합은 회원사별 제조공장 소재지 정보를 입찰참가 시 본사 자재운영부서에 제출하여야 한다.

3) 자재관리부서는 상기 1)항에 따라 1순위 업체가 조합 회원사 중 하나의 업체로 결정될 경우 조합에 물량을 배정한다. 이때, 조합은 1순위 업체로 결정된 조합 회원사에 물량을 배정하여야 한다.

4) 조합 회원사로 입찰에 참여할 경우 개별 업체로 입찰에 중복참여할 수 없으며, 이 경우 배정 대상에서 제외한다.

5) 매 인도지시마다 우선순위 업체에 물량을 배정하며, 업체 사유로 인한 납품 지체가 30일이상 진행중인 업체에게는 전 규격에 대해 인도지시를 중지하고 차순위 업체에게 배정한다.

6) 업체 사유로 인하여 인도지시를 거부할 경우 해당 업체에게는 거부한 2차 사업소 단위로 전 규격에 대해 인도지시를 중지하고 차순위 업체에게 배정한다. 이때, 인도지시 거부 건의 규격별 10%를 차기 인도 지시량에서 차감한다.

7) 인도지시 거부가 연속될 경우 거부 기간 전체의 차감 전 인도지시 누적 수량을 인도지시 거부 건으로 간주한다. 차감해야 할 수량이 차기 인도지시량을 초과하는 경우 해당 차수에 한해 차순위 업체에 배정하며 초과 물량은 누적하여 차감하지 아니한다.

<예시> 발주차수별 발주량 및 1,2순위 업체가 아래와 같을 경우 사례별 배정량

발주차수	발주량	1순위업체	2순위업체
1차	100기	A사	B사
2차	50기	A사	B사
3차	10기	A사	B사
4차	30기	A사	B사

사례1) A사가 1차 인도지시를 거부할 경우 물량 배정량

발주차수	발주량	A사	B사	비 고
1차	100기	0기	100기	- A사의 인도지시 거부
2차	50기	40기	10기	- 1차발주량의 10% 차감(10기)
3차	10기	10기	0기
4차	30기	30기	0기

사례1) A사가 1차, 2차 인도지시를 거부할 경우 물량 배정량

발주차수	발주량	A사	B사	비 고
1차	100기	0기	100기	- A사의 인도지시 거부
2차	50기	0기	50기	- A사의 인도지시 거부
3차	10기	0기	10기	- 1,2차 발주량의 10%차감(15기) - 차감 대상이 인도지시량 초과
4차	30기	30기	0기	- 누적하여 차감하지 않음

8) 시험검사 불합격 또는 하자 발생 업체에게는 1개월 해당 규격에 대해 인도지시를 중지하고 차순위 업체에게 배정한다.

- 기준일 : ERP 승인일

※ ERP 납품/부적합현황 조회(ZTOQMR1220)에서 불합격, 하자 확인

9) 사업소–생산업체간 거리는 계약체결 후 1개월 이내 본사 자재운영 부서에서 공개함을 원칙으로 하며, 도로신설 등 거리 변경사유 발생 시 생산업체의 요청에 따라 본사 자재운영 부서에서 확인·수정 후 재공개 한다.

6. 불합격판정 전주

가. 시험검수시 불합격품으로 판정된 전주는 말구로부터 20㎝이상을 적색페인트로 도색한다.

나. 계약상대자는 불합격품 처리대장을 비치하여 구매자가 요구할 시는 제출하여야 한다.

[붙 임]

공장상차도자재 계약특수조건

제1조 (목적)

이 공장상차도자재 특수조건은 공장상차도조건으로 계약체결하는 물품에 대하여 계약상대자의 물품보관책임과 구매자의 보관료 지급 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (보관의 주의의무)

계약상대자는 검수가 완료된 물품을 상차출하 완료시까지 손망실, 훼손, 품질저하 등이 발생하지 않도록 선량한 관리자의 의무로 보관하여야 한다.

제3조 (보관료)

가. 구매자는 계약상대자가 책임보관기간(보관개시일로부터 1개월)을 초과하여 보관하는 물품에 대해서는 초과일수에 대한 보관료를 지급한다.

나. 제1항의 보관료는「보관면적(보관물품의 바닥면적 합계)×보관장소의 개별공시지가×보관료율(0.05)×책임보관기간 초과일수÷365」산식에 의하여 산정된 금액으로 하며, 보관료에는 계약상대자가 물품보관에 소요되는 모든 비용이 포함되어 있는 것으로 한다.

다. 보관개시일은 납품완료일을 원칙으로 한다. 단, 구매자의 요청이 아닌 사유로 주문서상 납기 이전에 조기 납품시에는 주문서상 납기일을 보관개시일로 한다.

라. 계약상대자는 제1항의 보관료 지급대상인 경우 제2항에서 정한 보관료를 산출하여 상차출하 완료일로부터 10일 이내에 공사부서(저장품목은 자재부서)에 청구하여야 하며, 공사부서(저장품목은 자재부서)는 청구일로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내 보관료를 지급하여야 한다.

제4조 (연대보증서 등 제출)

보관물품에 대한 위험보전을 위하여 계약상대자는 검수 요청시 구매자에 등록된 동일품목 등의 납품실적이 있는 업체의 연대보증서(내용 : 보관자재의 관리, 손망실시 연대책임 등의 내용 포함)를 납품서(검수요청서)와 같이 검수부서에 제출하여야 한다. 단, 연대보증서 제출이 곤란하다고 구매자가 인정하는 경우 상호 협의하여 보증방법을 변경할 수 있다.

10-1		콘크리트 전주 (제주)

1. 적용대상품목

구 분		자재번호	규 격	비 고
콘크리트전주 (일반용)	10m	100116	350KGF, 190㎜, 323㎜	ES-5680-0001
	12m	100122	500KGF, 190㎜, 350㎜	ES-5680-0001
콘크리트전주 (중하중용)	14m	100120	700KGF, 190㎜, 377㎜	ES-5680-0001
	16m	100126	700KGF, 190㎜, 404㎜	ES-5680-0001

2. 납품장소 및 인도조건 : 구매자가 지정한 장소(현장하차도)

※ 구매자가 지정한 장소란 전문업체 야적장으로 하되, 야적장이 없는 등 부득이     한 경우에만 개별 공사현장으로 한다. 단, 차량 진출입이 용이하지 못할 경우    감독자가 지정한 장소를 인도장소로 결정한다.

3. 검수기한 : 계약상대자는 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

4. 물량배정

가. 물량배정은 제주본부 자재관리부서(이하 “자재관리부서”라 한다)에서 실시한다.

나. 계약단가가 낮은 순으로 물량을 배정한다. 계약단가가 같을 경우 당해연도 계약기간 내 납품지체(건), 시험검사 불합격(건), 하자발생(건) 순으로 해당 사항이 적은 업체에 물량을 배정하며, 동일할 경우 추첨에 따른다.

5. 불합격판정 전주

가. 시험검수시 불합격품으로 판정된 전주는 말구로부터 20㎝이상을 적색페인트로 도색한다.

나. 계약자는 불합격품 처리대장을 비치하여 구매자가 요구할 시는 제출하여야 한다.

6. 보관

가. 구매자가 물품보관을 요청할 경우 계약상대자는 물품을 보관할 수 있다. 보관한 물품을 구매자가 지정한 장소에 하차시 보관책임은 완료된다.

나. 보관의 주의의무

계약상대자는 검수가 완료된 물품을 현장도착 완료시까지 손망실, 훼손, 품질저하 등이 발생하지 않도록 선량한 관리자의 의무로 보관하여야 한다.

다. 보관료

1) 구매자는 계약상대자가 책임보관기간(보관개시일로부터 1개월)을 초과하여 보관하는 물품에 대해서는 초과일수에 대한 보관료를 지급한다.

2) 제1항의 보관료는「보관면적(보관물품의 바닥면적 합계)×보관장소의 개별공시지가×보관료율(0.05)×책임보관기간 초과일수÷365」산식에 의하여 산정된 금액으로 하며, 보관료에는 계약상대자가 물품보관에 소요되는 모든 비용이 포함되어 있는 것으로 한다.

3) 보관개시일은 납품완료일을 원칙으로 한다. 단, 구매자의 요청이 아닌 사유로 주문서상 납기 이전에 조기 납품시에는 주문서상 납기일을 보관개시일로 한다.

4) 계약상대자는 제1항의 보관료 지급대상인 경우 제2항에서 정한 보관료를 산출하여 상차출하 완료일로부터 10일 이내에 공사부서(저장품목은 자재부서)에 청구하여야 하며, 공사부서(저장품목은 자재부서)는 청구일로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내 보관료를 지급하여야 한다.

라. 연대보증서 등 제출

보관물품에 대한 위험보전을 위하여 계약상대자는 검수 요청시 구매자에 등록된 동일품목 등의 납품실적이 있는 업체의 연대보증서(내용 : 보관자재의 관리, 손망실시 연대책임 등의 내용 포함)를 납품서(검수요청서)와 같이 검수부서에 제출하여야 한다. 단, 연대보증서 제출이 곤란하다고 구매자가 인정하는 경우 상호 협의하여 보증방법을 변경할 수 있다.

11		강관전주

1. 적용대상품목

품 명	종 류	자재번호	길 이	적용규격
배전용 곡선형 강관전주	상부곡선형(5조)	100056	16m	ES-5680-0005
	하부곡선형(5조)	100057

2. 납품장소 및 인도조건 : 공장상차도

3. 검수기한

계약상대자는 인도지시서에서 정한 납기 6일전까지검수요청 하여야 한다.

4. 보관 :  “붙임”의 “공장상차도 계약특수조건”에 따른다

[붙 임]

공장상차도자재 계약특수조건

제1조 (목적)

이 공장상차도자재 특수조건은 공장상차도조건으로 계약체결하는 물품에 대하여 계약상대자의 물품보관책임과 구매자의 보관료 지급 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (보관의 주의의무)

계약상대자는 검수가 완료된 물품을 상차출하 완료시까지 손망실, 훼손, 품질저하 등이 발생하지 않도록 선량한 관리자의 의무로 보관하여야 한다.

제3조 (보관료)

가. 구매자는 계약상대자가 책임보관기간(보관개시일로부터 1개월)을 초과하여 보관하는 물품에 대해서는 초과일수에 대한 보관료를 지급한다.

나. 제1항의 보관료는「보관면적(보관물품의 바닥면적 합계)×보관장소의 개별공시지가×보관료율(0.05)×책임보관기간 초과일수÷365」산식에 의하여 산정된 금액으로 하며, 보관료에는 계약상대자가 물품보관에 소요되는 모든 비용이 포함되어 있는 것으로 한다.

다. 보관개시일은 납품완료일을 원칙으로 한다. 단, 구매자의 요청이 아닌 사유로 주문서상 납기 이전에 조기 납품시에는 주문서상 납기일을 보관개시일로 한다.

라. 계약상대자는 제1항의 보관료 지급대상인 경우 제2항에서 정한 보관료를 산출하여 상차출하 완료일로부터 10일 이내에 공사부서(저장품목은 자재부서)에 청구하여야 하며, 공사부서(저장품목은 자재부서)는 청구일로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내 보관료를 지급하여야 한다.

제4조 (연대보증서 등 제출)

보관물품에 대한 위험보전을 위하여 계약상대자는 검수 요청시 구매자에 등록된 동일품목 등의 납품실적이 있는 업체의 연대보증서(내용 : 보관자재의 관리, 손망실시 연대책임 등의 내용 포함)를 납품서(검수요청서)와 같이 검수부서에 제출하여야 한다. 단, 연대보증서 제출이 곤란하다고 구매자가 인정하는 경우 상호 협의하여 보증방법을 변경할 수 있다.

12		봉인

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규 격
스틱형	109540	플라스틱 봉인, 모뎀작업용, 청색
	109541	플라스틱 봉인, 계기작업용, 녹색
누름형	116998	플라스틱 봉인, 모뎀작업용, 청색
	116999	플라스틱 봉인, 계기작업용, 녹색

2. 계약기간중 표시 방법 변경

스틱형 및 누름형 플라스틱봉인은 계약기간중 우리회사 봉인번호 관리체계의 변경으로 인한 당사 상호, 제작년도, 일련번호 등의 표시에 대한 위치변경 및 추가 사항 발생시 이를 반영하여야 한다.

3. 지식재산권 관리

스틱형 플라스틱봉인은 특허권이 등록되어 있는 물품으로 낙찰자는 낙찰 후 우리회사와 기술사용계약을 체결하여야 하며, 우리회사에 납품하는 표시형식(구매규격 상)으로 타회사에 납품하여서는 안된다.

구분	산업재산권 명칭	등록번호	권리권자	기술사용 계약기간	기술료
스틱형	계량기 하우징용 잠금장치	10-0598964 20-0394862	함용운 [(주)경성이엔지대표]	연간단가 계약기간	제품판매액 의 4% (부가세별도)

(※ 산업재산권 유효기간 : 2007∼2025.1.4)

4. 보안관리

가. 우리회사에 납품하는 표시형식(구매규격 상)으로 타회사에 납품 하여서는

안된다.

나. 제작자는 봉인(금형 포함)을 제작․공급함에 있어 외부에 유출됨이 없어야 하      며, 봉인(금형 포함)이 제작 및 공급과정에서 유출됨에 따른 민·형사상 손해       또는 그로 인해 야기되는 책임까지 배상한다.

다. 봉인의 제작과정에서 발생하는 자체시험품, 불량품, 폐기물량 등 납품수량

이외의 제품에 대해서는 별도의 관리대장을 작성하여야 하며, 구매자가 요구      할 시는 지체없이 제출하여야 한다.

5. 고유번호 관리

봉인 일련번호는 직전 제작분(납품분)이후부터 연속 부여하여야  한다.

13		절연유 (1종2호, 1종4호)

1. 대상품목 및 적용규격

자재번호	품 명	규 격	적용규격
113965	절연유	종류 : 1종 4호, 주성분 : 광유, 절연파괴전압 : 40kV이상	KSC2301
124700	절연유(200ℓ드럼)
113963	절연유	종류 : 1종 2호, 주성분 : 광유, 절연파괴전압 : 30kV이상

2. 납품장소 : 발주처에서 지정한 장소(현장하차도)

3. 납    기 : 발주처에서 지정한 날짜

4. 납품방법 : 발주처에서 정한 방법

(자재번호 113965 및 113963은 Bulk단위, 124700은 Drum단위 납품 원칙)

단, 113965 및 113963의 계약상대자가 드럼(Drum) 납품을 희망하는 경우에는 공드럼 회수조건으로 드럼으로 납품할 수 있다. 이 경우 드럼 납품 및 공드럼 회수에 소요되는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

5. 시험 및 검사 : 한전표준규격(ES-9160-0001) "절연유 시험방법“에 따른다.

6. 검수기한

계약상대자는 아래 검수 및 수송기간을 감안하여 발주처에서 정한 납기 11일 전까지 검수 요청하여야 한다.

가. 외관 및 수량검사 : 2일

나. 시험검사 : 6일

다. 수송기간 : 3일

7. 하자보증기한 : 납품 후 3년

8. 품질보증 : 송배전분야 품질보증시방서에 따른다.

9. PCBs관리

가. PCBs 분석은 환경부에서 인정한 PCBs 분석전문기관에서 발행한 PCBs농도분석 시험성적서에 한하며, 검수요청시 시험성적서를 제출하여야 한다.

나. PCBs는 정밀 GC/ECD 분석결과 불검출이어야 한다.

14		저압케이블 접속장치

1. 대상품목

자재번호	품명 및 규격	관련규격
102741	지중저압케이블 접속장치, 4TS, 600V CV	ES-5935-0008
102746	지중저압케이블 접속장치, 4HS, 600V CV	ES-5935-0008
120263	지중저압케이블 접속장치, 4UM, 600V CV	ES-5935-0008
120265	지중저압케이블 접속장치, 4UR, 600V CV	ES-5935-0008

2. 납품장소 및 인도조건 : 발주처에서 정한 장소(하차도)

3. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

15		통신자재류

1. 대상품목

구분	품명	자재번호	규격
통신 케이블	광섬유케이블	105583,105586,105593 105597,105605,105609	GS-6015-0001
	공압포설용 케이블	124136∼124137	GS-6015-0008
	광섬유복합 가공지선	105613,105617,105621 105625,105629	GS-6015-0007
모뎀 및 장치류	다기능 광모뎀	124241∼124244	GS-6030-0002
	광전송장치류	109725∼109726	GS-5963-0003
		120382∼120391,120397 120399∼120401,120403 120407∼120408, 120542∼120544,120669 121646∼121647	GS-5975-0122
	저압원격검침 장치류	121687∼121688,121692 121732,121734,124665	GS-5895-0024,GS-5895-0026 GS-6145-0065,GS-5895-0033
	디지털계통 보호전송장치	124294∼124311	GS-7035-0002
	원격검침용 무선모뎀	116508,120828∼120829 126713~126716	RS-5895-0004 GS-5895-0053
	모자계기용 무선모뎀	120673∼120674,120830	GS-5895-0017
	Hybrid 모뎀	120671∼120672,120831 121038	GS-5895-0016

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

3. 통신케이블 하자담보 책임기간 : 납품 후 3년

4. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

5. 기타사항

4-1) CDMA 회선계약조건

가. 계약자는 전국 서비스가 가능한 무선 통신 사업자이어야 하며, 우리 회사의 자사망과 연계 가능한 무선전송회선을 제공하여야 한다.

나. 계약자는 사업자별 무선전송회선 요금정책 약관에 대한 안내 및 본 사업에 적정한 요금책정 기준 참고자료를 제시하여야 하며, 가입비(개통시 1회) 및 회선사용료(매월)에 대해서는 한전 발주부서와 전년도 낙찰가 이하로 별도 계약한다.

다. 계약자는 CDMA 무선모뎀의 전파 음영지역 발생시 중계기 설치방법으로 해소      하여야 한다. 단, 중형 중계기 이상으로만 해소되는 지역 및 우리 공사 또는 고객측 사유에 의해 해소가 불가능한 지역은 제외한다.

라. 회선청약기간은 납품일 기준으로 기본 5년 (단, 우리 회사의 사정에 따라 일시 정지 가능)으로 하고, 기간만료 후 연장여부는 청약만료일 6개월 전에 상호협의하여 처리한다. 단, 별도 협의가 없을 경우 1년 단위로 자동 연장된다.

마. 계약자는 납품완료 이후 3개월 이내에 음영지역을 해소하여야 하며, 회선사용료는 납품물량에 대한 음영지역 해소완료 확인일 익월부터 부과한다.

바. 네트워크 변경 등에 의한 추가음영발생시 음영해소를 요청받은 일로부터 15일이내에 전파음영을 해소하여야 한다.

4-2) 무선 이동통신회선 계약조건

가. 계약자는 전국 서비스가 가능한 무선통신 사업자이어야 하며, 우리 회사의 자사망과 연계 가능한 무선전송회선을 제공하여야 한다.

나. 계약자는 제안서 제출시 제시한 요금기준자료(가입기간, 가입비, 회선사용료 및 회선운용조건)를 기준으로 가입비, 회선사용료 등에 대해서 한전 발주부서와 상호 협의하여 별도 계약한다.

다. 회선 의무가입기간 및 운용조건(일시정지, 해지조건)은 제안서 제출시 제시한 자료를 기준으로 한전 발주부서와 협의하여 정하되, 기간만료 후 연장여부는 청약만료일 6개월 전에 상호 협의하여 처리한다. 단, 별도 협의가 없을 경우 1년 단위로 자동 연장된다.

라. 계약자는 무선모뎀의 전파 음영지역 발생시 중계기 설치방법으로 해소하여야 한다. 단, 중형 중계기 이상으로만 해소되는 지역 및 우리 공사 또는 고객측 사유에 의해 해소가 불가능한 지역은 제외한다.

마. 계약자는 납품완료 이후 3개월 이내에 음영지역을 해소하여야 하며, 회선사용료는 납품물량에 대한 음영지역 해소완료 확인일 익월부터 부과한다.

바. 계약자는 모뎀 및 중계기 운영관련 유지보수용 홈페이지를 운영하여야 하며, 계약자의 네트워크 변경 등에 의한 추가음영 발생시 음영해소를 요청받은 일로부터 15일 이내에 전파음영을 해소하여야 한다.

6. 통신케이블 공리일 재활용

자원재활용을 위하여 전선 공리일 재활용 대상에 대하여는 계약일반조건 제13조 “전선 공리일 재활용”을 적용한다.

7. 무상공급계약의 보증금 및 지체상금 산정기준

‘0원’(투찰최소금액 0.01원 포함)입찰의 경우 부정한 입찰을 방지하고 낙찰자의

계약체결 담보 및 계약이행의  적정한 이행을 담보하기 위해 계약보증금,

하자보수보증금,  지체상금 등에 대한 산정기준을 다음과 같이 적용한다.

가. 계약보증금 : 기준단가 × 1.1 × 추정수량 × 1.6%

- 부정당제재 종료일이 계약체결일로부터 최근 2년 이내인  경우로서 총제재기간이

1년 미만인 경우 계약보증금률 2.4%, 총제재기간이 1년 이상인 경우에는

계약보증금률 3.2% 적용

나. 하자보수보증금 : 기준단가 × 1.1 × 납품수량 × 5%

- 부정당제재 종료일이 계약체결일로부터 최근 2년 이내인 경우로서 총제재기간이

1년 미만인 경우 하자보증금률 6%, 총제재기간이 1년 이상인 경우 하자보증금률

8% 적용

다. 지체상금 : 기준단가 × 1.1 × 지체납품수량 × 지체상금률 ×   지체일수

※ 기준단가 : 해당입찰관련  가격조사부서에서 산출한 품목별  사정가격과

품목별 추정가격 중 낮은 금액 적용

라. 당해 계약의 기준 단가 및 추정수량은 아래 표를 참고한다.

자재번호	품 명	기준단가 (부가세 별도)	추정수량
126713	표준형 전력량계용 LTE모뎀	@1,000	40,468
126714	E-type 전력량계용 LTE모뎀	@1,000	150,802
126715	G-type 전력량계용 LTE모뎀	@1,000	39,522
126716	Ea-type 전력량계용 LTE모뎀	@1,000	101,153

16		무정전단자대

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규 격
무정전단자대	121018	무정전단자대 3P4W

2. 관련 산업재산권 (개정 2017.12.21)

고압고객 전력량계용 무정전 교체 단자대는 아래에 표시하는 산업재산권의 실시에 해당합니다.

권리종류	명칭	등록번호 (등록일)	권리권자	권리만료일
실용신안권	고압전자식 전력량계 무정전 교체장치	20-0454242 (2011.6.16)	한국전력공사 (100%)	2019.6.30

○ 한국전력공사는 본 입찰의 낙찰자에게 한국전력공사 납품분에 한하여 해당

산업재산권에 대한 무상의 통상실시권을 허여합니다.

○ 본 규격의 기술을 이용한 제품을 한국전력공사 이외의 자에게  납품 또는 판매

하기 위해서는 한국전력공사의 허락 및 별도의 유상 기술사용계약을 체결하여야

합니다.

17		일체형 코터핀 사용 금구류

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규 격
알루미늄 배선용 인장클램프	101606, 101607, 101608 101605	ES-5975-0013
가공지선용 인류클램프	101584	ES-5975-0010
경완철용 쇄클	101503, 101501, 101502 101500, 120345	ES-4030-0002
볼크레비스	101486(배전용)	ES-5340-0007
쐐기형 인장클램프	101616, 101617, 101618, 101619, 101620	ES-5975-0050
앵커쇄클	101493	ES-4030-0001
완철지선용 쇄클	124171	GS-4030-0011

2. 관련 산업재산권

상기의 제품에 사용되는 일체형 코터핀은 관련 특허권이 존재하므로 해당 기자재낙찰자는 낙찰 후 우리회사와 기술사용계약을 체결하여야 한다.

구분	산업재산권 명칭	등록번호 (등록일)	권리권자	기술사용 기간
일체형 코터핀	배전선로 등에 사용되는 분리방지핀이 합체된 볼트	110-1125062 (2011.7.13)	서광전기통신	계약체결일~ 연간단가 계약만료일

(※ 산업재산권 권리만료일 : 2031.7.13)

특허권 제품별 경상기술요율은 다음과 같다.

제품명	경상기술요율
쐐기형 인장크램프	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.040%
알루미늄배선용 인장크램프	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.144%
경완철용 쇄클	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.253%
가공지선용 인류크램프	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.174%
앵커쇄클	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.232%
볼크레비스	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.242%
완철지선용 쇄클	상기 특허를 사용하여 생산한 제품의 총 낙찰금액의 0.051%

18		금구류 포장방법

1. 적    용

가. 특수계약조건의 포장방법은 해당품목의 구매규격에 우선한다.

나. 공통사항은 3. 품목별 포장규격에 명시된 품목에 한하여 적용한다.

2. 공통사항

○ 포장상자의 외측면에는 넓고 좁은 바탕면 각 한면에 아래 사항을 표시하여야 한다.

1) 표시방법 : 아래의 표 안에 해당내용을 기재하여 측면 인쇄

자재번호		품 명
제조년월		규 격 (주의사항)
포장수량		제조자명 (TEL)
총 중 량		바 코 드

2) 상기 표시내용의 인쇄 위치는 아래의 입체도에 따른다.

W

L

H

<상기 표시사항 인쇄>

<상기

표시사항

인쇄>

○ 바탕면 크기가 작아 표시내용 인쇄가 불가능할 경우 별도 협의 후 표시방법 확정

(바코드가 표 안에 표시가 불가능할 경우 하단 여백에 별도 표시 가능)

○ 바코드는 CODE 39방식으로 하며, 자재번호(6자리 숫자)가 포함되어야 하며,         바코드 스캐너로 인식이 되어야 한다.

3. 품목별 포장규격

품명

(자재번호)

내 용

알루미늄 배선용

인장클램프

(101605

∼

101608)

KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 2종 또는 동등 이상의

재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록 파레트에

적재하여 납품하여야 한다.

포장방법은 아래 기준에 의한다.

1. 입수수량/BOX 및 포장박스 규격(가로×세로×높이)

기 호	입수수량/BOX	포장박스 규격(mm)
D-1	30개	370이하×240이하×250이하
D-2	20개	380이하×300이하×250이하
D-3	20개	380이하×300이하×250이하
D-4	20개	380이하×300이하×250이하

2. 파레트 규격

○ 가로×세로 : 1,100×1,100(mm), 높이 : 120(mm)이상

○ 강도 :  1.0ton 이상

3. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능)

4. 입수수량/파레트 : 최대 45 BOX

5. 적재방법(최대 적재시) : 9BOX/1단, 총 5단으로 적재

완철접지용

클램프

(101612)

클램프는 KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 2종 또는 동등

이상의 재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록

파레트에 적재하여 납품하여야 한다.

포장방법은 아래 기준에 의한다.

1. 포장박스 규격(가로×세로×높이)

○ 275이하×250이하×170이하(mm)

2. 입수수량/BOX : 50개

품명

(자재번호)

내 용

쐐기형

인장클램프

(101616

∼

101620)

KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 2종 또는 동등 이상의

재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록 파레트에

적재하여 납품하여야 한다.

포장방법은 아래 기준에 의한다.

1. 입수수량/BOX 및 포장박스 규격(가로×세로×높이)

기 호	입수수량/BOX	포장박스 규격(mm)
WDC-1	20개	550이하×265이하×190이하
WDC-2	20개	550이하×265이하×190이하
WDA-1	20개	550이하×265이하×190이하
WDA-2	20개	550이하×265이하×190이하
WDA-3	20개	550이하×275이하×190이하

2. 파레트 규격(가로×세로×높이, 강도)

○ 가로×세로 : 1,100×1,100(mm), 높이 : 120(mm) 이상

○ 강도 : 1.0ton 이상

3. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능)

4. 입수수량/파레트 : 최대 48BOX(960개)

5. 적재방법(최대 적재시) : 8BOX/1단, 총 6단으로 적재

활선클램프

(102000)

KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 2종 또는 동등 이상의

재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록 파레트에

적재하여 납품하여야 한다.

포장방법은 아래 기준에 의한다.

1. 포장박스 규격(가로×세로×높이)

○ 275이하×210이하×190이하(mm)

2. 입수수량/BOX : 40개

3. 파레트 규격(가로×세로×높이, 강도)

○ 가로×세로 : 1,100×1,100(mm), 높이 : 120(mm)이상

○ 강도 : 1.2ton 이상

4. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능)

5. 입수수량/파레트 : 최대 80 BOX(3,200개)

6. 적재방법(최대 적재시) : 20BOX/1단, 총 4단으로 적재

품명

(자재번호)

내 용

분기접속용

동슬리브

(102193,

102195,

102197

∼

102202,

120687,

120688)

KS M 3503에서 정한 두께 0.05mm이상의 저밀도 폴리에틸렌 필름으로 개별 포장한 후 1번에서 정한 동일한 규격의 수량을

KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 2종 또는 동등 이상의

재료를 사용한 상자에 넣어 납품하여야 한다.

포장방법은 아래 기준에 의한다.

○ 입수수량/BOX 및 포장박스 규격(가로×세로×높이)

기 호	입수수량/BOX	포장박스 규격(mm)
BSC 2A	120개	230이하×155이하×190이하
BSC 2B	120개	230이하×155이하×190이하
BSC 4B	120개	230이하×155이하×190이하
BSC 1C	60개	240이하×140이하×220이하
BSC 2C	120개	230이하×155이하×190이하
BSC 3C	60개	240이하×140이하×220이하
BSC 5C	60개	260이하×190이하×220이하
BSC 1GW	120개	210이하×210이하×115이하
BSC 2GW	120개	250이하×210이하×145이하

품명 (자재번호)	내 용
전주도색판 (103556, 124173)	아래 2항에 해당하는 수량 단위로 포장하되 밴드는 별도 포장하여 내장하여야 하며, 포장 외면에는 공통사항의 표시사항을 박스 윗면에 표시하며, 운반과 보관에 편리하도록 파레트에 적재하여 납품하여야 한다. 버클형 밴드구조의 도색판은 시공설명서, 가지지 고무밸트를 30개당 1개씩 동시 납품한다. 포장방법은 아래 기준에 의한다. 1. 포장박스 규격(가로×세로×높이) ○ 950이하×820이하×15이하(mm) 2. 입수수량/BOX : 10개 3. 파레트 규격(가로×세로×높이, 강도) ○ 가로×세로 : 1,100×1,100(mm)이하, 높이 : 80(mm)이상 ○ 강도 : 1.2ton 이상 4. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능) 5. 입수수량/파레트 : 최대 60BOX(600개) 6. 적재방법(최대 적재시) : 1BOX/1단, 총 60단으로 적재
인류클램프 커버 (100187)	KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 1종 또는 동등 이상의 재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록 파레트에 적재하여 납품하여야 한다. 포장방법은 아래 기준에 의한다. 1. 포장박스 규격(가로×세로×높이) ○ 500이하×500이하×450이하(mm) 2. 입수수량/BOX : 20개 3. 파레트 규격(가로×세로×높이, 강도) ○ 가로×세로 : 1,000×1,000(mm)이하, 높이 : 120(mm)이상 ○ 강도 : 1.0ton 이상 4. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능) 5. 입수수량/파레트 : 최대 20 BOX(400개) 6. 적재방법(최대 적재시) : 4BOX/1단, 총 5단으로 적재

품명 (자재번호)	내 용
분기슬리브 커버 (100198)	KS T 1034에 규정한 이중 양면 골판지 1종 또는 동등 이상의 재료를 사용한 상자에 넣어 운반과 보관에 편리하도록 파레트에 적재하여 납품하여야 한다. 포장방법은 아래 기준에 의한다. 1. 포장박스 규격(가로×세로×높이) ○ 800이하×350이하×300이하(mm) 2. 입수수량/BOX : 50개 3. 파레트 규격(가로×세로×높이, 강도) ○ 가로×세로 : 1,100×1,100(mm), 높이 : 120(mm)이상 ○ 강도 : 1.0ton 이상 4. 파레트 형태 : 4 Way(4방향 지게차 포크 삽입 가능) 5. 입수수량/파레트 : 최대 28 BOX(1,400개) 6. 적재방법(최대 적재시) : 4BOX/1단, 총 7단으로 적재

19		케이블접속재

1. 적용대상품목

구 분	자재번호	규격
케이블 종단접속재 AL 조립형	121420	AL 95SQ
	121422	AL 400SQ
케이블 직선접속재 CNCV 조립형	102772	CNCV 60SQ
	102774	CNCV 325SQ
	102775	CNCV 600SQ
지중케이블용 BOLTTYPE 직선접속재	125011	UJ-1
	125012	UJ-2
케이블직선접속재, 자기수축형	121506	CNCV 325㎟

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

단, 단일공사건으로 품목별 주문수량이 5대 이하일 경우 납품장소는 해당 지역본부 자재센터로 한다.

3. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.