배전공사 전문회사 업무처리기준 비교표

2022.10.30 개정

현  행

개 정(안)

개정사유

1. 목  적

(생략)

2. 적용범위 및 대상공사

가. 적용범위

1) ~ 2) (생략)

나. 대상공사 구분

1) ~ 2) (생략)

3) 저압전문회사 수행공사 (저압공사)

가) 저압정전 복구공사(배전운영처 별도 안내), 승압공사, 전압단일화 공사, 계기관련 공사 ~(중략)~ 한전에서 지시하는 인입선 소요분 신규공사. 다만, 전주교체 ~(이하생략)

나) 무정전 작업 시 안전작업수칙(배전분야)을~

다) (신설)

다. 적용의 배제

1) 공사의 시급성 또는 특수성으로 인하여 사업소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 전문회사에 발주하지 않을 수 있다.

2) ~ 3) (생략)

3. 책임사항

구분	책 임	책임 사항
주관 부서	배전계획처장	(생략)
	배전건설실장	(생략)
	담 당	(생략)
협조 부서	배전운영처	․(생략) ․(생략) ․(생략) ․(신설)
	스마트 미터링처	(생략)
	자재처	(생략)
	안전보안처	(생략)
	기술품질처	(생략)
사업소	전문회사 담당부서	(생략)
	안전관리부서	․안전관리계획서 검토 ․(생략) ․(생략)
	품질담당부서	(생략)
	1차사업소 계약담당부서	(생략)
	1차사업소 전문회사 담당부서	(생략)
	시공부서	(생략)

4. 참고자료

가. ~ 라. (생략)

5. 전문회사 운영

가. 지역분할

1) (생략)

가) (생략)

나) (생략)

(1) ~ (3) (생략)

(4) 영업일반공사 : 계기교환, 계기철거, 해지, 재공급, 계기공사 관련 경미한 통신공사(기설 모뎀 철거·재설치, 통신선 연결) 등

(5) (신설)

(6) (생략)

(7) 저압 정전복구 공사

(8) (신설)

(9) (신설)

2) (생략)

나. 전문회사 수 운영

1) 고압전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		71억원

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간  ('18~'19년) 배전공사 중 긴급공사  (8천만원  초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 공사의  도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준,   VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)로 산정   한다.

다) (생략)

(1) ~ (2) (생략)

(3) (생략)

(가) 최근 2년간('18~'19년) 공사실적이 자연    재해, 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사실적 보다 과다(또는 과소)하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되는 경우

(나) (생략)

2) 지중전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		71억원

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('18~'19) 배전공사 중 지중긴급공사(8천만원 초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 사선지중 배전공사의 도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준, VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

단, 지중 전문회사 수 산정은 상기 조건에 따라  사업소 단위로 지중전문회사를 운영함을 원칙으로 하되, 사선지중 공사실적 5억원 이상인 2차 사업소가 있는 경우 1차사업소에서 판단하여 권역별로 인근사업소와 통합 운영할 수 있음

다) (생략)

3) 저압전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		20억원

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('18~'19) 배전공사 중 저압긴급공사(8천만원 초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 저압배전공사의 도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준, VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

다) (신설)

다) 도급액 실적 합산치 조정에 관한 사항은 ‘1).다).(3)’항과 동일하게 적용

다. 입찰대상 공사건수 결정

(생략)

6. 추정도급액

가. ∼ 다. (생략)

7. 전문회사 선정

가. ∼ 라. (생략)

마. 입찰시기

투찰(입찰)기간은 2020년 11월 04일부터 11월 11일까지 2개 권역(수도권사업소, 기타 사업소)으로 구분하여 전국적으로 동시에 시행함을 원칙으로 한다.

○ 수도권역 : 11월 04일 ～ 11월 10일 / 기타      권역 : 11월 04일 ～ 11월 11일

※ ‘23년 전문회사 입찰공고는 ’22년 10월 중        예정(별도 안내)

바. (생략)

사. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 낙찰예정통지를 받은 후 20일 이내에 다음에서 정하는 기술인력과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하여야 한다.

단, 계약체결후 반기별로 공사실적이 추정도급액보다 증감되어 상근 보유인원의 조정을 요청하는 경우 해당 사업소장의 책임하에 추정도급액에 해당하는 인원으로 조정할 수 있다.

1) 상근전공 확보기준

상근전공이란 배전공사 기초인력교육․자격 관리절차서에 따라 자격을 취득한 자로써 배전공사 현장에 투입되어 작업에 참여하는 인력으로 각 사업소별 추정 도급예산액 규모에 따라 다음과 같이 상근 보유인원을 확보하여야 한다.

가) 고압전문회사

추정도급액	확보대상인원(ⓐ)
	무정전전공	배전전공	계
25억 이하	4 명	3 명	7 명
25억 초과 30억 이하	4 명	4 명	8 명
30억 초과 35억 이하	4 명	5 명	9 명
35억 초과 40억 이하	4 명	6 명	10 명
40억 초과 45억 이하	4 명	7 명	11 명
45억 초과 50억 이하	4 명	8 명	12 명
50억 초과 55억 이하	4 명	9 명	13 명
55억 초과	4 명	10 명	14 명

(1) ~ (2) (생략)

(3) 배전전공은 최초 점검 전(‘21년 1월 예정)       까지 확보할 수 있다.

나) 지중전문회사

추정도급액	지중배전전공
25억 이하	5 명
25억 초과 30억 이하	6 명
30억 초과 35억 이하	7 명
35억 초과 40억 이하	8 명
40억 초과 45억 이하	9 명
45억 초과 50억 이하	10 명
50억 초과 55억 이하	11 명
55억 초과	12 명

(1) ~ (2) (생략)

다) 저압전문회사

추정 도급액	확보인원
	배전전공	내선분야 전공	계
3.3억 미만	1 명	1 명	2 명
3.3억 이상 6억 미만	2 명	2 명	4 명
6억 이상 11억 미만	3 명	3 명	6 명
11억 이상	4 명	4 명	8 명

(1) ~ (2) (생략)

(3) (신설)

(3) 배전전공은 최초 점검 전(‘21년 1월 예정)  까지 확보할 수 있다.

라) (생략)

2) 장비확보기준

가) 전문회사 낙찰예정자로 선정된 업체는 다음  각 호와 같이 장비 및 공구를 구비(권고장비 제외)하여야 한다.

(1) ~ (2) (생략)

(3) 저압전문회사 : [별표3-1] 저압전문회사 장비[공구] 확보기준 이상의 장비 및 공구.   (신설)

나) (생략)

3) 자재야적장 및 시설기준

가) ~ 다) (생략)

라) (신설)

아. 인원 등 확인방법

1) 상근전공(배전전공, 무정전전공, 지중배전전공, 내선전공)

상근전공은 낙찰예정회사의 국민연금 가입자 가입증명(가입자 자격 상세내역 포함)에 의하여 확인된 인원으로 한다. 단, 60세를 초과한 유자격자는 고용보험 피보험 자격 취득신고 명세 통지서(사업주용)로 확인한다.

2)~ 3) (생략)

자. 계약체결

1) 계약담당부서는 기준에서 정한 인원 등을 확보한 낙찰예정회사를 낙찰자로 확정하여 계약을 체결한다. 인원, 장비(고압 전문회사의 경우에는 무정전 시공인증서 보유여부 확인 포함), 야적장 확보여부 확인결과 ~(중략)~ 낙찰예정 통보를 받은 후 20일 이내 (이하생략)

2) (생략)

3) (생략)

가) 전문회사 수가 1개인 경우 또는 다수의 전문  회사 중 모두가 계약체결이 지연된 경우에는 신규 전문회사와 계약체결 전까지 ‘19년도 기 계약된 전문회사와 연장 계약하여 시공하되 시공통보 방법은 ’8.다.1)‘항 및 ’8.다.2).가)‘항에 따라 처리한다.

나) (생략)

4) ~ 6) (생략)

차. 계약 보증금

1) ~ 2) (생략)

카. 계약기간

1) 고압, 지중 및 저압전문회사의 계약기간은 2년으로 하며 그 이행기간은 ’21년 1월 1일부터 ’22년 12월 31일까지로 한다. 다만, 낙찰자 결정 지연 등으로 계약체결일이 1월 1일 이후인 경우에는 계약체결일로부터 ’22년 12월 31일까지로 한다.

2) (생략)

8. 계약금액 산출 및 시공통보

가. 단위공사 계약금액 산출

1) 공종별 공사비 단가에 의거 산출한 단위공사 설계금액에 공량 단가율을 곱한 금액으로 한다. ○ [eqn: 공량단가율`=` {낙`찰``금``액} over {추정가격(가상설계서``도급금액)}]

주1) ~ 주2) (생 략)

2) 2021, 2022년도 공종별 공사비 단가는 시중노임에 물가변동률을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

나. 준공 정산금액 산출

(생략)

다. 시공통보

1) (생략)

2) (생략)

가) (생략)

(1) (생략)

(2) ‘(1)’항의 공사를 제외한 모든 공사는 시공통보 할 공사건의 설계완료 후 전문회사 자동지정 시점을 기준으로 관내 전문회사 중 시공통보 누계금액이 가장 적은 전문회사에 시공통보 한다. 이 경우 최초 시공통보는 기 입찰한 순번에 의거 시행한다. 단, 고장정전 또는 차량충돌 긴급복구공사비와 공사업체 조달 지입자재비는 시공통보 누계금액에서 제외한다.

※ (생략)

나) (생략)

(1) ~ (2) (생략)

(3) (생략)

○ 1일 평균 시공통보금액

= [eqn: {prime 19년도```전문회사별(고압,`지중,`저압)````시공통보금액````총계} over {prime 19년도```총``영업일수(248일) TIMES 전문회사수(고압,`지중,`저압)} `]

☞ 각 사업소별 확인 방법

(생략)

(4) (생략)

3) (생략)

가) ~ 나) (생략)

다) (신설)

4) ~ 5) (생략)

6) 배전설비 운영상 전문회사 직원의 대기가 필요한 경우 설비관리부서장은 전문회사 소속직원을 대기토록 할 수 있으며, 이 경우 적정대가의 대기수당을 지급할 수 있다.

7) ~ 8) (생략)

9. 시공관리

가. 책임시공

1) (생략)

2) 고압 휴전작업이나 민원발생 요인이 내재되어 있는 공사의 경우 공사 감리자(감독자) 현장입회하에 시공하여야 한다.

3) 계약상대자는 한전의 표준시공 및 공법을 준수하여 시공하여야 하며, 표준시공 및 공법을 미준수 할 경우 13. 사후관리 기준에 따라 제재한다.

4) 모든 공사는 해당 공종의 위험성 체크리스트를 활용하여 시공전 공정별 핵심 Check Point를 확인하여야 하며, 주요 공정의 필수 안전조치 사항에 대해서는 공사현장 원격 안전관리시스템 영상통화로 재해방지책임자 및 시공부서의 확인을 받거나 공사현장 실시간 모니터링 시스템으로 시공부서의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

※ 공사현장 원격 안전관리시스템 : 사무실에 관제센타를 구축하고 관계자(작업자, 재해방지책임자, 발주자 등)에게 휴대용 단말기를 지급하여 쌍방향 영상통화(1:5인 이상 통화) 등 시(공)간적 제약없이 현장과 소통이 가능한 시스템(임대사용 및 안전관리비로 집행 가능)

5) 시공부서장은 계약상대자에게 활선․무정전 작업 공종의 방호과정 및 작업내용에 대한 동영상 촬영·제출을 요구할수 있으며, 준공검사 과정에서 확인이 곤란한 공정(전선접속개소, 접지저항측정치, 매설물 설치 등)은 현장 시공상태를 확인할 수 있는 증빙자료(사진 등)를 제출하여야 한다.

6) 공사성격상(안전사고 우려 또는 무정전 공법 등) 중요 공정의 경우 공사감리자(감독자) 현장입회하에 시공하는 것을 원칙으로 한다.

단, 시공부서장이 판단하여 불가피한 경우 현장입회를 아니할 수 있다.

7) 계약상대자는 사급자재를 최초 설계내역대로 시공하여야 하며, 한전의 사전 승인 없이 설계내역과 달리 시공할 경우 13. 사후관리 기준에 따라 제재한다.

8) 계약상대자는 공사 시공과정에서 철거된 사급자재의 상태를 정확히 판정하고, 감독자의 승인을 받은 후 환입 처리한다.

9) 계약상대자는 전기공사업법 등 관련법령에 의해 기술자로 인정하고 있는자를 시공관리책임자로 임명하여 공사현장에 상주시켜야 한다.

나. 작업종사자의 자격

1) 계약상대자는 한전에서 실시한 전문회사 종사자 교육 등 실무교육을 필한 자로 하여금 공사를 시공, 관리하도록 하여야 하고 교육 미이수자를 활용하고자 할 때에는 공사시공부서의 사전 승인을 받아야 한다.

2) (생략)

가) (생략)

나) 활선 및 무정전공사 : 무정전전공 자격 소지자로서 무정전 작업조에 편성된 자

(생략)

다) ~ 라) (생략)

3) (신설)

다. 공사시공

1) 계약상대자는 해당공사의 설계내역을 기초로 공사를 시행하며, 별도의 시방서가 없을 경우에는 한전에서 정한 설계기준 및 시공기준에 의거 시공함을 원칙으로 한다.

2) (생략)

3) 착공후 3개월 이상 경과된 공사에 대하여 시공부서장은 부진사유에 대하여 매월확인하여야 한다. 또한 반기 1회 전력사업처장(사업소는 지사장) 주관 공사관리 현황을 점검하는 회의를 시행하며, 계약만료 해 12월에는 잔여공사에 대한 시공·준공(타절포함)에 대하여 전문회사와 처리일정 및 방법에 대하여 상호 합의서를 작성하고 이행여부를 지속적으로 관리한다.

4) 장기중지공사로 공사중지 기간이 6개월 이상 지속되고, 기타 불가피한 사유로 공사를 계속 진행할 수 없을 경우 당해 공사를 준공 처리할 수 있다. 단, 신규 및 지장이설 공사의 경우 『배전선로 이설업무 지침』에 따라 처리한다.

5) ~ 6) (내용 생략)

라. 고객관리

1) (생략)

2) ~현장상황을 공사감리자(감독자)에게 즉시~

10. 안전 및 품질관리

가. 안전관리

1) 계약상대자는 공사장 내의 계약상대자 소속 직원, 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고, 전기안전보건관리규정 제40조 제2항의 안전관리계획서를 한전 해당사업소 안전관리부서에 제출하여야 한다. (신설)

2) 계약상대자가 시공하는 공사에서 사고가 발생하였을 경우 필요한 모든 조치를 즉시 취하여야 하며, 사고처리 미흡 또는 잘못으로 인하여 발생한 인적, 물적 피해에 대한 처리와 보상은 계약상대자 책임으로 한다.

3) ~ 5) (생략)

6) 계약상대자(고압 및 지중전문회사)는 계약 후 6개월 이내에 자체 비용으로 안전보건경영시스템(ISO 45001, KOSHA-MS, K-OHSMS 18001 등) 인증을 받고 계약기간동안 유지하여야 하며, 인증 관련비용은 안전관리비로 정산할 수 있다.

7) ~ 8) (생략)

9) 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를 기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로 교육을 시행하여야 한다. 또한 계약기간 중 연 3회 이상 재해예방 기술지도기관의 기술지도 또는 컨설팅을 받고 관련 비용은 안전관리비로 정산하여야 한다.

10) 계약상대자는 계약기간 중 산업재해가 발생하였을 경우(안전지도서는 선택) 전기공사업에 적합한 전문기관으로부터 안전컨설팅(8시간 이상, 시공관리책임자 및 상근전공)을 받은 후 재발방지 대책을 발생일로부터 1개월 이내에 한전 해당사업소 안전관리부서에 제출하여야 한다.

11) (신 설)

12) (신 설)

13) (신설)

14) (신설)

나. 품질관리

1) 계약상대자는 품질계획서를 작성하여 품질담당부서에 제출하고, 시공품질에 대한 책임을 다하여야 한다.

2) ∼ 5) (생략)

11. 준공검사

가. ~ 라. (생략)

12. 하자보수 보증금 수납

가. ~ 라. (생략)

13. 사후관리

가. (생략)

1) 항목별 제재기준

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행 중지					중도 해지
	3일	5일	10일	20일	30일
1. 시공통보 이행불응		1회	2회	3회	4회	5회
2. 선착공 통보 동원불응		1회	2회	3회	4회	5회
3. 선착공 통보 동원지체 (유선통보후 현장도착까지 2시간 초과시)	1회	2회	3회	4회		5회
4. 무단작업		1회	2회	3회	4회	5회
5. 고압정전 유발 (작업중 또는 공사하자로 정전발생)		일시1회	일시2회	일시3회	일시4회	5회
	순간1회	순간2회	순간3회	순간4회
	순시1회	순시2회	순시3회	순시4회
6. 변대단위 저압정전 및 이상전압 유발(누계 2회시)	○					-
7. 안전사고 발생	※ 사망 1명 : 60일, 추락 또는 감전 부상 1명 : 30일, 기타 부상 1명 : 5일					사망2명 부상4명
8. 안전지도서 발행	○
9. 공사 시정통보서 발행(누계 3회시)	○					5회
10. 불량 기자재 사용		1회	2회	3회	4회	5회
11. [별표4, 5, 6]공사건별 공사시공 품질 평가결과 분기별 평균 누계 감점점수	10점 이상	15점 이상	20점 이상	30점 이상		40점 이상
12. 공사의 하자 또는 작업자 과실로 인한 부실공사로 대외민원 유발	지방일간지 지방방송		중앙 일간지 중앙방송			5회
13. 시공방법 임의변경	1회	2회	3회	4회		5회
14. 폐전주, 근가, 애자류 방치	1회	2회	3회	4회		5회
15. 사전 승인없이 사급자재를 설계 내역과 달리 시공할 경우	1회	2회	3회	4회		5회
16. 안전에 부적합 장비(구) 사용 (시험 불합격, 시험 미시행 등)			1회	2회	3회	4회
17. 장비 미달	미달 기간동안 시공통보 중지					60일이상
18. 불법하도급으로 부정당제재를 받은 경우						1회
19. 금품·향응 제공	“주12참조”
20. 안전관리 소홀	○					-
21. 상근전공 부적정 운영	1회	2회	3회	4회		5회

주1) 제재 항목별 중도해지 조건은 계약기간 누계치 기준으로 적용이며, 상기 5항 고압정전 유발의경우 일시정전과 순간 및 순시정전을 합산한다.

주2)∼ 주3) (생략)

주4) (생략)

○ 사망 2명(계약해지), 사망 1명(60일 시공중지), 감전(아크화상 포함) 또는 추락 부상 1명(30일

시공중지), 기타 부상 1명당(5일 시공중지)

○ 사망 1명 벌점 1.5점, 감전 또는 추락 부상

1명 벌점 0.5점, 기타 부상 벌점 0.3점

주5) 안전사고를 은폐한 경우는 상기 제재기준의 5배(기타부상 3배) 가중 적용한다. 단, 보고지연시 1.5배 가중 적용한다.

※ (생략)

※ (생략)

주6) (생략)

주7) 계약기간동안 기 신고된 ‘7.사. 2) 장비 확보 기준에 미달되는 경우 미보유 해당기간만큼 소급하여 인지일로부터 시공통보 중지 조치를 취한다. 다만, 별표 1, 2, 3의 기본장비류를 제외한 일반장비 부족시에는 통보일로부터 7일이내에 확보할 경우 예외로 한다.

주8) 고압 또는 지중전문회사가 계약 후 6개월 이내 안전보건경영시스템(ISO 45001, KOSHA-MS, K-OHSMS 18001 등) 인증을 받지 않을 경우 인증을 받을때 까지 매월 1회 안전지도서를 발행한다. 다만, 전문회사의 귀책 사유가 아닌 경우 안전지도서를 발행하지 않는다.

주9)∼ 주12) (생략)

주13) 상기 20번 항목은 활선·무정전 표준공법 미준수, 공사현장 원격 안전관리시스템 또는 공사현장 실시간모니터링 시스템 미승인 작업, 실시간 모니터링 사진전송 가이드라인 미준수, 동영상 촬영·제출요구 불응, 안전관리비 미집행 또는 목적외 사용, 본 기준의 10.가.10)항 안전 컨설팅 미수행 및 14항 전문회사 종사자 교육 미참여시 적용한다.

주14) 송배전분야 시공품질 우수기업 인증제 및 자율 안전문화 인증제에 따라 우리회사로부터 인증을 취득하였을 경우 1회에 한하여 시공통보서 발행 중지 제재 3일의 기간을 감면한다.

주15) 공사현장 안전관리 점검표상 경미한(핵심체크포인트 이외 항목) 사항 지적시 안전계도서를 발행할 수 있으며, 안전계도서 3회 누적 시 안전지도서 1회로 적용한다.

주16) 전문회사 계약기간 중 시공통보한 공사의 안전사고로서 계약기간 종료 후 발생 및 확인된 건에 대하여는 ‘13.가.1)주4) 및 주5)에 따라 벌점을 부과한다.

주17) ∼ 주18) (생략)

주19) 상기 21번 항목은 계약기간 동안 기 신고된 ‘7.사.1) 상근전공 확보 기준의 미달, 자격증만 빌려 기준인원 맞추기, 기 신고된 작업통보서상의 인력과 현장인력이 상이한경우를 말한다.

○ 상근전공 확보 기준의 미달로 인하여 제재시에는 상기 21번 항목의 시공통보 중지 기간 + 기준인원 보유할 때까지의 기간을 합산한다.

주20) 상기 1번, 21번 항목에 한하여 계약상대자의 노동 조정 또는 중재 신청된 서류를(노동위원회 사전조사 문서 등) 한전에 제출할 경우 적용 제외한다.

주21) 안전사고 발생시 본 기준의 10.가.10)항에 따라 전문기관 안전 컨설팅을 받아야 하며(안전지도서는 선택) 시공통보서 발행중지일은 안전지도서 1일, 안전사고 2일을 감면한다.

주22) 상기 3번 항목에 대하여 긴급조치에 필요한 최소장비 및 인력 도착을 기준으로 인정한다. 단, 타 긴급공사 시공중 등 부득이한 경우 예외와 인력·장비 필요기준의 판단은 공사 담당 부서장 판단에 따른다.

2) (신설)

가) ~ 마) (신설)

2) 조치방법

(생략)

나. (생략)

1) 대  상

하자담보 기간 내의 공사로서 불량기자재를 사용하거나 부실시공으로 인하여 정전을 유발한 전문회사 또는 공사 시공 중(공사중지 포함) 전문회사 과실로 인하여 정전을 유발한 전문회사

2) ~ 4) (생략)

다. 전문회사 소속 기능인력 개별관리

1) ~ 2) (생략)

3) (신설)

3) 전문회사 대표자는 소속된 기능인력(시공관리책임자 포함)의 이직 또는 퇴직이 발생한 경우 발생 후 24시간내에 문서로 통보하여야 한다.

가) 전문회사 대표자는 시공량 급증 등 비상상황 발생시 파견법 및 동법 시행령에 따라 설립된 파견회사의 인력을 시공부서장의 승인을 받아 제한적으로 파견받을 수 있다.

4) 기준인원의 보충내용은 “국민연금 가입자 가입증명(가입자 자격 상세내역포함, 만 60세를 초과한 유자격자는 고용보험 피보험 자격 취득신고 명세 통지서(사업주용)” ~(이하생략)~

5) (생략)

라. 전문회사 관리

불법 하도급공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 전문회사의 하도급 여부, 기능인력, 장비, 자재, 현장사무소 보유현황 등을 아래와 같이 확인한다.

1) ~ 5) (생략)

14. 전문회사 종사자 교육

가. 1) ~ 3) (생략)

4) 가)~나) (생략)

다) (신설)

나. (생략)

다. (생략)

3) 교육주관 : 안전보안처 산업안전부

라. 계약상대자는 ‘가～다’항에 추가하여 「KEPCO-전문회사 통합 안전교육」에 참여해야 한다.

1) 교육대상 : 계약상대자 기능인력(전공) 전체

2) 교육시기 : 분기 1회

3) 교육주관 : 2차 사업소 단위

4) 교육내용

가) 안전사고 사례전파 및 재발방지 교육

나) 안전사고예방 관련 정보 공유 등

15. 기 타

가. ~(중략)~ 지중배전 전문회사 시공관리지침, 배전운영실 관리지침, 기타 공문 지시사항 등에 따른다.

나. (생략)

다. 전문회사는 재해 등 비상상황 발생시 신속한 대응과 당해공사의 효율적 수행을 위하여 계약체결 이후부터 계약기간 만료시까지는 해당사업소 내 관할구역 안에현장사무소를 두어야 한다.

(신설)

라. ~ 카. (생략)

16. (생략)

17. 별표 및 부록

【별표 1】고압전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 2】지중전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 3】저압전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 4】공사시공 품질 평가서(고압전문회사)

【별표 5】공사시공 품질 평가서(지중전문회사)

【별표 6】공사시공 품질 평가서(저압전문회사)

【별표 7】전문회사 제재사실 통보서

【별표 8】중점사업소 및 관리사업소 명부

【별표 9】적격심사 결과표

【별표10】배전공사 낙찰예정자 결정 순번

【별표11】배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

【별표12】발췌대상 시공품질 검사표

【별표13】전문회사 배전도면 사용 보안 서약서

[별표1]

고압전문회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비류

(신설)	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
(신설)	1	활선작업차 (다기능 무정전 고소 작업차량 인정가능)	절연바켓트럭, AerialLift와 동일품목 작업높이 15m 이상	대	1 이상
	2	(신설)
	3	(신설)
	4	(신설)
(신설)	2	바이패스 케이블차 또는 장치대	22.9kV-y 3상4선식 배전선로 바이패스 케이블 운반, 포설용 - 원격(배전반) 조작 가능 - 케이블 얽힘 방지장치 부 - 3상동시 케이블감기, 풀기 기능	대	1 이상
	2.1	바이패스케이블	22.9kV-y 3상4선식 배전선로에서 200m이상 바이패스 가능	Set	1 이상
	2.1.1	단말케이블	38㎟또는60㎟ 15m이상 (3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2 이상
	2.1.2	중간케이블	38㎟또는60㎟ 50m이상 (3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	4 이상
	2.1.3	분기케이블	38㎟또는60㎟ 15m이상 (3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2 이상
	2.1.4	개폐기접속 케이블	38㎟또는60㎟ 50m이상 (3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2 이상
	2.1.5	지상기기 연결용 엘보케이블	38㎟또는60㎟ 15m이상 (3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2 이상
	2.1.6	직선접속재	중간케이블 접속용	개	15 이상
	2.1.7	분기접속재	분기케이블 접속용(T분기)	개	6 이상

(신설)	2.1.8	가지지크리트	케이블입상 지지용	개	4 이상
	2.1.9	공사용개폐기	바이패스 선로 개폐용(검상기능부)	개	3 이상
	2.1.10	케이블 인류크램프	바이패스케이블 지지용	개	30 이상
	2.1.11	전주체부밴드	바이패스케이블 지지용	개	10 이상
	2.1.12	직선접속재 보호상자	직선접속재 보호용(3상용)	개	6 이상
	2.1.13	분기접속재 보호상자	분기접속재 보호용(3상용)	개	3 이상
	2.1.14	여유장처리금구	케이블 여유장 처리용	개	3 이상
	2.1.15	케이블프로텍터	케이블 지상포설시 압축, 충격보호용	개	8 이상
	3	이동용 변압기차 또는 장치 (다기능 무정전 고소작업차량 인정가능)	단상 100kVA 3대동시 교체 가능 ① 22.9kV-y/380-220V ② 결상 등 검상장치 부 ③ 1차접속용 바이패스케이블 22㎟ 15m이상 1조(3선)이상 ④ 접지용 저압케이블 22㎟, 15m이상 ⑤ 1,2차 개폐기부(배전반조작 가능) ⑥ 저압접속용 케이블(중선선포함) 2중 절연 100㎟, 20m이상 1조(4선)		1 이상
(신설)	4	기계화 공간확장 활선작업용 공구 (승강구동장치, 독립형이선장치, 슬라이딩기구 등)	Set	1 이상
	5	간접 활선작업용 공구
	5.1	절연스틱	핫스틱, 로터스틱, 핸드스틱, 그랩스틱 (신설)	개	각1이상
	5.2	피박기	전선 피박 32~240㎟	개	1이상
	5.3	절단기	유압절단기	개	1이상
	5.4	테이핑기	전선과 커버류 테이핑	개	1이상
	5.5	후크	전선고정	개	1이상

(신설)	5.6	D형 후크	커버 고정	개	1이상
	5.7	나이프(대)	전선피복, 커버류 절단	개	1이상
	5.8	복스	볼트 조임	개	1이상
	5.9	바인드커터	바인드 절단	개	1이상
	5.10	회전공구 (확장형)	피박기, 테이핑기 체결 32~240㎟	개	1이상
	5.11	브러쉬	전선 산화피막 제거	개	1이상
	5.12	유니버셜 어댑터 (핫스틱용)	선단공구 호환용	개	1이상
	5.13	라쳇렌지 (복스포함)	LP애자 교체용	개	1이상
	5.14	스패너	LP애자 교체용	개	1이상
	5.15	애자포크	LP애자, 현수애자 교체용 (일반형 또는 점퍼선 장악기능품 사용가능)	개	1이상
	5.16	쐐기형 클램프 개방기	현수애자 교체용	개	1이상
	5.17	코터핀 교체공구	현수애자 교체용	개	1이상
	5.18	간접활선 인성쇄클	현수애자 교체용	개	1이상
	5.19	바인드 제거기	기별점검용	개	1이상
	6	(삭제)
	6	전선인장기	전선인장바이패스 공법 사용	개	6이상
	6.1	디지털 압축력 게이지	압축력 모니터링 (12톤)	개	1이상
	6.2	압축기 다이스	U316, UD3	개	각1이상
	6.3	어댑터 (로터스틱용)	로터스틱에 선단공구 체결시 사용 (훅크, D형훅크)	개	1이상
	7	활선용 완철	절연 수직붐, 절연수평암	set	1이상
(신설)	9	(신설)

주1) 활선작업차, 바이패스케이블차, 이동용 변압기차는 임대사용 가능

(단, 영업용 차량에 한하여 계약기간 동안 임대하여야 하며, 동일차량의 중복임대는 불가)

주2) 기본장비 중 순번 2 바이패스케이블 또는 장치대는 임대사용 가능.

단, 계약기간 동안 임대하여야 하며, 중복임대는 불가.

주3) 순번 2.1.2 중간케이블과 2.1.4 개폐기접속 케이블의 길이를  합하여 900m 이상 보유시 인정가능

주4) 순번 2.1.5번 지상기기 연결용 엘보우케이블은 지상기기(변압기+개폐기) 50대 이상보유 사업소의 전문회사에 한 함.

주5) 기본장비류 중 순번1 "활선작업차" 및 순번3 "이동용 변압기차 또는 장치"와 "다기능 무정전 고소작업차량" 중 1가지를 선택하여 확보가능

주6) 기본장비 중 순번 4「기계화 공간확장 공구set」또는 순번7「활선용 완철」은 1가지 선택하여 확보 가능

주7) 간접활선 시범사용 미시행 공구는 성능인증서를 받은 제품을 경우 인정(성능인증서 발급 제품 별도 안내 예정)

주8) 순번5.13~5.19, 순번 6, 6.1, 6.2, 6.3는 해당공법의 간접활선 확대 적용시 확보. 확보시점 별도안내 예정

2. 일반 장구류 (생략)

3. 안전 장구류 (생략)

4. 지중공사용 장비

(신설)	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
					A	B
	1	연선(바닥)로라	케이블 포설용	대	10	-
	2	케이블절단기	600㎜이상(전동식)	대	1	1
	3	관로 도통시험기	400㎜ (φ100,150,175mm)	대	각 1	각 1
	4	장력계	7.5Ton	대	1	-
	5	케이블드럼받침대	유압식	대	3	-
	6	가스탐지기	유독성, 가연성가스 (소형 산소 농도 측정기 인정)	대	1	1
	7	용량성검전기	AC 5～35kV	개	1	1
	8	접지엘보	370 GLR	개	6	6
	9	검전핀	370 TR	개	4	4
	10	조작핀	600-AT (토오크 조정장치 부착)	대	2	1
	11	플레이트컴팩터	엔진식 1.5T	대	1	-
	12	매설물탐지기	굴착시 지하매설물 탐지용	대	1	1
	13	가스제거기	가스제거기 또는 휴대용맨홀가스배출기	대	1	1
	14	지상기기용상측정기	고압활선부 비접촉식(엘보접촉식)	대	1	1
	15	절연캡	지상변압기 붓싱절연	개	6	6
	16	케이블 피박기	반도전층용	개	2	2
	17	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ	개	1	1
	18	풀링아이	일반용 또는 다굴절(선택 보유 가능)	개	3	3

주) A : 지상기기(변압기 + 개폐기) 500대이상 보유 사업소내      전문회사

단, 지중전문회사를 운영하는 사업소는 B를     적용한다.

B : 지상기기(변압기 + 개폐기) 50대이상 500대미만      보유 사업소내 전문회사

5. 기타 권고장비 (생략)

[별표2]

지중전문회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비 및 장구류

(신설)	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
	1	접지저항 측정기	훅크온식 (접지선 38㎟ 측정가능)	대	2
	2	전동식 압축기 (충전식 압축기 인정가능)	13톤 ∼ 15톤용	대	2
			25톤∼30톤용 (유압기와 압축기헤드 중간압력 게이지설치)		1
	3	전선압축기의 압축력 시험기	13톤 ∼ 15톤용 겸용	대	1
	4	연선(바닥)로라	케이블 포설용	대	30
	5	케이블 절단기	600mm 이상(전동식)	대	1
	6	관로도통시험기	길이400mm, 관로규격별(φ100,150,175㎜) 1대	대	3
	7	장력계	7.5 Ton	대	1
	8	케이블드럼 받침대	유압식	대	3
	9	플레이트 컴팩터	엔진식 1.5톤	대	1
	10	매설물 탐지기	굴착시 지하매설물 탐지 (송신출력 5W이상)	대	1
	11	케이블 피박기	반도전층용	대	2
	12	케이블 피박기	절연체용	대	2
	13	토오크 렌치	1“ 820kg-cm (데드형개폐기BIP 조립용)	개	2
	14	스패너 렌치	600SW	개	2
	15	다기능전압기록계	단상, 3상(또는 단상․3상 겸용) (24시간연속 전압측정용)	대	각1
	16	지상기기용 상측정기	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	대	3
	17	저압용 검상기	저압케이블 검상용	대	2
	18	훅크온 메터	전압/전류 공용 직경 55mm	대	3
	19	관로선통대	300m	대	1
	20	적외선 온도측정기	비접촉식	대	2

	21	휴대용 누설전압전류계	저압 접속개소 누설전류 전압측정	대	1
	22	맨홀뚜껑개방기	맨홀 및 핸드홀 뚜껑개방	개	2
	23	바코드 스캐너	GPS 기능 내장	대	1
	24	양수기	엔진식 5HP	대	1
	25	케이블 상추적 판별기	펄스식 (맨홀 및 관로내 케이블 사활구분)	대	1
	26	특고압용 검상기		대	1
	27	안전칸막이		개	20
	28	공사안내판		개	4
	29	접지엘보	370GLR	개	6
	30	절연부싱	Stand off Insulator	개	6
	31	절연캡	지상변압기 부싱절연	개	6
	32	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ (특고압용)	대	1
			500V 1,000㏁ (저압용)	대	1

주1) 순번 3번 전선압축기의 압축력시험기는 동일사업장내 전문회사간 공용사용 가능

주2) "바코드스캐너"는 기자재 이력관리를 위해 사용예정이므로 계약체결 이후 본 제품에 대한 본격적용일로부터 2개월 이내 구입한다.

2. 안전 장구류 (생략)

3. 기타 권고장비 (생략)

[별표3]

저압전문회사 장비(공구) 확보기준

(신설)	순번	품 명		규격 및 용도	단위	수량주1)
						A	B
	1	저압보수차		절연바켓트럭(내전압 시험)	대	1이상	1이상
	2	접지저항 측정기		훅크온식	개	1	1
	3	훅크온메타		전압, 전류 겸용	대	4	3
	4	절연저항 측정기		1,000V, 2,000㏁	대	1	1
	5	500V, 1,000㏁		2	2	3	-
	6	COS조작봉		23kV용	개	1	1
	7	절연안전모		상근전공 인원수의 120% 확보주2)	개	8, 10	3, 5
	8	안전대		로프부(상근전공 인원수의 120% 확보)	조	8, 10	3, 5
	9	방전고무장갑		저압용 (500V급) (상근전공 인원수의 120% 확보)	족	8, 10	3, 5
	10	보호용가죽장갑		방전고무장갑(저압용) 보호용 (상근전공 인원수의 120%)	족	8, 10	3, 5
	11	검전기		다전압 휴대용 검전기 (상근전공 인원수의 120%)	개	8, 10	3, 5
	12	투광기		휴대용 집중식 랜턴(실드빔 50W) (차량용 포함) 또는 LED 조명등 4W이상(7시간 이상 지속)	대	3	3
	13	(충전식 대용량 전선휴즈 압축기)		2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟	대	1	1
	14	활선접근경보기		고압, 특고압 겸용 (상근전공 인원수의 120% 확보)	대	8, 10	3, 5
	15	안면보호구		상근전공 인원수의 120%	개	8, 10	3, 5
	16	방염복 (방염마 스크 포함)	하계	아라미드 혼용율 50%이상 섬유 (상근전공 인원수대로 확보)	벌	6, 8	2, 4
			동계			6, 8	2, 4
	17	절연안전화		상근전공 인원수대로 확보	족	6, 8	2, 4

주1) ~ 주6) (생략)

주1) (신설)

주2) (신설)

[별표3-2]

(신설)

주1) ~ 주3) (신설)

[별표4] ~ [별표8]

(생략)

[별표9]

(신설)

[별표9]

적격심사 결과표

(생략)

[별표10]

배전공사 낙찰예정자 순번

(생략)

[별표11]

배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

(생략)

[별표12]

발췌대상 시공품질 검사표

(생략)

[별표13]

전문회사 배전도면 사용 보안 서약서

(생략)

[별표15]

(신설)

[별표16]

(신설)

[별표17]

(신설)

1. 목  적

(좌동)

2. 적용범위 및 대상공사

가. 적용범위

1) ~ 2) (좌동)

나. 대상공사 구분

1) ~ 2) (좌동)

3) 저압전문회사 수행공사 (저압공사)

가) 계기관련 공사, 계기유지보수 공사 ~(중략)~ 한전에서 지시하는 인입선 소요분 신규공사 또는 저압정전 복구공사(배전운영처 별도 안내). 다만, 전주교체 ~(이하생략)

나) 무정전 작업 시 안전작업수칙을~

다) 도서 서비스센터 담당지역(별표 9)의 위탁업무를 수행하는 저압전문회사(이하 “도서 저압전문회사”라 한다)의 경우 가)항의 수행공사와 “도서 서비스센터 업무처리지침”에서 정하는 공사를 포함한다.

라) AMI용 통신모뎀공사(모뎀 설치·철거·케이블 연결 등)는 정보통신공사업 면허와 통신설비공 1명이상 확보한 경우에 한하여 수행할 수 있다.

다. 적용의 배제

1) 공사의 시급성 또는 특수성 등 사업소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 전문회사에 발주하지 않을 수 있다.

2) ~ 3) (좌동)

3. 책임사항

구분	책 임	책임 사항
주관 부서	배전계획처장	(좌동)
	배전건설부장	(좌동)
	담 당	(좌동)
협조 부서	배전운영처	․(좌동) ․(좌동) ․(좌동) ․도서 저압전문회사 관리 및 운영
	스마트 미터링처	(좌동)
	자재처	(좌동)
	안전보건처	(좌동)
	기술품질처	(좌동)
사업소	전문회사 담당부서	(좌동)
	안전관리부서	․안전관리계획서 확인 및 이행여부 점검 ․(좌동) ․(좌동)
	품질담당부서	(좌동)
	1차사업소 계약담당부서	(좌동)
	1차사업소 전문회사 담당부서	(좌동)
	시공부서	․(좌동) ․안전관리 계획서 검토 및 이행여부 점검 협조

4. 참고자료

가. ~ 라. (좌동)

5. 전문회사 운영

가. 지역분할

1) (좌동)

가) (좌동)

나) (좌동)

(1) ~ (3) (좌동)

(4) 계기일반공사 : 계기교환, 계기철거, 해지, 재공급,

(5) AMI용 통신모뎀 공사

(6) ~(7)   (좌동)

(8) 저압 정전복구 공사(배전운영처 별도안내)   (9) 도서 서비스센터 담당구역에서의 “도서 서비스센터 업무처리지침(별표 15)”에서 정하는 공사

2) (좌동)

나. 전문회사 수 운영

1) 고압전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		82억원

가) (좌동)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간  ('20~'21년) 배전공사 중 긴급공사  (8천만원  초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 공사의  도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준,    VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)로 산정  한다.

다) (좌동)

(1) ~ (2) (좌동)

(3) (좌동)

(가) 최근 2년간('20~'21년) 공사실적이 자연    재해, 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사실적 보다 과다(또는 과소)하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되는 경우

(나) (좌동)

2) 지중전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		82억원

가) (좌동)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('20~'21) 배전공사 중 지중긴급공사(8천만원 초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 사선지중 배전공사의 도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준, VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

단, 지중 전문회사 수 산정은 상기 조건에 따라  사업소 단위로 지중전문회사를 운영함을 원칙으로 하되, 사선지중 공사실적 5억원 이상인 2차 사업소가 있는 경우 1차사업소에서 판단하여 권역별로 인근사업소와 통합 운영할 수 있음

다) (좌동)

3) 저압전문회사 수 (ⓐ)

전문회사 수 (ⓐ) =		총도급실적금액(ⓑ)
		25억원

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('20~'21) 배전공사 중 저압긴급공사(8천만원 초과분 포함)와 도급액 8천만원이하 저압배전공사의 도급액 실적 합산치(세금계산서 발행기준, VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

다) 도서 서비스센터를 관할하는 사업소의 경우 나)항의 총 도급실적금액에 최근 2년간(’20~’21)의 도서 서비스센터 위탁공사 도급액을 합산한다.

라) 도급액 실적 합산치 조정에 관한 사항은 ‘1).다).(3)’항과 동일하게 적용

다. 입찰대상 공사건수 결정

(좌동)

6. 추정도급액

가. ∼ 다. (좌동)

7. 전문회사 선정

가. ∼ 라. (생략)

마. 입찰시기

투찰(입찰)기간은 2022년 11월 08일부터 11월 10일까지 2개 권역(중부권(7개), 남부권(8개))으로 구분하여 전국적으로 동시에 시행함을 원칙으로 한다.

○ 중부권역 : 11월 08일 ～ 11월 16일 / 남부      권역 : 11월 09일 ～ 11월 17일

※ 중부권역 : 서울, 남서울, 인천, 경기북부, 경기, 강원, 충북

※ 남부권역 : 대전세종충남, 전북, 광주전남, 대구, 경북, 부산울산, 경남, 제주

바. (좌동)

사. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 낙찰예정통지를 받은 후 10일 이내에 다음에서 정하는 기술인력과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하여야 한다.

(삭제)

1) 보유인력 확보기준

가) 용어의 정의

(1) 필수Ⅰ 인력은 「배전공사 기초인력교육․자격 관리절차서」에 따라 자격을 취득한 자로써 배전공사 현장에 투입되어 작업에 참여하는 인력을 말하며, 비상 상황에 대응을 위하여 필요한 「필수유지」 인원을 말한다.

(단, 공사 현장에 투입되는 인원은「무정전 배전공사 시공업체 관리절차서」의 기준인원을 따른다.)

(2) 필수Ⅱ 인력은 공사를 위해 필요한 인력을 업계 자율적으로 고용(상근직) 및 운영하는 인력으로 직무에 따라 적절한 자격을 보유하여야 한다.(단, 시공관리책임자를 제외한 인원은 배전전공 이상 자격을 우선 고용하여 현장 안전관리에 만전을 기하여야 한다.)

나) 고압전문회사

구 분	확보 대상인원
	무정전전공	배전전공	계
필수Ⅰ(ⓐ)	3 명	4 명	7 명
필수Ⅱ	직무별 자율결정 7인 이상 상시고용 (무정전전공, 배전전공, 시공관리책임자, 전관리자 등)

※ 추정도급액 30억원 이하는 필수Ⅱ인력을 4인        이상으로 조정할 수 있다.

(1) ~ (2) (좌동)

(3) (삭제)

다) 지중전문회사

구 분	확보 대상인원
필수Ⅰ	지중배전전공 4명
필수Ⅱ	직무별 필요인력 6명 이상 (지중배전전공, 배전전공, 시공관리책임자, 안전관리자 등)

※ 추정도급액 25억원 이하는 필수Ⅱ인력을 2인        이상으로 조정할 수 있다.

(1) ~ (2) (좌동)

라) 저압전문회사

구 분	확보인원
	배전전공	내선분야 전공	계
필수Ⅰ	2 명	4 명	6 명
필수Ⅱ	직무별 필요인력 자율고용 2명 (배전전공, 시공관리책임자, 내선전공, 안전관리자 등)

※ 추정도급액 6억원 이하는 필수Ⅰ인원을 「배전 2명 + 내선 2명」으로 조정할 수 있다.

(1) ~ (2) (좌동)

(3) 도서 저압전문회사는 상기 확보인원수 이외  “도서 서비스센터 업무처리지침(별표 15)”에 따라 상근전공 인원 수를  별도 산정한다.

(3) (삭제)

마) (좌동)

2) 장비확보기준

가) 전문회사 낙찰예정자로 선정된 업체는 다음  각 호와 같이 장비 및 공구를 구비하여야   한다.

(1) ~ (2) (좌동)

(3) 저압전문회사 : [별표3-1] 저압전문회사 장비[공구] 확보기준 이상의 장비 및 공구.    단, 도서 저압전문회사는 도서 서비스 센터별 [별표3-2]의 장비[공구] 확보기준 이상의 장비 및 공구 추가 확보

나) (좌동)

3) 자재야적장 및 시설기준

가) ~ 다) (좌동)

라) 도서 저압전문회사는 도서 서비스센터별  주된 도서에 사무업무와 자재 보관 등이 가  능한 현장사무소를 확보하여야 한다.

아. 인원 등 확인방법

1) 상근전공(배전전공, 무정전전공, 지중배전전공, 내선전공)

상근전공은 낙찰예정회사의 “고용보험 사업장 자격취득자 명부(사업장용) 및 국민연금 가입자 가입증명(가입자 자격 상세내역 포함)”에 의하여 확인된 인원으로 한다.

2) ~ 3) (좌동)

자. 계약체결

1) 계약담당부서는 기준에서 정한 인원 등을 확보한 낙찰예정회사를 낙찰자로 확정하여 계약을 체결한다. 인원(필수Ⅰ,Ⅱ인원에 대하여 개인정보활용□제공 동의서 포함) , 장비(고압 전문회사의 경우에는 무정전 시공인증서 보유여부 확인 포함), 야적장 확보여부, 계약 필수서류(타절준공 합의서, 개인정보 동의서 등) 확인결과 ~(중략)~ 낙찰예정 통보를 받은 후 10일 이내 (이하생략)

2) (좌동)

3) (좌동)

가) 전문회사 수가 1개인 경우 또는 다수의 전문  회사 중 모두가 계약체결이 지연된 경우에는 신규 전문회사와 계약체결 전까지 ‘21년도 기 계약된 전문회사와 연장 계약하여 시공하되 시공통보 방법은 ’8.다.1)‘항 및 ’8.다.2).가)‘항에 따라 처리한다.

나) (좌동)

4) ~ 6) (좌동)

차. 계약 보증금

1) ~ 2) (좌동)

카. 계약기간

1) 고압, 지중 및 저압전문회사의 계약기간은 2년으로 하며 그 이행기간은 ’23년 1월 1일부터 ’24년 12월 31일까지로 한다. 다만, 낙찰자 결정 지연 등으로 계약체결일이 1월 1일 이후인 경우에는 계약체결일로부터 ’24년 12월 31일까지로 한다.

2) (좌동)

8. 계약금액 산출 및 시공통보

가. 단위공사 계약금액 산출

1) 공종별 공사비 단가에 의거 산출한 단위공사 설계금액(A제외)에 공량단가율을 곱한 후, 공량단가율을 반영하지 않은 A를 더하여 산정한다. ○ [eqn: 공량단가율`=` {낙`찰``금``액-A} over {추정가격(가상설계서``도급금액)-A}]

주1) ~ 주2) (좌 동)

주3) A는 안전관리비, 건강보험료, 장기요양보험료, 연금보험료 등 법정 비용의 합

2) 2023, 2024년도 공종별 공사비 단가는 시중노임에 물가변동률을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

나. 준공 정산금액 산출

(좌동)

다. 시공통보(개별공사 계약)

1) (좌동)

2) (좌동)

가) (좌동)

(1) (좌동)

(2) ‘(1)’항의 공사를 제외한 모든 공사는 시공통보 할 공사건의 설계완료 후 전문회사 자동지정 시점을 기준으로 관내 전문회사 중 시공통보 누계금액이 가장 적은 전문회사에 시공통보 한다. 이 경우 최초 시공통보는 기 입찰한 순번에 의거 시행한다. 단, 고장정전 또는 차량충돌 긴급복구공사비와 공사업체 조달 지입자재비, 도서 서비스센터 담당지역에서 시행하는 공사(계기관련 신증설 및 계획공사 제외)는 시공통보 누계금액에서 제외한다.

※ (좌동)

나) (좌동)

(1) ~ (2) (좌동)

(3) (좌동)

○ 1일 평균 시공통보금액

= [eqn: {prime 21년도```전문회사별(고압,`지중,`저압)````시공통보금액````총계} over {prime 21년도```총``영업일수(252일) TIMES 전문회사수(고압,`지중,`저압)} `]

☞ 각 사업소별 등록 및 확인 방법(전문회사 담당자)

(좌동)

(4) (좌동)

3) (좌동)

가) ~ 나) (좌동)

다) 가)항, 나)항에도 불구하고 도서 서비스센터 담당지역에서 도서 저압전문회사가 시행하는 공사(계기관련 신증설 및 계획공사 제외)는 시공통보 누계금액에 포함하지 않는다.

4) ~ 5) (좌동)

6) 배전설비 운영상 전문회사 직원의 대기가 필요한 경우 설비관리부서장은 전문회사 대표(또는 시공관리책임자)를 통하여 적정 인력을 대기□배치 하도록 요청할 수 있다.

7) ~ 8) (좌동)

9. 시공관리

가. 책임시공

1) (좌동)

2)  고압 휴전작업이나 민원발생 요인이 내재되어 있는 공사의 경우 공사 감리자 현장 입회하에 시공하여야 한다.

3 계약상대자는 한전의 표준시공 및 공법을 준수하여 시공하여야 하며, 표준시공 및 공법을 미준수한 것으로 확인된 경우 13. 사후관리 기준에 따라 제재한다.

4) 모든 공사는 해당 공종의 위험성 체크리스트를 활용하여 시공전 공정별 핵심 Check Point를 확인하여야 하며, 주요 공정의 필수 안전조치 사항에 대해서는 재해방지책임자 및 공사 감리자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

※ (삭제)

5) 계약상대자는 준공검사 과정에서 확인이 곤란한 공정(전선접속개소, 접지저항측정치, 매설물 설치 등)은 현장 시공상태를 확인할 수 있는 증빙자료(사진 등)를 제출하여야 한다.

6) 공사성격상(안전사고 우려 또는 무정전 공법 등) 중요 공정의 경우 공사감리자 현장입회하에 시공하는 것을 원칙으로 한다.

(삭제)

7) 계약상대자는 사급자재를 최초 설계내역대로 시공하여야 하며, 한전의 사전 승인 없이 설계내역과 달리 시공할한 것으로 확인된 경우 13. 사후관리 기준에 따라 제재한다.

8) 계약상대자는 공사 시공과정에서 철거된 사급자재의 상태를 정확히 판정하고, 공사 감리자의 승인을 받은 후 환입 처리한다.

9) 계약상대자는 전기공사업법 등 관련법령에 의해 기술자로 인정하고 있는자를 시공관리책임자로 임명하여 공사현장에 상주시켜야 하며, 이를 이행하지 않을시 13. 사후관리 기준에 따라 제재한다.

나. 작업종사자의 자격

1) 계약상대자는 무정전 전공, 배전전공 등 자격을 갖춘자로 하여금 공사를 시공, 관리하도록 하여야 한다.

2) (좌동)

가) (좌동)

나) 활선 및 무정전공사 : 무정전전공 자격 소지자로서 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 상 「시공능력」이 인증된 자에 한하여 투입가능

※ 시공능력 : □ 전기협회 주관의 기능인력 교육기관에 소정의 평가를 통과(취득갱신포함)한 자에 한하여 유효기간 1년의 무정전·간접활선 시공능력 인증을 발행할 수 있으며 □ 1년 이내 누적 24시간의 무정전·간접활선 공사의 투입실적이 있는 자

다) ~ 라) (좌동)

3) 절연버킷 또는 크레인을 활용하는 작업자는 「유해□위험작업의 취업제한에 관한 규칙」에 의거 기중기 운전기능사 보유 또는 이동식크레인 및 고소 작업대 조종자격 교육을 이수한 자에 한한다.

다. 공사시공

1) 계약상대자는 해당공사의 설계내역, 한전 설계기준 및 시공편람을 기초로 공사를 시행한다.

2) (좌동)

3) 착공후 3개월 이상 경과된 공사에 대하여 시공부서장은 부진사유에 대하여 매월확인 하여야 한다. 또한 반기 1회 전력사업처장(사업소는 지사장) 주관 공사관리 현황을 점검하는 회의를 시행한다.

4) 계약만료 연도 12월에는 전문회사로부터 잔여공사에 대한 시공·준공(타절포함)에 대하여 계약 시 제출한 「타절준공 협약서」에 따라 처리일정 및 방법에 대한 계획서를 수취하여 이월공사가 최소화 되도록 관리해야 한다.

5) 장기중지공사로 공사중지 기간이 6개월 이상 지속되거나, 기타 불가피한 사유로 공사를 계속 진행할 수 없을 경우 당해 공사를 준공 처리할 수 있다. 단, 신규 및 지장이설 공사의 경우 『배전선로 이설업무 지침』에 따라 처리한다.

6) ~ 7) (좌동)

라. 고객관리

1) (좌동)

2)  ~현장상황을 공사감리자에게 즉시~

10. 안전 및 품질관리

가. 안전관리

1) 계약상대자는 공사장 내의 계약상대자 소속 직원, 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고, 「안전보건관리규정」 제46조제2항의 안전관리계획서를 한전 해당사업소 시공 및 안전관리부서에 착공전까지 영배 4.0 시스템으로 제출하여야 하며, 안전관리 계획서 제출이 확인된 후 시공통보를 받을 수 있다. 계약상대자는 안전관리계획서에 따라 안전관리를 시행하며, 안전관리부서는 분기 1회이상 안전관리계획서에 따라 안전관리가 이행되는지 점검하고, 이행되지 않을 시 안전지도서를 발행할 수 있다.

2) 계약상대자가 시공하는 공사에서 사고가 발생하였을 경우 즉시 작업중지, 위험성 평가 및 유해위험요인 제거 등 「산업재해 보고 및 절차서」 6.2 및 「안전보건경영 절차서」 제10장에 따라 필요한 모든 조치를 즉시 취하여야 하며, 사고처리 미흡 또는 잘못으로 인하여 발생한 인적, 물적 피해에 대한 처리와 보상은 계약상대자 책임으로 한다.

3) ~ 5) (좌동)

6) 계약상대자는 「안전계약 특수조건」에 따라 안전보건경영시스템을 인증 받아야 한다.

7) ~ 8) (생략)

9) 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를 기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로 교육을 시행하여야 한다. 또한 계약기간 중 반기 1회 이상 재해예방 기술지도기관의 기술지도 또는 컨설팅을 받고 관련 비용은 안전관리비로 정산할 수 있다.

10) 계약상대자는 계약기간 중 산업재해가 발생하였을 경우 산업재해 보고 및 조사 절차서 6.1.7에 따라 평가등급 “B” 이상인 안전보건진단기관의 안전진단과 평가등급 “B” 이상인 안전보건교육기관의 안전교육을 받고 그 결과를 안전관리 부서에 제출하여야 한다

11) 대표자(또는 안전보건관리책임자)와 시공관리책임자(선임된 자 전원)는 위험성평가 교육(건설업, 16시간)을 수료하고 계약후 1년이내 수료증을 제출해야한다. (수료증 미제출 시 수료증 제출시 까지 매월 1일 안전지도서를 발행한다.)

12) 한전은 계약상대방에게 안전지도서 발행 및 산업재해가 발행한 경우 안전계약 특수조건 제7조 및 제8조에 따라 위약벌을 부과한다.

가) 위약벌 적용 시 부상 및 사망사고가 동시에 일어난 경우 재해 작업자 1명당 적용

나) 적용금액은 각 공사건별 시공통보된 도급액(준공 시 준공 도급액)으로 하며, 계도서 3건으로 지도서를 발행하는 경우, 계도서 발행 공사건 중 도급액이 가장 큰 공사의 계약금액으로 한다.

13) 이 기준에서 명시하지 않은 사항은 안전계약특수조건을 따른다.

14) 계약상대자는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 하며, 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도를 하여야 한다. 단, 보호구 등은 산업안전보건관계 법령에 따라 안전인증을 받은 제품만 사용한다.

나. 품질관리

1) 계약상대자는 품질계획서를 작성하고 시공품질에 대한 책임을 다하여야 한다.

2) ∼ 5) (좌동)

11. 준공검사

가. ~ 라. (좌동)

12. 하자보수 보증금 수납

가. ~ 라. (좌동)

13. 사후관리

가. (좌동)

1) 항목별 제재기준

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행 중지
	1일	3일	5일	10일	20일
1. 시공통보 이행불응		1회	2회	3회	4회
2. 선착공 통보 동원불응		1회	2회	3회	4회
3. 선착공 통보 동원지체 (유선통보후 현장도착까지 2시간 초과시)	1회	2회	3회	4회	5회
4. 무단작업 또는 간접활선 임의 변경		1회		2회	3회
5. 고압정전 유발 (작업중 또는 공사하자로 정전발생)			일시1회	일시2회	일시3회
		순시1회	순시2회	순시3회	순시4회
	순간1회	순간2회	순간3회	순간4회	순간5회
6. 변대단위 저압정전 및 이상전압유발	○			누계4회
7. 안전사고 발생	※ 사망사고 1명 계약해지, 추락 또는 감전 부상 1명 : 10일, 기타 부상 1명 : 5일
8. 안전지도서 발행		○
9. 공사 시정통보서 발행	○				누계 4회
10. 불량 기자재 사용		1회	2회	3회	4회
11. [별표4, 5, 6]공사건별 공사시공 품질 평가결과 분기별 평균 누계 감점점수	10점 이상	15점 이상	20점 이상	30점 이상	40점 이상
12. 공사의 하자 또는 작업자 과실로 인한 부실공사로 대외민원 유발		지방일간지 지방방송		중앙 일간지 중앙방송	누계 4회
13. 시공방법 임의변경(4번 이외항목)	1회	2회	3회	4회
14. 폐전주, 근가, 애자류 방치		1회	2회	3회	4회
15. 사전 승인없이 사급자재를 설계 내역과 달리 시공할 경우		1회	2회	3회	4회
16. 안전에 부적합 장비(구) 사용 (시험 불합격, 시험 미시행 등)			1회	2회	3회
17. 장비 미달	미달 기간동안 시공통보 중지 (누적 30일 이상 해지)
18. 불법하도급으로 부정당제재를 받은 경우	계약 해지
19. 금품·향응 제공	“주12참조”
20. 안전관리 소홀		○
21. 상근전공 부적정 운영			1회	2회	3회
22. 시공관리책임자 상주 위반		1회	2회	3회	4회

주1) 제재 항목별 중도해지 조건은 계약기간 누계치 기준으로 적용한다.(전문회사 인센티브/페널티 업무절차서에 따라 누계벌점 적용)

주2)∼ 주3) (좌동)

주4) (생략)

○ 사망 1명 및 추락□감전(아크화상 포함) 3명(계약해지), 감전(아크화상 포함) 또는 추락 부상 1명(10일 시공중지), 기타 부상 1명당(5일 시공중지)

○ 사망 1명 벌점 10점, 감전 또는 추락 부상1명 벌점 3점, 기타 부상 벌점 1.5점

주5) 안전사고를 은폐한 경우는 상기 제재기준의 5배 가중 적용한다. 단, 보고지연시 2배 가중 적용한다.

※ (좌동)

※ (좌동)

주6) (좌동)

주7) 계약기간동안 기 신고된 ‘7.사. 2) 장비 확보 기준에 미달되는 경우 미보유 해당기간만큼 소급하여 인지일로부터 시공통보 중지 조치를 취한다.

주8) 전문회사는 안전계약특수조건에 따라 안전보건경영시스템(ISO 45001 또는 KOSHA-MS 등)을 인증을 받으며, 인증기관은 KAB(한국인정센터), 안전보건 공단 등 등록된 기관에 인증받은 곳으로 한다. 인증받은 전문회사는「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치)」에 따라 해당 절차를 마련하고 지속 정비□이행 하여야 한다. 갱신심사를 시행하지 않은 유효기간이 만료된 인증보유 또는 인증받지 않은 경우 안전계약특수조건에 따라 제재한다.

주9)∼ 주12) (좌동)

주13) 상기 20번 항목은 활선·무정전 표준공법 미준수, 사진전송 가이드라인 미준수, 동영상 촬영·제출요구 불응, 안전관리비 미집행 또는 목적외 사용, 본 기준의 10.가.10)항 안전 컨설팅□교육 미수행 및 14항 전문회사 종사자 교육 미참여, 안전관리계획서에 따른 안전관리 미시행 시 적용한하며, 안전지도서 및 위약벌 관련 사항은 안전계약 특수조건에 따른다.

주14) 송배전분야 시공품질 우수기업 인증제 및 안전경영활동 우수사업소 선정에 따라 우리회사로부터 인증을 취득하였을 경우 계약기간 내 1회에 한하여 시공통보서 발행 중지 제재 3일의 기간을 감면한다.

주15) 공사현장 안전관리 점검표상 경미한(핵심체크포인트 이외 항목) 사항 지적시 안전계도서를 발행할 수 있으며, 업체별 안전계도서 3회 누적 시 안전지도서 1회로 적용한다.

주16) 전문회사 계약기간 중 시공통보한 공사의 안전사고로서 계약기간 종료 후 발생 및 확인된 건에 대하여는 ‘13.가.1)주4), 주5), 페널티 제도에 따라 벌점을 부과한다.

주17)∼ 주18) (좌동)

주19) 상기 21번 항목은 계약기간 동안 기 신고된 ‘7.사.1) 필수Ⅰ 인력의 확보 기준 미달, 자격증만 빌려 필수Ⅰ기준인원 맞추기, 작업 통보서상의 기능인력□장비와 현장에 실제 투입된 기능인력□장비가 상이한 경우, 전문회사에 소속된 기능인력□장비를 타회사 공사에 투입하여 공사한 경우를 말한다.

○ 필수Ⅰ 확보 기준의 미달로 인하여 제재시에는 상기 21번 항목의 시공통보 중지 기간 + 기준인원 보유할 때까지의 기간을 합산한다.

주20) (삭제)

주21) (삭제)

주20) 상기 3번 항목에 대하여 긴급조치에 필요한 최소장비 및 인력 도착을 기준으로 인정한다. 단, 타 긴급공사 시공 중 또는 도서 서비스센터 담당구역 내 부속도서에 선박으로 이동 등 부득이한 경우 예외와 인력·장비 필요기준의 판단은 공사 담당 부서장 판단에 따른다.

2) 인센티브/페널티 제도 운영(세부 항목별 평가 등 관련 내용 절차서 참조)

가) 평가 주기 : 가점(월 또는 분기), 감점(항목 발생 시) 평가

나) 평가 대상

(1) 가점 : 무사고□무고장 등 현장관리 우수업체 평가항목 13종

(2) 감점 : 13.가.1) 사후제재 항목 및 기능인력 이동제한 감점

다) 운영 방법 : 계약기간 내 취득한 가·감점 누적(유효기간 5년 적용 예정)

(1) 감점은 13. 가. 1) 사후제재 항목의「시공통보 중지 1일」을 –100포인트로 환산하여 누적

▸ 지사별 일평균 시공통보 중지금액 확인 : 업무처리기준 8. 다. 2). 나). (3) 적용

예시 ) 일평균 시공통보 추정금액 2,200만원 = 100p,

1p 당 환산가치 = 22만원

(2) 누적된 인센티브는 시공통보 중지 및 위약벌 중 한가지 항목에 대하여 50% 이내로 차감할 수 있다.

라) 계약해지 : 마일리지 월단위 집계 결과 누적 -3,000점을 초과 또는 13.가.1) 사후제재 항목 중 계약해지 대상의 경우

마) 인센티브 평가항목

분류	평가항목	평가방법	가점	주기
인력 장비	1. 현장 투입인력 일치도	사전신고된 인원과 현장투입 인력 일치율(100%)	10점	매월
	2. 현장 투입장비 일치도	사전신고된 장비와 현장투입 장비 일치율(100%)	10점	매월
	3. 상시 고용인력 유지	분기별 상시 고용인력 14명 이상 유지	60점	매분기
	4. 필수 보유인력Ⅰ 유지	전문회사 선정시 확인된 인원 변경없이 유지 시	200점	반기
		필수Ⅰ인력에 대한 근로자 재해보험 가입 시		1회
		필수Ⅱ인력에 대한 근로자 재해보험 가입 시	30점	1인
시공 관리	5. 공사 조기 준공율	3개월 이전 착공 공사 준공률 70% 이상 시	90점	매분기
	6. 고장 발생율	무고장(일시, 순간, 변대단위 저압)	10점	매월
	7. 표준공법 이행	표준공법 미준수 지적 0건	5점	매월
안전 관리	8. 도급자 안전사고 발생	무사고	10점	매월
	9. 안전관리 보조원 배치	전 활선무정전 공사현장 안전관리 보조원 배치	100점	매월
	10. 안전지도서 발행	현장 점검시 지도서 발행 건수(0건)	10점	매월
	11. 안전계도서 발행	현장 점검시 계도서 발행 건수(1건 이하)	5점	매월
장비 관리	12. 계약기간 중 장비 신품교체	절연버킷트럭 또는 저압 버킷트럭	500점	매월
		무정전 변압기차 또는 장치	150점	매월
		By-Pass케이블 세트	240점	매월
정책 변경	13. 안전정책 이행	당초 계약에 추가 변경되는 안전정책 달성	200점	매월

3) 조치방법

(좌동)

나. (좌동)

1) 대  상

공사 시공 중(공사중지 포함) 및 하자담보 기간 내의 공사로서 불량기자재를 사용하거나 부실시공으로 인하여 정전을 유발한 전문회사

2) ~ 4) (좌동)

다. (좌동)

1) ~ 2) (좌동)

3) 전문회사 보유인력 중 필수Ⅰ에 해당하는 인력은 실사에 반드시 참여하며, 그 인원은 계약체결 후 6개월까지 변동을 금지하고, 이를 위반시 1,000점/인(최대 2인까지 부과)의 벌점을 부과한다.

가) 질병 및 자진 퇴사에 대하여 예외로 하며 예외를 적용받기 위한 서류는 전문회사가 제공한다.

나) 퇴사의 경우 근로자 자필서명이 있는 퇴사 관련 서류 및 질병 퇴사의 경우 사실관계 확인을 위한 진단서 첨부(병명 등 민감한 개인정보 제외)

다) 전문회사가 인정하여 휴직중인 근로자가 타 회사 공사에 참여시 1,500점/인 벌점 가중부과

라) 상기 내용에 명시되지 않은 사항은 「배전 전문회사 인센티브/페널티 업무 절차서」 내용에 따른다.

마) 필수Ⅰ에 해당하는 인력은 계약체결 후 6개월 이내에 「필수유지업무 협약체결」또는 노동위원회에 「필수유지업무 유지□운영 수준 등의 결정」신청 문서를 제출하여야 하며 이를 위반 시 제출일까지 시공통보 중지하며 페널티에 산입한다.

4) 상근인력에 대하여 전문회사 대표자는 소속된 기능인력(시공관리책임자 포함)의 이직 또는 퇴직이 발생한 경우 발생 후 24시간내에 문서로 통보하여야 한다.

5) 기준인원의 보충내용은 “고용보험 사업장 자격취득자 명부(사업장용) 및 국민연금 가입자 가입증명(가입자 자격 상세내역 포함)”을 첨부하여 이직 또는 퇴직일로부터 5일 이내에 한전 해당사업소에 문서로 통보한다.

6) (생략)

라. 전문회사 관리

불법 하도급공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 전문회사의 하도급 여부, 기능인력, 장비, 자재, 현장사무소 보유현황 등 점검과 관련한 세부 항목은 「배전공사 인원․장비 실사 업무절차서」에 따른다.

1) ~ 5) (좌동)

14. (좌동)

가. 1) ~ 3) (좌동)

4) 가)~나) (좌동)

다) 안전사고 사례전파 및 재발방지교육, 안전사고 정보공유 등

나. (좌동)

다. (좌동)

3) 교육주관 : 본부 안전재난부

라. (삭제)

15. (좌동)

가. ~(중략)~ 지중배전 전문회사 시공관리지침, 배전운영실 관리지침, 안전계약특수조건, 기타 공문 지시사항 등에 따른다.

나. (좌동)

다. 전문회사는 재해 등 비상상황 발생시 신속한 대응과 당해공사의 효율적 수행을 위하여 계약체결 이후부터 계약기간 만료시까지는 해당사업소 내 관할구역 안에현장사무소를 두어야 한다. 단, 도서 저압전문회사는 도서 서비스센터별로 기술인력과 장비를 별도 보유하고, 주된 도서지역 내 현장사무소를 별도 확보하여 운영하여야 한다.

라. ~ 카. (좌동)

16. (좌동)

17. 별표 및 부록

【별표 1】고압전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 2】지중전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 3-1】저압전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 3-2】도서 저압전문회사 장비(공구) 확보기준

【별표 4】공사시공 품질 평가서(고압전문회사)

【별표 5】공사시공 품질 평가서(지중전문회사)

【별표 6】공사시공 품질 평가서(저압전문회사)

【별표 7】전문회사 제재사실 통보서

【별표 8】중점사업소 및 관리사업소 명부

【별표 9】도서 서비스센터 관할사업소 명부

【별표10】적격심사 결과표

【별표11】배전공사 낙찰예정자 결정 순번

【별표12】배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

【별표13】발췌대상 시공품질 검사표

【별표14】전문회사 배전도면 사용 보안 서약서

【별표15】도서 서비스센터 업무처리지침

【별표16】배전 전문회사 타절준공 상호 협약서

【별표17】개인정보 수집□활용□제공 동의서

[별표1]

고압전문회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비·공구류

구분	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
장비	1	절연버켓트럭 (다기능 무정전 고소작업차량 인정가능)	작업높이 15m 이상, 아웃트리거 인터록 안전장치 설치, 후방센서‧카메라 장착	대	3이상
	2	오가크레인 또는 백호	후방센서‧카메라 장착	대	1이상
	3	카고크레인	3.5톤 이상 트럭, 후방센서‧카메라 장착	대	1이상
	4	화물자동차	1.0톤 이상 트럭, 후방센서‧카메라 장착	대	1이상
장치	5	바이패스 케이블차 또는 장치대	22.9kV-y 3상4선식 배전선로 바이패스 케이블 운반, 포설용 - 원격(배전반) 조작, 케이블 얽힘 방지장치 - 3상동시 케이블감기, 풀기 기능 - 차량일 경우 후방센서‧카메라 장착	대	1 이상
	5.1	바이패스케이블	22.9kV-y 3상4선식 배전선로에서 200m이상 바이패스 가능	Set	1 이상
	5.2	공사용개폐기	바이패스 선로 개폐용(검상기능부)	개	3 이상
	6	이동용 변압기차 또는 장치 (다기능 무정전 고소작업차량 인정가능)	22.9kV-y 3상4선식 단상 100kVA 3대 동시 교체 가능 - 결상 등 검상장치 부 - 1,2차 개폐기부(배전반조작 가능) - 차량일 경우 후방센서‧카메라 장착		1 이상

공구	7	간접활선작업용 공구	개
	7.1	절연스틱	핫스틱, 로터스틱, 핸드스틱, 그랩스틱 (동등 이상 기능 절연스틱 인정가능)	개	각2이상
	7.2	유압식 절단기	ACSR 32~240㎟ 용	개	2이상
	7.3	유압식 압축기	ACSR 32~240㎟용(10 ~ 13톤)	개	2이상
	7.4	전동공구	로터스틱 부착형	개	2이상
	7.5	보조암	절연버켓 부착형	개	1이상
	7.6	전선인장기	인장강도 1ton이상	개	3이상
	8	전선압축기의 압축력시험기	10톤 ∼ 13톤 겸용 (아날로그식 또는 디지털식)	대	1이상
계측기	9	휴대용 변압기 테스터기	권선저항, 절연저항, 권수비 동시측정 가능	대	1이상

주1) 순번 1~6은 임대사용가능

- 영업용에 한하여 계약기간 동안 임대하여야 하며, 동일장비의 중복임대는 불가

- 절연버켓트럭은 인터록 장치와 후방센서‧카메라가 설치된 차량만 임대가능

주2) 순번 5 바이패스케이블은

-‘특고압 전선 체결용 클램프’는  ‘임시걸이 일체형’ 보유 시 인정

- 중간케이블과 개폐기 접속케이블의 총 길이가 900m이상 보유 시 인정(3상 300m 기준)

- 기타 부속자재는 간접활선 표준작업절차서에 명시

주3) 위 기본 장비‧공구류 외 활선‧무정전 공법에 사용하는 장비‧공구는 해당공법에 적합한 장비‧공구를 반드시 확보(구매 또는 임대 등) 하고 공사 시행

(간접활선 표준작업절차서 공종별 사용 장비 및 공구 참고)

주4) 이 외 한전 설계기준 및 시공기준에 명시된 시공법에 따른 표준 장비□장구□계측기를 확보하여 현장에 적용하여야 함

주5) 순번 7.6는 해당공법의 간접활선 확대 적용 시 확보, 별도 안내 예정

2. (좌동) (삭제)

3. 안전 장구류 (삭제)

2. 지중공사용 장비 및 장구류

구분	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
장치	1	케이블 상추적 판별기	펄스식 (맨홀 및 관로내 케이블 사활구분)	대	1
공구	2	전동식 압축기 (충전식 압축기 인정 가능)	13톤 ∼ 15톤용	대	2
			25톤∼30톤용 (유압기와 압축기헤드 중간압력 게이지설치)		1
	3	케이블 절단기	600mm 이상(전동식)	대	1
	4	케이블 피박기	반도전층용	대	2
	5	케이블 피박기	절연체용	대	2
	6	토오크 렌치	1“ 820kg-cm (데드형개폐기BIP 조립용)	개	2
	7	관로도통시험기	길이400mm, 관로규격별(φ100,150,175㎜) 1대	대	3
	8	지중기기 조작봉	절연스틱	개	3
	9	절연방전봉	AC 30kV급 이하	개	1
계측기	10	전선압축기의 압축력 시험기	13톤 ∼ 30톤용 겸용	대	1
	11	장력계	7.5 Ton	대	1
	12	매설물 탐지기	굴착시 지하매설물 탐지 (송신출력 5W이상)	대	1
	13	지상기기용 상측정기	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	대	3
	14	저압용 검상기	저압케이블 검상용	대	2
	15	적외선 온도측정기	비접촉식	대	2
	16	휴대용 누설전압전류계	저압 접속개소 누설전류 전압측정	대	1
	17	특고압용 검상기	7,000V이상 상 확인 시험용	대	1

	18	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ (특고압용)	대	1
			500V 1,000㏁ (저압용)		1
	19	검전기	다전압 휴대용 검전기 (3.3~35kV)	개	3
	20	용량성 검전기	AC 5~35kV	대	1
	21	가스탐지기	산소농도 및 유해가스 측정용	대	1
기타	22	가스제거기	가스제거기 또는 휴대용 맨홀가스배출기	대	1
	23	내화절연방호구	지상기기 방호, 오조작 예방	Set	1
	24	절연매트	지중 작업자 절연향상	개	1
	25	안면보호구	케이블 접속/절단시 안면보호구	개	4
	26	접지엘보	370GLR	개	6
	27	절연부싱	Stand off Insulator	개	6
	28	절연캡	지상변압기 부싱절연	개	6

주1) 케이블 상추적 판별기는 지상기기 500대미만    소규모 사업소의 경우 필요시 임대

주2) 위 지중 장비‧공구류 외 지중 공사에 사용하는 장비‧공구는 해당 공사에 적합한 장비‧공구를 반드시 확보(구매 또는 임대 등) 하여 공사 시행

주3) 이 외 한전 설계기준 및 시공기준에 명시된 시공법에 따른 표준 장비□장구□계측기를 확보하여 현장에 적용하여야 함

5. 좌동 (삭제)

[별표2]

지중전문회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비 및 장구류

구분	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
장비	1	카고크레인	3.5톤 이상 트럭, 후방센서‧카메라 장착	대	1이상
	2	화물자동차	1.0톤 이상 트럭, 후방센서‧카메라 장착	대	1이상
장치	3	케이블 상추적 판별기	펄스식 (맨홀 및 관로내 케이블 사활구분)	대	1
공구	4	전동식 압축기 (충전식 압축기 인정 가능)	13톤 ∼ 15톤용	대	2
			25톤∼30톤용 (유압기와 압축기헤드 중간압력 게이지설치)		1
	5	케이블 절단기	600mm 이상(전동식)	대	1
	6	케이블 피박기	반도전층용	대	2
	7	케이블 피박기	절연체용	대	2
	8	토오크 렌치	1“ 820kg-cm (데드형개폐기BIP 조립용)	개	2
	9
		관로도통시험기	길이400mm, 관로규격별(φ100,150,175㎜) 1대	대	3
	10	지중기기 조작봉	절연스틱	개	3
	11	절연방전봉	AC 30kV급 이하	개	1
계측기	11	전선압축기의 압축력 시험기	13톤 ∼ 30톤용 겸용	대	1
	12	장력계	7.5 Ton	대	1
	13	매설물 탐지기	굴착시 지하매설물 탐지 (송신출력 5W이상)	대	1
	14	지상기기용 상측정기	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	대	3
	15	저압용 검상기	저압케이블 검상용	대	2
	16	적외선 온도측정기	비접촉식	대	2
	17	휴대용 누설전압전류계	저압 접속개소 누설전류 전압측정	대	1
	18	케이블 상추적 판별기	펄스식 (맨홀 및 관로내 케이블 사활구분)	대	1
	19	특고압용 검상기	7,000V이상 상 확인 시험용	대	1

	20	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ (특고압용)	대	1
			500V 1,000㏁ (저압용)		1
	21	검전기	다전압 휴대용 검전기 (3.3~35kV)	개	3
	22	용량성 검전기	AC 5~35kV	대	1
	23	가스탐지기	산소농도 및 유해가스 측정용	대	1
기타	24	가스제거기	가스제거기 또는 휴대용 맨홀가스배출기	대	1
	25	내화절연방호구	지상기기 방호, 오조작 예방	Set	1
	26	절연매트	지중 작업자 절연향상	개	1
	27	안면보호구	케이블 접속/절단시 안면보호구	개	4
	28	접지엘보	370GLR	개	6
	29	절연부싱	Stand off Insulator	개	6
	30	절연캡	지상변압기 부싱절연	개	6

주) 위 기본 장비‧공구류 외 지중 공사에 사용하는 장비‧공구는 해당 공사에 적합한 장비‧공구를 반드시 확보(구매 또는 임대 등) 하고 공사 시행

주2) 이 외 한전 설계기준 및 시공기준에 명시된 시공법에 따른 표준 장비□장구□계측기를 확보하여 현장에 적용하여야 함

2. 안전 장구류 (삭제)

3. 기타 권고장비 (삭제)

[별표3-1]

저압전문회사 장비(공구) 확보기준

구분	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
장비	1	절연버켓트럭주1)	아웃트리거 인터록 안전장치설치, 후방센서‧카메라 장착	대	1
공구	2	충전식 대용량 전선휴즈 압축기	2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟	대	1
계측기	3	전선압축기의 압축력시험기주2)	추후 별도공지	대	1
	4	접지저항 측정기	훅크온식	개	1
	5	절연저항 측정기	1,000V, 2,000㏁	대	1
			500V, 1,000㏁	대	2
기타	6	투광기	휴대용 집중식 랜턴(실드빔 50W) (차량용 포함) 또는 LED 조명등 4W이상(7시간 이상 지속)	대	3

주1) ~ 주6) (삭제)

주1) 절연바켓차는 임대사용 가능

- 영업용에 한하여 계약기간 동안 임대하여야    하며, 동일장비의 중복임대는 불가

- 절연버켓트럭은 인터록 장치와 후방센서‧카메   라가 설치된 차량만 임대가능

주2) 압축력시험기는 추후 별도공지에 따라 확보

주3) 이 외 한전 설계기준 및 시공기준에 명시된 시공법에 따른 표준 장비□장구□계측기를 확보하여 현장에 적용하여야 함

[별표3-2]

도서 저압전문회사 장비(공구) 확보기준

구분	순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량주1)
장비	1	절연버켓트럭주2)	아웃트리거 인터록 안전 장치 설치, 후방센서‧카메라 장착	대	1
공구	2	충전식 대용량 전선휴즈 압축기	2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟	개	1
계측기	3	접지저항 측정기	훅크온식	대	1
	4	절연저항측정기	500V, 1,000㏁	대	1
			1,000V, 2,000㏁	대	1
	5	전선압축기의 압축력시험기	추후 별도공지	개	1
기타	6	투광기	휴대용 집중식 랜턴(실드빔 50W, 차량용 포함) 또는 LED 조명등 4W 이상(7시간 이상 지속)	대	2
	7	광학 쌍안경	루프식, 광학 10∼11배율, 화각 60°이상	대	1
	8	접지용구	특고압용 (22㎟이상)	조	2

주1) 도서 서비스센터별 장비(공구) 확보 수량이며, 내륙지역에서의 장비(공구)확보 수량[별표 3-1]과는 별도임

주2) 절연버켓트럭은 임대사용 가능(단, 영업용 차량에 한하여 계약기간 동안 임대하여야 하며, 동일차량의 중복 임대는 불가)하며, 도서 서비스센터에 한해 절연버켓트럭을 대신하여 비절연 버켓의 고소작업차를 사용할 수 있으며, 이 경우 반드시 차량을 접지하고, 개인안전장구를 착용하여 작업 시행

주3) 서비스센터 소재 주 도서에 연륙교가 있는 경우 내륙지역과 절연버켓트럭 공용 가능

주4) 이 외 한전 설계기준 및 시공기준에 명시된 시공법에 따른 표준 장비□장구□계측기를 확보하여 현장에 적용하여야 함

[별표4] ~ [별표8]

(좌동)

[별표9]

도서 서비스센터 관할사업소 명부

본부	지사	서비스센터	부속도서(주 도서는 밑줄로 표시)
인천본부	강화지사	교동	교동도
	삼산		석모도, 서검도, 미법도, 주문도, 아차도, 볼음도, 말도
	영종지사	북도	신도, 시도, 모도, 장봉도
광주전남 본부	여수지사	화정	백야도, 제도, 개도, 월호도, 자봉도, 조발도, 둔병도, 낭도, 적금도, 사도, 추도
		남면	금오도, 안도, 부도, 연도, 대두라도, 소두라도, 나발도, 화태도, 대횡간도, 소횡간도
	목포지사	임자	임자, 수도, 재원도, 대태이도
	고흥지사	금당	금당도, 비견도, 허우도, 충도, 신도, 대화도
		금일	금일도, 생일도, 소랑도, 우도, 섭도, 부도
	완도지사	노화·보길	노화도, 마삭도, 넙도, 후장구도, 마안도, 서넙도, 구룡도, 노록도, 보길도, 예작도
		청산	청산도, 모도, 장도
		소안	소안도, 횡간도, 구도
	신안지사	비금·도초	비금도, 상수치도, 하수치도, 도초도
		신의·하의	하의도, 대야도, 신도, 장재도, 능산도, 개도, 장병도, 문병도, 옥도, 신의도, 기도
		장산	장산도, 마진도, 백야도, 막금도, 섬막금도
경남본부	통영지사	한산	한산도, 좌도, 방화도, 화도, 비산도, 죽도, 용초도, 비진도, 추봉도, 유자도
		사량	사량, 아랫
		욕지	욕지도, 두미도, 상노대도, 하노대도, 연화열도, 우도
제주본부	직할	우도	우도

[별표10]

적격심사 결과표

(좌동)

[별표11]

배전공사 낙찰예정자 순번

(좌동)

[별표12]

배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

(좌동)

[별표13]

발췌대상 시공품질 검사표

(좌동)

[별표14]

전문회사 배전도면 사용 보안 서약서

(좌동)

[별표15]

도서 서비스센터 업무처리지침

1. 목   적

이 지침은 내륙 배전선로가 연계된 도서 서비스센터의 배전설비를 관리하는 저압전문회사(이하 ‘도서 저압전문회사’라 한다.)를 선정하는 과정과 업무확인 방법을 정하고, 도서지역의 특성을 고려하여 배전설비 예방보수 및 전기고장 복구 등 배전선로 유지관리 체제를 확립하여 효율적이고 안전한 업무수행을 도모함을 목적으로 한다.

2. 위탁공사 범위

가. 위탁공사 대상

도서 서비스센터 관내의 저압 고장처리, 배전선로 순시 등 모든 위탁공사 대상 작업은 2인 1조로 시행함을 원칙으로 하며, 기타 위탁업무 수행에 있어 배전분야 안전작업수칙 등을 준수하여야 한다.

1) 저압 고장처리 및 저압 고장 출동대기

2) 배전선로 순시·점검 및 측정(접지저항, 표본전압, 변압기 부하) 업무

3) 일상보수 업무(선로순시 결과에 따라 자체계획 수립·시행, 활선작업 제외)

(가) 수목전지(사선구간 및 저압측에 한함), 이물제거, 저압 유휴설비 철거

(나) 저압선, 인입선, 지선, 도색판, 번호찰 정비

(다) 접지개수, 불평형 시정, COS 조작 및 휴즈링크 교환(긴급작업 등 필요시)

(라) 설비 현장조사 등 기타 보수작업(고압 제외)

4) 영업일반 업무

(가) 고압고객 수급지점 개폐기 조작(긴급작업 등 필요시)

(나) 휴지, 해지, 불량계기 교체, 단전․재공급

(다) 고객 불편사항 중계, 위약사항 중계 등

5) 긴급작업

(가) 배전선로 고압고장 시 선로순시 및 수동 개폐기 조작

※ 사선상태가 명확하고 안전이 확보된 경우에 한하여 현장대리인 관리 하에 점퍼선 분리 등 고장구간 분리 가능

(나) 중계표, 고장접수 사항 중 작업자 또는 일반인의 안전사고가 우려(예상)되는 건에 대한 현장조사 및 조치

6) 기타 한전의 시공통보 사항 중 현장여건을 감안하여 협의 후 시행 가능한 공사

7) 위해개소 현장안내 및 통제, 현장상황 한전 통보

나. 위탁공사 제외

1) 특고압 배전계통 운영

(가) 배전선로 부하전환 업무(활선상태의 수동개폐기 조작 포함)

(나) 고장구간 분리(활선 응급조치)

(다) 긴급 활선업무(특고압 근접 수목전지 포함)

2) 설비진단 업무

(가) 배전설비 진단 업무(초음파, 열화상 진단)

(나) 지능화개폐기(단말기), SVR 점검

(다) 무선부하 감시시스템 이설

3) 중요행사장 전력확보

4) 고압고객 파급고장 시 고객설비 점검 및 안내

5) 사회 취약계층, 독거노인 등 옥내설비 점검 및 지원

6) 배전선로 신증설 및 지장전주 이설공사(차량충돌 복구공사 포함)

7) 배전선로 경상 및 계획보수공사

8) 고압고장 복구(단, 사선상태의 긴급 임시복구 제외)

3. 도서 저압전문회사 선정

가. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 낙찰예정통지를 받은 후 20일 이내에 다음에서 정하는 기술인력과 장비 및 현장사무소를 내륙지역과 별도로 도서 서비스센터별로 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하여야 한다. 기타사항은 배전공사 전문회사 업무처리기준에 따른다.

1) 도서 서비스센터별 상근전공 확보기준

구 분		확보인원수	비 고
필수Ⅰ	배전전공	2명	-
	내선분야전공	1명	-
필수Ⅱ	직무별 필요인력	1명	배전전공, 시공관리책임자, 안전관리자 등

(가) 도서 저압전문회사의 기술인력 확보인원 수는 도서 서비스센터별로 별도 산정한다.

(나) 필수 인력Ⅰ은 비상상황 대비 필수유지 대상이며, 필수 인력Ⅱ는 안전하고 원활한 시공을 위하여 자율적으로 운영하는 필요인력을 말한다, 단, 2개 이상의 도서 서비스센터를 담당하는 도서 저압전문회사의 경우 직무별 필요인력(필수Ⅱ)을 1명 이상 확보하여 공동으로 운영할 수 있다.

(‘A’ 도서 저압전문회사에서 ‘B’ 서비스센터와 ‘C’ 서비스센터를 동시에 담당할 경우 직무별 필요인력을 1명만 확보하여 공동운영 가능)

(다) 도서 서비스센터의 배전전공은 계약체결 후 1개월 이내에 고소작업대 조정 자격 교육을 이수하여야 한다.

2) 장비 보유기준

낙찰예정자로 선정된 업체는 배전공사 전문회사 업무처리기준에 따라 도서 서비스센터별로 장비 및 공구를 구비(권고장비 제외)하여야 한다.

3) 현장사무소 보유기준

(가) 낙찰예정자로 선정된 업체는 도서 서비스센터별 주된 도서에 사무업무와 자재보관 등이 가능한 현장사무소를 확보하여야 한다.

(나) (가)항에 따라 확보한 현장사무소에는 작업통보용 팩스, 유선전화 등 연락망을 구비하여야 하며, 저압고장 등 긴급 상황에 대비하여 현장대리인과 24시간 연락이 가능한 휴대전화를 별도로 확보하여야 한다.

나. 인원 등 확인방법

계약 및 전문회사 담당부서는 배전공사 전문회사 업무처리기준에 따라 상근전공 및 장비, 현장사무소 확인 업무를 시행하여야 하며, 현장사무소는 건물 등기부등본에 의해 소유 여부를 확인하거나 공증을 받은 임대차(임대차 기간은 계약 이행기간 이상)또는 공동사용 계약서에 의해 확인한다.

4. 장비, 자재 운영

가. 도서 저압전문회사는 선로순시, 통상업무 등의 원활한 수행을 위해 [별표#3-2]의 장비(공구)를 도서 서비스센터 관내에 상시 보유하고 있어야 하며, 업무수행 시 해당 보유 장비(공구)를 사용하여야 한다.

나. 도서 저압전문회사의 도서 서비스센터 작업차량에는 차량 전면 또는 적재함 측면에 “한전 전문회사 00전력” 등으로 전문회사명을 부착하여야 하며, 작업복 착용 시에도 “한전 전문회사 00전력” 명찰을 패용하여야 한다.

다. 도서 서비스센터 관내에서 사용하는 사급자재 등은 특별한 이유가 없는 한 발주자가 도서 저압전문회사와 협의하여 정한 일시와 장소에서 이를 인도하며 인도 후의 운송비는 도서 저압전문회사가 부담한다.

라. 도서 저압전문회사는 도서 서비스센터의 보관자재는 별도 관리하여야 하며, 보관자재에 대한 변동사항이 있을 시 현장대리인의 관리 하에 보수자재 관리대장(별도양식)을 작성하여야 하며, 발주자의 통보가 있을 경우 즉시 보수자재 관리대장을 제출하여야 한다.

마. 업무수행을 위하여 도서 서비스센터 관할 타 지역 도서로 이동할 경우에는 임대 선박을 이용할 수 있으며, 임대 선박 이용 시 선박용선료는 실적급으로 정산 시 계상한다.

5. 위탁업무 절차

가. 배전선로 순시 및 점검 업무

1) 배전선로 순시

배전선로 순시는 “배전선로 검사기준” 6.2항(자율검사)의 ‘순시’ 기준에 따르되, 그 기준은 아래와 같다.

대상설비		내 용	권장주기	비 고
공중	특고압	선로 시설상태 및 주변환경 등	1월	특별순시 별도 (조류둥지순시 등)
	저압		2년
지중	특고압		1월
	저압		분기

(가) 순시방법

(1) 개략적인 설비상태와 선로주변의 인위적인 환경변화에 의한 사고발생 가능성을 중점 순시한다.

(2) 선로순시는 설비의 현장여건에 따라 차량 또는 도보순시를 병행하여 시행할 수 있다.

(3) 순시 횟수는 설비의 노후도, 고장발생빈도, 기상여건, 설비상태, 계통의 중요도, 조류둥지 조성빈도 등에 따라 한전 업무담당자와 현장대리인이 협의하여 증감하여 시행할 수 있다.

(4) 순시조는 2인 이상을 1조로 편성함을 원칙으로 하며, 그 중 1명은 작업상 위험여부를 감시하여야 한다.

(5) 선로순시 시행 전 광학장비, 개인용공구 및 안전장구, 간이수리용 자재 등을 준비하여야 한다.

(나) 순시결과 통보 및 조치사항

(1) 순시결과는 순시결과 통보서(별도양식)에 상세히 기록한다.

(2) 순시결과 이상개소를 발견하였을 경우에는 안전을 확보한 상황에서 현장조치가 가능한 것은 즉시 시정조치 하되, 긴급시정을 요하는 사항으로서 현장조치가 불가능한 경우 현장대리인을 통하여 한전 업무담당자와 협의 후 조치하여야 한다.

(3) 위탁회사 순시결과 통보서는 매월 실적을 종합하여 익월 설비관리부서로 제출한다.

(다) 기타 선로순시와 관련된 사항은 '배전선로 검사지침'에 따른다.

2) 설비점검 및 측정 업무

선로순시를 통하여 육안으로 발견하기 어려운 설비의 상태 또는 부분을 세심히 조사하기 위하여 필요시 광학장비 등을 사용하여 설비점검을 시행하고, 배전설비의 정상상태 유지를 위하여 측정업무를 시행한다.

(가) 배전설비 점검 및 작업 시에는 관련 점검장비와 불량설비 교체 및 개수작업에 필요한 공구와 자재 등을 준비한다.

(나) 현장조치가 가능한 경미한 사항은 안전을 확보한 상황에서 즉시 보수하고, 현장보수가 불가능한 사항은 현장대리인을 통하여 업무협의 후 신속하게 개보수 작업을 시행토록 조치하여야 한다.

(다) 설비점검을 실시한 후 점검결과를 기록하고 현장대리인을 통하여 정기적으로 제출하여야 한다.

(라) 규정전압, 접지저항, 변압기 부하량 등 필요시 배전설비에 대한 측정업무를 시행한다.

(마) 기타 설비점검 및 제측정과 관련된 사항은 ‘배전선로 검사지침’ 에 따른다.

3) 고장처리 업무

(가) 배전설비 고장개소는 재보수가 발생되지 않도록 완전하게 복구하여야 한다. 다만, 긴급하게 송전하여야 할 필요성이 있는 경우 또는 부득이한 사유 발생 시에는 안전 및 배전설비 운영에 지장이 없도록 임시조치 후 송전할 수 있다.

(나) 기상악화 등으로 인한 배전설비 고장이 집중적으로 발생하는 경우 도서 저압전문회사는 자체 인원보강 등을 통해 신속히 복구하여야 한다.

(다) 불시정전 등 비상시 대비 현장대리인은 한전과의 비상연락체계를 상시 유지하고 있어야 하며, 부득이한 경우 현장 작업자에게 비상대응 업무를 한시적으로 위임할 수 있다.

나. 시공관리

1) 위탁공사는 계약상대자가 적정 인력과 장비를 활용하여 책임 시공(작업)함을 원칙으로 한다.

2) 모든 위탁공사(작업)는 2인 1조 이상의 인원으로 수행함이 원칙이며, 전주 위에서의 작업은 반드시 저압보수차(비절연 버켓의 고소작업차를 사용할 경우 반드시 차량 접지, 개인안전장구 착용)를 사용하되, 차량진입이 곤란한 개소 등 불가피한 경우에 한하여 안전대(그네식, 벨트식)와 죔줄(주죔줄, 보조죔줄) 등을 활용하여 제한적으로 전주 인력오름 작업을 시행할 수 있다. 단, 전주 인력오름 작업을 전·후하여 반드시 현장대리인에게 작업상황을 통보하여야 하며, 현장대리인은 그 즉시 한전 업무담당자에게 해당내용을 통보하여야 한다.

3) 도서 저압전문회사는 매일 작업내용(배전설비 보수, 고장처리, 영업일반업무 등)을 소정 서식에 의거 통보한다.

4) 휴전작업 또는 변대단위 정전 작업 시는 해당 고객에게 작업내용과 정전시간 등을 사전 안내하여 고객이 충분히 인지하도록 하여야 한다.

5) 작업 현장에서 민원발생 시 고객안내를 철저히 시행하고 민원상황을 현장대리인에게 즉시 통보하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

6) 준공검사 과정에서 확인이 곤란한 공정(전선 접속개소, 접지저항 측정치, 매설물 설치등)은 현장 시공 상태를 확인할 수 있는 증빙자료(사진 등)를 제출하여야 한다.

7) 계약상대자는 공사 시공과정에서 철거된 사급자재의 상태를 정확히 판정하고, 설비관리부서와 협의한 후 환입 처리한다.

8) 계약상대자는 선박용선 시 증빙자료(출발·복귀 시 선박배경 사진 및 업무수행 현장 사진)를 제출하여야 한다.

다. 안전 및 품질관리

1) 도서 저압전문회사 작업자는 안전작업수칙에 따라 작업을 시행하여야 한다.

2) 도서 서비스센터 관할지역에서는 저압정전 복구 등을 위한 일몰 이후 야간 전주 인력오름은 원칙적으로 금지한다. 단, 안전사고 발생이 우려되거나 광역정전이 발생한 경우에 한하여 제한적으로 전주 인력오름을 시행하되, 관련절차를 준수하여야 한다.

3) 기타 안전 및 품질관리에 관한 사항은 배전공사 전문회사 업무처리기준 10항에 따른다.

6. 기  타

이 기준에 명기하지 않은 사항은 공기업․준정부기관 계약사무규칙, 계약규정, 계약규정시행세칙, 공사 및 표준품셈관리규정, 공사업체 조달품목 하자관리지침, 배전공사 전문회사 업무처리기준, 배전선로 검사지침, 기타공문 통보사항 등을 따른다.

[별표16]

배전 전문회사 계약기간 종료 후 타절준공 상호 협약서

사업소명 : ○○본부 ○○지사

계 약 명 : ○○년도 ○○지사 고압 A지역 공사 (계약번호)

계약기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

제1조(협약목적)

본 협약은 배전전문회사 계약기간 동안 시공통보를 받은 공사 중 계약종료일 이후 시공을 완료하지 못한 잔여공사에 대해 적절한 유지관리 및 처리방법에 대한 세부사항을 정하는데 그 목적을 둔다.

제2조(타절준공 대상선정)

➀ 전문회사 담당부서는 계약종료 해 11월 마지막주에 미준공 공사에 대한 공사일정을 전문회사에 요청한다.

➁ 전문회사는 공사일정을 확인하여 계약종료일까지 시공완료가 곤란한 공사에 대하여 타절준공을 원칙으로 아래의 각호를 작성하여 12월 15일까지 제출한다.

가. 계약기간 내 준공, 시공완료 가능, 시공완료 곤란 공사내역

나. 시공완료가 곤란한 공사의 경우 시공 및 미시공 범위를 구분하되, 지지물 또는 구조물의 선로번호를 기준으로 산정

➂ 전문회사 담당부서는 전문회사가 제출한 시공완료가 곤란한 공사에 대하여 전문회사와 타절준공 대상공사 및 잔여구간을 협의하여 선정하고 그 결과를 전문회사로 통보한다.

➃ 계약기간 종료 후 한전에서 통보한 타절준공 대상공사가 현장여건 등 변동사항이 발생하여 타절준공 대상공사 또는 잔여구간에 대한 조정이 필요한 경우 상호 협의하여 변경할 수 있다.

제3조(타절준공 처리)

➀ 전문회사는 타절준공 처리가 확정된 공사에 대하여 12월 31일까지 시공한 구간에 대해서만 준공 처리하며, 한전에서 지급한 사급자재  중 시공 후 남은 자재와 철거한 자재는 자재센터로 환입하거나 차기 전문회사에게 인계하여야 한다.

➁ 차기 전문회사로 인계할 경우 인계물량과 인수자의 확인을 득한 인계인수서를 한전에게 제출하며, 한전은 해당 내역을 시스템에 등록한다.

제4조(하자책임) 전문회사는 타절준공 대상공사에 대하여 준공처리한 구간에 대해서만 하자책임을 갖으며, 하자책임 기간은 배전공사 전문회사 업무처리기준 12. 나항에 따른다.

제5조(관련법령의 준수)

➀ 본 협약서에 명시되지 아니한 사항은 관련법령을 준수하여 한전과 전문회사 상호 합의에 의하여 해결한다.

➁ 상기 ➀항의 합의가 성립되지 못할 때에는 대한상사중재원에서 국내 중재규칙에 따라 중재 또는 관할 법원의 재판을 통해 해결한다.

제6조(효력) 본 협약의 효력은 한전 및 전문회사가 협약을 체결한 날부터 성립한다.

제7조(보관) 본 협약서는 2부를 작성하여 한전과 전문회사가 1부씩 보관한다.

2022년 12월 30일

발 주 자 : 한국전력공사 사장 ○○○

대리인 ○○지사장 ○○○ (인)

전문회사 : ○○ 대표이사 ○○○ (인)

[별표17]

소속 직원 개인정보 제공 동의서

사 업 소 명 :

전문회사명 :

1. 본인은    년  월  일 부로 위 공사·용역 사업(업무)을 수행함에 있어 아래 전문회사 보안조치 사항을 시행할 것을 엄숙히 서약합니다.

[전문회사 보안조치 사항]

□ 한전 배전도면(NDIS 및 DAS) 파일 : 삭제

☞ 공사·용역이 진행 중이어서 보관이 불가피한 경우 : 파일 암호화 보관

☞ 파일 암호화가 불가능한 경우 : 한글, 엑셀 등에 붙여넣기 하여 암호화 설정

※ 파일 암호화 비밀번호 : 숫자, 문자, 특수문자 포함 12자리 이상

□ 한전직원 및 고객정보 파일 : 암호화 보관(전화번호, 이메일, 주소 등 개인정보)

□ 공사·용역 관련 서류 : 인터넷 게시판 등에 업로드 및 게시 금지

□ 업체 자체 운영중인 파일 공유 서버(FTP/NAS) : 비밀번호 설정 및 접근 통제 철저

□ 네이버 등 상용메일로 한전자료 전송 시 : 파일 암호화

□ 공사·용역 준공, 계약 종료 시 한전 도면, 직원 및 고객정보 등 중요자료 완전 폐기

2. 본인은 위 보안조치 사항을 시행하지 않아 발생되는 모든 문제에 대해 어떠한 민·형 사상 책임 및 불이익도 감수하겠습니다.

년    월     일

서 약 자 회 사 명 : [회사대표] 직 위 : 성 명 : (서명)	확 인 자 사업소명 : [한전담당] 직 위 : 성 명 : (서명)

○ 구식화 작업 삭제 및 문구 위치변경(배전운영처)

○ 별도 안전작업수칙 제정

○ 도서 별도발주에 대한  감사지적사항 반영

(배운(운영)-220 ‘22.2.4)

○ 전력량계-모뎀 동시 시공기준 명확화

(스마트미터링처 요청)

○  문구 정리

○ 직제규정 개정사항 반영

○ 도서 전문회사 관리 책임

사항 반영

○ 직제규정 개정사항 반영

○ 책임사항 명확화

○  문구 정리

○  2. 3). 라) 역무반영

(스마트미터링처 요청)

○ 도서 저압전문회사 지역분할 대상공사 정의

○ 기준금액 상향

○ 대상 연도 변경

○ 대상 연도 변경

○ 기준금액 상향

○ 대상 연도 변경

○ 기준금액 상향

○ 대상 연도 변경

○ 도서 저압전문회사 수

산정 방법 신설

○ 투찰기간 변경

○ 개찰시 서버 안정화를 위하여 권역 조정

(ICT운영처 요청)

○ 사전준비 후 응찰 유도를 위한 기간 단축

○ 추정도급액과 무관하게 보유인력 제도 변경

○ 용어의 구체화

○ 안전강화 정책 및 장비사용 확대에 따른 현실화

○ 예외 조항 삭제

○ 안전강화 정책 및 장비사용 확대에 따른 현실화

○ 안전강화 정책 및 장비사용 확대에 따른 현실화

○ 도서 저압전문회사

확보인원 명시

○ 계약시 필요인력 확보를 위해 예외조항 삭제

○ 권고장비 기준 삭제

○ 도서 저압전문회사 장비     공구 확보기준 명시

○ 도서 저압전문회사 현장     사무소 확보기준 명시

○확인서류 명확화

○  계약시 필요서류 명시

○ 대상 연도 변경

○ 대상 연도 변경

○ 감사 지적사항 반영

(남서울 종합감사, ‘21. 11월)

○ 대상 연도 변경

○ 계약성격 명시

○ 도서 저압전문회사 공사

시공통보 누계 제외

○ 대상년도, 영업일수 변경

○ 업무 명확화

○ 도서 저압전문회사 공사

시공통보 누계 제외

○ 설비관리부서장이 시공 개입하는 항목 삭제(인원 지휘 항목 삭제)

○ 감리를 통한 현장관리

(안전보건처 의견반영)

○ 문구 명확화

○ 시공부서 개입 삭제

(안전보건처 의견반영)

○ 시공부서 개입 완화

(안전보건처 의견반영)

○ 시공부서 개입 완화

(안전보건처 의견반영)

○ 시공부서 개입 완화

(안전보건처 의견반영)

○ 감리통한 현장관리

(안전보건처 의견반영)

○ 전문회사 책임시공 강화

○ 시공부서 개입 완화

및 전문회사 책임시공

○ 전문회사 책임시공

○ 법적 이행사항 반영

(배전운영처 의견반영)

○ 처리일정 개입완화

(안전보건처 의견반영)

○ 이월공사 최소화

○ 조항 분리 및 구체화

○ 사규분리 반영

○ 전문회사 책임부여

및 제재규정 신설

- 안전(안기)-1437(‘22.8.18)

○ 전문회사 책임부여

조치사항 구체화

○ 안전계약 특수조건

반영

○ 교육강화

(안전보건처 의견반영)

○ 산업재해보고 및 조사절차서 반영

(안전보건처 의견반영)

○ 위험성평가 교육 의무화

(안전보건처 의견반영)

○ 안전계약특수조건 반영

(안전보건처 의견반영)

○ 안전계약특수조건 반영

(안전보건처 의견반영)

○ 안전장구류 삭제 및 관련 내용 기재

(안전보건처 의견반영)

○ 시공부서 개입완화

(안전보건처 의견반영)

○ 제재기준 강화

○ 인센티브/페털티 절차서 도입에 따른 반영

○ 안전사고 제재기준 강화

○ 책임시공에 따른 보유장비 간소화

○ 안전계약특수조건 반영

(안전보건처 의견반영)

○ 시공부서 개입완화

(안전보건처 의견반영)

○ 명칭변경 및 적용기간 명확화

(안전보건처 의견반영)

○ 적용대상 및 기간 명확화

(안전보건처 의견반영)

○페널티 제도 도입 반영

○ 보유인력기준 변동사항 반영

○ 책임시공 강화

○ 산업재해보고 및 조사절차서에 따른 삭제

(안전보건처 의견반영)

○ 도서 특수사항 반영

○ 인센티브/페널티 제도 도입 반영

○ 불량기자재 사용에 대한 책임 명확화 반영

(법무(자1)-1015(22.6.29.))

○ 보유인력 제도 개편에 따른 제약사항 명시

○ 인력운영 관련 자율경영 강화

○ 확인서류 명확화

○ 업무수행 구체화를 위하여 배전공사 인원장비 실사업무 절차서 제정 및 활용

○ 교육내용 추가

(안전보건처 의견반영)

○ 주관부서 변경

(안전보건처 의견반영)

○ 가. 교육과 통합

(안전보건처 의견반영)

○ 안전계약특수조건 추가

(안전보건처 의견반영)

○ 도서 저압전문회사 관련 내용 신설

(배전운영처 요청반영)

○ 업무관련 처리 기준 및 양식 추가

○ 책임시공 강화

(설계기준 및 시공편람에 적합하게 시공 및 계측)

○ 안전장구 관련내용 10.가. 16) 본문 추가 후 안전장구류 항목 일괄삭제(안전보건처 의견반영)

○ 책임시공 강화

(설계기준 및 시공편람에 적합하게 시공 및 계측)

○ 시공에 필요한 장비보유기준 현실화

○ 책임시공 강화

(설계기준 및 시공편람에 적합하게 시공 및 계측)

○ 안전장구 관련내용 10.가. 16) 본문 추가 후 안전장구류 항목 일괄삭제(안전보건처 의견반영)

○ 안전정책 및 장비사용 현실 반영

○도서 저압전문회사 장비 확보기준 신설

○도서 업무관련 신설

(배전운영처 요청)

○ 도서 저압전문회사  관련업무 명확화를 위한 기준 반영

○ 이월공사 최소화를 위한 타절준공 협약서 양식

○ 기능인력 이력관리 위한 동의서 양식