※ 안전보건관리계획서(양식)은 작성 예시이며, 해당 도급사업 내용에 맞도록 수정하여 사용가능

《안전보건관리계획서(일반 양식)》

00공사(용역)

안전보건관리계획서

0000.00.

회사명(로고)

제 출 문

귀사의 00000 공사(용역) 수행을 위해 아래와 같이 안전보건관리계획서를 제출합니다.

년       월       일

업 체 명 :

대표이사 :               (서명  또는  인)

한국수자원공사 귀하

안전보건관리계획서 세부 항목	첨부여부 확인
Ⅰ. 과업 개요
1. 과업 목적	O / X
2. 과업 기간	O / X
3. 예정공정표	O / X
4. 과업수행 예정공정	O / X
Ⅱ. 안전보건관리체제
1. 최고경영자의 안전보건방침	O / X / 해당없음
2. 산업재해 예방활동 이행계획	O / X / 해당없음
3. 안전관리체제 및 구성원 역할	O / X / 해당없음
Ⅲ. 안전보건관리 실행
1. 위험성평가	O / X / 해당없음
2. 안전보건교육	O / X / 해당없음
3. 보호구 지급, 착용 및 관리계획	O / X / 해당없음
4. 합동 안전·보건점검 이행	O / X / 해당없음
5. 안전작업허가	O / X / 해당없음
Ⅳ. 안전보건 운영관리
1. 신호 및 연락체계	O / X / 해당없음
2. 기계·장비 안전검사	O / X / 해당없음
3. 장비 점검사항(안전관리대책)	O / X / 해당없음
4. 비상대책	O / X / 해당없음
Ⅴ. 재해발생 수준
1. 산업재해 처리에 관한 사항	O / X / 해당없음
2. 산업재해 발생 현황	O / X / 해당없음
3. 산재보험 가입 증명원	O / X / 해당없음

				목 차

Ⅰ. 과업 개요	0

1. 과업 목적	0

2. 과업 기간	0

3. 예정공정표	0

Ⅱ. 안전보건관리체제	0

1. 최고경영자의 안전보건방침	0

2. 산업재해 예방활동 이행계획	0

3. 안전관리 조직 및 구성원 역할	0

Ⅲ. 안전보건관리 실행	0

1. 위험성평가	0

2. 안전보건교육	0

3. 보호구 지급, 착용 및 관리계획	0

4. 합동 안전·보건점검 계획	0

5. 안전작업허가	0

Ⅳ. 안전보건 운영관리	0

1. 신호 및 연락체계	0

2. 기계·장비 안전검사	0

3. 장비 안전관리대책	0

4. 비상대책	0

Ⅴ. 재해발생 수준	0

1. 산업재해 처리에 관한 사항	0

2. 산업재해 발생 현황	0

3. 산재보험 가입 증명원	0

Ⅰ. 과업 개요

1. 과업 목적

□ 산업재해 예방을 위한 조직구성, 점검 및 안전보건조치에 대한 사전 계획수립으로 안전한 근로환경 마련 및 산업재해 예방 노력

2. 과업 개요

□ 사 업 명 :

□ 사업기간 :

□ 위    치 :

□ 사 업 비 :

□ 주요내용 :

3. 예정공정표

· 과업을 수행하기 위한 흐름과 주요 수행 내용을 작성

Ⅱ. 안전보건관리체제

1. 최고 경영자의 안전보건방침

수급인 최고경영자의 방침이 있는 경우 원문의 내용 또는 스캔문서 등 안전보건방침을 증빙할 수 있는 자료

2. 산업재해예방활동 이행계획

2.1 작업 중 사용하는 기계·기구 및 설비 등

※ 해당사항이 있는 경우만 작성

산재예방대책2) 기계· 기구·설비 등1) 선택		방호장치 설치	보호구 지급·착용	안전보건 교육	안전보건 표지부착/ 안전수칙 게시	기타 대책 (예방활동)
연삭기(그라인더)
지게차, 하역운반기계
이동식 크레인
고소작업대(시저형)						√
백호우	√	√	√	√		√

* 작성방법

1) 위험하다고 생각되는 기계·기구 및 설비 등을 기입하고 해당 예시 옆 ‘선택’ 란에 체크표시(√).

2) 체크 표시한 기계·기구 및 설비 등에 대해 가장 효과적이라고 생각하는 산재예방대책을 선택하여 체크표시(√). 만약 예시된 대책 외의 내용을 쓰고자 하는 경우는 “기타 대책” 란의 (  ) 내에 그 내용을 기입

2.2 작업 중 사용하거나 작업 과정에서 발생하는 유해·위험물질 등

※ 해당사항이 있는 경우만 작성

산재예방대책2) 유해· 위험물질 등1) 선택		국소배기 장치 설치	보호구 지급·착용	안전보건 교육	안전보건 표지부착/ 안전수칙 게시	기타 대책 (설비교체)
페인트, 신나
유기용제 및 증기
분진 (금속,광물,목재,섬유 등)
용접 흄
과도한 소음
기타 유해·위험물질 등 ( 경유 )	√				√
기타 유해·위험물질 등 ( )

* 작성방법

1) 유해·위험하다고 생각되는 물질 등을 예시에서 선택(복수 선택 가능)하거나 기입하고 해당 예시 옆 ‘선택’ 란에 체크표시(√).

2) 체크 표시한 유해·위험 물질 등에 대해 효과적이라고 생각하는 산재예방대책을 선택하여 체크표시(√). 만약 예시된 대책 외의 내용을 쓰고자 하는 경우는 “기타 대책” 란의 (  ) 내에 그 내용을 기입

2.3 산업재해 예방대책에 대한 실행 계획

취약한 부분1)	산재예방대책2)	실행 계획3)	비고
백호우	방호장치 설치	- 차량방호안전시설 설치
	보호구 지급·착용	- 보호구 지급·관리 대장 운영 - 작업 중 보호구 착용상태 점검
	안전보건 교육	- (건설업) 기초안전보건교육 - (특별교육) 일용근무자 * 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때
	기타(유도수 배치)	- 위험구간 작업 시 유도수 배치 - 신호방법 및 신호할 사람 지정
고소작업대	기타(유도수 배치)	- 위험구간 작업 시 유도수 배치 - 신호방법 및 신호할 사람 지정
기타 유해·위험물질 등	안전보건 표지부착/ 안전수칙 게시	- 용기에 MSDS 부착

* 작성방법

1) “취약한 부분” 란에는 2의 “가”와 “나”에서 체크 표시한 기계·기구·설비와 유해·위험물질의 예시를 그대로 옮겨서 작성

2) “산재예방대책“ 란에는 2번의 “가”와 “나”에서 기계·기구·설비와 유해·위험물질별로 체크 표시한 산재예방대책의 예시를 그대로 옮겨서 작성

3) “구체적인 실행 계획” 란에는 왼쪽 란에 쓰여진 “산재예방대책”을 누가, 언제, 무엇을, 어떻게 실행할 것인지 구체적인 계획을 작성

2.4 안전점검 계획

※ 작업 전 근로자 안전교육, 보호구 착용상태, 안전관리자의 업무, 안전관리자의 부재 시 대책방안, 공정별 안전점검계획, 안전사고 처리, 안전수칙 등에 대한 내용을 작성

3. 안전관리조직 및 구성원 역할

3.1 안전관리조직도

※ 산업재해 예방을 위한 본사와 작업장 구성원 역할 분담에 대한 내용을 도표 또는 체계도 등을 이용하여 작성

안전보건관리현장조직표(예제)

			OOO(주) 대표이사
			OOO
			안전보건관리책임자
			OOO
						안전관리자
						OOO
			관리감독자
			OOO
	작업1팀				작업 2팀
	OOO				OOO

3.2 구성원 역할 분담

구성원	역할 및 주요 업무	비고
대표이사	역할 : 주요 업무 :
안전보건관리책임자	역할 : 주요 업무 :
안전관리자	역할 : 주요 업무 :
관리감독자	역할 : 주요 업무 :

Ⅲ. 안전보건관리 실행

1. 위험성평가

※ KOSHA_위험성평가 실시계획서를 참조하여 작성하거나 도급사업 관리부서가 기 실시한 자료를 참조하여, 위험의 발생 가능성(빈도)와 위험의 중대성(강도)를 파악하고 도출된 위험에 대한 안전보건조치 또는 감소대책 내용 작성

2. 안전보건교육

2.1 교육 계획

※ 산업재해 예방을 위한 안전보건교육에 대한 개요, 목적 및 관리 방안 등을 작성

2.2 법적 안전교육 종류

구 분	교 육 시 간	법령
관리감독자	연간 16시간 이상	산업안전보건법 29조, 시행규칙 26조
안전관리자	(신규) 34시간 이상 (보수) 24시간 이상	산업안전보건법 32조, 시행령 29조
사무직 외 근로자	매분기 6시간 이상	산업안전보건법 29조, 시행규칙 26조
특별교육 대상자	2/8/16 시간 이상	산업안전보건법 29조, 시행규칙 26조
건설 일용근로자	안전보건교육기관에서 안전보건교육 이수	산업안전보건법 31조, 시행규칙 28조, 안전보건 교육규정

2.3 관리감독자 등 안전조직 구성원 교육 실적 및 계획

안전보건관리를 위한 관리감독자 또는 위험성평가 교육을 이수한 실적은 필수작성

종류	대상	교육내용	시간	교육여부
건설업 기초안전보건교육	건설일용근로자	- 산업안전보건법 주요 내용 - 안전의식 제고에 관한 사항	1시간	O
채용 시 교육
안전방송	전 근로자, 관리감독자	- 안전의식 함양 - 안전작업 방법 - 정리정돈 중요성 및 방법		예정
공정별 안전교육	해당 공정별 근로자	- 산업안전보건법 - 해당공종별 안전수칙 - 해당 공종 중대재해사례 및 안전대책 - 안전표지, 신호식별 요령		예정

3. 보호구 지급, 착용 및 관리계획

3.1 보호구 지급

품명	수량	지급계획 및 대상	유지 및 관리계획
안전모	5	근로자
안전화	5	근로자
신호수용 반사조끼	5	근로자
각반	5	근로자

3.1 보호구 관리계획

4. 합동 안전·보건점검 이행

※ 작업 장소에 대한 점검계획(일정, 점검방법, 점검내용)에 대한 내용 등으로 작성

4.1 점검 개요

4.2 점검결과 조치이행

※ 점검결과 위험요인에 발견 시 조치계획을 기술

5. 안전작업허가

※ 작업장 작업허가 준수사항 및 이행계획을 내용 작성

5.1 안전작업허가 계획

□ 대상공종 : 정전, 화기, 밀폐공간, 굴착, 고소, 중량물 등 위험작업*

*「산업안전보건기준에 관한 규칙」별표 2~4

□ 작업내용 : 위험작업 시행 전

5.2 안전작업 업무 흐름

□ 안전작업허가 절차도

작업허가대상 검토	➡	비해당	➡	작업시행
		작업허가요청	➡	(작업허가승인 시) 안전작업허가서 현장개시	➡	작업시행

□ 공사 안전점검 체계

(TBM) 안전조회 안전모임	➡	작업 전 중 지도감독 안전공정 협의 작업 중 안전점검	➡	작업종료 정리정돈 작업 종료 시 확인

Ⅳ. 안전보건 운영관리

1. 신호 및 연락체계

※ 작업장 안전사고 예방과 긴급상황 발생에 대비한 비상연락체계(소방서, 경찰서 등 안전관리 유관기관, 인근병원 등) 담당부서 목록을 작성하고 비상연락체계 구축에 관한 내용 작성

□ 연락체계

관련기관	담당자	연락처	비고
K-water OO단	O급 OOO	OOO-OOOO-OOOO
OO지방고용노동청	OOO	OOO-OOOO-OOOO
OO소방서	OOO	OOO-OOOO-OOOO
OO경찰서	OOO	OOO-OOOO-OOOO
OO병원	OOO	OOO-OOOO-OOOO

□ LOTO(Lock Out, Tag Out) 작업절차 준수

◦ (대상) 비정형작업*

* 정비, 점검, 수리 등의 작업으로 정상적인 생산활동을 위한 준비작업

◦ (목적) 기계설비의 정비·청소·수리 등의 작업을 수행하기 위하여 운전을 정지한 후, 타 근로자가 그 기계설비를 운전하는 것을 방지하기 위함

◦ (방법) ① 작업 전 전원부 등에 잠금장치 및 표지판을 설치

② 작업 완료 후에 직접 잠금장치 및 표지판 해제

③ 위 ①, ② 내용을 관련 작업자에게 공지

□ 신호체계

◦ 신호체계(신호수, 무전기, 깃발 등)

◦ 건설현장 수신호

2. 기계·장비 안전검사

종류	점검사항	점검주기	관리계획
크레인	과부하방지장치, 권과방지장치, 안전장치, 훅해지장치 등	2년에 1회
압력용기	압력방출장치(안전밸브), 압력계 등	2년에 1회
리프트	과부하방지장치, 권과방지장치, 낙하방지장치, 비상정지장치 등	2년에 1회
프레스	방호장치, 비상정지장치 등	2년에 1회
전단기	방호장치(가드식, 광전자식), 비상정지장치 등	2년에 1회
곤돌라	비상정지장치, 권과방지장치, 과부하방지장치, 낙하방지장치, 수평조절장치 등	2년에 1회
국소배기장치	흡인성능(제어풍속), 댐퍼, 배풍기의 작동상태 등	2년에 1회
원심기	비상정지장치, 덮개 브레이크 등	2년에 1회
롤러기	급정지장치, 비상정지장치, 안전캡 등	2년에 1회
사출성형기	출입문 리미트방호장치, 비상정지장치, 고온부 덮개 등	2년에 1회
고소작업대	안전장치 부착 및 작동 유무, 작업대 고정볼트 체결 및 안전난간 설치 상태 아웃트리거 설치 상태 등	2년에 1회
컨베이어	원동기 및 풀리 기능 이상 유무, 이탈 등의 방지장치 기능 이상 유무, 비상정지장치의 기능 이상 유무 등	2년에 1회
산업용 로봇	안전매트, 광전자식 안전장치, 안전방책 등 각종 방호장치 작동상태, 비상정지 스위치 작동 상태 등	2년에 1회

※ 설치 끝난 날(신규 등록)부터 3년 이내 최초 안전검사 실시, 그 이후 2년마다 점검

3. 장비 안전관리대책

구분	위험요소	안전대책
고소작업차	고소작업차 전도

※ 사용 장비가 있는 경우, 작업 전 체크리스트, 안전점검표 작성 및 조치, 작업계획 수립 검토 등의 내용을 추가적으로 작성하고, 안전작업허가 대상 장비가 있는 경우 안전작업계획서도 첨부

4. 비상대책

4.1 상황별 긴급조치계획

※ 현장에서 발생할 수 있는 비상사태에 대비하기 위한 대응계획 수립과 대응절차 및 업무분장에 대한 내용과 사고 위험성(발생 가능성 및 예상 피해)을 최소화하기 위한 내용을 작성(아래 내용 참조)

※ 비상 발생 시, 상황전파 및 대응과 신고(사고개요, 사고종류, 발생장소, 재해자 정보, 사고 원인 등)에 대한 내용 작성

※ 사업장, 작업장에 존재하는 유해·위험에 대한 사고 가능성 차단 및 피해를 최소화할 수 있는 조치 내용

· 통로, 계단, 기계, 기구에 의한 위험, 인화성 물질 등 위험 정도 파악 및 확인

· 가스, 분진, 미스트, 산소결핌 등 유해요인 노출수준 파악 등

· 해당 작업을 직접 지휘, 감독하는 자 지정, 사고위험이 높은 작업 또는 설비에 대한 지정

4.2 재해조사 및 대책 수립

※ 안전사고 발생 시 응급조치, 보고를 위한 절차 작성

4.3 발생보고

구분	내용
안전사고
긴급조치사항

4.4 사고발생 시 처리계통도

※ 안전사고 발생 시 보고 체계 및 사고 대책을 위한 팀 구성 흐름 작성

4.5 비상 시 응급처치 요령

Ⅴ. 재해발생 수준

1. 산업재해 처리에 관한 사항

※ 산업재해 처리 및 산업재해보상보험과 관련된 절차 및 내용 작성

2. 산업재해 발생 현황

업체명	산업재해 현황(건)	비고
0000		최근 3년간

산재요양 승인/반려 확인서

3. 산재보험 가입 증명원

산재보험 가입을 증명할 수 있는 서류(스캔본)

참고 1		수급업체 안전보건수준평가 세부기준 (자체평가 양식)

평가자 A	평가자 B
서 명	서 명

□ 공사(용역, 작업)명 :

구 분	배점	득점 (A,B 평균)	평가자(A)	평가자(B)
합 계	100
A. 안전보건관리체제	20
B. 실행수준	40
C. 운영관리	20
D. 재해발생 수준	20

□ 평가항목 및 기준

평가항목	평가기준	배점	득점(A)	득점(B)
A. 안전보건관리체제	소 계	20
1. 일반원칙	수급인(관계수급인)의 안전보건방침 적정 여부	5
2. 계획수립	산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정여부	10
3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장)	5
B. 실행수준	소 계	40
4. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해·위험요인 평가 수준	5
5. 안전점검	안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	10
6. 이행확인	안전조치 이행여부 확인(도급인의 지도조언에 대한 이행 포함)	10
7. 교육 및 기록	안전보건교육 계획 및 기록관리	5
8. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행 수준	10
C. 운영관리	소 계	20
9. 신호 및 연락체계	도급·수급업체 신호 및 연락체계	5
10. 위험물질 및 설비	유해·위험 물질 및 취급 기계·기구 및 설비의 안전성 확인	10
11. 비상대책	비상시 대피 및 피해 최소화 대책(고용부, 소방서, 병원 포함)	5
D. 재해발생 수준	소 계	20
12. 산업재해 현황	최근 3년간 산업재해 발생현황	20

《평가항목별 세부 평가기준》

※ 다음의 각 항목별 점수 부여시 (우수), (보통), (미흡) 점수의 중간점수 부여 가능 하며, 해당사항이 없는 경우에는 (보통) 점수 부여

A. 안전보건관리체제

1. 일반원칙

구 분	우수	보통	미흡
수급인(관계수급인)의 안전보건방침 적정 여부	5	4	3

① 우수

- 도급사업주의 안전보건방침에 따라 적정하게 수립

- 수급사업주의 안전보건방침이 수급업체의 규모와 특성에 적합함

- 안전보건방침에는 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지 포함

② 보통: 안전보건방침의 상호 어긋남이 없으나, 수급사업주의 방침 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 안전보건방침이 상호 어긋나거나 또는 방침이 없거나 또는 내용이 상당부분이 결여됨

2. 계획수립

구 분	우수	보통	미흡
산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정여부	10	8	6

① 우수

- 산재예방활동에 따른 수급업체의 이행계획에는 도급업체의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한성과지표가 수립됨

- 이행계획에는 관련법규의 요구사항을 반영하고 인적･물적 투입범위를 포함

② 보통: 도급업체 활동에 대한 이행계획이 수립되었으나, 일부내용 누락 또는 구체적이지 않음

③ 미흡: 이행계획의 상당부분이 결여되거나 법적 요구사항을 충족하지 못함

3. 역할 및 책임

구 분	우수	보통	미흡
이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장)	5	4	3

① 우수

- 이행계획의 효율적 추진을 위한 수급업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시(수급업체의 본사 및 현장별 구분)

- 유해･위험작업을 수행하는 구성원은 업무수행에 필요한 자격과 능력을 가지고 있고, 교육･훈련을 통하여 자격과 능력을 유지함

② 보통: 수급업체의 안전보건조직은 구성되었으나 조직구성원의 역할, 책임과 권한의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 안전보건조직이 구성되지 않거나 조직구성원의 역할, 책임과 권한내용의 상당부분이 미흡

B. 실행수준

4. 위험성평가

구 분	우수	보통	미흡
도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해·위험요인 평가 수준	5	4	3

① 우수

- 도급작업의 위험기계･기구, 유해위험물질 및 위험작업에 대한 아차사고를 포함한 재해사례를 숙지하고 유해･위험요인에 대한 자체 위험성평가를 실시

- 수급업체 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성평가기법으로 절차에 따라 실시

② 보통: 도급작업에 사용되는 설비, 물질 및 작업특성에 대한 유해･위험요인 파악이 일부 누락되거나 자체 위험성평가 결과가 구체적이지 않음

③ 미흡: 도급작업의 유해･위험요인의 파악이 상당부분 누락되거나 자체 위험성평가 절차 또는 결과가없음

5. 안전점검

구 분	우수	보통	미흡
안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	10	8	6

① 우수

- 도급작업의 화재･폭발, 질식･중독, 붕괴등 대형사고 예방을 위한 작업 전･중･후 필수 안전점검 항목을 숙지함

- 안전보건 이행계획별 목표가 달성되고 있는지를 주기적으로 측정함

- 작업개시 전 공정별로 적절한 보호구의 지급과 착용확인이 절차에 따라 운영됨

② 보통: 안전점검 및 모니터링이 상기 내용의 상당부분을 만족하나, 안전점검항목의 일부 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 작업중 또는 작업후의 안전점검계획이 없거나, 점검항목이 상당부분 누락됨

6. 이행확인

구 분	우수	보통	미흡
안전조치 이행여부 확인(도급인의 지도조언에 대한 이행 포함)	10	8	6

① 우수

- 도급업체의 안전보건 지도조언에 대한 개선 및 확인절차가 수립되어 이행

- 안전점검 및 모니터링으로 도출된 유해･위험요인에 대한 안전조치 개선방안이 수립되고 작업개시 전안전조치 개선완료 확인 및 이행

- 개선사항에 대한 추가 위험성평가 실시 및 해당 작업자에게 결과 주지함

② 보통: 이행확인절차가 상기내용의 상당부분을 만족하나, 완료확인･작업중지 및 추가 위험성평가 등이 일부 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 안전조치 개선방안이 미수립 되거나, 안전조치 이행여부 확인이 불분명하는 등 상기내용의 요건을 상당부분 누락됨

7. 교육 및 기록

구 분	우수	보통	미흡
안전보건교육 계획 및 기록관리	5	4	3

① 우수

- 안전보건교육 종류별로 교육내용, 시기, 대상자, 장소, 성과지표 등을 포함하여 계획 수립됨

- 안전보건교육계획 대비 이수자 현황 및 성과분석 등 교육결과 기록

- 법정교육과정 및 시간 이외에 도급작업의 위험성평가결과 전파교육 등 안전보건 확보를 위한 추가 교육 포함

② 보통: 법정 안전보건교육 요구사항을 준수

③ 미흡: 법정 안전보건교육 요구사항을 일부 충족하지 못함

8. 안전작업허가

구 분	우수	보통	미흡
유해･위험작업에 대한 안전작업허가 및 관리자 배치계획	10	8	6

① 우수

- 안전작업허가 대상의 종류와 허가절차에 대한 이행계획이 수립됨

- 안전작업허가서 작성자, 검토자 등이 지정되고 역할이 부여됨

- 안전작업허가 절차, 허가서의 기록, 경유 및 보관에 대한 계획이 수립됨

② 보통: 도급업체의 안전작업허가 대상인 유해･위험작업의 종류와 허가 절차를 준수하기 위한 이행계획이 수립되어 있으나 작성자, 검토자 등의 지정과 역할 부여가 미흡함

③ 미흡: 도급업체의 안전작업허가 대상인 유해･위험작업의 종류가 일부 누락되거나 허가 절차에 대한 이행계획이 상당부분 결여됨

C. 운영관리

9. 신호 및 연락체계

구 분	우수	보통	미흡
도급·수급업체 신호 및 연락체계	5	4	3

① 우수

- 도급작업에서 중량물 취급작업, 밀폐공간작업, 화재폭발위험작업, 정전 및 활선작업 등 신호체계가 필요한 작업의 종류와 신호방법 및 Lock-out/Tag-out이 구체적으로 수립됨

- 도급업체와 수급업체 상호간 연락체계가 구체적으로 수립됨

② 보통: 도급작업에서 필요한 신호체계, 연락체계가 상기내용의 상당부분을 만족하나 상호간 연락체계가 구체적이지 않음

③ 미흡: 도급작업에서 필요한 신호 및 연락체계 및 Lock-out/Tag-out이 구체적이지 않거나 상당부분이 내용이 누락됨

10. 위험물질 및 설비

구 분	우수	보통	미흡
유해·위험 물질 및 취급 기계·기구 및 설비의 안전성 확인	10	8	6

① 우수

- 유해･위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법과 책임과 권한에 대한 업무절차가수립됨

- 도급업체에서 제공되는 기계설비 또는 자체 기계설비에 대한 위험요인 및 방호조치 내역을 파악함

② 보통: 안전성 확인계획이 상기 내용의 상당부분을 만족하나 기계설비별로 작업전 점검항목 또는 도급업체에서 제공하는 설비에 대한 위험요인 파악의 일부분 누락이 있거나 업무절차가 구체적이지 않음

③ 미흡: 유해･위험물질 및 취급 기계기구･설비에 대한 관리방법과 업무절차가 없거나 또는 상기 내용의 상당부분이 누락됨

11. 비상대책

구 분	우수	보통	미흡
비상시 대피 및 피해 최소화 대책(고용부, 소방서, 병원 포함)	5	4	3

① 우수

- 안전사고 발생유형별 비상대응계획이 수립됨

- 비상대응계획에는 비상연락체계, 책임과 권한, 대응절차 및 사후조치가 포함됨

- 발생유형별로 피해 최소화를 위한 비상대응절차(시나리오)를 구비하고 훈련 실시됨

- 비상연락체계에는 고용부, 소방서 등 유관기관과 피해발생 유형별 연락체계 및 전문의료기관을 포함

② 보통: 비상시 대피 및 피해 최소화 대책이 상기내용의 상당부분을 만족하나 소방훈련 등 일부 유형의 비상대응 훈련만 실시됨

③ 미흡: 사고발생 유형별로 비상대응계획이 누락되거나 책임과 권한, 대응절차 등 비상대응계획의 상당부분의 누락이 있음

D. 재해발생 수준

12. 산업재해 현황

구 분	우수	보통	미흡
최근 3년간 산업재해 발생현황	20	10	5

① 우수: 최근 3년 동안 무재해사업장을 유지

② 보통: 최근 3년 동안 부상자수 1명 이상 발생

③ 미흡: 최근 3년 동안 사망자수 1명 이상 발생

※ 사업장 가동기간이 2년 미만인 사업장의 경우는 해당 가동 기간만으로 산정하고 1년 미만 신규업체는 ‘15점’ 부여

참고 2		산업재해 발생 위험이 있는 장소

▪ 시행령 제11조(도급인이 지배․관리하는 장소)

1. 토사․구축물․인공구조물 등이 붕괴될 우려가 있는 장소

2. 기계·기구 등이 넘어지거나 무너질 우려가 있는 장소

3. 안전난간의 설치가 필요한 장소

4. 비계 또는 거푸집을 설치하거나 해체하는 장소

5. 건설용 리프트를 운행하는 장소

6. 지반을 굴착하거나 발파작업을 하는 장소

7. 엘리베이터홀 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

8. 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄 또는 해체하는 작업을 하는 장소

9. 공중 전선에 가까운 장소로서 시설물의 설치ㆍ해체ㆍ점검 및 수리 등의 작업을 할 때 감전의 위험이 있는 장소

10. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소

11. 프레스 또는 전단기(剪斷機)를 사용하여 작업을 하는 장소

12. 차량계 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 장소

13. 전기 기계ㆍ기구를 사용하여 감전의 위험이 있는 작업을 하는 장소

14. 철도차량(도시철도차량 포함)에 의한 충돌·협착 위험이 있는 작업을 하는 장소

15. 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 장소 (갯수 미포함)

▪ 시행규칙 제6조(도급인의 안전․보건 조치 장소)

1. 화재ㆍ폭발 우려가 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 장소

가. 선박 내부에서의 용접ㆍ용단작업

나. 인화성 물질을 취급ㆍ저장하는 설비 및 용기에서의 용접ㆍ용단작업

다. 안전보건규칙 제273조에 따른 특수화학설비에서의 용접ㆍ용단작업

라. 가연물(可燃物)이 있는 곳에서의 용접ㆍ용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나 연삭숫돌에 의한 건식연마작업 등 불꽃이 될 우려가 있는 작업

2. 양중기에 의한 충돌 또는 협착의 위험이 있는 작업을 하는 장소

3. 안전보건규칙 제420조제7호에 따른 유기화합물취급 특별 장소

4. 안전보건규칙 제574조 각 호에 따른 방사선 업무를 하는 장소

5. 안전보건규칙 제618조제1호에 따른 밀폐공간

6. 안전보건규칙 별표 1에 따른 위험물질을 제조하거나 취급하는 장소

7. 화학설비 및 그 부속설비에 대한 정비ㆍ보수 작업이 이루어지는 장소