붙임2		분류변경 시 중기간 경쟁제품 유지여부 질의회신 공문

분류변경에 따른 중기간 경쟁제품 유지여부 확인

KS 개정에 따른 품명 및 세부품명 변경내용

가. 품명 및 세부품명 변경내용

변경 전		변경 후		비 고
품명 (물품분류번호)	세부품명 (세부품명번호)	품명 (물품분류번호)	세부품명 (세부품명번호)
경질폴리염화비닐관 (40142185)	일반용경질폴리염화비닐관 (4014218501)	“변경 없음”	비압력용경질폴리염화비닐관 (“변경 없음”)	세부품명 및 품명·세부품명 해설 변경
	수도용경질폴리염화비닐관 (4014218502)		압력용경질폴리염화비닐관 (“변경 없음”)
경질폴리염화비닐이음관 (40142396)	일반용경질폴리염화비닐관이음관 (4014239601)	“변경 없음”	비압력용경질폴리염화비닐이음관 (“변경 없음”)	세부품명 및 품명·세부품명 해설 변경
	수도용경질폴리염화비닐관 (4014239602)		압력용경질폴리염화비닐이음관 (“변경 없음”)

나. 변경된 품목 해설

품명/세부품명	분류해설
경질폴리염화비닐관 (40142185)	폴리염화비닐 중합체를 주체로 하여 만든 관으로, 비압력용, 압력용 경질 폴리염화비닐관 등이 있음.
비압력용경질폴리염화비닐관 (4014218501)	건물 내부에 사용되는 비압력 용도의 환기, 통기, 배기, 배수용 배관 및 건물 외부에 사용되는 비압력 용도의 경질 폴리염화비닐관.
압력용경질폴리염화비닐관 (4014218502)	수도, 배수, 하수 및 우수 등 유체 수송에 사용되는 압력용도의 경질 폴리염화비닐관.
경질폴리염화비닐이음관 (40142396)	경질 폴리염화비닐관을 서로 연결시키거나 배관방향을 변경하고자 할 때 사용하는 이음관으로 폴리염화비닐 중합체를 주체로한 비압력용, 압력용 등의 이음관과, 주철 재질 이음관, 관로가 모이거나 분기되는 지점의 점검 및 관리를 위해 설치하는 오수받이, 점검구 등의 부속품을 포함함.
비압력용경질폴리염화비닐이음관 (4014239601)	비압력용 경질폴리염화비닐관을 서로 연결시키거나, 배관 방향을 변경하고자 할 때 사용하는 이음관.
압력용경질폴리염화비닐이음관 (4014239602)	압력용 경질 폴리염화비닐관을 서로 연결시키거나, 배관 방향을 변경하고자 할 때 사용하는 이음관, 벨크립DF 이음관 등을 포함함.

2. 중기간 경쟁제품 유지여부 확인

변경 전	변경 후	중기부 의견	비고
일반용경질폴리염화비닐관 (4014218501)	비압력용경질폴리염화비닐관 (“변경 없음”)	유지	KS 개정에 따른 세부품명 및 품명·세부품명해설변경
수도용경질폴리염화비닐관 (4014218502)	압력용경질폴리염화비닐관 (“변경 없음”)	유지
일반용경질폴리염화비닐이음관 (4014239601)	비압력용경질폴리염화비닐이음관 (“변경 없음”)	유지
수도용경질폴리염화비닐이음관 (4014239602)	압력용경질폴리염화비닐이음관 (“변경 없음”)	유지