바 른 調 達

2002年 度 外資購買計劃豫示

2002. 1.

調    達    廳

목      차

Ⅰ. 구매예시 계획총괄 5 1. 국 가 기 관 7 2. 지방자치단체 11 3. 기 타 기 관 13 Ⅱ. 품명별 구매계획 15 1. 국가기관 17 (1) 서울대학교 19 (2) 강원대학교 31 (3) 경북대학교 46 (4) 부산대학교 50 (5) 경상대학교 55 (6) 충남대학교 58 (7) 전북대학교 61 (8) 군산대학교 61 (9) 전남대학교 63 (10) 목포대학교 64		(11) 목포해양대학교 66 (12) 순천대학교 67 (13) 제주대학교병원 68 (14) 서울산업대학교 71 (15) 진주산업대학교 74 (16) 한경대학교 75 (17) 한국방송통신대학교 79 (18) 한국예술종합학교 80 (19) 한밭대학교 81 (20) 외교통상부 83 (21) 국방부 83 (22) 국립과학수사연구소 100 (23) 중앙119구조대 103 (24) 국립국악원 103 (25) 국립영상간행물제작소 104 (26) 국립중앙극장 104 (27) 국립농산물품질관리원 105 (28) 정보통신부조달사무소 115

(29) 부산우편집중국 116 (30) 중앙전파관리소 117 (31) 전파연구소 123 (32) 관세청 126 (33) 국립보건원 126 (34) 부산지방항공청 145 (35) 국립수산물품질검사원 146 (36) 국립수산진흥원 147 (37) 어업지도선관리사무소 156 (38) 국립환경연구원 157 (39) 병무청 162 (40) 경찰청 162 (41) 경찰병원 173 (42) 강원지방중소기업청 173 (43) 경기지방중소기업청 174 (44) 경남지방중소기업청 175 (45) 광주·전남지방중소기업청 175 (46) 대구·경북지방중소기업청 176 (47) 부산·울산지방중소기업청 177 (48) 인천지방중소기업청 180 (49) 전북지방중소기업청 180		(50) 제주지방중소기업청 181 (51) 충북지방중소기업청 181 (52) 중소기업청기술지원센터 181 (53) 농업과학기술원 182 (54) 농업과학기술원잠사곤충부 188 (55) 원예연구소 192 (56) 작물시험장 195 (57) 산림청 198 (58) 산림항공관리소 199 (59) 임업연구원 200 (60) 기상청 203 (61) 기상연구소 204 (62) 식품의약품안전청 205 (63) 철도청 230 (64) 철도대학 241 (65) 해양경찰청 245 (66) 기술표준원 246 (67) 영화진흥위원회 250 (68) 조달청 257 (69) 조달청중앙보급창 258

2. 지방자치단체 259 (1) 서울특별시시립동부병원 261 (2) 서울특별시시립서대문병원 262 (3) 서울특별시관악구보건소 263 (4) 부산광역시 263 (5) 부산광역시건설본부 264 (6) 부산광역시건설안전시험사업소 276 (7) 부산광역시의료원 276 (8) 대구광역시지하철건설본부 278 (9) 인천광역시 284 (10) 인천광역시상수도사업본부 310 (11) 대전광역시보건환경연구원 311 (12) 광주광역시보건환경연구원 313 (13) 광주광역시상수도사업본부 315 (14) 춘천시 317 (15) 경기도보건환경연구원 318 (16) 경기도축산위생연구소 319 (17) 고양시농업기술센터 321 (18) 과천시정보과학도서관 322 (19) 성남시 324 (20) 수원시의료원 326		(21) 안양시상수도사업소 327 (22) 포천시의료원 331 (23) 경주시보건소 333 (24) 경상남도 335 (25) 경상남도보건환경연구원 337 (26) 경상남도첨단양돈연구소 341 (27) 청주시 341 (28) 충청남도보건환경연구원 341 (29) 전라북도 342 (30) 전라북도보건환경연구원 342 (31) 전라북도축산진흥연구소 343 (32) 군산시의료원 344 (33) 제주시상하수도사업소 346 3. 기타기관 347 (1) 서울특별시도시철도공사 349 (2) 서울특별시지하철공사 351 (3) 수도권매립지관리공사 353 (4) 도로교통안전관리공단 357 (5) 경기중소기업종합지원센타 358 (6) 부산교통공단 374

(7) 부산아시아경기대회조직위원회 375 (8) 대구광역시지하철공사 394 (9) 인천광역시지하철공사 396 (10) 전라북도생물벤처기업지원센터 403 (11) 농업기반공사 405 (12) 한국교육방송공사 416 (13) 한국보훈복지공단대전보훈병원 420 (14) 한국산업안전공단 421 (15) 한국소비자보호원 425 (16) 한국식품개발연구원 428 (17) 한국화학연구원 429 (18) 환경관리공단 434 (19) 안산테크노파크 435

Ⅰ. 구매예시계획총괄

Ⅰ. 구매예시계획 총괄

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
총 계 ( 122 기 관 )	3,982	388,535	KFX
국 가 기 관 ( 70 기 관 )	3,280	165,431	〃
서 울 대 학 교	10	1,286	〃
강 원 대 학 교	119	676	〃
경 북 대 학 교	16	1,151	〃
부 산 대 학 교	26	1,658	〃
경 상 대 학 교	1	142	〃
충 남 대 학 교	505	820	〃
전 북 대 학 교	1,000	450	〃
군 산 대 학 교	13	132	〃
전 남 대 학 교	571	1,086	〃
목 포 대 학 교	19	1,572	〃
목 포 해 양 대 학 교	5	77	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
순 천 대 학 교	1	34	KFX
제 주 대 학 교 병 원	1	220	〃
서 울 산 업 대 학 교	21	420	〃
진 주 산 업 대 학 교	10	644	〃
한 경 대 학 교	24	974	〃
한 국 방 송 통 신 대 학 교	4	124	〃
한 국 예 술 종 합 학 교	9	421	〃
한 밭 대 학 교	2	128	〃
외 교 통 상 부	1	37	〃
국 방 부(해 군 군 수 사 령 부)	19	1,209	〃
국 방 부(공 군 중 앙 관 리 단)	10	304	〃
국 립 과 학 수 사 연 구 소	11	837	〃
중 앙 1 1 9 구 조 대	4	923	〃
국 립 국 악 원	1	53	〃
국 립 영 상 간 행 물 제 작 소	3	90	〃
국 립 중 앙 극 장 원	8	403	〃
국 립 농 산 물 품 질 관 리 원	8	572	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
정 보 통 신 부 조 달 사 무 소	1	260	KFX
부 산 우 편 집 중 국	1	46	〃
중 앙 전 파 관 리 소	20	5,113	〃
전 파 연 구 소	22	2,846	〃
관 세 청	1	7,752	〃
국 립 보 건 원	206	1,749	〃
부 산 지 방 항 공 청	4	9,053	〃
국 립 수 산 물 품 질 검 사 원	9	164	〃
국 립 수 산 진 흥 원	22	1,395	〃
어 업 지 도 선 관 리 사 무 소	1	34	〃
국 립 환 경 연 구 원	22	1,426	〃
병 무 청	6	216	〃
경 찰 청	22	12,364	〃
경 찰 병 원	1	166	〃
강 원 지 방 중 소 기 업 청	1	121	〃
경 기 지 방 중 소 기 업 청	6	141	〃
경 남 지 방 중 소 기 업 청	1	78	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
광 주·전 남 지 방 중 소 기 업 청	4	158	KFX
대 구·경 북 지 방 중 소 기 업 청	5	146	〃
부 산·울 산 지 방 중 소 기 업 청	4	95	〃
인 천 지 방 중 소 기 업 청	6	400	〃
전 북 지 방 중 소 기 업 청	3	115	〃
제 주 지 방 중 소 기 업 청	1	76	〃
충 북 지 방 중 소 기 업 청	1	115	〃
중 소 기 업 청 기 술 지 원 센 타	2	165	〃
농 업 과 학 기 술 원	37	2,999	〃
농 업 과 학 기 술 원 잠 서 곤 충 부	14	391	〃
원 예 연 구 소	22	1,245	〃
작 물 시 험 장	22	921	〃
산 림 청	9	1,512	〃
산 림 항 공 관 리 소	8	17,780	〃
임 업 연 구 원	27	1,201	〃
기 상 청	14	1,701	〃
기 상 연 구 소	3	431	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
식 품 의 약 품 안 전 청	168	3,945	KFX
철 도 청	86	56,467	〃
철 도 대 학	2	252	〃
해 양 경 찰 청	8	2,725	〃
기 술 표 준 원	27	1,288	〃
영 화 진 흥 위 원 회	7	3,155	〃
조 달 청	25	8,278	〃
조 달 청 중 앙 보 급 창	6	103	〃
지 방 자 치 단 체 ( 33 기 관 )	174	37,069	〃
서 울 특 별 시 시 립 동 부 병 원	9	503	〃
서 울 특 별 시 시 립 서 대 문 병 원	8	261	〃
서 울 특 별 시 관 악 구 보 건 소	1	60	〃
부 산 광 역 시	2	186	〃
부 산 광 역 시 건 설 본 부	6	1,744	〃
부 산 광 역 시 건 설 안 전 시 험 사 업 소	5	466	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
부 산 광 역 시 의 료 원	3	725	KFX
대 구 광 역 시 지 하 철 건 설 본 부	31	26,917	〃
인 천 광 역 시	15	253	〃
인 천 광 역 시 상 수 도 사 업 본 부	5	278	〃
대 전 광 역 시 보 건 환 경 연 구 원	6	295	〃
광 주 광 역 시 보 건 환 경 연 구 원	5	180	〃
광 주 광 역 시 상 수 도 사 업 본 부	1	47	〃
춘 천 시	8	554	〃
경 기 도 보 건 환 경 연 구 원	1	477	〃
경 기 도 축 산 위 생 연 구 소	9	372	〃
고 양 시 농 업 기 술 센 터	1	70	〃
과 천 시 정 보 과 학 도 서 관	1	28	〃
성 남 시	4	98	〃
수 원 시 의 료 원	3	65	〃
안 양 시 상 수 도 사 업 소	5	423	〃
포 천 시 의 료 원	4	21	〃
경 주 시 보 건 소	2	109	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
경 상 남 도	2	249	KFX
경 상 남 도 보 건 환 경 연 구 원	9	566	〃
경 상 남 도 첨 단 양 돈 연 구 소	2	186	〃
청 주 시	1	17	〃
충 청 남 도 보 건 환 경 연 구 원	4	105	〃
전 라 북 도	1	495	〃
전 라 북 도 보 건 환 경 연 구 원	6	153	〃
전 라 북 도 축 산 진 흥 연 구 소	11	399	〃
군 산 시 의 료 원	2	505	〃
제 주 시 상 하 수 도 사 업 소	1	62	〃
			〃
기 타 기 관 ( 19 기 관 )	528	186,035
			〃
서 울 특 별 시 도 시 철 도 공 사	19	145
서 울 특 별 시 지 하 철 공 사	29	51,364	〃
수 도 권 매 립 지 관 리 공 사	1	862	〃
도 로 교 통 안 전 관 리 공 단	3	1,844	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	품 목 수	금 액	자 금 별	비 고
경 기 중 소 기 업 종 합 지 원 센 터	22	1,030	KFX
부 산 교 통 공 단	3	1,613	〃
부 산 아 시 아 경 기 대 회 조 직 위 원 회	92	3,252	〃
대 구 광 역 시 지 하 철 공 사	13	136	〃
인 천 광 역 시 지 하 철 공 사	37	166	〃
전 라 북 도 생 물 벤 처 기 업 지 원 센 타	4	374	〃
농 업 기 반 공 사	25	1,978	〃
한 국 교 육 방 송 공 사	44	2,580	〃
한 국 보 훈 복 지 공 단 대 전 보 훈 병 원	1	50	〃
한 국 산 업 안 전 공 단	17	612	〃
한 국 소 비 자 보 호 원	1	26	〃
한 국 식 품 개 발 연 구 원	2	60	〃
한 국 화 학 연 구 원	4	1,106	〃
환 경 관 리 공 단	5	2,063	〃
안 산 테 크 노 파 크	1	116	〃

Ⅱ. 품 명 별 구 매 계 획

1. 국  가  기  관

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Eddy Covariance System Spin Rinser / Dryer (회전 세정 및 건조장치)	□Specification - Datalogger - 3-D Sonic Anemometer - Open Path CO2/H2O Analyser - Enclosure : (Type : Fiberglass-reinforced Polyester) □Controller has built-in diagnostics, complete parameter verification and memory for up to 10 user defined recipes and GEM/SECS Ⅱ protocol is offered as an option.	9027.80.1000 8479.89.0000	1set 2system	99 56	서울대학교 서울대학교	서울대학교 반도체공동 연구소	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Dry Pump	□Reliable low maintenance design guaranteed to deliver over 95% uptime and proven at > 99%. 1. Displacement : 100□/h above 2. Ultimate Vacuum(With full gas ballast) : 1.5×10-2Torr under 3. Motor Power : 4KW 4. Inlet Connection : ISO63 5. Outlet Connection : NW40 6. Noise(with Enclosed) : 68dBA Under	8414.10.0000	2set	40	서울대학교	반도체공동 연구소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Laser Nano Displacement Measuring System	7. Electrical Supply : 208V 3PH 60Hz 8. Weight : 200∼230Kg 9. Tool INTERFACE Module 10. IQ Power Cable(15M) 11. ISO63 Trapped O-ring Seal(V) 1. ZMI 2000 System Performance - Position Resolution : □/2048(0.31nm) - Velocity Limit : 2.1m/s - Maximum Acceleration : 980m/s2, (100g)	9027.50.9000	1system	50	서울대학교	공과대학	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2. ZMI 2000 System Laser Head - Type : HeNe, cw, two frequency - Power Minimum/ Typical : 425□W/600□W 3. ZMI 2000 System Measurement Boards - Power Requiment : +5V ±5% @3.5A (ZMI 2001, ZMI 2002, ZMI PC) +12V ±10% @0.1A (ZMI PC) - Position Format : 36bit - 2's complement

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Microarry Scanner System (DNA칩 분석장비)	□Specification Hardware 1. Depth of focus is a total 50um, +/- 25um from bottom surface of a glass microscope slide comparing with 5um in case of confocal scanner 2. 5□ resolution, high resolution mode 3. 10 micron resolution, pre-scan mode 4. User Adjustable Focus : -50□∼ +200□ 5. User Adjustable Laser Power and PMT	9027.80.2090	1set	56	서울대학교	서울대학교 의과대학	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Software-version 3.0.5 1. Includes unique two GenePix 3.0.5 softwares 2. Windows 95, 98 and NT compatible 3. HTML scripting for custom control over data acquisition, analysis and display Hardware Requirements 1. Windows 95 or 98 operating system(dual-boot systems are not recommended) 2. 256 MB RAM or more

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automated Slide Processor for cDNA Microarrays (미세배열식 유전자발현분석용 하이브다이저)	3. Hard disk with 10 GB free □Configuration : 1. Automated Slide Processor (Hybridizer for a total of 12 slider chambers) including : ASP instrument(base unit+auxiliary unit), Conrtol sofware, Hamilton syringe 250ul, Hamilton needle type5×3ea Bottle 500ml×6ea 2. Computer with WindowsTM NT 4.0 3. 17" SVGA Color Monitor	9027.20.0000	1set	50	서울대학교	서울대학교 의과대학	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bio-Image Analysis System (방사성 동위원소, 형광, 형광화학물질 분석기)	Specification 1. Image Scanner Components : - This scanner with TCP/IP, scan control software for Windows 2000 - ImageQuant image analysis software for Windows 2000 - One ImageEraser for erasure of screens - User/s guide Detection mode Fluorescence Storage phosphor Direct	9027.80.1000	1set	80	서울대학교	서울대학교 의과대학	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Sequence Detection System (실시간 핵산 정량분석기) High Performance Centrifuge System (고속냉동 원심분리기)	chemiluminescence : Automatic 2 Multichemiluminescence module(1/2 Time) Hardware Software Computer interface Performance □CONFIGURATION 1. Sequence Detection System 2. 5' Nuclease Assay Probe Design Software 3. Accessories □Specifications : 1. Max. speed : More than	9027.80.1000 8421.19.1000	1set 1set	46 40	서울대학교 서울대학교	서울대학교 의과대학 서울대학교 의과대학	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ambient Gsa Monitoring System	25,000rpm 2. Max. force : 75,600g or more 3. Speed control : ±10rpm of set speed or 0.1% 4. Imbalance tolerant : ±2.5% opposing sample balance □Specification 1. SO2 Analyzer 1) Method : Ultraviolet fluorescence 2) Ranges : 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000ppb and 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100ppm	9027.10.0000	1sys	92	서울대학교	자연과학대학	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	(Selectable range) 3) Zero noise : Less than 0.25ppb 2. NO/NO2/NOx Analyzer 1) Method : Chemiluminescence 2) Ranges : 0-50, 100, 500, 1000ppb and 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100ppm (Selectable range) 3) Noise : Less than 0.20ppb 3. CO Analyzer 1) Method : Gas filter correlation NDIR

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2) Ranges : 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000ppm (Selectable range) 4. O3 Analyzer 1) Method : Ultraviolet photometric 2) Ranges : 0-50, 100, 200, 500, 1000ppb and 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200ppm (Selectable range)
합 계			10종	1,286

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
환경정보관리시스템 (Environmental Information Management System) 컴퓨터 (Personal Computer) 캐드캠시스템 (CAD/CAM System) LAN 분석기 (LAN Analyzer) 프로토콜 분석기 (Protocol Analyzer) 로우더 크로마토그래피, 가스 (Gas Chmatograph) 크로마토그래피	Projection TV & LCD Pannel Set 586 HP c360 J2522B J2300C 52HP M6800 액체(SFM25)		1 1 1 1 2 2 1 1	8 35 19 11 16 22 10 14	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(Chromatogrph) 스캐너 (Scanner) 순수제조기 (Water Purification App.) 방부사체저장냉장고 Speed Vac(진공농축기) Automaic CO2 Incubator 중합효소연쇄반응기 (PCR Machine) 무균작업대 (Biological Safety Cabinet) 핵산증폭기 (Thermal Cycler)	SCANPLUS3 Milli-RO15 10구용 Spin vac Napco6001 PTC-100 SG 400 480, N801-0100		2 1 2 1 1 1 1 2	16 12 22 8 8 8 8 22	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
킬달분해장치 (Kjedhal Apparatus) 압축기 지리정보시스템 (Geographic Informaion System) 디지타이저 (Digitizer) 디지털 IC 시험기 (Digital IC Tester) 글로브박스 (Glove Box) 대기네크워크시스템 (Queueing Network System) 수치제어밀링	TECATOR DSIZ 공기압축기 Pentium 2400Mhz, 64MB 12×18″ 2000종 54/74 Series 800×700×600 PC Base 300-2,000rpm		1 1 2 1 1 2 1 1	8 6 11 4 4 11 4 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(CNC Milling M/C) 시스템개발도구 (System Developing Tool) 가상현실 시스템 (VR System) 해부현미경-쌍안입체현미경 (Stereo Microscope) 세포모음장치 (Fraction Collector) 판독기, ELISA 분석 (ELISA Reader) 현미경(형광) (Microscope) 약품투입기 (Flow Injector)	210×110×130 Enterprise급 PC기반, 586, 166MHz SV6WITH ECM-200 Star Fax-2100 Diaphot300 3/4″		1 2 1 1 1 1 1	6 8 5 7 7 5 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
증류수 제조기 (Water Purification System) 배양기 (Incubator) 킬달분해장치 (Kjeldahl Digestor) 분쇄기 (Crusher) 시험기, 인장강도 (Strain Tester) 시험기, 압밀 (Consolidation Tester) 시험기, 점도계 (부룩필드 점도계) (Brookfield Viscometer)	OM-P 3793CD.DT Kjeltec 1026 System 11 SMD954 DL-1200 HJ-4354 DV-2+1		1 1 1 1 1 1 1	4 5 4 4 6 6 5	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
킬달분해장치 (Kjeldhal Apparatus) 배양기 (Incubator) 사진기 (Camera) 현미경 (Microscope) 수소이온농도측정기 (pH Meter) 자동송추식지시저울 (Chemical Balance) 자동송추식지시저울 (Chemical Balance) 산화환원 전위계 (O.R.P Meter)	500□ WJ3-C(A) 0.009Lux CK2 F-12(Horiba) AG245(Mettler) R200D(Sartorius) 200∼250mV		1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 5 6	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
가스분석기 (Gas Analyzer) 전자자동적정기 (Electric Auto Titrator) 세포파쇄기 (Cell Disruption System) 조도계 (Digital Lux Meter) 초저온냉동고 (Deep Freezer) 원심기 (Centrifuge) 전기영동장치 (Electrophoresis System)	CO2, O2 50ml 0∼50,000lux -85도 5000rpm(VS5500) 소형(SE260)		1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 5 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
망원경 (Reflecting Telescope) 폐활량계 (Spirometer) 태양에너지측정기 곤충흡입장치 광학물질분석, 분리기 용출시험기 컴퓨터, 개인용 (Personal Computer) 초저온냉동고 (Deep Freezer) PCR PCR Machine(DNA증폭)	VLRINA8 PEELX200 LI-1400 MG750 DST600A Gudero PTC-100		1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 5 4 7 4 4 5 4 5	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Refigerated Microcentrifuge Large Capacity Microcentrifuge 저온실험장치 (Cold Chamber) 냉장원심분리기 (Refrigerated Centrifuge) 역상현미경 (Inverted Microscope) 원심분리기 (Centrifuge) 현미경(쌍안) 시험기, 피로 (Oil Jack System)	5417R Union5KR KMC-1302L UNION32R Wilovert S HA-50 NikonAlpha Phote-2pol 50Ton/300Stroke		1 1 1 1 1 1 1 1	6 4 5 5 4 5 4 3	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
디지털 IC 시험기 (Digital IC Tester) 마이크로프로세서 개발장치 디지털오시로스코프 (Digital Oscilloscope) 동적 스트레인 엠프 (Dynamic Strain Amp & Compression) 교반기 (Metal Block) 글로브박스 (Glove Box) 수치제어밀링 (CNC Milling M/C) 생산시뮬레이터 (Production Simulation)	2000종 54/74 Series TDS 2MHz Kyowa DPM-711B 180℃ SUS-304 800×700×600 300-2,000rpm 210×110×130 PC Base		1 1 1 1 1 1 1 1	4 3 3 3 3 4 4 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
시스템개발도구 (System Developing Tool) 증류수 제조기 (Water Purification System) 해부현미경-쌍안입체현미경 (Stereo Microscope) 분석기, 단백질 (Protein Analysis) 농축기 (Evaporartor) 엽면적계 (Measuring Leaf Area App.) 증류수 제조기 (Water Purification System)	Enterprise급 Milliphore SV6WITH PS500×T TVE1000 CI-202 OM-P		1 1 1 1 1 1 1	4 3 4 3 3 3 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
배양기 (Incubator) 시험기, 인장강도 (Strain Tester) 배양기 (Incubator) 탄산가스 배양기 (CO2 Incubator) 도립현미경 (Inverted Microscope) 사진기 (Camera) 현미경 (Microscope) 수소이온농도측정기 (pH Meter)	3793CD. DT DL-1200 WJ3-C(A) MCO175 TE300 0.009Lux CK2 F-12(Horiba)		1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 3 3 4 4 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
자동송추식지시저울 (Chemical Balance) 자동송추식지시저울 (Chemical Balance) 농축기 (Evaporator) 항온수조진탕기 (Water Bath) 전자자동적정기 (Electric Auto Titrator) 세포파쇄기 (Cell Disruption System) 조도계 (Digital Lux Meter) 초저온냉동고 (Deep Freezer)	AG245(Mettler) R200D (Sartorius) WB2000 (Heidolph) J-N8WB(jisico) 50ml 0∼50,000lux -85도		1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 3 3 4 4 4 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
탄산가스배양기 (CO2 Incubator) 원심기 (Centrifuge) 원심분리기 (Centrifuge) 망원경 (Reflecting Telescope) 배근력계 악력계 (Hand Dynamometer) 플로터 (Plotter) 디지타이저 (Digitizer)	170L(MCO175) 5000rpm(VS5500) RPM-5000 VLRINA8 PEELX200 SH-9600D CALCOMP CALCOMP 34480		1 1 1 1 1 1 1 1	3 4 3 4 4 3 3 3	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
스캐너 (Scanner) 곤충흡입장치 회전식저온감압농축기 (Centrifuge Concentration System) 컴퓨터, 개인용 (Personal Computer) 석판인쇄기 CO2 Incubator (이산화탄소 배양기) 액체질소저장탱크 (Aluminum Storage Container) 원심분리기(Centrifuge)	Calcomp MG750 -40℃ CDR-77,78 에칭프레스(대) NAPCO6101 XC47/11 HA-50		1 1 1 1 1 1 1 1	3 4 3 4 3 3 3 4	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
광학대 진공펌프 (Vacuum Pump)	SD-700		1 1	4 3	강원대학교	강원대학교	2002.4 〃	2002.8 〃	KFX 〃
합 계			119종	676
Resistivity Meter Raman Microscope System Visco Analyzer Detector Development System for Particle	1. 1 current measuring channel 2. 6 potential measuring channel. 1. wavelength resolution : 250-1000nm 2. spectral range : <100-4000cm-1 일회용 Can과 Paddle 사용. 1. Standard VME Bin(6KW)	9015.80.9000 9027.30.1000 9027.80.2030 9027.80.2090	1 1 1 1	90 218 25 220	경북대학교	공동실험 실습관	3월 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
and Photon Measurements Water Activity Measuring Instrument Genetic Analyzer	2. VME Controller 3. ADC, TDC, Scaler 1. Automatic calibration at 6 points. 2. Repeatability : with in 0.002 aw. 3. Accuracy : better than 0.01 aw. 4. Measuring chamber temp. : 0-50℃ 1. Capillary Electrophoresis : 16 capillary 2. High-Performance Capillaries with Dynamic Coating Ploymer.	9027.80.2090 9027.80.2090	1 1	26 200	경북대학교	공동실험 실습관	3월 〃	6월 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
High Performance Chemiluminescence Analyzer Nitric Oxide Analyzer	1. Counting : Single photon counting. 2. Counting value : Indicated on the LED. 3. Detection wavelength : 300-650nm. 1. Gas Sampling. 1) <5ppb minimum detection limit up to 500ppm. 2) 200 millisecond response time. 2. Liquid Sampling. 1) picomole minimum detection limit to 100 nanomoles.	9027.80.2090 9027.10.0000	1 1	63 37	경북대학교	공동실험 실습관	3월 〃	6월 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Parallel Computer Cluster CAMAC Crate VME Crate	Alpha Processor 21264/466□, 254MB, 9.1GB UWSCSI, 100MB Ethernet, 300W P/S, Unix : Rackmount형 24대, 100MB 24port Switch : 3대, KVM 8 port : 5대 1. CAMAC-Bin (UEC01) : 7U bins 2. Fan Try (UEL03M) 3. Power Supply (UEP22) 1. VME 6021/634 2. 6 Crate with Fan tray, 3. 21 slot J1/Jaux/J2 4. Power Supply : 90-264VAC	8524.31.1000	1 2 2	220 12 15	경북대학교	공동실험 실습관 고에너지 물리연구소	3월 4월 〃	6월 7월 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
NIN Crate VME Modules	47-63HZ 1. NIM-Bin(UEN01) : 7U bins 2. Fan Try (UEL03M) 3. Power Supply (UEP10) 1. 32ch ADC (V785AA) 2. 8ch 4Fold Programble Logic Unit(V512) 3. 8ch Gate & Delay Generator (V486) 4. 16ch 32bit Scaler TTL with PAUX(V560T)		2 1	12 13	경북대학교	고에너지 물리연구소	4월 〃	7월 〃	KFX 〃
합 계			16종	1,151
Lascaux Humidification Cabinet	HC-5		1	20	부산대학교	생활환경대학	1월	3월	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Biological Safety Cabinet Low Temperature Incubator Shaker Pulsed-Filed Electrophoresis Bio-Image Analysis System Fluorometer	Class Ⅱ AB3 Chamber Capacity : 295□ Temp. Control at 20℃ : ±1℃ Temp. Uniformity at 20℃ : ±1℃ Power Module, Electrophoresis Cell Variable Speed Pump Colling Module 4-Coluar Fluorescence Scan TRF : Flash Absorbance /Dual Window TRF/ Dual Emission	8419.89.9060 9027.20.0000 9027.20.1000 9027.50.9000	1 1 2 1 1	5 27 26 120 80	부산대학교	생활환경대학 의과대학	1월 7월 1월 〃 〃	3월 12월 3월 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bioinformatics Data Management and Processing System Hybrid Tandem Mass Spectrometer Gas Chromatograph 초저온냉동고 로타-로드 답차 소동물용 뇌정위기구	Measurements Fluorescence : 340∼850nm Photometery : 340∼700nm CPU 2 SMP, Cache 512k, RAM 1GB, HDD 64GB Microbial Genome Database Homology Search Engine Qstar Pulsar i Varian 3800 -100℃ 쥐용 및 생쥐용 Rat 용	9027.20.0000 9022.29.1000	2 1 1 1 2 2	100 550 36 25 15 8	부산대학교	의과대학	1월 〃 〃 2월 〃 〃	3월 〃 〃 4월 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
오페란트 챔버 비디오 측정기 Lasr Capture Microdissection System Automatic Tissue Processor Oscilloscope Data Acguisition Package Oscilloscope	Rat 용 디지털 영상 연속 측정분석 Arcturus, Pixcell Ⅱ-Auor Specimencapacity : 300 10 Reagent Contianers 3 no spill Paraffin Containers that can Rasily be Removed 350□, 1Gs/s/ch, 4ch Labvolt 9062-00 LT224	9012.10.0090 8419.90.9090	1 1 1 1 1 1 2	30 33 170 35 16 8 16	부산대학교	의과대학 공과대학	2월 〃 〃 〃 3월 〃 1월	4월 〃 3월 〃 5월 〃 3월	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Pionner 2DXE Mobile Robot Caliber 60 Oscilloscope LC/MS System Automatic Cell Counter and Analyzer Preparative Biomolecular Purification System Sample Concentrator	+sonor sensor, software, 900□무선모뎀 kyosho TDS3054B, 4ch API Analyzer Time : 10seconds Dynamic Range : 1:32 by Diameter, 1:70.000by volume Software Pump : Increment 0.001ml/min Tekmar3100	9027.30.1000 9027.80.2090 9027.20.0000 9027.90.9990	1 1 1 1 1 1 1	8 4 12 170 44 60 40	부산대학교	공과대학	1월 〃 〃 3월 〃 〃 〃	6월 2월 6월 5월 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			26종	1,658

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Electromagnetic Vibration System(6000lbf) (진동내구성시험기)	□Consist of : 26.7kN(or 6000lbf) Shaker and 2-input 2-output Vibration Controller □Specification 1) Shaker Armature diameter : 330mm(13 inch) or more Sine/Random peak force : 26.7 kN(6,000lbf) or more Shock force : 53.4 kN (12,000lbf) or more Frequency range : 5 to 2,500 Hz	9024.80.1000	1	142	경상대학교	경상대학교	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Max. displacement (p-p) : 50.8mm (2 inch) or more Max, velocity (sine/Random/Shock) : 1.7/1.7/2.4 m/s (70/70/90 inch/s) or more Max. acceleration(sine/Random/Shock) : 100/100/200 g or more Max. weight tested : 250kg (550 lbs) or more 2) 2-input 2-output Vibration control system :

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	include 16 bit ADC with filters Sine test : sweep, resonance search and dwell, step, manual control Random test : 800 line, scheduling Shock test : half-sine, haversine, triangle, trapezoid, square pulse Initial-peak sawtooth, terminal-peak sawtooth, Pulse widths 1 ms to 1000 ms Repeat pulse 1 to 2 billion times

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			1종	142
Academic Journal Bio-LC System (Bio-Liquid Chromatography System)	A. Carbohydrates : High Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection(HPAEC-PAD) for direct quantification of : - Mono-and oligosaccharides of glycoprotein - Sialic acids - Carbohydrates and glycols in fermentation broths, foods, etc.	4902 9027.20.0000	503종 1set	659 86	충남대학교 충남대학교	충남대학교 도서관 충남대학교	2002.10 2002.1	2003.1.1 ∼12.31 2002.6	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Proteomics Imaging System (Multi-color Differential Expression Analysis System)	- Polysaccharides B. Configuration : 1. Quaternary Gradient Pump. 2. Autosampler with Temperature Control. 3. Electrochemical Detector. 4. Eluent Generator. 5. Workstation Data System - CCD-based Imaging System : the only instrument of its kind that enables you to use any dye(or set of dyes) in the VIS and UV spectum range.	9027.30.3000	1set	75	충남대학교	충남대학교	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- High Resolution : Maximum resolution 50mm per pixel over the entire sample area 20 overlapping frames(7.5cm×5cm) guarantee a perfect image quality in entire sample area. - Multi-format : Scans sample areas up to 23cm×28cm and suports a wide range of sample types, including gels, blots, microscope slides and TLC plates.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			505종	820
외국학술잡지	AATCC Review외		1,000종	450	전북대학교	중앙도서관	2002.10	2003.1.1∼12.31	KFX
합 계			1,000종	450
Steinway Piano Settling Velocity Measuring Apparatus Carbon Dioxide Meter Gas Sampling System for MS	Column 2ea with Photo Sensor C : I.D.100m, H : 1500mm, P : 220VAC Non-Dispersive infra-red 0 to 3000ppm or output : mV Power : 220VAC Capillary 1m Gold-seal Valve	920.12.0000 9027.10.0000	1set 1set 1set 1set	74 7 4 4	군산대학교	예술대학 공과대학	2001.12 〃 〃 〃	2002.3 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
난연시험기 화학저울 모형제작기구 품질시험장비 Universal Material Testing Machine COD Measurement Dynamic Analyzer Work Station 마이크로드릴렁머신	Pastic UL 5V 시험규격에 적합 0-2kg 0.1g resolution MD-1 JI903 200ton Structure UTM Cod Analyzer Range 0.01-100 Computer Interface 1.7Ghz 512K cash memory 64×cdrom memory 100G 최소직경 0.2mm이내	9024.80.9090 8423.89.9000	1set 1set 1 1 1 1 1 2 1set	2 1.2 3.1 6.2 5 5 5 5 10	군산대학교		2001.12 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			13종	132
Table-Top Ultracentrifuge Capillary Type Automatic DNA Sequencer SFE Electric Probe Micro Analyzer Foreign Academic Journal	당뇨병성 신증의 발생기전 연구용 종양내 신생혈관형성 연구용 계란중 항생물질 잔류 연구용 지체구조 연구용	4902.00.0000	1 1 1 1 567종	61 65 80 400 480	전남대학교	전남대학교 기자재관리단 전남대학교 도서관	2002.9 〃 〃 〃 10월	2003.1 〃 〃 〃 2003.1.1부 터	KFX 〃 〃 〃 〃
합 계			571종	1,086

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
입자영상속도측정시스템 (Particle Image Velocimetry System) Essencial Oil Analyzer Haake Viscometer	- Dual ND : YAG Laser System - Laser Beam Delivery Assembly - Synchronizer - Camera Interface Board - CCD Camera - PIV Software for Windows 98 / NT [Cross-correlation VisualPIV] - PTV Software for Windows 98 / NT [2-frame VisualPTV] - Data Management System GC/M/SD/HS Haakeinc Germany	9026.90.8000	1 1 1	132 110 23	목포대학교	목포대학교 자연과학대학 생활과학대학	2002.1 5월 〃	2002.6 10월 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Formentor Ball Mill Electric Furnace Fibertric System Rancimat Electric Balance Eia Foss LC-MS Data Logger 이온크로마토그래피 전기영동장치 SPCL MBE System	Eyeler Japan Eyeler Japan Swiss 0.1mg Haccp Water ZQDectector Waters Doubles Detectors		1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1	11 4 4 4 2 4 32 120 18 23 31 229	목포대학교	생활과학대학 공과대학	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	10월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Scaning Probe Microscope High Resolution Mass Spectrometer System HPLC/MS MALDI-TOF Mass Spectrometer	XE-100 System Jsm 700 1100LC/MSD Matrix Assisted Lazer Desorption Ionization- Time of Flight		1 1 1 1	85 440 200 100	목포대학교	공과대학 공동실험 실습관	5월 〃 〃 〃 〃	10월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃
합 계			19종	1,572
Slit Beam Laser Projector Type Ⅱ Slit Beam Laser Projector Type Ⅲ HPLC	SNF ClassⅡ Type Projector SNF ClassⅡ Type Projector HANDTYPE		1 1 1	4 4 23	목포해양대학교	해상운송 시스템학부 해양시스템 공학부	2002.6 〃 2002.8	2002.8 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
FLUOROMETER MICROSCOPE	HANDTYPE HANDTYPE		1 3	23 23	목포해양대학교	해양시스템 공학부	2002.8 〃	2002.8 〃	KFX 〃
합 계			5종	77
Total Organic Carbon Analyzer	□Specifications : Total Organic Carbon Analyzer 1. Mesured Items : TC, IC, TOC, NPOC, POC, TN 2. Measure Method : 680degC Combustion Catalytic Oxidation/NDIR Method Autosampler 1. Vial Type : Select from	9027.80.2090	1	34	순천대학교	순천대학교	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Three Types : 24ml, 40ml, 125ml 2. Number of Vial : 24mL : 93, 40mL : 68, 125mL : 24 Totall Nitrogen Unit 1. Measurement : Chemiluminescence 2. Measured Item : TN(Total Nitrogen) 3. Measurement Range : 0.1 to 4000mg/1
합 계			1종	34
Digital Ultrasound Sonography Imagil System	□Feature : - The 512 digital channels, supercomputing IPU and	9018.12.0000	1	220	제주대학교병원	제주대학교병원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	extrodinary dynamic range produce microfine grayscale imaging with dramatic reduced dot size for extremely fine detail resolution or more - The Weblink, DiskLink and NetLink provide communication via the World Wide Web, magneto-optical disk and DICOM networking or DIMAQ & DICOM3.0 storage, Print SCU				제주대학교병원	제주대학교병원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- Performance 2001 Package (Second Generation SonoCT) or Siginiture Option(Cadence Contrast Agent Image, FreeStyle Extended Imaging, FreeStyle Compounding Imaging, 3D Surface Rendering, 3D Multiplanar Rendering, TEQ Controle, Chip Coded Excitation, Dynamic Transmit Focsing, Frequency Compounding)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			1종	220
TR Checker E.I.kit Auto Chemical Analyzer Voltametry Analyzer Liquid Scintillation Crack Growth Apparatus Combustion Gas Apparatus	Diode, FET Main Fraim, GPIB 1. Compact Sampler 2. Peristaltic Pump Ⅳ with 4 Air Injection Valves 3. 다성분 분석 kit Potential Range : 8V Tri-Crab 2900TR	9031.80.9070 9027.10.0000	1 4 1 1 1 1 1	15 60 78.5 31.4 15.7 7.2 21.6	서울산업대학교	서울산업대학교	2002.5 〃 2002.3 〃 〃 2002.5 〃	2002.10 〃 2002.5 〃 〃 2002.10 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Burning Velocity Apparatus Instron Model 4467 Dynamic Mayerial Testing System-high Temperature Chamber CAD System	Temp. Range 250℃, Line Voltage 240V AC, Single Phase : 50/60Hz, Roller Carriage Brackets for 3119 Chambers, Roller Brackets for 3119-005/006/009 Chamber 3D-Scaner-laser Type-Lapid Form Inclued, Optimization S/W-Gradient Based, 3D Plotter-feed Forward 3layer -200mm Stroke	9027.80.1000	1 1 1	14.4 23.8 11.2	서울산업대학교	서울산업대학교	2002.5 2002.3 〃	2002.10 2002.8 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
RP System Room Acoustic System Precision LCR Meter Frequence Resopnser Detector Gel Permeation Chromatography Rotary Microtome Dynamic Signal Analyzer Stomacher Biological Microscope	3D Engraver-photo Impact Type 1.3oct. 10 to 10KHZ Range 20Hz∼1MHz Range 10u∼20MHz Temp. : 상온∼100deg Cutting Thickness : 0.5∼100□ SR-785 Stromkes : 8/sec 40X∼1500X	9027.50.9000 9030.39.6000 9027.20.0000 9027.90.1000 9030.39.G000 8479.82.3000	1 1 1 1 1 1 1 1	2.7 20 12.2 6.1 25.7 9.2 33.3 3.8 3.9	서울산업대학교	서울산업대학교	2002.3 2002.5 2002.3 〃 〃 〃 2002.5 〃 〃	2002.8 〃 2002.5 〃 〃 〃 2002.9 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Imaging Analysis System Low Temp. Centrifuge	UV/white light conversion screen Freezne Type CFC-free	9027.50.9000 8419.39.9000	1 1	13.3 10.6	서울산업대학교	서울산업대학교	2002.5 〃	2002.9 〃	KFX 〃
합 계			21종	420
Lumino Sensor Liquid Scintillation Counter Flow Cytometer PCB 가공기 Spindle View Gas Chromatography Gas Chromatography	347nm 2PMT PASⅢ HP21LHP 염색체관찰용 GC14B NPD. Purge trap/EC Autosampler		1 1 1 1 1 1 1	60 40 120 81 43 30 65	진주산업대학교	진주산업대학교	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2003.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Prep. LC FTIR Ion Chromatography	50□/min Binary 양·음이온 Autosampler		1 1 1	90 50 65	진주산업대학교	진주산업대학교	2002.8 〃 〃	2003.3 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			10종	644
Inverted Microscope	□Specification : 1. MICROSCOPE STAND : 1) Coaxial coarse and fine focusing adjustment, increased 2□ or less focus adjustment by vertical movement of the nosepiece	9011.80.3000	1set	29	한경대학교	한경대학교	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Patch Clamp System Micro-iniection Microscope System LC-MASS	2) Light path selector 3 step or more 3) Magnification changer built-in1X, 2. REVOLVING NOSEPIECE : Sextuple 3. OBSERVATION : Tube 45°type 4. ILLUMINATOR, High Intensity 100W Halogen PCL-5000 MI2000 FID, PDD		1 1 1	39 31 194	한경대학교	한경대학교	2002 〃 〃	2002 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Online Nutrient Analyzer M/S Image Analyzer U/F System Midi GC/MS Microbial Ldentification System NIR Test Tube Evaporator Dual Beam UV Visible Spectrometer Univetsal Film Maker Full System	Systea Micromac Zclipse600 SM17546 Midi1000 NIR Analysis(8600) TVE-2000 DU 500 INA, RIKEN / SEIKI(P-16B)		1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 15 40 80 46 38 10 20 10	한경대학교	한경대학교	2002 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Patticle Size Analyzer FT-IR Spectroscpe Ellipsometer U.V Light Spectrum Analyzer Actuator Strain Indicator Preparative HPLC Mini Spray Dryer Low Pressure Liquid Chromatography UV-Visible Spectrometer	Malvem Shinazu Monochromatic Light Spectroscope Instrom-50ton5 SDA-830A (Agilent) (Buchi) B-191 (Bio Rad) BiologicLP (Beckmanre) DU Series		1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	36 27 12 12 120 54 55 35 20 15	한경대학교	한경대학교	2002 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Auto Bio Reactor	(Electrolab)		1	24	한경대학교	한경대학교	2002	2002	KFX
합 계			24종	974
Digital Video Switcher/Effecter Editor Non-linear Editor Digital Audio Mixer	- SDI, 6Channel - 4 VTR Control - Serial Interface - 4Track Video & Audio - SDI, Analog Component - AES/EBU - more than 12Channel	8543.89.9090 8543.89.9090 8543.89.9090 8525.20.9000	1 1 1 1	27 15.5 70 11.6	한국방송 통신대학교	한국방송 통신대학교	2002.7 〃 〃 〃	2002.9 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃
합 계			4종	124

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(ON-LINE)Finishing & Sys Power Machintosh Workstation System Digital Camera Digital Camera Microphone Audio Recorder DVCAM VCR Motion Captuer	G4 SGI PD-150 DSR-500WSL Wireless TCD-10Pro DSR Series X-IST	8471.91.2000 8471.91.2000 8471.91.2000 9007.19.0000 9007.19.0000 8518.10.0000 8543.80.9090 8521.10.2000 8471.91.2000	1 10 5 8 1 2 2 2 1		한국예술 종합학교	한국예술 종합학교 (영상원)	2002.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			9종	421

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Dynamic Material Testing System Circuit Design System	□250kN (55,000 lbs) Load Unit □250Nk Actuator, 150mm Stroke, M362 Mounting Threads □Position Transducer, 150mm(6 inch) □E8852A (Communication System Designer Premier) □E8852A +HCF (Supp Comm Sys Designer Premier) □E8881A (Linear Simulator) □E8881A +HCF (Support Linear Simulator)	9024.80.9090 8524.91.1000	1 1	71 57	한밭대학교	한밭대학교	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	□E8882A (Harmonic Balance Simulator) □E8882A +HCF (Support Harmonic Balance Simulator) □E8875A (3GPP W-CDMA Design Library) □E8875 +HCF (Support 3GPP W-CDMA Design Library) □E8900MK (ADS Media and HWKey)
합 계			2종	128

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
A4 Color Duples Sacnner (ADF)		8471.60.1040	40대	37.3	외교통상부	외교통신 담당관실	2001.12	2002.3	KFX
합 계			1종	37
내수관측경 (SUBMERSIBLE MULTISCOP) 적외선신호기 (INFRA-RED TRANS-RECEIVER)	□WORKING DEPTH : 50M or MORE □BATTERY LIFE : 40HOURS or MORE □RANG-MAN SIZED TARGET : 150M(STARLIGHT) or MORE □IR RECIVER - WORKING DEPTH : 20M or MORE - BATTERY LIFE : 20HOURS or LESS - WEIGHT : 350G (IN AIR) or LESS		3 6	30.5 12.5	국방부	해군 군수사	2002.4 〃	2002.9 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
수중카메라세트 (SUBMERSIBLE CAMERA SYSTEM) 수중통화기세트 (WIRELESS UNDER WATER DIVER. S COMMUNICATION SYSTEM)	□IR TRANSMITTER - POWER : 100MW - TRANSMITTER RANGE : 3KM or MORE - WEIGHT : THE 128G or LESS □FORM : 34mm FILM □WORKING DEPTH : 50MSW or MORE □THE OTHERS : AUTO AND MANUAL FOCUS □ACOUSTIC OUT PUT : 3WATT or MORE □WORKING DEPTH : 60M or MORE □RANGE : 1,400M or MORE		7 4	61.1 73.9	국방부	해군 군수사	2002.4 〃	2002.9 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
수중휴대용음파탐지기 (UNDER WATER HAND HELD SONAR) 경량(천해)잠수기세트 (LIGHT WEIGHT (ENCLOSE) DIVING SYSTEM)	□WORKING DEPTH : 50M or MORE □WORKING HOURS : 4HOURS or MORE □THREE OR MORE ACTIVE MODE & MAX MODE RANGE : 100M or MORE □DETACTED SOUND AND VISUAL □MAX DIVING DEPTH : 60FT □DIVER CONTROL CONSOLE □DIVING MASK □COMMUNICATION SET □UMBILICAL		4 4	98.8 190.8	국방부	해군 군수사	2002.4 〃	2002.9 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
아웃보드모터 35마력 (OUT BOARD MOTOR 35HP) 판넬메타교정기 (PANNEL METER CALIBRATOR)	□DISPLASMENT : THE 490CC or MORE □POWER : THE 34HP or MORE □WEIGHT : 55KG or LESS (WITH NOISE JACKET) □OUTPUT SIGNAL - VOLTAGE : 10 TO 1000VDC 1.5 TO 750 VRMS - CURRENT : 0.1MA TO 10.5ADC 0.1 TO 7.5ARMS - FREQUENCY-AC OPERATION : 50 TO 75HZ		30 1	130.5 20.9	국방부	해군 군수사	2002.4 2002.3	2002.9 2002.11	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
표준온도시험기 (CONSTANT TEMPERATURE) 디지털멀티메타교정기 (MULTIMETER CALIBRATOR)	□SPECIFICATION - RANGE : -30℃ TO 670℃ - UNCERTAINTY : ±0.25℃ - STABILITY : ±0.02℃(-30℃ TO 140℃) □SPECIFICATION - DC VOLTAGE RANGES : 220□ TO 1100V - AC VOLTAGE RANGES : 220□ TO 1100V - AC FREQUENCY RANGE : DC TO 1.2MHz - DC CURRENT RANGE : 0 TO 11A - AC CURRENT		1 1	11.8 61.4	국방부	해군 군수사	2002.3 〃	2002.11 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
파형측정기교정기 (OSCILLOSCOPE CALIBRATION SYSTEM)	RANGES : 220□ TO 1100V □SPECIFICATION - VOLT FUNCTION-DC SIGNAL & SQUARE WAVE SIGNAL ·50□ AMPLITUDE RANGE : 0 TO 6.6V ·1□ AMPLITUDE RANGE : 0 TO 130V - PULSE GENERATOR ·RISE/FALL TIME : 500PS ·PULSE WIDTH RANGE : 1ns TO 500ns		1	57.8	국방부	해군 군수사	2002.3	2002.11	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
초음파탐상기 (DIGITAL ULTRASONIC FLAW DETECTOR) 가솔린증류수기 (GASOLINE DISTILLATION APPARATUS)	□SPECIFICATION - VERACITY : 256m/s TO 16,000m/s CONTINUOUSLY VARIABLE - PROVE ZERO : 0 TO 999.999□ CONTINUOUSLY VARIABLE □SPECIFICATION - EXTINGUISH ANT : HALOGIN OR CO2 - DISTILLATION RANGE : 0 TO 400℃ - ACCURACY : VOLUME 0.1ml, TEMP 0.1℃		1 1	35.6 30.5	국방부	해군 군수사	2002.3 〃	2002.11 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
쇼어경도기 (SHORE HARDNESS TESTER) 고메가음표준저항기 (HIGH RESISTANCE TRANSFER STANDARD)	□SPECIFICATION - MATURING RANGE : 200 - 960 HL - TEMPERATURE : -10℃ ∼ +45℃ - DIMENSION : 195*84*38MM - WEIGHT : 550g □SPECIFICATION - RESTANCE TRANSFER : 1□ TO 11□ - STANDARD VALUES : 1□ / STEP - CALIBRATION CONDITIONS : 23℃ LOW POWER, THEE-TERMINAL MEASUREMENT - POUR		1 1	4.8 6	국방부	해군 군수사	2002.3 〃	2002.11 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
가열기 (HEATER) 엑스레이촬영기 (300KVP X-RAY MACHINE 300KVP)	COEFFICIENT : ±0.05PPM/MW PER RESISTOR □Type : Trailer Mounted unit □Fuel : Diesel/Gasoline □Eng1 : Single Cylinder, 4cycle Air-cooled 5HP □Heater output : 400,000BTU □Discharge Air Temp : 65℃ ∼ 135℃ □Temperature Control : 65℃ ∼ 177℃ □General System - Input Line Requirement	8514.90.9000 9022.29.9000	4 2	30.4 183.8	국방부	해군 군수사	2002.3 2002.2	2002.11 2002.9	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	·Voltage : 200 to 250VAC 50/60HZ 15Amps (maximum) - Adjustment Range : 50 to 300KV, 0.5 to 3.0mA - Pre-waring Time : Adjustable from 0 to 99 seconds, 1 sec step - Temperature cut-off : 75℃ (tubehead temperature) - Storage Temperature Range : -40℃ to set levels

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
시각검사장비 (BORESCOPE)	- CATHODE/ ANODE Cooling System : Water and Air □Optical System - Field of view : 120° - Direction of view : Forward - Depth of Field : 14∼100mm - Illumination System : Light Guide System □Distal END - Outer Diameter : f5.1mm □Bending Section - Angulation Range : UP 150°/ DOWN 150°		2	129.9	국방부	해군 군수사	2002.2	2002.9	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
전기수술드릴과 쏘셋 (Electric Surgical Drill and Saw Sets)	□Insertion Tube - Outer Diameter : f5.1mm □Working Length : 1500mm □Universal Cord Length : 2000mm □Composition - Videoscope - Optical Adapter - LCD Monitor - Light Sources □FEATURES - Optimal system for all kinds of surgery including hand,foot,ankle (ACL,PCL), shoulder,hip,oral & maxillofacial surgical procedures.		1	38	국방부	해군 군수사	2002.3	2002.9	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- Speed and Torque control in handpiece with each attachment □SPECIFICATIONS - Console ·Power : 110∼220V ·Speed Control : 0%∼100% - Drill ·Speed : 1200rpm more ·Torque : 30∼35 in/ibs more ·Mode : Forward/ Reverse/Safety or similar - Reciprocating & Oscillation Saw ·Speed : Reciprocating

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Versitile Human Performance Device MDKDBA01200001	Saw -17,000cpm / Oscillating Saw -25,000cpm more - BPDMS (Body Pressure Distribution Measurement System) : 1set - PMS (Pressure Measurement System) : 1set - Reaction Force Measurement System : 2set - Heart Rate Monitoring & Measurement System : 2set - Data Acquisition System : 1set	9000	1	71	국방부	공군 중앙관리단	2002.4	2002.10	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Gas Turbine Unit MDKDBA01200002	- Physiological Data Acquisition System : 1set - Remote Monitoring Module : 1set - Accessories : Simple Sensor 4ea, General Purpose Electrodes (100/pks) : 1pk - Compony : Advanced Mechanical Technology - Company : Elite Educational Equipment(UK) - Model : Elite JE1 - Maximum Thrust : 89N - Fuel : Jet-A1	8810	1	36	국방부	공군 중앙관리단	2002.4	2002.10	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Digital Signal Processing MDKDBA01200006 Digital Video Cassette Recorder MDKDBA1200007 Spectrum Analyzer MDKDBA01200008	- Model : DFS-700 - Accessories : BKDF-701, BKDF-711, BKDF-712, PVE-500, BOB-4000 - Company : SONY - Model : DNW-A75 - Accessories : PVM-14M2E - Company : SONY - Company : ADVANTEST - Model : R3172 - Frequency Range : 1□∼1□ - Frequency Accuracy : <±2×10E-6/year	8543 8521 9027	1 1 1	30 29 1	국방부	공군 중앙관리단	2002.4 〃 〃	2002.10 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Printing Machine MDKDBA01200009 Photo Printer & Developer MDKDBA01200010 Parasail Conopy MDKDBA01200003 Parasail Winch Rope MDKDBA01200004	- Company : HAMADA - Model : DU34 Ⅱ-K - Maximum Printing Size : 317×438mm - Company : AGFA - Model : MSC101d - Film Standard : 135, 110, 120, 220, IX240 - Diameter : 24ft - Material : Nylon - Stabilizer Panel : 2ea - Rizer : B-20 Harness attach Rope Standard - Length : 300ft - Diameter : 7/16inch	8443 9010 8804 6310	1 1 1 8	57 64 13 1	국방부	공군 중앙관리단	2002.4 〃 〃 〃	2002.10 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Parasail Quick Release (Yoke) MDKDBA01200005	- Material : Polypropylene - Color : Yellow - Shape : 3 Ring Design	0400	8	2	국방부	공군 중앙관리단	2002.4	2002.10	KFX
합 계			29종	1,513
Ransmission Electron Mcroscope INK Analyzing System	High quality image user friendly functions straight forward graphic display operated multiple functions compact system micro spectrophotometer (VSS 300H) video spectral comparator(CV/HR)	9010.10.1000 9027.30.0000	1 1	169 8	행정자치부	국립과학수사연구소 본소	3월 〃	6월 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
GC/MS Spectrometer Pyrolizer GC MS Spectrometer Durasppe-1R Spectrophotometer ICP Spectrophotometer IR Spectrophotometer	GC/MSD library data system EI sensitivity curie point pyrolizer (JPS-350) GC/MS-QP5050A library software 현미경 1R spectrophotometer Focal length 750mm wave length range 160∼940mm grating : holo graphic (liberty -1) Air toxic gas analyzer measuring pathlengths ratating	9027.30.1000 9027.30.1000 9027.30.1000 9027.30.2000 9027.30.1000	2 1 1 1 1	140 84 40 100 30	행정자치부	국립과학수사연구소 본소 국립과학수사연구소 남부분소	3월 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCR System TLC Chromatography Thermal Cycler GC/MS Spectrometer	Beating/cooling rate 1℃/sec industrial gold standard accuracy ±0.75 TLC UV scanner (HPTLC) automated multiple developer 96 well 시료 장착 0:1 free PCR 온도변화율 1℃/sec GC/MSD auto sampler library data system EI	9027.80.1001 9027.20.1002 9027.50.0000 9027.30.1000	1 1 2 1	46 76 44 100	행정자치부	국립과학수사연구소 서부분소 국립과학수사연구소 남부분소, 중부분소 국립과학수사연구소 중부분소	3월 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃
합 계			11종	837

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
HELICOPTER SPARE PARTS 유해물질분석기 화학작용분석기 특수 구급차	AS365N2 EM-640 CHEMPRO Lcader-Ⅲ		1sets 1 1 1	338 372 93 120	행정자치부	중앙119 구조대	4월중 3월중 〃 2월중	년간 년중 〃 〃	KFX 〃 〃 〃
합 계			4종	923
Moving Console & Light System	□Console : - 1024Ch이상 - Encoder 3개이상 - Fader 16개이상 - 100Qlist이상 - DMX512 - LCD Display □Light : - 200∼240V, 50/ 60Hz, 700W이상 - Pan/Tilt 540° /267°미만	9405.40.9000	1 시스템	53	문화관광부	국립국악원	2002.3	2002.7	KFX	제세금 별도

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- Zoom 10°∼ 45° 미만 - DMX512 - 10 Rotating Gobo 이상
합 계			1종	53
Server System Digital Betacam Recorder Digital Waveform/ Vector Scope	8Mbos/150H DVW-A500 WFM-601E	8543.89.9090 8521.10.2000 9030.39.9000	1 set 4 ea 2 ea	310 162 18	문화관광부	국립영상간행물제작소	2002.2 〃 〃	2002.5 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			3종	490
Digital Console Upgrade Speaker Wireless Microphone	Mic/Line Head Amplifier Ceiling Speaker 8CH/UHF	8543.89.1030 8518.22.000 8525.20.9900	1 set 41 ea 2 set	15 73 43	문화관광부	국립극장	2002.2 〃 〃	2002.7 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Line Mic Mic PreAmp Moving Light Beam Projector Digital Videocassette Recorder	Condenser Gun Type Condenser Pin Type 65dB Of Gain 1200W 10,000ANSI Over Digital BETACAM	8518.10.0000 8518.50.000 9405.40.9000 8525.20.2000 8521.10.2000	30 ea 2 ea 16 ea 1 ea 1 ea	8 12 151 86 15	문화관광부	국립극장	2002.2 〃 〃 〃 〃	2002.7 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃
합 계			8종	403
G.C	A. System Configuration 1. G.C Mainbody 2. Split/Splitless Capillary Injection 3. On Column Injection	9022.29.1000	4 set	160	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2	2002.8	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	4. Detector : ECD, NPD, FPD, FID 5. Autosampler 6. Carrier gas flow control : E.P.C. B. Specifications 1. Temp. range : -99℃∼450℃ 2. Split/Splitless Capillary Injector 3. Temp. Programmable Capillary 4. Capillary inlet with EPC 5. Memory method : 5 methods 6. 2 injector & 2∼3 Detectors 7. Autosampler

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
GC/MS	A. System Configuration 1. HP 6890 Series Plus GC for 5973 MSD Includes 2. ALS Tray 3. Quadrapole Mass Spectrometer 4. Data Processing 5. Library Search Program 6. Auto Injector B. Specifications 1. Mass range : m/z 1.6∼800AMU 2. Sensitivity : 10:1 3. Scanning Speed : 5200AMU/sec	9027.30.1000	1 set	70	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2	2002.8	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
GC/MS/MS	4. Carrier Gas flow control : EPC 5. Ion Source : EI & CI 6. Analyzer : Quadrapole Type 7. Library search and Data System Data rate : NIST 75000 A. System Configuration 1. GC Mainbody with EFC or EPC 2. Mass spectrometer 3. Universal capillary	9027.30.1000	1 set	90	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2	2002.8	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	injector with EFC or EPC 4. Chemical Ionization with Liquid CI 5. MS/MS Technology 6. Selected Ion storage technology 7. Libraries(NIST, Wiley) 8. Autosampler 9. Workstation B. Specification 1. Mass Spec Type : Ion Trap or Quadrapole Type 2. Mass range : 10∼650 AMU 3. Scan rate : 5600AMU/sec

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
High Performance Liquid Chromatography	4. Programmable split ratio range : 5:1 to 10,000:1 (w/EFC or EPC) 5. Sensitivity - EI-MS/MS : 10 pg of Benzophnone - CI-MS/MS : 10 pg of Benzophnone 6. Ion Source : EI & CI 7. Scan mode : fg(NMR) or pg(SIM) 8. Libraries - NIST : 130,000 spectra or more A. System Configuration	9027.20.000	2 set	160	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2	2002.8	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	1. Quaternary gradient solvent delivery system 2. On line vaccum degasser 3. Scanning Fluorescence Detector 4. UV/Visible detector 5. Carbamate Analysis Post Column Reaction system with reagents 6. Programmable automatic liquid sampler 7. Data processing system B. Specifications 1. Flow rate : 0.001∼10□/min

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2. Spectrum range : 190∼950nm 3. Flow precision : <0.15% 4. Pressure range : 0∼400bar 5. UV/Vis. Drift : ±1×10-4Au 6. UV/Vis. Detector Range : 190∼600nm 7. Flu. Detector Range : 200∼650nm 8. Emission Range : 200∼800nm 9. Post Column OPA reatability 10. Date & System Control Station

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
GC/AED DNA Synthesizer	A. System Configuration 1. Atomic emission detector 2. GC/AED Software 3. HP- IB card B. Specifications 1. Detecting element (25 elements) 2. Holographic Grating Wavelength range : 160∼800nm 3. GC/AED software 4. HP- IB card 1. ABI 3900 2. 48channel 3. 48 9Ii핸/	9027.20.000 8419.89.9090	1 set 1 set	70 5	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2 〃	2002.8 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
DNA Extractor REAL TIME PCR	1.5 hours 4. 6 modification/ 1 run 1. Geneextractor (Takara) 2. Depressurized filtration 3. 48 samples 4. Throughput : 60min 1. ABI PRISM 7700 2. Fluro. 5'Nuclease Assay 3. 96(0.2ml tube) samples 4. Temp. accuracy : ±0.75℃	8419.89.9090 8419.89.9090	1 set 1 set	7 10	농림부	국립농산물 품질관리원	2002.2 〃	2002.8 〃	KFX 〃
합 계			8종	572

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
X-ray Baggage (신형칼라, 중형)	□X-ray Tube Voltage : Guaranteed 140KV Typical 160KV □X-ray Tube Current : Approx. 0.7mA □Dose per Inspection : Less 0.1mR □Leakage Radiation : Approx. 0.1mR/h □Resolution : Typical 38 AWG □Penetration : Steel - Guaranteed 25mm Typical 27mm □Monitor Size : 17″Color/B&W, 2 EA □Equipment Dimensions □Tunnel Opening (H×W) : Min. 550×750mm	9022.19.9000	7	260	정보통신부	조달사무소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	□Dimensions of Baggage for Inspection (H×W×L) : Min. 520×720mm □Conveyor Height : 700mm ±10% □Acceptable Conveyor Loading Weight : Min. 130kg □Power Requirement : 220VAC ±10%, 60Hz □Operation Temperature Storage : Min. +0℃∼+40℃
합 계			1종	260
Ovis Spare Parts (서장구분기부품)	Roller Ass'y 등	8473.40.0000	124	46	정보통상부	부산우편 집중국	2001.1	2002.6	KFX
합 계			1종	46

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
다중채널 녹음기 (Multichannel Recorder) 네트워크분석기 (Network Analyzer) Function 신호발생기 (Function Generator) DC 전원공급기 (DC Power Supply)	□녹음채널수 : 40채널 □녹음시간 : 50시간 □음성신호저장, 재생, 편집등 □주파수 : 300□∼3□ - 전송, 반사측정가능 □주파수 : 50□∼40□ - S-parameter 측정가능 □정현파, 구형과, 펄스파측정 주파수 : 10mHz∼50□ □임의파형 반복주파수측정 : 10mHz∼25□ □전압 : 0∼6V, 0∼±20V(가변) □전류 : 0∼5A, 0∼1A(가변) □출력포트 : 3개	8524.99.9010 9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000	1대 2대 1대 3대 3대	145 540 30 39	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1/4분기 〃 〃 〃	2002.3/4분기 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
출력계 (Power Meter) 디지털 신호발생기 (Digital Signal Generator) 디지털멀티메타 (Digital Multimeter) 휴대용 주파수측정기 (Portable Frequency Counter) 스펙트럼분석기 (Spectrum Analyzer)	□주파수 : 200□∼4□ □전력측정 : 0.03W∼2KW □아날로그 및 디지털 변조신호 발생 □주파수 : 300□∼4□ □디스플레이 : 8.5digits이상 □DC전압 : 200mV∼700V □AC전압 : 200mV∼1000V □주파수 : 50Hz∼2.4□ □디스플레이 : 10digits이상 □주파수분해능 : 1Hz □주파수 : 9□∼40□ □스펙트럼 과형분석, 레벨 측정기능	9030.39.9000 9030.39.9000 9030.31.2000 9030.39.6000 9030.39.9000	3대 1대 1대 8대 1대	53 176 22 160 110	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1/4분기 〃 〃 〃 〃	2002.3/4분기 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
서비스모니터 (Service Monitor) 8VSB 신호분석기 (8VSB Measurement Set) MPEG 신호측정기 (MPEG Measuring Equipment) 화질평가측정기 (Picture Quality Measuring Equipment) 비디오파형분석기 (Video Measurement Set)	□주파수 : 400□∼1□ □분해능 : 100Hz □AM, FM, PM신호 복조 □ATSC 규격지원 □디지털 비디오신호 분석 □MPEG2, ATSC 및 DVB 전송스트림 편집 □전송스트림, 패킷구성에 대한 프로토콜 분석 □디지털 동영상 신호발생 및 분석 □디지털TV방송신호 실시간 분석 가능 □DTV디지털로 전송되는 신호의 특성 분석 □DTV비디오와 오디오의 지연시간 특성측정	9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000	2대 2대 1대 1대 1대	50 150 105 80 63	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1/4분기 〃 〃 〃 〃	2002.3/4분기 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
TV 패턴발생기 (TV Pattern Generator) M/W 스펙트럼분석기 (M/W Spectrum Analyzer) 전파스펙트럼관리시스템 (Radio Spectrum Management System) 월북전파자동측정시스템 (Automatic Radio Measurement System)	□디지털TV의 SD급과 HD급의 방송, 편집, 전송에서 요구되는 비디오신호의 측정 및 모니터링을 위한 분석 □주파수 : 9□∼40□ □스펙트럼 파형분석, 레벨 측정기능 □Compositions of system - Receiver - Antenna - Power Supply - System Controller - Navigation unit - Operating software □Compositions of system - Measuring equipment part	9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000 9030.40.9000	2대 1대 4 1	30 95 2,625 280	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1/4분기 〃 2002.1 〃	2002.3/4분기 〃 2002.6 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Field Strength Meter	- Antenna part - Power supply - System Control Unit - Navigation system - Operating software □Specifications - Frequency Measurement - Modulation measurement - Level & Field strength measurement - Frequency reference - RF Analysis - IF Analysis - Environmental conditions - Power supply - Antenna system	9030.39.9000	1	160	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
MF/HF Receiver	□Specifications - Frequency-related - Scan-related - RF input-related - IF gain-related - Spurious response-related (not typical value) - Sensitivity(0.5∼30 □, S/N=S+N/N= 10dB, Preamp off) - IF bandwidth (selectable) : At least 300□∼8□ - NO. of IF bandwidths : More than 100ea - AF output-related - IF output : 200□, 455□, 1.4□ (At least one or more than) - Remote interface	8527.90.1000	20	200	정보통신부	중앙전파 관리소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	: At least RS-232C & BCD - Environmental condition - Dimensions (width) : 19″ - Power supply : At least 110/220Vac ±10%, 60□
합 계			20종	5,113
Standard Antenna (27□∼1000□) High Precision Field Strength Meter DC Volt Meter RF Linner Amplifier RF Power Meter	NIST Diod Loaded Hafe wave Dipole 27□∼1000□ Input impedance 1000□ 27□∼1000□ 40W		4 1 1 1 1	640 640 640 640 640	전파연구소	전파연구소	1월 〃 〃 〃 〃	11월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
High Precison Signal Generator Impedance Analyzer Vector Network Analyzer High Resistance 2 Wire Cable Low Loss RF Coaxial Cable Assembly System Control and Test Report Document S/W Antema Mast(FRP) Full Anechoic Chamber Schematic Drawing	27□∼1000□ 100□∼3□ 40m 40m Height : 16m Out size 30(L)×19(W)×12(H)m		1 1 1 2 3 1 2 1	640 640 640 640 640 640 640 640	전파연구소	전파연구소	1월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	11월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Wire Mash Gound Plan(0.1×0.1m) EMI Test Receiver Tracking Generator Spectrum Analyzer EMS 방사보강시스템 정보통신인증시험시설 Spectrum Monitoring System RF Measurement Additional System	100×80m 20□∼26.5□ 20□∼26.5□ 20□∼40□ 500W Downstream & Upstream PHY 측정 □Antenna system - Frequency : 9□∼40□ □Measurement S/W □Installation of antenna. etc □Network Analyzer - Frequency :		1 1 1 1 1 1 1 1	640 270 67 45 211 521 310 132	전파연구소	이천분소 전파연구소	2월 〃 〃 〃 〃 3월 〃 〃	7월 〃 〃 〃 〃 4월 10월 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automated RF Measurement System with EMI Monitoring	30□∼40□ □Air line(MMC2853H) □Accessory □Frequency : 1□∼1□ □Resolution bandwidth : 500□ or more		1	650	전파연구소	전파연구소	5월	10월	KFX
합 계			22종	2,846
CCTV System			1식	7,752	관세청	관세청	8월		KFX
합 계			1종	7,752
멸균기 PH Meter 형광현미경 고배율현미경 카드판독기			1 1 1 2 1	3 1 31 8 8	보건복지부	국립보건원	3월 4월 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCR/Dual Block Clean Bench Water Bath Water Bath Centrifuge Homogenizer 건열멸균기320C PCR-UV chamber Desiccator 배양기 Deep-Freezer 냉장원심분리기	1bath 3bath		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 6 1 15 1 5 2 1 2 8 8	보건복지부	국립보건원	3월 4월 〃 〃 〃 〃 3월 4월 3월 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Clean Bench Rocker Hybridization Oven Digital Camera 액정모니터 현미경 Molecular Analysis System Gradient PCR 생체저온보관고 Incubator Spectrophotometer			1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1	8 2 2 2 2 5 12 19 11 4 5	보건복지부	국립보건원	6월 〃 〃 〃 9월 6월 3월 5월 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bio Safety Cabinet 진탕기 Image Analysis System 2Dimension EPH System Autoclave 형광현미경 부속장치 CO2 Incubator 항온배양기 분석용컴퓨터 2-D System Deep Freezer Incubator			2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 2 8 14 2 12 4 2 1 23 15 4	보건복지부	국립보건원	2월 〃 〃 〃 〃 3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Blood Bank PCR Spectrophotometer Heat Block 원심분리기 미량냉장원심기 Ice Maker 탁상형 원심분리기 Shaking Incubator Incubator Deep Freezer Laser Printer (A3)	Unioon 32R Micro 17R		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	4 7 4 1 5 3 3 2 3 4 8 4	보건복지부	국립보건원	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
HighSpeed Centrifuge 도립현미경 현미경 TV 장치 초저온냉동고 pH-Meter 원심분리 System Water Bath Cleaner Box 전기영동장치 CO2 항온기 Pipette Aid	Leica Leica Sanyo IQ240 eppendorf (Lab-line) 서린 Gel dryer, MJ 150EF, multiscreening 장치		1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4	12 8 8 6 2 12 2 1 4 8 2	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Personal Centrifuge Mupid-2 UV Illuminator Spectrophotometer Shaker(rotary) Table Top Microcentrifuge High Speed Centrifuge 3차 증류기 Shaker PCR/96well Digital Movie Camera	Rotary Horizontal 96well, 4∼100℃ DCR-VX2000		5 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1	2 1 2 6 1 9 9 12 1 8 3	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Digital Camera Clean Bench Multiparameter Kit ULV(Ultra Low Volume) Thermohygrometer Airconditioner 제습기 형광현미경 PCR 프렌치프레스 순환항온수조	550만CCD HBB2448 #99577-00 SS-200U 24hr 5평 5평 200-1000× 0.5×60well 200×150cm 25×40cm		1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1	2 2 4 3 2 1 1 1 1 1	보건복지부	국립보건원	4월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Shaking Incubator Vortex Mixer 원심분리기 원심분리기 항온수조 Ice Maker Incubator Micro High Speed Refrigerated Centrifuge RNA/DNA Calculator Set Photo-Print Gel Documentat	300rpm 200rpm 1.5ml 15ml 30×50cm 120×70cm 110×80cm Amersham-pharmacia France Viber Loumat Mo		1 1 1 1 1 1 1 3 1 1	8 5 7	보건복지부	국립보건원	4월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Biosafety Cabinet Deep Freezer Pipetman Set DNAstar/Genesight 원심분리기 96 Well Plate Incubater 냉장/냉동고 분석프로그램(chip) 자동분주기 Air Bath Shaker	DF8517 P20, P100, P200, P1000 Automated Microplate fillin		3 1 10 1 4 4 5 1 1 1	9 7 8 9 11 22 6 9 8 17	보건복지부	국립보건원	4월 〃 〃 5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Autoclave Balance Balance Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge CHEF-DR Ⅲ Chiller System Class Ⅱ, A/B3 Biological Safety Clean Bench	0.01g-600g 0.1mg 2strips8×200ul Large table top/ Chip제작용 Large table top/ Culture용 Gene pulser Ⅱ apparatus B3 Biological safety cabine 2인용		2 1 1 2 2 1 4 1 1 2	19 1 2 1 1 1 16 37 11 20	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
CO2 Incubator (Up/Down 설치) Water Circulating Cooler Deep Freezer Dcode System Dispenser Dry Oven Dual-bay Dyad Thermal Cycler System Heat Block (2 block) Homogenizer (Polytron) Hybridization Oven	Polytron		2 2 3 2 4 3 1 5 1 1	16 11 47 12 2 5 20 7 2 3	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Image Analysis System Incubater Inverted Microscope Large/Electrophoresis LN2 Tank Membrane Transfer Microcentrifuge (RT) Microscope Mighty Small Ⅱ SE250 Mini/Electrophoresis Multi Pipetman			1 1 2 4 4 3 8 2 2 6 1	13 1 11 9 20 2 9 5 1 5 5	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCR PCR Peristaltic Pump Microcentrifuge pH Meter Power Supply Shaking Water Bath Small Plate Rocker Stirrer Stirrer With Hot Plate Vaccum Oven Vortex	96 well/3 block Set 9700 1000W이하 Rotation		1 1 1 15 2 6 3 4 2 4 1 17	23 7 3 6 2 19 7 3 1 2 2 4	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Water Bath X-ray Film Developer LN2 Tank (potable) 냉동고(-20) Sonicator Sonic Cleaner Web / DB 서버 Array FireWall 서버 Backup Deivce FireWall S/W MALDI-TOF DEEP Freezer			6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3	6 16 1 1 7 1 178 20 23 13 233 16	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
IPGphore Autoclave 온습도레코딩시스템 냉동고 PH METER 원심분리기 Reference Manager 전기영동장치 Rocker Pipetman(full set) Inverted Microscope CO2 Incubator			1 2 1 3 2 1 5 2 2 2 2 3	10 8 4 2 2 9 3 3 4 2 5 17	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Chip Hybridization Set Power Supply Micro Centrifuge Gel Image System PCR Handhold Homogenizer Dry Block Gel Box Waterbath(small) Vortexer Portable pH Meter Shaking Chamber	Horizontal Temp. controlled		3 2 3 1 1 1 2 4 3 2 1 1	5 7 1 12 1 5 2 2 2 1 1 1	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
96 Well Fluorometer Glucose Analyzer Microfuge(4℃) Rotamix Automated Micro Plate Filling System Micropipetman Micropipetman Shaker Rocker Shaker Orbital Mupid Laptop Cooler	12H		1 1 1 1 1 10 25 2 3 3 5	16 6 2 8 2 4 2 4 1 1	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Laptop Cooler Multitemp Ⅲ Sigma Plot Origin 6.1 Biomax Casette Microcentrifuge Western Kit Multi Pipet Micro Office Merck Index 극저온 냉동기	32H V7.0		5 1 2 1 2 1 1 2 5 1 1	1 3 1 1 3 1 1 3 1 78	보건복지부	국립보건원	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 3월		KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			206종	1,749

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
ASDE (Airport Surface Detection Equipment) ATCCS (Air Traffic Control Communication System) ILS (Instrument Landing System) ARTS (Automatic Radar Terminal System)	□Radar transponder □Antenna □Display system □Recorder □VCCS(Voice Communication Control System) □VHF/UHF Trans- mitter & Receiver □Recorder □Localizer □Glide Path □Distance measuring equipment □RDP(Radar Data Processor) □FDP(Flight data Processor)	8526.10.0000 8525.10.9000 8526.91.9000 8526.10.0000	1식 1식 1식 2식	3,100 1,550 77 4,326	건설교통부	부산지방 항공청	2002.3 〃 2002.8 2002.4	2003.5 〃 2003.6 2003.8	KFX 〃 〃 〃
합 계			4종	9,053

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
자동수은분석기 (Automatic Mercury Analyzer) 원자흡광광도계 (Atomic Absorption Spectrophotometer) 위상차현미경 (Phase Contrast Microscope) 가스크로마트그래프 업그레이드 시스템 (Gaschromatograph Upgrade System) 유전자증폭기 (DNA Amplification) 초순수제조기 (Ultra Purewater System)	감도 : 0.01ng 범위 : 0∼1000ng Grating : 1800line/□ Grating area : 64×72nm 배율 : 100∼1000 대물렌즈 : 6개 Up grade for GC 온도범위 : 4∼99℃ 정확도 : ±0.1℃ Specific contuctance : 18□이상	9027.80.1000 9027.30.1000 9011.80.1000 9027.90.9990 8419.89.9090 8421.21.9000	1 1 1 1 1 1	58 35 16 10 8 6	해양수산부	수산물품질 검사원	2002.2 〃 〃 〃 〃 〃	2002.10 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
호모게나이저 (Homogenizer) 회전증발농축기 (Rotary Vacuum Evaprator) 전자자동뷰렛 (Digital Dosimat)	100∼1500□ 8000∼24000r.p.m Heating : 20∼180℃ Vacuum : <10mbar 1∼50□ Resolution : 10000pulses	8479.82.9000 8419.89.9030 9027.80.1000	4 1 1	22 7 2	해양수산부	수산물품질 검사원	2002.2 〃 〃	2002.10 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			9종	164
CTD 원자형광광도계 (Atomic Fluorescence) 총유기질소분석기 (Total Organic Nitrogen Analyzer) 시안화합물 분석기 (Cyanide)	□Seabird 25, 수온, 염분, DO □Methylmercury analyzer □Dohrmann DN-1900 □Cyanide, CN free, Total	6630.455 6630.332 6630.202 6630.197	5 set 1 set 1 set 1 set	116 35 46 54	해양수산부	국립수산 진흥원	2002 〃 〃 〃	2002.4 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Trim Guide Equipment (트림가이드장치) Self Propulsion Dynamometer (자항동력계) 4-Component Motion Measuring Device (4자유도계)	Measuring range : ±500mm Linearity : ±0.3% FS Hysterisis : ±0.3% FS Measuring range - Thrust : 0∼±30N - Torque : 0∼±1Nm Linearity : ±0.2% FS Hysterisis : ±0.2% FS Measuring range - Surge : 0∼±350mm - Heave : 0∼±150mm - Pitch : 0∼±30deg - Roll : 0∼±45deg	9015.80.4000 9015.80.4000 9015.80.4000	1 set 1 set 1 set	31 62 39	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.2 〃 〃	2002.8 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
6-Component Motion Measuring Device (6자유도계) Servo Needle Type Wave Height Meter (서보식 파고계) DC-Pulse Generator (수소기포 발생장치)	Measuring range - Surge : 0∼±400mm - Sway : 0∼±300mm - Heave : 0∼±200mm - Pitch : 0∼±30deg - Roll : 0∼±45deg - Yaw : 0∼±150deg Measuring range : 0∼±20cm Linearity : ±0.1%FS Resolution : 0.04mm Output voltage : 75∼400V Output power : 1.5A peak Pulse period accuracy : 5×10-5	9015.80.4000 9015.80.4000 9015.80.4000	1 set 2 set 1 set	77 23 9	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.2 〃 〃	2002.8 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Forced Oscillator (강제동요계) 3-Component Force & Moment Measuring Device (3분력계)	Measuring range - Surge : 1∼1,000mm - Sway : 1∼1,000mm - Heave : 1∼1,000mm - Pitch : ±1∼±45deg - Roll : ±1∼±45deg - Yaw : ±1∼±45deg Measuring range - Fx, Fy : ±150N - Mz : ±100Nm Linearity : ±0.3%FS Hysteresis : ±0.3%FS	9015.80.4000 9015.80.4000	1 set 1 set	208 80	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.2 〃	2002.8 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
6-Component Force & Moment Measuring Device (6분력계) Capacitance Type Wave Height Meter (용량식 파고계) Oscillolmeter (동요계)	Measuring range - Fx, Fy, Fz : ±150N - Mx, My, Mz : ±100Nm Linearity : ±0.3%FS Hysteresis : ±0.3%Fs Measuring range : ±5cm, ±10cm, ±15cm, ±25cm Measuring range - Surge : 0∼±250mm - Sway : 0∼±500mm - Heave : 0∼±800mm - Pitch : 0∼±30deg - Roll : 0∼±40deg - Yaw : 0∼±180deg	9015.80.4000 9015.80.4000 9015.80.4000	1 set 6 set 1 set	100 9 89	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.2 〃 〃	2002.8 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Accelerometer (가속계) Image Analyzer (화상처리장치) Sperm Analyzer	Capacity : ±2G, Waterproof type 300□ Pentium Processor 64MB RAM 9.1GB Hard disk AGP Video □Research Microscope □Image Analysis Software □Sperm Analysis Software □Digital Imaging System □CCM Camera System □VTR □Recorder with Sensor □Liquid Nitrogen Storage System	9015.80.4000 9011.80.4000	4 set 1 set 1 sys	8 9 93	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.4 〃 2002.2	2002.9 〃 2002.6	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
과학어탐기 (EK60 Scientific Echosounder)	□Image Processing System □GPT 38□ splibeam transceiver □GPT 120□ splitbeam transceiver □GPT mounting brackets □APC0-10 Processor unit incIEK60 & BI500 □APC-10 Processor mounting kit □Ethernet switch with its cables □Crimping tool for plug RJ-45 □Patch cable □20″LCD monitor □Mouse		1 set	78	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.1	2002.3	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
생체시료채집기 (Biopsy Sampler) 저속다이아몬드톱 (Low Speed Diamond Saw) Genetic Analyzer	□Larsen gun □Ammunition, 9mm blank with nitropowder □Darts □Sampling heads □Driving plugs □Automatic cutoff switch □Counter balanced down-feed with assorted weights □Precision cross-feed and blade spindle built-in micrometer □Accessories with polishing papers 1. The system offers continuous, unattended operation with	9027.20.0	1 set 1 set 1 set	17 12 200	해양수산부	국립수산 진흥원	2002.2 2002.3 2002.1	2002.4 2002.6 2002.4	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	automated polymer loading, sample injection, separation and detection, and data analysis. 2. After placing plates on the autosampler and importing sample information, the instrument requires no further attention for up to 24 hours. 3. With 16 capillaries, hundreds of sequencing and fragment analysis samples can be analyzed in a single day.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	4. The increased efficiency and sensitivity of a capillary electrophoresis system reduces the amount of DNA required for each sample injection and this, alon with labor savings, reduces the overall cost per sample compared to slab gel systems.
합 계			22종	1,395
Arpa Radar	25KW 이상 (28″이상)	8526.10.0000	2 set	34	해양수산부	어업지도선 관리사무소	2002.2	2002.6	KFX
합 계			1종	34

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Human DNA Purification System Protein Purification System Centrifuge	□Human DNA extraction and purification □Human DNA gel electrophoresis and analysis □Cell and Tissue disruption □Column system for protein purification □Cold chamber □Max. rpm> 6000rpm □Vol. and No. of tubes : 500mL × 6tubes □Automatic controlled temp. and time		1 1 1	62 100 15	환경부	국립환경 연구원	3월 〃 〃	11월 〃 〃	KFX 〃 〃	환경위해성연구부 환경위해성연구부 환경위해성연구부

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Potable Flue Gas Analyzer HAP Analyzing System for Stack Flue-gas Flow Measuring System THC Analyzing System for Stack NOx Analyzer O3 Analyzer	□NDIR Method for Multi Components □Probe & Pretreatment □SO2, NOx, CO, HCI etc. □CEMS □Use Flowrate : Max 30□/min □CEMS □Detector : FID □Sampler and Pretreatment □High Sensitivity (ppb level) □Ambient measuring □High Sensitivity (ppb level) □Ambient measuring		1 1 1 1 1 1	28 73 19 71 12.5 12.5	환경부	국립환경 연구원	2월 〃 〃 〃 3월 〃	5월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	대기연구부 대기연구부 대기연구부 대기연구부 대기연구부 대기연구부

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Potable Noise Measurement System Fume Hood ChemscanRDI DIC Uprade Kit HPLC ATP Analyzer X-ray Diffractometry	□Frequency : 20□∼12.5□ □Noise range : 35∼130dB □Dynamic range : 120dB 이상 □유해시약등 작업 □Membrane and slide holder, Autorized stage, focus tube, S/W □Photoarray detector system □세균 및 조류 생물활성 측정 □Operation Mode : Vertical / Horizontal, Theta / Theta	9027.80.2090	1 2 1 1 1 1	79 42 40 63 28 160	환경부	국립환경 연구원	3월 4월 상반기 〃 〃 4월	6월 6월 상반기 〃 〃 7월	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	대기연구부 수질연구부 수질연구부 수질연구부 수질연구부 폐기물 연구부

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automatic Soil Microbial Identification System	□Measuring Circle Diameter : 435, 500 and 600mm □Angular Range (Theta / 2 Theta) : 360° □Maxium Useable Angular Range : -110° < 2 Theta < 168° □Gas Chromatograph / FID □Sherlock system □Library software : Aerobic bacteria, Anaerobic bacteria, Yeast □Library Generation software		1	40	환경부	국립환경 연구원	4월	7월	KFX	폐기물 연구부

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
In Use Vehicle Load Test System for HD Elemental Anaylzer Automatic Kjeldahl Analyzer GC/MS Auto Sampler LC/MSD GC/MS Spectrometer	□CCD-HDT, CMA, CSM, Filter system, HET-5000 □MSA200R □LC, MSD, control, columne Ion Source Mass Analyzer Detector Vaccum System, Data System with System Software	9027.30.2002 9027.80.1000	1 1 1 1 1 1 set	190 27 30 20 84 230	환경부 국립환경 연구원	국립환경 연구원 한강수질 검사소	1월 상반기 3월 〃 〃 2002.3	4월 상반기 〃 〃 9월 2002.10	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	자동차공해연구소 낙동강수질검사소 금강수질검사소 금강수질검사소 영산강수질검사소
합 계			22종	1,426

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
X-선발생장치 밀러카메라 소변분석기 현미경 자동검안기 자동혈압측정계	직접·간접 촬영 직접·간접 촬영 뇨단백외 10종 검사기능 확대배율 1000배이상 자동측정 혈압, 맥박측정	9022.90.1010 9022.90.1010 9027.30.0000 9012.10.1000 9018.50.1000 9018.19.4000	2 2 1 1 1 9	41 124 13 8 9 21	병무청	병무청	1/4분기 〃 〃 〃 〃 〃	2/4분기 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			6종	216
CAR (SEDAN) Moter Cycle 38 Revolver Portable Scene Of Crime System	3,000cc 1,130cc 이상 0.38″ 수요기관 규격	8703 8711 9302	50 100 1,875 64	1,469 1,542 597 591	경찰청	장비과 과학수사과	2002.1∼2 〃 〃 2002.3	2002.10 〃 2002.9 2002.8	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automated Drug Extrration System Alcohol Tester Micro Film Micro Film Jaket 헬리콥터 부품 (Helicopter Spare Parts)	수요기관 규격 수요기관 규격 16□×30.5□ 15.3□×10.4□(4단) □Spare Parts - Bell 206B - Bell 206L-3 - Bell - Bell - Bell - Hughes 500D - A109c-MAX - Ml-172 - PT6T-3 Engine - A250-C20 Engine - A250-C30 Engine	8803.30.200	64 1,290 1,500 150.000	231 586 10 10 1,041	경찰청	교통안전과 정보국 경비국	2002.3 2002.5 〃 〃 2002.3	2002.8 2002.9 〃 〃 2002년	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
지상장비 구입 - 시동 발전기 - 엔진내부 세척기 대테러 특수 작전용 28인승 헬기구입 SWAT Radio System Ear Microphone System Interface Module (VOX/PTT)	□Hobart JET-EX D5P □08-4049-1011-05 28인승 헬리콥터 □Component - Two-way Radio - Li-Ion Battery - Charger - Plastic Holster - Antenna - Hand Strap - User Manual - JMMN4062 □Specification - Power supply : AAA size 1.5V alkaline battery - Min. Operating Voltage : 0.95V	8525.20.6010 8529.90.9990	1 2 1 193 188	21 10 4,632 0.1 0.1	경찰청 경찰청	경비국 경찰청	2002.3 2002.1 2002.1 〃	2002년 2003년 2002.6 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ear Microphone System Interface Module (VOX/PTT)	- Operating Temperature : -20(C ∼ +60(C - Battery Life : 250 hours in continuous VOX operation - VOX Rise Time : 0.3 sec. max. - VOX Hang Time : 1.0 sec. ( 20% - Dimension (Housing) : 39mm(W)×18mm(D)×68mm(H) - Weight : 100g (including battery) □Specification - Power supply : AAA size 1.5V alkaline battery	8529.90.9990	67	0.1	경찰청	경찰청	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ear Microphone for Ear Microphone System	- Min. Operating Voltage : 0.95V - Operating Temperature : -20(C ∼ +60(C - Battery Life : 250 hours in continuous VOX operation - VOX Rise Time : 0.3 sec. max. - VOX Hang Time : 1.0 sec. ( 20% - Dimension (Housing) : 39mm(W)×18mm(D)×68mm(H) - Weight : 100g (including battery) □Specification - General Specification	8518.30.3000	285	0.1	경찰청	경찰청	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Dimension : 16.4mm(W)×13.5 mm(H)×26mm(L) Weight : 15g - Microphone Type : Piezo-electric accelerometer Output Sensitivity : -31dB ( 5dB at 1kHz (0dB = 1V/0.5G) Operating Voltage : DC0.9∼10V - Receiver Type : Electromagnetic receiver Rated Input : 1mW Rated Output

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ear Microphone System Interface Module (VOX/PTT) with Ear Microphone Finger PTT Switch	Sound : 106dB(C ) (5dB at 1mW, 1kHz (0dB = 20(Pa) □Component : - Ear Microphone system interface module (VOX/PTT) - Ear Microphone system ear microphone (Black) This water resistant, low profile push-to-talk switch with coiled cord facilitates remote radio operation.	8529.90.9990 8529.90.9990	30 285	0.1 0.1	경찰청	경찰청	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
X-ray Baggage Inspection machine	This PTT switch is to be used with Motorola Ear Microphone System. Main equipment (H×W×L) : 200×200×455cm or similar Tunnel size(H×W) : 100×66cm or above Conveyor type : Belt Type Conveyor height : 80cm ±10cm Conveyor belt speed : 14m/min. or above Conveyor loading capacity : 190kg Maximum	9022.19.9000	4	271	경찰청	경찰청	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bomb Suppression Blanket EOD ROBOT	□Dimension - Blanket ·Weight : 12kg ·Size : 1.25×1.25 meter ·Blanket area : 2.4□ - Ring ·Weight : 10kg ·Size : 1.25×1.20 meter □Threat level - 400m/s V50 tested in accordance with UK/SC/4697 □Wrist Pitch with 8in Grip Extend Assembly and Dual Accessory Interface	5511.90.0000 8479.50.9000	12 3	23 692	경찰청	경찰청	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ballistic Helmet & Faceshield	- Extension of Horizontal and Vertical Reach : 450mm Extension (Minimum) - Extension of Grip : 200mm Extension (Minimum) □Vertical Surveillance Camera Extend Assembly - Extension of Vertical Reach : 600mm Extension (Minimum) □Ballistic Level : - Helmet : NIJ Level ⅢA(minimum) - Faceshield :	6506.90.9000	181	138	경찰청	경찰청	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Infrared Under Door Viewing Kit	NIJ Level ⅢA(minimum) □Shock Absorption : EN 397 □To fit head Size : 54∼64cm □Field of View : 55′ □Monitor : 4inch LCD Color Monitor □Adapter Thickness : Less than 5mm □Weight : Less than 1.5kg □Dimension : - Door scope : Less than 150×65×130mm - Monitor : Less than 155×52×135mm	9031.80.9000	10	138	경찰청	경찰청	2002.1	2002.6	KFX
합 계			22종	12,364

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
MRI Sys	1.5T	9018.13.0000	1	166	경찰병원	경찰병원	2002.6	2002.10	LEASE
합 계			1종	166
Scanning Electron Microscope with EDX Microanalyzer	Main Performance Resolution : 3.5nm at high vacuum Accelerating voltage : 0.5 to 30KV Magnification : x18 to 300,000 Gun bias control : Automatic or Manual selection OL aperture : 3 step aperture Focus wobbler : Built-in Energy Dispersive X-ray Micro-analyzer Resolution 10mm2, 138ev at Mn Ka Crystal : Silicone	9012.10.1000	1	121	중소기업청	강원지방 중소기업청	2002.4	2002.10	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Window : Super ATW Detectable elements : B to U
합 계			1종	121
다기능교정기 전력계교정기 오실로스코프 로드셀 및 지시계	AC/DC Voltage & Current 330mV to 1000V, 20A Voltage : 0∼700V Current : 0∼50A Display Monitor, Color LCD Load Cell : 0.5kN∼2MN (1, 2, 5 Series) 지시계 : 8ch이상 Resolution : 1,000,000digits	9030.39.9000 9030.39.9000 9030.39.9000 9031.90.1210	1 1 1 1	23 32 12 37	중소기업청	경기지방 중소기업청	1월 5월 〃 〃	3월 9월 6월 8월	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
다채널정밀 온도측정기 진동소음분석기	RTD(pt100) Type 20 channel, 100 Readings/s PC Based Analyzer 4 channel	9033.00.0000 9024.10.9000	1 1	9 28	중소기업청	경기지방 중소기업청	6월	10월 〃	KFX 〃
합 계			6종	141
이완시험기 (Relaxation Tester)	20Ton	9024.10.4000	1 set	78	중소기업청	경남지방 중소기업청	2001.4	2002.6	KFX
합 계			1종	78
Oscilloscope Calibration System Click Measurement System Loadcell Calibration System	Frequency : 0.1□∼2.5□ Amplitude : 4.5□∼5.5V Frequency : 150□, 500□, 1.4□, 30□ 100kgf∼200ton		1 1 1	48 28 32	중소기업청	광주·전남 지방중소 기업청	3월 〃 4월	7월 〃 8월	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bandknife Splitting Machine	Working Width : 320mm Thickness : 0.5∼8mm		1	50	중소기업청	광주·전남 지방중소 기업청	3월	9월	KFX
합 계			4종	158
Carbon/Sulfur Determinator (C, S 분석기) Profile Projector (윤곽투영기) Tool Makers Microscope (공구현미경) Shilding Effectiveness Test Fixture & Stand Set	Analytical Range : 0.1ppm Precision : 0.05ppm Readability : 0.001ppm 배율 : 10배 측정범위 : 50×50mm 분해능 : 0.001mm 배율 : 10∼50배 측정범위 : 50×50mm 분해능 : 0.001mm ASTM - D4935 - 1	9027.80.0000 9031.30.9000 9011.80.9000 9030.90.9090	1 1 1 1	91 12 30 12.3	중소기업청	대구·경북 지방중소 기업청	5월 4월 〃 3월	8월 〃 〃 6월	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Pulse Limiter	9□∼30□	9030.90.9090	1	0.7	중소기업청	대구·경북 지방중소 기업청	3월	6월	KFX
합 계			5종	146
Laser Doppler Measurement System	1. Dual-Beam (Linear 10m, angle 5m) 2. 2-Channel, processor with RS-232 3. Dual retroreflector 4. Auto.temperature compensation probe 5. Magnetic Base 6. Adaptor Platrorm for DB 7. 90 degree beam bender(1″dia) with adapter 8. Optical square		1 set	55	중소기업청	부산·울산 지방중소 기업청	3월	2002.5		※ KOLAS 교정검사 확대품목 : 3차원측정기

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	9. 12ft cable set, Lemo connector 10. Surface Flatness Kit 11. Alignment Kit (Flatness & Angle) 12. Quad-Detector with mount and electronic 13. Metrology/ Analysis program, Windows 14. Straightness/ Surface Fiatness program, Windows 15. Squareness program Windows 16. Optional Accessories									※ 연구용 : Machine Tool, X-Y table 등의 Pitch, yaw, 진직도, 평면도, 직각도 등 검사

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
RESISTOR OIL BATH Multi-Function Compensate Calibrator Disappearing Filament Pyrometer	□Range : 0℃ to 110℃ □Stability : ±0.01℃ at 25℃ (Oil) □Display Temp. Resolution : 0.01℃ □Access Opening : 600mm×600mm □Depth : 500mm □Size : 1092H× 1130W× 864D mm □Power : 220VAC, 60Hz □T/C : Rang - 270∼1780℃ □RTD : Rang - 200∼850℃ □800∼2000℃		1 set 1 set 1 set	35 3 2	중소기업청	부산·울산 지방중소 기업청	3월 7월 〃	2002.8 2002.11 〃	KFX 〃 〃	※ KOLAS 교정검사용 장비 (저항분야) KOLAS 교정용 장비 (Digital 온도계) KOLAS 교정용 장비 (온도분야)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			4종	95
U·T·M Air Grips U·T·M Air Grips U·T·M Air Grips 전기식 지시저울 (Electronic Blance) 비접촉식 3차원 측정기 EMI 측정 장비	공기압 20ton 그립 Jaw faces (10∼20mm) Jaw faces (16∼34mm) 0.1mg∼1kg 400×150×150 (0.5□) Mod : ESIB26, 20□∼26.5□, -150∼+30dBM	9024.90.9000 9024.90.9000 9024.90.9000 9016.00.2000	1 1 1 1 1 1	13 3 6 35 130 213	중소기업청	인천지방 중소기업청	2002.2 〃 〃 〃 2002.3 2002.4	2002.4 〃 〃 2002.6 2002.7 2002.8	KFX 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			6종	400
Hydraulic Force Calibration (힘교정기)	100KN 불확도 0.05%이내		1	75	중소기업청	전북지방 중소기업청	9월9월		KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Vicker's Hardness Tester Penumatic Dead-weight Tester	Measuring Range 1∼100kg (auto stection) Pressure Range (100kpa) Accuracy (0.015% Fs)		1 1	20 20	중소기업청	전북지방 중소기업청	9월 〃		KFX 〃
합 계			3종	115
만능재료시험기 (Universal Testing Machine)	500KN		1	76	중소기업청	제주지방 중소기업청	2/4	3/4	KFX
합 계			1종	76
지동시험기 (Vibration Test System)	Sine 및 Random, X/YZ축 시험	9027.80.9099	1대	115	중소기업청	충북지방 중소기업청	5월	2001.10	KFX
합 계			1종	115
Scanning Electronic Microscope	Resolution : 3.5nm Magnification : 20×300,000 Voltage : 0.5∼30kv		1 set	105	중소기업청	기술지원센터	5월	10월	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
X-ray Microanalysis System	Resolution : 129eV Detectable elements : 4(Be) to 92(U)		1 set	60	중소기업청	기술지원센터	5월	10월	KFX
합 계			2종	165
액체크로마토그래프-질량분석기 유거수 유량계(이동형 자동 시시료 채취기) 3차원 유속 모니터링 시스템 형광해부현미경-GFP System 질소산화물분석기 음이온분석기	ThermoFinnigan LCQ-DECAxp Portable Automatic Water Sampler 3D Flow Monitoring System Leica MX FL Ⅲ IKNOVA Multi-gas Monitor 1312 Dionex Dx-600 system	9027.80.1000 9026.10.9000 9026.10.1000 8424.89.9000 9027.50.9000 9027.20.0000	1 1 1 1 1 1	300 38.8 38.8 62 132 77.5	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.2 2002.1 〃 〃 〃 〃	2002.10 2002.7 〃 2002.4 〃 2002.7	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
원소자동분석기 자동염기서열분석기 유전자클론자동조작로봇 유전자분리워크스테이션 단백질분석장치 (Protecimics System)	FIASTAR 5000 ABI 3700 Qpix Gripper tool system, 96-filtration system 1. IPGP pher IEF system ; APB 80-6414 2. 2D large system : APB 80-6466-27 3. Auto starmer : APB 80-6444-04 4. 2D 영상 분석 시스템 (lti-imager) : Bio Rad 9027-80-1000	9027.80.2090 8419.89.9090 9027.80.1090 9027.80.1090 9027.80.1000	1 1 1 1 1	46.5 320 120 15.5 171	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1 〃 〃 〃 〃	2002.7 2002.6 〃 〃 2002.5	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
액체질소보존장치 (Automatic Cryo Preservation System)	5. CHEF Napper XA system : Bod Rad BR 170-3672 6. Deep freezer : Revco BMBF-700 super Rapid pulldower -85℃ ultra low chest freezer 7. PCR 증폭기 : HT500, IDAHO 8. Power supply 250V : OSO-250V 9. Aluminum storage container : LN2 capacity 1. Cryo-preservation System (XLC 1520HE) 2. Controlled Rate Freezer System (Ice Cube 1800D)	7311.00.3000	1	39	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1	2002.5	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
초저온냉동고 (Ultra Low Chest Freezer) 유전자종 (Bio-listic) LC-MS Light Cycler PCR Perfusion Chromatograph Fluorescence Microscope	3. Accessories (supply tank, SUS canister etc) Revco BMBF-700 Supper raprd pulldown Bio rad 165-2258 Waters Integrity System Roche사 Light Cycler PE Biosys.BioCAD700E Zeiss Attofluor	9418.40.0000 8479.89.9099 9027.50.900 8419.89.909 9027.50.900 9012.10.100	1 1 1 1 1 1	12 23 93 116 116 78	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃	2002.5 〃 2002.7 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
FT-IR 영상해부현미경시스템 3차증류수채취기 LC 시료자동주입기 GC 시료자동주입기 Five Different Environmental System Biophotometer Multi-Environmental Plant Growth Chamber Dual Bay Thermal Cycler	JASCO FT/IR-68 Oplus Zeiss AXIOP LAM (10-100D) Barmstead ultrapure system AS 50 Autoselect AS 2000 Koito FR-535A Eppendorf 6131 Sunaka-Rita EL-5R5 Dyad Thermal Cycler PTC-220,	9027.30.100 9011.80.4000 8421.21.9000 9027.90.9999 9027.90.9999 8419.89.9070 9027.30.2000 8419.89.9060 8419.89.9090	1 1 1 1 1 1 1 1 1	39 77 24 17 17 465 6 47 23	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.7 〃 2002.2 2002.7 〃 2002.3 〃 2002.4 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bio Multi-incubator 도립현미경시스템 (Inverted Microscope) 형광분광광도계 (Fluorescence Spectrophotometer) GC Upgrade System Microwave Extractor Luminometer	ALS-1296, ALD-1244 외용적 : 1255W×57D ×1920Hmm, 내용적 : 359W×285D ×290Hmm/unit, Temp. : +5∼+45℃, Light : 3000Lux Leica DM-IRB Hitachi F-4500 HP5890(Chemstation) CEM MARS 5X L-MAX Molecular Devices	8419.89.9090 9011.80.4000 9027.30.2000 9027.20.0000 8514.20.1000 9027.80.2090	1 1 1 1 1 1	20 78 39 15 28 26	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1 2002.2 〃 2002.1 〃 〃	2002.6 2002.7 〃 2002.2 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
ELISA Reader Multi Component Purification System Dioxin Prep System Near Infrared Analyzer	Spectramax PLUS 384 Zonator 800 DPS Vector22 N-F	9027.80.2090 9027.90.9090 9027.80.1000 9027.30.1000	1 1 1 1	20 98 80 80	농촌진흥청	농업과학 기술원	2002.1 〃 〃 〃	2002.2 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃
합 계			37종	2,999
Elemental Analyzer (원소분석기) Reflective Index Detector (시차굴절용 검출기)	□Specification - Sample Chamber - X-ray Genertor - Si Cunductor Detector - Amp/ADC - Data Processor - Rotary Pump Reflective Index Delector(with Chomeleon Software)	9031.80.9090 9027.20.0000	1 1	46 16	농업과학 기술원	농업과학기술원 잠사곤충부	2002.3 〃	2002.8 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
HPLC Pump System (고속액체크로마토그라피 펌프) Ultra Centriuge (초원심분리기) High Performance Liquid Chromatograph (고속액체크로마토그라피) Fluorescence LIVE-imaging &	□Specification - Quaternay Gradient pump with vacuum Degassor - Autosampler □Specification - Vertical : 50mm - Angle : 50mm - Swing : 50mm □Specification - L-7200 Auto Sampler - 810-0604L-7610 Egassor(4-ch) - 810-0554 L-7455 Diode Array Detector □Specification - Cooed ccd	9027.20.0000 8421.19.1000 9027.20.0000 8525.40.1010	1 1 1 1	24 66 40 70	농업과학 기술원	농업과학기술원 잠사곤충부	2002.3 〃 〃 〃	2002.6 2002.5 2002.8 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Measurement (형광영상분석장치) Roll-In Incubator (세포현탁배양장치) Mannual Glass Slide Microarrayer (유전자선발장치) Recycling Prep HPLC System (고속액체크로마토그래피)	Carmera (6.7 pixel) & s/w - Axioskop Plus Fluorescence Microscopy □Specification - 230V/50Hz - 104×81×221cm - 9∼50℃ □Specification - 786 spot/array - spot size : ∼500micron - spot pitch : 1250micron	9999.99.9999 9999.99.9999 9027.20.0000	1 1 1	6.3 6.2 6.4	농업과학 기술원	농업과학기술원 잠사곤충부	2002.3 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Micromanipulator (미세조작기) Gel Documentation & Image Analysis System (전기영동 영상분석기) Electrophorator (전기충격기) DNA Thermal Controller System (핵산중합기) Low Temperature Incubator Set (저온배양기)	- High Resolution CCD Camera - Transilluminator □Specification - Main unit 425×220×510□ □Specification - 96 Sample, 220V - Including SL-6 Image System □Specification - 0-20,000Lux - 4-60℃ (±1.0∼1.5℃) - 220V	9999.99.9999 9999.99.9999 9999.99.9999 9999.99.9999 9999.99.9999	1 1 1 1 1	46.6 7.8 6.3 24 25	농업과학 기술원	농업과학기술원 잠사곤충부	2002.3 〃 〃 〃 〃	2002.8 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- Dimension(in) : 550×450×800Hmm
합 계			14종	391
Texture Analyzer Gas Chromatograph- Mass Spectrometer Multi-channel Data Logger High Performance Liquid Chromatograph Laser Scanning Microscope Bowen Ratio System	TAXT2i/25 QP-5050A MP-092, EKO Agilent 6890 plus Gas Chromatograph System LSM 510 Bowen Ratio System	9024.80.0000 9027.20.0000 9030.83.0000 9027.20.0000 9012.10.1000 9030.39.9000	1 1 1 1 1 1	19 115 15 31 310 70	농촌진흥청	원예연구소	2002.2∼2002.3 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6∼2002.10 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	채재 채재 채재 과육 과육 과재

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Photosynthesis Measurement Chamber Microtom ICP Auto Sampler Sun Tracker Insect ElectroAntennoGraphy Stereo Microscope Freezing & Rotery Vacuum Evaporator Sherlock Microbial Identification System Electronic Nose	PMK-1 Rm2165 GBC Integra XL EKO STR-02DM EAG Kit System Szx12/DP12 Speed Range 20-1, 80rpm Agligent 6890 Series GC Measuring range	9030.39.0000 9027.90.1000 9027.90.9000 9015.80.5000 9031.80.9099 9011.80.9000 8419.89.9090 9027.20.0000 9027.90.9110	1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 8 12 15 54 23 19 93 42	농촌진흥청	원예연구소	2002.2∼2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6∼2002.10 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	과재 목화 시재 시재 원환 원환 원환 원환 품보

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Sensor Array System Revco Elite Upright Freezers Digital Imaging Plate Scanner System Auto Chromatography System Automated Nucleic Acid Extraction System Autostainer Portable Photosynthesis System	0-2000ppm, 6sensor over REVCO Model : ULT2586-5D AnaConDa (Analytical Conference Dataware) Automated protein puritication system Nuclisens Extractor Gridstainer LEICA cat.no 705601 LI-6400	8418.40.0000 9027.90.9999 9027.20.0000 9027.90.9999 8419.89.9090 9027.50.9000	1 1 1 1 1 1	8 80 53 90 38. 38	농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 대구사과연구소	2002.2∼2002.3 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6∼2002.10 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	바이러스 바이러스 바이러스 바이러스 바이러스 대구

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Fourier Transform Near Infra Red Spectrophotometer	FT-NIR with portable probe	9027.30.1000	1	62	농촌진흥청	원예연구소 나주배연구소	2002.2∼2002.3	2002.6∼2002.10	KFX	나주
합 계			22종	1,245
과맥탈부기 (Aimaco Large Nogel Plot Thresher) 맥류계통수확기 (Green Forage Harvester) 유전자증폭시스템 (Thermal Cycle) RVA (Rapid Viscose Analyzer) 탈곡통 (Threshing Drum)	VOGEL(LVPT) HEGE 212 MBLS RVA 4 1400-0323-S4	8433.52.0000 8433.20.0000 9030.90.0000 9022.29.1000 9030.90.0000	1 1 1 1 1	28 72 57 31 8	농촌진흥청	작물시험장	2002.2 〃 〃 〃 〃	2002.6 2002.5 2002.7 2002.8 2002.7	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
엽면적측정기 (Leaf Area Meter) Data Logger 쌀 품위판정기 (Rice Quality Tester) 곡립계수기 (Seed Counter) 무경운승용이앙기 (Non Tillage Transplanter) 이온자동측정기 (Automatic Ion Analyzer) 다량원소 자동분석기 (Automatic C.N.S. Elemental Analyzer)	LI3100 Mod. MP-092 RS-200S (광학식 양면 검출형태) Count-A-Park 801-10 PAR63-DG RBW2 FIA star CNS-2000	9031.80.9030 9030.83.0000 9031.80.9099 8437.90.9000 8432.30.3000 9027.80.2090 9027.80.1000	1 1 1 2 1 1 1	12 31 29 22 38 52 69	농촌진흥청	작물시험장	2002.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 2002.5 2002.6 〃 2002.3 2002.5 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
광원항온기 (Luminated Incubator) 생육상 (Growth Chember) 콩색채선별기 (Electronic Color Sorting Machine) 1립종자중 연속측정장치 (Single Kernel Characterization System) 개체탈곡기 (Single Plant and Head Thresher) 천연물 기능성분 자동분석기 (Gas Chromatography)	FLI-1001-CL PGW36 안자이 SDM48CH SKCS4100 SVPT-RCB-G Varian 3800	8419.89.9060 8419.89.9070 8437.90.100 9027.80.1000 8437.90.9000 9027.20.0000	1 1 1 1 1 1	45 91 12 48 9 44	농촌진흥청	작물시험장	2002.2 2002.3 2002.2 〃 〃 〃	2002.5 〃 2002.9 2002.6 2002.9 2002.6	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
유지함양 자동분석기 (Solvent Extraction System) 고속액체크로마토그래피 시스템 (High Performance Liquid Chromatography System) 자외선/가시광선 분광광도계 (UV/VIS Spectrophotometer) 가속용매추출장치 (Accelerated Solvent Extractor System)	Soxtec avanti 2050 DIONEX HELIOS ALPHA ASE 300	9027.80.1000 9027.20.0000 9027.30.2000 9027.80.1000	2 1 1 1	47 66 22 88	농촌진흥청	작물시험장	2002.2 〃 〃 〃	2002.9 〃 2002.5 2002.6	KFX 〃 〃 〃
합 계			22종	921
Buprofezin	40%sc		16,920□	846	산림청	산림청	12월	2월	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Buprofezin Buprofezin Buprofezin Buprofezin Buprofezin Buprofezin Buprofezin Buprofezin	40%sc 40%sc 40%sc 40%sc 40%sc 40%sc 40%sc 40%sc	3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000 3808.10.0000	200 100 4,440 2,200 2,000 2,000 2,400 480	9 5 211 104 95 95 114 23	산림청	산림청	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			9종	1,512
헬리콥터 헬리콥터 소형헬기부속품	KA-32T 중형 휴즈500D		2 1 15	9,655 2,770 9	산림청	항공관리소	3월 〃 2월	8월 〃 7월	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
중형헬기부속품 대형헬기부속품 경항공기부속품 초대형헬기부속품 무선통신기측정장비	AS350 BELL206 KA-32T M20R L410 S-64E HP4407B		1,320 1,800 560 250 1	641 4,043 174 450 38.4	산림청	항공관리소	2월 〃 〃 〃 5월	7월 〃 〃 〃 8월	KFX 〃 〃 〃 〃
합 계			8종	17,780
고속전자동 DNA 지문 및 염기서열 분석장치 종자코팅기 Autogene Prep 850 Alpha UV/VIS 분광기	Capillary 전기영동방식 16capillary 사용 96cm×75cm×122cm Dide array 방식 190-1100nm		1 1 1 1	181 75 73 45	산림청	임업연구원	4월 3월 5월 6월	6월 5월 7월 8월	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
ELSD (종기화 광산란 검출기) 배수체 판정기 회전식 Microtome 현미경 카메라 시스템 광합성 형광반응 측정기 위상차현미경 식물시료절편기 열분석기 대기농축도입장치 Prep. HPLC 현장계류수 자동측정장치	ELSD 2000 02-2-2000 VOC 및 3대 악취물질 분석 Delta 600E ISCO Sampler		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5	21 40 21 12 48 29 85 77 77 77 50	산림청	임업연구원	6월 3월 2월 〃 3월 〃 5월 8월 6월 9월 3월	9월 5월 4월 〃 5월 〃 7월 10월 8월 11월 5월	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
분광형광평판측정계 수액유동측정기 ISO 착화성 시험기 토양수분측정기 심체현미경 데이터로거 FAB Mass 미온측정기 및 센서 아스리페이터 고속액체 크로마토그래피	SECTRAmax GEMINI XS Microplate Reader Heat resistance : 45□ signal : 40□ 1.5m×2m ADR CR10X JMS-600W용 IM-22P A-34		1 4 1 15 1 2 1 1 2 1	36 62 38 10 11 4 24 5 1 34	산림청	임업연구원	3월 5월 〃 3월 5월 3월 9월 4월 2월 8월	5월 7월 〃 5월 7월 5월 11월 6월 4월 10월	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
형광해부현미경 오토라디오그라피시스템	(화상분석기포함) Electronic Instant Imager		1 1	34 31	산림청	임업연구원	5월 6월	7월 8월
합 계			27종	1,201
소프트웨어 가스크로마트그래프 비분산적외선분석기 부유분진측정장비 고층수신장비 및 소모품 라디오존데 검정장비 지진계 지진자료DB 및	AQUA TSP 고층자료수신기 Loran-C 단주기, 가속도계		1조 1대 1대 2조 1조 732개 1식 1식 1식	45 85 45 46 130 121 69 163 443	기상청	본청	2월 1월 〃 3월 2월 1월 2월 〃 〃	2개월 6개월 〃 2개월 3개월 〃 4개월 5개월 6개월	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
자동통보시스템 (소프트웨어 포함) 오존존데 라디오존데 라디오존데 라디오존데 라디오존데	Loran-C Loran-C Loran-C Loran-C Loran-C		57개 800개 800개 800개 800개	50 126 126 126 126	기상청	부산청 강릉청 대전청 제주청	2월 1월 〃 〃 〃	3개월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃
합 계			14종	1,701
Boundary Layer Radar 이중편파스위치 (DSP) ARGO플로트	1.3□ X-band APEX	8526.10.0000 8529.90.1000 9015.80.9000	1조 1대 15개	169 28 234	기상청	기상연구소	1월 3월 〃	8∼10월 7월 〃	KFX 〃 〃
합 계			3종	431

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCR Machine (유전자증폭기) Colume Type RT-PCR (실시간유전자증폭기) Plate Type RT-PCR (실시간핵산증폭기) UV Spectrometer System (분광측정장치) UV Spectrometer (분광측정기) Image Analyser System (이미지분석장치)			4 3 1 3 3 3	30.7 184.6 107.6 41.5 11.5 46.1	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Image Analyser (이미지분석기) Micro High Speed Retrigerated Centrifuge (저온원심분리기) Multi-Purpose Refrigerated Centrifuge (다목적냉각원심분리기) Deep Freezer (초저온냉동고) Autoclave (대형고압멸균기) Ultra Speed Mixer (고정밀분쇄기)			3 3 4 6 1 1	11.5 7.6 20 46.1 9.2 10.7	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Analytical Balance (미량저울) Microbalance (초미량저울) Micro LC (마이크로액체크로마토그래프) GC-MSD (질량분석기) UPS (무정전 전압장치) Fluorescence Detector (형과검출장치) Semi-micro HPLC (액체크로마토그래프)			7 1 1 1 1 1 1	21.5 7.6 34.6 78.8 6.1 10 58.4	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Dissolution Tester (추출기) Viewing Cabinet System (투시기 시스템) Full Auto Micro Biology Data System (혈액생화학분석기데이터시스템) Moisture Analyzer (건조기) Electronic Balance (전기식 지시저울) Washing Machine (세척기) Pipet Washer (피펫세척기)			1 1 1 1 1 1 1	119.2 16.1 10 5 3.4 15.3 2.3	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
ICP (플라즈마방출분광광도계) HPTLC (고성능박층크로마토그래피영상분석장치) 근적외선 분광 분석기 (NIR Spectroscope) Elctrnic Balance (전자저울) Digital Image Analysis System for Microscope (현미경 영상장치) 고속액체크로마토그래프 (HPLC) Gel Electrophoresis Apparatuses			1 1 1 1 1 1 1	115.3 89.2 25.3 1.1 20.7 55.3 1.5	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(전기영동장치) Preparative HPLC (분취용 액체크로마토그래프) Autoclave (오토클레이브) Vaccum Drying Oven (감압 건조기) Microcentrifuge (마이크로원심분리기) 컬럼크로마토그래피 CO2 Incubator (배양기) Biological Safety Cabinet (무균대)			1 1 1 1 1 1 1	50 2.8 4.2 1.7 45 8.2 10.3	식품의약품 안전청	본청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Biohazard Safety Cabinet (무균대) 2 Door Autoclave (2중문고압멸균기) 마우스체온계 Data Analysis System (분석자료관리시스템) 분석자료화상 출력시스템 Co-60 Teletherapy Source코발트60 (방사선원) Automatic Chemistry Analyzer (자동혈액생화학분석기)			4 1 1 1 1 4 1	74.4 88.8 2.1 3.6 3.6 94.2 46.1	식품의약품 안전청	본청 국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automatic Hematology Analyzer (자동혈액분석기) Flame Photometer (불꽃광도계) Deep Freezer (저온냉동기) Refrigerated Highspeed Tabletop Centrifuge (냉장고속원심분리기) Microtome (조직박절기) Homogenizer (시료균질기) Blood Bank			1 1 1 1 1 1 2	92.3 7.6 10 20 16.9 2.3 8	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Refrigerator (혈액냉장고) UV/vis Spectrophotometer (자외선 광도계) Refrigerated Bench-top Micro Centrifuge (냉장미서원심분리기) Balance (저울) Compact Rocker (혼합기) Animal Weight Balance (동물체중측정기) Research Microscope			1 1 1 1 1 1	26.1 10 1.5 0.1 0.1 46.1	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
with Oigital Camera (사진촬영현미경) Tissue Embedding System (조직포대기) Research Microscope with Multiobservation, Camera System (다중현미경) Automatic Rotary Microtome (자동조직절편기) Inverted Microscope Upgrade (도립현미경 업그레이드) Cryocut Microtome (냉동절편기)			1 1 1 1 1	33 13 16.9 13.8 23	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Pictrography 3500 (그래픽출력기) Deep Freezer (극저온냉동장치) Vial Cleaner (바이알 세척기) Microcentrifuge System (미세원심기) Liquid Nitrogen Storage Vessele (질소탱크) CO2 Incubator (CO2-배양기) Fluorescent Microscope with High Resolution			1 1 1 1 2 1 1	11.5 8.1 1.9 2.6 12.3 17.6 56.1	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Digital Camera (형광현미경 시스템) 세포순환측정기 Bio-hazard Safety Cabinet (무균대) Homogenizers (균질기) Portable Refrigerated Centrifuge (원심분리기) Air Shaker Incubator (순환기) High Speed Refrigerated Centrifuge (원심분리기)			1 2 1 1 2 1	37.4 9.2 7.3 13.8 9.2 50.1	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
원심분리화상분석기 Hybridization Incubator (교반기) Gel Documentation System (이미지분석장치) Micropulser (마이크로펄스일렉트로포레이터) Isoeletric Focusing System (2차원전기영동장치) Deep Freezer (초저온냉장고) 광학현미경			1 1 1 1 1 1 1	65.5 7.3 20.2 3.2 10.9 7.3 3.6	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Real Time PCR (유전자증폭기) Deep Freezer (초저온 냉동고) Optical Microscope (광학현미경) Chemical Balance (전자저울) Ultrasonic Homogenizer (초음파교반기) Shaking Water Bath (항온교반기) Image Analyzer (영상분석기) Shaking Incubator			1 1 1 2 1 2 1 1	57.6 7.6 19.2 2.3 7.6 3.8 8 1.8	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(교반배양기) CO2 Incubator (배양기) Bio Safety Cabinet (무균대) Physiograph (생물운동묘사기) PCR (세포모음장치) Blood Bank Refrigerated Chamber (혈액냉장고) Chemical Balance, Animal Balance (전기식지시저울) Pressure Gas Blowing			1 1 1set 1 1 2 1	9.2 7.6 50.7 13.7 3.8 2.3 6	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Consentrator (농축기) Homogenizer (균질기) Rotary Vane Pump (펌프) Ultrasonic Benchtop Cleaner (초음파세척기) Ultra Micro Balances (저울) Ultrasonic Processor (분쇄기) Automatic Microplate Reader (세포배양판 자동분석기)			1 1 1 1 1 1	1.9 2.2 1.1 3.8 8.4 25.5	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Semi Micro Online Switching HPLC (미량분석용 액체크로마토그래프) HPLC (고속액체크로마토그래프) Dissolution System (용출시험기) Deep Freezer (초저온냉동고) Clean Bench (클린벤치) CO2 Incubator System (혐기 배양 시스템) UV Spectrophotometer (자외부 분광광도계)			1 1 1 1 2 1 1	58.4 58.4 51.1 8 17.5 10.2 21.9	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Centrifuge for Test Tube (원심분리기-시험관용) Centrifuge for Ependorf Tube (원심분리기-에펜도르프 시험관용) Electrophoresis Instrument (전기영동장치) Sonicator (초음파세척기) Homogenizer (호모게나이저) Rotary Evaporator (농축기) Vacuum Pump			1 1 1 1 1 1 1	10.2 4.3 3.6 2.1 5.1 7.3 5.1	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(진공펌프) Distillation Water Preparator (증류수 제조기) Microanalytical Balance (미량정량용 저울) Analytical Balance (동물실험용 저울) Autoclave (살균기) High Pressure Washing Machine (고압세척기) Aulomatic Temperature Humidity Recorder (온습도기록계)			1 1 1 2 2 2	4.3 3.6 2.9 32.1 3.8 11.6	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ventilation Rack System (감염실험사육시스템) Ventilation Rack System (환기사육 시스템) Electric Micro Balance (Animal Mode) (전기식지시저울) Reserving System (실험동물보관시스템) Ultrasonic Cleaner (초음파발생장치) Animal Operating Table System (부검대시스템) Homogenizer			2 2 1 1 3 1 1	61.5 61.5 10.8 14.7 16.1 4 1.9	식품의약품 안전청	국립독성 연구소	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(균질기) Electric Balance (Chemical) (전기식지시저울) Electric Balance (Chemical) (전기식지시저울) Enviromental Monitoring System (환경모니터링시스템) Atomatic Disinfecting System (자동소독장치) Gas Chromatograph (가스크로마토그래프) HPLC (액체크로마토그래프)			1 1 1 1 2 1	2.1 1.8 5.5 14.9 76.9 55.3	식품의약품 안전청	국립독성 연구소 서울지방청	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
FT-1R (적외선분광기) Fluorescence Detector (형광검출기) GC/MSD (질량분석기 HPLC (액체크로마토그래프) Karl Fisher Titrator (칼피셔 수분측정기) HPLC (액체크로마토그래프) GC (가스크로마토그래프) Ultrapure Water Purification System			1 1 1 1 1 1 1 1	30.7 10.7 96.1 83.8 9.2 61.5 49.2 11.5	식품의약품 안전청	서울지방청 부산지방청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(초순수제조기) Gas Chromatograph (가스크로마토그래프) Purge & Trap Concentrator (퍼지 앤 트랩 농축기) Automated Microbial Analyzer (식중독균 신속검사기) Fluorescence Detector (형광검출기) Fraction Collector (분확기) Balance (저울)			1 1 1 1 1 1	24.6 23 25.3 11.5 3.8 1.1	식품의약품 안전청	부산지방청 경남지방청	3월 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Balance (저울) HPLC (액체크로마토그래프) Scrubber Fraction Collector GC-Automatic Liquid Sampler (GC시료자동주입기) Incubator (배양기) Disintegration Tester (붕해시험기) Semi-micro HPLC System (액체크로마토그래프)			1 1 1 1 1 1 1 1	2.3 61.5 5.5 2 10 2 4.7 40	식품의약품 안전청	경남지방청 대구지방청 광주지방청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
UV/VIS Spectrophtometer Autosampler for 6890GC (자동시료주입기) Mill GC Autosampler (자동시료주입기) HPTLC Videostore Test Tube Evaporator HPLC (액체크로마토그래프)			1 1 1 1 1 1 1	21.5 10 2.7 12.3 27.6 13 31.5	식품의약품 안전청	광주지방청 대전지방청	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			168종	3,945

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
EMD/GMC Locomotive Engine Turbocharger Spare Parts EMD/GMC Locomotive Engine Spare Parts EMD/GMC Locomotive Electrical Spare Parts EMD/GMC Locomotive Truck Spare Parts EMD/GMC Locomotive Airbrake & Air- compressor Spare Parts EMD/GMC Locomotive Speed Record Spard Parts	Turbocharger 8358500 등 Shell Bearing 8136114 등 Switch Ass'y 1115567 등 Gear 400066705 등 Compressor 9572056 등 Event Recorder ER26 등	8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000	39점 81점 230점 13점 92점 5점	1,912 1,471 2,445 631 562 286	철도청	차량본부	1/4분기 〃 〃 〃 〃 〃	4/4분기 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (세출) 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
EMD/GMC Locomotive Bearing Spare Parts EMD/GMC Locomotive Engine Ass'y EMD/GMC Locomotive Engine Turbocharger Spare Parts EMD/GMC Locomotive Engine Spare Parts EMD/GMC Locomotive Engine Turbocharger Spare Parts EMD/GMC Locomotive Electrical Spare Parts EMD/GMC Locomotive Truck Spare Parts	Bearing 9557789 등 Engine Ass'y 40052270 Plat Ass'y 8363016 등 Bearing 8136114 등 Screw 100803 등 Washer 121801 등 Gear 40049185 등	8607.91.0000 8408.90.1010 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000	2점 1점 8점 93점 12점 144점 2점	287 5,709 296 435 29 672 47	철도청	차량본부	1/4분기 2/4분기 〃 〃 〃 〃 〃	4/4분기 2003.2/4 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (세출) KFX (국고채) 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
EMD/GMC Locomotive Airbrake & Air- compressor Spare Parts EMD/GMC Locomotive Speed Record Spare Parts EMD/GMC Locomotive Bearing Spare Parts Diesel Rail Car(NDC, CDC) Engine Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Parts Diesel Rail Car Transimission & Cooling Unit Parts	Rod 8033545 등 Event Recorder ER26 등 Bearing 9557789 등 Gasket set Upper 4025065 등 8V183TE12 Engine Ass'y & Cylinder Liner 555 011 16 등 T211rz Transmission Ass'y & Radiator Element 72 6590 20 등	8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8408.90.1010 8607.91.0000	53점 10점 1점 136점 165점 148점	162 47 140 625 3,246 2,436	철도청	차량본부	2/4분기 〃 〃 1/4분기 〃 〃	2003.2/4 〃 〃 4/4분기 〃 〃	KFX (국고채) 〃 〃 KFX (세출) 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Diesel Rail Car Brake System Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Fuel System Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Piston Parts Diesel Rail Car Speed Record Parts Diesel Rail Car Bearing Parts Diesel Rail Car Bogie Parts Diesel Rail Car(NDC, CDC) Engine Parts	EP Brake Unit I85415/0024A 등 Injection Pump 0 406 008 225 등 Piston Ring 006 037 09 19 등 Speed Generator EFI 67/1.50 3:1 등 Roller Bearing NU1032N.MPA.C3. F59 등 Yaw Damper 04R-1113 등 Main Bearing Set 3801260 등	8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000	45점 18점 8점 8점 42점 7점 37점	482 105 259 104 345 107 262	철도청	차량본부	1/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 2/4분기	4/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 2003.2/4	KFX (세출) 〃 〃 〃 〃 〃 KFX (국고채)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Diesel Rail Car(PMC) Engine Parts Diesel Rail Car Transmission & Cooling Unit Parts Diesel Rail Car Brake System Parts Diesel Rail Car Bearing Parts Time Lag Relay Roller Bearing Silent Block Spring	16V936TC14 Engine Ass'y & Cylinder Liner 555 011 16 10 등 Transmission Ass'y & Oil Cooler 71 1215 10 등 Pressure Governor I84649/03525 등 Roller Bearing NU2312E.MPA.C4 등 Q49, Q52, Q118, Q101 등 NU328, NJ318 등 P/N 862026-63 등 15.27.240, 15.27.241 등	8408.90.1010 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000	56점 52점 49점 25점 4점 15점 5점 10점	3,024 2,324 255 105 20 246 153 170	철도청	차량본부	2/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2003.2/4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (국고채) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Event Recorder Electric Magnet Valve Traction Motor Complete Electric Car Electrical Spare Parts Electric Car Truck Spare Parts Electric Car Air Brake Parts Electric Car Speed Record Spare Parts Electric Car SIV Spare Parts	ER 26 등 C3W LGP 등 No A190397, S224279 MG 865 B2 등 Insulator (LM3551) 등 Flexible Pate 등 Piston Cup 등 Recording Paper EZ83a 등 GTO Thyristor DC2800V 1000A 등	8607.91.0000 8607.91.0000 8607.91.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000	5점 20점 1점 10점 2점 4점 1점 8점	77 384 1,538 269 18 23 7 33	철도청	차량본부	1/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	4/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (세출) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Electric Car Bearing Spare Parts Electric Car ATS Equipment Spare Parts Electric Car Window Wiper Spare Parts Electric Car Electrical Spare Parts Electric Car Truck Spare Parts Electric Car Air Brake Parts Electric Car Speed Record Spare Parts	Ball Bearing 635ZZ 등 OSC Unit 등 Window Wiper Ass'y 등 Hi-Lube 280 등 Generator 등 Valve K4230 등 Recording Paper EZ83a 등	8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000	3점 2점 3점 7점 2점 9점 3점	40 20 13 93 3 65 25	철도청	차량본부	1/4분기 〃 〃 2/4분기 〃 〃 〃	4/4분기 〃 〃 2003.2/4 〃 〃 〃	KFX (세출) 〃 〃 KFX (국고채) 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Electric Car Bearing Spare Parts Electric Car SIV Spare Parts Electric Car ATS Equipment Spare Parts Electric Car ATC Equipment Spare Parts Cylinder Head Turbo Charger Jack Kit	Roller Bearing NU219C4P6 등 GTO Thyristor DC2500V 600A 등 OSC Unit RF7007P 등 Aspect Display Unit 등 3041993 3803058 Re-railing Equipment	8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.00.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8604.00.9000	3점 7점 6점 12점 41점 16점 10 set	16 57 24 69 620 155 630	철도청	차량본부	2/4분기 〃 〃 〃 1/4분기 3/4분기 1/4분기	2003.2/4 〃 〃 〃 3/4분기 2003.1/4 4/4분기	KFX (국고채) 〃 〃 〃 KFX (세출) KFX (국고채) KFX (세출)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Multiple Tie Tamper Ballast Cleaner Switch Ballast Cleaner Seitch Tie Tamper Ballast Compactor Ballast Regulator Conveyor Hopper Car On-Track Rail Grinding Machine Button Probe	1500m/h 이상 스크린 용량 21□ 이상 45m/h 이상 350m/h 이상 자중 60ton 이상 1,100m/h 작업능력 60□/h 이상 24stones 15-2-11 70°	8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000 8604.00.9000	3 set 1 set 2 set 2 set 2 set 2 set 2 set 1 set 80점 8점	3,662 2,019 1,360 2,728 2,278 894 1,397 5,028 1,022 83	철도청	시설본부	1/4분기 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2003.2/4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (국고채) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 KFX (세출) KFX (국고채)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Lighting Arrester Support Insulator Stem Insulator Stem Insulator Stem Insulator Section Insulator Tensioning Device T-way Motor-Car (Rerailing)	1□ 60□ 42□ 10□ SP-60 60□ L=960mm Type-a 80□ L=958mm Type-c Silicon Rubber Type N-a AC 25□ Same Phase Diamond type Spring type 2,000kgf NS 200-2 177 HP	8535.40.0000 8546.20.0000 8546.20.0000 8546.20.0000 8546.20.0000 8547.90.0000 7320.00.0000 8604.00.9000	2 ea 74 ea 254 ea 39 ea 10 ea 112 ea 10 ea 1 ea	2 12 24 4 1 182 85 370	철도청	건설본부	3월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	11월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX (세출) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Section Insulator Support Insulator Lighting Arrester Stem Insulator Stem Insulator Section Insulator Measuring Device Support Insulator Lighting Arrester	AC 25□ Same Phase Diamond type SP-60 1□ 60□ 42□ 10□ 60□ L=960mm Type-a 80□ L=958mm Type-c AC 25□ Same Phase Diamond type For height and deflection fo trolley wire SP-60 1□ 60□ 42□ 10□	8547.90.0000 8546.20.0000 8535.40.0000 8546.20.0000 8546.20.0000 8547.90.0000 8604.00.9000 8546.20.0000 8535.40.0000	35 ea 170 ea 26 ea 20 ea 50 ea 120 ea 70 ea 350 ea 100 ea	57 28 26 2 6 195 178 58 102	철도청	고속철도본부	3월 〃 〃 〃 〃 9월 〃 〃 〃	11월 〃 〃 〃 〃 2003.11 〃 〃 〃	KFX (세출) 〃 〃 〃 〃 KFX (국고채) 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Stem Insulator Spring Balancer Spring Balancer	Silicon Rubber Type N-a	8546.20.0000 8547.90.0000 8547.90.0000	4,890 ea 4,890 ea 8 ea	509 509 68	철도청	고속철도본부	9월 〃 〃	2003.11 〃 〃	KFX (국고채) 〃 〃
합 계			86종	56,467
Protective Relay Training System	Source Impedance Current Transformer Current Transformer Voltage Transformer Faultable Transformer Transmission Grid "A" Interconnection Module Universal Fault Module Protective Relaying Control Station 1-Phase Under/Over Current Relay 3-Phase Over		2	62	철도청	한국철도대학	상반기	상반기	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Current Relay AC/DC Current Sensitive Relay 1-Phase Under/Over Voltage Relay 3 Phase Under/Over Voltage Relay AC/DC Voltage Sensitive Relay Mobile Console 3 Module Bench Top Console DC Voltmeter/Ammeter AC Ammeter AC Voltmeter 3-Phase Wattmeter / Varmeter Power Supply Timing Belt Connection Leads

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
FACET (Fault Assisted Circuits for Electronic Training)	Computer Base Unit with Power Supply DC Fundamentals DC Network Theorems AC Fundamentals 1 AC Fundamentals 2 Semiconductor Devices Transistor Amplifier Circuits Transistor Power Amplifier Circuits Transistor Feedback Circuits Power Supply Regulation Circuits FET Fundamentals Thyristor and Power Control Circuits Operational Amplifier Fundamentals		10	190	철도청	한국철도대학	상반기	상반기	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Operational Amplifier Applications Digital Logic Fundamentals Analog Communications Digital Communication 1 Digital Communicaion 2 Power Transistors and GTO Thyristor DSP System Controller Transducer Fundamentals Magnetism and Electromagnetism Motors, Generators, and Controls
합 계			2종	252

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Oil Skimmer Gas Chromatograph Mass Spectro Meter Mercury Analyzer Gas Chromatograph Spare Parts for Diesel Engine Spare Parts Helicopter Air Plane Equipment Cospas-Salsat System Maintenance Service	20□/h 이상 HP-6890GC/MS M 6000A HP-6890GC For MTU Diesel Engine 등 KA-32 CL-604 LUT Signal Treatment Subsystem(1544.5□ signal transmitting and receiving) - Frequency operational status	8421.29.9000 9027.30.1000 9027.20.1000 9027.20.1000 8409.99.3030 8803.10.0000 8803.10.0000	2대 1대 1대 2대 640종 1LOT 1LOT 1	145 108 27 46 682 1,047 585 85	해양경찰청	해양경찰청	2002.5 〃 〃 〃 2002.2 2002.5 2002.2 2002.1	2002.9 2002.11 〃 〃 2002.10 2002.11 2002.10 2002.6	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	방제과 분석과 분석과 분석과 장비과 경비구난과 경비구난과

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Microdyne Receiver - Signal receiving status Antenna Subsystem - Operational status Input Processor - Operational status GPS & Universal Counter - Receiving status Data Processing Subsystem - MCP, 406, 243, 121.5 processor processing status satellite scheduling status Satellite orbit vector status
합 계			8종	2,725
Spectrophotometer	□Spectral range : 360-740nm or more	9027.50.3000	1	50	기술표준원	기술표준원	3월	8월	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Physical Property Testing Equipment Spectro Flow Meter Micro-3WD Automation System LC-MSD 고체측정용 UV/Vis Spectrophotometer	□Wavelength interval : 10nm or more □Photometric range : 0∼200% RPT-MIS, liquid cooling device (-100℃∼+400℃) RF-5301 170∼900nm Digital imaging counting electronics Agilent 1100 LC/MSD SL 170∼900nm Double Beam digital read	9027.80.2030 9027.30.1000 9027.50.9000 9027.30.1000 9027.30.1000	1 1 1 1 1	200 20 100 200 40	기술표준원	기술표준원	2월 〃 〃 3월 〃	6월 〃 3월 6월 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Sequence Detection System 인열강도시험기 TGA Automated Capillary Flow Porometer Digital TV Pattern Generator Oscilloscope Signal Generator Audio Analysis System AC Power Supply System (Low Impedance)	DNA/RNA PCR, Argon Laser & CCD detector D-6400g 1000℃, 0.1□ CFP-1200AEL ATSC 1□ 1□ 0∼200□ 3□/440V/15kVA	9027.50.9000 8514.90.0000 9027.80.10000 9027.50.9000	1 1 1 1 1 1 1 1 1	120 15 55 50 3 12 23 23 50	기술표준원	기술표준원	5월 3월 〃 〃 2월 〃 〃 〃 〃	5월 6월 〃 4월 5월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Inclined Plane Device Lettering Durability Testing Device Switch Test System Drip Box Covering Scratch Test Machine Power Source Dust and Water Protection Tester Network Analyzer Calibration Kit High Speeddynamometer	700×700mm×75kg/10∼15° IEC standards 60065/60335/60950 IEC standards 60065/60335/60950 〃 〃 3□/300V/60A 6□ 80,000rpm/10□		1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 12 52 16 23 35 31 15 62	기술표준원	기술표준원	2월 〃 〃 〃 〃 3월 〃 〃 〃	5월 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
AC Power Amplifier Logic Analyzer Acquisition System	0∼500V/200□/5□ ch : 102 PXI system		1 1 1	27 23 23	기술표준원	기술표준원	3월 〃 〃	5월 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			27종	1,288
Digital Special Effect System	Nonlinear Online Editing System □Composition - Nonlinear Editing s/w for special effect ·Nonlinear Editing s/w(new version) ·Sparks plug in s/w for Nonlinear Editing ·Workstation for Nonlinear Editing ·24′ultra wide monitor	8518.22.0000	1	1,570	영화진흥 위원회	영화진흥 위원회	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	·F/C disk array (2TB) ·HIPPI-XIO serial interface & Cable ·Wire S/W for Hippi ·Backdraft ·Stream audio I/O (8track) Film Restoration System □Composition - RS2 Data Powerhouse (Includes 8-CPU Render Farm) - RS2 Data s/w (Include RS2SD&RS2HD) - Disk Array Capacity Upgrade

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	□Specifications - RS2 Data powerhouse render farm - RS2 Data (include RS2SD&RS2HD) - 7000 Series (Capacity Upgrade) Accessory for HD Editing System □Composition - HDTV VCR - HD Video Deserialier - HD Video Serialier - Multi Format HDTV master monitor - Video Patch Board(24×2) - 422 Patch Board - HDTV W/V

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Film Dubbing Projector	Multi-format monitor System - Multiformant Video Generator Mainframe - HD CG System - DTF2 - Rack, Console Desk - System Installation □Composition - The film studio projector as gear type design not belt type - Cat 701 Dolby reader w/hand made adapt brackets for attachment - SA10 EX card for CP500D	9007.20.9020	1	105	영화진흥 위원회	영화진흥 위원회	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	- 5671-M/HF with mounting accessories - 3 ch, 3way Cross over and monitor delay - Labour of Renovation, alignment for Upper list □Specifications - Studio film projector - Cat 701 Dolby reader - SA10EX card for CP500D Cinema processor - 5671-M/HF with mounting accessories - Graphic EQ

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Digital Audio Editing System A/V System	□Composition - Microphone kits - Betacam Recorder - De-esser - DAW I/O Interface etc - Multi Media Monitor - Prism Sound Audio Tester Scope with slim note book - Audio accessories - FX library CD □Composition - Lecture Studio - Video Suite - Digital Lecture room - Audio Studio - In/Out Room - Rental System - Office Room	9007.20.9020 9007.20.9020	1 1	443 748	영화진흥 위원회	영화진흥 위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
DVD Mastering System HD Camera Set	- DVD mastering system - DTS system - Multi CH Audio Recorder - Single Cartridge DLT Drive - 20″Master Monitor including SDI Input Board - Monitoring Speaker - Max Arrary - AV Amp - Main DVD Player - Normal DVD Player - AV Monitoring Switcher - High Definition Camera - HD Cine Lens set for HD Camera	9007.20.9020 9007.20.9020	1 1	104 168	영화진흥 위원회	영화진흥 위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Accessory for HD Camera	- Matte Box set - 4×5.65 Square Filter set - Tripod set - Follow Focus set	9007.20.9020	1	17	영화진흥 위원회	영화진흥 위원회	2002.1	2002.6	KFX
합 계			7종	3,155
MRI CT 피아노 피아노 Medical X-Ray Film X-Ray Camera Snow Removing Car	D-274 B-211 14×17외	9018.13.0000 9022.12.0000 9201.20.0000 9201.20.0000 3701.10.0000	5 5 11 2 19 20 16	2,000 1,500 664 74 940 1,000 2,100	조달청	각수요기관	2001.12 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2001.12 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			25종	8,278

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
X-Ray 도금두께측정기 목제도막두께측정기 Spare Parts for Linderg Furace 1700℃ (전기로 부품) Spare Parts for Weather-Ometer CI4000 (일광견뢰도 부품) Launder-Ometer (세탁견뢰도) Dry Oven (건조기)	XDVM-T7.1W Axiotech Z15E-226628-ZE DATA PANEL ATLAS-LEF FED2400 (WTB BINDER)	9022.29.1000 9022.29.1000 8514.90.9000 9031.90.0000 9022.29.1000 8421.12.0000	1 1 1 1 1 1	49 15 3 9 21 6	조달청 중앙보급창	품질관리과	2001.7 〃 〃 〃 〃 〃	2001.10 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	비품실 비품실 지류실 섬유실 섬유실 섬유실
합 계			6종	103

2. 지방자치단체

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Torniquit System Water Purification System for Hemodialysis Operating Light System Operating Table Central Monitor System Volume Ventilator Hemodialysis Machine Centrifuge Continuous Passive Mobilization	ATS2000 Total Dissolveed Salts 95% Color Temperature One Touch Section ECG/Resp, NIBP, Spo2, Etco2 Color LCDTouch Screen PH Monitor B.P Monitor Sigma 4-15 Artromot-K	9018.90.9080 8421.21.9090 9018.90.9010 9402.90.1000 9018.90.7000 9019.20.4000 9018.90.9040 8421.19.1000 9018.90.9010	1set 1system 2set 1set 1system 1set 2set 1set 1set	10 42 53 54 259 34 30 11 10	서울특별시 시립동부병원	약제과	2002.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
합 계			9종	503
Radiography X-ray System Medical Film Processor Hematology Analyzer Blood Coaglulation Analyzer Chemistry Analyzer EKG Surgical Lighting System	600□ 150KVP SRX-701 WBC, RBC, HB3개 챔버 3Diff이상 시간당 80sample 20Camel PT, APTT Fiberinogen측정 Clothingfactor측정 특수단백검사 (RA, CRP, ASO등) 12Channel 이상 AMSCO SQ-140	9022.14.1090 9010.10.9090 9027.80.2090 9027.80.2090 9018.90.8000 9018.11.1000 9018.90.9010	1 1 1 1 1 1 2	54.3 21.2 37.2 6.8 68.2 13.9 42	서울특별시 서대문병원	방사선실 검사실 수술실	7월 〃 3월 〃 〃 〃 5월	10월 〃 9월 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Operating Table	Maquet Betaclassic1118	9402.90.1000	1	17.3	서울특별시 서대문병원	수술실	6월	9월	KFX
합 계			8종	261
100MM FILM X-RAY MIRROR CAMERA FOR CHEST (CXM5-100)	- Lens Hood Straight Type with Film Chamber - Electric Elevator with Hood Stand (Made in Japan) - Spare Take Up Magazine - D Projector - X-ray roll Film Viewer - Standard Accessories	9006.30.3000	1set	60	서울시 관악구	서울시관악구 보건소	2002.1	2002.6	KFX
합 계			1종	60
AMBIENT AIR QUALITY		9027.10.0000	1system	163	부산광역시	부산광역시	2002.2	2002.5	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
MONITORING SYSTEM ENVIRONMENTAL NOISE MONITORING SYSTEM		9027.80.2090	1system	23	부산광역시	부산광역시	2002.2	2002.5	KFX
합 계			2종	186
S-shaped Wrapping Wire (S자형 랩핑와이어) Keum Jeong Sports Park for Busan	□Consist of : Galvanized S-shaped Wire □Spedification : Based on □Specification of S-shaped wrapping wire for cable (Honshe-Shikoku Bridge Authority 1996.6)□ □The Summary of Production &	7127.20.1003 9045.40.9000	70 1	315 492	부산광역시	부산광역시 건설본부	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Asian Game Stadium Floodlights	Purchase A. Indoor Arena 1) The Production & Purchase for Indoor Arena : 1LS ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Standard Type) ② Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Hot-Restrike Type) ③ Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 1KW)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2) The Production & Purchase for Auxiliary Arena : 1LS ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 400W Standard Type) ② Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 500W) B. Tennis Court 1) The Production & Purchase for Center Court : 1LS ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	1KW Standard Type) ② Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 1KW) 2) The Production & Purchase for Number 1 Sub Court ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Standard Type) ② Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 1KW) 3) The Production & Purchase for Sub Court (4 courts) : 1LS

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Kang Seo Sports Park for Busan Asian Game Stadium Floodlights	① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Standard Type) C. Velodrome 1) Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Standard Type) 2) Floodlight for Sport Field Lighting (MH 2KW Standard Type) □The Summary of Production & Purchase - The Production & purchase for Main Stadium	9045.40.9000	1	140	부산광역시	부산광역시 건설본부	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	: 1 LS ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 2KW Standard Type) ② Floodlight for Sport Field Lighting (MH 2KW Hot-restrike Type) ③ Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 500W) - The Production & Purchase for Subsidiary Stadium : 1 LS ① Floodlight for Sport Field

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ki Jang Indoor Stadium for Busan Asian Game Stadium Floodlights	Lighting (Swimming Pool MH 250W) ② Floodlight for Sport Field Lighting (Auxiliary Stadium MH 400W) ③ Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 500W Auxiliary Stadium) □The Summary of Production & Purchase - The Production & Purchase for Indoor Main Stadium	9045.40.9000	1	146	부산광역시	부산광역시 건설본부	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	① Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Standard Type) ② Floodlight for Sport Field Lighting (MH 1KW Hot-restrike Type) ③ Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 1000W) - The Production & Purchase for Auxiliary Stadium : 1 LS ① Floodlight for Sport Field Lighting (MH400W Standard Type)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Procurement of Floodlight for Existing 2002 Asian Game Stadium & Practice Field	② Floodlight for Emergency Lighting (Halogen 500W) □The Summary of Production & Purchase ① The Production & Purchase for Saijk Baseball Stadium - Floodlight : MH 2.0Kw Standard - Floodlight : MH 2.0Kw Instant Hot-Restrike Replacement of all of existing fixtures on existing lighting structures ② The Production	9045.40.9000	1	401	부산광역시	부산광역시 건설본부	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	& Purchase for Sajik Arena - Floodlight : MH 1.0Kw Instant Hot-Restrike Addition of New Fixtures to Existing Lighting ③ The Production & Purchase for Sajik Softball Tennis Court - Floodlight : MH 1.0Kw Standard New Light Installation ④ The Production & Purchase for Kudeok Baseball Stadium - Floodlight : MH 1.5Kw Standard Addition of New

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Sajik Swimming Pool for Busan Asian Game Stadium Floodlights	Fixtures to Existing Lighting & Reaiming of Existing Fixtures for Light Level Improvement ⑤ The Production & Purchase for Kudeok Arena - Floodlight : MH 1.0Kw Standard Addition of New Fixtures to Existing Lighting □The Summary of Manufacturing & Purchase - The Production & Purchase for Sajik Swimming Pool	9045.40.9000	1	152	부산광역시	부산광역시 건설본부	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	① Floodlight for Swimming Race Pool Including Diving Pool (MH 1.0KW Standard) : 138 sets ② Floodlight for Swimming Race Practice Pool (MH 400W Standard) : 58 sets ③ Floodlight for Practice Pool (MH 400W Standard) : 9sets ④ Floodlight for Spectator's seat (MH

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	400W Standard) : 15sets
합 계			6종	1,744
Asphalt Cold Milling Machine Low-Pressure Sodium Vapour Lamp	B=2m Sox-E66 Sox90 Sox135 Sox180	9015.10.2000	1대 471 5 131 59	426 13 0.2 4 3	부산광역시	부산광역시건설안전시험사업소	2002.1∼2 2002.1	3개월 2002.5	KFX 〃	장비계 기전계
합 계			5종	466
Endoscope Video System Endscopic Ultrasonography	- Video Endoscope - Video System Center - Illumination System - Choice of two Frequencies - Extensive	9018.90.9030 9018.90.9030	1system 1system	313 194	부산광역시 의료원	부산광역시 의료원	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Computed Echocardiography System	Sonographic Capability - Coherent Image Formation or MicroFine 2D Imaging with Advanced Extended Signal Processing - Delta Differential Echo Amplication or Secnod Generation SonoCT Real Time Compound Imaging - Solo Spectral Doppler or Power Motion Imaging - DIMAQ Integrated Ultrasound Workstation or	9018.12.0000	1system	219	부산광역시 의료원	부산광역시 의료원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Digital Video Streaming with DiskLink - Cadence Contrast Agent Imaging or Forth Generation Contrast Harmonic Imaging
합 계			3종	725
전차선 외자재 Support Insulator Suspension Insulator Suspension Insulator Measuring Device For Height and Deflection of Trolley Wire	254mm 180mm 102mm FRP 4.2-5.5		1식 12,979set 548set 548set 3set	1,105 905 15 15 11	대구광역시	지 하 철 건설본부	2002.1 〃 〃 〃 〃	2003.6 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	지지애자 현수애자 현수애자 편위측정기

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Contact Wire Straightening Equipment Tension Meter Trolley Wire Abrasion Measuring Instrument Wire Contact Hydraulic Compressor with Dies Wire Tug Tool Earthing Device Overhead Line Voltage Meter Electric Self-Propelled Scissor Lift Signalling Facilities	GT-110, 170□ 5Ton 지상용 지하용 100Ton Engin외 15식 3Ton DC 1500V DC 2000V 작업높이 9.75M □Summary	8530.10.0000	2set 3set 3set 1set 6set 6set 5set 1set 1	47 7 1 29 33 18 5 19 24	대구광역시	지 하 철 건설본부	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2003.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	정직기 장력측정기 마모측정기 전선접속용압축기, 압축형판 장선기 접지걸이 가선전압계 자주식 고소작업대

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
for Daegu Subway Line No. 2	The total length of Daegu subway line No. 2 is 28.965km and 3.530km will be extended at the end terminal later and the project area is as shown <figure 1> in attached. 1) Station : 26(additional 3 stations are planned to be built in the future) 2) Car Depot : 1 place 3) Screen Door Installation : at Dasa(202), Daesil(203) station

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Support Insulator 254mm Suspension Insulator 180mm Suspension Insulator 102mm Measuring Device For Height and Deflection of Trolley Wire FRP 4.2-5.5m Contact Wire Straightening	4) Others : Incoming line to car depot, interconnection line between line No. 1 and 2	8546.20.2000 8546.20.2000 8546.20.2000 9017.80.9000 8466.94.0000	12,979 548 548 4 2	915 22 21 14 46	대구광역시	지하철 건설본부	2002.1 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Equipment GT-110□-170□ Tension Meter 5Ton Trolley Wire Abrasion Measuring Instrument, Catenary System Trolley Wire Abrasion Measuring Instrument, T-Bar System Wire Contact Hydraulic Compressor With Dies 100Ton Wire Tug Tool 1Ton Wire Tug Tool 2Ton		9024.10.0000 9024.10.0000 9024.10.0000 8207.30.1000 8425.30.1000 8425.30.1000	2 2 8 1 2 2	5 0.1 3 21 11 11	대구광역시	지하철 건설본부	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Wire Tug Tool 3Ton Earthing Device DC1,500V, Catenary System Earthing Device DC2,000V, T-Bar System Overhead Line Voltage Meter, Catenary System Overhaed Line Volatage Meter, T-Bar System Electric Self-Propelled Scissor Lift(9.75m)		8425.30.1000 8535.90.9000 8535.90.9000 9530.39.1000 9530.39.1000 8604.00.9000	2 3 8 2 8 1	11 9 23 3 13 20	대구광역시	지하철 건설본부	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			31종	26,917

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Endoscopic Video Image System	A. Features : 1. Compact Body World's Amallest Video Processor with Built-in Light Source. Size : 295(W) × 170(H)×400(D)mm 2. Prompt Startup Instant Ignition when Turning on the System Center. 3. Simple Operation Only Essential Controls are on front Panel. 4. 150W Halogen Lamps 1 Primary 150W Halogen, 1 Emergency Backup. Same Observation	9018.90.9030	1	34	인천광역시	보건위생과	2002.1	2002.3	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Lamp Intensity as a 250W Halogen Lamp. (Improvement of Overall Efficiency of Optical System) 5. Image Size Selection Large and Small Display Sizes are Available. 6. Edge Enhancement The Endoscopic Image can be Enhanced Electronically. 7. Freeze Image Mode A Still Image can be Displayed by

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	using a Scope Switch or an Video Converter Switch 8. Single Action Connection to System Center Combined Video and Illumination Socket. B. Specification : 1. Videoimage Gastroscope 1) Optical System ·Field of view : 145° ·Depth fo field : 3-100mm 2) Distal End : Outer Diameter : 9.2mm 3) Bending Section ·Range of tip

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Bending : up/down : 120°/ 90° right/left : 100°/ 100° 4) Instertion Tube : Outer Diameter : 9.2mm 5) Length ·Working Length : 1,030mm ·Total Length : 1,335mm 6) Channel Diameter : 3.7mm 7) Light Guide : Double Light Guide System 8) Insertion Channel Inner Diameter : 2.8mm 2. Video System Center

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	1) Image System : Color CCD System 2) Observation ·Video Signal Output : RGB : 1, Y/C : 1, COMP : 1 ·Color Tonne Adjustment : R : ±7, B : ±7 ·Iris Area Selection : Ave / Peak ·Edge Enhancement Setting : Low / Medium / High 3) Illumination ·Switching of Lamps : Manual ·Lamp : 150W Halogen Lamp 2ea

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	·Lamp Life : Approx. 50 hours of Continous Use ·Ignition : Switching Regulator ·Cooling : Forced-air Cooling 4) Power Supply ·Voltage : 100∼200V AC ·Frequency : 50/60Hz 5) Size ·Dimensions : 295(W)×170(H)×400(D)mm ·Weight : 13kg 3. Color Monitor 1) Resilution of 600 TV Lines

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2) On-screen Menu Display in Multiple Language 3) Input Signal : Composite Video, Y/C, RGB, Component, Audio 4. Color Printer 1) Printing Method : Dye Sublimation Printing 2) Resolution : Approx. 325 dpi 3) Paper Size : A5 4) Memory : 4 Frame Memories 5) Inputs/Outputs : COMP, S-Video

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	5. Domastic Suction 6. Domastic Cart C. Consists of : 1. Videoimage Gastroscope (GIF-V70) ----------- 1set 2. Video System Center (CV-70) ----------- 1set 3. Color Monitor (PVM-14M2MD) ----------- 1set 4. Color Printer (CP-910UM) ----------- 1set 5. Domastic Suction ------------ 1set 6. Domastic Cart ----------- 1set D. Remarks : 1. Contractor and Supplier are

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Interferential Current Therapy	Responsible for Installation of Endoscopic Video Information System at Customer's Video Information System at Customer's Order. 2. Warranty 1 year. 3. This Equipment has been Clearly Solved with the Millennium-bug. A. Feautres : 1. Twin Voltage Amphere LED BAR Graph Indication. 2. Frequency Fixing	9018.90.9010	1	8.5	인천광역시	보건위생과	2002.1	2002.3	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Program(Program Mode) 3. Auto-Zero Start 4. Superior-Hot Spike Pad 5. Basic Frequency Adopting on 5000Hz, 2500Hz 6. Synthesize Auto Zero Adjustment 7 The Volume Automatically Returns to Zero with the Comfortable, Sound when the Therapy Digital Setting up & Digital Indication 8. Performs Therapy on two Patients at a Time.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	9. 1/f Yuragi Function is Effictive for Dealing with Difficult to Cure Pain such as the Pain Resulting from Terminal Cancer. 10. Bipolar or Quadripolar Technic can be Treated. 11. Automatic Suction Function 12. Lock Function Preventing Setting Alterations B. Specification 1. Power : AC 100V, 60Hz 2. Power

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Consumption : 220VA 3. Dimentions : 500(W)×1200(H)×400(D)mm 4. Weights : 50Kg 5. Output Voltage : 100Vp-p 6. Output Amphere : 50mA 7. Output Waveform : Sine Wave 8. Return Frequency : 2500Hz, 5000Hz 9. Treatment Waveform : Sine Wave Modulation 10. Interferential Frequency : 1∼200Hz, 2∼400Hz

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	11. Vector Time : OFF, 1, 2, 3, 4, 5sec 12. Output Frequency Modulation : Burst, 0, 25, 50, 75, 100% 13. Suction Interval : 1/f, 15, 30, 60sec 14. Interferential Mode : IFC, IFCW, PMC, PMC2, USER1, USER2, USER3, USER4 15. Treatment Mode : Low, Medium, Ligh, Manual, Program

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	16. Suction Mode : (Suction Time) Continuous, 15, 30, 60, 15-30, 30-60/min (Amplitude) Low, Medium, High 17. HS Pad Temperature Control : OFF, Preheating, 1-5steps 18. Treatment Time : Continuous, 1∼99min (1min step) 19. Suction Power Adjustment : OFF, -30∼-300mmHg(30mmHg step)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	20. Safety Device : Unbalance Stop, Auto Zero Start C. Configuraion (each set) 1. Main Unit ---1 2. Accessories 1) Suction Cup -------- 10ea 2) Sponge --------- 10ea 3) Hose Code --------- 4ea 4) S-HS Electrode ---------- 1ea 5) Belt ---- 2ea 6) Spray -- 1ea 7) Power Code --------- 1ea 8) Earth Code --------- 1ea 9) Plug ---- 1ea

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ultrasound Therapy	10) Fuse(4A) --------- 1ea (2A) ---- 1ea (50mA) - 2ea 11) Suction Output Cover --------- 1ea This Single Frequency Ultrasound Therapy unit Combines Compact Design with Simple Operation to make the unit Suitable for the Clinic. 1) Ultra-Sound Output : *Frequency -- 1□ *Output Power -- 3W/□(15Watt) *ERA - 5 or 4.25sq/□	9018.90.9010	1	2	인천광역시	인천광역시	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Blood Gas/Electrolyte Analyzer	2) Modulation Modes Continuous & Pulsed * Pulsed Modulation Pulse Frequency 100□ Pulse Width 0.5, 1.0, 2.0 Milliseconds Pulse Duty Cycle 1:19, 1:9, 1:4 Respectively Measured Parameter pH : 6.300-8.000mmol/L pCO2 : 5.0-250mmHg pO2 : 0.0-800.0mmHg Na : 70.0-200.0mmol/L	9027.80.2090	1	33	인천광역시	인천광역시	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Tilt Table Exercise Trainer Cycle	K : 0.50-20.0mmol/L C1 : 40-160mmol/L Ca : 0.25-5.0mmol/L 1. Cushion Length : 189cm 2. Table Length : 230cm or 198cm 3. Adjustable Angle : 0∼80°or Wider 4. Cushion Width : 60 or 71cm 5. Minimum Height : 51.5 or 64cm 6. Wheel : 4 Lockable Caster-Wheel 7. Maximum Height : 88 or 99cm 1. Remote Control : Anti-spasm	9019.10.1000 9506.99.0000	2 1	4 5	인천광역시	인천광역시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
F. O. Laryngoscope Set	Control / Speed / Torque / Rotational Direction / Power on-off 2. Speed : 0∼60rpm 3. Torque : 0∼20 Nm 4. Pedal Lenght : 110mm, Adjustable 55∼110mm 1. Our Design has no Connecting Screws to get lost, no External Light pathway to get Wrong and no Tricky Openings or Crevices to get Ditty	9018.90.9090	2	1	인천광역시	인천광역시	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Defibrillator	2. Smooth Shape for Easy Cleaning and sterilizing 3. Both ends of the Fiber are Protected - for Life 4. Fiber-bundle with up to 6,500 Individual Micro-fibers for Improved Light Transmission and Longer Life 1. Fast Charging : Chargin from 0 to 360 joules takes less than five seconds in AC operation and less than 10	9018.90.9010	1	5	인천광역시	인천광역시	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	seconds in battery operation (with a fully charged new battery at 20℃) 2. Quick ECG Waveform : After defibrillation, the ECG waveform returns within three secons so you can immdeiately check the result of defibrillation. 3. SpO2 Value Monitoring : Transmittered SpO2 value can be monitored with the optional ZR-751VK telemetry receiver.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
6ch Electrocardiograph Intensive Care Ventilator	1. ECG Leads : 12 leads 2. Sensitivity : 10mm/mV ±2% 3. Calibraion Voltage : 1mm/mV ±2% 4. Input Impedance : ≥10□(at 10□) 5. Common Mode Rejection Ratio : ≥100□ 6. Electrode Offset Tolerance : ≥±500mV 7. Digital Conversion Resolution : 2.5□V 1. Ventilation Modes : (S)CMV+, SIMV+, PCV+,	9018.11.1000 9019.20.4000	1 1	4 14	인천광역시	인천광역시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Special Bathing System	PSIMV+, SPONT 2. Special Fuctions : Biphasic Ventiltion 3. Rate : 1 to 80 b/min 4. Tidal Volume : 50 to 1800ml 5. PEEP/CPAP : 0 to 20 cmH2O 1. External Size of Bath : (L)2,050×(W)880×(H)695∼1145mm or Approx. 2. Internal Size of Bath : (L)1,850×(W)720×(H)460mm or Approx. 3. Dimension of Operating Unit : (L)720×(W)370×	3922.10.1000	1	80	인천광역시	인천광역시	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	(H)790mm or Approx. 4. Capacity of Water : Approx 460□ or more. 5. Materials : Bath, External : FRP or Plastic, Frame : SUS304 or Steel. 6. Electric Requirement : 3phase 220V, 60□ 7. Power Conumption : 1.7KVA or 1.2KVA. 8. Elevation Type : Electric Oil Pump Driven Type 9. Elevation Stroke : 450mm

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Urine Chemistry Analyzer Automatic Chemisty Analyser	1. Throughput : 300 tests/hour 2. Power : 100V to 240V ± 10% : 60□ 3. Ambien Operating Temperature Range : 18℃ to 30℃(64◁ to 86◁) 4. Lime Leakage Current : <0.5mA in Normal Conditions <3.5mA in Single Fault Conditions 1. Type : Selective, Patient-by-Patient Multiparametric Access.	9027.80.2090 9027.80.1000	1 1	10 35	인천광역시	인천광역시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Laboratory Table Top Centrifuge Automatic Hematology Analysis System	2. Reagent System : Opened 3. Number of Parameters : 24 items or More 4. Throughput of Measurement : 240 Tests/Hour or More 1. Electric Supply : 220V 60□ 2. Max. Capacity : 4×100ml / 30×15ml 3. Max Speed : 3,900rpm 4. Max RCF : 2,360Xg 1. Parameter : WBC, RBC, HGB, HCT, PLT.	8421.19.1000 9027.80.2090	1 1	2 16	인천광역시	인천광역시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	MCV, MCH, MCHC, MPV, PDW#, PCT, RDW#, LYMP%, LYMP#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN# 2. Detection Method Blood Cell : Electrical Resistance Detection HGB : Cyanmethemoglobin Optical Detection
합 계			15종	253
HPLC-MASS 기기 TOC 측정기기	SEPARATION 외 Tap Water Analysis외	9027.20.0000 9027.80.1000	1set 1set	155 46	인천광역시 상수도 사업본부	상수도사업본부 (수질검사실)	2002.1 〃	2002.4 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Portable Particle Counter (휴대용 입도분석기) Particle Counter (입도분석기) Particle Counter (입도분석기)	- Max. Concentration : 24,000p/□ - Size Range : 1∼400□ - Max. Concentration : 24,000p/□ - Size Range : 1∼400□ - Max. Concentration : 24,000p/□ - Size Range : 1∼400□	9031.80.9099 9031.80.9099 9031.80.9099	1 1 1	23 27 26	인천광역시 상수도 사업본부	부평정수 사업소 남동정수 사업소 노온정수 사업소	2002.2 2002.3 〃	2002.5 2002.8 2002.6	KFX 〃 〃
합 계			5종	278
원심분리기 도립현미경 Gas Chromatograph	SORVAL Biofuge Stratos OLYMPUS IX 70 ECD FID Purge & Trap Autosampler	8421.19.1000 9011.80.3000 9027.20.0000	1set 1set 1대	17 15 75	대전광역시	보건환경연구원		2002.2 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
시료전처리기 (Automated High Throughput SPE Extraction Workstation) Gas Chromatograph (GC/MSD) Gas Chromatograph (GC)	Rapid Extrantion Module ·Gas/Mass Chromatograph System Specification - GC Mainframe - MSD Performance Turbo EI Bundle - Ion Gauge Controller - Wiley Library - Pesticide Library - Accessories ·Gas Chromatograph System	9027.80.1000 9027.20.0000 9027.20.0000	2대 1set 1set	25 116 47	대전광역시	보건환경연구원		2002.2 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Specification - GC Mainframe - S/S Capillary Inlet with EPC - NPD with EPC - u-ECD with EPC - Automatic Liquid Sampler - Multitechniqe Chemstation Software - Data System - Accessories
합 계			6종	295
Gas Chromatograph	·GC Mainframe : 1set ·Capillary Inlet with Electronic Pressure(flow) Control : 2ea ·Flame Ionization	9027.20.0000	1set	32.5	광주광역시	광주광역시 보건환경 연구원	2002.2	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Accelerated Solvent Extraction System GC Autosampler Upgrade Kit	Detector with Electronic Pressure(flow) Control : 2ea ·Automatic Sampler : 1ea - Capacity 100-2ml Vials · Data System (Operating Software) : 1ea ·Pentium Ⅳ Computer : 1set ·Accessories : 1set ·A.S.E 200 Accelerated Solvent Extraction System with Standard Accessory 100 Sample Tray for GC	9027.80.1000 9027.20.0000	1set 1set	70.0 7.8	광주광역시	광주광역시 보건환경 연구원	2002.2 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automatic Distillation System Microarray Scanner System	·Steam Distillation Unit ·Recirculating Chiller ·Automatically Spot Finding ·Microarray Analysis S/W	9027.80.1000 9027.80.2090	1set 1set	11.6 58.1	광주광역시	광주광역시 보건환경 연구원	2002.2 〃	2002.6 〃	KFX 〃
합 계			5종	180
Multipurpose Truck	1. Dimension (1) Overall Size(L×W×H) : 5,100×2,160×2,740mm (2) Wheel Base : 3,250mm (3) Ground Clearance : 440mm (4) Gross Vehicle Weight :	8705.90.9070	1	147	광주시 상수도 사업본부 시설관리소	광주시 상수도 사업본부 시설관리소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	8,500kg (5) Payload : 4,860kg (6) Tuming Circle : 14.10m (7) Tire Size : 12.5R20/139J 2. Engine (1) Type : Water Cooled Direct Injection 6-cylinder Diesel Engine OM366LA 136HP at 2,400 RPM Turbo Charger /Intercooler. (Euro-Ⅱ engine) (2) Torque : 49kpm (3) Displacement : 5,958cc

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	(4) Fuel Tank Capacity : 130ltr.
합 계			1종	147
Microarray Analysis System Automated Liquid Handling System Sequence Detection System Ion Chromatography Bio-LC System FT-IR Spectrometer	ArrayWoRxe-Standard Multiprobe Ⅱ ABI PRISM Sequence Detection System 7000 DX-120 Ion Chromatography BioLC System FTS-4000MX / UMA600ATR	9027.80.1000 8479.80.9099 9027.80.1000 9027.20.0000 9027.20.0000 8027.30.1000	1 1 1 1 1 1	88 52 58 30 75 114	강원도 춘천시	회계과	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃	2002.5 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Multi-Functional Granulator/Coater Pin Type Microarrayer	Granure GX-20 Biorobotics Microgride Ⅱ Compact	8479.82.9000 8479.89.9099	1 1	84 53	강원도 춘천시	회계과 생물산업 지원과	2002.2 2002.3	2002.6 2002.7	KFX 〃
합 계			8종	554
High Resolution GC/Mass Spectrometer	1. High Performance Mass Spectrometers and Automated Data Acquisition and Processing for Various Applications, Including Dioxin Analysis to Trisector Double Focusing Magnetic Sector mass Spectrometry.	9027.80.1000	1	477	경기도	경기도보건 환경연구원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2. The In-built Library Data Base Contains NIST/WILEY Library. 3. A Resolution of 60,000 can be Obtained by Simple Operation because the Second and Third-order Aberrations of the Ion Optics are Extremely Small.
합 계			1종	477
Automatic Nitrogen / Progtein Analyzer	- Distillation unit with Integrated Titrator - Digestion unit	9027.80.1000	1	31	경기도 축산위생 연구소	축산위생 연구소	2000.3	2000.8	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Porgrammable Fat Extraction System Icp Spectromete Microwave Sample Digestion System Nitrogen Gas with Evaporator UV / vis-spectro meter Gas Chromatograph	Hydrolysis unit, Programmable Extraction unit, Strong Shaker RFgenerator, Sequetial Monochronmator, Sample Introduction Arer, Date Processing unit Main unit, Buitin Operating System Water baths Evaporat, Generator Measure Range 190∼950□, flow cell Main Frame, Capirary inet,	9027.80.1000 9027.30.1000 8514.20.1000 8421.19.9090 9027.30.2000 9027.20.0000	1 1 1 1 1 1	23 108 39 16 23 47	경기도 축산위생 연구소	축산위생 연구소	2000.3 〃 〃 〃 〃 〃	2000.8 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Refrigerator Microtome System PCR	Detector, Autosampler Microme with Rewined Control, Retraction Rotary Realtime PCR, DNA, RNA, Sequence System, Data System	9027.90.1000 9027.80.1000	1 1	23 62	경기도 축산위생 연구소	축산위생 연구소	2000.3 〃	2000.8 〃	KFX 〃
합 계			9종	372
GC (Gas Chromatography)	<SYSTEM 1> ·GC Mainframe 1Set ·Capillary Intel 1Set ·Automatic Sample 1Set ·ECD 1Set ·NPD 1Set ·PC+S/W 1Set <SYSTEM 2> ·GC Mainframe 1Set		1	70	경기도 고양시	고양시농업 기술센터	2002.3	200.5	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	·Capillary Inter 1Set ·FID 1Set ·S/W 1Set ·Accessories 1Set
합 계			1종	70
Complete Educational Physics Experiment System	1. Super Dynamics System 2. Complete Rotational System 3. Thermal Efficiency Apparatus 4. Thermoelectric Converter 5. Gyroscope 6. Hydrogen Fuel Cell 7. Thermal Cavity 8. Complete Wave Motion Demonstrator	9023.00.0004	1	28	경기도 과천시	과천시정보 과학도서관	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	9. Mechanical Wave Drivers 10. Constant Velocity Tubes 11. Educational Spectrophotometer System 12. Demonstration Optics System 13. Basic Electrostatics System 14. AC/DC Electronics Laboratory 15. Castle Kit 16. Basic Electricity Lab 17. Interactive Physics 18. Roller Coaster
합 계			1종	28

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Slide Edger Ice Figure Skate	- Handle Mounted Electric Starter - RPM : More than 2500 - Weight : Less than 170 lbs - Adjustable cut Depth Control Lever - Width of Cutter : Less than 18″ - PU mold type - Buckle Q'ty : 1 or 2 - Thermal- insualtion liner - Figure blade - Injected with shell and blade (not separate) without rivet	8479.89.9099 9506.70.0000	1 450	4 23	경기도 성남시	경기도 성남시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ice Hockey Skate Ice Skate Sharpeners	- Hardened Steel or Carbon Steel. - PU mold type - Buckle Q'ty : 1 or 2 - Thermal-insualtion liner - Figure blade - Injected with shell and blade (not separate) without rivet - Hardened Steel or Carbon Steel - Length : Less than 30″ - Height : Less than 12″ - Weight : Less than 75 lbs - Power : More	9506.70.0000 8479.89.9090	1,250 1	69 3	경기도 성남시	경기도 성남시	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	than 110V, 60□
합 계			4종	98
Pro Digitial B/W Ultrasound System Body Composition Analyzer	- Technology Principle : Bioelectrical Impedance Analysis(BIA) - Multi-Band Frequency Method : Provides this ECF, ICF Ratio - Electrode Method : 8 Point Tactile Electrode System - Fat Distribution : Waist-Hip Ratio(WHR) is an Iimportant Parameter in the	9018.12.0000 9018.19.8000	1 1	38 12	경기도수원 의료원	경기도수원 의료원	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Eletronic Video Colonoscope	Diagnosis of Obesity - Two Remote Button with Following Functions on Operation Section - The Compact and Lightweight Operation - Accurate Diagnosis - Superior Electrical Safety	9018.90.9030	1	15	경기도수원 의료원	경기도수원 의료원	2002.1	2002.6	KFX
합 계			3종	65
UV/VIS Spectrometer	□SYSTEM CONFIGURATION : 1. UV/VIS Spectrometer 2. Vacuum Sipper 3. Data Controlled	9027.30.1000	1	19	경기도 안양시 상수도사업소	경기도 안양시 상수도사업소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Gas Chromtography (ECD SYSTEM)	System 4. Operational Accessories □SYSTEM CONFIGURATION 1. Gas Chromatograph Mainframe 2. Autosampler 3. Capillary Injector With PPC 4. Electron Capture Detector With PPC(ECD) 5. Data Handling System 6. Purge & Trap Concentrator With Cryofocusing Module	9027.20.0000	1	46	경기도 안양시 상수도사업소	경기도 안양시 상수도사업소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Gas Chromatography (FID and NPD Detector) Gas Chromatography / Mass Spectrometer	□SYSTEM CONFIGURATION 1. Gas Chromatograph Mainframe 2. Autosampler 3. Capillary Injector With PPC 4. Flame Ionization Detector(FID) 5. Nitrogen Phosphorus Detector(NPD) 6. Data Handling System □SYSTEM CONFIGURATION 1. Gas Chromatograph Mainframe	9027.20.0000 9027.20.0000	1 1	56 143	경기도 안양시 상수도사업소	경기도 안양시 상수도사업소	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
High Performance Liquid Chromatography	2. Capillary Injector With PPCT 3. GS-Mass Spectrometer 4. Data Handling System □CONFIGURAION 1. Solvent Delivery System 2. Automatic Sample Injection System 3. 3-D Photo Diod Array Detector. 4. Scanning Fluorescence Detector. 5. Post-Column Reaction System	9027.20.0000	1	124	경기도 안양시 상수도사업소	경기도 안양시 상수도사업소	2002.1	2002.6	KFX
합 계			5종	423

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Phacoemulsification Biometer Operation Microscope	- Phacoemulsification with I/A, Vitractomy, Diathermy System - AXL Averaged 5 Samples(Display Average Value and Standard Deviation) - 5 IOL Power Calculation Formulas - Data base of 15 user Programmable lens. - Built in Printer. - Real time A-scan Pattern - 1.7 Illumination - FIne Resolution	9018.90.9010 9018.50.1000 9018.90.9030	1 1 1	38 9 38	경기도 포천시의료원	경기도 포천시의료원	2002.1 〃 〃	2002.6 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Yag Lager System	and with Depth of Field - Comfortable Working Distance - Wider Field of View - Retinal Protection Filter - High and Wide Eyepoint - CQ-YAG Crystal Laser Q-Switch for Reliability. - Anterior and Posterior YAG Laser Offset of 500 Micron. - CE Mark Approved According to MDD. - Full Slit-lamp	9018.50.1000	1	36	경기도 포천시의료원	경기도 포천시의료원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Functions Including 5 Step Magnification Changer.(6X, 10X, 16X, 25X, 40X)
합 계			4종	121
Atomic Absorption Spectrometer (원자흡광분광계)	- Upgradable Capability for on-line Dilution, Reagent, Additin and CrⅢ CrⅥ Speciation - Direct Flow Injection Furnace Coupling - Automatic Change from Flame to Furnace Module by One Touch - Deuterium Background	9027.30.1000	1	93	경북 경주시 보건소	경북 경주시 보건소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Atomic Absorption Spectrometer (자동초자세척건조기)	Correction for Flame AA and Longitudinal Zeeman-effect Background Correction for Furnace AA - Upgradable Capability for On-line Dilution, Reagent Addition and CrⅢ CrⅥ Speciation - Direct Flow Injection Furnace Coupling - Automatic Change from Flame to Furnace Module by One Touch - Deuterium Background	8422.20.0000	1	16	경북 경주시 보건소	경북 경주시 보건소	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Correction for Flame AA and Longitudinal Zeeman-effect Background Correction for Furnace AA
합 계			2종	109
Light Control System	1. Main Lighting Console - Number of channel : 1024 channels or more - Number of dimmers : 1024 dimmer or more - Number of submasters : 80 submaster or more - Number of page of submasters : 2	9405.409000	1sys	179	경상남도	경상남도	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	pages or more - Number of intensity : 1024base channel expandable to intensity or more - Number of attribute channels : 256base channels, expandable 2048channels - Number of groups : 999 groups or more - Number of macros : 999 macros or more - Library of storage : Integral 3.5″disk drive and internal 1.2GB hard disk or more - Micro-processors : PentiumⅢ 500□

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Precision Photogrammetic Scaner ·Basic Scanner ·Manual Roll Film Unit ·Control PC (PentiumⅣ 2GHz) ·19' Color Grapic Monitor ·Adobe Photoshop	or more - Number od VGA monitor : 4EA VGA monitor/each or more 250mm×250mm이상	8471.60.1040	1sys 1set 1set 1set 1set 1set	70	경상남도	경상남도	2002.1	2002.2	KFX
합 계			2종	249
Automatic Washing & Drying Machine For Lab.	LS 650	8422.20.0000	3set	58.14	경상남도	보건환경연구원	2002.3	2002.5	KFX	미생물 역학과1

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
BAGMIXER Pulsed Field Gel Electrophoresis System Incubator Gas Chromatograph Mass System	Usable Inside Space(mm) : 500× 530×530(W×D×H) CHEF Mapper XA Chiller System SANYO MIR-262 - Agilent 6890 Plus Gas Chromatograph - Agilent 5973 Network Mass Selective Dector	8479.89.9099 9027.20.0000 6640.181.000 9027.30.1000	1set 1set 1set 1set	6.2 46.51 2.71 139.5	경상남도	보건환경연구원	2002.3 〃 〃 〃	2002.4 〃 〃 2002.8	KFX 〃 〃 〃	식품진흥기금 (약품 분석과1 식품분 석과1) 미생물역학과 〃 〃 식품진흥기금 약품분석과

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Automatic Liquid Handling & Genextractor System PCR System NDIR Portable Gas Analyzer	MultiprobeⅡ, TA100 ABI 2400 1. Principles of Measurement - NOx : CLD (Chemiluminescence) - CO/CO2/SO2: NDIR(Non - dispersive Infrared Method) - O2 : Galvanic Cell Method 2. Measurement Range - NOx : 0∼ - SO2 : 0∼200/500/ 1000/3000ppm	8479.80.9099 8419.89.9090 9027.10.00	1set 1set 1set	139.5 7.7 50	경상남도	보건환경연구원	2002.3 〃 2002	2003 〃 〃	KFX 〃 〃	식품진흥기금 식품분석과 식품진흥기금 식품분석과

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
프라즈마 (Inductively Coupled)	- CO : 0∼ - CO2 : 0∼5/10/20vol% - O2 : 0∼5/10/25vol% 3. Repeatability : ±0.5∼±2.0% F.S 4. Linearity : Within ±F.S. 5. Power : 115VAC or 220VAC 6. Power Consumption : Max 400VA, Normal 250VA - 분석형태 : 동시분석형 - 파장범위 : 170∼900mm - RF Power : 40MHz이상		1	116	경상남도	보건환경 연구원	2002	2003	KFX
합 계			9종	566

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
종빈돈 (Gilts) 종모돈 (Boars)	흑돈 (Berkshire, 90kg, Female) 흑돈 (Berkshire, 90kg, Male)	0103.10.0000 0103.10.0000	80두 30두	135 51	경상남도	경상남도첨단양돈연구소	2002.1 〃	2002.7∼12 〃	KFX 〃
합 계			2종	186
FILM PROCESSOR	SRX-201A		1	17	충북 청주시	충북 청주시 보건소	1월	1월	KFX
합 계			1종	17
Atomic Absorption Spectrophotometer Spectrophotometer	·Grating Density 1800/min ·Flame Control : Program ·Dual Beam ·Double-Beam Optics ·190nm to 1100nm	9027.30.1000 9027.30.2000	1ea 1ea	62 21	충청남도	충남보건 환경연구원	4월 〃	7월 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Stack Sampler Sound Level Meter	·0523-V3G21DX ·1/4 HP Motor ·28∼138dB	9027.10.0000 9027.80.2090	2ea 1ea	15.5 6.2	충청남도	충남보건 환경연구원	4월 〃	7월 〃	KFX 〃
합 계			4종	105
Bridge Inspection Equipment	Type : Truck Mounted Telescopic Platform Type	8705.90.1090	1	495	전라북도	전라북도	2002.1	2002.6	KFX
합 계			1종	495
Gas Chromatograph Mass Spectrometer (질량분석기) Gas Chromatograph (가스크로마토그라피) Centrifuge (저온원심분리기)	1.5-8000amu, 70m/s Turopump, Indepently Temperature Control ECD, NPD Rotina 46R	9027.30.1000 9027.20.0000 8421.19.9000	1set 1set 1set	85.271 38.9 9.3	전라북도	전라북도 보건환경연구원	2002.2 〃 〃	2002.8 2002.7 2002.5	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
CO2 Incubator (CO2 부란기) Thermal Cycler (PCR 분석기) Image Analysis System(겔이미지분석기)	Forma PTC-100 Frog System Set	8419.89.9060 9027.80.2090 9027.80.9090	1set 1set 1set	5.97 7.1 7	전라북도	전라북도 보건환경연구원	2002.2 〃 〃	2002.5 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			6종	153
ELISA Reader Gas Chromatography High Performance Liquid Chromatography Soxhlet Hood	혈청검사기 농약검사기 잔류물질검사기 조지방검사기 유해가스배출방지시스템	9027.80.2090 9027.20.0000 9027.20.0000 9027.80.0000 8414.90.9090	1 1 1 1 2	11 54 77 23 23	전라북도	축산진흥연구소 남원지소 축산진흥연구소	2002.3 〃 〃 〃 〃	2002.8 2002.10 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Freezing Microtome Universal Research Microscopy 육류내미생물검사기 Automatic Hematology Anaiysis Autociaves Centrifuges	1-60□ Selection Fluorescence System UPLFL 4×, 10×, 40×, 100×PH Digital Carmera System Malthus2000	9018.90.9080 9011.80.3000	1 1 1 1 1 1	16 16 32 23 8 16	전라북도 전라북도	축산진흥연구소 정읍지소 축산진흥연구소 장수지소	2002.3 〃 2002.4 2002.3 2002.4 2002.1	2002.6 〃 2002.6 2002.5 2002.6 2002.2	KFX 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			11종	399
Remote Controlled Digital Fluorcscopic X-ray System	□ By the Adoption of the most Advanced Imaging	9022.14.1090	1	260	군산시의료원	군산시의료원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Extra-corporeal Shockwave Lithotripter	Technology, Noise which is Inherent to Fluoroscopy Image hsa been Reduced, Presenting Clear-cut Fluoroscopy Image. □The System is a XTV System of high Image Quality, Excellent Patient Throughput. □Multi-Function Lithotriptor 1) Renal Stone 2) Urethral Stone 3) Gall Bladder Stone 4) Salivary Stone	9018.90.9010	1	245	군산시의료원	군산시의료원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	□Lithotripter can be used for Minimal Invasive Surgery Procedure. □Pain Free, No Anesthesia Treatment. □Simultaneous Realtime Monitoring of Disintegration Process of Stone by Ultrasound System and C-Arm.
합 계			2종	505
수질검사장비	액체크로마토그라피		1	62	제주시상하수도사업소	제주시상하수도사업소	상반기	상반기	FKX
합 계			1종	62

3. 기  타  기  관

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
REVERSE CURRENT RELAY D.S MOTOR ADATPER CONVERTER DC-DC CONVERTER PCB(BACK-PLAN) PCB(CXM S106) PCB(PCU-P 6000 CONTROL) PCB(AL-ES) PCB(VIUC) PCB(VMI)		8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000	5 3 70 8 1 1 1 1 1 1 1	17.44 16.28 0.27 24.81 1.47 1.55 2.87 7.75 9.30 8.53 1.94	서울시 도시철도공사	전기설비처	2002.3 □〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.10 □〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX □〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCB(VMO) PCB(VPC) PCB(CONTROL) P.C.B.for T.R.S LINE 7,8 P.C.B for T.R.S LINE 7,8 P.C.B. for T.R.S LINE 7,8 P.C.B for T.R.S LINE 7,8 P.C.B. for T.R.S LINE 7,8	7,8호선용, C-CONT 7,8호선용, M-CONT 7,8호선용, Y-CONT 7,8호선용 CIYTC-CNT TYPE B 7,8호선용, CIYTC-CNT TYPE C	8535.00.0000 8535.00.0000 8535.00.0000 8517.50.8020 8517.50.8020 8517.50.8020 8517.50.8020 8517.50.8020	1 1 1 1 1 1 2 2	1.94 3.10 6.98 5.81 5.81 5.81 11.62 11.62	서울시 도시철도공사 지원관리처	전기설비처 신호통신처	2002.3 〃 〃 2002.4 〃 〃 〃 〃	2002.10 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			19종	145

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Thyristor외 10종 Sensor외 10종 P. C. B외 24종 MCB외 40종 Power Supply외 40종 Capacitor외 40종 Capacitor외 50종 Relay류외 20종 Switch외 30종 Gate Control Unit외 19종 Roller Bearing	전동차용 반도체 4호선 제동용 ATC용 GEC주회로용 2호선 MELCO 전동차용 GEC전동차용 현대전동차용 전동차용 전용차용 현대VVVF 전동차용 전동차용	8541.30.2000 9029.90.1100 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8607.19.9000 8482.20.0000	400 170 210 160 150 600 400 500 800 70 250	300 70 150 400 200 20 15 70 80 400 82	서울지하철 공사	차량처	3월 5월 〃 9월 5월 9월 〃 5월 〃 9월 3월	2002.7 2002.10 2002.11 2003.7 2002.12 2003.3 2003.4 2002.11 2002.9 2003.6 2002.10	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Contactor 11종 Gear Coupling Bellofram외 17종 Valve류 11종 Diaphragm 10종 HSCB 1종 Axle Spring 2종 Rail Milling Train Probe etc. Motor Belts Main Power	4호선 대우전동차용 GEC, VVVF 전동차용 전동차용 GEC 전동차용 GEC 전동차용 4호선 대우전동차용 KR-0339 KR-0340 평, P/E Module용 TOM용	8607.21.0000 8607.21.0000 8607.21.0000 8607.21.0000 8607.21.0000 8607.21.0000 8607.19.9000 8604.00.9000 8538.90.9000 4010.20.0000 8504.40.9010	200 90 4,020 766 6,110 10 240 1 1 190 16	93 192 191 281 56 87 45 5,039 128 1,615 4,756.8	서울지하철 공사	차량처 철도토목사업소 신호통신사업소	6월 〃 4월 〃 6월 〃 1월 4월 〃 2월 〃	2002.11 〃 2002.10 〃 2002.11 〃 2002.3 2003.10 2002.10 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Connecting S/A Spank Gas Small Sensor Winding Key Board Wheel Phonic Separator Cover Motor Reducer Payout Sensor PCB	MM3-874703, JUNTION BOX용 MMS용 TELX30058, CAC PCB용 GATE T/M용 MMS 세퍼레이터용 POM R/M용 24V 7290RPM MMS SENSOR용	8504.40.9010 8473.40.2000 8473.40.2000 8473.40.2000 8473.40.2000 8501.10.1000 8473.40.2000	200 60 30 320 50 80 20	3,940 5,550 6,567 6,912 8,370 4,970 784	서울지하철 공사	신호통신사업소	2월 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.10 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			29종	51,364
Air Quality(Odor) Monitoring System	□Feature : Ⅰ. Open-path Air Quality Monitoring System	9027.30.1000	3	862	수도권매립지 관리공사	수도권매립지 관리공사	2002.1	2002.62	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	1. Should be computer based ambient air monitoring system 2. Should be measure gases by D.O.A.S. (Differential Optical Absorption Spectroscopy) or FT-UV(Fourier Transform) Ⅱ. On-line GC System 1. On-line Gas Chromatography system with Pulsed Flame Photometric Detector(PFPD) as Plug-in GC module.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2. Rapid cycle times (less than 5 min per a cycle). 3. Determination for qualitative and quantitative analysis of sulfur compounds in ambient air down to ppb level. Ⅲ. Methane Detector 1. Base on electrochemical detection principle. 2. Wide range methane detection in ambient air.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Ⅳ. Dust Analyser 1. Low energy beta rays are absorbed by collision with electrons, whose number is proportional to density. 2. Weight measurement not influenced by the physicochemical nature, color or size of particulate. 3. Selectable PM10, PM2.5, TSP sampling inlet.
합 계			1종	862

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Traffic Broadcasting Equipments	- Purchasing Equipments : Broadcasting Equipment List (Appendix-1) - Broadcasting System : FM Radio Broadcasting - System Design : System Design Drawing (Appendix-2) - Locaton : Broadcasting Station : Jinbuk-dong, Deogjin-Ku, jeonju, Korea Transmitting Station : 710-5 Keuman-Dong, Deogjin-Ku,	8525.10.1000	1	1,764	도로교통안전관리공단	도로교통안전관리공단	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Rollei Metric System (MSR, CDW Program) 노면표시휘도 측정기	Jeonju, Korea(at top of Jeonbuk newpaper building) - Building Structure Size : Total 250 pyong(1 th, 3th, floor) Multi-image single rectification and close range digital workstation (3 and 2 dimensional measuring system) 입사각 : 88.76° 관측각 : 1.05°	8524.39.1000 9027.50.9000	2 1	58.5 21	도로교통안전관리공단 경찰청	도로교통안전관리공단 도로교통안전관리공단	2002.7 2002.4	2002.8 2002.6	KFX 〃
합 계			3종	1,844
Spectrum Analyzer	1. Frequency Domain Analysis 2. Outstanding	9030.40.9000	1	38	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Spectrum Analyzer	Amplitude Accuracy 3. 10□ Digital Resolution Bandwidth 4. Expandability to the CDMA, TDMA, Bluetooth etc. 5. Wide Dynamic Range 1. Continuous 30□ to 50□ sweep 2. Adjacent Channel Power, channel power, carrier, occupied bandwidth 3. Percentage and time-gated measurements standard	9030.40.9000	1	85	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Spectrum Analyzer	4. Precision timebase and 1□ counter resolution 5. Measurement personalities for phase noise measurement 6. GP-IB control, card reader, external mixer 7. Color Screen 1. Allows measurement of Spurious frequency of up to three times greater than the frequency bands used worldwide for mobile communications	9030.40.9000	1	15	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Network Analyzer	2. With superior basic performance such as high C/N ratio, low distortion, and high frequency/ accuracies and are easy operate 3. Expandability to the CDMA, GSM, etc. 1. Excellent RF performance at economical price 2. Two independent display channels for simultaneous display of reflection and transmission, magnitude and	9030.40.9000	1	71	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Network Analyzer	phase or time-domain 3. Integrated S-parameter test set 4. Integrated 1□ resolution synthesized source 5. Electronic Calibration 1. 50□ to 40□ frequency range 2. Fast-sweeping synthesized source built in 3. Integrated switching S-parameter test set 4. Up to 87dB dynamic range	9030.40.9000	1	158	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Universal Test Fixture Signal Generator	5. High power device test capability <43dBm (20 watts) > 1. DC to 40□ coverage 2. Microstrip and coplanar measurement capability 3. Accommodates offset and right-angle test devices 4. Calibration/ verification kit 5. Substrate measurement capability 1. -50dBc	9030.40.9000 8543.20.0000	1 1	14 77	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Signal Generator	harmonics< 26.5□ typical 2. SSB phase noise < -80dBc at 10□ and 10□ offset 3. Complete analog sweeper 4. 1□ frequency resolution 1. 4□ frequency range1. -50dBc harmonics< 26.5□ typical 2. Firmware personality options for W-CDMA, cdma2000 3. 20□ RF bandwidth for I and Q 4. Real-time	8543.20.0000	1	56	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Logic Analyzer	Baseband Generator 5. Internal Dual Arbitrary Waveform Generator 6. Multicarrier, multichannel W-CDMA Personality 7. Multicarrier, multichannel cdma2000 Personality 8. Real-time W-CDMA personality 9. Real-time cdma2000 personality 1. Easy to use with mouse operation.	9030.39.9000	1	44	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Impedance Analyzer	2. Multiple windows interface 3. Built-in Lan Interface 4. Available integrated run control support for select target microprocessors 1. Basic Accuracy : 0.8% 2. 3□ impedance direct read-out 3. Windows-styled user interface 4. Sweep Parameters (frequency, ac level, dc bias) 5. Various test fixture for components	9030.39.9000	1	78	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Noise Figure Analyzer VCO/PLL Signal Analyzer	6. Data transfer through the LAN interface 1. Easy measurement setup 2. Color Graphical display 3. Enhanced PC and printer connectivity 4. Ability to load and save ENR data for noise sources via floppy disk 1. Dedicated VCO and PLL parameters test system 2. Excellent	9030.39.9000 9030.39.9000	1 1	64 103	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Digital Oscilloscope	solution for LAB and production line 3. Simple configu- ration and multi- functional system 4. VCO tuning characteristics evaluation 1. 2.2□ Bandwidth digitizing oscilloscope 2. Hi-resolution color display 3. Four independent channels 4. Built in 3.5 inch floppy disk drive 5. FFT and advanced Math function	9030.20.1000	1	52	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
LCR Meter Power Meter	1. Wide Frequency Range, up to 20□ to 1□ 2. High Test Signal Level, more than 20V 3. Set up Memory by Memory Card or Internal Non-volatile Memory 4. List Sweep Capability 1. Dual Channel Power Meter, 9□ to 110□, sensor dependent 2. 3 Power Measurements (Average, Peak, Peak to Average Ratio)	9030.20.1000 9030.39.9000	1 1	18 17	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Function Generator	3. Value Proposition for digital communications systems(CDMA, W-CDMA, TDMA) 4. 5□ modulation bandwidth 1. 80□ sine and square waveforms 2. Sine, square, triangle/ramp, pulse, noise, and more 3. 50□ pulse with variable edge times 4. GP-IB and RS-232 interfaces standard	8543.20.0000	1	5	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
DC Power Supply Digital Multimeter Universal Counter	1. Programmable via GPIB, RS-232 2. Single output, dual range 3. 105/120 watts of power 4. Max. 20W output 1. 12 measurement functions 2. 1000V maximum input 3. 15 ppm basic dcV accuracy 4. 1000 readings per second direct to GPIB 5. GPIB and RS-232 standard 1. High resolution frequency measurement	8504.34.1000 9030.31.0000 9030.39.6000	2 1 1	5 2 4	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1 〃 〃	2002.6 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Probe Station	2. High resolution time-interval measurement (500 ps LSD) 3. GPIB, RS-232C standard 1. Manual Probe station for measuring RF device. 2. Compact benchtop design 3. Four positioner with probes required 4. Stereo Microscope required 5. Standard accessories required	9030.82.0000	1	45	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PCB Plotter Wedge Bonder	1. PCB Board layout and producing is possible 2. PCB plotter is compatible with the existing Gerber data of all kinds of CAD 3. Compatible with PC 4. Using 3axis control motor, motor revolution is 10,000-100,000RPM variable and S/W control is possible 1. Semiautomatic (반자동) 2. Three-way convertibility :	8479.89.9099 8515.80.9010	1 1	27 52	경기중소기업 종합지원쎈터	경기중소기업 종합지원쎈터	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Deep access(90° wedge, ribbon), conventional (45°wedge), ball bonder 3. Application : LD array, PD array (1×8∼8×8), chip package, MMIC, Hybrid IC
합 계			22종	1,030
Gasket외 200종 Low Voltage Relay외 40종 Thyristor Converter Cubicle외 68종	8.000.8.853.703.4외200종 UF-S95HSZ-1외 40종 3ASD 312471X3외 68종			775 388 450	부산교통공단	기전처	9월 〃 7월	2003.8 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			3종	1,613

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Wu-shu Equipment (우슈 경기용기구) Bowling Equipment (볼링) Wrestling Mat (레슬링)	- Carpet - Head Gear - Wu-Shu Glove - Chest Guard - Shinguards & Instepguards - Jockstrap This equipment will be used for 14th Busan Asian Games and will be installed at Busan Sports Complex Bowling. 1. This equipment will be used for 14th Busan Asian Games and will be installed at Yangsan Gymnasium.	9506.99.0000 9504.90.1090 9506.99.0000	1 1 2	43 54 20	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃 〃	2002.6 〃 〃	KFX 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Fencing Equipment (펜싱) Racing Rowing Boat	2. This equipment must be approved by the Federation International Wrestling and meet following requirements. 1. FIE all-in-one signalling unit 2. Cable reel 3. Floor cable 4. Test weigth 5. Gauges 6. Final installations indication lights 7. Final installations Final Digital clock □Double scull - Length : 9.40m - Breath line :	9506.99.0000 8903.99.0000	1 1	144 183	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Oar(scull, sweep)	0.33m □Coxless Pair - Length : 9.40m - Breath line : 0.33m □Coxless four - Length : 12.02m - Breath line : 0.43m □Single scull - Length : 7.78m - Breath line : 0.27m □Eight - Length : 17.60m - Breath line : 0.55m □Scull Oar - Length : Scull 285-295cm - Weight : Scull 1.7kg	9506.29.0000	1	32	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Canoeing Equipment Sepaktakraw Equipment	□Sweep Oar - Length : Sweep 370-380cm - Weight : Sweep 2.5kg □Store up to 1000 data points in memory. □Split time : - □LAP□ : Lap split - □CUM□ : Cumulative split □Memory Counter : 0 to 999. □Max capacity Split time/ Lap time is 100 □100 channel memory system □Paper roll for printing 2 roll	8903.99.9000 9506.99.0000	1 1	368 140	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Wu-shu Equipment Baseball Equipment	□Time accurate : +/-0.006% (Monthly +/-15 second) □C-1(Canoe) □C-2(Canoe) □K-1(Kayak) □K-2(Kayak) □K-4(Kayak) □Stopwatch 1. Home Base - Size : 43.2cm×21.6cm (2 face)×30.5cm (2 face) 2. Base - Size : 38.1cm× 38.1cm. thick : 7.6cm∼12.7cm	9506.99.0000 9506.99.0000	1 1	44 13	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Archery Equipment	3. Pitcher Plate - Size : 61cm×15.2cm 4. Bat - Approved by IBAF. - Thickness : The thickest part : ≤7cm Length : ≤106.7cm 5. Mask : Size : approx. 260×220mm □Archery Part (Target paper) JVD FACES FITA 40cm multiple faces □Archert Part (Target paper) JVD FACES FITA 80cm	9506.99.0000	1	11	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Handball Equipment	□Archery Part (Target paper) JVD FACES FITA 122cm □TABLEAU DE MARQUAGE MODEL C 1set □Handball Court - Court Dimensions : 44×22m - Colour : Blue Lagoon(court) Rose Flamingo (free zone) White(lines) □Luxmeter - Measuring ranges : 0.1∼199.9 Lux 0∼19,990 Lux - Size : Approx 68×166×23mm, 180g or more	9506.99.0000	1	58	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Hockey Equipment Weightlifting Equipment(Men's)	1. Goalkeeper Glove Gage : Standard : international standard 2. Hockey stick Ring : Standard : international standard 3. Hockey Balls 4. Buzzer □Specification 1. Platform for competition 1) Approved by the International Weightlifting federation. 2) Material : Wood 3) Size : 4000mm× 4000mm×100mm 2. Barbell set for	9506.99.0000 9506.99.0000	1 1	7 214	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Weightlifting Equipment(Women's)	competition (Men's) 1) Approved by the International Weightlifting Federation. 2) Material : Rubber (25kg, 20kg, 15kg, 10kg) Metal (5kg, 2.5kg, 1.25kg) □Specification 1. Barbell set for competition (Women's) 1) Approved by the International Weightlifting Federation. 2) Material : Rubber (25kg,	9506.99.0000	1	146	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Gymnastic Equipment Motor Face Bike Wheel-track Race Only Bike Wheel-road Race Only Bike Wheel-cross Country Race Only Bike Component-track Race Only	20kg, 15kg, 10kg) Metal (5kg, 2.5kg, 1.25kg) 170×100×50 배기량 : 90cc □700×107mm □685×130mm □660×130mm 헤드세트, 크랭크세트 등	9506.91.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000	1 2pcs 10pcs 10pairs 10pairs 1set	543 8 8 8 8 2	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bike Component-road Race Only Bike Component-cross Country Race Only Stopwatch Bike Assembly-track Race Only Bike Assembly-road Race Only Bike Assembly-cross Country Race Only Stopwatch Sports Timer	헤드세트, 크랭크세트 등 헤드세트, 크랭크세트 등 SAV S001 등 155×100×42 160×110×44 160×95×55 시, 분, 1/100초 단위측정 60분, 60초 측정가능	9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9101.91.1000 9108.90.2000	1set 1set 20pcs 10pcs 10pcs 10pcs 23개 4개	2 2 3 31 31 31 6.49 6.77	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회 경기1부	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	수영 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Speaker Water Sound Level Meter Nose Clip Water Poto Ball Water Polo Cap Trampoline Twist Belt Shuttle Cocks Court Mat Badminton Net	싱크로나이즈용 80∼13db측정 부드러운 실리콘 재질 규격 68∼71mm 무게 400∼450g 귀 보호 섬유 및 면제품 F.I.T 승인용 벨트 규격 25″∼ 29″ feather shuttle cocks approved by IBF approved by IBF	9027.80.2090 9027.80.2090 9506.99.0000 9506.62.9000 9506.99.0000 9506.91.0000 9506.91.0000 9101.91.1000 9506.69.1000 9506.69.1000	4대 1대 100개 100개 4조 1대 1대 1,000타스 5조 12개	6.15 0.3 1.2 9.23 3.4 4.3 3.1 37 39.3 0.4	부산아시아 경기대회 조직위원회	경기1부	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	수영 〃 〃 〃 〃 〃 〃 배드민턴 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Badminton Pole Leg Guide Mask Bat Batting Tee Base Jokestrap	approved by IBF 심판보호용 길이 : 49cm 목보호대 중량 : 590g 26, 27, 28oz 지름 : 57mm 길이 : 84cm 무게 : 650g(평균) 타격연습용 무게 : 5.5kg 높이 : 50∼90cm 고정용베이스 38×38×8cm 충격흡수용패드	9506.69.1000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000	5조 3set 3ea 20ea 6ea 4set 3ea	6.1 0.2 0.4 2 0.7 3 0.1	부산아시아 경기대회 조직위원회 부산아시아 경기대회 조직위원회	경기1부 부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 2002.1.31 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃	배드민턴

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Throat Guard Ball Brush Indicater Protector Plate(Pitcher) Plate(Home) Ball(Pocket)	목보호대 공인구 Mizuno100 홈플레이트흙 및 이물질제거용 4개의 카운터 및 이닝표시 중량 : 18oZ 310×410mm 검정색 피쳐위치에설치 마운드고정식 소재 : 나무 높이 : 60mm 검정(방수) 6개 휴대	9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000 9506.99.0000	3ea 800ea 10ea 10ea 3ea 5ea 5ea 3ea	0.1 4 0.1 0.1 0.5 1 1.1 0.1	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1.31 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Yacht (Optimist) Yacht (Laser) Boat Hand Bearing Compass	LOA : 2.31m Beam : 1.13m Sail Area : 3.3□ Hull Weight : 35kg LOA : 4.23m Beam : 1.42m Sail Area : 7.06□ Mast Height : 5.9m Hull Weight : 59kg Avon Type Length : 5.4m Beam : 2.45m Tube Diameter : 50cm Engine : 4stroke 60Hp - 7/8″apparent diameter card - Compass rose with 5 graduation	8903.99.0000 8903.99.0000 8903.92. 8407.29 9014.80.0000	32set 16set 7set 17ea	149 136 163 2	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1.31 〃 〃 〃	2002.7.31 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃	Hull을 제외한 예비부품 10set포함 Hull을 제외한 예비부품 5set포함 Hull을 제외한 예비부품 5set포함

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Wind Indicator Wether Meter Air-Horn Air-Horn Gas	- Fixed fore and Iubberlines - 10″fine Stainless pivot staff - Bright red ripstop 4″×5″pennant - Height : 9.25″ - Weight : 12oz - Three-digit display - Excellent viewing contrast in bright sunlights - Pocket size - Meets USCG requirements - 5.5 oz -7.9″H - 8 oz refill canister - Standard	9026.10.9000 9026.80.9000 8512.30.0000 8512.30.0000	10ea 10ea 11ea 80ea	2 3 0.5 2	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1.31 〃 〃 〃	2002.7.31 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
탁구매트 Gluing Testfiher 경기종료 경적 선수교체신호기 경기용 볼 심판이어폰 초시계 클레이 접시 클레이 접시 옷두께 측정기	20×30cm 공인기구 심판용 1/100초 훈련·본선용 결선용 □ 110MM 높이 25∼26MM 중량 105G 1/10MM까지 측정가능	6914.90.900 6914.90.900 9031.80.909	2,281 100 20 3 150 8 8 42,000 5,000 5	127 62 3 0.1 14 3 0.6 6.5 3 3.6	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1.30 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2002.1 〃 〃	2002.6 〃 2002.5 〃 〃 〃 〃 2002.5 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
옷유연성측정기 방아쇠압력추 탄착측정게이지 에어콤프레셔 스코프배율 측정기 총기규격측정기 총기규격측정기 바이애슬론타켓 스타트머신	실린더 □60MM 추 1,000G 판 □20 ISSF권총규칙 8.4.4.2. 8.16에 부합 ISSF기술규칙 6.7.15에 부합 주니어 Ⅱ 확대율 4배까지 가능 공기권총 420×200×50MM 25M권총 300×150×50MM 전자동	9031.80.909 7228.50.000 9031.90.900 8501.40.200 7228.50.000 8003.00.900 8003.00.900	3 5 5 2 2 1 1 10 1	7.4 0.8 0.5 7.8 3 0.3 0.4 50 10	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
시계 프린터용 초시계 심판용 측정기(굴렁쇠)거리 게이지 등 득점 릴 케이블 보조선 릴 웨이트 초시계 초시계 저울 방아쇠	계측심판 경기용 무기검사용 경기용 경기용 경기용 무기검사용 경기보조원 경기계시용 총기검사용		4 3 1 10 10 38 18 10 10 16 2	0.3 0.2 0.2 0.1 7.3 20.4 1.3 0.3 0.7 1.1 0.5	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
판독기 표적기	기로기판독기		2	0.6	부산아시아 경기대회 조직위원회	부산아시아 경기대회 조직위원회	2002.1	2002.5	KFX
합 계			92종	3,252
IC IC Prom Plug GTO Inverter Voltage Transformer, U5-U6 Reference Value Converter 24V	TCU INVM D4, Order No. 463 833 9304.00 TCU INVM D7, Order No. 463 834 9304.02 Order No. 422 811.9082.51 P LV 100-2000/SP5, Order No. 618 371 TIS CCU G123, 6FH6010-3BU5	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	10 10 10 30 5	0.45 0.45 0.27 32.72 4.5	대구광역시 지하철공사	차량운영부	2002.6 〃 〃 〃 〃	2003.3 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	차 량 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Connector Housing Handle Air Inlet Hood Labyrinth Ring Central Processing Unit PCB Extension Board, 1st Level PCB Extension Board, 2nd Level PCB	Integrated Photo Detector Receiver for Plastic Fiber. SFH551/1-1V Master Controller, Order No. A 404 687 Traction Motor, Order No. D610126 Traction Motor, Order No. C41 2267 TIS, Display Unit So276 37663001 TIS, Display Unit So279 37663031 TIS, Display Unit So272 37662961	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	50 10 4 15 4 4 4	0.45 0.09 0.36 0.14 32.98 2.97 0.78	대구광역시 지하철공사	차량운영부	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2003.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃	차 량 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Multi Functional Display	MFD1a	8607.99.0000	4	59.14	대구광역시 지하철공사	차량운영부	2002.6	2003.3	KFX	차 량
합 계			13종	136
TIDK TICC1 TICC2 Data Plug AOCMD (AC Output Current Monitoring Davice)	TIEX009520001, Include TFT LCD(10.4"), Ass'y, For TIS TRVP03710800, For TIS TRVP03710900, For TIS TIER011210040, For TIS 4RDASP7516, SV600682, For SIV	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	2 2 2 12 6	19.38 17.83 17.83 9.3 3.26	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.3 〃 〃 〃 2002.6	2002.12 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
AOVMD (AC Output Voltage Monitoring Davice) BCCMD (DC Output Current Monitoring Device) BCVMD (DC Output Voltage Monitoring Device) DVMD (Driver Cabin Voltage Monitoring Device) IOCMD (Inverter Output Current Monitoring Device)	3RDJ20614 G10, SV600685, For SIV 4RDASP7517, SV600684, For SIV 4RDASP7518, SV600661, For SIV H4400A4501(7TT017309 H50), SV600689, For SIV 4RDASP7515, SV600681, For SIV	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	2 2 2 2 6	1.55 1.09 1.55 1.55 3.26	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
LVMD (Line Voltage Monitoring Device) Resistor Resistor Resistor Capacitor, BCFC1 Capacitor, BCFC2	4RDASP7514, SV600686, For SIV H8320BQ134524, For SIV (DVZ/240□) 4RDSP3068, For SIV(CBZ/4□×2) H8320BR227, SV600679, For SIV(CCZ/270□) H3407A7563101, BCFC1, For SIV H3506A4103, BCFC2, For SIV	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	2 4 4 4 4 4	1.55 3.72 1.86 5.89 3.72 3.72	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Capacitor, FC Capacitor, IOFC Crowbar Module SIVK (AC Output Contactor) IGBT Gate Drive Panel IGBT Gate Resistor Panel	H3405A7441, 60□ / 2000V/, SV600672-4, For SIV(CBP) 4RDSP4189, SV600663, For SIV(3×310□) 1RDA960145G01, SV600672, For SIV 4RDASP6247, SV600690, LTHS 320-3 NO. For SIV(SIVK) 271345, EA50AN-001, For VVVF Inverter 271351, 05EP087B1, For VVVF Inverter(PIM)	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	4 4 2 2 6 12	0.78 2.02 6.20 0.39 4.65 2.33	인천광역시 지차철공사	인천광역시 지차철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Electronic Panel BUSBAR Firing Transformer Hard Crowbar Firing Panel Mobile Contact	271370, For VVVF Inverter(Heatsink Ass'y) 271396, LAMINATED BUSBAR, For VVVF Inverter 271383, 07TF01B1, For Crowbar Module 271382, 05EP040G1, For Crowbar Module DTR0000016307-A, 10-5149682, TRK 5 457 748 000, For LIK(ATM15-06)	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	24 4 4 4 20	2.79 2.17 3.10 3.10 9.3	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Fixed Contact Power Connection (Top Part) Power Connection (Bottom Part) Mobile Power Contact Electromagnet	DTR0000016308B-A, 10-5186830, TRK 6 639 801 000, For LIK (ATM15-06) Part No. 22, For LIK (ATM15-06) Part No. 17, For LIK (ATM15-06) Part No. 40, For LIK (ATM15-06) Part No. 1, 10-5149693, 110V, For LIK (ATM15-06)	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	20 8 8 16 8	9.3 0.31 0.31 0.62 2.17	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Arc Box Auxiliary Contact (CABL 5) Auxiliary Contact (Contact CABL) Centrifugal Fan(F1) Control Panel	TRK 8604 336 000, For VVVF Inverter (LIK/ATM15-06) 10-5093043, 2NO/1NC, For LIK(ATM15-06) TRK 8 020 571 101, For HSCB (ARC1512M) 271688, BW05AB-001, For VVVF Inverter 271699, EA60AA-001, For VVVF Inverter (HSCB Control)	8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000 8607.99.0000	8 4 4 2 4	13.02 0.62 0.93 3.88 0.62	인천광역시 지하철공사	인천광역시 지하철공사	2002.6 〃 〃 〃 〃	2002.12 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃	인천1호선용 〃 〃 〃 〃
합 계			37종	166

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
연속원심분리기 MF/UF System	□Capacity(hydraulic) : 5,000l/hr or equivalent □Speed of bowl : max. 8,400 rpm (valuable speed control) □It is mainly used at pilot plants to run Scale-up trials for the product development or for production up to a batch size of 2000 liter or higher depending on process time. □The filter holding device can take up to 7□ of membrane(cassette type) area.	8421.19.9000 8421.21.9000	1 1	89 71	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Cell Disruptors	□Rotary lobe pump for shear sensitive and reliable operation. 7.0□/h at 4 bar. □Max pressure : 40000psi(2670 bar) □Flow rate of sample process at max pressure(40000 psi) : 24 liter/hr □Materials : 316SUS and synthetic sapphire, EPDM, PTFE, PEEK. □CE marked for safety. □380 VAC 4KW 3 phase & Neutral □700×645×1060mm 290kg net	8479.82.3000	1	41	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
FT-IR Spectrometer	□Measurable W.N range : 7800-350 cm-1 or wider □Expandable W.N range : 15,000-50 cm-1 or wider □W.N accuracy : Less than ±0.01 cm-1, theoretical value or better	9027.30.1000	1	28	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	재단법인 전라북도 생물벤처기업지원센터	2002.1	2002.6	KFX
합 계			4종	374
Memory Earth Resistivity Surveying Instrument (electric type) Electormagnetic Subsurface Conductivity Mapping System (high frequency)	SAS1000 OR STING GEM3	9015.80.9000 9015.80.9000	7 1	102 34	농업기반공사	재무관리처	2002.1 〃	2002.4 〃	KFX 〃	전기비정항측정기 전자파 탐사기 (고주파)

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Memory Earth Resistivity Surveying Instrument (electronic type) Soil Sampling System (Mobile) Gas Chromatography (Mobile) Infra-red Gas Analyzer Ion Chromatography Vapor Generation Accessory Soil Moisture Measuring Equipment	GEM2 Geoprobe 6610DT SRI 8610C GA94 A1 DX-320 system VGA-77 TDR	9015.80.9000 8430.41.1000 9027.20.0000 9027.10.0000 9027.20.0000 9027.50.9000 9031.80.9099	1 1 1 1 1 1 1	22 162 67 9 35 15 11	농업기반공사	재무관리처	2002.1 〃 〃 〃 〃 〃 2002.4	2002.4 〃 〃 〃 〃 〃 2002.11	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃	비저항 측정기 (전자식) 토양시료채취기 가스크로마트그래피 가스 분석기 이온크로마트그래피 기화발생보조기 현장토양수분측정기

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Waterwell Drilling Equipment Air Compressor Inductively Coupled Plasma Spectrometer Total Station Ultrasonic Flow Meter Memory Earth Resistivity Surveying Instrument (electric type)	EXPLORAC R50 XRVS455 □Specifications 1. Main body 1) Measurement modes : Apparent resistivity (ohm-m), resistance(ohm), voltage(V),	8430.41.1000 8414.80.9220 9027.30.2000 9015.10.0000 9026.10.1000 9015.80.9000	2 2 1 7 3 7	620 202 171 79 69 85	농업기반공사	재무관리처 농업기반공사	2002.4 〃 〃 〃 〃 2002.1	2002.11 〃 〃 〃 〃 2002.6	KFX 〃 〃 〃 〃 〃	고성능착정기(중형) 공기압축기(XRVS455) 유도결합광도광도계 토탈스테이션 초음파 유량계

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Electromagnetic Subsurface Conductivity Mapping System (high frequency)	battery voltage(V) 2) Total accuracy : Better than 1% 3) Measurement range : 100□ better than∼0.1mili□ 2. Accessories □Specifications 1. Programmable Operation 1) Bandwidth : 30□ to 24□ 2) Maximum Sampling Rate : Approx 15□ at one frequency or 8□ at 10 frequencies 2. Hardware 1) Removable	9015.80.9000	1	28	농업기반공사	농업기반공사	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Memory Earth Resistivity Surveying Instrument (electronic type)	sensor head : Sealed fiberglass, 64cm in diameter 2) Console : 11×17×5cm anodized aluminum box (2.5Kg) 3. Software and Operation 1) Windows-based upload and data download through a Computer □Specifications 1. Programmable Operation 1) Bandwidth : 330□ to 24□	9015.80.9000	1	18	농업기반공사	농업기반공사	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2) Maximum Sampling Rate : 30□ 2. Hardware 1) Removable Ski : 2Kg 2) Console : 10×25×5cm anodized aluminum box, 2.5Kg 3) Internal Rechargeable Battery : 13.2 VDC 3. Operating Software 1) Program Upload and data download from a Computer

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
VOC Photoionized Detector Mobile Soil Sampling System	□Specifications 1. Main body 1) Measuring item : VOCs 2) Measuring range : 0∼10,000ppm 3) Repeatability : ±10% 4) Digital display (70 Kinds of VOC components) 5) Sample flow rate : 350cc/min 2. Accessaries □Specifications 1. Probing Machine 1) Hydraulic System 2) Soil Probing Unit 3) GH-60 hammer	9027.10.0000 8430.41.0000	2 1	11 129	농업기반공사	농업기반공사	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	2. GA2000 Auger Head Attachment 3. GH60 Hammer Nitrogen Charge Kit 4. Overhead Mast with Electric Winch 5. Macro-Core Soil Sampler System 1) 45inch×1.5inch diameter core, 1303ml in volume. 2) Liners are available in PETG(clear plastic), stainless steel and PTFE. 6. Grout System 7. Oil/Water inter- face Meter, 100m

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Gas Chromatograph (mobile)	□Specifications 1. Gas Chromato- graph (Environ- mental GC) 1) Gas Chromato- graph 220VAC - Three detector (PID/FID/ DELCD Detector) - EPA style purge-and-trap 2) Spare Column 3) GC Maintenance Kit 2. Related Equipments 1) Solvent Extractor 2) Liquid Auto-sampler 3) Thermal Soil Desorber	9027.20.0000	1	51	농업기반공사	농업기반공사	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Infra-red Gas Analyzer Sound Level Meter	□Specifications 1. Measuring Items : CH4, CO2, Pressure 2. Operating Range : CH4, 0-100%, CO2 0-50%, O2 0-21% 3. Pressure Range : 900-1100 mbar □Specifications 1. Simultaneous Measurement : LCpeak, LCeq, LAleq, LAl, LATm5 or more 2. Measurement Time : 10s, 1m, 5m, 10m, 30, 1h, 8h, 24h, manual 3. Total Range (weighted) :	9027.10.0000 9031.80.9099	1 1	7 3	농업기반공사	농업기반공사	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ion Chromatography Vapor Generation Accessory Electron Capture Detector	28dB or below ∼ 138dB or more (Max peak sound pressure level 140dB or more) 4. Level Range Selection : 6 ranges or more in 10dB steps 5. RMS Detection : Digital processing	9027.20.0000 9027.50.9000 9027.20.0000	1 1 1	30 12 6	농업기반공사	농업기반공사	2002.1 〃 〃	2002.6 〃 〃	KFX 〃 〃
합 계			25종	1,978

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
AUDIO EFFECTOR AUDIO MIXER UNIT 10CH CAMERA (6mm DIGITAL) CAMERA(ENG) CAMERA(HD) CAMERA(HD STUDIO) CAMERA PEDESTAL (VIRTUAL용) CAMERA TRIPOD DC SUN GUN DIGITAL UP	480L E-2000 PD-150 DVW-790WS HDW-750 HDK-790E/79E TP-66VR DV8 8A HD5200		1 1 7 1 2 4 1 1 4 1	15 12 32 45 134 464 64 3 8 40	한국교육 방송공사	기술관리	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
CONVERTOR DIGITAL VIDEO MIXER UNIT DIGITAL VIDEO MIXER UNIT(HD) ENCODER(HD) LIGHTING CONTROL SYSTEM OSCILLOSCOPE PRECISION MONITOR 9"(HD) PRECISION MONITOR 14" PRECISION MONITOR 14"	DD35-2S GVG110 MV400-C 198CH PM3094 BVM-D9H5U BVM-14F1U PVM-14M4E		1 1 1 1 1 2 3 6	144 89 105 198 5 10 16 11	한국교육 방송공사	기술관리	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PRECISION MONITOR 14"(HD) PRECISION MONITOR 20" PRECISION MONITOR 20"(HD) SYNC GENERATOR SYNC GENERATOR TEST SIGNAL GENERATOR V. D. A(ANALOG) V. D. A(DIGITAL) VIDEO EDITTING CONTROL UNIT	BVM-D14H1U PVM-20M4E BVM-D20F1U SPG422 TG700 TSG200 10MODULE 8MODULE BVE-2000		2 2 2 2 2 1 1 1 1	12 3 25 34 45 3 6 7 14	한국교육 방송공사	기술관리	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
VIDEO EDITTING SYSTEM VIDEO PATCH PANEL(DIGITAL) VTR(1/2"DIGI-BETA) (HD) VTR(1/2"DIGI-BETA) (HD) VTR(1/2" DIGITAL BETA) VTR(1/2" DIGITAL BETA) VTR(1/2" DIGITAL BETA-SX) WAVEFORM MONITOR	DFS-700 48HOLE HDW-2000 HDW-M2100 DVW-500 DVW-A510 DNW-65 1730		1 6 3 6 6 3 1 3	20 7 125 286 186 83 17 10	한국교육 방송공사	기술관리	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
WAVEFORM MONITOR WAVEFORM MONITOR WAVEFORM MONITOR HD/SD WIRELESS MIC ZOOM LENS ZOOM LENS(HD) ZOOM LENS(HD) ZOOM LENS(HD) ZOOM LENS(HD)	WFM-1750A WFM-601M WFM-700A EK-3041 A17×7.8BESM HA17×7.8BESM HA20×7.2BESM HA22×7.8BESM HA26×6.7BESM		2 2 1 2 1 2 1 2 1	15 22 15 8 7 40 33 104 61	한국교육 방송공사	기술관리	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.11 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
합 계			44종	2,580
Trans Urethral Ablation System	TUNA System		1set	50	한국보훈복지 의료공단	대전보훈병원	5월	8월	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
(초단파전립선비대증 치료기)
합 계			1종	50
Ultrasonic Thickness Gauge Insulation Tester Multimeters Clamp Meter Earth Tester Ultrasonic Ilaw Detector Auto Level	Thickness Measurement Through Paints Baled Voltage : 1,000V 2,000□ Resolution : 0.1mV AC Current Range : 200A/2000A Earth Resistance : 0 to 1000□ Full Digital Microprocessor Impedance : 5□	9031.80.9060 9030.39.9000 9030.31.000 9030.39.5000 9030.90.9000 903.80.9070 9031.10.0000	32 14 10 10 10 3 3	149 5 5 6 3 47 6	한국산업 안전공단	안전기술지원국	2002.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃	2002.7 〃 〃 〃 〃 〃 〃	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Densitometer Coating Thickness Gauge Tachometer Electrostatic Charge Meter Earth Resistance Tester Thermometer Dvcam Camera Dvcam VCR Router	LCD Display Fe : 1240□, Nfe : 1000□ RPM : 30∼100000 10e-6∼10e-8C 2∼1000□ 중, 고온용 3CCD DVCAM 70WS/35WS DSR-2000 □Specification 1. CISCO7204VXR : Ciso 7204VXR,	9027.50.9000 9031.80.9090 9029.20.1090 9030.39.1000 9030.39.4000 9025.19.0000 9007.90.0000 8521.90.9000 8517.50.8020	2 1 3 3 4 3 1 1 24	3 4 2 4 2 5 66 16 261	한국산업 안전공단	안전기술지원국 자료개발팀 한국산업 안전공단	2002.3 2002.6 〃 〃 〃 〃 2001.1 〃 2002.1	2002.7 2002.12 〃 〃 〃 〃 2001.3 〃 2002.6	KFX 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Router	4-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software 2. NPE-400 : 7200VXR NPE-400 (128MB default memory) or more 3. C7200-I/O-2FE/E : Cisco 7200 Input/Output Controller with Dual 10/100 Ethernet (2 port or more) □Specification 1. MC3810 : Cisco MC3810 Multi- service Access Concentrator 2. MEM-3810-1X32F : 32MB FLASH	8517.50.8020	1	28	한국산업 안전공단	한국산업 안전공단	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	Memory Upgrade for MC3810 or more 3. MEM-3810-1X64D : 64MB DRAM Memory Upgrade for MC3810 or more 4. MC3810-MFT-E1 : 3810 Multiflex Trunk With RJ-48 E1 Interface 1 port or more 5. MC3810-DVM-E1 : 3810 Digital Voice Interface E1 Interface 1 port or more
합 계			17종	612

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
PFGE System (고단위 유전자전기영동기)	□Specification 1. Power Module - Dimensions : About, 43×48×17.5cm (D×W×H) - Electrical ·Max. Amps : 0.5A, or more ·Allowable voltage gradients : 0.6-9V/cm in 0.1V/cm increment, or more - Functional ·Switching range : 0.1sec 60sec, or more 2. Electrophoresis Cell - Dimensions : About,	9027.80.2090	1	26	한국소비자 보호원	한국소비자 보호원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	11×43×44cm - Electrode : 24, platinum (0.02 inch dia) 3. Variable Speed Pump - Ground isolated, flow rate 0∼0.75 L/min, or more 4. Cooling Module - Operating : 5-25℃, or less - Cooling capacity : 75 wattes of input power at 14℃, or less - Dimensions : About, 42×23×24cm 5. Standard Accessories - 14×13cm casting

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	stand with frame and platform - Comb Holder - 15 well, 1.5mm thick comb - Screened cap - Disposable plug molds - Tygon tubing, 12 feet - S.cerevisiae DNA size standard, 2 plugs - Pulsed field certified agarose, 5g sample - Chromosomal grade agarose, 5g sample - Fuses : 0.5A FB fuses, 2
합 계			1종	26

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
RI Detector & Borwin Systems for HPLC Automatic Sampler	- RI-1530 Refractive Index Detector - Jasco-Borwin Chromatograph Software - Ternary gradient unit - Accessories - Autosampler for 5890 GC - HP-IB interface kit for 5890 GC - HP-IB card for PC (PCI type) - Chemstation S/W - Additional chemstation S/W - HP-IB cable	9027.20.0000 8479.89.9099	1 1	28 32	한국식품 개발연구원	한국식품 개발연구원	2002.1 〃	2002.6 〃	KFX 〃
합 계			2종	60

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Autoclave Sterilizer	□Features - Control by Automatic program sequence at microprocessor - LCD access unit - Stainless steel construction for portions in contact with liquid □Summary Table - Inside dim. : 1000W×1000H×1200D(±5%) - Max. working pressure : 2.5□/□ - Sterilization temp. : 115-135℃ - Power : AC380V/3∏	8419.20.0000	2	352	한국화학 연구원	한국화학 연구원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Bio Hazare Autoclave Sterilzer	1. Description : Double door type 1000W×1000H×1200D 2. Features - Control by Automatic program sequence at microprocessor - LCD access unit - Stainless steel construction for portions in contact with liquid - Reheating treatment of drain water and incorporation of microbial filter into exhaust line are provided to cope with biohazard.	8419.20.0000	1	189	한국화학 연구원	한국화학 연구원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Rack Washer	3. Summary Table - Inside dim. : 1000W×1000H× 1200D(±5%) - Max. working pressure : 2.5□/□ - Sterilization temp. : 115-135℃ - Power : AC380V/3∏/3.7KW 1. Description □Rack washer - Dimensions : Overall Dimensions : 3,250(W)×2,200(D)×2,850(H) mm (±5%) Chamber Inner Dimensions : 2,250(W)×1,900	8422.19.0000	2	432	한국화학 연구원	한국화학 연구원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	(D)×2,200(H) mm (±5%) Door clearances : 1,200(W)×1,900(H) mm (±5%) □Description : - Rack Washer is heavy duty, automatic, single chamber, swing type two-doors, hydro-spray washer. - The standard treatment cycle consists of ①Pump Washing, ②Rinse, ③Steam Spray(or Rinse), ④Exhaust or more then the cycle discripted.

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Cage Washer	1. Description □Dimensions : - Outer Dimensions : 1,120(W)×4,275(L)×1,550(H)mm (±8%) - Tunnel : 540(W)×420(H) mm or more then □Description : - Cage washer is heavy duty, automatic, conveyorized, tunnel type washer. - The standard treatment cycle consists of ①Prewashing, ②Washing,	8422.19.0000	1	133	한국화학 연구원	한국화학 연구원	2002.1	2002.6	KFX

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
	③Washing(or rinse), ④Steam Spray(or water rinse).
합 계			4종	1,106
Ambient Air Monitoring System Ozone Precursor PM2.5 Sequential Sampler HPLC System 고분해능질량분석기 (HRGC/HRMS)	일반대기측정 광화학 측정장비 산성강하물 유해대기 □Magnetic Sector □Resolution 6만이상	9027.80	5 4 2 2 1 set	540 817 68 196 442	환경관리공단	측정관리처 중앙검사소	5월 〃 3월 〃 2002.1	8월 10월 8월 〃 2002.5	KFX 〃 〃 〃 소각시설유해물질검사
합 계			5종	2,063

(단위:천불)

품 명	주 요 규 격	H.S. Code	수 량	배정금액 (천불)	총괄기관	단위기관	구 매 요청시기	소요시기	자금명	비 고
Ion Chromatography	- Low-pulsation Metal-free Pump. - Eluent organizer - IC Separation Center with Automated Two Injector. - In-Line Filtration Autosampler. - High Performance Thermostattable Conductivity Detector. - Bioscan with Electrochemical Detector.	9027.20.0000	1	116	재단법인 안산테크노 파크	재단법인 안산테크노 파크	2002.1	2002.6	KFX
합 계			1종	116