	건축 설계(현상)공모 지침서
		물푸레공원도서관(가족형) 건립공사

파  주  시

목        차

Ⅰ. 용역일반 지침                       ..................................... 3

1. 사 업 개 요                         ............................................ 3

2. 건축설계공모의 목적, 방법, 일정 등   ............................................ 4

3. 응모작품의 제출                     ............................................ 6

4. 심사시 불이익 처분기준              ............................................ 9

5. 작품심사 및 입상작 선정             ............................................ 9

6. 기       타                         .......................................... 10

Ⅱ. 설계계획 지침                       ................................... 11

1. 건축설계 일반                       .......................................... 11

2. 건축설계 조건 및 기준               .......................................... 12

Ⅲ. 설계공모 심사기준                   .................................. 18

Ⅳ. 서식목록                            ................................... 20

1. 응모신청서                          .......................................... 21

2. 서약서                              .......................................... 22

3. 설계개요                            .......................................... 23

4. 관련법규 검토서                     .......................................... 25

5. 추정예상공사비 개략 내역서          .......................................... 26

6. 설계공모 서면 질의서                .......................................... 27

7. 설계공모 응모작품 제출서            .......................................... 28

건축 설계(현상)공모 지침서

- 물푸레공원도서관(가족형) 건립공사 -

Ⅰ. 용역일반 지침

1. 사업 개요

1.1 사업의 목적

문화복지 및 평생교육시대에 문화체험․지식습득의 공간으로서 친환경 및

에너지절약형으로 가족이 함께 이용할 수 있는 도서관을 건립하고자 함.

1.2 개 요

1) 사 업 명 칭 : 물푸레공원도서관(가족형) 건축설계용역

2) 발 주 기 관 : 파주시 기업지원과

3) 대 지 위 치 : 파주시 교하읍 다율리 981번지(공원용지)

4) 대 지 면 적 : 13,051㎡(사용면적 1,100㎡～1,500㎡이하)

5) 건 축 면 적 : 지하1층, 지상2층 규모로 층별 적정면적 배분

- 지하1층은 기계실, 전기실등으로 한다.

6) 연  면  적 : 670㎡(±10% 범위 내에서 조정가능)

7) 용       도 : 도서관

8) 주 요 시 설

구분	내용	비고
자료 및 이용자 공간	어린이들만의 공간(놀이, 열람 등), 가족이 함께 할 수 있는 공간(이야기방 등)
문화 및 커뮤니티 공간	다목적공간(문화교육실, 북카페, 커뮤니티)
관리자 공간	사무실(서고, 작업장, 탕비실등)

9) 규       모 : 지하1층 / 지상2층

10) 예정공사비 : 1,818백만원(제경비, 부가세포함)

11) 설  계  비 :   93백만원(부가세포함)

※ 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 소방, 통신, 인테리어 등 제반분야의           설계비 및 지질조사, 측량비 등 일체의 비용이 포함됨

12) 실시설계기간 : 착수일로부터 50일간 예정

2. 건축 설계공모의 목적, 방법, 일정 등

2.1 건축 설계공모의 목적

물푸레공원도서관(가족형) 건립공사의 계획안을 설계공모를 통해 지역적인 특성과 에너지절약형과 실용적인 효율성(공간구성)을 이루는 도서관을 표현한 참신한 설계 아이디어 작품을 설계안으로 선정하기 위함

2.2 건축 설계공모의 방법 : 일반공개공모

2.3 건축 설계공모 추진일정

1) 응모 신청서 교부 및 접수등록

- 기   간 : 2010. 4. 2～4. 6(09:00～18:00)

- 장   소 : 파주시 기업지원과 에너지팀(조경익 ☎ 031-940-8461)

※ 우편접수 불가, 토․일요일제외

2) 현장설명 및 설계지침서 배부

- 일   시 : 2010. 4. 7(15:00시～)

- 장   소 : 파주시 대회의실(3층)

※ 현장 미참석자는 작품접수 불가

3) 질의접수기간 : 2010. 4. 7. ～ 4. 9.

(E-mail 접수 biochoco@paju.go.kr / 응모대표자 E-mail 접수)

4) 질의회신 : 2010. 4. 12.(E-mail 회신)

5) 설계공모안 제출기한 : 2010. 6. 7. (09:00～18:00)

- 장   소 : 파주시 기업지원과 에너지팀

※ 우편접수 불가

6) 작품심사 : 2010. 6. 9.

7) 당선자 발표 : 2010. 6. 10.(파주시홈페이지 게시 www.paju.go.kr)

※ 단, 상기 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 현장설명 참가자에 한하여         공모가 가능함.

2.4 건축 설계공모 참가자의 자격(응모자격)

건축사법 제7조 규정에 의한 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조에 의거 건축사       사무소를 개설하여 국토해양부장관에게 건축사업무 신고를 필한 업체.

※ 단, 현상설계 당선자(최우수작)는 용역계약시 전기, 통신, 소방분야 설계업 면허가 없을 경우, 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 제1종이상 등록자, 소방분야는 소방공사업에 의한 일반소방시설설계업이상 등록자, 통신분야는 엔지니어링진흥법 제4조규정에 의하여 엔지니어링활동주체로 신고 되거나 기술사법 제6조규정에 의하여 기술사사무소의 개설자로 등록한 자로서 정보통신분야의 용역업을 영위하는 자와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 설계는(소방기계․전기분야:전문소방업체) 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링사업 진흥법에 의한 활동주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

2.5 응모 신청서 등록

1) 등록기간 : 2010. 4. 2.～4. 6(09:00～18:00)

2) 등 록 처

(1) 장    소 : 파주시 기업지원과 에너지팀 조경익

(2) 주    소 : 파주시 시청로 66번지

(3) 전화번호 : 031-940-8461

2.6 응모 신청자 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 등록하여야       한다.

1) 건축 설계공모 응모 신청서. 1부

2) 건축사사무소 등록증 및 건축사면허증 사본. 각1부

3) 위임장, 재직증명서. 각 1부 (대리인이 등록할 경우에 한한다.)

4) 응모대표자 인감.(대표자 본인 신청시 서명 가능)

※ 단, 개인사무소일 경우 대표자 인감증명서 첨부

5) 설계공모운영지침 준수 각서. 1부

6) 법인등기부등본 및 법인인감증명서(사용인감계). 1부

2.7 질의응답

1) 본 지침서, 제공도서 또는 본 용역에 대하여 질의할 사항이나 불명확한 사항이        있을 경우에는 반드시 서면으로 질의〔별첨제6호 서식참조〕할 수 있다.

(E-mail접수 biochoco@paju.go.kr / 응모대표자 E-mail 접수)

2) 질의사항은 정해진 기한 내 해당 E-mail 도착 분에 한하며 전체내용을 E-mail        로 회신함.

3) 질의서에는 질의자의 회사명, 주소, 성명을 기재하여 대표자 명의로 질의하여야        한다.

4) 질의서에 의한 답변사항은 본 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

※ 질의회신 내용이 설계공모운영지침등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 질의         회신 내용을 우선 적용한다.

3. 응모작품의 제출

3.1 구비서류 및 장소

1) 제출서류 : 응모신청 접수증, 응모 대표자 인장

2) 제출일자 : 2010. 6. 7. (09:00～18:00)

3) 접 수 처 : 파주시 기업지원과 에너지팀

4) 제출방법 : 응모자 직접제출(우편접수 불가)

5) 제출도서의 종류

(1) 심사용 설계도판(A1 841×594mm) : 4매이내

- 조감도(건물외관 투시도) 포함

(2) 설계설명서(A4 210×297mm) : 20부(상철, 30매 이내, 백색 75g/㎡, 출력물

또는 복사본)

3.2 제출도서의 익명성 확보

제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 설계       공모 기간동안 적용되고 익명 보존방법은 다음과 같다.

1) 설계도판이나 설계설명서 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한        표기도 할수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

단, 도판순서가 필요한 경우에는 뒷면 중앙 10㎜×10㎜ 규격으로 표시가능

2) 설계도판[조감도(건물외관 투시도) 포함], 설계설명서의 우측상단에 아래와 같        이 표기하되 빈칸으로 두어야 하며 포장지 전면에도 동일하게 표기한다.

※ 예시)

	10	10	10	10	10	10	10
											10
			-								10

3) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전기간 동안 적용된다.

3.3. 제출도서의 작성

1) 공통사항

(1) 응모신청 및 현장설명 미 참석자는 작품을 제출할 수 없다(작품 제출시         응모신청 접수증 제출)

(2) 축척과 방위는 각 도판에 정확히 표현한다.(제출도서 상단이 도북을 향하도록         하는 것을 원칙으로 한다.)

※ 도북이란, 파주시에서 제시한 계획부지를 정면으로 보았을 때 상단이           북측으로 향한 것을 말함.(정북방향이 아님)

(3) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

단, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

(4) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

(5) 주요실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

(6) 심사용설계도판, 설계설명서에는 조감도(건물 외관 투시도), 전체투시         도, 스케치등에 의한 건축적인 표현은 가능하나 참여건축사의 부담을         줄이기 위해 컴퓨터그래픽에 의한 3차원(3D)표현, 모형의 제출은 불허함.

(7) 심사용설계도판, 설계설명서에는 색채를 사용 할수 없고 흑.백(무채색)으로만         표현한다. 단, 조감도(건물외관 투시도) 칼라사용 가능

2) 심사용 설계도판

(1) 도판은 작품심사시 게시가 가능하도록 횡장방향(장변이 수평방향으로 작성)         으로 두께 12mm이하의 경질폴리스칠렌판에 테두리없이 부착하여 제출한다.

(2) 도판작성

① 도판의 크기 및 매수 : A1(가로841mm×세로594mm)의 크기로서 총4매         이내로 제출한다.

② 도판에 표시할 도면의 종류

가) 설계개요 및 시설현황 작성(축척 : 임의 - 별첨 제3호 참조)

- 건물개요, 마감재료, 설비시스템, 주차 및 조경 등 설계개요를 작성하고           설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심 개념 설명.

나) 종합배치도(축척 : 임의)

- 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설(주차장 등)배치계획 및 이격거리에 대한          사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기.

- 대상부지 주변상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현.

다) 평면도(축척 : 임의, 가로․세로부분 치수기재)

- 각 층별로 작성하며,

라) 입면도(정면도, 좌․우측면도, 배면도) 4면 전체를 표현(축적 : 임의, 가로․            세로부분 치수 기재).

마) 종․횡단면도(축척 : 임의, 가로․세로부분 치수기재)전체를 표현.

바) 동선 및 주차계획도(축척 : 임의)

- 동선계획도

∙이용자의 진․출입 동선 및 조경계획을 표시.

∙주차계획도 : 전체 주차개념 및 진입동선을 표시.

③ 조감도(건물외관 투시도)

가) 칼라를 사용할 수 있으며, 표현은 자유롭게 할 수 있다.

④ 인테리어

가) 평면도에 주요실 인테리어 계획안 제안

(장서량 확인 가능한 가구 배열 표시, 천장 평면도 등 표기)

※ 예상장서량은 50,000권

⑤ 상기 ②항의 설계도판의 도면 종류는 각호의 순서별로 도판에

작성하고 각 도판내용은 설계자가 적절하게 구성하여 표현할 수 있다.

※ 세로 규격

도판 1

설계개요

배 치 도

도판 2 ~ 3

자유롭게 배치

도판 4

인테리어

3) 설계설명서

(1) 규 격 : A4(가로 210mm×세로 297mm)크기로 상단을 철하여 제출한다.

(제본식 스프링, 클립 등의 사용은 불가하며, 접착제 제본만 가능)

(2) 표지규격(A4) : 제목과 년/월 작성(신명조, 글씨크기40, 장평 95)

4) 작성방법

(1) 글씨는 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인           트), 일반글자(크기 13포인트)는 한글워드프로세서로 굴림체를 사용한다.

(2) 줄 간격은 180%를 기준으로 하고 여백은 위쪽 20㎜, 아래쪽 20㎜, 좌,           우측 각 20㎜, 머리말, 꼬리말은 각 10㎜(제본은 없음)을 기준으로 하여          작성한다.

(3) 설계설명서 1부의 매수는 30매(표지․간지 포함) 이내로 작성하되 겉표지는  백색아트지(200g/㎡이하)로 하고 내부 내용물은 백지로 하고 작성순서는  표지, 목차, 실내투시도나 조감도, 설계개요 및 시설규모(별첨 제3호),   기본계획방향, 대지현황분석, 종합계획도, 건축계획(배치도,평면도,단면도,입  면도등), 인테리어, 구조 및 시공 계획, 주요구조 마감계획, 조경, 주차(교통) 외부공간계획, 설비계획, 신공법․신기술에 대한 사항, 철거공법 및 폐기물처리계획, 관련법규검토서(별첨 제4호), 개략공사비 산출근거(별첨 제5호) 순으로 한다.

4. 심사시 불이익 처분기준

다음 각호에 해당하는 위반사항은 심사위원회에 상정하여 위원회에서 정하는 기준에   따라 불이익 처분한다.

4.1 심사시 실격기준

1) 도면의 형태, 규격 등을 임의 조작하여 설계한 경우.

2) 층수(지하1층/지상2층) 초과

3) 제출도서에 응모자의 인지가 가능한 암호나 기호를 표기하여 제출한 경우.

(설계도판을 세로로 작성, 기호 및 암호 등을 표기)

4) 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반사항이 있어 실 시공 등이 불가한 경우.

5) 총면적 기준 초과(±10%)

6) 소요공사비를 초과하여 제출한 경우

4.2. 심사시 불이익 처분기준

1) 제본방법 미준수(도서종류별로 감점)

2) 건축관계법규 위반

3) 제출도서 부족

4) 제출도서 기준매수 초과

5) 상기 각 항에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용        될 처분기준은 향후 구성될 설계공모 심사위원회에서 의결하여 조정 적용할         예정임.

5. 작품심사 및 입상작 선정

5.1 작품심사

1) 심사위원회는 설계공모운영지침에 따라 구성, 공정하고 합리적으로 심사하여        당선자를 선정한다.

2) 심사방법 : 심사위원회에서 심사중점 체크사항을 고려, 설계심사위원회에서        정한 기준에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

3) 심사위원 선정 : 설계공모운영지침 제12조 규정의 자격을 갖춘자 중 우리        시에서 위촉한 5～9인 이내 심사위원회를 구성하여 심사

5.2 입상작 발표

입상결과는 서면통보 및 파주시 홈페이지에 게시한다.

〔파주시 홈페이지 www.paju.go.kr ]

5.3 입상 작품수 및 보상

1) 입상작 종류 : 최우수작, 우수작, 가작으로 순위를 정한다. 단, 작품수준이       현저하게 미달될 경우에는 심사위원회의 심사를 거쳐 최우수작을 선정하지       않을 수 있다.

2) 입상작 보상내역

○ 최우수작 1점 : 기본 및 실시설계용역권 부여

○ 우 수 작 1점 : 상금 500만원

○ 가    작 1점 : 상금 300만원

3) 설계용역에 대한 업무 및 보수 : 파주시가 정하는 과업수행지침 및 국가예산        편성기준에 의함.

4) 사정에 의해 사업시행이 불가할 시는 당선작에 대한 최소비용을 지급 한다.

6. 기   타

6.1 당선작 변경 및 보완사항

당선자는 심사위원회의 지적사항과 발주 부서의 요구사항을 종합하여 설계       변경 및 보완이 필요할 경우 기본 및 실시설계시 수정, 보완하여 이를 설계에       반영하여야 한다.

6.2 당선작․공모안 전시 및 반환

1) 심사결과 발표 후 7일간 입상작에 한하여 전시한다. 그 외 응모작품은 입상작        발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수해 가야한다.(전시 장소 추후결정)

2) 회수해가지 않은 작품은 파주시에서 임의로 처리한다.

6.3 유의사항

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정하지 않으며 제출된 서류는 일체 반환       하지 않는다.

2) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 자가 발행하는 서류로 제출하여야 하며,       그 외의 증빙서류는 인정하지 않는다.

3) 최우수 작품으로 당선된 이후라도 설계내용에 허위사실이 기재되었을 경우에       당선을 무효로 하고 해당자는 추후 일정기간동안 파주시가 시행하는 어떠한       용역에도 참가를 제한한다.(설계권은 순차적으로 차점자에게 부여함)

4) 입상작과 추후 시행되는 기본 및 실시설계 등 모든 저작권은 파주시에 귀속된다.

5) 응모자는 모든 관계법규 및 제반규정사항에 대해 적법하게 계획하여야 한다.

6) 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재, 심사에 영향을 끼쳐 당선된 주사무소       및 건축사는 추후 2년간 파주시가 시행하는 어떠한 용역에도 참가를 제한        한다.

7) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

8) 예정공사비 범위를 초과하지 않도록 계획하여야 한다.

9) 본 건축물과 관련하여 개별법에 적용을 받는 경우에는 당해 규정의 정한 바에        따라야 하며 필요시 계획각론 등을 참조하여 계획에 반영 한다.

Ⅱ. 설계계획 지침

1. 건축설계 일반

1.1 기본 방향

1) 본 과업과 관련된 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경, 인테리어, 가구, 전산장비 등        타분야와 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 한다.

2) 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획한다.

(1) 혁신적이고 창의적으로 새로운 모습의 도서관 구현

(2) 아름답고 포근하고 쾌적한 도서관 조성

(3) 다목적 복합문화공간으로서의 도서관 구성

(4) 친환경 및 에너지 절약(패시브하우스)을 고려

1.2 설계의 원칙

1) 설계의 원칙: 쾌적성, 편의성, 내구성, 안전성, 친환경성, 유연성, 에너지효율성

(1) 쾌적성 : 기존 도서관들의 딱딱하고 억압적인 공간설계방식을 탈피하여 부드러움과 자유로움이 실현되는 유쾌하고 친근한 공간설계와 연출, 가구선택, 인테리어 디자인

(2) 편의성 : 이용자 관리자의 편의를 최대한 고려한 공간 설계 (통로, 출입구,  매설, 매립물 이나 배선 케이블 자료등의 접근 용이성 확보 도서 외부 반납함 설치 등)

(3) 내구성 : 시설 내구성을 고려한 건축적 안목 필요,  가구 재료와 건축재료의 선택 시 내구성 고려

(4) 안전성 : 주 이용자가 어린이들이므로 내부 시설물 장비, 가구, 전기, 스위치 등 모든 시설 요소의 최대의 안전성 확보(전기 용량 점검, 방음 시설의 필요성 여부 등 검토)

(5) 친환경성 : 자재, 가구, 페인트 등 모든 요소의 친환경, 저공해 자재 사용, 실내 통풍과 환기 시설 확보

(6) 유연성 : 사용 공간의 자유로운 변형과 확장의 가능성을 살려 두는 공간 배치와 가구의 선택 및 배치, 이동 서가, 벽걸이 서가, 회전 열람대 등 공간과 통로의 유연성 확보

(7) 에너지효율성 : 공공 건물 디자인은 에너지 효율성 제고가 필요, 자연 환기 시스템, 차광 시설, 채광 확보 등

2. 건축설계 조건 및 기준

2.1 공통사항

(1) 배치계획 및 법적검토는 건축법 및 파주시건축조례 및 도시계획조례를              적용하여 설계하여야 한다.

(2) 건축물의 구조는 가장 영구적이며 합리적인 구조로서 경제성과 안전성을               고려하여야 하며 입면계획은 외형면 보다 내적 실용도에 비중을 두어             계획하여야 한다.

(3) 옥외공간에 다양한 휴게공간을 확보(옥상녹화 등)하고 출입구 및 주차공간, 조경공간 등이 현지의 여건과 조화롭게 계획한다

(4) 난방 설비는 지역난방으로 한다. 냉방 시설을 갖추어야 하며, 실외기를

설치할 경우 주변환경과 어울리도록 하여야 한다.

(5) 신재생에너지 및 고효율기자재 설치

① 에너지절약의 홍보가 될 수 있는 배치와 2종 이상 사용

② 표준건축공사비의 7%이상 설계

③ 사용되는 전기제품은 고효율기자재로 설치[LED조명을 30%이상 사용]

(6) 건물에너지효율 1등급 및 친환경인증(최우수) 기준에 부합되게 하여야 함.

(7) 사용재료 및 설비는 운영초기는 물론 사용년도의 경과시에도 적절한 유지

관리가 되도록 설계하여야 한다.

2.2 배치계획

(1) 시설의 용도 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용과   공원과의 연계성을 고려한 계획을 하여야 한다.

(2) 성토/절토량을 최소화하고 경사지에 대하여 대지 Level을 최대 이용한     설계가 되도록 하여야 한다.

(3) 이용자의 편의성과 관리자의 시설물 관리 및 운영을 고려하여야 한다.

2.3 평면계획

(1) 문헌공간, 영상공간, 인터넷공간, 모둠공간, 관리공간의 적절한 배분과 융         합을 하여야 한다.

① 문헌공간 : 서가의 위치와 배열

② 영상공간 : 영상음향자료를 이용할 수 있는 공간

③ 인터넷공간 : 도서를 검색할 수 있는 검색대

④ 모둠공간 : 동아리실 등 학습 토론 공간

⑤ 관리공간 : 사서 데스크의 위치

⑥ 다락,구석방,오목공간,숨는곳,비밀의방,놀이방등 : 아이들이 좋아할 공간

시설의 창출

(2) 도서관 이용자의 눈에 맞춘 공간을 구성하여야 한다.

(3) 도서관 내부는 좌식과 입식을 적정히 사용할 수 있다.(좌식 권장)

(4) 중앙에 배가형식을 피함으로써 될 수 있는 대로 자유로운 공간을 확보하          여야 한다.

(5) 가급적 건물 내부 단차가 생기지 않도록 설계하고, 단차가 필요한 경우  사유를 작성한다.

(6) 도서관의 진입부터 출구까지 이용자가 동선의 구조와 방향성을 쉽게 인지

할 수 있도록 계획하여야 한다.

(7) 노유자와 장애인 편의시설을 고려하여 접근이 용이하게 계획하여야 한다.

2.4 내부시설계획

(1) 방음

소음 방지를 위하여 천정재, 바닥재의 소재는 방음 기능이 우수한 마감           자재를 사용한다.

(2) 전기,통신

① 인터넷 등의 컴퓨터, 네트워크 사용이 필수적이므로 LAN시설 설치한다.

② 필요한 전기 용량이 충분히 공급되도록 부하용량을 산정하며 전기 공            급에 문제가 없도록 설계한다.

③ 메인 스위치는 관리공간에 가깝게 설치한다.

(3) 조명

보통 사무실은 300룩스이상이나 도서관에는 500룩스이상 조도 확보,            책읽기에 편한 간접 조명,아늑한 독서 공간을 위한 부분 조명등을 설치한다.

(4) 가구 계획 (이동형/ 벽부형 서가/ 의자형 서가/ 좌탁 등)

① 주요 제품 사용소재 표시

가. 메인 소재 (예: 원목, 집성목, PB, 고밀도 MDF, 금속류 등)

나. 최종 마감 방안 (예: 천연도료, 멤부레인, 인테리어 필름, 락커, 우레        탄 도장, 분체 도장, 도금 등)

다. 친환경 소재 사용

라. 견고성 유지 방안 (조임 방안)

마. 안전성 유지 방안 (모서리 처리 방안)

② 도서관 장서량은 50,000권으로 한다.

가. 장서량에 맞는 서가배열 (벽부형 또는 이동형을 원칙으로 하되 의자           형 등 창의적 방법 권장)

나. 모든 종류의 서가들은 내구성 높고 튼튼하며 휘지 않아야 함

다. 한 단의 높이는 최소 300㎜, 깊이 최소 250㎜, 한 칸의 가로폭은 휨         현상이 일어나지 않게 600㎜에서 700㎜ 정도로 함, 폭이 더 넓어야         할 경우에는 휨이 발생하지 않는 재질로 단을 만들어야 함

라. 벽부서가를 포함하여 모든 도장서가는 저유해성 무광 도장재료를 사         용하고 책이 얹히는 단에는 페인트가 벗겨지지 않게 코팅으로 표면         처리 요망

마. 도서관에 50,000권 이상의 책이 꽂힐 수 있는 서가 확보

③ 사서 데스크와 주변 가구

가. 공간 구성에서 사서의 데스크는 도서관 전 공간을 살펴볼 수 있는 위         치에 확보해야 함

나. 데스크는 세로길이 최저 600㎜ 이상 (모니터와의 안전 시거리 확보         할 수 있어야함. 높이는 표준 탁자/책상 높이로 함 )

다. 저학년 아동의 이용을 위해 높낮이가 다른 2단 데스크로 제작할 것을         적극 권장

라. 도서 대출 기타의 사서 업무 수행이 원활하도록 충분한 가로길이 확보

마. 사서 데스크는 때가 잘 탈 수 있으므로 무광 코팅으로 표면처리 요망

(그 외 방오 처리에 대한 아이디어가 있으면 표시할 것)

바. 사서 자리 뒷면에 벽부형 물품수납장 설치 (수납장에는 DVD, 카세          트, 비디오 등 비도서 자료를 보관할 수 있는 렉 기타 시설물과 잠금         장치 설치된 서가 필요)

사. 사서 데스크 하단에도 부분 잠금장치가 있는 서랍장 설치

아. 사서 의자는 팔걸이가 있는 이동형 의자 2개 확보

자. 사서 데스크는 편의성이 가장 큰 주안점이 되어야 하며 내부 인테리         어에 맞는 디자인 요소가 첨가되어야 함

④ 신간 전시대, 원형서가

가. 신간을 비치할 수 있는 벽면 전시대나 이동식 원형서가 등

나. 잡지 서가(과월호를 보관할 수 있는 제품 혹은 전시대)

⑤ 소파와 소파 공간

가. 아동용 안락한 소파 공간 마련

나. 소파 공간 외에도 적정수의 1인 혹은 다인용 소파 배치 권장 : 1인용         개인 소파는 편한 등받이, 푹신한 시트를 갖춘 다양한 형태 가능(예 :         그네형, 볼형 등)

다. 소파의 소재는 방오처리되고 내구성이 높은 레자를 권장함(꼭 필요한         패브릭의 경우 먼지나 진드기를 최대한 막을 수 있는 소재로 해야함)

라. 아이들이 푹 파묻힐 수 있는 높은 등받이/어른용 규모의 대형 독서          소파 고려

마. 아동용 소파/의자는 바닥에서 시트까지의 높이가 표준치수인 330㎜

(저학년)에서 420㎜(고학년) 사이여야 함

⑥ 입식 탁자

가. 도서관 전체 공간에서 입식과 좌식을 적절히 배분

나. 입식 탁자의 경우 다목적으로 쓸 수 있는(2인~8인) 이동식, 분리식         탁자를 권장

다. 탁자, 의자, 걸상 등에는 쇠붙이 최대한 배제

라. 저학년용 입식 열람공간이 따로 만들어지는 경우 탁자와 의자의 높이         를 9세 이하 아동의 체형에 맞게 낮추어야 함

마. 사각 탁자의 경우 날카로운 모서리가 생기지 않게 라운딩 처리

⑦ 좌식공간 가구

가. 바닥 난방의 좌식 공간의 경우 다수의 쿠션과 방석 종류를 비치하고         적정수의 앉은뱅이 좌식 탁자 배치함

나. 좌식 탁자, 철제다리 등 쇠붙이 요소 최대한 배제

다. 쿠션과 방석은 가급적 레자 소재로 제작

라. 좌식 공간 탁자에 원형 또는 모서리를 죽인 사각형 라인딩 처리

2.5 입면계획

복합건물로서의 주변환경과 조화를 이루고 친근한 이미지로 지역주민들이 쉽게       이용할 수 있도록 건물이미지를 부각시킬 수 있도록 계획한다.

(1) 열손실을 줄이기 위해 창호(커튼월)의 면적은 50%이하로 계획하여야 하며,    부득이 50%가 초과될 경우 루버 등을 설치하여 열손실을 최소화할 수 있도록    계획하여야 한다.(에너지효율 향상을 위한 방안 제시)

2.6 재료 및 색상계획

(1) 사용자재는 불연성이고 친환경자재 및 국산 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 한다.

(2) 공기단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법을 채택하며 불연자재를          사용하고, 친환경 가구를 사용하여야 하며 외부마감제로는 친환경도료를 사          용하여야 한다. 인체에 유해한 자재는 가능한 사용을 제한한다.

(3) 실내 색채계획은 전체적인 색상조화를 이루어야 하고, 부분적인 디자인의         특성을 요하는 부분이라도 친근감을 주고 이미지를 부각 시킬 수 있는 계획         이어야 한다.

2.7 창호

(1) 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력에 의해 변형이 없는 안전한 구조         와 방풍등 단열이 우수한 자재로 한다.

(2) 각종 창호의 부속철물은 내식성이 있는 우수한 자재 및 마감방법을 택한다.

(3) 창호의 폭 및 높이는 각 실별 기능의 특성을 감안하여 설계를 해야 한다.

7) 설계규모

(1) 건축면적 : 지하1층,지상2층 규모로 적정한 면적 사용

(2) 연 면 적 : 670㎡ ± 10%

(3) 층    수 : 지하1층/지상2층

- 지하1층은 기계실, 전기실등으로 한다.

※ 설계자는 본 지침서에서 요구한 주요용도 외의 사용용도에 적합한 시설에        대하여 창의적 구상으로 적절하게 계획 할 수 있다.

2.8 다른용역과의 관계

「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」에 의거 공원조성계획의 변경 및 「국토      의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거 실시계획인가 변경에 필요한 도서 작      성에 적극 협조하여야 한다.

2.9 관련법 준수 및 주요시설별 지침(필요시 추후 별도작성 배부)

설계자는 주용도 적합여부 등 설계전반에 대하여 건축법, 파주시 건축조례,        도시계획조례, 주차장설치조례 및 각종 관련법 규정에 적합하도록 하여야         하며 필요시 세부적인 설계지침은 추후 별도로 작성 배부한다.

Ⅲ. 설계공모 심사기준

위원장 확인

□ 심사명 : 물푸레공원도서관(가족형) 설계공모

1. 심사평가 점수

작품 심사기호			A
평가점수(배점)	배점	점수	수	우	미	양
1) 건물배치의 적합성	15	평점	15	14.55	14.1	13.65
		평가
2) 건축계획(공간구성)	30	평점	30	29.1	28.2	27.3
		평가
3) 건축구조 및 시공계획의 기술성 및 안전성	15	평점	15	14.55	14.1	13.65
		평가
4) 주변환경과의 조화	15	평점	15	14.55	14.1	13.65
		평가
5) 공간의 유연성(가변성) 및 효율성	25	평점	25	24.25	23.5	22.75
		평가
평가점수	100	계
※ 평가배점은 수(배점×100%), 우(배점×97%), 미(배점×94%), 양(배점×91%)으로 하고, 합계의 소수점 둘째짜리에서 반올림함. ※ <별첨4>의 평가점수와 감점점수를 합산하여 최종 당선작 선정 2010. . . 심 사 위 원 : (인)

2. 감점기준

구 분	분 야	벌칙규정	비 고
법규 및 지침 중대 위반	- 층수(지하1층/지상2층) 초과	실격
	- 건축관계법규 위반(도시계획저촉, 직통계단의 설치, 피난계단의 설치, 승강기 설치, 대지안의 조경, 공개공지, 부설주차장, 건축선 등)	-0.5점/건당
	- 제출도서에 응모자의 인지가 가능하도록 표현한 작품(설계도판을 세로로 작성, 기호 및 암호 등을 표기)	실격
	- 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반사항이 있어 실 시공 등이 불가한 경우	실격
	- 도면의 형태, 규격 등을 임의 조작하여 설계한 경우	실격
	- 연면적 기준 초과 (±10%)	실격
	- 소요공사비를 초과하여 제출한 경우	실격
지침위반	- 제본방법 미준수	-0.2점/도서종류별
	- 제출도서 부족	-0.1점/부당
	- 제출도서 기준매수 초과	-0.1점/매당

※ 감점점수는 최대 -5점까지 반영.

Ⅳ. 서식목록

1. 응모신청서                           ................................................. 21

2. 서약서                               ................................................. 22

3. 설계개요                             ................................................. 23

4. 관련법규 검토서                      ................................................. 25

5. 추정예상공사비 개략 내역서           ................................................. 26

6. 건축 설계공모 서면 질의서            ................................................. 27

7. 건축 설계공모 응모작품 제출서        ................................................. 28

〔별첨 제1호 서식〕

응   모   신   청   서

응 모 참 여 자	응 모 번 호
	응 모 일 자
	회 사 명
	주 소
	대 표 자
	전 화 번 호
	F A X
	E - MAIL
	주민등록번호

본인은 귀 시에서 시행하는『물푸레공원도서관(가족형) 건립공사』건축 설계(현상)공모에 아래와 같이 응모 신청합니다.

2010년    월    일

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :              (인)

붙    임 : 1. 응모신청서 1부

2. 건축사 면허증 사본 1부

3. 건축사사무소 등록증 사본 1부

4. 법인등기부등본 및 법인인감증명서(사용인감계) 각 1부

5. 각서 1부

6. 응모대표자 인감 1부

파  주  시  장  귀 하

--------------------절  취  선------------------

물푸레공원도서관(가족형) 건립공사 건축 설계공모 응모신청 접수증

접수번호		접 수 일 자	2010. . .	접 수 인
회 사 명
주 소
대 표 자
제 출 자
접 수 자

〔별첨 제2호 서식〕

서        약        서

당사는 『물푸레공원도서관(가족형) 건립공사』건축 설계공모에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시지침 및 조정불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2010년      월      일

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :                       (인)

파   주   시   장  귀하

〔별첨 제3호 서식〕

□ 설계개요- 설계도판 및 설계설명서에 작성

구 분				내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적			㎡
	건 축 면 적			㎡
	연면적		전 체	㎡
			지 하	㎡
			지 상	㎡
	건 폐 율			%
	용 적 율			%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이			m	단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	계			대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상			대
	지 하			대
설 비 개 요
외 부 마 감
조 경 개 요		조 경 면 적			․법정조경 : % ․설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
		식 재 면 적
		조경시설면적
주차장 면적				㎡	산출근거 표기
주차 1대당 바닥면적				㎡/대

※ 소수점 3자리에서 사사오입

□ 시설현황(각층별 세부용도 및 면적표) : 설계설명서에 작성

구 분	바닥면적(㎡)			용 도	비고
	계	전용	공용
계
지하1층
지상1층
지상2층

※ 면적계산시 소수점 3자리에서 사사오입

〔별첨 제4호 서식〕

□ 관련법규 검토서

법 규	조 항	대 상	법적기준	설계적용	비 고

〔별첨 제5호 서식〕 추 정 예 상 공 사 비 개 략 내 역 서 공사명 : 물푸레공원도서관(가족형) 건립 공사 ※ 내역서는 용지방향을 넓게(횡방향) 설정해서 작성하기 바람.
품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
소방공사
철거공사								기존시설 철거비
OO공사
수목이식
제경비 (비율계산)
계

〔별첨 제6호 서식〕

건축 설계공모 서면 질의서

사 무 소 명		접수번호
대표자(건축사)		전 화	일 반 (FAX)
소 재 지		E-MAIL
		우편번호
질의사항 ※ 설계지침서를 다시 한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. 2010. . . 질 의 자 : (인) 파 주 시 장 귀하

〔별첨 제7호 서식〕

건축 설계공모 응모작품 제출서
응 모 참여자	접 수 번 호
	접 수 일 자	2010년 월 일
	회 사 명
	주 소
	대 표 자
	전 화 번 호
	F A X
	E - MAIL
	주민등록번호
본인은 귀 시에서 시행하는『물푸레공원도서관(가족형) 건립공사』건축 설계공모(현상공모) 응모 작품을 제출합니다. 붙 임 : 1. 심사용 설계도판 4매 이내(조감도 포함) 2. 설계설명서 20부 2010년 월 일 대표자 : (인) 파 주 시 장 귀하

----------------------------절  취  선----------------------------

물푸레공원도서관 건립공사 건축 설계공모 응모작품 접수증

접수번호		접 수 일 자	2010. . .	접 수 인
회 사 명
주 소
대 표 자
제 출 자
접 수 자