		2014. 1.

춘천시립도서관 건립공사
설계공모 지침서(정정안)

	주 요 내 용
◇ 위 치 : 강원도 춘천시 석사동 산 27-1 외 3필지 ◇ 용 도 : 교육연구시설(공공도서관) ◇ 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 약 7,000㎡ ◇ 추정공사비 : 19,000,000천원(부가가치세 포함) ◇ 추정설계비 : 899,411천원(부가가치세 포함)

춘천시립도서관

목      차

Ⅰ.  건축개요	1

1. 설계공모 목적	1

2. 사업 개요	1

Ⅱ. 설계공모 요강	2

1. 설계공모 방법	2

2. 설계공모 일정	3

3. 현장설명	4

4. 응모신청(등록)	4

5. 질의 및 회신	5

Ⅲ. 작품제출 및 접수	6

1. 작품 접수 일시 및 장소	6

2. 도서 작성 및 제출	6

Ⅳ. 건축설계지침	12

1. 계획의 기본방향	12

2. 에너지 절약설계	13

3. 설계시 고려사항	13

4. 공간계획 기준	15

Ⅴ. 작품 심사 및 입상작 선정	17

1. 작품심사	17

2. 입상작 선정	18

Ⅵ. 기타사항	22

1. 당선이후 조건	22

2. 제출작품에 대한 지적소유권	24

3. 기타 설계공모 관련 지침	24

Ⅶ. 각종서식	25

Ⅰ. 건축개요

1. 건축설계공모 목적

○ 춘천시립도서관은 지역주민에 대한 기본적인 도서관서비스와 춘천시 내 도서관 네트워크 중심으로서의 지원 및 협력, 정보서비스, 지역 실정에 맞는 협력사업 개발 및 운영 등의 업무를 수행하여야 함

2. 사업개요

가. 사 업	명 : 춘천시립도서관 건립공사

나. 위     치 : 강원도 춘천시 석사동 산27-1, 산29-3, 산31-3, 산32번지

다. 부지면적 : 19,040㎡

라. 공모대상 시설

- 건축규모 : 지하1층/지상3층, 1개동 연면적 7,000㎡ (연면적 조정 범위 ±5%)

- 용    도 : 교육연구시설 (공공도서관)

마. 추정 공사비 : 19,000,000천원 (부가세포함)

바. 추정 설계비 :    899,411천원 (부가세포함, 계약심사 후 조정될 수 있음)

- 설계용역범위 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목 등 제반분야의 설계비 및 지질조사, 현황측량비, 에너지효율 등급 인증, 녹색건축물, BF인증, 인허가 절차 서류작성 등 일체의 비용이 포함

참고) 당선자는 계약 시‘지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준’에의거 지역업체와 공동도급하여야 하고, 상기 건축 및 각종 설비용역 수행(설계)에 대한 자격이 없을 경우 관련규정에 의한 사업수행(설계) 자격을 보유한 업체와 공동도급(분담 이행 방식) 하여야 함. 이 경우 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 됨.

사. 공모기간 : 입찰참가등록 마감일부터 65일

아. 설계기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

Ⅱ. 건축설계공모 요강

1. 설계공모 방법

가. 공모방식 : 지방자치단체 설계공모 운영요령(안전행정부 예규 제33호)에                    의한 일반공개공모

나. 참가자격

1) 건축사법 제7조의 규정에 의해 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조의 규정에 의거 건축사사무소의 등록을 필한 업체

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 “1)” 또는 “2)”항의 자격조건을  갖추어야 하며, 가장 높은 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다. (단, 공동응모 시 2개사 이하로 하며, 강원도에 영업소재지를 둔 업체와 40%이상의 비율로 공동응모 하여야함.)

4) 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없음.

6) 응모접수 및 현장설명에 참여한 업체(현장설명 불참업체는 작품       제출 권한이 없음)

※ 공동응모인 경우에 현장설명 참석은 응모업체 중 1개 이상이 참여한 경우 유효함.

7) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정	비 고
공 모 공 고	2014. 01. 23.(목)	춘천시 홈페이지, 조달청 나라장터
응 모 신 청 (응모등록)	2014. 02. 05.(수)	춘천시립도서관 사무실(09:00~16:00)
현 장 설 명	2014. 02. 05.(수)	춘천시립도서관 사무실(오후16:30~ ) (춘천시 옛경춘로 830-24)
질 의 접 수	2014. 02. 07.(금)	Fax(033-255-1069)(09:00~18:00)
질 의 회 신	2014. 02. 12.(수)	춘천시 홈페이지(시정소식란) 게시
작 품 접 수 (정량적평가서포함)	2014. 04. 10.(목)	춘천시립도서관 사무실(09:00~18:00)
작 품 심 사	2014. 04. 17.(목)	춘천시립도서관 회의실(15:00~ )
당선작 발표	2014. 04. 18.(금)	춘천시 홈페이지(시정소식란) 게시
도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	입선작(우수 및 가작포함)은 반환하지 않음

※ 상기일정은 발주처의 사정에 따라 변경 될 수 있으며 변경된 일정은 춘천시 홈페이지(www.chuncheon.kr) 시정소식란에 게시

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 특별한 시간을 정한 것 외에는 업무시간으로 한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 우편 또는 FAX를 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 현장설명

가. 참석대상 : 응모업체 대표자로서 건축사면허수첩 사본 1부 지참

(위임받은 자가 참석할 경우에는 위임장 및 재직증명서 지참)

나. 내    용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명

4. 응모신청

가. 접수방법 : 방문접수

나. 접수기간 : 2014 02. 05(수) (09:00~16:00)

다. 장    소 : 춘천시립도서관 (강원도 춘천시 옛경춘로 830-24)

라. 신청 시 구비서류

1) 응모신청서[서식1] 1부.(등록번호 및 접수인은 공란제출)

2) 청렴서약서[서식2] 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.

4) 국외 건축사자격증 사본 1부 (외국건축사 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소등록증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

6) 대표자 선임계 및 공동응모 협정서 [서식3, 4]

7) 위임장[서식5] 및 재직증명서 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

8) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

9) 사용인감계 및 인감증명서[서식6] (법인의 경우 법인 인감) 각 1부

10) 설계공모 참여자 명단 1부.[서식7]

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

5. 질의 및 회신

가. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 설계경기의 진행과 관련하여 질의(서식8)가 있을 때에는 질의서를 서면으로 직접 제출하거나, 팩스에 의한 방법으로 제출하여야 한다. 다만 팩스는 접수사실을 반드시 구두로 확인하여야 한다 (팩스 033-255-1069)

나. 유의사항

1) 질의는 지정된 질의기간에 한하며, 질의자의 회사명, 주소, 응모 대표자 성명, 전화번호 등을 기재한다.

2) 공동도급의 경우 대표업체를 통해 질의를 하여야 한다.

3) 질의서는 서면 또는 팩스로 접수하고, 발송 후 수신 여․부를 확인 하여야 한다. 단, 마감일 18:00이전 도착분에 한하여 유효하다.

4) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 질의답변

1) 질의서에 대한 답변사항은 응모신청자 전원이 열람할 수 있도록 춘천시 홈페이지(시정소식란)에 게재하며 개별회신은 하지 않는다.

2) 유의사항

질의사항에 대한 우리 시의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

Ⅲ. 작품제출 및 접수

1. 작품접수 일시 및 장소

가. 제출기한 : 2014.04.10.(목) (09:00~18:00)

※ 우편 접수는 불가하며 접수증(서식)이 교부되지 않은 작품은 제외

나. 접 수 처 : 춘천시립도서관 열람계

2. 도서 작성 및 제출

가. 제출도서의 종류

1) 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서[서식 9]

2) 심사용 판넬부착 도면 4매(가로형으로 작성)

3) 심사용 설계도면 20부.

4) 설계설명서 20부.

5) CD(심사용 판넬의 내용, 심사용 설계도면, 설계설명서 일체)

6) 참여기술자 경력 및 용역실적 증명서 2부.

7) 정량적 평가 증명서 2부.

나. 작성방법

1) 공통사항

가) 도판의 구성은 제시한 내용대로 해야 하며, 표현은 자유롭게 구성    한다

나) 모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 아트지(200g/㎡)를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지(100g/㎡)를 사용한다. 단, 설계도판은 인화지 사용 가능(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

다) 모든 도서의 축척은 자유로이 하되, 각 도면에 정확히 표기한다.

라) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

마) 모든 제출도서의 상하여백은 20㎜, 좌우여백은 25㎜로, 내용은 한글 휴먼명조체로 작성한다.(설계도판은 제외)

바) 페이지는 가운데 아래에 표기하며 줄표가 있는 형태만을 사용한다.

사) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

2) 심사용 판넬부착 도면

가) 심사용 설계도판은 A1 (841mm×594mm) 규격으로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며, 두께 10mm 내외의 압축 스티로폼보드에 테두리 없이 부착하여 도판 표지 [서식 10]와 함께 하나의 묶음으로 제출한다.

나) 설계도판의 기본구성과 도판 수는 아래에서 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다.

<도판 제목, 도판 수 및 전시형태>

제출도판 종류	도판수	세 부 내 용
① 마스터플랜	1	- 대지 전체에 대한 배치 계획 - 칼라 작성 가능 - 대지 전체에 대한 조경계획, 동선계획 등
② 조감도(투시도 가능), 설계개요 및 배치도 (3D 작성)	1	- 도서관 대지에 대한 배치 계획 - 조감도, 투시도, 부분투시도 사용가능 - 칼라 작성 가능
③ 입면도 및 단면도	1	- 정면포함 2면 이상 입면 - 종․횡단면도를 모두 표현, 단면도에는대지 GL표기 - 컬러 작성 불가
④ 평면도	1	- 각 층별 평면도 및 지붕평면도 포함 (지붕평면도가 배치도에 표기된 경우 제외가능) - 컬러 작성 불가

① 마스터 플랜	② 조감도, 설계개요 및 배치도	※ 설계도판 작성에 있어 색상을 자유롭게 사용가능
③ 입면도 및 단면도	④ 평면도, 실내투시도

3) 심사용 설계도면(20부) : 칼라사용 가능

가) 건축 설계도면에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같다.

① 표지[서식 11] 및 목차

② 설계개요[서식 13]

③ 전체 조감도 및 중요부분 투시도

※ 전체 조감도에는 건축물, 도로, 주차장, 조경계획, 기타 시설 등을 표기

④ 배치도

⑤ 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합작성 가능)

⑥ 입면도(2면 이상)

⑦ 단면도 (종․횡)

⑧ 동선계획도(이용자, 피난동선 포함)

⑨ 가구배치계획도 및 도서관 자동화시스템계획도(RFID 설치계획 등)

⑩ 기타 작품의 핵심을 표현하는 개념도, 설명도 및 실내투시도 등

나) A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로  작성하며 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출한다.

다) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 사항을 도면으로 추가할 수 있다.

라) 제공된 표지를 사용, 단면인쇄로 총 30쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 위의 순서대로 작성하여야 한다. 단, 표지 및 목차는 쪽수 산정에서 제외하며 간지를 사용할 수 없다.

마) 20부 중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재ㆍ날인하고, 심사용 19부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

4) 설계설명서(20부) : 칼라사용 불가

(단, 조감도, 투시도, 모형사진 및 색채계획은 칼라사용 가능)

가) 건축 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성은 다음과 같다.

① 표지[서식 12] 서식 및 목차

② 설계개요[서식 13]

③ 각 층별 세부용도 및 각 시설별 면적표[서식 14]

④ 주요 설계개념 및 주변요건 검토

⑤ 대지 현황 분석

⑥ 전체 조감도 및 중요부분 투시도

⑦ 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도, 가구 및 도서관    자동화시스템 배치도 등)

⑧ 건축구조 계획

⑨ 공법설명서(신공법․신소재에 관한 사항 포함)

⑩ 색채 계획

⑪ 주요 재료 마감표

⑫ 옥외시설 및 조경계획

⑬ 토목 계획

⑭ 기계․전기․통신․소방 및 방재설비 계획

⑮ 친환경 건축 계획

⑯ 에너지 절약 계획

⑰ 관련법규 검토서[서식 15]

⑱ 추정 예상공사비 개략내역서 [서식 16]

⑲ 과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

나) A4(가로297㎜×세로210㎜) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출한다.

다) 제공된 표지를 사용하여 단면인쇄로 총 40쪽 이내로 작성하되, 작성 순서는 위의 순서대로 작성하여야 한다. 단, 표지, 목차 및 첨부자료는 쪽수 산정에서 제외하고 간지를 사용할 수 없다

라) 표지를 제외한 내용물의 제목 등의 크기는 다음과 같이 작성한다.

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

마) 20부중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인하고, 심사용 19부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

5) 참여기술자 보유 확인서 및 유사 용역실적 증명서

가) 규 격 : A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 상단을 접착제로 철하여 제출한다.

나) 매 수 : 제한없음

다) 지 질 : 백상지

라) 작성내용 및 순서

① 표    지

② 목    차

③ 참여기술자 보유확인서 (관련협회 발행 증명서)

④ 사업책임 기술자 및 참여기술자 경력증명서

⑤ 유사 용역 수행실적 [서식 17]

⑥ 관련협회발행 실적증명서

6) 정량적 평가 증명서

1) 가․감점이 없는 응모자도 제출한다.

2) 규 격 : A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 상단을 접착제로 철하여 제출한다.

3) 매수 및 지질 : 제한없음

4) 작성내용 및 순서

① 표    지

② 목    차

③ 참여기술자 보유확인서 (관련협회 발행 증명서)

④ 유사용역수행 실적 (관련협회 발행실적증명서 및 발주처 발행

실적증명서

⑤ 재정상태 건실도 (신용정보업자가 작성한 신용평가등급 확인서)

⑥ 신인도 평가 (부실벌점 관련사항)

⑦ 공동도급협정 체결현황

다. 제출도서의 익명성

제출도서에 대한 익명성의 확보원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용되며, 그 방법은 다음과 같다.

1) 설계 도판이나 설계설명서 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

2) 익명 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 기간 동안 적용된다.

3) 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격 처리할 수 있다.

라. 제출방법

1) 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간  내에 업체대표 또는 그 대리인이 우리 시에 직접 제출한다.

2) 우리 시에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

3) 기  타

가) 심사용 판넬부착 도면, 심사용설계도면 및 설계설명서는 훼손

되지 않도록 포장하여 제출한다.

나) 제출된 작품에 대하여 추가하여 제출하거나 수정할 수 없다.

다) 작품접수 시에는 참가작품 접수증을 교부한다.

Ⅳ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 건축물은 지역을 대표 할 수 있는 도서관 기능과 공간으로서의 아이덴티티를 내포한 도시의 특색을 표현하여 도시의 지역성(랜드마크)을 나타낼 수 있도록 독창적이며 특색있고 예술성, 조형성 및 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 한다.

나. 이용자의 편의성을 고려하고 장애물 없는 생활환경 인증등급(Barrier Free)을 받을 수 있고, 유니버설 디자인(Universal design)으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

다. 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시하여야 한다.

라. 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획 되어야 한다.

마. 공간 구성에 있어서 상충기능은 분리하고, 상호보완기능은 인접배치토록 계획 되어야 한다.

바. 이용자의 문화 및 휴식공간으로 활용하기 위한 부지 및 건축물 공간계획이 이루어 져야 한다.

사. 보존자료의 증가, 정보제공 서비스의 질 향상 등을 고려한 공간의 확장과 시설의 개방, 그에 따른 보안문제의 향상방안을 제시하여야 한다.

아. 춘천시의 도시관리계획 등을 종합적으로 검토하여 보행, 도로, 녹지체계가 조화롭게 조성될 수 있도록 설계한다.

2. 에너지 절약설계

가. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제12조 , 동법 시행령 제15조 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(지식경제부고시 제2013-11호, 2013.01.22일 시행 적용)에 의하여 설계에 반영

나. 녹색건축 인증기준(국토교통부 고시 제 2013-383호, 환경부 고시 제2013-84호) 적용

다. 건축물에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2013-587호) 반영

라. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2013-3호)   반영

3. 설계 시 고려사항

가. 토지이용계획

1) 주변 경관에 대한 시각적 접근성을 적극적으로 고려한다.

2) 지반은 투수성이 최대한 확보되도록 계획하여야 한다.

나. 보행자 동선계획

1) 보행자 동선을 단순․명쾌한 체계가 되도록 하고 보안과 관리측면에서도 효율적인 동선이 되도록 한다.

2) 대중교통수단으로의 접근이 용이하도록 하며, 국립춘천박물관, 호반체육관, 인접 주거지역, 아파트 등과의 동선체계가 적정한 관계를 맺어야 한다. 특히 장애인, 노약자 등을 위한 안전하고 편리한 접근이 보장되어야 하고 쾌적한 보행자 네트워크를 형성하여야 한다.

다. 교통계획

1) 차량 진출입은 보행자 동선과 분리하고 주변 교통흐름에 최소한의 영향을 미치는 위치에 배치한다.

2) 차량 동선은 차량의 흐름을 방해하지 않도록 차량 진출입구를 선정하여야 한다.

3) 각 시설로의 차량 접근이 모두 용이하도록 동선계획을 수립한다.

라. 주차장 계획

1) 주차동선 및 주차구역을 이용자별(직원, 방문자, 장애인, 임산부 등)로 구분하여 계획한다.

마. 조경 및 외부 공간계획

1) 쾌적한 문화시설 단지 조성을 위한 조경으로 계획한다.

바. 건물배치계획

공간구성 개념 및 축 설정의 여러 요소를 복합적으로 잘 적용하여  기능적이면서 양호한 조망 및 효율적인 접근성 확보, 자연환경 등을 고려한 건물배치 계획을 수립한다.

1) 주변 환경을 고려하여 건축물의 형태를 최대한 조화시켜 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시한다.

2) 건물 배치는 지형, 지세, 기후조건 등을 고려하여 친환경적인 공간으로 구성한다.

3) 주 진입부 및 주변공간을 시각적 인지성과 상징성을 표현할 수 있도록 한다.

사. 건축기본계획

1) 건축물은 도시 이미지를 특색있게 형상화하여 도시의 지역성을 나타낼 수 있는 경관거점을 형성하도록 계획하여야 한다.

2) 친환경 개념이 도입된 문화시설 공간으로 구성하여야 한다.

3) 서비스 영역(관리자용)과 이용자 영역의 구분과 연계를 고려한 ZONING계획이 되어야 한다.

4) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이   우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는   재료를 선택한다.

5) 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

6) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호. 도어)등으로 계획 하여야 한다.

7) 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고,  누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

8) 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성 하여야 한다.

9) 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING

계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록     배치 계획 되어야 한다.

10) 반드시 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

11) 관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을  검토하여야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기  위해 각 기능별 세부 시설면적을 자유롭게 할 수 있다.

4. 공간계획 기준

가. 일반자료열람공간에서 연속간행물, 향토자료, 행정자료 등은 공간을 칸막이에 의하여 분리하지 않고 통합하여 관리 할 수 있도록 영역화 한다.

나. 어린이 열람공간

- 어린이와 유아자료 열람공간은 각각 영역화하고 유모차를 정리 할 수 있도록 공간을 확보해야 한다.

- 어린이 열람공간은 독립성이 유지되도록 주 출입구를 외부로 하고 도서관 내부와 연결되는 직원용 출입구는 별도로 둔다.

- 어린이 열람공간 내의 이야기방은 실로 구획하고, 소음이 차단되도록 한다.

- 어린이를 위한 열람석은 전체 열람석의 20% 이상으로 한다.

다. 자가반납기는 도서관 휴관일 및 폐관 시에 이용자들이 이용 가능하도록 반납할 자료를 외부에서 투입이 가능하도록 설계한다.

라. 문화교육부분은 자료열람공간과 동선을 분리하여 도서관 폐관 이후에도 이용될 수 있도록 계획한다.

마. 각 층 자료열람공간과 보존서고 또는 사무영역은 수직으로 자료를 운반할 수 있도록 북 리프트를 설치한다.

바. 각 열람공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한

활용할 수 있도록 입면을 계획한다.

사. 강당은 충분한 천정고를 확보하도록 하여야 한다.

아. 관리자 전용 출입구를 설치하여야 한다.

자. 각 영역별 서가 및 가구배치도에 근거하여 설계 설명서에 수용 가능 장서량(적정량, 최대량) 및 좌석수를 명기하여야 한다.

차. 각 공간 계획 시 효율적인 운영이 될 수 있도록 가구를 배치하고 이를 기준으로 도서관 자동화시스템 계획을 하여야 한다.

카. 전기 및 통신 계획은 도서관 자동화시스템 계획, 백색소음기 부착 등을 반영하여 설계하여야 한다.

타. 장래 확장에 대한 고려는 법적 기능으로 제시된 면적보다 1.2배 이상으로 한다.

파. 도서관 공간의 시설구성은 한국도서관협회 발행 ‘한국도서관기준’을 준용한다.

1) 공간구성요소별 면적비

공간구성요소		면적배분(%)	비고
자료열람부문	일반자료열람	35∼45
	어린이자료열람
	디지털자료열람
문화교육부문	전시, 교육, 문화, 학습실 등	8∼15
업무관리부문	보존서고	16∼22
	업무관리
	기계․전기, 창고 등
공용부문		25∼30
합 계		100

※ 일반자료열람 : 연속간행물 열람석, 향토자료 열람석 포함

※ 노인 및 장애인을 위해서는 전체 열람석의 10%범위 안에서 열람석과 필요한 시설 및 자료를 갖추어야 함

※ 층별 및 층간 공간구성은 자유로이 상호보완이 가능한 시설로  ZONING계획이   될 수 있도록 할 것

Ⅴ. 작품심사 및 입상작 선정

1. 작품심사

가. 일시 및 장소

1) 일    시 : 2014 04. 17(목) (15:00~ )

2) 장    소 : 춘천시립도서관 2층 회의실

나. 심사위원회 구성

1) 심사위원회의 구성과 운영에 대하여는 우리 시의 소정 기준에 의하고, 특별히 정한 바가 없는 한 안전행정부 예규 제33호 ‘설계공모 운영요령’을 따른다.

2) 심사위원의 명단은 사전에 공개하지 않는다.

3) 응모참가업체에서는 심사위원이 아래의 사유에 해당하는 경우    에는 심사일 전에 제척신청을 하여야 한다.

가) 심사위원이 해당 심의대상 업체에 용역(하도급을 포함한다)․자문․연구 또는 그 밖의 방법으로 관여한 경우

나) 심사위원이 해당 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

다) 최근 3년 이내 해당 심사대상 업체에 임직원으로 재직한 경우(사외이사를 포함한다)

라) 기타 심사대상자와 친․인척관계, 동업관계에 있거나 심의안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

나. 심사방법

1) 우리 시에서 임의로 심사번호(비번)를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

2) 작품심사는 본 설계지침에서 정하는 제반사항의 준수여부와 심사위원회에서 최종적으로 정한 평가규정에 따라 공정하게 평가한다.

3) 심사위원회의 결정사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 민․형사상 쟁송의 대상이 될 수 없다.

4) 심사위원회는 심사결과 응모작품의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 선정

가. 심사절차

1) 발주처 심사 (예비심사)

가) 정량적 평가 기준에 의한 심사 (정량적 평가기준 별표1)

나) 평가 및 실격처리 대상 선정 후 본 심사에 상정

나. 본심사 (심사위원회 심사)

나. 심사기준

가) 심사는 지방자치단체 설계공모 운영요령 등을 고려하여 심사위원회에서 정한 방법(점수제 또는 투표제)으로 심사하며, 점수제로 심사할 경우 아래의 배점기준에 따른다.

나) 최종평가 점수는 정량적 평가(10점만점, 배분율10%)한 점수와 심사위원들의 배점기준별 평가(100점만점, 배분율90%)점수합산 점수에 감점 점수를 반영하여 최종점수로 하되 심사위원은   전원이 평가하여 분야별로 평가사유서를 작성한다.

다) 정량적 평가(절대평가)는 발주부서에서 평가한후 가·감점수를  합산하여 심사위원들의 상대평가 후에 심사위원회에 보고하고 점수를 적용한다

라) 심사위원은 전문(평가)분야별로 해당분야에 대하여 평가한다.

평가분야	세 부 항 목	배점기준	비고
건축계획	○ 건축계획의 예술성, 작품성, 상징성, 합리성 및 기능성 - 계획의 타당성, 창의성, 독창성, 상징성 및 기능 성과 공공기여도, 환경 친화적 설계기법 반영 - 건축물 디자인의 독창성, 창의성 및 조형성 - 효율적인 평면 및 실 배치 계획 - 내부동선의 적정성 및 기능성 - 가구 배치계획 및 도서관 자동화시스템 배치계획 - 주변 환경과의 조화 및 장소의 특성을 고려한 입 면 계획, 재료의 선정	50
건축구조 및 시공계획	○ 건축구조의 기술성, 안전성 및 경제성 ○ 시공계획의 적정성, 내구성 및 실현가능성 ○ 확장성과 유동성에 대한 고려	20
주변환경과 도시환경의 조화	○ 주변 환경과 도시환경의 조화 - 식재․조경․조형물․도시안내시설 등 공공시설 물, 문화공간 설치 등과 커뮤니티의 이벤트 기획능력 - 조경 편의시설 등 옥외공간계획의 창의성 및 적 합성 - 주변시설과의 연계성 및 조화	10
친환경성 및 경제성	○ 친환경성 및 경제성 ․ 설계 및 자재의 표준화 ․ 우리나라 기후․풍토 등 실정에 맞는 자재의 사용계획과 에너지 절약 등의 경제성, 공공의 기여도, 건축 폐자재의 재활용 정도 등 환경관리 계획의 적정성 ․ 설비계획 및 유지관리계획의 적정성	10
도시계획 등의 적합성	○ 도로 ․ 교통 및 도시미관 ․ 기능보호 ○ 부지활용, 기능 및 공간의 유기적 연속성 ○ 부지 내 보행자 이동 및 교통계획 ○ 부지 내 박물관, 체육관 등과의 연계성	10

다. 분야별 설계 평가기준 (배점기준 100점)

라. 상대평가 시 등급

업 체 수	등 급
	수	우	미	양
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	2	2	1
7	1	2	2	2
8	2	2	2	2
9	2	2	3	2
10	2	3	3	2

가) 수, 우, 미, 양으로 하고 점수는  수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급배분은 다음과 같이 한다

※ 업체수가 11개 이상일 경우에는 1개업체 증가 시 마다 양, 수, 미, 우 순으로 등급수를 증가시킨다.

마. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

가) 발주처는 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외하고 설계공모 심사위원회에 결과를 보고한다.

나) 감점사항에 대하여는 감점기준에 의한 검토 결과를 심사위원회에 상정하여 심사위원회에서 의결하여 감점 처리한다.

다) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있으며, 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

2) 실격기준

가) 참가자격 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우.

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우.

3) 감점기준 (합계 최대 5점 이내 : 아래 세부 감점기준 참조)

가) 관련법규에 저촉되는 경우(1점/건당, -3점 이내)

나) 소요공사비가 예산범위를 초과한 경우

(1%초과:-1점,  3%초과:-2점,  5%초과:-3점)

다) 설계지침상의 연면적을 과다하게 초과하였거나 미달하였을 경우

(±5%미달 및 초과:-1점, ±10%미달 및 초과:-2점)

라) 제출도서에 작성기준 및 설계지침의 위반이 있는 경우(-3점 이내)

구 분	분 야	감점 기준(-)	감점 한도	누계 한도
도서작성 기준위반	- 도판을 세로로 작성	-0.5점/판당	-2.0점	-3점
	- 설계도서의 규격․재질 위반	-0.5점/도서종류별
	- 응모자를 인지할 수 있는 암호 또는 기호 등 표시	-0.2점/건당
	- 제출도서 부족	-0.2점 /부당
	- 설계도서 기준매수(쪽수) 초과	-0.1점/쪽당
	- 제본방법 미준수	-0.2점/도서종류별
도 서	- 색상의 표현위반	-0.2점/매(점)당	-1.0점
지침위반	- 설계지침사항 미준수	-0.5점/건당	-2.0점

바. 입상작 및 시상

1) 입상의 종류 및 상금은 다음과 같다.

가) 최우수작(당선작) 1점 : 설계(기본 및 실시)용역 수의계약권 부여

나) 우수작 1점 : 상금   10,000천원

다) 가  작 2점 : 상금 각 5,000천원

※ 제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료 포함

2) 응모작품수가 3개 작품 이내일 경우에는 당선작만, 4~5개 이내일 경우에는 우수작만, 6~7개 이내일 경우에는 가작 1개까지만, 8개 이상일 경우에는 가작 2개까지 선정한다.

3) 심사결과 설계경기 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 의결될 경우 당선작 및 우수작,  가작을 선정하지 아니할 수 있다.

Ⅵ. 기타사항

1. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로하는계약에의한법률”과 우리시의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준”에 의거 지역업체(40%)와 공동도급 하여야 한다.

3) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행) 하여야 한다.

4)  본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 춘천시가 갖는다.

5) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 춘천시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 특별한 사유없이 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다. 다만 춘천시의 사정, 사업추진여건에 따라 당선자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다

6) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

7) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리 시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

8) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 과다설계가 되지 않도록 예정공사비 이내로 하여야 한다.

9) 당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있다.

10) 본 설계 계약과 관련하여 수반되는 모든 법적 관리, 책임 및   의무사항은 당선자 또는 공동 설계팀의 경우에는 대표설계자  에게 있으며, 이를 공동설계자에게 승계할 수 없다.

11) 설계용역 계약금액은 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준,제7장(설계공모운영 요령)제2절 1의 마항 및 지방계약법 시행령, 같은법 시행규칙과 이에 근거한 계약일반조건등 관련예규에 의한다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행     과정별로 춘천시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리 시의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 변경 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

2. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작․입상작은 반환하지 않고 우리시가 보관한다.

나. 당선작․입상작에 대한 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 설계공모에 한하여 발주처에 귀속한다. 또한 발주처는 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 당선작․입상작을 사용할 수 있다.

다. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내에 찾아가지 않을 경우 우리시가 임의 처분할 수 있다.

3. 기타, 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 우리시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주처와 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리시가 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅶ. 각종서식

1. 건축설계공모 응모신청서〔서식 1〕

2. 청렴서약서〔서식 2〕

3. 대표자선임계〔서식 3〕

4. 공동응모협정서〔서식 4〕

5. 위임장〔서식 5〕

6. 사용임감계〔서식 6〕

7. 설계공모 참여자 명단 〔서식 7〕

8. 건축설계공모 서면질의서〔서식 8〕

9. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 9〕

10. 설계도판 표지규격〔서식 10〕

11. 설계도면 표지규격〔서식 11〕

12. 설계설명서 표지규격〔서식 12〕

13. 설계개요〔서식 13〕

14. 세부용도별 면적표〔서식 14〕

15. 관계법규 검토내용 〔서식 15〕

16. 개략공사비 산출내역서〔서식 16〕

17. 유사용역 수행실적 [서식17]

〔별표 1〕

정량적 평가 기준

평가기준(배점기준 10점)

구 분		평가항목	배 점	비 고
합 계		정량적 평가	10
기술능력 평 가	객관적 지 표	1. 참여기술자 현황(기술자보유현황) 2. 유사용역 수행실적(설계실적) 3. 재무상태(신용도) 4. 신인도(부실벌점)	4 4 1 1	부실벌점에 따라 감점

1. 참여기술자 현황(대표업체(60%) 및 공동수급업체(40%) 평가)

평가항목	배 점	평가방법
보 유 인 원	4	보유인원	12(5)인 이상	9(4)인 이상	6(3)인 이상	6(3)인 미만
		배점	4	3	2	1

# 분야별(건축, 조경, 전기, 통신, 토목, 기계설비) 일괄적용

# 관련협회 보유현황 확인서 및 경력증명서 첨부 (공고일 기준 6개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당)

# 예시) 대표업체 12인 이상, 공동수급업체 3인 미만 ( (4× 0.6) + 1×0.4) = 2.8 점)

2. 유사용역 수행실적 평가(대표업체(60%) 및 공동수급업체(40%) 평가)

평가항목	평가요소	배점	평가방법		비고
			기준	평점
	합 계	4
수행실적	유사용역 수행실적 (최근 5년간 누계실적)	4	A. 10(5)억 이상 B. 8(4)억 이상 C. 5(3)억 이상 D. 3(2)억 이상 E. 3(2)억 미만	4 3.5 3 2.5 2

#. 유사용역 수행실적이라 함은 국가 또는 지방자치단체, 정부투자기관, 교육기관등 공공기관이 시행한 공공청사 및 기타 건축물로서 공고일 이전일부터 최근 5년간의 건축설계 납품실적으로 평가금액은   설계 계약금액을 말함(관련협회 및 해당기관의 실적증명 첨부)

3. 재무상태 평가(대표업체(60%) 및 공동수급업체(40%) 평가)

평가항목	평가요소	배점	평가방법		비고
			기준	평점
재 무 상 태	기 업 신 용 도	1	A- 이상 BBB- 이상 B- 이상 CCC+ 이상 미제출	1 0.8 0.6 0.4 0

#. 신용평가등급 확인서 제출

4. 신인도 평가(대표건축사 및 공동수급업체 참여기술자 평가)

평가항목	평가요소	배점	평가방법
			기준	평점
	합 계	1
부실벌점	- 참여건축사, 참여기술자 및 참여업체가 최근 1년 간 설계용역과 관련하여 건설기술관리법시행규칙 제13조의6 규정에 의하여 부실벌점을 받은 경우 참여건축사, 참여기술자 및 참여업체의 누계평균부실벌점에 따라 감점	1	없음	1
			벌점누계	1점이상 2점미만:-0.5 2점이상:-1

#.  관련협회 사실확인서 첨부

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	주 소			전화번호 (FAX번호)
춘천시에서 시행하는 『춘천시립도서관 건립공사 설계공모』에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체일 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제7장 공동계약 운영요령[별첨 1] ․ [별첨 2]의 공동수급협정서와 <별지 제2호 서식>을 첨부함. 2014 . . . 신청인 : (인) (대표자) 춘천시장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접수인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 춘천시립도서관 건립공사 설계공모

□ 발주기관 : 강원도 춘천시

당사는 『춘천시 춘천시립도서관 건립공사 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2014 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

춘천시장 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 춘천시에서 시행하는 춘천시립도서관 건립공사 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2014 .    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

춘천시장 귀하

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 춘천시립도서관 건립공사 설계공모를 (        )와 (         )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2014 .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
춘천시에서 시행하는『춘천시립도서관 건립공사 설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2014. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 춘천시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 춘천시에서 시행하는 『춘천시립도서관  건립공사 설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2014년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자                            (인)

춘천시장 귀하

〔서  식 7〕

설계공모 참여자 명단

본인은 춘천시에서 시행하는『춘천시립도서관 건립공사』 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2014년    월      일

응모대표자 : 소속       직위         성명           (인)

춘천시장 귀하

〔서  식 8〕

설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 서면으로 직접제출 또는 FAX로 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ 제출 시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 (기간 중 09:00 ~ 18:00 전화 :033-245-5111 ) (FAX : 033-255-1069)

춘천시장 귀하

〔서  식 9〕

설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
춘천시에서 시행하는 『춘천시립도서관 건립공사 설계공모』에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다 덧붙임 : 1. 심사용 판넬부착 도면 4매 2. 심사용 설계도면 20부 3. 설계설명서 20부 4. CD(판넬, 설계도면, 설계설명서 일체) 1장 2014 . . . 대표자 : (인) 춘천시장 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		주민등록 번 호

〔서  식 10〕

설계도판 표지규격 (A1, 횡)

180
춘천시립도서관 건립공사 설계공모(안)
25
(심사용 설계도판)
100
2014. . ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 60 Point - 날짜 : 휴먼명조 45 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A1)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

〔서  식 11〕

설계도면 표지 (A3, 횡)

80
춘천시립도서관 건립공사 설계공모(안)
10
설계도면
40
2014. . ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 48 Point - 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

〔서  식 12〕

설계설명서 표지규격 (A4,횡)

40
춘천시립도서관 건립공사 설계공모(안)
10
설계설명서
20
2014. . ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 24 Point - 날짜 : 휴먼명조 20 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

〔서  식 13〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서  식 14〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서  식 15〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서  식 16〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서  식 17〕

유사용역 수행실적

일련 번호	사업명	수행기간	사업개요	계약금액 (백만원)	발주처	구분 (참여비율)
합계

※ 사업수행실적(공고일 이전일 기준으로 최근 5년 이내 실적)은 국가 또는 지방자치단체, 정부투자기관, 교육기관등 공공기관이 시행한 공공청사 및 기타건축물로서 설계가 완료된 계약건수에 한하여 기재

※ 각 실적은 발주처로부터 확인을 받은 실적증명서(원본)를 첨부

※ 연도순으로 기재하며, 공동도급 수행실적은 참여비율에 의한 자사실적만 인정