한국마사회

IT인프라 노후설비 교체·도입

기술제안요청서

2015. 4.

주관기관	한국마사회 정보기술처	FAX : 02-509-2529
담 당	ICT기획팀 유 승일 팀장 ICT기획팀 김 동진 차장	TEL : 02-509-2510 02-509-2514

				목 차

Ⅰ. 사업개요

1. 추진배경	1

2. 사업범위	1

3. 기대효과	1

Ⅱ. 현황 및 문제점

1. 시스템 현황	2

2. 문제점과 개선방향	2

Ⅲ. 사업 추진방안

1. 추진목표	3

2. 추진전략	3

3. 추진체계	3

4. 추진일정	4

5. 추진방안	5

Ⅳ. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요	6

2. SW 분리발주	7

3. 요구사항 목록표	9

4. 상세 요구사항	11

Ⅰ		사업개요

1. 추진배경

'15년 IT인프라설비 교체·도입관련 통합 상세설계에 대한 후속조치 이행

개인정보보호 및 정보보안 수준의 기관경영평가 반영 등 정부의 관련

정책 강화에 따른 취약점 보완과 의무 이행사항 조치 이행

2. 사업범위

구 분	사업범위	비 고
IT인프라 노후설비 교체·도입	EDMS 서버 교체 등 27종	H/W·S/W설비

3. 기대효과

IT 인프라설비 적기 보강을 통해 시스템 안정성 증대 및 서비스 신뢰성 향상

통합설계를 통한 최적의 제품 및 솔루션 선택으로 기술적 안정성 확보는 물론 향후 유지보수 비용 등 절감

IT인프라설비 통합관점에서 소요판단을 통한 구매계획 수립으로 예산운영의 효율성 증대

Ⅱ		현황 및 문제점

1. 시스템 현황

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」제17조(제안요청서 보안사항 등)에 따라 공개하지 않으며, 제안서 작성에 필요한 경우 보안서약서 제출 후 담당자 입회하에 열람 가능

2. 문제점과 개선방향

문 제 점	개 선 방 향
□ 2000년 초반 도입 장비의 부품 단종 및 노후화로 유지보수 어려움	□ 노후 설비의 적기 교체로 시스템 운영 안정성 확보
□ 좌석정원제 등 서비스 확대에 따른 정보자원 증설 필요	□ 통합설계를 통한 필요자원 산정 후 전용서버 설치 및 증설
□ 정보보안 취약점 보완과 의무 이행사항 조치 필요	□ 관련 보안설비 보강으로 취약점 보완 및 보안 강화

Ⅲ		사업 추진방안

1. 추진목표

2000년 초반에 도입하여 단종되었거나 노후화된 IT인프라설비의 적기

교체로 시스템 운영의 안정성 및 신뢰성 확보

개인정보보호 및 정보보안 수준의 기관경영평가 반영 등 정부의 관련

정책 강화에 따른 취약점 보완과 의무 이행사항 조치

2. 추진전략

'15년 IT인프라설비 교체 도입관련 IT 자문위원 의견을 반영하여 수정 보완한 통합설계(서) 내역을 바탕으로 도입 추진

특정규격 명시 제한 등 공공 소프트웨어사업의 법·제도 준수

동 IT인프라설비 내 국가 인증제품(GS인증 등)은 정부 권장정책에 따라 분리하여 제품별로 각각 발주 및 계약 체결(미래창조과학부고시 제2014-80호)

3. 추진체계

추진 조직도

				사업총괄 (ICT기획팀장)
	사업관리 (ICT기획팀)			실무지원 (ICT운영팀)				사업수행 (용역업체)

역할 및 책임(R&R)

구 분	주요 역할 및 책임	비 고
사업총괄	□ 프로젝트 진행상황 및 업무 총괄 관리 □ 주요 이슈상황 관리 및 경영층 보고	ICT기획팀
사업관리	□ 사업계획 수립 및 업체선정(RFP작성 및 평가 등) □ 프로젝트 단계별 진행상황 관리 □ 단계별 구축 성과품 정의 및 목록작성	ICT기획팀
실무지원	□ 도입 장비 및 SW 설치 □ 구현결과 검증 및 시험 □ 사업완료 후 관련시스템 인수 및 운영	ICT운영팀 (정보기술처)
사업수행	□ 요구사항 분석 □ 설계, 구축 및 납품 □ 단계별 산출물 작성 및 품질보증 활동 □ 기술이전 교육, 유지관리 및 운영 지원 등	사업수행업체

4. 추진일정 : 계약체결 후 3개월

업무명	사업수행					비고
	M-1	M	M+1	M+2	M+3
□ 사업자 선정 및 계약
□ 사업수행계획 수립/보고
□ 장비 도입 및 설치
□ 시스템 이관 및 시험운영
□ 운영전환 및 검수
□ 완료보고
□ 정상운영						'15.10월 예정

※ 상기 추진일정은 사업추진 과정에서 협의·조정 될 수 있음

5. 추진방안

가. 입찰 및 평가방식

구 분	방 식	비 고
입찰방식	제한경쟁입찰	―
사업자 선정방식	협상에 의한 계약	40일 공고
평가방식	기술평가(90) / 가격평가(10)	―

※ 정보시스템 구축 운영·지침(안전행정부고시 제2014-51호) 제18조(평가배점)에

따라 기술평가 배점한도를 90점으로 함

나. 기술성 평가기준 항목 및 배점 조정

❍ 제안안내서의 「3. 입찰 및 낙찰방식 - 기술성 평가기준」 참조

다. 대기업참여제한 여부 : 대기업 참여제한

※ 소프트웨어산업진흥법 제24조의2, 동법 시행령 제17의2부터 6까지의 규정,

대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조

과학부 고시 제2014-25호)의 요건에 따라 대기업 참여 제한함

Ⅳ		제안요청 내용

1. 제안요청 개요

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : IT인프라 노후설비 교체·도입

❍ 사업기간 : 계약일로부터 3개월 이내

❍ 사업금액 : 1,155,113천원 (부가세 포함)

나. 사업장소 : 렛츠런파크 서울(경기도 과천시 경마공원대로 107)

다. 사업내용

구분	도입 내역	수량	비고
H/W	EDMS 서버 교체	3식	EDMS시스템 이관
	렛츠런 CCC 좌석정원제 서버	2식
	렛츠런 CCC 좌석정원제 메모리 증설	2식
	인터넷 WAS 서버	1식
	인터넷 WAS 메모리 증설	2식
	원문공개 중계 서버	1식
	SAP BW 서버 Disk 증설	1식
	정보제공DB서버 CPU 증설	2식
	본장 발매 FEP백본 L3스위치	2식
	렛츠런 CCC QoS 광인터페이스 모듈	2식
	부경 행정전산실 백본 L3스위치	2식
	부경 행정 본관 백본 L3스위치	2식
S/W	WAS 솔루션	2식
	CTMP 업그레이드	1식
	원문공개 개인정보보호솔루션	1식
	원문공개 개인정보 확인 알람 모듈	1식
	원문공개 그룹웨어 원문공개 모듈	1식	행자부 시스템 연동
	전자입찰 대용량 파일전송 솔루션	1식
	WAS 성능관리 솔루션	2식
	SSO Agent	2식
	로그 관리 Agent	2식
	서버 모니터링 Agent	17식
	서버 보안 솔루션	5식
	본장 NMS 라이선스	1식
	SSL 인증서 갱신	1식
	홈페이지 공공아이핀 서버인증서	1식

2. SW 분리발주

본 사업은 소프트웨어산업 진흥법 제20조제2항, 국가를 당사자로 하는   계약에 관한 법률 시행규칙 제84조 분리발주 대상 소프트웨어(미래창조   과학부고시 제2014-80호)에 따라 별도로 SW분리발주를 통하여 아래    제품들을 구매 후 선정된 제안사에 제공할 계획임

SW분리발주 통해 도입할 SW내역

SW제품	규격	수량	비고
전자정보 유출방지 솔루션	DLP 어플라이언스 제품, CC인증	1식	조달등록제품
패치관리 솔루션	패치 어플라이언스 제품, CC인증	1식
데이터 완전삭제 솔루션	데이터 삭제 SW제품, CC인증	1식

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 SW분리발주 SW도입시점에 “상호협약계약서”,

“조정사항 이행 확약서”, “사업자간 책임 및 역할 분담표”를 제출

분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서

번호	소트트웨어 품목	수량	제외사유	비고
1	WAS 솔루션	2식	도입대상 S/W가 5천만원이하이고 시스템의 통합 및 상호 호환성이 요구됨에 따라 사업의 원활한 추진을 위하여 통합 발주함
2	CTMP 업그레이드	1식
3	원문공개 개인정보보호솔루션	1식
4	원문공개 개인정보 확인 알람 모듈	1식
5	원문공개 그룹웨어 원문공개 모듈	1식
6	전자입찰 대용량 파일전송 솔루션	1식
7	WAS 성능관리 솔루션	2식
8	SSO Agent	2식
9	로그 관리 Agent	2식
10	서버 모니터링 Agent	17식
11	서버 보안 솔루션	5식
12	본장 NMS 라이선스	1식
13	SSL 인증서 갱신	1식
14	홈페이지 공공아이핀 서버인증서	1식

3. 요구사항 목록표

순번	요구사항 분류	요구사항 ID	요구사항 명칭	응락수준
1	기능-SFR	SFR-001	EDMS 이전	필수
2		SFR-002	원문공개 기능 구현	필수
3	시스템장비구성-ECR	ECR-001	시스템 장비구성 공통	필수
4		ECR-002	EDMS 서버 교체	필수
5		ECR-003	렛츠런 CCC 좌석정원제 서버	필수
6		ECR-004	렛츠런 CCC 좌석정원제 메모리 증설	필수
7		ECR-005	인터넷 WAS 서버	필수
8		ECR-006	인터넷 WAS 메모리 증설	필수
9		ECR-007	WAS 솔루션	필수
10		ECR-008	CTMP 업그레이드	필수
11		ECR-009	원문공개 중계 서버	필수
12		ECR-010	원문공개 개인정보보호솔루션	필수
13		ECR-011	원문공개 개인정보 확인 알람 모듈	필수
14		ECR-012	원문공개 그룹웨어 원문공개 모듈	필수
15		ECR-013	SAP BW 서버 Disk 증설	필수
16		ECR-014	전자입찰 대용량 파일전송 솔루션	필수
17		ECR-015	정보제공DB서버 CPU 증설	필수
18		ECR-016	WAS 성능관리 솔루션	필수
19		ECR-017	SSO Agent	필수
20		ECR-018	로그 관리 Agent	필수
21		ECR-019	서버 모니터링 Agent	필수
22		ECR-020	서버 보안 솔루션	필수
23		ECR-021	본장 발매 FEP백본 L3스위치	필수
24		ECR-022	본장 NMS 라이선스	필수
25		ECR-023	렛츠런 CCC QoS	필수
26		ECR-024	부경 행정전산실 백본 L3스위치	필수
27		ECR-025	부경 행정 본관 백본 L3스위치	필수
28		ECR-026	SSL 인증서 갱신	필수
29		ECR-027	홈페이지 공공아이핀 서버인증서	필수
30	테스트-TER	TER-001	시스템 적용 및 테스트 절차	필수
31	보안-SER	SER-001	정보보안 일반	필수
		SER-002	누출금지 정보관리	필수
32
33	품질-QUR	QUR-001	품질보증 일반	필수
34
		QUR-002	무상보증	필수
35	프로젝트관리-PMR	PMR-001	사업수행 준수요건	필수
36
		PMR-002	인력 관리	필수
37
		PMR-003	산출물 관리	필수
38
		PMR-004	일정 관리	필수
39	프로젝트지원-PSR
		PSR-001	사업수행조직 구성	필수
40
		PSR-002	교육 및 기술이전	필수

※ 응락수준 정의

구 분	설 명
핵 심	전문가의 검토가 필요하거나, 중요 요구사항
필 수	필수적으로 만족해야하는 요구사항
선 택	부분적으로 만족해야 하는 요구사항

4. 상세 요구사항

가. 기능 요구사항

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		EDMS 이전
요구사항 상세설명	정 의	EDMS 이전 구성
	세부 내용	1. WAS 이전 및 정상 구동 2. SSO 클라이언트 이전 및 정상 구동 3. DB 등 EDMS 시스템 이전 및 정상 구동

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		원문공개 기능 구현
요구사항 상세설명	정 의	원문공개 기능 구성
	세부 내용	1. 원문 전송 절차 - 그룹웨어에서 원문을 망간연계 서버를 통하여 전송 - 원문공개 중계 서버에서 수신한 정보를 정보공개포털로 전송 - 정보공개포털을 통해 사용자가 원문 확인 2. 원문 전송 시 망간연계솔루션을 통하여 전송 기능

나. 시스템 장비구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 장비구성 공통
요구사항 상세설명	정 의	시스템 장비구성 공통 사항
	세부 내용	1. 도입되는 모든 장비는 안정성이 확인된 제조사의 최신사양, 버전, 정품이어야 하며 발주기관 요청 시 이를 증명해야 함 2. 서버 CPU는 제조사별 최신사양, Dual-Core이상, 64Bit 지원 3. 제안요청에 제시한 규격은 최소한의 구성조건이며, 그 이상의 장비를 납품하여야 하고 향후 3년간 기술지원이 가능한 장비이어야 함 4. 하자담보 책임기간은 최종산출물을 인도한 날로부터 1년이상으로 함 5. 주요자원 이중화(Power 및 FAN) 및 Hot Swap 제공 6. 장비 설치 시 랙이 필요한 경우 본회에서 사용하는 표준 랙 제공 (단, 표준랙이 장착되지 않는 장비 경우는 제조사랙 제공) 7. 각 제품에 대한 설치 및 인수시험 검사방안과, 설치 후 장애발생에 대한 대응 및 정책변경 등에 대한 효과적인 운영 방안 제시 8. 하드웨어 요구사항에는 명시되지 않았으나 시스템의 정상적인 동작을 위한 필수적인 부품은 기본 장착하여 제안 9. 시스템 구성 내용이외의 추가 설비(HW, SW) 필요시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인해 성능이 저하되지 않아야 함 10. 서버는 Blade Server Type, CD-ROM 또는 DVD-ROM 제공 11. 모든 전산장비(S/W포함)에 대해서는 제조사 또는 공급사의 기술지원 확약서를 계약체결 후 10일내에 제출하여야 함 12. 납품되는 모든 장비(S/W포함)는 기존 운영 시스템과 상호 연계 및 호환성을 유지하고, 기존 시스템의 업무처리에 지장이 없도록 하여야 함 13. 전산장비 설치와 관련하여 기존 운영시스템의 서비스가 중단되지 아니하여야 함 14. 기존장비와 납품 장비간 연계 및 접속시에 모든 필요사항을 책임지고 조치하여야 함 15. 전산장비 세부사양 및 장비특성 등 응용 S/W의 이관을 위한 수정 개발을 제공하여야 함 16. 보안장비는 국가ㆍ공공기관 정보보호제품 도입기준을 준수

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		EDMS 서버 교체
요구사항 상세설명	정 의	EDMS 서버 교체
	세부 내용	1. EDMS AP/DB 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 20GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원 2. EDMS 검색 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 16GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원 3. EDMS 개발 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 20GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		렛츠런 CCC 좌석정원제 서버
요구사항 상세설명	정 의	렛츠런 CCC 좌석정원제 서버
	세부 내용	1. 좌석정원제 WEB 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 8GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원 2. 좌석정원제 WAS 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 36GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		렛츠런 CCC 좌석정원제 메모리 증설
요구사항 상세설명	정 의	렛츠런 CCC 좌석정원제 메모리 증설
	세부 내용	1. 통합자원 WAS #1, #2 서버 메모리 증설 - 수량 : 2식 - Memory : 8GB

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		인터넷 WAS 서버
요구사항 상세설명	정 의	인터넷 WAS 서버
	세부 내용	1. 인터넷 WAS 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 1 CPU - Memory : 56GB 이상 - HDD : 600G (10k rpm이상) SAS 2개 - 64Bit UNIX (Unlimited Users), C,C++ Compiler 제공 - 1G SX 2port 이상 지원 - 8G FC 2port 이상 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		인터넷 WAS 메모리 증설
요구사항 상세설명	정 의	인터넷 WAS 메모리 증설
	세부 내용	1. 인터넷 WAS #1, #2 서버 메모리 증설 - 수량 : 2식 - Memory : 8GB

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-007
요구사항 명칭		WAS 솔루션
요구사항 상세설명	정 의	렛츠런 CCC 좌석정원제 WAS, 인터넷 WAS
	세부 내용	1. WAS - 수량 : 2식(각 4 Core x 1 CPU 기준) - 최신 Java EE5/ EJB3.0 지원 - Spring 프레임웍 및 기타 다른 오프소스 프레임웍 지원 - HTTP, SSL, JAAS, X.509 지원 - 타 보안 솔루션의 플러그인이 가능한 프레임웍 제공 - 그래픽 기반의 보안 정책 관리 에디터 제공 - SOAP,XML,JAX-RPC,UDDI, WSDL 지원 - Reliable Messaging 기능 지원 - JAX-WS2.0, JAXB 2.0 지원 - WS-Security 지원 - J2EE Connector Architecture(1.5) 지원 - Oracle Tuxedo와의 양방향 통신 지원 - MS Com+, IIOP를 통한 CORBA와의 연동 기능 제공 - 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-008
요구사항 명칭		CTMP 업그레이드
요구사항 상세설명	정 의	CTMP 업그레이드 및 증설
	세부 내용	1. IPECS-CM 증설 - CML-IP3EXT(SIP) 20EA 증설 (IP-IVR I/F License) - CML-SCTI 20EA 증설 (CTI user License : Agent + IP-IVR Channel) 2. CTMP 업그레이드 - CTMP to NEXUSCUBE 업그레이드 30EA 3. IP-IVR 증설 - IPX-VR Channel License 20EA 증설 4. 소프트폰 모듈 - 교체된 CTI미들웨어인 NEXUSCUBE API 연동 구축

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-009
요구사항 명칭		원문공개 중계 서버
요구사항 상세설명	정 의	원문공개 중계 서버
	세부 내용	1. 원문공개 중계 서버 - x86 서버 - 수량 : 1식 - CPU : Quad core * 2 CPU - Memory : 16GB 이상 - HDD : 1TB (10k rpm이상) SAS 2개 - OS : Windows Server 2012 - 1G SX 2port 이상 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-010
요구사항 명칭		원문공개 개인정보보호솔루션
요구사항 상세설명	정 의	원문공개 개인정보보호솔루션
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 개인정보 확인 알람모듈과 연동하여 개인정보검출기능 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-011
요구사항 명칭		원문공개 개인정보 확인 알람 모듈
요구사항 상세설명	정 의	원문공개 개인정보 확인 알람 모듈
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 그룹웨어 기안시 개인정보보호솔루션과 연동하여 개인정보검출기능 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-012
요구사항 명칭		원문공개 그룹웨어 원문공개 모듈
요구사항 상세설명	정 의	원문공개 그룹웨어 원문공개 모듈
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 그룹웨어 기안시 개인정보 확인알람모듈과 연계 제공 3. 행정자치부 원문공개시스템 ESB모듈과 연계가능한 연동모듈 4. 행정자치부 원문공개시스템 오픈 시 연동운영에 필요한 환경 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-013
요구사항 명칭		SAP BW 서버 Disk 증설
요구사항 상세설명	정 의	SAP BW 서버 Disk 증설
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 기 운영중인 제품 Storage 4.5TB 증설(300GB * 15개)

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-014
요구사항 명칭		전자입찰 대용량 파일전송 솔루션
요구사항 상세설명	정 의	전자입찰 대용량 파일전송 솔루션
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 대용량 파일 업로드 및 다운로드 윈도우 멀티 브라우저 지원 3. 16코어 이하, 1개 법인 사내 시스템 / B2C 국내 시스템 라이선스 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-015
요구사항 명칭		정보제공 DB서버 CPU 증설
요구사항 상세설명	정 의	정보제공 DB서버 CPU 증설
	세부 내용	1. 수량 : 2식 2. 정보제공 DB서버 1.6Ghz / 2Core * 2CPU 증설

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-016
요구사항 명칭		WAS 성능관리 솔루션
요구사항 상세설명	정 의	WAS 성능관리 솔루션
	세부 내용	1. 수량 : 2식(각 4 Core x 1 CPU 기준) 2. 통합대쉬보드를 통해 서비스, 어플리케이션, 시스템 성능을 하나의 뷰로 확인 가능하며 사용자 정의 대시보드를 쉽게 구현가능 3. 컨테이너 별 CPU, 메모리, 힙메모리 실시간 성능 모니터링 4. 성능이론을 바탕으로한 동시사용자 및 방문자, 평균 응답시간, 대기시간, TPS 등의 실시간 성능 정보 제공 5. 프로파일링을 통하여 어플리케이션 구간별 응답시간 및 응답시간 패턴 분석 6. 어플리케이션과 연동된 File, Socket, I/O, SQL 성능 제공하며 SQL은 바인드 변수등의 세부적인 정보 제공 7. 실시간 및 통계 분석을 통해 JDBC 리소스 미 반환 및 예외 오류 AP 추출 기능 8. 기본 대시보드 외에 사용자가 임의로 설정할 수 있는 사용자 정의형 대쉬보드 제공 9. 일/주/월간 통계 및 보고서 제공, 보고서의 XLS, PDF 포맷 변환 기능 제공 10. 장애 항목별, 등급별, 서버별 임계치 설정 기능 11. 장애 모니터링, 분석, 통보(e-Mail, SMS) 기능 제공 12. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-017
요구사항 명칭		SSO Agent
요구사항 상세설명	정 의	SSO Agent
	세부 내용	1. 수량 : 2식 2. 단 한번의 로그인으로 적용 대상 업무 시스템 이용가능 3. 멀티/싱글 도메인 연동 지원 4. 접속IP/시간별 접속 제어를 통해, 로그인 허용/불가 정책을 지원 5. 다양한 인증체계(ID/PWD, PKI, OTP 등) 와의 연동을 지원 6. 사용자 인증토큰은 암호화되어 기밀성이 유지 7. 시스템별/메뉴별/버튼별 CRUD 권한관리, RBAC기반의 유연한 권한관리 지원 8. 다양한 상용 플랫폼 WAS 지원 9. C, C++, ASP, JAVA(JSP, Servlet) 등 다양한 개발자 언어 환경 지원 10. SUN-Solaris, IBM-AIX, HP-UX/itanium, 상기 OS별 32/64bit 지원 11. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-018
요구사항 명칭		로그 관리 Agent
요구사항 상세설명	정 의	로그 관리 Agent
	세부 내용	1. 수량 : 2식 2. 실시간 원본로그 수집가능 제공 3. Unix, Linux, Windows 등 다양한 운영체제와 시스템 로그 연동 및 수집 4. 시스템 로그수집 중단시 유실없는 재전송 가능 5. 네트워크 장애시 연동된 시스템 로그와 수집된 로그 정합성 지원 6. 로그 수집 시 네트워크 구간 암호화 지원 7. 원본 그대로의 형태로 가공없이 원본로그 파일 및 폴더 구조 저장지원 8. 원본로그를 별도 무결성 보장 저장 매체 지원 9. 원본로그 위·변조 방지 및 삭제 방지 기능 지원 10. 원본로그 실시간 압축, 암호화 저장 기능 제공 11. 효율적인 로그 관리 방안으로 일정 기간시 로그 자동 삭제 기능 지원 12. 시스템 로그파일의 실시간 분석을 위한 정규화 및 DB화 저장 13. 분석결과에 대하여 다양한 형태의 파일 포맷(Excel, Word 등)으로 변환 기능 지원 14. 수집 로그의 실시간 모니터링 기능 지원 15. 관리자가 설정한 특정 로그파일 변경/삭제 이벤트 발생시 알람 기능 지원 16. 관리자 및 사용자에 대한 접근 기록 저장 및 모니터링 기능 지원 17. 사용자별 조회 화면 권한 분리 및 관리 기능 지원 18. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-019
요구사항 명칭		서버 모니터링 Agent
요구사항 상세설명	정 의	서버 모니터링 Agent
	세부 내용	1. 수량 : 17식 2. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-020
요구사항 명칭		서버 보안 솔루션
요구사항 상세설명	정 의	서버 보안 솔루션
	세부 내용	1. 수량 : 5식 2. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-021
요구사항 명칭		본장 발매 FEP백본 L3스위치
요구사항 상세설명	정 의	본장 발매 FEP백본 L3스위치
	세부 내용	1. 백본 L3스위치 2식 - 모듈형으로 7슬롯 이상 Chassis - Supervisor(운영체제) 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 가능 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 가능 - FLASH : 2GB 이상 제공, DRAM : 4GB 이상 제공 - Enterprise Services O/S 지원 가능 - 2800W 이상 전원 이중화 제공, 트래픽 분석기능(Netflow) 지원 - 비정상트래픽 제어 기능 지원(broadcast Storm control) - Static, RIP, OSPF 등 라우팅 프로토콜 지원 - 기존장비 교체에 따른 운영환경 재설정 - 기 운영중인 제품과 호환성 보장 2. 백본 Supervisor 2식 - Supervisor 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 3. 백본 모듈 48포트 이상 2식 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공 4. 백본 모듈 24포트 이상 3식 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공(1:1 oversubscribed) - 기존 사용 모듈 1식 재활용 또는 백본 모듈 24포트 이상 1식 추가 5. 멀티모드 GBIC 50식 - GBIC : 멀티모드 SFP타입 6. 싱글모드 GBIC 60식 - GBIC : 싱글모드 SFP타입

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-022
요구사항 명칭		본장 NMS 라이선스
요구사항 상세설명	정 의	본장 NMS 라이선스
	세부 내용	1. NMS 500 Element 라이센스 2. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-023
요구사항 명칭		렛츠런 CCC QoS
요구사항 상세설명	정 의	렛츠런 CCC QoS
	세부 내용	1. 광(1Gbps)인터페이스 모듈 2식 2. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-024
요구사항 명칭		부경 행정전산실 백본 L3스위치
요구사항 상세설명	정 의	부경 행정전산실 백본 L3스위치
	세부 내용	1. 백본 L3스위치 2식 - 모듈형으로 7슬롯 이상 Chassis - Supervisor(운영체제) 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 가능 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 가능 - FLASH : 2GB 이상 제공 - DRAM : 4GB 이상 제공 - Enterprise Services O/S 지원 가능 - 2800W 이상 전원 이중화 제공 - 트래픽 분석기능(Netflow) 지원 - 비정상트래픽 제어 기능 지원(broadcast Storm control) - Static, RIP, OSPF 등 라우팅 프로토콜 지원 - 기존장비 교체에 따른 운영환경 재설정 - 기 운영중인 제품과 호환성 보장 2. 백본 Supervisor 2식 - Supervisor 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 3. 백본 모듈 48포트 이상 2식 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공 4. 백본 모듈 24포트 이상 2식 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공(1:1 oversubscribed) - 기존 사용 모듈 2식 재활용 또는 백본 모듈 24포트 이상 2식 추가 5. 멀티모드 GBIC 8식 - GBIC : 멀티모드 SFP타입 6. 싱글모드 GBIC 48식 - GBIC : 싱글모드 SFP타입 7. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-025
요구사항 명칭		부경 행정 본관 백본 L3스위치
요구사항 상세설명	정 의	부경 행정 본관 백본 L3스위치
	세부 내용	1. 백본 L3스위치 2식 - 모듈형으로 7슬롯 이상 Chassis - Supervisor(운영체제) 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 가능 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 가능 - FLASH : 2GB 이상 제공 - DRAM : 4GB 이상 제공 - Enterprise Services O/S 지원 가능 - 2800W 이상 전원 이중화 제공 - 트래픽 분석기능(Netflow) 지원 - 비정상트래픽 제어 기능 지원(broadcast Storm control) - Static, RIP, OSPF 등 라우팅 프로토콜 지원 - 기존장비 교체에 따른 운영환경 재설정 - 기 운영중인 제품과 호환성 보장 2. 백본 Supervisor 2식 - Supervisor 928Gbps 이상 스위칭처리 능력 제공 3. 백본 모듈 48포트 이상 2식 - Giga모듈(UTP) 48port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공 4. 백본 모듈 24포트 이상 2식 - Giga모듈(SFP) 24port 이상 제공 - 포트 당 1Gbps 스위칭처리 능력 제공(1:1 oversubscribed) 5. 싱글모드 GBIC 24식 - GBIC : 싱글모드 SFP타입 6. 기 운영중인 제품과 호환성 보장

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-026
요구사항 명칭		SSL 인증서 갱신
요구사항 상세설명	정 의	SSL 인증서 갱신
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 암호화(SGC)방식으로 128 또는 256비트 SSL 암호화 3. SSL All Version 및 TLS 지원

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-027
요구사항 명칭		홈페이지 공공아이핀 서버인증서
요구사항 상세설명	정 의	홈페이지 공공아이핀 서버인증서
	세부 내용	1. 수량 : 1식 2. 전자서명 데이터 송신증명 및 암복호화 3. 시스템간 데이터 암호화 통신

다. 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		시스템 적용 및 테스트 절차
요구사항 상세설명	정 의	시스템 적용 및 테스트 절차
	세부 내용	1. 구축 단계별 점검목록, 단위/통합 테스트 항목 제시 2. 테스트 실시 결과 작성·제출 및 이력관리 3. 시스템 등 성능정보 수집 및 분석 4. 테스트를 통해 도출된 문제점 해결 방안 제시 5. 테스트 일정, 투입인력, 절차, 방법 등 테스트 시나리오 제시 6. 장비 사양과 장비의 구성이 사업 목적을 달성하기 위해 적절하게 구성되었고 예측대로 작동되는지 여부를 검증

라. 보안 요구사항

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		정보보안 일반
요구사항 상세설명	정 의	정보보안 일반
	세부 내용	1. 제안사는 사업을 수행하기 위하여 물리적/관리적/기술적 보안대책 등 보안관리에 대한 보안관리계획을 사업제안서 및 사업수행계획서에 포함해야 함 2. 제안요청서 및 내부자료 등 제안 과정에서 지득한 정보를 제안 목적 외 사용금지 3. 사업 수행자는 참여인원 전원에 대한 보안교육을 실시하고, 자필 서명한 보안서약서를 제출하여야 함 4. 사업 수행자가 보안정책을 위반하였을 경우, 보안위규 처리기준에 따른 조치를 취할 수 있음 5. 사업 진행 중 또는 완료 후 사업에 관한 일체의 사항이 외부에 누설되는 일이 없도록 보안규정을 철저히 준수하여야 함 6. 사업수행 관련 산출물 등 자료는 외부반출 및 사업목적 이외 사용 금지 7. 사업 수행자의 보안관리 상태를 점검하고, 필요한 조치 이행을 요구할 수 있으며 사업 수행자는 이에 따라야 함 8. 제안사는 기밀유지를 위한 보안관리 방안을 제시해야 함 9. 국정원 보안성검토 등 상급기관 보안성 검토를 통해 도출된 취약점 및 권고사항에 대하여 조치방안 제시 후 조치를 완료하여야 함

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		누출금지 정보관리
요구사항 상세설명	정 의	누출금지 정보관리
	세부 내용	1. 누출금지 정보 외부 노출 시 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 따라 부정당업자에 해당되어 입찰참가자격 제한 조치 2. 누출금지 정보의 범위 - 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황 - 세부 정보시스템 구성현황 및 네트워크 구성도 - 사용자 계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 - 정보시스템 취약점 분석․평가 결과물 - 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보․국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) - 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 - 침입차단․방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터․스위치 등 네트워크 장비설정 정보 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 - 「개인정보보호법」 제2조 1항의 개인정보 - 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비 - 그밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료 3. IT인프라설비 설치 및 시스템 이관 완료후 사업 최종 산출물에 대해 용역 검수 전에 정보통신기반보호법에 의거 “지식정보보안 컨설팅 전문업체”로 지정된 업체를 통해 구축 시스템에 대한 보안취약점 분석, 평가, 조치, 보고서 제출 및 이행계획을 제시하여야 함

마. 품질 요구사항

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 일반
요구사항 상세설명	정 의	품질관리 일반
	세부 내용	1. 품질을 보증하기 위한 품질보증방안 제시 - 보증 범위, 목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 보증 절차 등 제시 2. 제안사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시하여야 함 3. 요구사항정의서를 작성하고 사업수행 단계별로 반영률을 확인 4. 요구사항 미 반영 시 검수 불가하며, 테스트 및 시험운영 기간 동안 발견된 결함은 100% 조치 완료하여야 함

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		무상보증
요구사항 상세설명	정 의	무상보증
	세부 내용	1. 무상 보증 대상 및 기간 명시 - 무상 하자보수는 하드웨어, 소프트웨어 등 시스템전체를 대상으로 함 - 시스템의 무상 하자보수 기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며 단, 납품 물품 중 무상 하자보수기간이 12개월 이상인 경우 그에 따름 - 하자보수범위는 계약 일반조건 등 관련규정에 따름 - 시스템의 무상 하자보수 및 유상 유지관리 계획 명시 - 장애 발생에 대한 예방 및 복구방안, 복구시간 등을 제시함. - 시스템 하자보수 및 문제점 발생 시 해결을 위한 효율적인 지원 체계를 제시함 - 장애 신고접수 후 1시간이내 착수 4시간이내에 복구하여야 함 - 납품 전산장비에 대한 각종정보를 발주자에게 제공하여야 하며, 개발 및 운용환경의 기술지원, 전화 및 e－mail 등을 통한 문제 해결 결과 기술상담, 성능조정 작업 등 기술 상담을 요청한 경우 이에 응하여야 함

바. 프로젝트관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업수행 준수요건
요구사항 상세설명	정 의	사업수행 준수요건
	세부 내용	1. 제안사는 사업추진, 품질보증 등 전체 사업 수행에 대한 권한과 책임을 지도록 하여야 함 2. 본 사업 수행 시 본회에서 관련 지침 또는 표준을 제시할 경우 제안사는 이를 준수해야 함 3. 사업기간 내 사업범위 안에서 추가, 변경되는 요구사항 발생 시 상호 협의하여 가능 방안을 제시해야 함 4. 제안서 작성 및 제안 발표는 제안사 소속 수행 PM이 하는 것을 원칙으로 함 5. 본 사업을 위해 제안사는 전체 인력에 대한 이력 및 구체적인 업무분담 및 역할 수행 방안을 제시하여야 함 6. 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 발주기관의 보완 요청이 없는 한 수정․보완할 수 없음 7. 제안사는 제품을 추가로 제안할 수 있으며, 본회가 인정하는 경우 제안요청 이외의 내용으로 변경제안 가능 8. 시스템 구축에 필요한 전제사항, 요구사항 등을 제시하여야 함 9. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해에 대한 배상책임을 져야 함 10. 제안사는 계약을 이행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하지 않도록 하여야 하며, 만약 본회를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우 사업 수행자가 피해자 측에 합의 배상하여야 함 11. 보고서, 결과물 등 일체 보고서는 통일된 형식을 사용하여야 함 12. 사업 수행에 필요한 작업장소는 상호 협의하여 결정(본회 외에서는 사업자 부담) 13. 계약서 등에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업 진행상 불가피하거나 마땅히 시행하여야 할 경미한 사항에 대해서는 계약서에 포함된 것으로 간주 14. 상기 제안요청 내용 외에 본 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 추가로 제안 15. 본 사업 수행과 관련하여 개발된 프로그램(커스터마이징 포함) 및 산출물의 사용권, 소유권 및 저작권은 공동소유로 하며 본회에서 임의로 사용 가능함 16. 시스템에 도입되어 설치된 상용 소프트웨어는 적정 종류 및 수량의 라이선스를 제공하여야 함 17. 기술적용계획표가 포함된 제안서 및 사업수행계획서를 제출하고 사업 종료 후 기술적용결과표를 제출해야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		인력 관리
요구사항 상세설명	정 의	투입 인력 관리
	세부 내용	1. 업무 역할에 적합한 경험과 기술을 보유한 적절한 인력을 투입시켜야 함 2. 프로젝트 기간은 3개월에 고급(PM) 1명 이상 상주, 중급(PL) 1M/M 이상 상주을 원칙으로 함 3. 용역수행책임자(PM)는 반드시 제안사의 주관사 소속으로써 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 하며, 사업 기간 동안 상주하여야 함 4. 투입인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시하여야 하며, 특히, PM, PL의 경우에는 반드시 제시하여야 함. 5. 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 발주자의 승인을 받아야 하며, 동급 이상의 대체인력을 투입하여 업무 인계·인수 기간을 두어야 함 6. 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 제안사 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정 의	산출물 관리
	세부 내용	1. 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 2. 용역 완료시 제출하는 최종 결과물은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 함
산출정보		최종 제출 결과물

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		일정 관리
요구사항 상세설명	정 의	사업추진 일정 관리
	세부 내용	1. 일정 관리 측면에서 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 구축 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함 2. 사업수행부문의 방법론에 따라 작업 단위별로 작업절차를 고려한 일정계획 및 세부 활동을 제시하여야 하며, 관련 시스템과의 연동 처리 활동을 포함해야 함 3. 과업기간 동안에 착수보고회, 중간보고회(발주기관과 협의 후 생략 가능), 최종보고회를 각각 실시하고, 각종 보고회에 수반되는 비용은 사업수행자가 부담하며, 그 결과를 산출물에 반영하여 제출하여야 함 4. 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 이슈 및 대응방안 등을 작성·제출 하여야 함.
산출정보		사업추진 일정계획

사. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		사업수행 조직구성
요구사항 상세설명	정 의	사업수행 조직구성
	세부 내용	1. 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 단계별 인력투입계획 및 역할, 투입율 등을 제시하여야 하고, 특히 PM, PL의 경우는 투입인력의 기술 수준을 상세하게 제시하여야 하며, 인력은 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 - 사업수행책임자(PM)는 반드시 주관사업자 소속이어야 함 - 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 2주전에 대체인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 2. 본 사업은 컨소시엄 구성을 허용하며, 공동이행방식으로 구성업체간 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 함 - 컨소시엄 소속사 외의 인력은 하도급으로 간주함 ※ 단, 단순물품(H/W, S/W포함) 구매·설치는 제외함 3. SW산업 진흥법 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조, 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(미래부고시 제2013-200호, 2013.12.31) 등에 따라 하도급계약 전에 발주기관으로부터 서면으로 사전승인을 받도록 함 4. 프로젝트 추진일정에 따른 인력 투입계획 제시 5. 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있음

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육 및 기술이전
요구사항 상세설명	정 의	교육 및 기술이전
	세부 내용	1. 제안사는 분야별로 운영자 교육 계획을 방법, 내용, 일정, 조직 등을 포함하여 구체적으로 제시하여야 하며, 향후 본회와 협의하여 교육 계획을 일부 수정할 수 있음 2. 교육내용은 시스템의 구성, 운영, 감시 및 보안, 비상복구, 장애 대처 등 3. 도입장비의 구성 및 운영 등에 필요한 매뉴얼을 제공하여야 함 4. 시스템 구축과 운영상 필요하다고 판단되어 교육 요구 시 이를 적극 지원하여야 함 5. 교육계획이 미흡하다고 판단될 경우, 제안사에게 추가·변경 요구를 할 수 있음 6. 전산장비 및 솔루션 납품과 관련한 자체 교육기관 또는 전문교육기관 위탁 교육을 위한 지원은 쿠폰 등의 형태로 제공하되, 유효기간은 납품 시점을 기준으로 최소한 2년간은 보장하도록 지원하여야 함 7. 전산장비 및 솔루션 설치를 전후하여 교육 및 관련 교재를 별도의 비용 부담 없이 제공하여야 함 8. 납품하는 전산장비 및 운영관리 도구와 관련하여 응용프로그램 개발에 필요하다고 인정되는 관련 기술지원을 성실히 수행하여야 함 9. 전산장비의 기능 및 성능향상 또는 장비 교체시 기존 운용 H/W 및 S/W와의 호환성에 문제가 없어야 함 10. 운영관리 도구 설치로 인해 기존 운영 응용프로그램 및 하드웨어 등에 유발되는 장애에 대해서는 도구를 납품하는 업체에서 모든 책임을 갖고 해결하여야 함 11. 장비에 대한 설치 후 운영관리 전반에 대해 통합유지보수 업체에게 반드시 인수인계 절차를 거쳐야 함 12. 제안사는 프로젝트 수행, 시스템 구축 및 운영 관련하여 필요한 기술이전 대상과 기술이전 방법들에 대한 계획을 구체적으로 제시하고, 발주기관의 요청에 의해 보완하여 계획을 이행 13. 제안사는 시스템 확장과 이기종 시스템 간 연계 등에 필요한 제반 기술을 지원해야 함 14. 제안사는 본 프로젝트 완료 후 구축 시스템의 지속적인 발전 및 안정성 있게 유지되도록 하기 위한 하자보수계획을 제시해야 하며 하자보수 지원은 본회 근무시간을 기준으로 하되, 장애 등 긴급한 조치가 필요한 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함 15. 전산장비의 관리책임은 시스템 설치 후 발주자가 인수하기 전까지는 납품업체가 관리의 책임을 짐 16. 구매품목의 설치 및 시험 중 발생할 수 있는 제반사고 등 일체의 행정적 기술적 비용 및 그 문제 처리는 납품업체가 부담함 17. 납품업체는 업무수행 중 발생하는 사고로 인한 인명 및 시설피해의 보상을 위하여 필요한 보험에 가입하여야 함 18. 용역수행용 PC는 데스크탑 PC(SATA방식 HDD 이용)로 제한함

【붙임 1】

기술적용 계획표

사업명	IT인프라 노후설비 교체·도입
작성일	2015년 4월

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 국가정보화 기본법 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어산업 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(행정안전부고시) o 전자서명인증업무지침(행정안전부고시) o 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(행정안전부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관도메인명및IP주소체계표준(행정자치부고시) o 전자정부 정보보호관리체계(G-ISMS) 인증 등에 관한 지침(행정안전부훈령) o 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부예규) o 엔지니어링사업 대가의 기준(지식경제부고시) o 소프트웨어사업 대가의 기준(지식경제부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준(지식경제부고시) o 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(지식경제부고시) o 분리발주대상 소프트웨어(지식경제부고시) o 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(지식경제부고시) o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(지식경제부고시) o 소프트웨어사업하도급계약의 적정성 판단기준(지식경제부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 o 하도급거래 공정화 지침(공정거래위원회지침) o 정보보호조치 및 안전진단 방법∙절차∙수수료에 관한 지침(방송통신위원회고시) o 개인정보의 기술적∙관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						○
세부 기술 지침
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1			○
	- XHTML 1.0					○
	- XML 1.0, XSL 1.0					○
	- ECMAScript 3rd					○
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0					○
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)			○
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					○
서비스 전달 프로토콜	IPv4		○
	IPv6		○

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과						부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용		해당없음
기본 지침
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.								○
세부 기술 지침
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0							○
	- UDDI v3							○
	- RESTful							○
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0							○
	- ebXML/BPEL 2.0/ XPDL 2.0							○
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0							○
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0			○

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.			○
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			○
세부 기술 지침
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					○
	o 부가통신: VoIP - H.323					○
	- SIP					○
	- Megaco(H.248)					○
운영체제 및 기반 환경	o 개방형 운영 체제 및 기반환경 : POSIX		○
	o 무선용 운영 체계 - android		○
	- IOS		○
	- 윈도우폰7		○
	o 무선용 기반환경 - Java			○
	- Objective C					○
데이터베이스	o DBMS - RDBMS		○
	- ORDBMS					○
	- OODBMS					○
	- MMDBMS					○
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000			○
소프트웨어 공학	o 모델링 : UML2.0					○
	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					○

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						○
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.				○
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부 장관에 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부에 표준 등록을 요청하여야 한다.						○
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						○
세부 기술 지침
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01			○
	o 동적표현 - JSP 2.1			○
	- ASP			○
	- PHP			○
프로그래밍	o 개방형 프로그래밍 - J2EE 5, J2SE 5.0, Java Servlet 2.5					○
	o 웹프로그래밍 - XML 1.0, XSL 1.1					○
	- RDF					○
	- AJAX					○
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0			○
	- SOAP 1.2					○
	o 문자셋 - EUC-KR					○
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					○

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과							부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용			미 적용		해당없음
기본 지침
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.			○
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.								○
세부 기술 지침
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼		○
기술적 보안	o 국가용 암호 제품 대상(국정원 보안적합성 인증 필요) - PKI제품							○
	- SSO제품							○
	- 디스크․파일 암호화 제품				○
	- 문서 암호화 제품(DRM)등							○
	- 메일 암호화 제품							○
	- 키보드 암호화 제품							○
	- 하드웨어 보안 토큰				○
	- DB암호화 제품							○
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - 침입차단							○
	- 침입탐지							○
	- 침입방지							○
	- 통합보안관리				○
	- 보안관리서버							○
	- 웹방화벽							○
	- DDos 대응							○
	- VOIP 보안							○
	- 무선침입방지		○
	- 무선랜 인증				○
	- 가상사설망		○
	- 네트워크 접근통제		○
	- 스팸메일차단							○
	- 바이러스백신		○
	- PC매체제어							○
	- PC침입차단							○
	- 콘텐츠보안							○
	- 자료유출 방지		○
	- 메일보안							○
	- 서버보안							○
	- DB접근 통제							○
	- 다중영역구분							○
	- 스마트카드							○
	- 보안USB				○
	- 복합기 완전삭제							○

【붙임 2】

상호운용성 등 기술평가표

1. 정보시스템의 상호운용성

가. 기술적 요구사항 정의의 적절성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
해당 사업을 계획하게 된 배경 및 목적을 기술하였는가?	검토	사업에 대한 배경 및 목적을 기술함
정보화 측면의 문제점 및 기술적 개선방향을 기술하였는가?	검토	문제점 및 기술적 개선방향을 기술함
현행시스템 구성도를 최신버전으로 기술하였는가?	검토	시스템의 구성도를 최신버전으로 기술함
현행정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술참조모형/표준프로파일을 검토하여 현행시스템의 표준을 기술하였는가?	검토	정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 현행시스템의 표준을 기술함
신규구축 또는 개선될 목표시스템의 기능/비기능(업무절차, 응용서비스, DB, 네트워크, 성능, 보안, 품질 및 전환계획 등에 대한 시스템 요구사항) 내역을 기술하였는가?	검토	목표시스템의 기능 내역을 기술함
목표시스템 개념도를 기술하였는가?	검토	해당없음
목표정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술참조모형/표준프로파일을 검토하여 목표시스템의 표준을 기술하였는가?	검토	정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 현행시스템의 표준을 기술함

나. 타 정보시스템과의 연계성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 연계 목적 및 필요성을 기술하였는가?	검토	해당없음
연계대상 기관, 연계대상 정보시스템을 기술하였는가?	검토	해당없음
연계대상 정보시스템과의 연계 기능 및 해당 정보(전달하는 정보, 전달받는 정보)를 기술하였는가?	검토	해당없음
연계대상 정보시스템과의 연계 처리 방식 및 처리 절차를 기술하였는가?	검토	해당없음

다. 정보시스템 통합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 통합을 위한 목적 및 필요성을 기술하였는가?	검토	목적 및 필요성을 기술함
통합대상 기존 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석․기술하였는가?	검토	기존 정보시스템을 분석 기술함
통합을 위한 목표 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석․기술하였는가?	검토	정보시스템을 분석 기술함

2. 정보의 공동활용

가. 공동활용 정보의 식별

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
범정부EA지원시스템 또는 개별기관 EA를 통해 공동활용 데이터․서비스를 식별․기술하였는가?	검토	해당없음

나. 데이터 표준화

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 대상 데이터 연동을 위한 메타 데이터 체계, 데이터 매핑규칙 등을 기술하였는가?	검토	해당없음
행정정보 데이터베이스 표준화지침 등 국가 데이터 표준 지침을 검토하였는가?	검토	해당없음

다. 정보공동활용 체계 구축 및 활용

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 데이터․서비스의 제공기관, 주기 및 연계방식 등의 기술환경을 기술하였는가?	검토	해당없음
공동활용 데이터․서비스 구조 및 내용을 기술하였는가?	검토	해당없음
공동 활용 데이터에 대한 접근규칙, 접근권한 및 공개수준을 기술하였는가?	검토	해당없음

라. 데이터의 안전성 및 신뢰성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 데이터에 대한 무결성, 일관성 확보 방안, 암호화 요건 등 보안적용방안을 기술하였는가?	검토	해당없음

3. 정보시스템의 효율성

가. 정보시스템 용량산정 및 성능

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
현행 업무 및 시스템에 대한 용량 및 성능 관련 자료를 기술하였는가?	검토	현행 업무 및 시스템의 용량 및 성능 고려
시스템 용량산정을 위해 정보시스템의 사용자수, 최대 동시 접속자수, 요구 응답시간, 데이터량 등을 기술하였는가?	검토	사용자수 및 동시접속자 수 등을 고려하여 용량산정
정보시스템의 사용환경(WEB, WAS, DB 등)에 따른 시스템 용량 산정(CPU, Memory, Disk 등)을 하였는가?	검토	정보시스템 환경을 고려하여 용량 산정
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가 정도를 기술하였는가?	검토	향후 서비스 확장 고려

나. 정보시스템 운영 및 하자보수

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보시스템의 운영관리 및 하자보수에 필요한 절차, 조직, 계획 및 지침 등을 기술하였는가?	검토	운영관리 및 하자보수 관련 사항 기술
정보시스템의 운영관리 및 하자보수를 위한 기술이전방안을 기술하였는가?	검토	운영관리 및 하자보수 검토
정보시스템 구축 후 무상하자보수 기간 및 범위를 기술하였는가?	검토	하자보수 기간 및 범위 기술
개발산출물(최종산출물, 개발 소프트웨어)의 저작권 귀속, 양도, 이용허락 등 관련 권리관계를 구체적으로 기술하였는가?	검토	해당없음
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가에 따른 시스템 업그레이드의 용이성을 기술하였는가?	검토	확장성 기술
공급 업체의 최신 패치 제공방안 및 적용방안의 용이성을 기술하였는가?	검토	최신패치 제공 및 적용 용이성 검토

4. 정보접근을 위한 기술적 편의성

가. 접근 다양성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보접근을 위한 다양한 제공방식(키오스크, 웹브라우저, 모바일 등)을 기술하였는가?	검토	기 적용된 환경을 기반으로 서비스 제공됨

나. 접근 편의성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
장애인, 컴퓨터 이용 초보자 등 사용자 특성에 따른 접근편의성 제고방안을 기술하였는가?	검토	해당없음
시스템 사용의 편리성을 제고하기 위한 교육 및 매뉴얼 작성방안을 기술하였는가?	검토	해당없음

5. 정보시스템 구축․운영 기술의 적합성

가. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보시스템의 구축·운영 지침의 <별지 제1호 서식> 기술적용계획표를 작성 및 검토하였는가?	검토	행정자치부 고시 제 2013-36호 정보시스템의 구축·운영 지침의 기술적용계획표 작성 확인