송전협력회사운영기준

업무표준 번호	:	H0-송변-기준-0032
제․개정번호	:	29차 개정
제․개정일자	:	2020. 12. 29

1995. 1. 7.  제   정

2020.12.29. 29차개정

작성자	어 창 수 (송변전운영처 송전운영실 팀원)
검토자	노 태 형 (송변전운영처 송전운영실 부장)
승인자	신 근 호 (송변전운영처장)

송변전운영처	송전협력회사운영기준	기준서 No	H0-송변-기준-0032
		개정․페이지	29	/69
		제․개정일자	2020.12.29

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
0	○ 송전정비업무 협력업체관리지침 최초제정(사장시행결재 94.11.3)	김 진 환	심 순 보	박 태 수	1995. 1.7	제정
1	○ 단위공사도급액: 3천만원→5천만원 (정부투자기관 회계규정 개정)	김 진 환	심 순 보	신 희 용	1995.12.21	개정
2	○ 도급액 상향조정 : 3억원→5억원 ○ 입찰시기 규정 : 매년 12월2째주	백 승 수	심 순 보	김 태 성	1996.12. 3	개정
3	○ 사규정비계획에 의거 지침폐지 ○ 협력업체 운영절차서로 신규 제정	민 병 욱	이 종 석	김 태 성	1997. 9. 8	개정
4	○ ISO시스템으로 변경: 절차서 → 기준 ○ 입찰자격, 협력업체 평가기준 신설	민 병 욱	이 종 석	김 세 일	1998. 2.23	개정
5	○ 가공송전운영업무기준과 통합	민 병 욱	이 진 문	왕 동 근	1999. 3.12.	개정
6.	○ 가공 및 지중설비 정비업무 통합 ○ 협력업체 시공대상공사범위 개정 (단위공사 → 자본적, 손익적 모든 공사)	민 병 욱	이 진 문	권 태 원	2000.11.20.	개정
7	○ 송전정비 협력업체 운영기준으로 분리 ○ 지중분야 운영기준 신설 ○ 협력업체 도급한도액 폐지	민 병 욱	이 진 문	정 태 호	2000.12.22.	개정
8	○ 입찰참가 지역제한 확대 ○ 지역제한 광역화에 따른 입찰방법 및 절차 보완 ○ 낙찰예정자 결정방법 보완 ○ 계약기간 단축 운영 ○ 입찰시기 조정	박 완 동	김 우 겸	권 태 원	2002.1.28	개정
9	○ 활선작업 편성자격의 기준 구체화 ○ 정비인력 배전협력업체와의 중복등록 확인 ○ 정비인력 중복등록 재재 ○ 협력업체 평가 및 종사자 교육 보완	박 완 동	김 우 겸	권 태 원	2002. 6.18	개정
10	○ 계약제도 변경 (단가계약 → 총액입찰) ○ 계약기간(1년) 및 이행기간 변경 ○ 중복낙찰 결정방법 보완, 재제강화 등	박 완 동	김 우 겸	이 진 문	2003.12.23	개정
11	○ 활선원 양성실적 없어도 애자청소 가능 ○ 모든 수의계약대상공사는 협력업체 시행 ○ 활선원 양성업체 및 공사실적업체 가점	박 윤 석	오 창 효	이 진 문	2004.12.16	개정

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
12	○ 관할구역 공고 및 관할구역내 업체 가점 ○ 지중설계가 2억 이상시만 분리발주 원칙 ○ 낙찰예정자 자격확인 유예기간 삭제	김 원 진	오 창 효	오 재 형	2005.06.28	개정
13	○ 가공7억, 지중2.5억까지 자본예산 가능 ○ 협력업체 현장사무소 설치가능조항 삽입 ○ 하도급 확인을 전산으로 가능토록 개선	김 원 진	오 창 효	오 재 형	2006.01.04	개정
14	○ 적격심사기준 경영상태에 영업기간 신설 ○ 철거 및 고객선로 공사도 동종공사 인정 ○ 가공,지중 각각 입찰시 독립적 가점부여	김 원 진	오 창 효	오 재 형	2006.05.30	개정
15	○ 자격확보 기준일을 ‘입찰공고일 현재 → 입찰공고일 전일 현재’로 개정 ○ 유사장소 작업이 시차별 분산 시 병행시공 ○ 우수 협력업체는 감사패 증정 시행	김 원 진	오 창 효	오 재 형	2006.09.15	개정
16	○ 협력업체 → 협력회사로 명칭 변경 ○ 적격심사기준 개정내용 반영 - 3억 미만 → 3억 미만 5천만원 이상 - 3억 미만 : 시공경험(5점) 추가	김 원 진	오 창 효	오 재 형	2006.11.23	개정
17	○ 입찰시기 변경(2월 → 12월) ○ 협력회사 종사자 교육장소 변경 - 중앙교육원 → 설비관리사업소	원 경 배	박 윤 석	김 문 덕	2007.07.12	개정
18	○ 불법하도급 확인회수 변경(2회 → 1회) ○ 낙찰예정자 자격구비 기한변경 - 계약체결시→낙찰예정자 자격확인일까지	원 경 배	박 윤 석	김 동 현	2007.12.20	개정
19	○ 기준서 번호체계 변경으로 신규등록	원 경 배		박 윤 석	2008.08.07	개정
20	○ 전기공사업법 개정사항 및 제개정 사규 반영 ○ 설비운영사업소 관할구역 개정 ○ 적격심사기준 개정	원경배	탁의균	조성훈	2010.02.13	개정
21	○ 가공운영업무기준으로 통합	원경배	탁의균	조성훈	2010.01.01	개정
22	○ 설비고장 위약벌 신설 ○ 협력회사 소속 정비인력 개별관리 신설 ○ 적격심사기준 지역가점 축소(3점⇒2점) ○ 종합평가 폐지	원경배	김경호	유명호	2010.07.23	개정

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
23	○ 계약기간 연장 (1년 → 2년) ○ 안전보건경영시스템 도입 ○ 제재항목 추가로 계약 사후관리 강화 ○ 가공송전선로 공사 적격업체 가점 신설	원경배	김경호	구본우	2011.11.07	개정
24	○ 부분개정 - 조직변경에 따른 단순 개정	원경배	김재승	문봉수	2012.03.30	개정
25	○ 설비운영사업소 관할구역 개정 ○ 협력회사 종사자 교육장소 보완 - 설비관리사업소 → 설비관리(운영)사업소	이제형	김재승 이정원	박중길	2013.11.12	개정
26	○ 추가시공 가능금액 및 도급액 상향 ○ 입찰참가자격기준 개정(설계 최상위도체) ○ 개찰일 변경(12월 → 11월) ○ 안전사고 시 위약벌 및 개인별 제재 부과 ○ 청렴관련 제재기준 강화	이제형	문창배	신명식	2015.06.10	개정
27	○ 설계변경시 협의조정률 적용 ○ 개찰일시 명확화(11월 넷째주 수요일 15:00) ○ 인력·장비 전국 동시실사 ○ 안전계도서 도입 및 안전 제재기준 강화	박재홍	김상권	김재승	2017.09.05	개정
28	○ 송전정비 협력회사 명칭 변경(→ 송전정비회사) ○ 정비인력 운영기준 강화 ○ 휴전계획 수립절차 개선 ○ 안전관리비 사용실적 점검 강화	박재홍	강유원	김재승	2018.09.13	개정
29	○ 명칭변경, 전국입찰 명확화 등 ○ 적격심사 기준 개정 - 신속대응 배점, 인력양성 평가기준 개선 - 통합발주공사 동종공사 실적 개선	어창수	노태형	신근호	2020.12.29	개정

목    차

Ⅰ.	총 칙	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
1.	목 적	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
2.	적용범위	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
3.	책임사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
4.	용어의 정의	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
5.	업무주관	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
Ⅱ.	일반관리업무	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
6.	협력회사 시공 대상공사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
7.	설비별 협력회사 수	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
Ⅲ.	공사계약	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
8.	공사설계	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
9.	입 찰	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
10.	낙찰절차	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
11.	계약체결	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17
12.	계약기간	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17
13.	계약보증금	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17
14.	하자보수보증금	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
15.	공사착공	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
16.	내역서 제출	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
Ⅳ.	계 약 관 리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19
17.	계약변경	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19
18.	계약의 해지	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19

Ⅴ.	시공관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		20
19.	시공절차	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		20
20.	공사관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		21
21.	안전 및 품질관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		21
22.	공사검사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		23
Ⅵ.	협력회사 관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		24
23.	협력회사 제재	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		24
24.	협력회사 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		27
25.	협력회사 전국 동시실사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		27
26.	불법하도급 확인 및 필수인력 중복등록(보유)·변경 확인	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		28
27.	협력회사 종사자 교육	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		29
28.	우수 협력회사 감사패 증정	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		31
Ⅶ.	기 타	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		32
29.	긴급동원	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		32
30.	모의고장 복구훈련	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		32
31.	기타사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		32
32.	유효성 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		32
부 칙			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	33
부록#1 협력회사 장비 보유기준			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	36
부록#2 협력회사 시공품질평가기준			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	38
부록#3 송전협력회사 적격심사기준			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	39
별표#1 시공품질 및 시공관리평가서			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	58
별표#2 적격심사 결과표			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	59
별표#3 협력회사 제재사실 통보서			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	60
별표#4 전국 동시실사 결과 보고서			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	61
별표#5 사업소 관할구역 결정 참고자료			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	65
별표#6 송전전기원 2급 실기평가표			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	68
별표#7 입찰 업무처리 일정			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	69

Ⅰ. 총 칙

1. 목 적

이 기준은 송전설비 정비품질 확보 및 정비업무의 효율성 향상 위하여 협력회사 운영에 관한 계약, 시공, 관리 등에 대하여 세부절차를 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 기준은 계약기간 중 시행할 가공 및 지중 송전설비의 정비공사와 긴급상황 발생시 정비 회사가 시공하는 긴급복구공사에 관한 운영 및 관리업무에 적용한다.

3. 책임사항

구 분	책 임	책임 사항
주 관 부 서	본사 주관처(실)장	․송전협력회사운영기준 제․개정 사항 승인
	본사 주관부서장	․송전협력회사운영기준 제․개정 사항 검토 ․송전협력회사 운영업무 주관 및 총괄관리
운 영 부 서	사업소장	․관할 송전협력회사 운영업무 승인
	사업소 설비관리부서장	․1차 사업소 관할 송전협력회사 운영업무 주관 및 총괄관리
	사업소 설비운영부서장	․1차 사업소 직할 또는 2차 사업소 관할 송전협력회사 운영업무 관리

4. 용어의 정의

4.1 본사주관부서

송전설비 운영업무를 주관하고 총괄 관리하는 본사담당부서를 말한다.

4.2 설비관리사업소(부서)

송전설비 운영업무를 수행하고 관리하는 1차사업소(담당부서)를 말한다.

4.3 설비운영사업소(부서)

송전설비 운영업무를 직접 수행하는 1차사업소 직할부서 및 2차사업소(담당부서)를 말한다.

4.4 가공송전 필수인력

가공송전설비 정비업무를 직접 수행하는 협력회사의 송전전기원 2급이상 자격소지자를 말한다.

4.5 지중송전 필수인력

지중송전설비 정비업무를 직접 수행하는 협력회사의 전기 기능사(구 전기공사 기능사 또는 전기기기 기능사) 이상의 자격증을 소지한 자를 말한다.

4.6 송전활선원

가공송전설비의 활선작업을 직접 수행하는 협력회사의 송전활선원 2급이상 자격소지자를 말한다.

4.7 공사감독원

설비운영부서장이 임명한 자로서 공사 시행여부의 확인, 계약된 공사의 시공 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련문서의 요구 수준대로 되어 있는 지의 확인 및 이에 따른 보고업무를 수행하는 자를 말한다.

4.8 협력회사

경쟁입찰에 의한 계약에 의해 송전설비 유지․보수공사를 시행하는 전기공사업체를 말한다.

4.9 전기공사업체

전기공사업법 제4조 제1항의 규정에 의거 특별시장ㆍ광역시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사에게 전기공사업을 등록한 업체를 말한다.

4.10 관할구역

본 기준에서 정의하는 ‘관할구역’ 이라 함은 시(특별시 및 광역시를 제외한 일반시), 군, 구 단위의 행정구역으로 구분된 지역으로써 설비운영사업소별 설비점유율과 업무효율성을 고려하여 타 설비운영사업소와 중첩되지 않도록 결정하여 입찰공고시 설비운영사업소  별 관할구역으로 공고된 지역을 말한다.

4.11 설비고장

송·변전설비중 주설비나 부속설비의 이상상태로 주설비의 기능이 정지된 것을 말한다.

4.12 지정관리기관

지정교육기관이 시행하는 업무, 경력관리, 자격관리업무 등을 시행하는 기관으로 본사주관부서가 지정한 관리기관을 말한다.

5. 업무주관

협력회사의 운영 및 관리업무는 가공 및 지중 설비운영부서중 “8.1”항의 규정에 의거 산출한설계 공사비가  많은 부서에서 주관한다.

Ⅱ. 일반관리업무

6. 협력회사 시공 대상공사

6.1 협력회사 공사설계서에 포함되는 공사

6.1.1 계약기간 중 송전설비 정비(시공)계획에 포함된 가공 및 지중 송전설비 관련 다음에 해당하는 공사

(1) 모든 수익적 지출 정비공사

(2) (1)항에 의한 추정가격(부가세 제외)이 가공분야 20억원[지중분야 8억원] 미만인 경우 동 금액 미만의 범위 내에서 자본적 지출공사 포함 가능

(계약기간 내에 완료가 가능한 사업을 대상으로 단위사업 규모가 적은 공사부터  우선 선정하는 것을 원칙으로 함) 단, 가공․지중을 통합발주하는 경우 가공과 지중분야 각각에 대해 상기 (2)항 적용 가능

6.1.2 단, 위탁회사 시공 대상공사, 본사의 방침에 의해 특정 공종의 일부 또는 전부를 제외시키는 공사, 철거공사, 지중케이블 관련 정비 및 복구공사, 소방법 등 전기공사업법 이외의 다른 법령에 의한 전문공사는 제외한다.

6.2 협력회사 공사설계서에 포함되지 않았으나 협력회사가 시행할 수 있는 공사

6.2.1 국가를당사자로하는계약에관한법률(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 시행령 제26조 제1항 제5호에 해당하는 추정가격 8,000만원(부가세 제외) 이하의 정비공사

【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사, 그 밖의 공사관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사 또는 추정가격(임차 또는 임대의 경우에는 연액 또는 총액을 기준으로 한다)이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매, 용역, 그 밖의 계약의 경우

6.2.2 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 및 공사 및 표준품셈관리규정(사규-공사 및 표준품셈관리규정0400) 제6절 6-4에 의한 긴급공사 중 고장복구공사 (긴급공사 중 고장복구공사는 계약규정 제192조(제한기준 및 지명기준)에 관계없이 송전협력회사에서 시행)

6.2.3 배전철탑 관리기준(H0-배전-기준-0063) 5.3항에 따른 배전철탑 긴급공사

6.3 적용의 예외

6.3.1 공사의 시급성 또는 특수성으로 인하여 설비운영사업소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 본 기준에 의하여 발주하지 아니할 수 있다.

6.3.2 주수애자청소는 활선작업조가 편성․승인된 경우에 한하여 시행할 수 있다.

6.3.3 사업소에서 주수애자청소를 시행해야 하는 시기에 계약된 협력회사가 6.3.2의 시공조건을 갖추지 아니한 경우에는 별도 발주한다.

6.4 위탁회사 시행업무와의 업무 구분

위탁회사 시행업무와 혼동을 야기할 우려가 있는 공사는 다음 기준을 따른다.

6.4.1 불량애자 검출결과 또는 순시점검결과에 따라 다량 교체하는 애자금구류 관련공사는

협력회사 시공

○ 단, 애자파손, 섬락에 의한 애자손상, 금구류 균열 등 긴급히 복구하지 않으면

고장으로 진전될 우려가 있거나 고장이 발생한 경우의 긴급복구는 위탁회사 시공

6.4.2 순시점검결과에 따라 교체 필요성이 있는 전선 관련 공사는 협력회사 시공

○ 단, 전선 소선 다수 손상 등의 사유로 긴급히 복구하지 않으면 고장으로 진전될

우려가 있거나 고장이 발생한 경우의 긴급복구는 위탁회사 시공

6.4.3 상기 6.4.1, 6.4.2항에 불구하고 협력회사 대상공사가 아닌 경우에는 협력회사 시공 제외

(별도 규정에 따라 발주)

7.  설비운영사업소별 협력회사 수

협력회사는 설비운영사업소별 1개회사로 운영함을 원칙으로 한다. 다만, 설비운영사업소장은 설비특성, 지역적 여건, 정비물량 등을 고려하여 인근의 2~3개 사업소를 통합하여 1개 협력회사로 운영할 수 있고, 지중분야의 설계공사비가 4억원(부가세 제외) 이상 시 협력회사를 가공 및 지중분야로 분리하여 운영할 수 있다.

Ⅲ. 공 사 계 약

8. 공사설계

8.1 설계 공사비

설비운영부서에서 ‘6.1’항에서 규정한 공사에 대해 산출한 금액으로 한다.

8.2 설계서 작성

8.2.1 설비운영부서는 과년도 실적, 물가 상승률, 설비증가 및 집행년도 예산을 고려하여 단위사업별 1건으로 작성하고 ‘9.2’ 항에서 정한 입찰시기를 감안하여 계약의뢰 한다.

8.2.2 가공송전과 지중송전 정비공사를 통합하여 발주할 경우 가공송전과 지중송전 분야별 각각의 설계서를 작성하여 분야별 추정가격을 명시하여야 한다.

8.3 관할구역의 확정

설비운영사업소는 관할구역의 변경 등으로 [별표#5] 설비운영사업소 관할구역 결정 참고자료의 수정이 필요한 경우 계약의뢰전 10월 30일까지 본사 주관부서로 알려주어야 한다.

8.4 다음의 사항을 계약특수조건으로 운영하여야 한다.

8.4.1 시행 물량이 배정예산 및 여건 변동에 따라 증감될 수 있다. 단, 물량증가는 당초 계약에 포함된 비목 중 시행 효율상의 불가피한 경우에 한 한다.

8.4.2 한전의 관련규정 및 기준에 따라 시공해야 한다.

8.4.3 계약물량은 계약이행기간 내에 시공 완료함을 원칙으로 하며 계약이행이 지체된 경우에는 계약규정 등 관련규정에 따라 조치한다. 단, 수목벌채 등 설비운영사업소장이 필요하여 특별히 지정한 비목에 대해서는 계약이행시한을 별도로 설정하여 운영할 수 있으며 이 경우의 계약이행이 지체된 경우에는 별도로 설정한 시한에 의해 계약규정 등 관련규정에 따라 조치한다.

8.4.4 협력회사 운영기준 ‘23’항의 제재기준을 위반하였을 경우에는 이에 따라 계약을 해지할 수 있다.

8.4.5 자본예산으로 설계된 비목 중 대관인허가, 민원, 자재, 휴전 등 불가피한 사유로 계약기간 내에 완료가 곤란한 공사는 다음에 따른다.

(1) 계약기간 내에 공사를 완료할 수 없다고 판단되는 경우에는 해당 비목의 공사를 착수하지 않고 취소하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 시공 중 계약기간 내에 완료되지 않은 비목의 공사는 목적물(기초, 철탑, 전선, 애자 등) 단위로 완료하고 나머지는 취소하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 상기(1),(2)항의 경우 준공정산은 취소되지 않은 공사의 완료를 기준으로 시행하며 (2)항에 의한 시공지연 시 이에 따른 계약이행 지체 관련 제재는 하지 않는다.

(4) 상기(2),(3)항에 의해 계약기간 이후로 준공이 연기된 협력회사는 12.1항의 경우 이외에는 계약기간 이후의 협력회사 대상공사를 수행할 수 없다.

9. 입 찰

9.1 입찰 참가자격

9.1.1 협력회사의 입찰참가자격은 아래 (2)항의 적격업체로 제한하는 대상공사의 포함 여부에 따라 계약규정(사규-재무물자0300) 제192조(제한기준 및 지명기준) 제1항 제1호에 의한다. 단, 6도체 가공송전선로 공사는 별도 발주함을 원칙으로 한다.

(1) 입찰참가자격

공사종별	입찰참가자격
▪단도체 가공송전선로 공사 ▪지중협력회사공사	▪전기공사업 등록업체
▪복도체 가공송전선로 공사	▪전기공사업 등록업체 ▪복도체이상 가공송전선로공사 적격업체로 등록된 업체
▪4도체 가공송전선로 공사	▪전기공사업 등록업체 ▪4도체이상 가공송전선로공사 적격업체로 등록된 업체

(2) 적격업체로 제한하는 대상공사

○ 지장송전선로 이설공사

○ 안전이격확보공사

○ 철탑재(주주재, 암주재) 교체공사

○ 철탑 기초보강공사 등 철탑하중에 영향을 미치는 공사

○ 전선, 가공지선, 애자, 금구류 교체 등 긴선이 수반되는 공사

9.1.2 적격심사 결과 협력회사의 낙찰예정자로 선정된 회사는 동일년도에 다른 설비운영사업소의 협력회사 입찰에 참여하거나 낙찰예정자로 선정될 수 없다.

9.2 입찰시기

송전협력회사의 입찰(개찰)은 계약기간 종료연도 11월 네번째 수요일 15:00에 시행함을 원칙으로 하되, 공휴일인 경우에는 다음 날로 순연한다.

9.3 입찰방법

협력회사의 입찰은 설비운영사업소에서 전자입찰로 시행하며, 입찰방법은 공기업ㆍ준정부기관계약사무규칙, 계약규정(사규-재무물자0300)에 따르되 세부업무처리방법은 아래와 같다.

9.3.1 협력회사의 운영목적 및 형평성을 고려하여 송전협력회사공사의 입찰은 지역제한을 하지 않는다.

9.3.2 입찰대상 설비운영사업소는 적격심사대상자를 1순위에서 5순위까지(필요시 사업소장이 축소 또는 확대 가능) 선정하여 심사서류를 제출받아 적격심사기준에 의거 심사하여 적격심사결과표(별표#2)를 작성하고 이를 1차 사업소에 제출한다.

※ 입찰 공고 시 본 협력회사 운영기준 및 해당 설비운영사업소별 관할구역 등을

상세히 안내

9.3.3 1차 사업소는 제출받은 적격심사결과표를 집계하여 “10.1항”에 의거 낙찰예정자를 결정하고 그 결과를 해당 설비운영사업소에 통보한다.

9.3.4 설비운영사업소 1차 사업소로부터 낙찰예정자 통보를 받은 즉시 계약체결에 필요한 조치를 취하고 계약을 체결한다.

9.4 입찰보증금

입찰보증금은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 및 한전 계약업무처리기준 등 관련기준에 따라 납부하여야 한다.

10. 낙찰절차

10.1 낙찰예정자의 결정은 계약규정(사규-재무물자0300) 및 ‘부록#3’의 적격심사기준에 따르되 다음과 같이 결정한다.

10.1.1 1개의 송전협력회사(가공, 지중, 통합)가 낙찰예정자로 결정된 경우 다른 송전협력회사(가공, 송전, 통합) 낙찰예정자로 선정될 수 없으며, 1개 회사가 중복된 경우 낙찰 결정 사업소 외의 다른 사업소의 낙찰은 자동 제외되며 후 순위회사가 낙찰예정자로 결정된다.

10.1.2 1개 회사가 타 사업소와 중복 낙찰된 경우의 결정 순위

(1) 1순위 : 입찰공고일 전일 현재 회사의 주된 영업소가 관할구역 내에 소재한 설비운영사업소

(2) 2순위 : 입찰공고일 전일 현재 회사의 주된 영업소가 관할구역 내에 소재한 설비운영사업소가 소속된 설비관리사업소 관내의 설비운영사업소

(3) 3순위 : ‘8.1’항의 설계 공사비가 고가인 사업소

10.1.3 설비운영사업소는 중복 낙찰되지 않도록 타 사업소의 낙찰결과를 참고하여 최종 결정한다.

10.2 낙찰예정자의 구비사항

낙찰예정자로 결정된 회사는 낙찰예정자 자격확인일까지 다음 사항을 구비(단, ‘10.2.3’항의 송전활선원 자격은 활선작업조 편성시 까지 구비)하여야 하며 계약기간동안 이를 상시 유지하여야 한다.

10.2.1 인력확보

가. 필수인력

① 가공송전

협력회사의 가공송전 필수인력은 대한전기협회에서 인증한 송전전기원 2급이상         자격 소지자로서 현장에 투입되어 작업에 참여하는 인력으로 가공 설계 공사비가         10억원 미만인 경우는 4명 이상, 10억원 이상 20억원 미만인 경우에는 5명 이상,         20억원 이상인 경우는 6명 이상이어야 한다. 단, 설계 공사비는 부가세를 제외한           금액으로 한다.

② 지중송전

협력회사의 지중송전 필수인력은 전기 기능사(구 전기공사 기능사 또는 전기기기 기능사) 이상의  자격증을 소지한 자로서 현장에 투입되어 작업에 참여하는 인력으로 2명 이상이어야 한다. 단, 지중 설계 공사비가 2억원 미만인 경우는 1명 이상이어야 한다.

③ 송전협력회사 설계내역이 가공분야와 지중분야를 통합하여 발주한 경우 분야별 설계공사비를 기준으로 가공송전과 지중송전 각각의 필수인력을 보유하여야 한다.

나. 송전활선원

(1) 협력회사의 주수애자청소를 위한 송전활선원 2급이상 자격증을 소지한 자로서 주수애자청소를 위한 작업조는 최소 3명이상으로 편성하여야 한다.

(2) 협력회사는 주수애자청소 작업조를 최초 주수애자청소 시공 전까지 편성․승인 받아야 하며 시공기간 동안 해당 작업조의 송전활선원을 상시 유지하여야 한다.

(3) ‘10.2.1’항의 가공송전 필수인력이 송전활선원 자격을 복수로 취득하여 주수애자청소 작업조에 편조되는 경우에는 해당인원에 대해 송전활선원을 별도로 확보하지 아니 할 수 있다. 이 경우 어느 한쪽의 자격이 만료되는 등 결격 사유가 발생하면 해당 자격은 보유하지 않은 것으로 인정한다.

10.2.2 송전정비용 장비

협력회사는 ‘부록#1’에 규정된 정비대상 설비별 장비를 확보하여야 하며 계약기간 중 고장, 파손, 손․망실 등으로 활용이 곤란한 경우에는 즉시 교체, 수리, 검교정, 보충하여야 한다.

10.2.3 협력회사 주된 영업소의 소재지

협력회사의 주된 영업소의 소재지는 ‘4.10’항에서 규정한 설비운영사업소의 관할구역 내에 위치하여야 한다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다.

(1) 관할구역 내에 현장사무소를 설치하는 경우

① 현장사무소에는 10.2.1～10.2.4항에서 규정한 인력의 상주 및 장비를 상시 구비하여야 한다.

② 협력회사에서 현장사무소를 설치․운영하고자 하는 경우 현장사무소의 임차 및 매매계약서 등 증빙서류를 설비운영사업소에 제출하여 확인을 받은 후 운영하여야 한다.

③ 처음부터 현장사무소를 운영하고자 하는 경우에는 10.3항의 낙찰예정자의 자격 확인 시 ②항 규정의 요건을 구비하여 확인을 받아야 한다.

④ 적격심사기준(부록#3)에서 「당해 사업소의 송변전설비 고장시 신속대응 여부」에 의한 가점 부여 시 현장사무소의 소재지는 고려하지 않으며 주된 영업소의 소재지로 판단한다.

(2) ‘12.2’ ‘18’항의 규정에 의해 잔여 계약 기간에 대해 연대보증 시공하는 경우

10.2.4 기타사항

협력회사 등록 인력은 타 분야(변전, 배전) 협력회사 인력과 중복 등록(보유)할 수 없다.

10.3 낙찰예정자의 자격 확인

계약담당부서는 낙찰 후 3일 이내(휴무일 제외)에 낙찰예정자를 설비운영부서에 통보하여야    하며, 설비운영부서는 통보받은 날로부터 20일(휴무일 포함) 이내에 회사에 대하여 다음에서 규정하는 인력 및 장비의 보유여부를 확인하고 확인사항의 적정여부를 명시하여 그 결과를 계약담당부서로 통보하고 계약담당부서는 3일 이내(휴무일 제외)에 해당회사에 이를 통보한다.

10.3.1 인력확인

⑴ 설비운영부서는 필수인력에 대한 낙찰예정회사의 입사여부를 확인하여야 하며 낙찰예정회사는 ‘10.2.1’항에서 규정한 자격증 사본, 대한전기협회에서 발행하는 경력   증명서, 국민연금관리공단에서 발행하는 국민연금 전산정보자료 자격원부 등 당해 회사의 종사자임을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

⑵ 해당 낙찰예정회사의 등록(보유) 인력이 타 사업소 및 타 분야(변전, 배전) 협력회사와의 중복 등록(보유)여부는 송전운영시스템(TOMS), 변전설비관리시스템 등의 협력회사관리시스템을 통해 확인한다.

10.3.2 송전정비장비(공구)

송전정비장비(공구)는 기능, 동작상태, 수량 등 현장실사를 통해 확인하여야 하며 사진, 구입관련 세금계산서, 장비등록증 또는 공증된 임차계약서 등으로 보유 여부를 확인하여야 하며, 검교정 일자 및 성적서를 제출받아 확인하고 검교정 결과 부적합품 및 유효기간이 경과한 장비는 보유수량에서 제외한다.

10.3.3 낙찰예정자의 주된 영업소가 관할구역 내에 위치하는지의 여부를 확인하기 위하여 법인은 법인 등기부 등본, 개인은 사업자등록 증명원을 제출하여야 하며 현장사무소를 설치하는 경우는 10.2.3항의 규정에 따른다.

11. 계약체결

11.1 계약담당부서는 ‘10.2’항 및 ‘10.3’항의 규정에 의거 확인한 설비운영부서의 통보결과에 따라 낙찰예정자를 낙찰자로 확정하여 계약을 체결하여야 하며, “10.2”항의 규정에 미달하는 경우에는 계약을 체결할 수 없다. 불가피한 사유로 신규 계약체결이 지연되는 기간 동안에 발생된 공사는 직전에 계약된 협력회사와 연장 계약하여 시공할 수 있다.

11.2 ‘10.2’항에 규정된 사항을 확보하지 못한 경우에는 새로운 절차에 의해 입찰을 실시하며 이 경우 미 계약회사는 입찰에 참가할 수 없다.

12. 계약기간

12.1 계약기간은 2년으로 하며, 그 이행기간은 1월 1일부터 익년도 12월 말일까지를 원칙으로 한다. 단, 계약이 지연될 경우 해당 계약일로부터 이행기간 종료연도 12월 말일까지로 한다.

12.2 계약이행을 할 수 없는 회사가 발생하여 계약을 해제 또는 해지하였을 경우 재계약 회사와의 계약기간은 당해 계약기간 중 잔여 계약기간으로 한다.

13. 계약보증금

13.1 계약보증금은 국가계약법 제12조(계약보증금) 및 동법시행령 제50조의 규정에 따른다.

13.2 계약금액 변경시 보증금 납부

계약기간내에 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 국가 계약법 시행령 제50조 및 제52조에 정한 바에 따라 추가로 납부하여야 하며, 계약담당직원은 계약  금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 반환해야 한다.

14. 하자보수보증금

14.1 하자보수보증금은 국가계약법 제18조(하자보수보증금) 및 동법시행령 제62조의 규정에 따른다.

14.2 하자담보책임기간

하자담보책임기간은 국가계약법시행령 제60조 및 동법 시행규칙 제70조에 따른다.

15. 공사착공

15.1 협력회사는 공사계약이 완료되면 “계약규정(사규-재무물자0300) 제175조(착공신고서 제출) 및 계약업무처리기준 공사계약일반조건 제14조(공사현장대리인)와 제17조(착공 및 공정보고)”에서 규정한 시공관리책임자계와 착공신고서, 안전·품질·환경관리계획서를 제출하고 착공하여야 한다. 단, 새로이 계약된 협력회사가 직전 계약종료된 협력회사와 다를 경우, 협력회사는 해당 사업소의 종전 계약에 시공관리책임자로 참여한 자를 3회연속 시공관리책임자로 지정할 수 없다.

15.2 협력회사는 착공후 연간 시행물량에 대한 연간 시공계획서(휴전세부일정 포함)를 설비운영부서에 매년 1월중 제출하고 매월 시공계획을 수립하여 승인을 받아야 한다.

15.3 협력회사는 ‘15.1 및 15.2’항에서 제출한 사항이 변경되었을 경우 지체 없이 설비운영부서에 변경내용을 서면으로 제출하고 승인받아야 한다.

15.4 협력회사는 당사에 필수인력의 인적사항을 등록하고 결원 시 즉시 보강하여야 하며 변동사항을 설비운영부서에 10일 이내에 서면으로 신고하여 확인을 받아야 한다.

16. 내역서 제출

계약상대자는 계약규정(사규-재무물자0300) 제169조(내역서 제출)의 규정에 따라 낙찰금액에 맞는 내역서를 작성하여 설비운영부서의 검토를 받아 착공신고서 제출시까지 계약담당부서에 제출하여야 한다.

Ⅳ. 계 약 관 리

17. 계약변경

17.1 설비운영부서는 공사시행내용 및 공사비에 변경사항이 발생할 경우 공사 및 표준품셈관리규정(사규-기술관리0400) 제3절(공사변경)에 의해 변경금액, 변경공기, 변경사유를 명시하여 계약규정(사규-재무물자0300) 제176조(계약변경 의뢰)에 의거 계약담당부서에 계약변경을 의뢰한다. 단, 설계변경이 수반되는 경우 업무처리의 효율을 기하기 위해 선 시공한 후 분기 또는 반기별로 종합하여 조치할 수 있다.

17.2 추가공사 또는 증가물량이나 신규비목으로 인한 설계변경시 단가는 계약업무처리기준 공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 설계변경 당시(공사통보서 발행일)를 기준으로   산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 우리회사와 협력회사가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하    “협의”라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

17.3 설계변경으로 인한 계약금액의 증감분에 대한 승율비용(간접노무비, 산재보험료 등)과 일반관리비 및 이윤은 계약업무처리기준 공사계약일반조건 제20조 5항에 의거 산출내역서상의 요율에 의하되 설계변경당시 관계법령 및 당사가 정한 요율을 초과할 수 없다.

17.4 설계변경시 추정가격 2천만원 이상 증액될 경우 설계변경 사전심의회를 시행하여 설계변경의 적정성을 심의하여야 한다

18. 계약의 해지

공사계약일반조건의 계약해지 관련 조항 및 ‘23’항 [표1]의 협력회사 제재기준에 해당할 경우에는 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 잔여 계약기간에 대하여 연대보증회사에 대하여 공사를 완성할 것을 청구하여야 하며, 연대보증 시공이 불가능할 경우에는 새로운 회사를 선정하여 시공한다.

Ⅴ.  시 공 관 리

19. 시공절차

19.1 협력회사는 ‘15.2’항에 의해 승인된 연간시공계획서에 따라 월간 시공계획서를 전월 20일까지 설비운영부서에 제출하여야 하며, 설비운영부서는 예산, 시공기간 및 효율성, 시급성 등을 고려하여 월간 시공계획서를 검토 후 시공내역을 명시하여 시공통보 한다.

19.2 협력회사는 연간·월간 시공계획서 작성시 일일작업시간은 08시 시작 ~ 17시 종료를 표준으로 하며, 휴일작업은 시행하지 않는 것을 원칙으로 한다. (단, 계통 및 현장여건 등을 고려하여 설비운영부서와 협의하여 변경할 수 있다.)

19.3 설비운영부서는 유사장소에서의 작업이 시차별로 분산된 경우 작업 일정을 조정하여 가능한 유사장소의 작업이 동시에 병행시공 가능하도록 공정계획을 수립하며 이와 관련하여 필요한 경우 협력회사의 의견을 조회하여 공정계획에 반영한다.

19.4 협력회사는 공사현장이 2개 이상 발생하여 모든 작업장소에 시공관리책임자의 입회가 불가능한 경우 주요 공사현장에 시공관리책임자가 입회하고 기타 개소에는 작업개소별로 안전작업수칙에 따라 안전담당자를 지정하여야 하고, 시공부서에서는 안전작업수칙에 따라 작업통보서에 안전담당자를 명시하여야 한다.

19.5 협력회사는 모든 공사에 대하여 해당 공종의 위험성 체크리스트를 활용하여 시공전  공정별 핵심 Check Point를 확인하여야 하며, 주요 공정의 필수 안전조치 사항에 대해서는 공사현장 실시간 모니터링 시스템으로 시공부서의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

19.6 설비고장 등 긴급한 공사의 경우 설비운영사업소장은 협력회사에게 선착공 지시를 할 수 있다.

19.7 천재지변, 고장복구, 긴급 유지보수․휴전작업․순시점검, 모의고장복구훈련 동원 등 긴급업무에 대한 협력회사의 신속한 지원을 위하여 비상연락망을 구성하여 상시 운영하여야 하며, 해당 설비운영사업소장의 지원 요청이 있을 경우 협력회사는 타 공사에  우선하여 인력과 장비를 지원한다.

20. 공사관리

20.1 협력회사는 정비공사시 적정한 인력과 장비를 투입하여 책임 시공하여야 하며 계약기간 중 필수인력이 변경되었을 경우 변경된 날로부터 10일 이내에 설비운영부서로 증빙서류(국민연금 가입증명서)를 첨부한 변경승인 요청서를 제출하여야 하며, 설비운영부서는 이를 확인하고 승인여부를 통보하여야 한다.

20.2 협력회사는 계약 후 6개월이내 최초 등록한 필수인력의 50%를 초과하여 변경할 수 없다. (단, 질병, 상해 등 불가피한 사유 및 설비운영부서의 요청으로 변경된 해당인원은 변경인원 대상에서 제외한다.)

20.3 협력회사는 ‘27’항에서 규정한 교육을 필한 자로 하여금 공사를 관리하고 시공토록 하여야 하며, 교육 미이수자를 투입하고자 할 때에는 시공품질·안전교육 시행서 및 작업자 명단을 사전에 설비운영부서에 제출하고 작업에 착수하여야 한다.

20.4 활선작업은 가공송전운영업무기준 ‘Ⅴ’항과 ‘Ⅵ’항에 따르며 활선작업조가 편성 승인된 경우에만 시공할 수 있다.

21. 안전 및 품질관리

21.1 협력회사는 공사현장의 안전관리에 대한 책임을 지며, ‘15.1’항의 착공신고서 제출 시 전기안전보건관리규정(사규-기술관리0300) 제40조 2항의 규정에 의거 안전관리계획서를 설비운영부서에 제출하여야 한다. 안전관리계획에는 위험성평가를 포함하며, 위험성평가는 착공 시 최초평가 후 매년마다 정기적으로 실시하여야 한다. 또한, 설비운영부서에서 월간 시공계획에 대한 안전관리계획서의 제출을 요청한 경우 협력회사는 월간 시공계획에 대한 안전관리계획서를 제출하여야 한다.

21.2 협력회사는 시공하는 공사에서 사고가 발생하였을 경우 필요한 모든 조치를 즉시 취하여야 하며, 사고처리 미흡 또는 잘못으로 인하여 발생한 인적, 물적 피해에 대한 처리와 보상은 협력회사 책임으로 한다.

21.3 설비운영부서는 안전관리비 사용 Guide Book에 따라 안전관리비를 공사설계에 반영하고, 협력회사는 우리회사의 안전관리비 사용 Guide Book을 준수하여 집행 및 정산을 한다. 안전관리비 정산서 제출시 세금계산서의 품목에는 타 공사 안전관리비와 구분을 위해 해당 공사명을 기입하여야 한다.

21.4 협력회사는 산업재해가 발생한 경우 지체 없이(발생시각 으로부터 5시간 이내, 단 사망인 경우 3시간 이내) 한전 해당사업소(시공부서 또는 안전관리부서)에 통지하여야 하며,  산업재해 발생 또는 설비운영부서 요구시 협력회사의  산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 근로복지공단에서 발행하는「산재요양승인/반려여부확인서」및「사업개시 사업장 현황」등을 설비운영부서로 제출하여야 하며, 설비운영부서는 산업재해 처리실적을 확인한 후 안전사고에 해당할 경우 사후관리에 의거 제재조치한다.

21.5 협력회사는 안전사고 예방을 위하여 작업장 안전 관리에 철저를 기하고, 소속직원이 안전작업 수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적(1회/분기)으로 교육을 시행하고 교육실적을 설비운영부서로 제출하여야 한다.

21.6 협력회사는 산업안전보건법상 기술지도 등의 사항을 준수하여야 하며, 그 비용은 당사 안전관리비 사용 Guide Book 및 관련법령에 따라 정산한다.

21.7 협력회사는 자체 보유한 안전장구 불량으로 인한 안전사고 방지를 위하여 국가표준기본법 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관 또는 한전에서 인정한 시험검사 대행업체로부터 연 1회 (제작후 10년이상 경과시 반기 1회)이상 정기적으로 시험을  받아야 하며, 시험성적서 사본을 공사현장에 상시 비치하여야 한다.

21.8 설비운영부서는 협력회사가 적합한 안전장구를 사용하는지 반기 1회 이상 점검하며,      공정율 및 안전관리비 사용 Guide Book에 의거 안전관리비를 집행하는지를 분기 1회      점검한다. 협력회사는 단위 공정별 작업 전에 작업자의 안전장구 보유상태를 점검하고      필요한 안전장구를 지급하여야 하며, 안전장구 점검표 및 지급대장을(사진포함) 작성하여 분기 1회 설비운영부서에 제출하여야 한다. 공사감독은 안전회의시 작업자의 안전장구 착용 상태를 점검한다.

21.9 협력회사는 계약 후 6개월 이내에 안전보건경영시스템(KOSHA 18001 & K-OHSMS        18001) 인증을 받고 계약기간 동안 유지하여야 한다.

21.10 협력회사의 조달자재는 신품으로 품질 규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 하며, 자재를 사용하기 전 설비운영부서의 검사를 받아 합격된 자재를 사용하여야 한다. 단, 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준물 이상으로서 공사의 목적에 가장 적합한 것이어야 한다.

21.11 협력회사는 공사의 수행으로 인하여 인접주민, 통행인, 공작물, 농작물 및 가축 등에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 이들에게 손해를 주었을 경우 이에 대하여 보상하여야 한다. 또한, 공사 후 뒷정리(잔토, 잔자재 등 처리)를 철저히 하여 공사현장에서 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다.

22. 공사검사

22.1 기성고 검사 및 지급

22.1.1 협력회사는 설비운영부서의 공사통보서에 의해 시행한 정비공사에 대하여 공사를 완료하였을 경우 시공관리책임자가 송변전운영협업시스템(공사관리)으로 기성고 검사 및 지급을 요청할 수 있다.

22.1.2 설비운영부서는 협력회사로부터 기성고 검사 및 지급 요청을 접수했을 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제181조, 제182조와 공사 및 표준품셈관리규정(사규-기술관리0400) 제5절(공사검사)에 의거 처리하여야 한다.

22.1.3 협력회사는 기성고 대금 청구시 등록 정비 인력의 재적을 증명할 수 있는 건강장기요양보험료 납부증명서 또는 4대 사회보험료 완납증명서를 제출하여야 한다.

22.2 준공검사 및 준공불 지불

22.2.1 공사 준공일은 12월 말일을 기준으로 한다. 다만, 협력회사의 사정으로 계약이행이 지체된 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제184조(지체상금의 징수)에 의거 처리한다.

22.2.2 협력회사는 설비운영부서에서 당해연도에 공사통보한 정비공사에  대하여 공사를 완료하였을 경우 송변전운영협업시스템(공사관리)으로 준공검사 및 준공대금 지급을 요청하여야 한다.

22.2.3 설비운영부서는 협력회사로부터 준공검사 및 준공대금 지급 요청을 접수했을 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제181조, 제182조와 공사 및 표준품셈관리규정(사규-기술0400) 제5절(공사검사)에 의거 처리하여야 한다.

Ⅵ. 협력회사 관리

23. 협력회사 제재

23.1 협력회사가 계약기간 중 표1의 사항에 해당할 경우에는 “표1”의 제재기준에 따라 협력회사와 계약을 해지를 제재할 수 있다. [시행일 이후 계약분부터 적용]

[표1]  협력회사 제재기준

제 재 기 준 위 반 사 항	계약해지
1. 정당한 사유없이 시공통보 불응 또는 계약위반 사항 시정요구 불응한 경우	3회
2. 부실공사 또는 작업자의 과실로 인하여 송전선로에 고장이 발생한 경우	3회
3. 안전벌점을 받은 경우 (누계점수 기준)	100점
4. 시공불량 및 불량자재 투입으로 부적합사항보고서(NCR)을 발행받은 경우	8회
5. 공사하자 또는 작업자 과실로 인한 부실공사로 민원이 발생하여 사회 문제화 된 경우	3회
6. 필수인력 및 정비장비를 기준에 맞지 않게 운영하였을 경우	2회
7. 우리회사와 관련하여 금품․향응을 제공한 행위에 대하여 내부(감사실, 기동감찰팀 등) 및 대외기관 조사결과 사실 확인시	1회
8. 계약기간 내에 협력회사의 주된 영업소 또는 현장사무소가 관할구역에 소재하지 않을 경우	1회
9. 공사와 관련한 서류를 위조·변조·부정행사하거나 허위서류를 제출한 경우	1회

23.2 설비운영부서는 안전사고 예방을 위하여 계약기간 중 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「공기업․준정부기관 계약사무규칙」에 규정된 사항과는 별도로 안전계약특수조건에 따라 협력회사를 제재한다.

23.3  23.2항에 의한 제재 적용과 별도로 협력회사가 공사계약의 이행과 관련하여 안전사고를 발생시킨 경우 설비운영부서는 안전사고로 인한 유해․위험요인이 완전히 해소되었다고 인정할 때까지 협력회사에게 당해 공사 중지를 통보할 수 있다.

23.4  23.2항에 의한 제재 적용과 별도로 협력회사가 공사계약의 이행과 관련하여 안전사고를 발생시키고 그 안전사고로 인해 당해 공사의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 우리회사는 당해 공사계약을 해지할 수 있다.

23.5 협력회사는 계약후 6개월 이내에 안전보건경영시스템(KOSHA 18001 & K-OHSMS 18001) 인증을 받아야 하며, 인증기관은 KAB(한국인정센타) 또는 안전보건공단에 등록된 기관이어야 한다. 협력회사가 기간 내 인증을 받지않을 경우 인증을 받을 때까지 매월 1회 안전지도서를 발행한다.

23.6 “표1”의 위반사항이 발생하였을 경우 설비운영부서는 5일 이내에 “[별표 3] 협력회사 제재사실 통보서”에 의거 위반사실을 확인하여  즉시  필요한 조치를 취하고 계약담당부서에 통보하여야 하며, 계약담당부서는 관리대장에 기록하여 관리한다.

23.7 “표1”의 제재기준에 정하지 않은 사항은 관련 법령에 따라 처리한다.

23.8 불량기자재를 사용하거나 부실시공 또는 과실로 인한 설비고장을 유발한 협력회사는 23.1항과 병행하여 다음과 같이 설비고장 위약벌을 납부하도록 한다.

23.8.1 대  상

하자담보 기간내의 공사로서 불량기자재를 사용하거나 부실시공로 인하여 설비고장을 유발한 협력회사 또는 공사 시공중(공사중지 포함) 협력회사 과실로 인하여 설비고장을 유발한 협력회사

23.8.2 설비고장 발생회수별 위약벌 부과기준

구 분	위 약 벌	비 고
765kV 선로	400만원	1회당
345kV 선로	300만원
154kV 선로	200만원
66kV 선로	100만원

다만, 설비고장의 경중에 따라 필요한 경우에는 설비고장 위약벌 부과와 병행하여 계약에 관련된 제재조치(계약해지)를 한다.

23.8.3 설비고장 위약벌 적용방법

⑴ 항목이 동시에 2건 이상 발생된 경우 고액항목 1개만 적용한다.

⑵ 설비피해에 대한 손해금액은 별도로 납부하도록 하여야 한다.

23.8.4 조치방법

⑴ 설비고장 위약벌 부과사항 발생시 설비운영부서장은 5일 이내에 발생 내용을 공사계약부서로 통보한다.

⑵ 계약부서는 다음과 같이 설비고장 위약벌의 수납 조치를 취하고 관리대장에 기록 관리한다.

㈎ 해당 공사대금 지불시 공제

㈏ 설비고장 위약벌을 부과하여야 할 설비고장이 공사비 지불 후 발생된 경우에는 발생 월에 지불되는 공사비에서 공제

㈐ 공사비 지불 건이 없는 경우에는 해당업체로 하여금 입금하도록 조치

㈑ 회계처리는 지체상금과 동일한 방법으로 처리

23.9 협력회사 소속 정비인력 개별관리

23.9.1 협력회사 소속 정비인력이 작업시행 중 안전작업수칙을 미준수하거나 부실시공을 한 경우 개인별 벌점을 부과하여 일정기간 공사 참여를 제한하거나 기능자격을 취소할 수 있다.

⑴ 벌점부과 및 제재기준

○ 벌점 부과기준

안전지도서 발행	안전사고시		부실시공 작업자
	부상	관련 작업자
20점/건	50점/건	30점/건	20점/건

○ 제재기준

누계벌점	50점 이상	100점 이상	150점 이상	200점 이상
공사참여 중지기간	2개월	4개월	6개월	자격취소

⑵ 제재기준은 동일공사에서 중복지적이 가능하며, 공사감독원나 설비운영부서 간부가 조치하되 지적시에는 설비운영부서에서 반드시 송전운영시스템(TOMS)의 협력회사관리시스템에 입력한다

⑶ 설비운영부서는 정기적으로 협력회사관리시스템에서 조회하여 협력회사 소속 정비인력 자격정지 기간 또는 취소현황을 확인·관리하여 한다.

⑷ 자격정지 및 취소는 해당 누계점수 발생일 기준으로 하고, 제재로 인한 자격취소 자의 자격 재취득 제한기간은 2년으로 한다.

⑸ 벌점 누적적용 기간은 적용일을 기준으로 하여 3년간 누적된 벌점으로 한다.

⑹ 정비인력 자격 취소 또는 정지는 인재개발원의 요청에 의거 지정관리기관에서 시행하여야 한다.

⑺ 송전활선원 자격취소시 송전전기원 자격까지 중복하여 취소하지 않는다.

23.9.2 협력회사 소속 활선작업조가 활선작업중 안전사고를 발생시켰을 경우 해당사업소장은 본사주관부서에 보고하고 해당 활선작업조를 해체하여야 한다.

⑴ 해체된 활선작업조를 재편성코자 할 경우에는 해당사업소장이 활선작업능력을 심사하여 결정한다

⑵ 심사시기는 사고발생일로부터 1년이 경과되어야 하며 심사방법은 가공운영업무기준 활선작업조 편성에 따른다.

⑶ 안전사고 발생시 조치사항은 가공운영업무기준 활선작업 안전관리에 따른다.

24. 협력회사 평가

협력회사에 대하여 시공품질평가를 시행하며 평가방법은 다음과 같다.

24.1 평가대상 ：‘6’항에서 규정한 협력회사 시공 대상공사

24.2 평가시기 : 기성고검사, 준공검사시 및 계약체결 후 6개월 시점(기성고 검사시기와 중복될 경우에는 생략가능)

24.3 평가주관 : 담당차장

24.4 평가방법

24.4.1 공사별 시공품질 및 시공관리 평가서(별표#1)에 따라 송변전시공품질점검표를 기준으로 평가하되 공사감독원 또는 공사감리원, 간부점검과 준공검사시 지적된 항목을 포함하여 평가한다.

24.4.2 설비운영부서는 공사별 시공품질 및 시공관리평가서를 2부 작성하여 1부는 설비운영부서에서 보관하고 1부는 기성고 및 준공검사 보고서에 첨부하여 계약담당부서로 송부한다. (최초 계약후 6개월 시점의 점검결과는 별도로 송부하되, 위약벌 및 계약 해지의 사유가 없을경우 기성고 검사 보고서에 첨부하여 송부한다.)

24.5 시공품질 및 시공관리 평가결과 200점이상 감점 회사는 중도 계약해지한다.

25. 협력회사 전국 동시실사

25.1 협력회사 필수인력, 장비 중복 등록(보유)을 예방하기 위하여 인력, 장비의 구비기준에     대한 적격여부를 확인한다.

25.1.1 실사팀 구성 및 운영

(1) 실사총괄자 : 각 지역본부 송전운영부장

(2) 실사팀 편성 : 실사총괄자가 임명

(가) 팀 장 : 3직급 이상의 송전분야 보직자

(나) 팀 원 : 송전분야 직원으로 2명이내

(3) 실사팀 편성 수 : 실사대상을 감안하여 실사총괄자 판단하여 결정

25.1.2 시행방안

(1) 실사횟수 : 연 1회(전국 동시실사, 필요시 추가 시행)

(2) 실사방법 : 지역본부 단위 사업소간 교차점검 시행(본부 주관)

(3) 실사내용 : 기준에 따라 기술인력, 장비확보 적정성 여부 실사

(가) 기능인력 : 기준인원 확보 및 유자격 여부 확인

(나) 장    비 : 장비확보 현황 및 규격 적정성, 성능유지(검교정) 여부

(4) 실사결과 보고 : 실사 후 2주일이내 본사 보고

- 전국 동시실사 점검결과 보고서식 활용[별표#5 참조]

25.2 전국 동시실사 결과 인력, 장비의 구비기준에 미달되는 경우에는 즉시 해당 협력회사에     통보하며, 실사결과 부적격 회사는 심의일 기준 30일 이내 재실사를 시행하고, 제재      기준에 따라 2회 부적격 판정시에는 계약해지 조치를 취한다.

26. 불법 하도급 확인 및 필수인력 중복 등록(보유)·변경 확인

26.1 불법 하도급 및 필수인력 중복 등록(보유)·변경 여부를 아래와 같이 확인한다.

26.1.1 불법 하도급 여부

(1) 확인책임자 : 설비운영부서장

(2) 실사반원 : 확인책임자가 지정한 자

(3) 실사횟수 : 계약기간중 년 1회 이상

(4) 실사방법 : 26.1.2, 26.2 항목확인, 인력투입 실태 확인(안전회의록 등)

(5) 결과보고 : 설비관리사업소(부서)는 불법하도급 확인결과에 대한 필요한 조치를 취한 후 본사주관부서로 보고

26.1.2 필수인력 운영실태 점검

(1) 확인책임자 : 송전(운영)팀 차장

(2) 확인횟수 : 반기 1회

(3) 점검내용

- 타 분야(변전, 배전) 정비인력 중복 등록(보유)여부

- 필수인력의 50% 초과 변경 및 미승인 정비인력 보유 여부

26.2 협력회사는 등록 필수인력 및 시공관리책임자의 재직을 증명할 수 있는 아래 각 호의 증빙자료를 매 분기말까지 제출하여야 한다.

(1) 급여 지불을 확인할 수 있는 증빙자료

(2) 국민연금관리공단에서 발행하는 국민연금 전산정보자료 자격원부

26.3 발주부서는 각종 정비공사 동원인력의 등록여부를 수시로 확인한다.

26.4 협력회사는 도급받은 전기공사 중 공정별로 분리하여 시공하여도 전체 전기공사의 완성에 지장을 주지 아니하는 공사로써 다음과 같은 사유 발생시 관련 법규의 정식 하도급 규정 절차에 따라야 한다.

26.4.1 동시 다발 병행공사로서 회사의 동원능력 부족공사

26.4.2 회사의 기술력 부족으로 해당공사 수행능력 부족공사

26.4.3 회사의 경영여건 악화에 의한 수행능력 부족공사

26.4.4 기타 발주자가 인정하는 공사

27. 협력회사 종사자 교육 및 정비능력 평가

27.1 협력회사의 종사자는 연 2회 우리회사에서 실시하는 다음 교육에 참여하여야 한다.

27.1.1 교육대상 : 시공관리책임자 및 필수인력

27.1.2 교육시기 : 반기 1회(단, 상반기는 1사분기내 시행)

27.1.3 교육주관 : 설비운영사업소

27.1.4 교육내용

(1) 송전설비에 대한 전반적인 이론 교육

(2) 안전작업수칙 준수 및 시공품질 확보에 관한 사항 등

(3) 청렴에 관한 사항 등

27.2 협력회사는 인재개발원 주관으로 시행하는 직원 업무능력 향상 교육에 참여하여야 한다.

27.2.1 교육대상 : 시공관리책임자(필요시 필수인력도 가능)

27.2.2 교육시기 : 계약기간 중

27.2.3 교육주관 : 우리회사 인재개발원 (e-러닝 교육 포함)

27.2.4 교육내용

(1) 신기술․신공법 및 공사 시공품질에 관한 사항

(2)  안전사고 예방 및 고객응대 등

(3) 산업안전보건법령 및 안전보건경영에 관한 사항

27.3 협력회사는 ‘27.1∼27.2’항에 의한 교육 이외에 우리회사에서 시행하는 다음 교육에 참여 하여야 한다.

27.3.1 교육대상 : 재해방지책임자(사업주)

27.3.2 교육시기 : 연 1회

27.3.3 교육주관 : 전사 안전관리 주관부서

27.3.4 교육내용

(1) 정부정책 변화

(2) 고급 안전경영 정보, 안전관리기법  등

27.4 협력회사의 종사자는 27.1항의 교육 이수 후 시공 정비능력 평가를 받아야 한다.

27.4.1 평가대상 : 가공송전 필수인력

27.4.2 평가시기 : 최초 작업전(활선작업편성심사 병행 가능)

27.4.3 평가주관 : 설비운영사업소

27.4.4 평가내용

(1) 송전기능인력관리절차서의 [부록3] 송전전기원 2급 실기 평가표의 1(공통사항),               2(검전,접지), 3(승탑), 6(애자련 설치/철거), 8(송전장비 명칭 및 금구류 조합)               항을 준용하여 이행능력을 평가(별표#6) 한다.

(2) 60점(100점 만점) 이상시 적정 정비능력을 보유한 것으로 판정한다.

(3) 활선작업조에 편성된 인력이 필수인력으로 동시 등록되어 있을 경우 활선작업조                편성심사로 정비능력 평가를 갈음한다.

27.4.5 평가자 : 설비운영사업소(부서) 담당차장 또는 직원, 안전업무 담당차장 또는 직원                      으로 2인 이상

27.4.6 평가결과 : 협력회사는 작업에 착수하기 전에 필수인력 전원에 대해 정비능력                             평가를 받아 적정 정비능력을 보유한 것으로 판정받아야 하며, 상해 등                        불가피한 사유로 필수인력 교체시 작업전 27.1항에 따른 교육을 이수                           하여야 하며 최초 필수인력 대비 50%이상 변경시 신규 필수인력 전원에                         대해 정비능력 평가를 받은 후 작업을 수행할 수 있다. (단, 당해 협력회사                          계약기간내 타사업소에서 활선조편성심사 및 정비능력 보유로 평가를                          받았을 경우 평가 제외)

28. 우수 협력회사 감사패 증정

설비관리부서는 관내 협력회사 중 ‘24. 협력회사 평가’ 결과와 사업소 무고장 달성 기여도 등을 고려하여 우수한 회사에 대해 본사주관부서에 회사 감사패 증정을 건의할 수 있다. 이 경우 본사주관부서는 적정성 여부를 검토하여 해당 회사의 감사패 증정을 추진한다.

Ⅶ.  기   타

29. 긴급동원

고장순시 및 고장복구, 기타 긴급 정비업무에 대한 협력회사의 신속한 지원을 위하여 설비운영사업소와 협력회사간 비상연락망을 구성하여 상시 운영하여야 하며, 설비운영사업소장의 지원 요청이 있을 경우 협력회사는 타 공사에 우선하여 장비와 인력을 지원하여야 한다.

30. 모의고장 복구훈련

협력회사는 설비운영부서에서 모의고장 복구훈련의 요청이 있을 경우 훈련상황에 적합한 인력 및 장비를 투입하여 훈련에 참가하여야 한다. 다만 불가피한 사유로 참가하지 못할 경우에는 사전에 설비운영부서와 협의하여야 한다.

31. 기타사항

본 기준에 명시되지 않은 사항은 국가계약법, 공기업ㆍ준정부기관계약사무규칙, 계약규정 및 공사 및 표준품셈관리규정 등에 따른다.

32. 유효성 평가

본 업무표준은 2년 주기로 유효성을 평가한다.

부    칙   (송전정비업무 협력업체 관리지침/개정 1996.12.3)

이 지침은 1997. 1. 1.부터 시행한다.

부    칙   (송전정비 협력업체관리 업무절차서/개정 1997.9.8)

이 절차서는 1997. 10. 1. 이후 계약분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비 정비업체 관리기준/개정 1998.2.23)

이 기준은 ‘98. 3. 1.부터 적용한다.

부    칙   (가공송전운영업무기준/개정 2000.11.20)

1. (시 행 일)  이 기준은 2000.11.20.부터 시행한다.

2. (경과조치)  이 기준중 제5.1.1항, 제16항 및 부록#2의 개정기준은 2001년도 송전정비 협력업체 계약분부터 적용한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2000.12.23)

1. (시 행 일)  이 기준은 2001.1.1.부터 시행한다.

2. (경과조치)  이 기준중 제7항의 개정규정은 2001.1.1.이후 송전정비 협력업체 신규 입찰공고분

부터 적용한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2001.01.23)

1. (시 행 일)  이 기준은 2001.2.1.부터 시행한다.

2. (경과조치)  이 기준중 ‘25.1항 표1의 8호’와 ‘25.3’항의 규정은 기 계약된 송전정비 협력업체도

포함하여 적용한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2002.1.28)

1. (시 행 일) 이 기준은 2002.1.28부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준중 제7항의 개정규정은 2002.1.1 이후 송전정비 협력업체 신규 입찰공고분

부터 적용한다

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2002.6.18)

1. (시 행 일) 이 기준은 2002.7.1부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준중 제26.2.5항, 제28항, 부록#2 밒 별표#2의 개정기준은 2003년도 송전정비

협력업체 계약분부터 적용한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2003.12.23)

1. (시 행 일) 이 기준은 2004.1.1부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준 이전의 기준에 의해 계약되어 2004년도에 연장 계약하는 경우에는 종전의

기준에 따른다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2004.12.16)

1. (시 행 일) 이 기준은 2005.1.1부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준 이전의 기준에 의해 계약되어 2005년도에 연장 계약하는 경우에는 종전의

기준에 따른다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2005.06.28)

1. (시 행 일) 이 기준은 2005.7.1부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준 이전의 기준에 의해 계약되어 ’05년도에 시공하는 경우에는 종전의 기준에

따른다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2006.01.04)

1. (시 행 일) 이 기준은 2006.1.5부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2006.05.30)

1. (시 행 일) 이 기준은 2006.6.1부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력업체 운영기준/개정 2006.09.15)

1. (시 행 일) 이 기준은 2006.10.1부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2006.11.23)

1. (시 행 일) 이 기준은 2006.12.01부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2007.07.12)

1. (시 행 일) 이 기준은 2007.8.1부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준 중 8.2항, 11.1항 및 21.2.1항은 2009년 협력회사 계약에 적용한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2008.8.7)

1. (시 행 일) 이 기준은 2008.8.7부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2009.2.19)

1. (시 행 일) 이 기준은 2009.2.19부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2010.1.1)

1. (시 행 일) 이 기준은 2010.1.1부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2010.7.23)

1. (시 행 일) 이 기준은 2010.7.26이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2011.11.7)

1. (시 행 일) 이 기준은 2011.11.7이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2013.11.12)

1. (시 행 일) 이 기준은 2013.11.12이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2015.6.10)

1. (시 행 일) 이 기준은 2015.6.10이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2017.9.5)

1. (시 행 일) 이 기준은 2017.9.5이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전정비협력회사 운영기준/개정 2018.9.13)

1. (시 행 일) 이 기준은 2018.9.13부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 기준 중 23.1항, 24항, 26.1항, 27.4항은 2018.9.13이후 입찰공고분부터 시행한다.

부    칙   (송전협력회사 운영기준/개정 2020.12.29)

1. (시 행 일) 이 기준은 2021.01.01이후 입찰공고분부터 시행한다.

【부록#1】

협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 가공송전설비 정비용

품 명	규 격	단위	수 량	비 고
Engine Puller		대	1
Tensioner		대	1
압 축 기	100ton	대	2
알루미늄블럭	450～600㎜	개	24
와이어 로프	16㎜	m	300
턴버클(레바블럭)	3ton이상	개	4
핸 드 윈 치	2ton이상	대	4
Spacer Car	도체수별	대	3	복도체 이상
Transit	**조건부 보유	대	1
동 력 톱		대	2
검 전 기	전 압 별	조	3
접지용구	전 압 별	조	5
방 염 복	아라미드계 섬유	Set	5	1Set/인 이상
주수애자청소기*		조	1	345kV용 노즐압력 35㎏/㎠이상 (노즐직경 2.0㎜) 154kV용 노즐압력 25㎏/㎠이상 (노즐직경 1.2㎜)
디지털 멀티메타*	1000V 또는 500V	대	1
수저항측정기*		대	1

(주1) *는 주수애자청소 시공회사에 한함

(주2) **는 측량기(광파기, Transit 등)가 필요한 공정이 있을 경우에 한함

2. 지중송전설비 정비용

품 명	규 격	단위	수량	비 고
Engine Pump	5.5 HP	대	3(1)
휴대용 발전기	3kW 이상	대	1
휴대용 환풍기	23㎥/min	대	3(1)
가스탐지기	O2, CO, CH4, H2S	대	3(1)
훅크온메터	600V, 600A	대	2(1)	전압, 전류, 저항측정용
절연저항측정기	1000V, 2000㏁	대	1
수 중 펌 프	11kW 이상 (양정 50m)	대	2(1)	터널전력구 보유사업소에 한함
비접촉식 온도계	-20℃～100℃	개	3(1)
검 전 기	저 압 용	개	3(1)
방 염 복	아라미드계 섬유	Set	2(1)	1Set/인 이상
접지용구	전 압 별 (154kV, 345kV)	조	1

※ 단, ( )내는 가공․지중 협력회사 통합 운영시 적용

【부록#2】

협력회사 시공품질평가 기준

구 분	평 가 항 목	적 용 대 상	평 점	상한치
시공품질	⑴단위공사시공품질	단위공사별 평가 (별표#1에 의함)	평균평점	400
시공관리	⑵ 안전사고 발생	① 사망 (1명당)	-50점	300
		② 부상 (1명당)	-30점
	⑶ 공사중 과실로 설비고장 발생	작업자 과실	1회 -50점
	⑷ 공사하자로 설비 고장 발생		1회 -50점
	⑸ 휴전시간지연	① 30분 이하	1회 -10점
		② 30분 초과	1회 -30점
	⑹시공지시불응		1회 -20점
	⑺ 안전지도서 발행		1회 -20점
민원사항	⑻ 민원발생	확인된 민원에 한함 (무기명 민원 제외)	1회 -60점	100
교육이수	⑼ 교육이수 여부	교육 미 이수	1명 -10점	-
합 계				800

【부록#3】

適 格 審 査 基 準

【 공사명 : 송전협력회사 총액공사 】

20  .  .

송전협력회사 총액공사 적격심사 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1조 (목적)

이 기준은 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제12조의 규정에 의거 “송전협력회사 총액공사” 낙찰자 결정시의 계약이행능력 심사(이하 “적격심사”라 한다) 방법․항목․배점한도액 기타 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (심사분야별 배점 및 세부심사기준)

① 적격심사기준의 심사항목별 배점은 [별첨 1]과 같다.

② 심사분야별 세부심사항목 및 평가기준 : 적격심사 세부기준[별첨 2] 참조

③ 각 평가요소별 평가기준일은 입찰 공고일을 원칙으로 하되, 다른 규정(입찰공고 포함)에서 따로 정한 경우에는 그 규정에 의한다.

제3조 (적격심사 결격)

낙찰자 선정 이전에 공동수급체 구성원 중 대표자가 부도․파산 등의 상태에 있는 경우에는 당해 공동수급체의 결격사유로 본다. 다만, 대표자 이외의 구성원이 부도․파산 등의 상태에 있는 경우에는 해당 구성원을 제외한 잔존구성원의 자료에 의거 평가하되 평가제외자의 시공비율은 잔존구성원에 배분하지 아니한다.

제4조 (적격심사기준 등의 열람)

계약담당직원은 적격심사기준 등을 입찰에 참가하는 자가 수시로 조회․출력할 수 있도록 인터넷을 통해 제공하며, 필요시 열람할 수 있도록 비치한다.

제5조 (시공실적의 증명 등)

시공실적의 증명은 한국전기공사협회에서 조사 통보하는 전기공사 시공실적에 의하되 협회의 최종통계 완료년도를 기준으로 역산하여 5년간의 실적을 적용하며 실적의  누락, 오류 등으로 인한 평가상의 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있다.

제6조 (경영상태 평가)

① 경영상태의 항목별 평가기준인 업계전체 가중평균비율(이하“평균비율”이라 한다)은 한국전기공사협회에서 조사 통보한 입찰공고일 이전 최근년도의 비율을 적용한다.

② 회사별 경영상태 평가는 최근에 업계전체 가중평균비율이 산정된 당해 연도 정기결산서(비건설업 혹은 다른 건설업면허 보유여부와는 상관없이 세법등 관련 법령에 따라 제출된 정기결산서를 말함. 이하 같음)로 평가하되, 한국전기공사협회에서 조사 확인한 경영상태자료가 있는 경우에는 한국전기공사협회에서 확인하여   조사한 자료에 의하여 평가한다.

③ 당해 회계연도에 새로 설립되거나 설립 등기한 업체(합병 또는 분할합병으로   신설된 경우는 제외한다. 이하 “신설업체”라 한다)의 경우에는 최초결산서[신설 업체가 설립일 또는 법인의 경우 등기일을 기준으로 작성한 결산서로서 “주식 회사의외부감사에관한법률”(이하 “외감법”이라 한다)규정을 준용하여 작성된   감사보고서 상의 재무제표를 말함. 이하 같음]로 경영상태를 평가하되, 외감법의 규정에 의한 감사인의 회계감사를 받은 후 그 감사보고서를 첨부하여야 한다.

④ 당해 회계연도에 합병한 경우에는 합병대상업체(합병으로 존속하거나 소멸하는 업체를 말함. 이하 같음)의 직전 회계연도 정기결산서 합으로 평가하며, 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병 후 경영상태 평가 시 직전회계연도 정기결산서로 봄. 이 경우 최초결산서는 합하지 아니한다. 다만, 합병대상업체가 모두 신설업체인 경우에는 최초결산서 합으로 평가하며, 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병 후 경영상태 평가 시 최초결산서로 본다.

⑤ 당해 회계연도에 상법 제530조의 2 제2항의 규정에 따라 분할 합병한 경우에는 제④항의 규정에 불구하고 분할되는 업체를 제외한 합병대상업체의 직전 회계 연도 정기결산서의 합으로 평가함. 다만, 합병대상업체가 모두 신설업체인 경우에는 분할되는 업체를 제외한 합병대상업체의 최초결산서 합으로 평가한다.

⑥ 제③항의 규정에 의하여 제출된 감사보고서(회계연도말결산서에 대한 감사보고서 포함)상의 감사의견이 "한정의견"인 경우 경영상태 평점에서 5/100를, "부적정  의견" 또는 "의견거절"인 경우 10/100을 감점처리하며, 제④항 및 제⑤항의 규정에 따라 합병한 업체는 합병대상업체중 가장 낮은 감사의견을 적용하고,정당한 사유로 감사인 의견이 없는 합병대상업체는 적정의견으로 본다.

⑦ 신용평가등급으로 경영상태를 평가 할 경우「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가하여 유효기간내에 있는『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』,『기업신용평가등급』중에서 가장 최근의 등급에 의하여 평가한다. 또한 동종의 신용평가등급인 경우에도 가장 최근의 등급에 의한다. 다만, 합병한 업체에 대하여는 입찰서 제출마감일 전일까지 발급받은 유효기간 내의 가장 최근 등급에 의하여 평가할 수 있다.

⑧ 제7항 단서에 따라 합병한 업체가 입찰서 제출마감일 전일까지 새로운 신용평가등급을 발급받은 경우에는 새로운 신용평가등급으로 평가할 수 있고, 그 전까지는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

제7조 (제출서류 등)

① 계약담당직원은 입찰을 집행한 후 예정가격 이하의 최저가 입찰자에게 적격심사  대상자로 통보한다.

② 제1항의 적격심사 대상자로 통보를 받은 자는 지정한 기일내(통보서 접수일로부터 5일 이상 지정)에 다음의 적격심사서류 2부(원본 1부, 사본 1부)를 제출하여야 한다.

1. 제5조의 규정에 의한 전기공사 시공실적 증명

2. 제6조의 규정에 의한 경영상태 평가 서류

3. 기타 별도 제출 요청서류가 있을 경우 해당 서류

③ 계약담당직원은 제2항에 의하여 제출된 적격심사 서류상 첨부목록에 있는 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며, 보완기간은 통보를 받은 날로부터 3일 이상으로  하여야 한다.

④ 제3항에 의한 기한까지 보완 요구된 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출  된 서류만으로 심사하되 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사하기가 곤란한 경우에는 심사에서 제외한다.

제8조 (심사방법)

제7조의 규정에 의한 적격심사 서류가 제출된 날 또는 보완된 날로부터 7일 이내에 심사한다. 다만, 불가피한 경우에는 3일 이내의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제9조 (낙찰자 결정 및 통보)

① 계약담당직원은 예정가격 이하로서 최저가 입찰자에 대하여 제8조의 규정에 의한 심사결과 종합평점이 95점 이상인 경우 해당 입찰자를 낙찰자예정자로 결정하여야 한다. 이 경우 동 평점이 95점 미만일 때에는 차순위 최저가 입찰자 순으로 제7조 내지 제8조에 규정한 바에 따라 심사하여 낙찰자를 결정한다.

② 제1항의 규정에 의한 낙찰자 결정에 있어서 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 적격심사 결과 종합평점이 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하며, 계약이행능력 심사점수도 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정한다.

③ 계약담당직원은 제1항 및 제2항에 의한 낙찰자 결정 결과를 해당자에게 문서로 통보한다.

④ 제1항에 의거 차순위 최저가 입찰자에 대한 적격심사 대상자 통보가 필요한 경우  제10조의 재심사 요청기간 경과후 통보한다.

⑤ 1개 회사가 2개 이상의 사업소에 중복 낙찰된 경우에는 “송전협력회사 운영기준” 제10.1항의 「낙찰예정자의 결정」에 따른다.

제10조 (재심사)

① 제9조에 의하여 부적격 통보를 받은 자가 통보일로부터 3일 이내에 심사결과에  대한 재심사를 요청하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 재심사 요청서 접수일로부터 3일 이내에 재심사하여야 한다.

② 재심사결과의 통보에 대하여 제9조 제3항을 준용한다.

③ 제1항의 재심사 요청서를 접수하였을 때에는 적격심사에 필요한 추가 서류를   접수할 수 없다.

제11조 (부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자의 처리)

① 계약담당직원은 제7조의 규정에 따라 제출된 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 때에는 다음 각호와 같이 처리한다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격낙찰자 결정 대상에서 제외 또는 결정 통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 제1항에 해당하는 자 및 정당한 사유 없이 심사서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자 및 정당한 사유 없이 심사서류 제출 후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한 자에 대하여는 시행령 제76조의 규정에 의해 입찰참가자격을 제한한다.

제12조 (관련규정 등의 준용)

이 기준에 규정하지 아니한 사항은 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률․동시행령․동시행규칙 및 계약예규【적격심사기준】등을 준용한다.

제13조 (기타사항)

적격심사를 함에 있어 이 기준의 시행에 필요한 사항에 대해서는 세부사항을 작성하여 시행할 수 있다.

적 격 심 사 기 준 (별첨)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 추정가격이 50억원 미만 3억원 이상인 전기공사

[별첨 1]  적격심사 분야별 배점 기준

구 분	심사분야	심 사 항 목	배 점	비고
당해공사 수행능력 【 30 】	시공경험 【 18 】	○당해공사 공사원가예정가격산출기초조서상의 사정액 대비 최근 5년간 전기공사 실적누계액 비율 ○송전기능인력 양성실적 ○당해공사 공사원가산출 기초조서상의 사정액 대비 최근 5년간 당해공사와 동종공사 실적 누계액 비율	11.0 1.0 3.0	최대 14점을 한도로함
		○당해 사업소의 송변전설비 고장시 신속 대응이 가능한 회사	4.0
	경영상태 【 12 】	입찰자가 제출하는 다음 각호의 자료 중 어느 하나로 평가 1. 최근년도 부채비율 최근년도 유동비율 영업기간(주1) 2. 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급 <계약부서 결정사항 임> (주3)	5.5 5.5 1 12
	일자리 창출실적 【 +3 】	1. 근로내용 확인신고서(고용보험법 시행규칙 별지 제7호 서식)로 신고한 최근 6개월 평균 고용인원·급여지급액이 그 이전 6개월 평균보다 증가한 경우 2. 국세청 홈택스 또는 관할세무서에서 발급한 표준손익계산서, 「법인세법」 등에 따라 관할세무서에 신고된 손익계산서(공인회계사 또는 세무사 증명필요)상 전년도 급여액(퇴직급여액 제외)이 전전년도 급여액(퇴직급여액 제외)보다 증가한 경우	+2.5 +0.5	우대 가점 (주5)
입찰가격 【 70 】		○입찰가격에 의한 평점 계산 (주2) <계약부서 결정사항 임> (주3)	70
기타 당행공사 수행관련 결격여부	당해공사 수행능력 결격여부	○ 관계법령에 의한 당해업종등록기준상 기술자 보유 미달여부	△10	주4)
합 계			100

주1) 영업기간의 평가방법

* 영업기간의 평가는 전기공사업체가 입찰공고일 현재 보유하고 있는 전기공사업 면허 취득 또는 등록일부터 입찰공고일까지의 기간을 기준으로 평가하며, 관련 협회에서 조사 확인한 자료가 있는 경우에는 관련 협회에서 조사한 자료에 의한다.

* 보유한 전기공사업 면허 또는 등록의 변동이 있었던 경우에는 종전에 보유하였던 전기공사업 면허 또는 등록의 보유기간을 합산하여 평가한다.

주2) 입찰가격 평가산식

* 산식 =[eqn: rm 70~-~4 ~ TIMES ~ LEFT |~ LEFT ( {88 } over {100 }- {입찰가격 } over {예정가격 } RIGHT ) ~TIMES ~100~ RIGHT |]

* ｜   ｜는 절대값 표시임

* 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림

* 입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 89.25이상인 경우의 평점은 65점으로 한다.

* 최저평점은 2점으로 한다.

주3) 계약부서 결정사항으로 계약부서 판단에 따라 관련법령과 규정을 참조하여 본 기준에 의하지 않고 별도 심사 기준(항목 및 배점 등)에 의거 심사 가능

주4) 기술자 보유미달 여부 확인방법

1. 기술자 보유미달 여부 확인 및 감점처리는 다음 각 호와 같이 한다.

가. 입찰공고일 현재를 기준으로 공사관련 법령에 따라 공사업체의 기술자정보를 관리하는 협회 등에서 직접 발급받거나 전산망을 통하여 제공받은 기술자 보유 확인서에 의한다.(공동도급계약의 경우는 구성원 각자의 기술자 보유현황을 확인하되 구성원 중 1개업체라도 기술자 보유 미달업체가 포함된 경우 10점 감점)

나. 입찰 공고일 현재 기술자 보유현황이 업종등록 기준에 미달하나 입찰서 제출 마감일까지 업종등록기준을 충족하는 경우에는 감점대상에서 제외한다. 다만, 퇴사(4대보험 가입자격 상실 확인서상 퇴사일기준)한 후 50일을 초과하지 않은 경우에 한한다.

2. 제1호에 따른 방법으로 확인이 불가한 경우에는 업체로부터 직접 제출받은 기술자 자격증 사본과 고용여부를 확인할 수 있는 4대 보험 가입증명서류 등에 의한다.

주5) 일자리창출 우대가점 평가

1. 근로내용 확인신고서는 입찰공고일 기준 전전월 귀속자료를 제출받되, 계약담당부서에서 입찰공고에 입찰공고일로부터 3개월 이내의 범위에서 기준시점을 별도로 명시한 경우에는 그에 의할 수 있다.

2. 계약담당부서는 입찰공고에 명시한 경우 근로내용 확인신고서에 갈음하여 한국고용정보원 등 관련법령에 따라 고용정보를 수집·관리하는 기관으로부터 제공받은 자료로 평가할 수 있다.

3. 입찰공고일 전전월 기준으로 1년 이내에 설립한 업체에 대하여는 근로내용 확인신고서로 신고한 고용인원·급여지급액 평가에 대해  배점한도(+2.5점)를 부여하며, 설립일은 법인인 경우 법인등기부등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌 사업자는 사업자등록증명서 상 사업자등록일을 기준으로 한다.

4. 표준손익계산서 등에 의한 평가의 경우 입찰공고일의 최근 결산일 기준  2년 이내 설립된 기업은 배점한도(+0.5점)를 부여한다. 설립일은 법인인 경우 법인등기부등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌 사업자는 사업자등록증명서 상 사업자등록일을 기준으로 한다.

[별첨 2]  적격심사 분야별 세부 심사기준

1. 시공경험 (18점)

가. 최근 5년간 전기공사 실적 (평점 상한은 11점)

① 추정가격 50억원 미만 10억원 이상인 공사

○평점＝[eqn: rm LEFT ( {최근`5년간`전기공사`실적누계액} over {당해공사`공사원가예정가격산출기초조서상의`사정액} RIGHT ) ` TIMES `11`(점)]

② 추정가격 10억원 미만 3억원 이상인 공사

○평점＝[eqn: rm LEFT ( {최근`5년간`전기공사`실적누계액} over {당해공사`공사원가예정가격산출기초조서상의`사정액} RIGHT ) ` TIMES `11`(점)]

나. 최근 5년간 당해공사와 동종공사 실적 (평점 상한은 3점)

① 가공송전공사 또는 지중송전공사

○ 평점[eqn: rm = LEFT ( {최근`5년간`동종공사`실적누계액} over {당해공사공사원가예가산출조서상의사정액} TIMES 3점 RIGHT )]

② 가공․지중송전통합공사

○ 평점 =

○ 동종공사의 범위

당해공사	동 종 공 사
가공송전공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 공중송전설비공사 및 공중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)
지중송전공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 지중송전설비공사 및 지중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)
가공․지중송전 통합공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 공중송전설비공사 및 공중송전설비의 유지․보수․철거공사 •전기공사업법시행령제2조별표1의 지중송전설비공사 및 지중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)

※ 고객소유 송전선로의 시공실적도 동종공사로 인정한다.

다. ‘가, 나’항의 공사실적 산정기준

○ 평점은 최종계산결과의 소수점 셋째자리에서 반올림

○ 공사실적 인정범위

- 최근 5년간 공사실적은 한국전기공사협회에서 조사 통보한 최종연도를 기준으로 5년

간 실적(부가가치세 포함)을 적용

- 공사실적 증명 : 한국전기공사협회에서 세무신고자료를 확인하여 발급한 “전기                  공사실적 확인원 및 세부내역서”

※ 기타 한국전기공사협회에서 발행한 전기공사 실적 신고 제출확인서, 한전 사업소의 시공실적 확인서 등은 불인정

- 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 및 전기공사 실적누계액은 부가가치세 포함된 금액임

- 실적금액 등은 공동수급체의 경우 평가대상 업종에 대한 각 구성원의 최근 5년간 실적금액의 합계액에 각 구성원의 시공비율을 곱하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 평가한다.(평가대상 업종 및 업종별 공사예정금액은 입찰공고에 명시)

○ 제출서류 : 기준 제5조에 의한 전기공사 시공실적 및 당해공사와 동종공사 시공실적(VAT 포함) 증명서

※ 당해공사 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 (VAT포함)

구 분	사정액(VAT포함)	비고
가공송전공사	￦ 원
지중송전공사	￦ 원
합 계	￦ 원

라. 송전기능인력 양성실적

○ 평가기준 : 최근 5년 이내(입찰공고일 기준) 회사가 비용을 부담하여 송전기능인력(송전전기원, 송전활선원, 직접활선원, 헬기활선원)을 양성한 실적

○ 평점

구 분	송전전기원 1급이상 송전기능인력*	송전전기원 2급	배점한도
득 점	0.35점/인	0.25점/인	1.0

* 송전전기원 1급이상 송전기능인력 : 송전전기원 1급, 송전활선원1․2급, 직접활선원, 헬기활선원

※ 단, ‘21년 발주공사(‘22~’23년 협력회사공사)에 한하여 송전기능인력 양성인원의 득점을 2배로(예시 : 송전전기원 2급 0.5점/인) 적용한다.

○ 인정기준 : 입찰신청공고일 기준 업체의 비용부담으로 기능자격을 취득한 실적

- 업체의 비용으로 기능자격 취득후 퇴사한 경우 증빙제출시 실적 인정

- 입찰신청공고일 기준 업체 대표자가 취득한 기능자격은 가점 불인정

- 동일 인력의 기능자격 다수 취득 인정

ex) 1인이 최근 5년이내 송전전기원 2급, 송전전기원 1급, 송전활선전기원 2급 자격 취득시 (0.25+0.35+0.35)=0.95점

○ 제출자료 : 대한전기협회에서 확인한 양성실적확인서

※ 지중분야 협력회사 선정 시에도 동일 적용

(양성한 송전기능인력을 입찰공고일 기준으로 회사에서 보유할 필요는 없음)

마. 당해 사업소의 송변전설비 고장시 신속대응 여부 (4점)

○ 평가기준 : 입찰 공고일 전일 현재 해당사업소(직할 및 전력지사) 관할구역(시, 군, 구) 내에 법인등기부상 본점을 두고 있는 회사 (이 경우 “시”는 일반시 임)

단, 회사의 법인등기부상 본점의 소재지가 2개 이상 설비운영사업소의 관할구역에 중첩된 경우, 해당 회사에서 중첩된 사업소 중 1개 사업소에서만 투찰한 경우에는 투찰한 1개 사업소에서만 가점을 부여하며 중첩된 사업소 중 2개 이상 사업소에 투찰한 경우에는 적격 심사대상자 선정여부에 관계없이 설계공사비가 높은 1개 사업소에서만 가점을 부여한다.

※ 가공과 지중분야는 각각 평가하며 분야별로 독립적으로 동 가점을 부여한다.

(1개 회사가 동일사업소에서 가공과 지중분야 동시 입찰 시에도 각각 가점 부여)

○ 자격인정 기준 : 당해 사업소(직할 및 전력지사) 관할구역 내에 법인등기부상 본점이 있는 증빙서류

- 법인은 등기부등본(등기일 기준), 개인은 사업자등록증(필요시 사업자 등록증명원)으로             확인한다.

2. 경영상태 (12점) (1) 또는 (2) 중에서 선택  <계약부서 사항으로 별도기준으로 심사가능>

(1) 재무비율에 의한 평가

가. 추정가격 50억원 미만 10억원 이상인 공사

분 류 기 준	세 목	배점
① 최근년도 부채비율 =[eqn: rm {부채총계 } over {자기자본} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 5.5 】	◦ 기준치×0.5 미만 ◦ 기준치×0.5이상～ 기준치×0.75미만 ◦ 기준치×0.75이상～ 기준치×1.0미만 ◦ 기준치×1.0이상～ 기준치×1.25미만 ◦ 기준치×1.25이상	5.5 5.0 4.5 4.0 3.5
② 최근년도 유동비율 =[eqn: rm {유동자산} over {유동부채} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 5.5 】	◦ 기준치×1.5이상 ◦ 기준치×1.2이상～ 기준치×1.5미만 ◦ 기준치×1.0이상～ 기준치×1.2미만 ◦ 기준치×0.7이상～ 기준치×1.0미만 ◦ 기준치×0.7미만	5.5 5.0 4.5 4.0 3.5
③ 영업기간 【 1 】	◦ 3년 이상 ◦ 3년 미만 1년 이상 ◦ 1년 미만	1.0 0.9 0.8

나. 추정가격 10억원 미만 3억원 이상인 공사

분 류 기 준	세 목	배점
① 최근년도 부채비율 =[eqn: rm {부채총계 } over {자기자본} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 5.5 】	◦ 기준치×1.0미만 ◦ 기준치×1.0이상～ 기준치×1.3미만 ◦ 기준치×1.3이상～ 기준치×1.6미만 ◦ 기준치×1.6이상～ 기준치×1.9미만 ◦ 기준치×1.9이상	5.5 5.0 4.5 4.0 3.5
② 최근년도 유동비율 =[eqn: rm {유동자산} over {유동부채} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 5.5 】	◦ 기준치×1.0이상 ◦ 기준치×0.9이상～ 기준치×1.0미만 ◦ 기준치×0.8이상～ 기준치×0.9미만 ◦ 기준치×0.7이상～ 기준치×0.8미만 ◦ 기준치×0.7미만	5.5 5.0 4.5 4.0 3.5
③ 영업기간 【 1 】	◦ 3년 이상 ◦ 3년 미만 1년 이상 ◦ 1년 미만	1.0 0.9 0.8

다. 기준치

항 목	부 채 비 율	유 동 비 율
기 준 치	( ) %	( ) %

라. 제출서류 : 한국전기공사협회 확인서 또는 결산서와 검토보고서

마. 당해 회계연도에 새로 설립되거나 설립등기한 업체(합병 또는 분할합병 으로 신설된 경우는 제외한다. 이하 “신설업체”라 한다)의 경우 최초결산서에 의한 평가시 제6조 ③항에 의한 경영상태평가자료로 평가하되, 기업진단 보고서에 의한 자료로 평가 가능함

(2) 신용평가등급에 의한 평가

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	배점한도
A+이상	A2+이상	회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급	12.0
A0	A20	회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급	12.0
A-	A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급	12.0
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급	12.0
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	12.0
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급	12.0
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	11.5
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	10.7
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	9.9
CCC+이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	8.6

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 제2조제3항제5호나목에 따라 제출한 신용평가등급을 기준으로 경영상태를 평가하는 경우 위 표에 의하여 평가한다. 다만, 유효한 신용평가등급이 없는 경우에는 “0”점으로 처리한다.

Ⅱ. 추정가격이 3억원 미만 8천만원 이상인 전기공사

[별첨 1]  적격심사 분야별 배점 기준

구 분	심사분야	심 사 항 목	배 점	비고
당해공사 수행능력 【 10 】	시공경험 【 6 】	○당해공사 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 대비 최근 5년간 실적누계액 비율 (당해업종 구분없이 평가) ○당해공사 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 대비 최근 5년간 당해공사와 동종공사 실적누계액 비율이 0.3배 이상인 자	6 1	최대 6점을 한도로 함
	경영상태 【 4 】	○ 최근년도 부채비율 ○ 최근년도 유동비율 <계약부서 결정사항 임> (주3)	2 2
	일자리창출실적 【 +3 】	1. 근로내용 확인신고서(고용보험법 시행규칙 별지 제7호 서식)로 신고한 최근 6개월 평균 고용인원·급여지급액이 그 이전 6개월 평균보다 증가한 경우 2. 국세청 홈택스 또는 관할세무서에서 발급한 표준손익계산서, 「법인세법」 등에 따라 관할세무서에 신고된 손익계산서(공인회계사 또는 세무사 증명필요)상 전년도 급여액(퇴직급여액 제외)이 전전년도 급여액(퇴직급여액 제외)보다 증가한 경우	+2.5 +0.5	우대가점 (주4)
입찰가격 【 90 】		○입찰가격에 의한 평점 계산 (주1) <계약부서 결정사항 임>(주2)	90
기타 당행공사 수행관련 결격여부	당해공사 수행능력 결격여부	○ 관계법령에 의한 당해업종등록기준상 기술자 보유 미달여부	△10	주3)
합 계			100

(주1) 입찰가격 평가산식

* 산식 =[eqn: rm 90~-~20 ~ TIMES ~ LEFT |~ LEFT ( {88 } over {100 }- {입찰가격 } over {예정가격 } RIGHT ) ~TIMES ~100~ RIGHT |]

* ｜   ｜는 절대값 표시임

* 입찰가격을 예정가격으로 나눈결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림

* 입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 88.25이상인 경우의 평점은 85점으로 한다.

* 최저평점은 2점으로 한다

주2) 계약부서 결정사항으로 계약부서 판단에 따라 관련법령과 규정을 참조하여 본 기준에 의하지 않고 별도 심사기준(항목 및 배점 등)에 의거 심사 가능

주3) 기술자 보유미달 여부 확인방법

1. 기술자 보유미달 여부 확인 및 감점처리는 다음 각 호와 같이 한다.

가. 입찰공고일 현재를 기준으로 공사관련 법령에 따라 공사업체의 기술자정보를 관리하는 협회 등에서 직접 발급받거나 전산망을 통하여 제공받은 기술자 보유 확인서에 의한다.(공동도급계약의 경우는 구성원 각자의 기술자 보유현황을 확인하되 구성원 중 1개업체라도 기술자 보유 미달업체가 포함된 경우 10점 감점)

나. 입찰 공고일 현재 기술자 보유현황이 업종등록 기준에 미달하나 입찰서 제출 마감일까지 업종등록기준을 충족하는 경우에는 감점대상에서 제외한다. 다만, 퇴사(4대보험 가입자격 상실 확인서상 퇴사일기준)한 후 50일을 초과하지 않은 경우에 한한다.

2. 제1호에 따른 방법으로 확인이 불가한 경우에는 업체로부터 직접 제출받은 기술자 자격증 사본과 고용여부를 확인할 수 있는 4대 보험 가입증명서류 등에 의한다.

주4) 일자리창출 우대가점 평가

1. 근로내용 확인신고서는 입찰공고일 기준 전전월 귀속자료를 제출받되, 계약담당부서에서 입찰공고에 입찰공고일로부터 3개월 이내의 범위에서 기준시점을 별도로 명시한 경우에는 그에 의할 수 있다.

2. 계약담당부서는 입찰공고에 명시한 경우 근로내용 확인신고서에 갈음하여 한국고용정보원 등 관련법령에 따라 고용정보를 수집·관리하는 기관으로부터 제공받은 자료로 평가할 수 있다.

3. 입찰공고일 전전월 기준으로 1년 이내에 설립한 업체에 대하여는 근로내용 확인신고서로 신고한 고용인원·급여지급액 평가에 대해  배점한도(+2.5점)를 부여하며, 설립일은 법인인 경우 법인등기부등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌 사업자는 사업자등록증명서 상 사업자등록일을 기준으로 한다.

4. 표준손익계산서 등에 의한 평가의 경우 입찰공고일의 최근 결산일 기준  2년 이내 설립된 기업은 배점한도(+0.5점)를 부여한다. 설립일은 법인인 경우 법인등기부등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌 사업자는 사업자등록증명서 상 사업자등록일을 기준으로 한다.

[별첨 2]  적격심사 분야별 세부 심사기준

1. 시공경험 (6점)

가. 최근 5년간 공사실적 (평점상한은 6점)

○ 평점 ＝[eqn: rm LEFT ( {최근`5년간`공사`실적누계액} over {당해공사`공사원가예정가격산출기초조서상의`사정액~ TIMES ~0.5} RIGHT ) ` TIMES ~6(점)]

나. 최근 5년간 당해공사와 동종공사 실적 (1점)

① 가공송전공사 또는 지중송전공사

○ 평점[eqn: rm = LEFT ( {최근`5년간`동종공사`실적누계액} over {당해공사공사원가예가산출조서상의사정액} TIMES 1점 RIGHT )]

② 가공․지중송전통합공사

○ 평점 =

○ 동종공사의 범위

당해공사	동 종 공 사
가공송전공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 공중송전설비공사 및 공중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)
지중송전공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 지중송전설비공사 및 지중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)
가공․지중송전 통합공사	•전기공사업법시행령제2조별표1의 공중송전설비공사 및 공중송전설비의 유지․보수․철거공사 •전기공사업법시행령제2조별표1의 지중송전설비공사 및 지중송전설비의 유지․보수․철거공사 (66kV 이상 설비에 한함)

※ 고객소유 송전선로의 시공실적도 동종공사로 인정한다.

※ “가”의 최근 5년간 공사실적에 의한 평점이 6점 미만일 경우에 적용하는 가산점 항목임

※ “가”의 시공경험에 의한 평점과 “나”의 동종공사 실적에 의한 평점 합은 최대 6점을 한도로 함

다. ‘가, 나’항의 공사실적 산정기준

○ 평점은 최종계산결과의 소수점 셋째자리에서 반올림

○ 공사실적 인정범위

- 최근 5년간 공사실적은 한국전기공사협회에서 조사 통보한 최종연도를 기준으로 5년

간 실적(부가가치세 포함)을 적용

- 공사실적 증명 : 한국전기공사협회에서 세무신고자료를 확인하여 발급한 “전기                  공사실적 확인원 및 세부내역서”

※ 기타 한국전기공사협회에서 발행한 전기공사 실적 신고 제출확인서, 한전 사업소의 시공실적 확인서등은 불인정

- 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 및 전기공사 실적누계액은 부가가치세 포함된 금액임

- 실적금액 등은 공동수급체의 경우 평가대상 업종에 대한 각 구성원의 최근 5년간 실적금액의 합계액에 각 구성원의 시공비율을 곱하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 평가한다.(평가대상업종 및 업종별 공사예정금액은 입찰공고에 명시)

○ 제출서류 : 기준 제5조에 의한 전기공사 시공실적 및 당해공사와 동종공사 시공실적(VAT 포함) 증명서

※ 당해공사 공사원가예정가격 산출기초조서상의 사정액 (VAT포함)

구 분	사정액(VAT포함)	비고
가공송전공사	￦ 원
지중송전공사	￦ 원
합 계	￦ 원

○ 전기공사 이외의 공사실적은 해당 협회에서 발행하는 공사실적을 적용하되 상기 ‘공사실적 인정범위’와 ‘제출 서류‘에서 규정한 내용을 준용한다.

2. 경영상태 (4점)   <계약부서 사항으로 별도기준으로 심사가능>

분 류 기 준	세 목	배점
① 최근년도 부채비율 =[eqn: rm {부채총계} over {자기자본} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 2 】	◦ 기준치×1.0 이하 ◦ 기준치×1.0초과～ 기준치×1.3미만 ◦ 기준치×1.3이상～ 기준치×1.6미만 ◦ 기준치×1.6이상～ 기준치×1.9미만 ◦ 기준치×1.9이상	2.0 1.8 1.6 1.4 1.2
② 최근년도 유동비율 =[eqn: rm {유동자산} over {유동부채} ~ TIMES ~ 100~(%)] 【 2 】	◦ 기준치×1.0이상 ◦ 기준치×0.9이상～ 기준치×1.0미만 ◦ 기준치×0.8이상～ 기준치×0.9미만 ◦ 기준치×0.7이상～ 기준치×0.8미만 ◦ 기준치×0.7미만	2.0 1.8 1.6 1.4 1.2

※ 기준치

항 목	부 채 비 율	유 동 비 율
기 준 치	( ) %	( ) %

※ 제출서류 : 한국전기공사협회 확인서 또는 결산서와 검토보고서

※ 당해 회계연도에 새로 설립되거나 설립등기한 업체(합병 또는 분할합병 으로 신설된 경우는 제외한다. 이하 “신설업체”라 한다)의 경우 최초결산서에 의한 평가시 제6조 ③항에 의한 경영상태평가자료로 평가하되, 기업진단 보고서 또는 관련법령에 의하여 업종등록시 제출된 재무제표로도 평가가능 함

【별표#1】

시공품질 및 시공관리 평가서

계약번호 : 공사번호 : 공 사 명 : 업 체 명 : (대표자 : )						결재	차 장		부 장
구 분	평 가 항 목				평가기준			감점		근 거
시 공 품 질	품질관리계획 수행체계 적정성	품질계획서 현장보유 여부			1회 -10점
		시험 및 검사계획서 현장보유 여부			1회 -10점
		시공관리책임자 현장 상주여부			1회 -50점
	인적 품질관리 활동적정성	필수인력 확보 및 사전변경여부			1회 -30점
		주요작업 유자격자 투입여부			1회 -30점
		작업자 교육시행 여부			1회 -10점
	시공 품질관리 활동 적정성	시공품질점검표 운영상태			1회 -30점
		공종별 시공기준(절차)준수여부			1회 -30점
		공종별 필수시공장비 사용여부			1회 -30점
		시험장비 보유 및 검교정 시행여부			1회 -30점
	공사용 자재관리 적성성	부적합자재 사용여부			1회 -30점
		지입자재 관리대장 운영 적정성			1회 -10점
		자재(사급·지입) 관리상태			1회 -50점
	합 계				배점 : 400점			평 점
시 공 관 리	안전사고 발생			사망	1명 -50점
				부상	1명 -30점
	공사중 과실로 설비고장 발생				1회 -50점
	공사하자로 설비고장 발생				1회 -50점
	휴전계획 시간지연		30분 이하		1회 -10점
			30분 초과		1회 -30점
	시공지시 불응				1회 -20점
	안전지도서 발행				1회 -20점
	합 계				배점 : 300점			평 점
민 원	민원발생 (무기명 민원 제외)				1회 -60점
	합 계				배점 : 100점			평 점
교 육	교육 미 이수				1명 -10점

작성일자 :      .     .    .

평 가 자 :                (인)

※ 평가기준(감점) 근거는 NCR, 안전지도서 등 관련 서류에 의함

【별표#2】

적격심사 결과표

1. 공 사 명 :

2. 사업소명 :

3. 담 당 자 :                    (전화번호 :            )

적격순위	상 호	대표자	주 소	적격심사 득점	비고

200  .    .    .

작 성 자 :             (인)

확 인 자 :             (인)

【별표#3】

협력회사 제재사실 통보서

결재	시공부서
	차 장	팀 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호         :

○ 공 사 명         :

○ 시공회사명       :

(제재사실)

1. 발생일시 :        년    월    일  (    시     분경)

2. 공사장소 :

3. 위반내용 :

4. 제재내용

○ 벌    점 부과         점 (누계        점)

○ 위 약 벌 부과         원

상기 공사를 시공함에 있어 위와 같은 위반사실이 있음을 확인하며

이에 서명 날인합니다.

년     월     일

시공회사 대표자    성  명 :           (인)

시공관리책임자     성  명 :           (인)

※ 위반사실 적발경위 (간략히)

작 성 자 : 소 속                 성 명                    (인)

주) 계약담당부서는 위반내용(본 기준 23.2항 내지 23.3항)에 대하여는 별도의 관리대장에

기록하고 제재항목별 해당 누계벌점에 해당 될 경우 제재조치를 해야 한다.

※ 계약부서 담당자  :           (인)

【별표#4】

전국 동시실사 결과 보고서

□ 실사결과

회 사 명	(주)0000		전기공사업 면허		00-00000호
협력회사 구분	□ 가 공 □ 지 중
실사일시	0000.00.00	실사결과		□ 적 격 □ 부적격

□ 인력현황(확보기준 : ○○명)

구 분	이 름	생년월일	입사일	자격유효기한	고용확인	적격여부
가공송전 필수인력
지중송전 필수인력
송전활선원

□ 장비현황

○ 가공송전설비 정비용

장 비 명	규 격	단위	수량	제작사	제작번호	제작년월 (검교정년월)	적격 여부
① Engine Puller		대	1
② Tensioner		대	1
③ 압 축 기	100ton	대	2
④ 알루미늄 블럭	450～600㎜	개	24
⑤ 와이어 로프	16㎜	m	300
⑥ 턴버클(레바블럭)	3ton이상	개	4
⑦ 핸드윈치	2ton이상	대	4
⑧ Spacer Car	도체수별 (복도체 이상)	대	3
⑨ 측 량 기	**조건부 보유	대	1
⑩ 동 력 톱		대	2
⑪ 검 전 기	전 압 별	조	3
⑫ 접지용구	전 압 별	조	5
⑬ 방 염 복	아라미드계 섬유	Set	5
⑭ 활선애자 청소기*	· 345kV용 노즐압력 35㎏/㎠이상 (노즐직경 2.0㎜) · 154kV용 노즐압력 25㎏/㎠이상 (노즐직경 1.2㎜)	조	1
⑮ 디지털 멀티메타*	1000V 또는 500V	대	1
⑯ 수저항 측정기*		대	1

(주1) 송전협력회사운영기준 10.3.2 의거 확인

(주2) *는 주수애자청소 시공회사에 한함

(주3) **는 측량기(광파기, Transit 등)가 필요한 공정이 있을 경우에 한함

○ 지중송전설비 정비용

장 비 명	규 격	단위	수량	제작사	제작번호	제작년월 (검교정년월)	적격여부
① Engine Pump	5.5 HP	대	3(1)
② 휴대용 발전기	3kW 이상	대	1
③ 휴대용 환풍기	23㎥/min	대	3(1)
④ 가스탐지기	O2, CO, CH4, H2S	대	3(1)
⑤ 훅크온메터	600V, 600A	대	2(1)
⑥ 절연저항 측정기	1000V, 2000㏁	대	1
⑦ 수중펌프	11kW 이상 (양정 50m) * 터널전력구 보유 사업소에 한함	대	2(1)
⑧ 비접촉식 온도계	-20℃～100℃	개	3(1)
⑨ 검전기	저 압 용	개	3(1)
⑩ 방염복	아라미드계 섬유 1Set/인 이상	Set	2(1)
⑪ 접지용구	전 압 별 (154kV, 345kV)	조	1

※ 단, ( )내는 가공․지중 협력회사 통합 운영시 적용

(주1) 송전협력회사운영기준 10.3.2 의거 확인

실사팀장	(인)	실사팀원	(인)

사 진 대 장
업체명(사업소명) :	점검자 :
정기실사 (1)
정기실사 (2)
정기실사 (3)

【별표#5】

설비운영사업소 관할구역결정 참고자료

1차사업소	2차사업소	가공 관할구역	지중 관할구역
서 울	직 할	서울 : 용산구, 마포구, 은평구, 서대문구, 중구, 종로구 광진구, 성동구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 도봉구, 노원구, 강북구	지중발주 없음
	성 동	가공발주 없음	서울 : 광진구, 성동구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 도봉구, 노원구, 강북구
	중 부	가공발주 없음	서울 : 용산구, 마포구, 은평구, 서대문구, 중구, 종로구
남서울	직 할	가공발주 없음	서울 : 영등포구, 관악구 동작구
	영등포	서울 : 서초구, 금천구, 구로구, 영등포구, 양천구, 관악구, 동작구, 강서구 경기 : 광명시	서울 : 금천구, 구로구, 양천구, 강서구 경기 : 광명시
	동서울	서울 : 강동구, 송파구, 강남구 경기 : 하남시	서울 : 강동구, 송파구 경기 : 하남시
	강 남	가공발주 없음	서울 : 서초구, 강남구 경기 : 과천시
인 천	직 할	가공발주 없음	인천 : 부평구, 계양구 경기 : 부천시
	인 천	인천 : 옹진군을 제외한 전 지역 경기 : 부천시, 김포시	인천 : 남구, 동구, 중구
	시 흥	인천 : 옹진군 경기 : 시흥시	인천 : 남동구, 연수구 경기 : 시흥시
	김 포	가공발주 없음	인천 : 서구 경기 : 김포시
경기북부	직 할	경기 : 의정부시, 동두천시, 포천시, 연천군	경기 : 남양주시, 구리시, 의정부시, 양주시, 양평군, 포천시
	구 리	경기 : 남양주시, 구리시, 가평군, 양평군	지중발주 없음
	고 양	경기 : 고양시, 파주시, 양주시	경기 : 파주시, 고양시
경 기	직 할	경기 : 수원시, 용인시	지중발주 없음
	군 포	경기 : 군포시, 안산시, 안양시, 화성시	경기 : 안산시, 안양시, 의왕시, 과천시, 수원시
	성 남	경기 : 성남시, 광주시, 의왕시	경기 : 용인시, 광주시, 성남시, 이천시
	동 부	경기 : 이천시, 여주시	지중발주 없음
	평 택	경기 : 평택시, 안성시, 오산시	경기 : 화성시, 평택시, 오산시, 안성시

1차사업소	2차사업소	가공 관할구역	지중 관할구역
강 원	직 할	강원 : 춘천시, 화천군, 양구군, 인제군, 철원군	지중발주 없음
	강 릉	강원 : 강릉시, 속초시, 양양군, 고성군	지중발주 없음
	동 해	강원 : 동해시, 삼척시, 정선군	지중발주 없음
	원 주	강원 : 원주시, 횡성군, 홍천군, 평창군	지중발주 없음
	태 백	강원 : 태백시, 영월군	지중발주 없음
충 북	직 할	충북 : 진천군, 음성군	지중발주 없음
	청 주	충북 : 청주시, 증평군, 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군	충북 : 청주시
	충 주	충북 : 충주시, 제천시, 단양군	지중발주 없음
대 전 충 남	직 할	대전: 전지역	대전 : 전지역 세종특별자치시 충남 : 아산시, 천안시, 서산시, 당진시, 서천군, 부여군, 보령시
	아 산	충남 : 아산시, 천안시, 예산군	지중발주 없음
	대 전	충남 : 논산시, 계룡시, 금산군	지중발주 없음
	청 양	충남: 보령시, 청양군, 부여군, 서천군, 홍성군	지중발주 없음
	서 산	충남: 서산시, 당진시, 태안군	지중발주 없음
	세 종	세종특별자치시, 공주시	지중발주 없음
전 북	직 할	전북 : 전주시, 남원시, 무주군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군, 완주군	좌 동
	군 산	전북 : 군산시, 익산시	지중 발주 없음
	김 제	전북 : 김제시, 정읍시, 고창군, 부안군	지중 발주 없음
광 주 전 남	직 할	광주 : 광주광역시 광산구, 서구, 남구, 동구	광주 : 전지역 전남 : 여수시, 순천시, 목포시, 광양시, 나주시, 보성군, 무안군, 함평군, 장성군, 진도군, 영암군, 해남군
	강 진	전남 : 나주시, 해남군, 완도군, 진도군, 장흥군, 강진군, 영암군	지중발주 없음
	광 주	광주 : 광주광역시 북구 전남 : 화순군, 장성군, 곡성군, 담양군, 구례군	지중발주 없음
	순 천	전남 : 순천시, 여수시, 광양시, 보성군, 고흥군	지중발주 없음
	목 포	전남 : 영광군, 목포시, 신안군, 무안군, 함평군	지중발주 없음

1차사업소	2차사업소	가공 관할구역	지중 관할구역
대 구	직 할	대구 : 중구, 동구, 북구, 수성구	대구 : 동구, 서구, 남구, 북구, 중구, 수성구 경북 : 포항시, 경주시, 경산시
	포 항	경북 : 경주시, 포항시	지중발주 없음
	달 성	대구 : 남구, 서구, 달서구, 달성군 경북 : 성주군, 고령군	대구 : 달서구, 달성군 경북 : 칠곡군, 김천시, 성주군
	칠 곡	경북 : 김천시, 칠곡군	지중발주 없음
	경 산	경북 : 경산시, 영천시, 청도군	지중발주 없음
경 북	직 할	경북 : 안동시, 의성군, 영덕군, 청송군, 영양군	경북 : 안동시, 영주시, 구미시, 상주시
	영 주	경북 : 영주시, 문경시, 예천군, 봉화군, 울진군, 울릉군	지중발주 없음
	구 미	경북 : 구미시, 상주시, 군위군	지중발주 없음
부 산 울 산	직 할	가공발주 없음	부산 : 해운대구, 수영구, 남구, 동구 동래구, 연제구, 금정구, 부산진구, 기장군
	울 산	울산 : 전 지역	지중발주 없음
	북부산	부산 : 북구, 동래구, 사상구 경남 : 양산시	부산 : 북구, 사상구, 경남 : 양산시 울산 : 전지역
	동부산	부산 : 해운대구, 금정구, 기장군	지중발주 없음
	서부산	부산 : 남구, 수영구, 부산진구, 연제구, 강서구, 사하구	부산 : 강서구, 서구, 영도구, 사하구, 중구
경 남	직 할	경남 : 창원시, 김해시	좌 동
	함 안	경남 : 밀양시, 함안군, 의령군, 창녕군	지중발주 없음
	진 주	경남 : 진주시, 거창군, 합천군, 남해군, 하동군, 함양군, 산청군	지중발주 없음
	통 영	경남 : 통영시, 거제시, 고성군, 사천시	지중발주 없음
제 주	직 할	가공발주 없음	지중발주 없음
	제 주	제주 : 전 지역	제주 : 전 지역

□ 관할구역 결정방법

○ 설비운영사업소별 관할구역은 상기표를 참조하여 가능한 인근 사업소와 중복되는 지역이

없도록 결정 후 입찰공고 시 관할구역을 포함하여 공고한다.

○ 가공과 지중을 통합하여 발주하는 설비운영사업소 중 가공과 지중의 관할구역이 다를 경우 가공의 관할구역을 기준으로 해당 사업소의 관할구역을 결정하는 것을 원칙으로 한다.

【별표#6】

송전전기원 2급 실기평가표

평가항목	평 가 요 소	배 점	평 점
1. 공통사항	복장 및 안전화 착용상태	3
	개인 안전장구 착용상태	3
	안전회의 실시여부	4
	소 계	(10)
2. 검전,접지	검전기 사용 전 시험실시 여부	6
	검전기 절환 탭 조절 여부	6
	접지선 설치, 철거 순서 및 요령	8
	소 계	(20)
3. 승 탑	안전허리띠 로프 착용상태	4
	승탑자와 주 주재와의 이격거리 유지상태	4
	발판볼트 이상 유무 확인여부	6
	고소작업 에 대한 적응성	6
	소 계	(20)
4. 애자련 설치/철거	현수애자련 타기요령	10
	보조로프 사용 여부	6
	작업공구(턴버클, 체인 블록)사용 요령	10
	안전허리띠 바꿔 채우기 이행여부	8
	작업의 안정성 및 숙련도	6
	소 계	(40)
5. 송전장비 명칭 및 금구류 조합	송전장비 명칭 숙지여부	3
	송전장비 사용용도 숙지여부	3
	금구류 조합방법 숙지여부	4
	소 계	(10)
합 계		(100)

평가자 의견 또는 특기사항		평가위원
		(인)

1) 3~5번 항목 평가 불능 자(승탑 또는 작업수행 불능 자)는 해당항목 0점 처리

【별표#7】

송전협력회사 총액공사 입찰 업무처리 일정

(예시)

구 분		일 자	비 고
개찰일시		11.27(수) 15:00	11월 네번째 수요일
적격심사 자료제출	자료요청	11.27(수) 17:00	적격심사 5일
	제출마감	12.5(목)
적격심사	심사	12.6(금)∼12.12(목)	7일이내
	결과통보	12.13(금) 18:00	이메일 제출 (수신자:본사담당자)
낙찰예정자 중복 확인	결과집계	12.16(월)
	중복확인	12.17(화) 18:00	낙찰예정자 집계분 중복확인
인원 및 장비 실사		12.18(수)∼12.25(수)	3일이내 통보, 20일 이내 실사
계약 체결		12.26(목)∼12.31(화)